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Standaard rapportage voor Scope 4 werkzaamheden aan bestaande noodstroomaggregaten en dynamische no-breaks.

Invulinstructie:

Per PO-activiteit moet één rapportage worden gemaakt. Alle tabellen zijn niet limitatief en mogen naar behoeven uitgebreid worden. De vaste inhoud en indeling mogen echter NIET aangepast worden en tabellen mogen niet verwijderd worden. Na het invullen alle invulinstructies uit het document verwijderen.

De navolgende gegevens moeten zo volledig mogelijk worden ingevuld. 


Objectcode	:      

Objectnaam	:      

Gebouwcode	:      

Gebouwnaam	:      

Gebouwfunctie	:      

Component- ID	:      

Keuring-ID	:      

Datum inspectie	:      



Inleiding
Dit document is een bijlage bij de werkomschrijving voor onderhoud aan noodstroominstallaties. 
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[bookmark: _Toc83116942]Gegevens van de Opdrachtgever
Invulinstructie:

Het regiokantoor en installatieverantwoordelijke invullen die verantwoordelijk zijn voor het te inspecteren gebouw.

Regiokantoor			:      

Installatieverantwoordelijke	:      


[bookmark: _Toc83116943]Gegevens van de Opdrachtnemer
Invulinstructie:

De gegevens van de opdrachtnemer moeten volledig worden ingevuld.
 
Speciale aandacht verdient de ondertekening van het inspectierapport. Zonder deze ondertekening wordt het inspectierapport als niet ingevuld beschouwd.

Naam	:      

Adres	:      

Plaats	:      

Naam inspecteur	:      

Telefoonnummer	:      

E-mailadres	:      

Datum	:      	Handtekening :      





[bookmark: _Toc83116944]Uitgangspunten van de inspectie
Invulinstructie:

Bij datum aanleg installatie moet de inspecteur de datum invullen die hij vooraf heeft bepaald aan de hand van de beschikbare tekeningen en installatiegegevens.

Bij toegepaste normen moet worden aangegeven welke NEN normen zijn gebruikt tijdens de inspectie. De juiste versie van de NEN1010 hangt af van de geldende norm ten tijde van aanleg.


Datum aanleg installatie	:      


Toegepaste normen

|_|  NEN-EN . . . .	  e druk	Jaartal: 	..........

|_|  NEN-EN . . . .	  e druk	Jaartal: 	..........

[bookmark: Text44]|_|  IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........


Gebruikte meetinstrumenten/ apparatuur

	Soort
	Type
	Serienummer
	Laatste kalibratiedatum
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Noodstroomaggregaat/ dynamische no-break/ regel- en besturingskast
Invulinstructie:

Aan het begin van de paragraaf de benaming van het onderdeel aanvullen, bijv. NSA 1. Tevens vermelden: de codering van de kast, de toepassing, en de locatie waar de kast zich bevindt.

Indien dit voor de overzichtelijkheid nodig is moet bij een component dat uit meerdere onderdelen bestaat paragraaf 4.1 worden gekopieerd.

Bij overzicht foto’s dienen duidelijke overzicht foto’s te worden ingevoegd van een gesloten en open aggregaat en besturingskast.

Dit document is bedoeld te gebruiken als format. Bij beoordeling de activiteiten en beoordelingscriteria invullen conform het Activiteitenbesluit en SCIOS SCOPE 4. De beoordeling moet worden aangegeven door middel van invullen van het desbetreffende vakje. Digitaal is dit mogelijk door op het kruisje te staan, rechter muisknop, eigenschappen, standaardwaarde inschakelen.

[bookmark: _Toc83116946]Onderdeel

Naam 	:      
Ruimte 	:      


	Overzicht foto motor
	
	Overzicht foto generator
	


	
	
	
	

















Beoordeling van de Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) / Periodieke Inspectie (PI)

	
	
	  Niet van toepassing
	  Gecontroleerd
	  Gemeten
	  Meetwaarde
	  Eenheid
	  Gereinigd
	  Aangedraaid/ vastgezet/  
  gelast/ afstellen
	  Gesmeerd
	  Bijgevuld
	  Vervangen
	  Getest
	  Opgelost/ 
  uitgevoerd/ 
  goedgekeurd
	

	Code
	Omschrijving
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Invulinstructie:

In dit gedeelte moeten alle geconstateerde afkeurpunten worden weergegeven, die niet binnen het tijdsbestek van de inspectie en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden opgelost. Deze opnemen met een korte omschrijving van het geconstateerde gebrek. Indien van toepassing ook een foto of IR-foto invoegen. Alle complete vervangingen moeten ook nog worden opgenomen in de vervangingsplanning.

Bij de punten in kolom locatie moet de naam van de NSA/ no-break, het bouwjaar, de etage en de ruimte benaming ingevuld te worden. 

Ter verduidelijking kunnen per afkeurpunt c.q. opmerking ondersteunende foto’s worden bijgesloten.

In dit overzicht mogen geen kosten worden vermeld met betrekking tot het herstel van de geconstateerde gebreken c.q. opmerkingen. 

	Volgnr.
	Locatie/ onderdeel
	Omschrijving gebrek
	Voorgestelde oplossing
	Foto’s gebrek
	


	V.1
	
	
	
	
	








	V.2
	
	
	
	
	








	V.3
	
	
	
	
	








	Etc.
	Volgnummer doornummeren
	
	
	
	











[bookmark: _Toc83116948]Informatie inspectiebedrijf
Invulinstructie:

Onder dit hoofdstuk is het mogelijk om een summiere tekst (max. 20 regels) op te nemen met betrekking tot algemene nadere informatie van het inspectiebedrijf. Het plaatsen van foto’s c.q. logo’s is niet toegestaan.
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