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Standaard rapportage voor inspecties voor identificatie van Single Point Of Failure (SPOF) componenten bij bestaande installaties.

Invulinstructie:

Per PO-activiteit moet één rapportage worden gemaakt. Alle tabellen zijn niet limitatief en mogen naar behoeven uitgebreid worden. De vaste inhoud en indeling mogen echter NIET aangepast worden en tabellen mogen niet verwijderd worden. Na het invullen alle invulinstructies uit het document verwijderen.

De navolgende gegevens moeten zo volledig mogelijk worden ingevuld. 


Objectcode	:      

Objectnaam	:      

Gebouwcode	:      

Gebouwnaam	:      

Gebouwfunctie	:      

Component- ID	:      

Keuring-ID	:      

Datum inspectie	:      



Inleiding
Dit document is een bijlage bij de werkomschrijving voor onderhoud aan noodstroominstallaties. 
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1. [bookmark: _Toc83120417][bookmark: _Toc83116942][bookmark: _Toc83118566][bookmark: _Toc83120987]Gegevens van de Opdrachtgever
Invulinstructie:

Het regiokantoor en installatieverantwoordelijke invullen die verantwoordelijk zijn voor het te inspecteren gebouw.

Regiokantoor			:      

Installatieverantwoordelijke	:      


1. [bookmark: _Toc83120418][bookmark: _Toc83116943][bookmark: _Toc83118567][bookmark: _Toc83120988]Gegevens van de Opdrachtnemer
Invulinstructie:

De gegevens van de opdrachtnemer moeten volledig worden ingevuld.
 
Speciale aandacht verdient de ondertekening van het inspectierapport. Zonder deze ondertekening wordt het inspectierapport als niet ingevuld beschouwd.

Naam	:      

Adres	:      

Plaats	:      

Naam inspecteur	:      

Telefoonnummer	:      

E-mailadres	:      

Datum	:      	Handtekening :      





1. [bookmark: _Toc83120419][bookmark: _Toc83116944][bookmark: _Toc83120989]Uitgangspunten van de inspectie
Invulinstructie:

Bij datum aanleg installatie moet de inspecteur de datum invullen die hij vooraf heeft bepaald aan de hand van de beschikbare tekeningen en installatiegegevens.

Bij toegepaste normen moet worden aangegeven welke NEN normen zijn gebruikt tijdens de inspectie. De juiste versie van de NEN1010 hangt af van de geldende norm ten tijde van aanleg.


Datum aanleg installatie	:      


Toegepaste normen

|_|  NEN-EN . . . .	  e druk	Jaartal: 	..........

|_|  NEN-EN . . . .	  e druk	Jaartal: 	..........

[bookmark: Text44]|_|  IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........


Gebruikte meetinstrumenten/ apparatuur

	Soort
	Type
	Serienummer
	Laatste kalibratiedatum
	


	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	






[bookmark: _Toc83120990]Single Point Of Failure (SPOF) 
Invulinstructie:

Per SPOF component moet paragraaf 4.1 gekopieerd, ingevoegd, en ingevuld worden. In de paragraaftitel de benaming van het onderdeel aanvullen, bijv. bronpomp 1. Tevens vermelden: de codering van het component, de toepassing, en de locatie waar het component zich bevindt.

Bij overzicht foto’s dienen duidelijke overzicht foto’s te worden ingevoegd van het component.

[bookmark: _Toc83120991][bookmark: Text53]Component      

Ruimte 	:      


Toegepaste componenten

	Component
	Fabrikant
	Type
	Serienummer
	Vermogen
	


	Kies een item.	
	
	
	
	


	Kies een item.	
	
	
	
	


	Kies een item.	
	
	
	
	


	Kies een item.	
	
	
	
	





	Overzicht foto component
	
	Foto component
	


	
	
	
	
















Aanwezige tekeningen
Schema 	ja/ nee
Stuurstroomschema’s	ja/ nee
Installatieschema’s 	ja/ nee
Installatietekeningen  	ja/ nee

Algemene opmerking(en) m.b.t. actualiteit van de aangetroffen tekeningen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[bookmark: _Toc83120992][bookmark: _Toc351984208][bookmark: _Toc397355977][bookmark: _Toc398198833][bookmark: _Toc80000865]Component      
Vanaf hier het volgende component invoegen.


[bookmark: _Toc83120993]Gebreken en aanbevelingen
[bookmark: _Toc83120994]Gebreken

Invulinstructie:

In dit gedeelte moeten alle geconstateerde gebreken per te inspecteren component worden weergegeven. Deze opnemen met een korte omschrijving van het geconstateerde gebrek. Indien van toepassing ook een foto of IR-foto invoegen. 

Ter verduidelijking kunnen per gebrek c.q. opmerking ondersteunende foto’s worden bijgesloten.

In dit overzicht mogen geen kosten worden vermeld met betrekking tot het herstel van de geconstateerde gebreken c.q. opmerkingen. 

	Volgnr.
	Locatie/ onderdeel
	Omschrijving gebrek
	Voorgestelde oplossing
	Foto’s gebrek
	


	V.1
	
	
	
	
	








	V.2
	
	
	
	
	








	V.3
	
	
	
	
	








	Etc.
	Volgnummer doornummeren
	
	
	
	











[bookmark: _Toc83120995]Aanbevelingen

Invulinstructie:

Items die niet vallen onder gebreken, maar toch relevant zijn om te vermelden, moeten hier worden aangegeven. Hieronder vallen ook aanbevelingen t.b.v. verbetering van de beschikbaarheid van de installatie, m.b.t. de SPOF componenten. Voorbeeld hiervan zijn: ‘enkelvoudige uitvoering regelklep koeling uitbreiden naar meervoudige uitvoering regelklep’.

	Volgnr.
	Locatie/ onderdeel
	Omschrijving aanbeveling
	Voorgestelde oplossing
	Foto’s aanbeveling
	


	A.1
	
	
	
	
	








	A.2
	
	
	
	
	








	A.3
	
	
	
	
	








	Etc.
	Volgnummer doornummeren
	
	
	
	












[bookmark: _Toc83120996]Informatie inspectiebedrijf
Invulinstructie:

Onder dit hoofdstuk is het mogelijk om een summiere tekst (max. 20 regels) op te nemen met betrekking tot algemene nadere informatie van het inspectiebedrijf. Het plaatsen van foto’s c.q. logo’s is niet toegestaan.



image1.png




image10.png




image2.png
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties




image20.png
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties




