	
Perceel 1
‘Kleine’ schermen voor havens en/of beperkt water


	
Doel marktconsultatie:
Het inwinnen van informatie over de volgende producten binnen dit perceel:
1. Het aanschaffen van oliebestrijdingsschermen voor gebruik op binnenwateren en havens in Nederland met ondersteunend materiaal. 
2. Het vervangen van 500 meter oliebestrijdingscherm voor Bonaire (Caribisch Nederland) met ondersteunend materiaal.

	Materieel type
	2022
	2023
	2024
	2025

	‘Klein’ scherm, voor havens, beperkt water
	5 (200m p/s)
	1 (500m, caribisch gebied)
	1 (200m)
	1 (200m)



Deze oliegeleidende schermen moeten geschikt zijn voor inzet op kalm, beschut en/of ondiep water met weinig stroom (<1 knoop). De schermen moeten flexibel ingezet kunnen worden tijdens een olieramp om gebieden te kunnen afsluiten of afschermen.


	Informatie; opslag, mobilisatie en gebruik:

Nederland:
Een set van 200 m scherm wordt opgeslagen (klaar voor gebruik) op een tandemas-aanhangwagen met platte bak (de aanhangers zijn geen onderdeel van deze tender). Het scherm moet dus passen op een aanhangwagen waarbij de totale geladen combinatie niet meer mag wegen dan 3500 kg (vervoerbaar met BE rijbewijs). De combinatie staat normaliter gereed voor uitruk opgeslagen onder een afdak of binnen in een loods, er zijn geen bijzondere maatregelen tegen vocht, weersomstandigheden of zon (UV-)licht benodigd.

Bonaire:
Deze oliegeleidende schermen moeten geschikt zijn om op ondiep water het Lac Bay en de achterliggende mangroves te beschermen. Het 500 meter scherm moet opgeslagen kunnen worden in één 20 ft container (al aanwezig op locatie).

Algemeen:
Bij inzet moeten de schermen met de hand vanaf het land in het water uitgezet kunnen worden. De schermen moeten meerdere weken achter elkaar in het (zoute) water kunnen liggen en herbruikbaar zijn voor een volgende inzet. Er moeten voldoende koppelstukken, eindstukken, ankers en touwen meegeleverd worden.


	
Vragen:

1. Onderstaande specificaties zijn hetgeen waar RWS nu aan denkt. Zijn deze specificaties, haalbaar, redelijk, realistisch en voldoende?
2. Hoe gedetailleerd verwacht u een technische specificatie uitgewerkt te zijn? Is onderstaande (voornamelijk functionele) beschrijving voldoende duidelijk en werkbaar?
3. Heeft u nog innovatieve technieken voor het bestrijden van drijvende olievlekken / verontreinigingen en ziet u conflicten met de onderstaande specificaties?
4. [bookmark: _GoBack]Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen? 


	
Specificaties (onder voorbehoud, richtlijn):

Algemeen:
· Hoogte vrijboord (boven water, inclusief drijvers): minimaal 15 cm
· Diepte schort: minimaal 35 cm
· Voldoende touwen en koppelmateriaal om de schermen te koppelen en te positioneren.
· Drijvers: zelfrichtend vermogen door ballast of ketting onderin het schort. Tijdens inzet of opslag mag er geen permanente vervorming van de drijvers of drijflichamen optreden.
· Eindstuk: Er moet een geschikt begin- en eindstuk zijn met een mogelijkheid om de secties te koppelen of tot het veilig vastmaken aan een sleeplijn.
· Slepen: een geassembleerd scherm van minimaal 200 m moet in zijn geheel gesleept kunnen worden met minimaal 3 knopen door het water bij een golfhoogte van 40 cm. Het scherm mag tijdens het slepen niet zinken/onderwater getrokken worden of torderen.
· Mobilisatie/demobilisatie: De secties moeten voorzien zijn van handgrepen. Een schermsectie moet door maximaal 2 personen zonder aanvullende hulpmiddelen vanaf een aanhanger/uit de container over een korte afstand getild en geassembleerd kunnen worden. Te water laten van een sectie moet eveneens door twee personen zonder gebruik van hijsmiddelen kunnen worden uitgevoerd.
· Het materieel moet na inzet schoongemaakt kunnen worden met een hogedrukreiniger of detergenten en hergebruikt kunnen worden.
· Het materieel moet een levensduur hebben van minimaal 20 jaar zonder inzet.

Nederland:
· Lengte: Elk individueel systeem heeft een totale lengte van 200 m, in secties van minimaal 10 m en maximaal 30 m lengte elk
· Het materiaal is geschikt voor inzet in brak en zoet water (reguliere inzet) en tevens bestand tegen incidenteel inzet in zout (zee)water.
· Het materieel voldoen aan de eisen gesteld aan corrosieklasse C3 conform NEN-ISO 12944-2
· Gewicht: het complete schermsysteem mag maximaal 2200 kg wegen (= 8,8 kg/m); bij de aangeboden sectielengte moet rekening worden gehouden met de ARBO-eisen op het gebied van tillen.
· Opslag: geschikt om langdurig (>1 jaar) opgeslagen te worden in een aanhanger zonder gebruikt of geïnspecteerd te worden. Het materiaal moet bestand zijn tegen een opslagtemperatuur van -20 tot +50 °C.
· Verbinding tussen secties: Voorzien van roestbestendige topkabel, ASTM of universal joint koppeling tussen de secties en aan het begin en einde van het samenstel.

Bonaire:
· Lengte oliescherm is 500 meter in secties van minimaal 10 m en maximaal 30 m die aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
· Het materiaal is geschikt voor meerdere weken inzet in zout water. 
· Het materieel moet geschikt zijn voor corrosieklasse CX conform NEN-ISO 12944-2.
· Opslag: Geschikt om langdurig opgeslagen te worden in één 20 ft container. Deze is aanwezig op locatie. Het materiaal moet bestand zijn tegen de heersende temperaturen in Caribisch Nederland.
· Het scherm moet voorzien zijn voor voldoende verankering om het scherm in positie te houden.
· De ankers moeten geschikt zijn voor ondergronden zoals zand, grind en rotsen. Hiervoor mogen verschillende type ankers gebruikt worden.
· Het materieel dient geleverd te worden in Nederland, transport naar het Caribisch gebied maakt geen deel uit van de tender.




