	
Perceel 2
‘Grote’ schermen voor ruimere wateren en golven/stroom


	
Doel van deze marktconsultatie:

Informatie inwinnen over het aanschaffen van oliebestrijdingsschermen geschikt voor gebruik op ruime binnenwateren in Nederland met ondersteunend materiaal. 

	Materieel type
	2022
	2023
	2024
	2025

	‘Groot’ scherm, voor ruimere wateren, stroom en golven

	7 (100m p/s)
	2 (100m p/s)
	
	8 (100m p/s)



Deze oliegeleidende schermen moeten geschikt zijn voor inzet op ruime binnenwateren, waar er sprake is van stroom (>1 knoop) en/of golven.  De schermen moeten flexibel ingezet kunnen worden tijdens de oliebestrijding, geschikt voor toepassing in een open of gesloten U-configuratie en moet ook ingezet kunnen worden voor het afschermen of afsluiten van kwetsbare gebieden.


	Informatie; opslag, mobilisatie en gebruik:

Nederland:
Een set van 200 m scherm wordt opgeslagen (klaar voor gebruik) op een tandemas-aanhangwagen met platte bak (de aanhangers zijn geen onderdeel van deze tender). Het scherm moet dus passen op een aanhangwagen waarbij de totale geladen combinatie niet meer mag wegen dan 3500 kg (vervoerbaar met BE rijbewijs). De combinatie staat normaliter gereed voor uitruk opgeslagen onder een afdak of binnen in een loods, er zijn geen bijzondere maatregelen tegen vocht, weersomstandigheden of zon (UV-)licht benodigd.

Algemeen:
Bij inzet moeten de schermen in het water uitgezet kunnen worden. De schermen moeten meerdere weken achter elkaar in het (zoute) water kunnen liggen en herbruikbaar zijn voor een volgende inzet. Er moeten voldoende koppelstukken, eindstukken, ankers en touwen meegeleverd worden.


	Vragen:

1. Onderstaande specificaties zijn hetgeen waar RWS nu aan denkt. Zijn deze specificaties, haalbaar, redelijk, realistisch en voldoende?
2. Hoe gedetailleerd verwacht u een technische specificatie uitgewerkt te zijn? Is onderstaande (voornamelijk functionele) beschrijving voldoende duidelijk en werkbaar?
3. Het scherm moet op een BE-aanhanger vervoerd kunnen worden; wat is de opzet van uw voorgestelde systeem en wat zijn eventueel aanvullende eisen aan de aanhanger?
4. Hoe ziet de systeemopbouw er uit (b.v. haspel en powerpack)?
5. [bookmark: _GoBack]Wat zijn de maximale omstandigheden (golfhoogte / stroomsnelheid) waaronder het product nog effectief inzetbaar is? Heeft u dit getest en zijn daar testverslagen van?
6. Hoeveel weegt uw totale systeem?
7. Wat voor powerpack gebruikt uw systeem? Hoe draagt dit bij aan het streven naar verduurzaming (hier kan worden aan gedacht aan elektrisch, duurzame brandstoffen etc.)?
8. Hoe snel is het materieel operationeel inzetbaar en hoeveel personen zijn hierbij nodig?
9. Kunt u voldoen aan de corrosieklasse en levensduur?
10. Heeft u nog innovatieve technieken voor de bestrijding van drijvende olievlekken / verontreinigingen en ziet u conflicten met de onderstaande specificaties?
11. Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen? 


	
Algemeen:
· Hoogte vrijboord (boven water, inclusief drijvers): minimaal 30 cm
· Diepte schort: minimaal 90 cm
· Zelfrichtend vermogen door ballast of ketting onderin het schort. 
· Eindstuk: Er moet een geschikt begin- en eindstuk zijn met een mogelijkheid om de secties te koppelen of tot het veilig vastmaken aan een sleeplijn.
· Slepen: een geassembleerd scherm van minimaal 100 m moet in zijn geheel gesleept kunnen worden met minimaal 3 knopen door het water bij een golfhoogte van 50 cm. Het scherm mag tijdens het slepen niet zinken/onderwater getrokken worden of torderen.
· Het materieel moet na inzet schoongemaakt kunnen worden met een hogedrukreiniger of detergenten en hergebruikt kunnen worden.
· Het materieel moet een levensduur hebben van minimaal 20 jaar zonder inzet.

Specificaties:

· Lengte: Elk individueel systeem heeft een totale lengte van 200 m, in secties van maximaal 30 m lengte elk
· Het materiaal is geschikt voor inzet in brak en zoet water (reguliere inzet) en tevens bestand tegen incidenteel inzet in zout (zee)water.
· Het materieel voldoen aan de eisen gesteld aan corrosieklasse C3 conform NEN-ISO 12944-2
· Verbinding tussen secties: Voorzien van roestbestendige topkabel, ASTM of universal joint koppeling tussen de secties en aan het begin en einde van het samenstel.




