
	
Perceel 3
Zeegaande oliegeleidende schermen Noordzee

	
Doel van deze marktconsultatie:

Het vervangen van vier oliegeleidende opblaasbare schermen sets voor de oliebestrijding op de Noordzee. Deze oliegeleidende schermen moeten geschikt zijn om op de Noordzee een olieverontreiniging te kunnen bestrijden. 
De schermen moeten flexibel ingezet kunnen worden tijdens de oliebestrijding in een open of gesloten U-configuratie en moet ook ingezet kunnen worden voor het afschermen of afsluiten van kwetsbare gebieden.


	
Uitvraag:

· Vier oliegeleidende schermen van 200 meter lang (elk 2 x 100 meter)
· Vier door hydrauliek aangedreven haspels (200 m scherm per haspel)
· Vier 10 ft containers voor opslag van haspel met schermen
· Vier 10 ft containers met ondersteunend materiaal

Vier opblaasbare oliegeleidende schermensets zijn ieder 200 meter lang (elk 2 x 100 meter) en 2 meter hoog. Deze schermen moet geleverd worden op een hydraulisch aangedreven haspel. Iedere set (200 meter scherm op één haspel) moet in een 10 ft container passen en vanuit deze container uitgegeven kunnen worden. Er worden geen powerpacks of luchtblazers uitgevraagd voor deze sets, deze zijn reeds in het bezit van Rijkswaterstaat.

	Materieel type
	2022
	2023
	2024
	2025

	Zeegaand scherm
	
	4 (200m p/s)
	
	




	Vragen:

1. Onderstaande specificaties zijn hetgeen waar RWS nu aan denkt. Zijn deze specificaties, haalbaar, redelijk, realistisch en voldoende?
2. Hoe gedetailleerd verwacht u een technische specificatie uitgewerkt te zijn? Is onderstaande (voornamelijk functionele) beschrijving voldoende duidelijk en werkbaar?
3. Wat zijn de maximale omstandigheden (golfhoogte / stroomsnelheid) waaronder het product nog effectief inzetbaar is? Heeft u dit getest en zijn daar testverslagen van?
4. Wat voor powerpack gebruikt uw systeem? Hoe draagt dit bij aan het streven naar verduurzaming (hier kan worden aan gedacht aan elektrisch, duurzame brandstoffen etc.)?
5. Wat is de maximale trekkracht op het product in een open of gesloten U-configuratie?
6. Hoe snel is het materieel operationeel inzetbaar en hoeveel personen zijn hierbij nodig?
7. Kunt u voldoen aan de corrosieklasse en levensduur?
8. [bookmark: _GoBack]Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen? 


	
Specificaties (onder voorbehoud, richtlijn):

· Lengte oliescherm is 200 meter in minimaal twee delen van 100 meter die aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
· Scherm bestaat uit modules of segmenten.
· Hoogte is circa 200 cm waarvan de diepgang minimaal 1 meter is.
· Het schermenstel moet opblaasbare drijvers hebben en passen op één haspel.
· De haspel is hydraulisch aangedreven.
· De haspel inclusief 200 meter scherm moet in een 10 ft container passen.
· Het scherm moet uitgegeven kunnen worden vanuit de 10 ft container.
· Het materieel moet een vaar- / stroomsnelheid aankunnen van minimaal 2 knopen en onder deze omstandigheden effectief zijn.
· Het materieel moet een significante golfhoogte aankunnen van minimaal 1 meter en hierbij effectief zijn.
· Het materieel moet veilig vanaf een schip uitgegeven kunnen worden op een werkruimte van 12 meter lang en 5 meter breed (inclusief plaatsing container/haspel).
· Het materieel moet geschikt zijn voor corrosieklasse C5 (Marine).
· Het materieel moet een levensduur hebben van 20 jaar.
· Het materieel moet na inzet en schoonmaak hergebruikt kunnen worden.
· De 10 ft container moet geschikt zijn voor transport en mag deuren aan zowel de kopse kant als de lange zijde hebben.




