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1.0 [bookmark: _Toc30592676]Elementen
[bookmark: _Toc30592677]1.1 Definities 

Onderhoud: 		
Het geheel van werkzaamheden, dat er op gericht zijn een systeem op een bepaald peil 
te houden respectievelijk te brengen. 

Planmatig onderhoud:	
Voorspelbaar en daarmee volgens een plan uit te voeren onderhoud. Een cyclus groter 
dan 5 jaar en > dan € 2500.- Functionele verbeteringen (modificaties) kunnen 
overwogen worden.

Dagelijks onderhoud:
Onderhoudswerkzaamheden die kwaliteitsvermindering van bouw- en installatiedelen
vertragen en incidentele werkzaamheden voor het opheffen van storingen, klachten en 
onvoorziene omstandigheden.

Preventief onderhoud:
Onderhoudswerkzaamheden die kwaliteitsvermindering tegengaan van bouw- en 
installatiedelen met een cyclus kleiner of gelijk dan 5 jaar.
Voorbeelden zijn: inspecties, het schoonmaken van de goten het schoonmaken van een
ketel, revisie.

Correctief onderhoud:
Het opheffen van storingen, klachten en onvoorziene omstandigheden door middel van 
vervangen en repareren.
Voorbeelden zijn: het verhelpen van storingen bij een ketel, een dak lekkage verhelpen. 

Schematisch:

[image: ]


Element: 
Een op zichzelf staand of samengesteld geheel van bouw- en/of installatiedelen dat een 
functie van een object vervult. 
Daarbij alle aanvullend keuringen en de werkzaamheden ten behoeve van de diverse
elementen (b.v. lift of elektrische installaties).
Een nader uitwerking hiervan is de Standaard Elementen Bibliotheek (SEB) en daarbij 
behorende meetinstructie.

Modificatie:
Een wijzigingen op een element of een deel daarvan in het kader van beleid, techniek 
(product), wet en regelgeving (bouwbesluit ARBO, etc.), verzekeringswereld, proces en 
gebruik.

Conditie element.
Conform NEN 2767.

Disciplines binnen het onderhoud.
Een aantal vakgebieden binnen het onderhoud te weten Bouwkunde, 
Werktuigbouwkunde incl. zwembadinstallaties, Elektra en Transport.

Cyclus
Een regelmaat waarmee een element planmatig wordt vervangen. 

Demarcatielijst
Scheidingen van de elementen tussen de eigenaar (verhuurder) en de gebruiker (huurder).

MJOP
In een MeerJaren OnderhoudsPlanning zijn bovengenoemde definities verwerkt. Daarbij de bijbehorende kosten aan gekoppeld en in de tijd begroot. 

Uitgangspunten MJOP’s t.a.v. eventuele splitsingen
Indien er meerdere objecten zich op één adres bevinden, dient in de kolom ruimte aangegeven te worden over welk deel van het pand het betreft. Alsmede als er diverse demarcaties zich in één object bevinden, dienen de elementen volgens de diverse demarcaties gesplitst te worden. Dit kan betekenen dat een element twee of meerdere keren voorkomt terwijl het één object betreft. Bijvoorbeeld indien de gemeente Utrecht een deel van het object gebruikt met een eigen demarcatielijst en een andere huurder een deel van het object gebruikt kan het element leiding werk in beide opgenomen alleen wordt dit element dan per rato verdeeld.



2.0 [bookmark: _Toc30592678]Disciplines
2.1 [bookmark: _Toc30592679]Bouwkunde

1. Overzicht van de elementen 

050000	 	Steigers bron

1. Omschrijving van de elementen

Steigers bron
Betreft het steigerwerk dat opgenomen dient te worden voor het onderhouden van de gevels. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Steigerwerk
	Maatwerk
	Bij een hoogte tot 8,5 m1. dient er geen steigerwerk opgenomen te worden. Hierboven dient de opdrachtnemer met een voorstel qua soort steigerwerk te komen. Diverse handelingen zijn opgenomen in het referentiebestand, u dient hier een passende handeling voor het object te hanteren.




1. Overzicht van de elementen 

130200	 	Kelder incl. koekoek
160100 		Funderingsconstructies
162201		Keerwand/kademuur

1. Omschrijving van de elementen

Kelder
Constructie van wanden en vloeren, metselwerk of beton in de vorm van een bak gelegen onder de begane grondvloer. De kelder bevindt zich geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld. Niet tot de kelder worden gerekend: de afwerkingen van wanden, vloeren, e.d. Betreffende afwerkingen worden geïnventariseerd bij binnenwand- cq. vloerafwerkingen.

Funderingsconstructies
Tot de fundering worden alle bouwkundige zaken gerekend welke gesitueerd zijn onder de laagst gelegen functionele vloer. Tot de fundering worden gerekend balken, onderslagbalken, opgaand funderingsmetselwerk, paalfunderingen, poeren, e.d. Alsmede behoort bij dit element de bodemafsluiter in zogenaamde kruipruimten. De bodemafsluiter kan hierbij bestaan uit aarde, zandbed, (licht) betonvloeren, schelpen, e.d. Ook worden zogenaamde koekoeken ten behoeve van daglicht in kelders hieronder geschaard.

Keerwand/kademuur
Betreft keerwand/kademuren gesplitst in de elementen metselwerk, voegwerk, pleisterwerk in m2.
Alsmede metaal bolder en hemelwaterafvoer beton in st.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Kelder
	M2 bruto vloeroppervlakte van de (laagst gelegen)keldervloer, d.w.z. inclusief de dikte van de kelderwanden. De hoogte van de kelder, eventueel meerdere etages, is hierbij verder niet van invloed.
	N.v.t.

	Funderingsconstructies
	M2. Betreft de kosten voor het vervangen van de aanwezige bodemafsluiter
	Aangeven welke bodemafsluiter er aanwezig is.

	Keerwand/kademuur
	M2.
	N.v.t.





1. Overzicht van de elementen 

230100	 	Vloeren op grondslag
231100 		Binnen vloerconstructie, beton 
231100		Binnen vloerconstructie, hout
233100		Buiten vloerconstructie, beton
233200		Buiten vloerconstructie, hout

2. Omschrijving van de elementen

Vloeren op grondslag
Constructie vloeren die direct aan de onderzijde in contact zijn met grond.

Binnen vloerconstructie, beton
Bedoeld wordt alle betonnen binnen vloeren. Inclusief dekvloer. Exclusief de vloerafwerkingen.

Binnen vloerconstructie, hout 
Betreft alle betonnen binnen vloeren. Inclusief dekvloer. Exclusief de vloerafwerkingen.

Buiten vloerconstructie, beton
Bedoeld wordt alle betonnen buiten vloeren. Inclusief dekvloer. Exclusief de vloerafwerkingen.

Buiten vloerconstructie, hout 
Betreft alle betonnen buiten vloeren. Inclusief dekvloer. Exclusief de vloerafwerkingen.



3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Vloeren op grondslag
	M2. Gemeten oppervlakte vanaf binnenzijde fundering.
	N.v.t.

	Binnen vloerconstructie, beton 
	M2. Gemeten oppervlakte vanaf afwerklaag binnen spouwblad.
	N.v.t.

	Binnen vloerconstructie, hout

	M2. Gemeten oppervlakte vanaf afwerklaag binnen spouwblad.
	N.v.t.

	Buiten vloerconstructie, beton
	M2. Volledig gemeten oppervlakte, inclusief opstaande rand voor balustrade.
	N.v.t.

	Buiten vloerconstructie, hout
	M2. Volledig gemeten oppervlakte, inclusief opstaande rand t.b.v. valbeveiliging.
	N.v.t.




2 Bovenbouw; 

1. Overzicht van de elementen 

Gevel gesloten

Gevelconstructie
211000 		Buitenwanden gevel
212105		Buitenwanden gevel Monumentaal
281100	 	Skeletdeel buiten

Geveluitrusting 
240800	 	Ladders en klimijzers buiten
250000		Voorziening gevel
271300	 	Luifels, Boeien, overstekken
271340		Windveer, waterbord en kroonlijst
270600	 	Gootconstructie	
521000		Afvoeren regenwater, gevel

Gevelafwerking
411100	 	Buitenwandafwerkingen, afwerklagen
411110	 	Voegwerk
411200	 	Buitenwand bekledingen
411400 		Dilatatie/Elast. voeg buit.wand

2. Omschrijving van de elementen 

Gevelconstructie
Buitenwanden gevel 

Metselwerk
Bedoeld worden alle soorten van kleine elementen ((bak)stenen / blokken) waaruit een gevel opgebouwd kan zijn. (Beton) lateien, gevelankers, ventilatieroosters kruipruimte, dunne banden van natuursteen e.d. worden gezien als een onderdeel van het gevelmetselwerk. Voegwerk, schilderwerk en andere gevelafwerkingen worden niet tot de constructie gerekend. Bij het gevelmetselwerk worden beplatingen en lichte voorzetwanden niet gerekend .

Natuursteen
Bedoeld worden natuurstenen elementen die qua grootte niet als onderdeel voor overige (metselwerk) gevelconstructies gezien kunnen worden. Men treft vooral basalt, graniet, zandsteen, turfsteen en hardsteen aan. Deze materialen worden apart gemeten en benoemd.

Skeletdeel buiten
Bedoeld worden alle aan weer en wind blootgestelde balk- en kolomvormige constructies als onderdeel van een skelet / draagconstructie van beton, staal, ijzer (smidswerk), aluminium, (gelamineerd) hout, (natuur-) stenen balken en / of kolommen.

Geveluitrusting
Ladders en klimijzers buiten
Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer welke aan alle zijden blootgesteld zijn aan weer en wind of aan één zijde blootgesteld aan weer en wind en de andere zijde aan de gevel, schoorsteen ed. Voorbeelden: Kooiladders, uitvouwladders en klimijzers.

Voorziening gevel
Bedoeld worden alle accessoires ten behoeve van bescherming en verfraaiing van de gevels zoals: hoekbescherming, vlaggenmast ophangvoorzieningen voor accessoires.

Luifels, Boeien, overstekken
Bedoeld worden alle soorten luifelconstructies ongeacht materiaalgebruik e.d.

Windveer, waterbord en kroonlijst
Bedoeld worden alle soorten windveren, waterborden en kroonlijsten ongeacht materiaalgebruik e.d.

Gootconstructie
Bedoeld worden alle soorten gootconstructies ongeacht het soort materiaal (hout, natuursteen beton, e.d.) exclusief de waterkerende bekleding in de vorm van zink, lood, kunststoffolies e.d. Niet tot de gootconstructies worden gerekend zinken bak- en mastgoten. Deze worden in hun geheel gerekend tot de waterkerende bekleding welke opgenomen wordt onder dakgootbekleding.



Afvoeren regenwater, gevel
Bedoeld worden alle soorten hemelwaterafvoeren horizontaal (onder afschot) en verticaal ongeacht het soort materiaal. 

Gevelafwerking
Afwerklaag pleisterwerk
Bedoeld worden alle vormen van pleisterwerk, mineraal/ kunstharsgebonden, ongeacht de uitvoering (gladde pleister, sierpleister) in de buitenschil van gebouwen, inclusief mogelijke ornamenten en reliëfs in gips uitgevoerd.

Afwerklaag voegwerk
Bedoeld worden alle vormen van steenachtige voegwerken (cement of kalkgebonden). Het type apart benoemen (bijvoorbeeld platvol, geborsteld, gesneden voegen, knipvoeg e.d.) in de buitenschil van gebouwen, inclusief de rollagen.

Bekleding gevel
Bedoeld worden enkelvoudige beplatingen / betimmeringen en bekledingen zoals van hout (multiplex, schroten, e.d.), kunststof (volkern, PVC, polyester, e.d.), metaal (staal, RVS, aluminium, zink, lood, metaalcombinaties, e.d. al dan niet geprofileerd uitgevoerd zoals losange) of (kunst)steen (vezelcement, asbestcement, cementgebonden houtvezelplaten, e.d.), natuursteen, tegelwerk, metselwerk e.d.

Dilatatie / elastische voeg buitenwand
Bedoeld worden alle soorten van voegafdichtingen van gebouwdilataties, geveldilataties, elementvoegen e.d., zoals van kit waaronder: rubberprofielen, metalen e.d.
Niet bedoeld worden kitvoegen en overige voegafdichtingen rond kozijnen. Bedoeld worden enkel de voegen in het gesloten gevelvlak.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Metselwerk

	M2. inclusief rollagen.
Correctie buitenwandopeningen.
Correctie alle niet metselwerk.
Van maaiveld tot dakrand.


	- Soort toegepaste steen;
- Formaat toegepaste steen;
- Toegepaste metselwerkverbanden;
- Behandeling van het oppervlak met hydrofoberende middelen, anti
graffiti middelen e.d.;
- Onderscheid in hoeveelheden gevelmetselwerk welke wel c.q. niet de
scheiding vormen tussen buiten en binnen.


	Natuursteen

	M2. gevelbeplating
Correctie buitenwandopeningen.
Correctie alle niet natuursteen.
Van maaiveld tot dakrand.
M1. Afdekbanden.
Stuk. dorpels en neuten.

	-Materiaal soort 
-Formaat steen;
- Ornamentering of bijzondere behandelingen van het natuursteen;

	Skeletdeel buiten
	De profieluitslag van balken en
kolommen in m2.
	Specificaties van conserveringen, soort lijmverbindingen (houten skeletdelen)

	Ladders en klimijzers buiten
	M1.
Hoogte: van laagste tot hoogste trede.
	Specificatie naar soort materialen

	Luifels, Boeien, overstekken
	M2.
	Specificatie naar soort materialen en hoogte 

	Gootconstructie

	M2. (inclusief aftimmering).
	Specificatie naar soort materialen

	Afwerklaag pleisterwerk

	M2. uitgeslagen oppervlak.
Correctie buitenwandopeningen.

	Specificatie uitvoering

	Afwerklaag voegwerk

	M2. uitgeslagen oppervlak inclusief rollagen.
Correctie buitenwandopeningen.
Exclusief schoorstenen.
	Soort en uitvoering van voegwerk

	Bekleding gevel

	M2. uitgeslagen oppervlak.
Correctie buitenwandopeningen.

	Specificatie naar soort materialen

	Afvoeren regenwater, gevel

	M1. van dak tot maaiveld.
	Specificatie naar soort materialen

	Dilatatie/Elast. voeg buit.wand

	M1.
	N.v.t.


2 Bovenbouw;

1. Gevelopeningen
311100 		Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel
310400	 	Vliesgevel

Geveluitrusting
310300		Traliewerk
313000 		Buitendeuren alg.
313005		Buitendeuren alg Monumentaal
310500 		Beglazing buiten
313090		Hang en sluitwerk
313110  	Buiten schuifdeuren 
313400  	Tourniquets
313500 		Buiten roldeuren / overheaddeur 
315300 		Buiten zonweringen-/rolluiken

2. Gevelopeningen
Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel 
Bedoeld wordt het geheel van kozijnwerken, exclusief raamdorpels, inclusief hang- en sluitwerken, glaslatten, stelkozijnen, dauerlüftung, panelen, schilderwerk e.d. Raamdorpels en waterslagen worden apart opgenomen.

Vliesgevel
Bedoeld worden grote over meerdere verdiepingen aaneengesloten (gevel)vlakken van kozijnwerken, inclusief ramen, deuren, hang- en sluitwerk, glaslatten enz. Tot de vliesgevel behoren niet de beglazing en zonwering.

Uitrusting
Traliewerk
Bedoeld worden alle spijlen, ongeacht materiaal waarmee een opening wordt afgesloten met als functie doorgang te belemmeren.

Buitendeuren alg.
Bedoeld worden alle handbediende draaideuren, inclusief handmatig hang- en sluitwerk en gehengen excl. deurdrangers. De deurdrangers, elektrische sloten, aandrijving ed. worden apart opgenomen.
Als voorbeeld voor deuren kunnen gelden: vlakke deuren, hardglazen deuren, tocht- en branddeuren, paneel of monumentale deuren, e.d.

Beglazing buiten
Bedoeld wordt het geheel van glas in kozijnwerken en ramen. De opgave richt zich op bijzondere soorten beglazing, waaronder glas in lood (incl. bindroeden), glazen bouwstenen, soorten kunststofglas (polycarbonaat e.d.), enkelbladig floatglas al dan niet getint, gefigureerd, in draadglas uitvoering, twee- of driebladig dubbelglas al dan niet met bijzondere warmte, werende, zonreflecterende eigenschappen, veiligheidsbeglazingen; gehard, inbraak, kogelwerend en zonwerend glas (warmteabsorberende en zelfreflecterende beglazing) en speciaal glas (polycarbonaat, acrylaat en lexaan platen, e.d.).

Hang en sluitwerk
Bedoeld wordt alle elektrisch aangedreven deurdrangers ten behoeve van mindervalide en afsluiting van toegangsdeuren.

Aandrijving
Bedoeld wordt alleen de aandrijving (motor).

Uitgesloten
componenten die vaak via dagelijks onderhoud vervangen worden. Denk hierbij aan accusets en statische no-breaks.

Automatische deurautomaat
Bedoeld wordt de elektrische aandrijving om de deur te open, inclusief alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen, zoals loopwerk, accusets, ophanging en afdekkap. Ook zijn bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen.

Schuifdeuren buiten
Bedoeld worden specifieke toegangsdeuren zoals schuifdeuren.

Buiten roldeuren / overheaddeur 
Bedoeld worden specifieke toegangsdeuren waaronder bedrijfsdeuren, roldeuren, overheaddeuren e.d.

Tourniquet 
Bedoeld worden specifieke toegangsdeuren zoals tourniquets niet elektrisch aangedreven.



Buiten zonweringen-/rolluiken 
Alle vormen van licht- en zonwering, waaronder vaste zonweringluifels in de vorm van latten / lamellenroosters en beweegbare zonweringconstructies zoals uitvalschermen (oprolbaar); markiezen (opvouwbaar); verticaal beweegbare lamellen; screens; e.d.
Tot de zonwering worden gerekend alle onderdelen zoals doek, span- en geleidedraden, bedieningsconstructies voor zover het handbedienbare delen zijn. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel 

	m2 vlakvol gemeten (buitenwerkse maten).
Tot het kozijnoppervlak worden die delen gerekend welke zichtbaar omkaderd zijn door
stijlen en dorpels. 
	Specificatie naar soort materialen.

	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel 
Waterslagen, raamdorpels
	M1.

	Specificatie naar soort materialen.

	Vliesgevel

	Vlakvol in m2.
	Specificatie van het soort, fabricaat.

	Traliewerk
	M1.

	Specificatie naar soort materialen en afwerking.

	Buitendeuren alg
	Stuk.
	 Specificatie van:
- het soort deuren;
- de afmetingen in m2.

	Beglazing buiten

	M2.
	Specificatie naar soort glas (hr, hr+,etc.).

	Hang en sluitwerk

	Stuk.
	Specificatie naar soort fabricaat.

	Deurdranger
	Stuk.
	Specificatie naar soort fabricaat.

	Aandrijving
	Stuk.
	Specificatie naar soort fabricaat. Bedoeld wordt alleen de aandrijving (motor)

	Automatische deurautomaat
	Stuk
	Specificatie naar soort fabricaat. Bedoeld wordt de gehele automatische deurautomaat, incl. afdekkap en ophanging. Excl. deurvleugel(s)

	Schuifdeuren buiten

	Stuk.
	Specificatie van handmatig of elektrisch aangedreven
Bouwjaar, type, m2 opening.


	Buiten roldeuren / overheaddeur 

	Stuk.

	Specificatie van materiaal, handbediend of elektrisch
Bouwjaar, type, m2 opening.


	Tourniquet / circle-slide

	Stuk.
	Specificatie van met of zonder warmtegordijn
Bouwjaar, type , m2 opening.


	Snelloopdeur 

	Stuk.

	Specificatie van:
Bouwjaar, type , m2 opening.


	Buiten zonweringen-/rolluiken
	Stuk.

	Specificatie van:
Bouwjaar, type , m2 opening.






3 Vloeren; buiten

1. Overzicht van de elementen
Vloerconstructie
233000 		Buiten vloeren (incl. balkon)
240600		Trap buiten
240700		Helling buiten
240800		Ladders en klimijzers buiten

Vloerafwerking
433400		Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer
434100		Vloeren afwerklaag buiten
434200		Vloeren bekleding buiten
453100	 	Plafondafwerkingen buiten

Vloeruitrusting
342200		Leuning/valbeveiliging buiten

2. Omschrijving van de elementen
Constructie
Buiten vloeren (incl. balkon)
Bedoeld worden alle aan een gebouw verbonden min of meer horizontale vloerconstructies welke aan beide
zijden blootgesteld zijn aan weer en wind. Voorbeelden: balkons, glazenwasbalkons. 

Trap buiten
Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer, welke aan alle zijden
blootgesteld zijn aan weer en wind of aan één zijde blootgesteld aan weer en wind en de ander zijde
grenzend aan een kruipruimte of de grondslag.
Tot de trappen worden ook gerekend de in omvang beperkt trapbordessen (als een onderdeel van de trap).

Helling buiten
Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor schuin verkeer, welke aan alle zijden
blootgesteld zijn aan weer en wind of aan één zijde blootgesteld aan weer en wind en de andere zijde
grenzend aan een kruipruimte of de grondslag.
Voorbeelden: Hellingbanen naar kelders, entrees en op- en afritten bij parkeerdekken, landgoed of kasteel.

Ladders en klimijzers buiten
Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer die geen trappen zijn, welke aan alle zijden blootgesteld zijn aan weer en wind of aan één zijde blootgesteld aan weer en wind en de ander zijde grenzend aan een kruipruimte of de grondslag.
Voorbeeld: Gevelkooiladder


Afwerking
Dilataties / elastische voeg buitenvloer
Bedoeld worden alle soorten van voegafwerkingen op basis van elastische, plastische en/of plastisch-elastische
kitten in één of meer componentige uitvoering, rubberprofielen, metalen, e.d. ten behoeve van buitenvloeren.

Afwerklaag buitenvloer
Bedoeld worden afwerklagen, zoals cementdek-, giet-, troffelvloeren, granito of terrazzo, op vloerconstructies
welke aan minimaal één zijde blootgesteld zijn aan weer en wind.

Bekleding buitenvloer
Bedoeld worden alle soorten bekleding van constructieve vloeren welke aan minimaal één zijde blootgesteld
zijn aan weer en wind.

Plafondafwerkingen buiten
Bedoeld worden alle soorten bekledingen tegen onderzijden van bijvoorbeeld gebouwoverstekken, balkons
e.d., ongeacht materiaalgebruik.

Uitrusting
Leuning/valbeveiliging buiten
Bedoeld worden hekwerken, leuningen, balustrades en andere voorzieningen ten behoeve van de beloopbaarheid en beveiliging van balkons, trappen en hellingen. 



3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Buiten vloeren (incl. balkon)

	M2.
	Specificatie hoogte.

	Trap buiten

	M2.
Buitenwerkse breedtematen gemeten in het trapvlak. 
	Specificatie naar soort materialen.

	Helling buiten

	M2.
Buitenwerkse breedtematen gemeten in het vlak van de
hellingbaan.
	Specificatie hellingshoek.

	Ladders en klimijzers buiten
	Stuk.
	Breedte en hoogte.

	Dilataties / elastische voeg buitenvloer
	M1.
	N.v.t.

	Afwerklaag buitenvloer

	M2.
	Specificatie naar soort materialen.

	Bekleding buitenvloer

	M2.
	Specificatie naar soort materialen.

	Plafondafwerkingen buiten

	M2.
	Specificatie naar soort materialen.

	Leuning/valbeveiliging buiten

	M1.
	Specificatie  hoogte, materiaal.





4 Dak

1. Overzicht van de elementen
Dakconstructie
270100		Dak constructie
271700		Schoorstenen (bouwk.)

Dakafwerking
471100		Dakafwerkingen vlak
471200		Dakafwerkingen hellend
471500		Dakrandafwerkingen
471500		Dakaansluiting
472200		Dakgootbekleding
472500		Bekledingen, beloopbare dak bekledingen (groen)

Dakuitrusting
342500		Overklimbeveiligingen
371000		Dakopeningen verzamel
372100		Dakraamgesloten
372200		Dakramen, draai
373100		Dakkapellen
472301		Valbeveiligingen

Omschrijving van de elementen

Dakconstructie
Dak constructie
Bedoeld worden de dakvloerconstructies van zowel platte als hellende daken. Tot de dakvloerconstructies
worden ook gerekend de balklagen, kap- en spantconstructies, gordingen, sporen e.d.
Inclusief de vloerconstructies van balkons, loggia’s en dakterrassen.

Schoorsteen (bouwkundig)
Bedoeld worden schoorstenen van metselwerk en (prefab) beton of iets dergelijks. Welke
samenhangen met de gebouwinstallaties inclusief loodaansluitingen, dekplaten e.d. Metalen schoorstenen
worden opgenomen onder de W-installaties. 

Dakafwerking
Dakbedekking vlak dak
Tot de dakbedekking wordt het geheel gerekend van waterkerende lagen en onderdelen. Onderdelen van de dakbedekking kunnen zijn: isolatielagen niet geïntegreerd in de dakconstructie, kiezelbakken, stadsuitlopen, spuwers, ventilatiepijpjes (van dakconstructies e.d.), schut en ballastlagen (grind, tegels) e.d.

Dakbedekking hellend dak
Tot de dakbedekking wordt het geheel gerekend van waterkerende lagen.
Niet tot de dakbedekking behoren gootbekleding van kilgoten, zakgoten e.d. voor zover deze niet geïntegreerd
zijn in de dakbedekking. Panlatten, mastiekschroten, e.d. worden tot de dakbedekking gerekend.
Loodbekledingen van dakruiters en hoekkeepers apart benoemen.

Dakrandafwerkingen
Bedoeld worden de randen van het dak die niet aansluiten aan opgaand metselwerk. Dakrandafwerkingen kunnen zijn: Afdekkappen, daktrimmen, randstrook (alleen bij bitumen) et cetera.

Dakaansluiting
Tot de dakaansluiting wordt gerekend loodslabben in opgaand gevelwerk bij daken. Dit zijn bijvoorbeeld
loodslabben, knelstrippen bij platte daken of loketconstructies bij hellende daken.

Dakgootbekleding
Bedoeld worden dakgootbekledingen voor zover deze niet geïntegreerd zijn in de dakbedekking. Bedoeld
worden bakgoten, mastgoten, bekledingen van kilgoten, zakgoten, zalinggoten, mastgoten, Keulse goten e.d. met bekledingen van zink, koper, aluminium, rvs, lood e.d.

Bekledingen, beloopbare dak bekledingen (groen)
Bedoeld worden vegetatiedaken (groendaken) inclusief waterkerende lagen.

Dakuitrusting
Overklimbeveiliging
Bedoeld worden alle constructies aangebracht ter voorkoming van ongewenst bezoek.

Dakopeningen verzamel, dakluik
Bedoeld worden alle soorten dakluiken.

Daklicht gesloten
Bedoeld worden gesloten soorten daglichtvoorzieningen in het dakvlak waaronder: lichtkoepels, lichtstraten e.d., ongeacht constructie, materiaal gebruik e.d. inclusief loodslabben, dakbedekkingen, betimmeringen, et cetera.

Dakramen, draai
Bedoeld worden diverse soorten dakramen in het dakvlak die geopend kunnen worden, ongeacht constructie, materiaal gebruik e.d. inclusief loodslabben, dakbedekkingen, betimmeringen, et cetera.

Dakkapellen
Bedoeld worden diverse soorten dakkapellen in het dakvlak, ongeacht constructie, materiaal gebruik e.d. inclusief loodslabben, dakbedekkingen, betimmeringen, et cetera.

Valbeveiligingen
Bedoeld worden alle constructies aangebracht ten behoeve van veilig werken op hoogte.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Dak constructie

	m2 in het dakvlak van rand tot rand.
Correctie: alle dakopeningen.
	Specificatie van:
- hoeveelheid naar hellende en platte daken;
- de opbouw van de dakconstructie;

	Schoorsteen (bouwkundig)


	Stuk.

	Specificatie van:
Tot 4 m1, van 4 m1 tot 8 m1

	Dakbedekking vlak dak

	m2 in het dakvlak van rand tot rand.
Correctie: alle dakopeningen.
	Specificatie van:
- Materiaal
- Wijze van ballast
- Wijze van bevestiging

	Dakbedekking hellend dak

	m2 in het dakvlak van rand tot rand.
Correctie: alle dakopeningen.
	Specificatie naar materiaal 

	Dakrandafwerkingen

	M1.
	Specificatie naar materiaal

	Dakaansluiting

	M1.
	Specificatie naar materiaal

	Dakgootbekleding

	M1.
	Specificatie naar materiaal en uitvoering

	Bekledingen, beloopbare dak bekledingen (groen)

	m2 in het dakvlak van rand tot rand.
Correctie: alle dakopeningen.
	Specificatie van:
Vegetatie en opbouw constructie


	Overklimbeveiliging

	Stuk. Anti-klimkrans
M1. Anti-klimkoker
	N.v.t.

	Dakopeningen verzamel, dakluik

	M2.
	Fabricaat

	Dakraamgesloten

	M2.
	N.v.t.

	Dakramen, draai

	M2.
	Specificatie van:
type, fabricaat


	Dakkapellen

	Stuk tot 2,5 M1.
Vanaf 2,5 > in M1.
	Specificatie naar:
- Tot 2.5 m1 
- Van 2.5 m1 tot 5 m1

	Valbeveiligingen

	Stuk.

	N.t.b.






5 Vloeren; binnen

1. Overzicht van de elementen

Vloerconstructie
130100		Vloeren op grondslag
231100		Binnen vloerconstructie
240100		Trap binnen
240200		Helling binnen

Vloerafwerking
431400		Dilatatie/Elast. voeg binnen vloer
432100		Vloeren  afwerklaag binnen
432101		Vloeren sportvloer
432200		Vloeren bekleding binnen

Vloeruitrusting
342100		Leuning/valbeveiliging binnen
332000		Vloeropeningen verzamel
431200		Installatievloer / computervloer


3. Omschrijving van de elementen 

Vloerconstructie
Binnen vloerconstructie  algemeen
Betreft alle constructieve veelal vrijdragende vloerconstructies in een object, exclusief kelder- en dakvloeren.

Trap binnen
Bedoeld worden alle binnen een gebouw verbonden constructies voor verticaal transport in de vorm van
trapconstructies, ongeacht de materiaaltoepassing.

Helling binnen
Bedoeld worden alle binnen een gebouw verbonden constructies voor verticaal transport, uitgevoerd
middels een hellend vlak; zonder obstakels in de vorm van drempels opstappen et cetera. Incl. toplaag vervangen.

Vloerafwerking
Dilatatie / elastische voeg binnenvloer
Bedoeld worden alle soorten van voegafdichtingen op basis van elastische, plastische en / of plastisch-elastische kitten in één of meer componentachtige uitvoering. Tevens worden bedoeld alle voegafdichtingen
anders dan van kit waaronder rubberprofielen, metalen, e.d.

Vloeren afwerklaag 
Betreft afwerklagen op vloerconstructies. Bedoeld worden cementdekvloeren, giet- / troffelvloeren, granito
/ terrazzo

Vloeren bekleding en sportvloer
Betreft in algemeenheid vloerbedekkingen zoals: natuursteen, tegelwerken, linoleum / vinyl.
of “zachte” afwerklagen welke normaliter tot de stoffering van een gebouw worden gerekend., (project)tapijt, entreematten, rubbernoppen,  parket losliggend ed.

Vloeruitrusting
Leuning/valbeveiliging binnen (Hekwerken, balustrades en leuningen binnen)
Bedoeld worden hekwerken, balustrades, leuningen en andere voorzieningen ten behoeve van de beloopbaarheid en beveiliging van trappen, hellingen, galerijen en bordessen al dan niet met een monumentaal
karakter. Ook bedoeld worden de overklimbeveiligingen welke aan trappen, hellingen, galerijen en
bordessen zijn bevestigd.

Vloeropeningen verzamel
Bedoeld worden vloerroosters > 1 m2.

Installatievloer / computervloer 
Bedoeld wordt een verhoogde vloerafwerking, waarbij ruimte ontstaat tussen de vloerconstructie en de
daadwerkelijke vloerafwerking. De verhoogde constructie is opgebouwd uit stalen of kunststof “pootjes” en
afgewerkt met uitneembare tegels.



3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Vloeren binnen 

	M2. 
Correctie vloeropeningen > 1 m2

	Specificatie hoogte

	Trap binnen

	M2.
gemeten in het trapvlak. 
	Specificatie naar soort materialen
Buitenwerkse breedtematen


	Helling binnen

	M2.
Buitenwerkse breedtematen
gemeten in het vlak van de
hellingbaan. 
Inclusief eventueel aanwezige toplaag, opnemen bij vloerafwerking.
	

	Dilataties / elastische voeg buitenvloer
	M1.
	N.v.t.

	Afwerklaag binnenvloer

	M2.
	Specificatie naar soort materialen

	Bekleding binnenvloer

	M2.
	Specificatie naar soort materialen en afmeting

	Vloeropeningen verzamel

	M2 > 1 m2.
	Specificatie naar soort materialen 



	Installatievloer / computervloer 

	M2.
	N.v.t.

	Leuning/valbeveiliging binnen

	M1.
	Specificatie hoogte, materiaal





6 Binnenwanden

1. Overzicht van de elementen

Binnenwanden constructie

221400		Separatiewand , binnenwanden
221420		Flexibelewand, Trenomat
222100		Binnenwanden, constructief 
281200		Skeletdeel binnen
651022		Brand en rookcompartiment

Binnenwanden afwerking

421100		Afwerklaag binnenwanden
421200		Bekledingen binnenwanden
421400		Dilatatie/Elast. voeg bin.wand
651200		Brandbeveiliging; brandwerende doorvoeringen

Uitrusting

240300		Ladders en klimijzers binnen

3. Omschrijving van de elementen

Binnenwanden constructie
Binnenwanden
Bedoeld worden alle scheidende wandconstructies, al dan niet met een dragende functie.

Skeletdeel binnen
Bedoeld worden alle balk- en kolomvormige constructies als onderdeel van een skelet / draagconstructie
van beton, staal, ijzer (smidswerk), aluminium, (gelamineerd) hout, (natuur-) stenen balken en / of
kolommen.

Separatiewand – inbouw
Bedoeld worden alle soorten elementen waaruit een wand opgebouwd kan zijn zonder dragende functie.
Tevens bedoeld worden systeemwanden opgebouwd uit stijl- en regelwerk (ongeacht materiaal) met een
beplating. Ook bedoeld worden verplaatsbare wandconstructies (ook schuifwanden, e.d. exclusief trenomat).

Flexibelewand, Trenomat
Bedoeld worden alle onderdelen waaruit een Trenomat opgebouwd kan zijn zonder dragende functie.  Onderdelen zoals: motor, pvc wand et cetera.

Binnenwanden afwerking
Afwerklaag binnenwanden
Betreft afwerklagen op wand- / kolomconstructies en separatiewanden. Bedoeld worden alle vormen van
voegwerk (cementgebonden, kalkgebonden, platvol, geborsteld, gesneden, knipvoeg, e.d.); pleisterwerk
(mineraal, kunstharsgebonden, spuitpleister, e.d.); sierpleisterwerk; e.d.

Bekleding binnenwanden
Bedoeld worden beplatingen, betimmeringen en bekledingen. Ook worden bedoeld wandbekleding in de
vorm van lambrisering. Materialen kunnen zijn hout, kunststof, metaal, kunststeen, natuursteen, keramisch
tegelmateriaal, behangwerken, e.d.

Dilatatie / elastische voeg binnenwand
Bedoeld worden alle soorten van voegafdichtingen op basis van elastische, plastische en / of plastisch-elastische kitten in één of meer componentachtige uitvoering. Tevens worden bedoeld alle voegafdichtingen
anders dan van kit waaronder rubberprofielen, metalen, e.d.

Binnenwanden uitrusting
Ladders en klimijzers
Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer welke zich in een object
Bevinden, zoals een vlizotrap.

Brandbeveiliging; brandwerende doorvoeringen
Betreft afwerklagen op wand- / kolomconstructies en separatiewanden t.b.v. dichtzetten van sparingen c.q. doorvoeringen. Een en ander t.b.v. brandvertraging.  


3. Meetinstructie 

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Binnenwanden
Separatiewand – inbouw
Brand en rookcompartiment
	Post.
Correctie binnenwandopeningen.
Van afwerkvloer tot plafond.

	Specificatie van de wandopbouw:
· Soort wandafwerking;
· Soort materiaal.

	Brandbeveiliging; brandwerende doorvoeringen
	Stuk.
	Specificatie van:
 Datum, leverancier

	Flexibelewand, Trenomat

	M2. Trenomat
Stuk.s. Overig
	Conform rapport leverancier:
Trenomat
Opwikkelbanden
Aandrijfaggregaat
Valbeveiliging
Windwerk

	Skeletdeel binnen
	De profieluitslag van balken en
kolommen in m2.
	Specificaties van conservenringen, soort lijmverbindingen (houten skeletdelen)

	Ladders en klimijzers binnen
	Stuk. Vlizotrap 

	Specificatie naar soort materialen
Breedte en verdiepingshoogte

	Afwerklaag en Bekleding binnenwanden


	M2. uitgeslagen oppervlak
Correctie binnenwandopeningen.

	Specificatie uitvoering
Soort wandafwerking

	Dilatatie/Elast. voeg buit.wand

	M1.
	N.v.t.





7 Binnenwandopeningen

1. Overzicht van de elementen

Binnenwandopeningen 

321100		Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel

Uitrusting
320500		Beglazing binnen
323000		Binnendeuren alg
323090		Hang en sluitwerk, binnen
323500		Binnen roldeuren / overheaddeur 
651032 		Brand en rookcompartiment deuren

2. Omschrijving van de elementen 

Binnenwandopeningen 
Kozijnwerk binnen verzamel
Bedoeld wordt het geheel van kozijnwerken, niet geïntegreerd in systeemwanden, inclusief glaslatten,
stelkozijnen, ramen, e.d. ongeacht de materiaaltoepassing. Deuren worden onder uitrusting opgenomen.
Tot het kozijnwerk behoren niet de beglazing, panelen, beglazingskitten en –profielen.

Uitrusting
Beglazing binnen
Bedoeld worden alle vormen van beglazing toegepast als vlakvulling in kozijnwerk. Als voorbeelden kunnen
gelden enkelbladig floatglas, draagglas, meervoudig bladig dubbelglas, gehard glas, inbraakwerend glas,
kogelwerend glas, zonwerende beglazing, glas-in-lood beglazing, kunststof glas et cetera.

Binnendeuren alg.
Bedoeld worden alle draaideuren, inclusief hang- en sluitwerk, gehengen, excl. deurdrangers. Als voorbeeld kunnen gelden vlakke deuren, hardglazen deuren, tocht- en branddeuren, paneel of monumentale deuren etcetera.

Driearm draaikruis
Bedoeld de handbediendare draaikruisen met toegangscontrole ten behoeve van toegang tot een bepaald gedeelte in een gebouw verkrijgen.

Swinglanes elektrisch
Bedoeld wordt een doorloopsluis met toegangscontrole. Ten behoeve van toegang tot een bepaald gedeelte in een gebouw verkrijgen.

Hang en sluitwerk
Bedoeld wordt alle elektrisch aangedreven deurdrangers en deurdrangers voor afsluiting van deuren.

[bookmark: _Hlk84335089]Aandrijving
Bedoeld wordt alleen de aandrijving (motor).

Automatische deurautomaat
Bedoeld wordt de elektrische aandrijving om de deur te open, inclusief alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen, zoals loopwerk, accusets, ophanging en afdekkap. Ook zijn bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen.

Binnen roldeuren / overheaddeur 
Bedoeld worden specifieke toegangsdeuren waaronder bedrijfsdeuren, roldeuren, overheaddeuren e.d. Niet bedoeld worden standaard (woningbouw) garagedeuren.

Binnen rolluik
Bedoeld worden de rolluiken in de vorm van verticale rolhekwerken. Deze kunnen handmatig en elektrische aangedreven zijn. De aandrijving dient apart opgenomen te worden.



3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel 

	M2 vlakvol gemeten (buitenwerkse maten).
Tot het kozijnoppervlak worden die delen gerekend welke zichtbaar omkaderd zijn door
stijlen en dorpels. 
	Specificatie naar soort materialen

	Binnendeuren alg
Brand en rookcompartiment deuren

	Stuk.
	 Specificatie van:
- het soort deuren;
- de afmetingen in m2;

	Hang en sluitwerk

	Stuk.
	Specificatie van:
fabricaat

	Aandrijving
	Stuk.
	Specificatie naar soort fabricaat. Bouwjaar. Bedoeld wordt alleen de aandrijving (motor)

	Automatische deurautomaat
	Stuk
	Specificatie naar soort fabricaat. Bouwjaar. Bedoeld wordt de gehele automatische deurautomaat, incl. afdekkap en ophanging. Excl. deurvleugel(s)

	Binnen roldeuren / overheaddeur 

	Stuk.
	Specificatie van handbediend of elektrisch
Bouwjaar, type, m2 opening


	Binnen rolluik
	M2.
	Bouwjaar, type

	Beglazing binnen

	M2.
	Specificatie naar soort glas (hr, hr+,etc.)





8 Plafond

1. Overzicht van de elementen 

Plafondafwerking
451200		Verlaagd systeemplafond
452100		Plafond afwerkingen binnen
452200		Plafond bekleding

2. Omschrijving van de elementen

Plafondafwerking
Verlaagd systeemplafond
Bedoeld wordt een plafondconstructie van metalen draagconstructie ingevuld met diverse materialen.
Invulling kan plaatsvinden door middel van minerale wol, hout of houtachtige platen (ook bedoeld
rasterplafonds van hout), metaal (ook bedoeld lamellen en rasterplafonds), gipsplaat met kunststof
toplaag, houtwolcementplaten, volkunststof platen et cetera.

Plafondafwerking binnen
Bedoeld wordt pleisterwerk plafondafwerking toegepast op rietconstructies, baksteen, gipsplaat, e.d. Meer
bewerkte plafonds zijn gepleisterd en voorzien van lijsten en / of reliëfs.

Bekleding plafond
Bedoeld worden bekledingen en beplatingen, ongeachte toegepast materiaal, op kapconstructies of
bovenliggende vloerconstructie.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Verlaagd systeemplafond 
	M2, gemeten in het vlak van het plafond.
	N.v.t.

	Plafond afwerkingen binnen
	M2, vlakvol gemeten
Gemeten wordt het vlakvol zichtoppervlak.
	N.v.t.

	Plafond bekleding

	M2.
	Specificatie van toegepaste materiaalsoort;
- Onderverdeling van de hoeveelheid naar de verschillende
soorten




8 Schilderwerk 

1. Overzicht van de elementen 

Schilderwerk
462100	Schilderwerk op buitenwand
462200	Schilderwerk op binnenwand
462330	Schilderwerk op buitenvloer
462401	Schilderwerk op trap binnen
462403	Schilderwerk op ladders en klimijzers binnen
462406	Schilderwerk op trap buiten
462408	Schilderwerk op ladders en klimijzers buiten
462706	Schilderwerk op gootconstructie
462713	Schilderwerk op buitenplafondafwerking en luifels
462714	Schilderwerk op boeiboord
462811	Schilderwerk op hoofddraagconstructie buiten
462812	Schilderwerk op hoofddraagconstructie binnen
463103	Schilderwerk op traliewerken
463111	Schilderwerk op buitenwandopening buitenzijde
463112	Schilderwerk op buitenwandopening binnenzijde
463130	Schilderwerk op buitendeuren buitenzijde
463131	Schilderwerk op buitendeuren binnenzijde
463135	Schilderwerk op buiten roldeuren/ overheaddeur buitenzijde
463136	Schilderwerk op buiten roldeuren/ overheaddeur binnenzijde
463211	Schilderwerk op binnenwandopening
463230	Schilderwerk op binnendeuren 2-zijde
463421	Schilderwerk op leuning/valbeveiliging binnen
463422	Schilderwerk op leuning/valbeveiliging buiten
463731	Schilderwerk op dakkappel
464321	Schilderwerk op vloer binnen
464520	Schilderwerk op plafonds binnen
467111	Schilderwerk op vast meubilair
469030  Schilderwerk op omheining/ hekwerk

2. Omschrijving van de elementen 

Bedoeld worden alle beschermlagen, ongeacht het onderliggende materiaal.
Opname wordt per elementengroep gesplitst. 

3. Meetinstructie

	Onderdeel 
	Weergave omvang 
	Extra informatie tbv inspectie

	Wanden 


	M2. Eventuele inclusief rollagen
Correctie buitenwandopeningen.
Correctie alle niet te schilderen onderdelen.
Buiten van maaiveld tot dakrand
Binnen van vloer tot plafond
	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond 

	Plafond afwerkingen binnen
	M2, vlakvol gemeten
Gemeten wordt het vlakvolle zichtoppervlak.
Correctie alle niet te schilderen onderdelen.
	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond

	Skeletdeel buiten/binnen 
	De profieluitslag van balken en
kolommen in m2.
	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond

	Ladders en klimijzers buiten
	M2. 
Hoogte: van laagste tot hoogste
trede.
	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond

	Luifels, Boeien, overstekken, gootconstructie
	Wordt per m2 gemeten inclusief klossen en andere zichtbare onderdelen. 

	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond

	Stalen elementen
	M1. of Stuk.
	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond
Vorm, oppervlakte

	Traliewerk

	Wordt per m2 wandopening gemeten. 

	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond

	Kozijnen
	Ontwikkelde breedte tot 300 mm inclusief glaslatten, afwerklatten et cetera wordt per m1. gemeten. Dit geldt ook voor raamroeden en is inclusief het benodigde afplakwerk en (de)monteren van kleine onderdelen. Alsmede dient het raamhout separaat t.o.v. het kozijnhout uitgetrokken te worden.  
Dit is inclusief kopse kanten rondom.
Kozijnafmetingen breder dan 300 mm wordt per m2. gemeten.
	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond

	Kozijnvulling anders dan opgenomen in meetinstructie
	M2.
	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond

	Deuren
	Buitendeuren buitenzijde: m2.
Voor de buitendeuren buitenzijde wordt 2 m2 gemeten. Dit is inclusief kopse kanten rondom. Glasopeningen en latten zijn hierin opgenomen inclusief het monteren, het demonteren en het afplakken van onderdelen. 

Buitendeuren binnenzijde: m2.
Voor de buitendeuren binnenzijde wordt 2 m2 gemeten. Dit is inclusief kopse kanten rondom. Glasopeningen en latten zijn hierin opgenomen inclusief het monteren, het demonteren en het afplakken van onderdelen. 

Binnendeuren: m2.
Voor de binnendeuren wordt voor beide zijden 4 m2 gemeten. Dit is inclusief kopse kanten rondom. Glasopeningen en latten zijn hierin opgenomen inclusief het monteren, het demonteren en het afplakken van onderdelen. 
	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond

	Deel vervanging
	M1.
Deel vervanging achter de glaslijn tot 1.2 m1 + 2x opzetStuk. 
	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond

	Reparatie voor de glas lijn door middel van lamineren 
	Splitsen in < 250 mm, > 250 mm < 500 mm en >500 mm < 1500 mm.
Stuk.
	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond

	Houtrotherstel tot 75 cm3 voor de glaslijn 
	Splitsen in <15 cm3 30 ml, >15 cm3 / 15 ml < 30 cm3 / 30 ml
Stuk.
	Huidige systemen
Kleurstelling 
Specificatie ondergrond

	Dilatatie/Elast. voeg 

	M1.
	N.v.t.





10 Vaste inrichting

1. Overzicht van de elementen
Vaste inrichting

711110		Vast meubilair
731000		Keukens algemeen, verzamel

2. Omschrijving  van het element

Vaste inrichting
Hiermee wordt bedoeld alle vaste inrichtingen in de verschillende ruimtes. Inrichtingen zoals: banken, kluizen, keukens, tribunes et cetera.
9 Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Vast meubilair
	Stuk.
	Karakteristieke eigenschappen, merk,  lengte, hoogte, materiaal

	Keukens algemeen, verzamel 
	Stuk.
	Karakteristieke eigenschappen, merk,  lengte, hoogte, materiaal



11 Sanitair bouwkundig

1. Overzicht van de elementen

Sanitair bouwkundig

741001		Sanitair toiletgroep
742001		Sanitair toiletgroep miva
743100		Sanitair werkkast
743200		Sanitair douchegroep

2. Omschrijving van de elementen 

Sanitair bouwkundig
Hiermee wordt bedoeld alle sanitaire toestellen in de verschillende ruimtes. Tevens wordt er, per toestel, alle toebehorende meegenomen zoals: bijkomende werken, waaronder bouwkundige voorzieningen, tapkranen en aansluitleidingen tot de stopkranen van de waterleidingnetten, afvoer syfons en aansluitleidingen naar de vaste afvoerpunten, vaste accessoires zoals spiegels, handdoekbeugels en papierhouders, apparaat aansluiting op de technische installaties, aangepaste sanitaire voorzieningen voor minder validen. Voorbeelden sanitair: waterclosets, urinoirs, badkuipen, douches en bidets, wastafels, was- en spoelbakken, uitstortgootstenen.
2. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Sanitair toiletgroep
	Stuk.
	Karakteristieke eigenschappen, merk

	Sanitair toiletgroep miva

	Stuk.
	Karakteristieke eigenschappen, merk

	Sanitair werkkast 
	Stuk.
	Karakteristieke eigenschappen, merk

	Sanitair douchegroup
	Stuk.
	Karakteristieke eigenschappen, merk




12 Terrein bouwkundig

1. Overzicht van de elementen

Terrein bouwkundig

902100		Terreinen gebouwtjes met speciale functies
903000		Omheiningen/schuttingen
903100		Muren
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]904100		Terrein afwerkingen, verhardingen
904500		Pergola balken

2. Omschrijving van de elementen 

Terrein bouwkundig

Hiermee wordt bedoeld alle bouwkundige voorzieningen op het terrein. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Terreinen gebouwtjes met speciale functies
	Stuk.
	Karakteristieke eigenschappen, merk

	Omheiningen/schuttingen 
	Stuk.
	Karakteristieke eigenschappen, materiaal

	Muren
	M2.
	Karakteristieke eigenschappen, materiaal

	Pergola balken
	Stuk.
	Karakteristieke eigenschappen, materiaal

	Terrein afwerkingen, verhardingen
	Stuk.
	Karakteristieke eigenschappen, merk




[bookmark: _Toc30592680]2.2 Werktuigbouw

1. Overzicht van de elementen

511100 Lokale verwarming direct gestookt

2. Omschrijving van de elementen

Lokale verwarming direct gestookt

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor lokale warmteopwekking
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de gasstraat inclusief appendages
- de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
   regelkast is uitgevoerd
- de prefab rookgasafvoer voorziening (rookgasafvoerkanaal)
Uitgesloten:
de bouwkundige rookgasafvoerkanalen (schoorsteen)

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Lokale verwarming direct gestookt


	Stuk.
	- Fabricaat/merk
- Type uitvoering
- Bouwjaar
- Capaciteit/ omvang/vermogen
- Locatie
- Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen, onderzoeken of een centrale verwarming een betere oplossing is.
- Kosten incl. bouwkundige voorzieningen zoals sausen wand achter gevelkachel indien nodig.
- Let op asbest.



1. Overzicht van de elementen 

512100 Cv ketel met toebehoren 

2. Omschrijving van de elementen

Cv ketel met toebehoren

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor warmteopwekking
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de gasstraat inclusief appendages
- de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
- de prefab rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)
- stookrapport
- EBI en/of PI rapport indien stookinstallatie groter is dan 100kW
- expansievat t.b.v. ketel
Uitgesloten:
de bouwkundige rookgasafvoerkanalen (schoorsteen)


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Cv ketel met toebehoren 

	Stuk.
	- Fabrikaat/merk 
- Type uitvoering
- Bouwjaar
- Capaciteit/ omvang/vermogen, -Aantal ventilatieroosters
- Voorzien van tapwater?
- Locatie van opstellings/ stookruimte
- Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
- Locatie van opstellings/ stookruimte
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen
- Onderzoek vervangen staande ketel naar gaswandketel 
- Verwijderen opstorting indien nodig



1. Overzicht van de elementen

512200 Stookruimte/opstellingsruimte/technische ruimte

2. Omschrijvingen van de elementen

Stookruimte/opstellingsruimte/technische ruimte

Bedoeld worden ruimtes welke bedoeld zijn om technische apparatuur voor  E en W installaties te plaatsen. 
Inbegrepen:
- opstellingsruimte voor gasgestookte toestellen zoals bedoeld in de NEN 3028
- stookruimte voor gasgestookte toestellen zoals bedoeld in de NEN 3028
- technische ruimte voor NIET gasgestookte toestellen

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Technische ruimte

	Stuk.
	- Opstellingsruimte en stookruimte dienen te voldoen aan de NEN 3028
- Aangeven wat voor ruimte het betreft
- Locatie technische ruimte
- Voor welke functie is de ruimte bedoeld
Opmerkingen:
Let met name op:
- Brandwerendheid
- Ventilatie ruimte
- Toevoer verbrandingslucht
- Brand- en explosiegevaar
- Geen opslag cq bergruimte
- Gebreken vermelden indien niet aan wettelijke bepalingen wordt voldaan






1. Overzicht van de elementen 

512210 Warm/heetwaterketel met toebehoren

2. Omschrijving van de elementen

Warm/heetwaterketel met toebehoren

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor warmteopwekking
Inbegrepen:
- de voorzetbrander
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de gasstraat inclusief appendages
- de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
- de prefab rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)
- stookrapport
- EBI en/of PI rapport indien stookinstallatie groter is dan 100kW
- expansievat t.b.v. ketel
Uitgesloten:
de bouwkundige rookgasafvoerkanalen (schoorsteen)

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warm/heetwaterketel met toebehoren 

	Stuk.
	Ketel
- Fabricaat/merk , - Type uitvoering
- Bouwjaar
- Capaciteit/ omvang/vermogen, -Aantal ventilatieroosters
- maximale temperatuur
Brander
- Fabricaat/merk , - Type uitvoering
- Bouwjaar
- Capaciteit/ omvang/vermogen,
- Locatie van opstellings/ stookruimte
- Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
- Locatie van opstellings/ stookruimte
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen
- Onderzoek vervangen staande ketel naar gaswandketel 
- Verwijderen opstorting indien nodig





1. Overzicht van de elementen 

512300 Pelletkachel 

2. Omschrijving van de elementen

Pelletkachel met toebehoren

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor warmteopwekking
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- voorraadbak
- transportvoorzieing pellets
- de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
- de prefab rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)
- stookrapport
- EBI en/of PI rapport indien stookinstallatie groter is dan 100kW
- expansievat t.b.v. ketel
Uitgesloten:
de bouwkundige rookgasafvoerkanalen (schoorsteen)

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Pelletkachel

	Stuk.
	- Fabrikaat/merk , - Type uitvoering
- Bouwjaar
- Capaciteit/ omvang/vermogen, -Aantal ventilatieroosters
- Locatie van opstellings/ stookruimte
- Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
- Locatie van opstellings/ stookruimte
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen
- Onderzoek vervangen staande ketel naar gaswandketel 
- Verwijderen opstorting indien nodig





1. Overzicht van de elementen

512910 Voorraadtank brandstof

2. Omschrijving van de elementen

Voorraadtank brandstof

Het doel van het voorraadvat is het  is opslag van brandstof. 
Inbegrepen:
- leidingisolatie
- sectieafsluiters
- inregelafsluiters
- overstortbeveiligingen
- ontluchters
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.
- certificaten of keuringsrapporten

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Voorraadtank brandstof

	Stuk.

	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* inhoud in liters
* De materiaalkeuze tank en  van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

513100 Stadsverwarmingsstation 

2. Omschrijvingen van de elementen

Stadsverwarmingsstation 

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor het transporteren van "toegeleverde" warmte
Inbegrepen:
* onderdelen in het stadsverwarmingsstation
* isolatie
* regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
* de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
Uitgesloten:
* installatieonderdelen welke eigendom zijn van Eneco

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Stadsverwarmingsstation 

	Stuk.
	* Fabrikaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/ omvang/vermogen
* Locatie
- Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet
standaard) uitvoering
- Locatie van opstellingsruimte
- Aantal ventilatieroosters
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen







1. Overzicht van de elementen

514100 WKK installatie

2. Omschrijvingen van de elementen

WKK installatie

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor warmteopwekking
Inbegrepen:
* regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
* de gasstraat inclusief appendages
* de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
* de prefab rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)
* stookrapport
* EBI rapport indien stookinstallatie groter is dan 100kW
* Scope 7a rapport indien vermogen gasleiding groter is dan 100kW 
* expansievat
Uitgesloten:
de bouwkundige rookgasafvoerkanalen (schoorsteen)

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	WKK installatie 
	Stuk.
	* Fabrikaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/ omvang/vermogen
* Locatie
- Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet
standaard) uitvoering
- Locatie van opstellings/ stookruimte
- Aantal ventilatieroosters
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen




1	Overzicht van de elementen

515000 Verwarmingselement elektrisch

2 Omschrijving van de elementen

Verwarmingselement elektrisch

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor lokale warmteopwekking
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
Uitgesloten:

3 Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Verwarmingselement elektrisch


	Stuk.
	- Fabricaat/merk
- Type uitvoering
- Bouwjaar
- Capaciteit/ omvang/vermogen
- Locatie
- Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen, onderzoeken of een centrale verwarming een betere oplossing is.
- Kosten incl. bouwkundige voorzieningen zoals sausen wand achter elektrisch verwarmingselement indien nodig.




1	Overzicht van de elementen

515139 Tracing

2 Omschrijving van de elementen

Tracing

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruik worden om bevriezing van leidingen tegen te gaan d.m.v. electrische verwarmingskabels.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur
Uitgesloten:

3 Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Tracing


	Stuk.
	- Fabricaat/merk
- Type uitvoering
- Bouwjaar
- Capaciteit/ omvang/vermogen/lengte
- Locatie
-  Doel
- Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen, 




1. Overzicht van de elementen

515200 Bijzonder, zonnecollectoren

2. Omschrijving van de elementen  

Bijzonder, zonnecollectoren

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor warmteopwekking.
Inbegrepen:
* regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
* de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
* leidingen met toebehoren tot op zonneboiler/ warmtepomp o.i.d.
* expansievat

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Bijzonder, zonnecollectoren

	M2.
	* Fabrikaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/ omvang/vermogen
* Locatie
- Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet
standaard) uitvoering
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen






1. Overzicht van de elementen

515300 Heatpipe

2. Omschrijving van de elementen  

Heatpipe

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor warmteopwekking.
Inbegrepen:
* regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
* de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
* opstellingsconstructie
* leidingen met toebehoren tot op zonneboiler o.i.d.
* expansievat

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Heatpipe

	M2.
	* Fabrikaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/ omvang/vermogen
* Locatie
* lengte  en materiaal leidingwerk tot op de boiler
- Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet
standaard) uitvoering
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen 

521100 Afvoeren regenwater, leidingnet binnen met toebehoren

2. Afvoeren regenwater, leidingnet binnen met toebehoren

Het leidingnet t.b.v. afvoeren regenwater vanaf afvoerpunt in het gebouw tot 1m1 buiten het gebouw.
Inbegrepen
- isolatie

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Leidingnet binnen met toebehoren

	M1.
 
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen




1. Overzicht van de elementen

521600 Afvoeren regenwater, pompsysteem

2. Omschrijving van de elementen

De afvoerpomp heeft tot doel om regenwater dat naar een verzamelput of verzameltank is geleid, uit deze put of tank weg te pompen naar het hoofdriool. De verzamelput of –tank ligt vrijwel altijd onder het maaiveldniveau zodat de afvoer naar het hoofdriool door middel van de zwaartekracht niet mogelijk is.
Inbegrepen:
- afvoerpomp
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd
- keerkleppen
- bij plaatsing in een kunststoftank, deze verzameltank.
Uitgesloten
- de bouwkundige verzamelput

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Afvoeren regenwater, pompsysteem 
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang in m3/h en opvoerhoogte in m1
* Doormelding naar GBS
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

522000 Afvoeren fecaliën, leidingnet binnen met toebehoren

2. Omschrijving van de elementen

Het leidingnet t.b.v. afvoeren fecaliën in het gebouw vanaf afvoerpunt tot 1m1 buiten het gebouw.
Inbegrepen:
- isolatie indien van toepassing

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Afvoeren fecaliën, leidingnet binnen met toebehoren

	Bvo.
	* Fabrikaat
* Bouwjaar
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

522100  Vuilwaterbuffer of pompput algemeen


2. Omschrijving van de elementen

Vuilwaterbuffer worden toegepast om vuilwater op te slaan welke middels een fecalienpomp wordt geleegd 
Inbegrepen:
- de bufferopslag
- bouwkundige cq graafwerkzaamheden
- aanvoerleidingen vanaf 1m1 vanaf het gebouw 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Afscheiders
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering/functie/materiaal
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang in m3
* afmeting
* doel
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

522600 Fecaliën, pompsysteem

2. Omschrijving van de elementen 

De afvoerpomp heeft tot doel om fecaliën, dat naar een verzamelput of verzameltank is geleid, uit deze put of tank weg te pompen naar het hoofdriool. De verzamelput of –tank ligt vrijwel altijd onder het maaiveldniveau zodat de afvoer naar het hoofdriool door middel van de zwaartekracht niet mogelijk is.
Inbegrepen:
- afvoerpomp
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
- keerkleppen
- bij plaatsing in een kunststoftank, deze verzameltank.
Uitgesloten
- de bouwkundige verzamelput

3.  Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Fecaliën, pompsysteem 
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang in m3/h en opvoerhoogte in m1
* Doormelding naar GBS
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

523200 Afscheiders

2. Omschrijving van de elementen

Afscheiders worden toegepast om te voorkomen dat verontreinigd afvalwater op het gemeentelijk riool wordt geloosd. 
Inbegrepen:
- niveaudetectie- en meldapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- bouwkundige cq graafwerkzaamheden
- aanvoerleidingen vanaf 1m1 vanaf het gebouw 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Afscheiders
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering/functie/materiaal
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang in m3
* Doormelding op het GBS
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. 
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen






1. Overzicht van de elementen

531000 Water drinkwater, koudtapwater leidingnet met toebehoren

2. Omschrijving van de elementen

De koudtapwater leidingen inclusief appendages in het gebouw vanaf de hoofdwatermeter tot op de tappunten.
Inbegrepen:
- isolatie 
- sectieafsluiters
- inregelafsluiters
- stopkranen
- overstortbeveiligingen
- beveiligingen
- thermometers
- bij buiten aangelegde leidingen de elektrische tracing

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Water drinkwater, leidingnet koudtapwater met toebehoren

	Bvo
	* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* grootte watermeter
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie.
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

531100 Water drinkwater, beveiligingen

2. Omschrijving van de elementen

Het vervangen van beveiligingen in koud-, warm-, en circulatietapwaterleidingen zoals wettelijk vereist  conform waterwerkblad 1.4G
Inbegrepen:
- bouwkundige werkzaamheden indien nodig

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Water drinkwater, beveiligingen 
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen






1. Overzicht van de elementen

531200 Water drinkwater, drukverhoging/brandpomp

2. Omschrijving van de elementen

De drukverhoging installatie heeft het doel om het achterliggende drinkwaternet te voorzien van de benodigde waterdruk. Eventueel alleen benodigd t.b.v. de brandslanghaspels
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd.
- keerkleppen
- bij drukverhoging, de expansievoorzieningen
- leidingisolatie
- overstortbeveiligingen
- bij buiten aangelegde leidingen de elektrische tracing
- drukverschilmetingen en –regelapparatuur
- aantal schakelingen moet inzichtelijk zijn
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Water drinkwater, drukverhoging

	Stuk.

	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* functie brandpomp of voor drinkwaternet?
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie drukverhogingsinstallatie
* Aantallen pompen
* Doormelding GBS
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
 Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen
- Geen bypass met dood water






1. Overzicht van de elementen

531300 Water drinkwater, beregeningsinstallatie

2. Omschrijving van de elementen

De beregeningsinstallatie heeft het doel om de groengevels van water en zo nodig van de juiste voeding te voorzien
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd.
- leidingnet met toebehoren
- voorraadvat
- compressor
- leidingisolatie
- bij buiten aangelegde leidingen de elektrische tracing
- drukverschilmetingen en –regelapparatuur
- aantal schakelingen moet inzichtelijk zijn
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Water drinkwater, beregeningsinstallatie

	Stuk.

	* Fabricaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* voorraadvat
* compressor
* Locatie 
* Doormelding GBS
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
 Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen
- Geen bypass met dood water





1. Overzicht van de elementen

532000 Water drinkwater, verwarmd tapwater leidingnet en circulatie met toebehoren

3. Omschrijving van de elementen
De warmtapwaterleidingen incl. appendages in het gebouw vanaf de boiler/TSA tot op de tappunten incl. circulatieleiding.
Inbegrepen:
- isolatie 
- sectieafsluiters
- inregelafsluiters
- stopkranen
- overstortbeveiligingen
- thermometers
- circulatiepomp

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Water drinkwater, leidingnet warmtapwater en circulatie met toebehoren

	Bvo.

	* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen






1. Overzicht van de elementen

532100 Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd gas

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de gasgestookte boiler is het op veilige en doelmatige wijze opwekken van warm water. In feite komt de technische uitvoering van een direct gestookte voorraadboiler vrijwel overeen met die van ketels.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd:
- leidingisolatie
- sectieafsluiters
- inregelafsluiters
- overstortbeveiligingen
- ontluchters
- aftap op boiler
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.
- de prefab rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd gas

	Stuk.

	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering/vermogen
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang in m3/h
* Boiler waterinhoud in liters
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen




1. Overzicht van de elementen

532200 Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd electrisch kleiner dan 15 liter

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de electrisch gestookte boiler is het op een veilige en een doelmatige wijze opwekken van warmtapwater. 
Inbegrepen:
- overstortbeveiligingen

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd electrisch kleiner dan 15 liter

	Stuk.

	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang in m3/h
* Boiler waterinhoud in liters
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen






1. Overzicht van de elementen

532300 Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd electrisch groter dan 15 liter

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de electrisch gestookte boiler is het op veilige en doelmatige wijze opwekken van warmtapwater. 
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- leidingisolatie
- sectieafsluiters
- inregelafsluiters
- overstortbeveiligingen
- aftap op boiler
- ontluchters
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd electrisch groter dan 15 liter

	Stuk.

	* Fabrikaat , * Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang in m3/h
* Boiler waterinhoud in liters
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

532400 Warmtapwater, voorraadvat indirect verwarmd

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van het voorraadvat is het  is het op veilige en doelmatige wijze op temperatuur houden van warm water. 
Inbegrepen:
- leidingisolatie
- sectieafsluiters
- inregelafsluiters
- overstortbeveiligingen
- ontluchters
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmtapwater, voorraadvat indirect verwarmd

	Stuk.

	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang in m3/h
* Boiler waterinhoud in liters
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

532500 Warmtapwater, direct verwarmd, doorstroomtoestel (geiser)

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de geiser is het op veilige en doelmatige wijze opwekken van warm water en direct beschikbaar stellen. 
Inbegrepen:
- de rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmtapwater, direct verwarmd doorstroomtoestel (geiser)

	Stuk.

	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering/vermogen
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang in m3/h
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen




1. Overzicht van de elementen

532600 Warmtapwater, warmtewisselaar

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de warmtewisselaar is stadsverwarmingswater met een zo'n hoog mogelijk temperatuurrendement op een veilige en doelmatige wijze overdragen aan het warmtapwatercircuit. 
Inbegrepen:
- bouwkundige werkzaamheden indien nodig

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmtapwater, warmtewisselaar 
	Stuk.

	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Locatie
* Bouwjaar
* De materiaalkeuze van de warmtewisselaar indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen




1. Overzicht van de elementen

532700 Water drinkwater, automatisch spoelsysteem

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van het automatisch spoelsysteem is dat douches op automatische wijze na een in te stellen tijd automatisch gaan spoelen. 
Inbegrepen:
- keerkleppen
- stopkranen
- magneetkleppen
- mengkraan

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Water drinkwater, automatisch spoelsysteem
	Stuk.

	* Fabrikaat, * Type/ uitvoering, * Bouwjaar
* Aantal douches, * Aantal mengkranen, * Locatie
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- In principe 1 op 1 vervangen



535000 Waterbehandeling

1. Omschrijving van de elementen

Water behandelingsinstallaties hebben het doel om proceswater te leveren bijvoorbeeld onthardwater,
ontzoutwater of absoluut zuiver en puur water.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd.
- tussen opslagvat van het te behandelen water
- breaktank

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Waterbehandeling
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang in m3/h
* De materiaalkeuze van het leidingnet indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

541100 Brandstof, aardgasvoorziening leidingnet met toebehoren

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van een leidingnet is om op gecontroleerde wijze gassen te transporteren en te distribueren. Het transport en distributie kan plaatsvinden onder atmosferische omstandigheden, onder overdruk en onderdruk ten opzichte van de atmosferische omstandigheden.
Inbegrepen:
- sectieafsluiters
- reduceerkleppen
- overstortbeveiligingen
- ontluchters

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Brandstof, aardgasvoorziening leidingnet met toebehoren
	Bvo.

	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* scope 7 rapport indien vermogen hoger dan 100kW
* De materiaalkeuze van het leidingen indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

542000 Perslucht, leidingnet met toebehoren

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van een leidingnet is om op gecontroleerde wijze vloeistoffen of gassen te transporteren en te
distribueren. Het transport en distributie kan plaatsvinden onder atmosferische omstandigheden, onder
overdruk en onderdruk ten opzichte van de atmosferische omstandigheden.
Inbegrepen:
- sectieafsluiters
- inregelafsluiters
- reduceerkleppen
- overstortbeveiligingen
- ontgassers/ontluchters

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Perslucht, leidingnet met toebehoren
	Post

	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* De materiaalkeuze van het leidingnet en indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

542100 Perslucht, compressor

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de luchtcompressor is het opwekken van perslucht. Perslucht kan o.a. worden gebruikt als
werklucht voor de aandrijving van pneumatische gereedschappen. Tevens kan perslucht gebruikt worden in
ziekenhuizen en in tandartspraktijken, in regelinstallaties en bij droge sprinklerinstallaties.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
- het drukvat waarop de persluchtcompressor direct is gemonteerd
Uitgesloten
- de olie- waterafscheider
- het persluchtvoorraadvat

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Perslucht, compressor

	Stuk.

	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

551200 Koeling lokaal, (multi)splitsysteem

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de (multi)split unit is het opwekken van koude in of een beperkt aantal lokalen. Deze koude kan gebruikt worden voor comfortkoeling in gebouwen betreffende industriële doeleinden. Installaties voor condensorkoeling zijn noodzakelijk om de tijdens de koudemiddelkringloop ontstane hete persgas gasvormige toestand om te zetten naar een vloeibare toestand. Condensors kunnen worden gekoeld met behulp van lucht of water.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- luchtgekoelde condensorunit
- verdamperunit
- leidingnet
- logboek

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Koeling lokaal, splitsysteem 
	Stuk. (zowel binnen- als buitenunit)
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
* type koelmiddel + hoeveelheid
* m1 leidingnet/materiaal/isolatie
Opmerking
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

552010 Luchtgekoelde condensor < 80 kW
552020 Luchtgekoelde condensor 80-150 kW
552030 Luchtgekoelde condensor 150-250 kW
552040 Luchtgekoelde condensor 250-500 kW
552050 Luchtgekoelde condensor 500-1200 kW

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de luchtgekoelde condensor is het afvoeren van warmte aan de  buitenlucht.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- logboek

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Luchtgekoelde condensor 
	Stuk. 
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
Opmerking
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

552038 Expansieautomaat

2. Omschrijving van de elementen

Vulautomaten  hebben het doel om de installatie automatisch op druk te houden en zo nodig bij te vullen.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd.
- breaktank

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Expansieautomaat
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang in m3/h
* De materiaalkeuze van het leidingnet indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

552060 Drycooler


2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de drycooler is het onttrekken van koude aan de buitenlucht.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- logboek

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Drycooler
	Stuk. 
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
Opmerking
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

552110 Koeling centraal, koelmachine <50 kW
552120 Koeling centraal, koelmachine 50-100 kW

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de koelmachine is het opwekken van koude. Deze koude kan gebruikt worden voor comfortkoeling
in gebouwen. Installaties voor condensorkoeling zijn noodzakelijk om de tijdens de koudemiddelkringloop ontstane hete persgas gasvormige toestand om te zetten naar een vloeibare toestand. Condensors kunnen worden gekoeld met behulp van lucht of water.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
- verdamperunit
- logboek
Uitgesloten
- de verdamper indien deze als DX-unit direct geplaatst is in een luchtbehandelingskast

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Koeling centraal, koelmachine <100kW
	Stuk. (zowel binnen- als buitenunit)
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
* type koelmiddel + hoeveelheid
Opmerking
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

552230 Koeling centraal, koelmachine 100-300kW
552240 Koeling centraal, koelmachine 200-300kW
552250 Koeling centraal, koelmachine >300kW


2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de koelmachine is het opwekken van koude. Deze koude kan gebruikt worden voor comfortkoeling
in gebouwen. Installaties voor condensorkoeling zijn noodzakelijk om de tijdens de koudemiddelkringloop ontstane hete persgas gasvormige toestand om te zetten naar een vloeibare toestand. Condensors kunnen worden gekoeld met behulp van lucht of water.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
- logboek
Uitgesloten:

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Koeling centraal, koelmachine >100kW 
	Stuk. 
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
* type koelmiddel + hoeveelheid
Opmerking
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

552301 Koeling centraal, koelmachine absorptie < 500kWth
552302 Koeling centraal, koelmachine absorptie > 500kWth

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de koelmachine is het opwekken van koude. Deze koude kan gebruikt worden voor comfortkoeling
in gebouwen. Installaties voor condensorkoeling zijn noodzakelijk om de tijdens de koudemiddelkringloop ontstane hete persgas gasvormige toestand om te zetten naar een vloeibare toestand. Condensors kunnen worden gekoeld met behulp van lucht of water.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd.
- logboek
Uitgesloten:

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Koeling centraal, koelmachine absorptie
	Stuk. 
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
* type koelmiddel + hoeveelheid 
Opmerking
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

552310 Warmtekoudeopslagsysteem (WKO) < 250 kW
552320 Warmtekoudeopslagsysteem (WKO) 250-500 kW
552330 Warmtekoudeopslagsysteem (WKO) 500-1000 kW

2. Omschrijving van de elementen

Installaties voor warmte- of koude opslag in de bodem hebben veel overeenkomsten. Bij warmteopslag
wordt een “warme bron” gecreëerd waarin warmte wordt opgeslagen. Meestal maakt men gebruik van een
bron waar al bodemwarmte aanwezig is. Indien warmte nodig is wordt door de bronpomp warmwater naar
de primaire zijde van het TSA voor warmteopslag gepompt en vervolgens na warmteoverdracht naar de
retourbron. Hydraulisch zijn beide bronnen, die onderling op grote afstand en diepte kunnen liggen, met
elkaar verbonden zodat ontwatering van het aardlaag wordt voorkomen. De verdere warmtedistributie vindt
plaats aan de secundaire zijde van het TSA (platenwisselaar). Bij installaties voor koudeopslag vindt in
omgekeerde zin het zelfde proces plaats. In dit geval wordt een koude bron gecreëerd. Ook hier functioneert
een TSA (platenwisselaar) als scheiding tussen het grondwater (koude en warme bron) en het
“gebruikswater”. Ook in dit geval dient de koude bron eerst te worden “geladen” alvorens men van het
koude water gebruik kan maken.
Inbegrepen:
- bronnen incl pompen
- tsa
- drukverschilmetingen en –regelapparatuur
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.
Uitgesloten:
- secundairsysteem

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmtekoudeopslag-systeem

	Stuk. 
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
- de uitvoering van de pomp indien er sprake is van een specifieke (niet
standaard) uitvoering
Opmerking
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

552510 Warmtepomp lucht/water
552520 Warmtepomp water/water

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de warmtepomp is het opwekken van warmte of koude. Deze warmte of koude kan gebruikt worden voor comfortdoeleinden.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd.
- logboek
Uitgesloten
- de verdamper indien deze als DX-unit direct geplaatst is in een luchtbehandelingskast.



3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmtepomp 
	Stuk. 
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
* type koelmiddel + hoeveelheid
Opmerking
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

553010 Koelinstallatie, gekoeldwaterleidingnet met toebehoren
553020 Koelinstallatie, koelwaterleidingnet met toebehoren


2. Omschrijving van de elementen

Het doel van een leidingnet is om op gecontroleerde wijze vloeistoffen te transporteren en te
distribueren. Het transport en distributie kan plaatsvinden onder atmosferische omstandigheden, onder
overdruk en onderdruk ten opzichte van de atmosferische omstandigheden.
Inbegrepen:
- leidingisolatie
- sectieafsluiters
- inregelafsluiters
- overstortbeveiligingen
- ontgassers/ontluchters
- buffervaten
- bij buiten aangelegde leidingen de elektrische tracing
- drukverschilmetingen en –regelapparatuur
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Koelinstallatie, leidingnet met toebehoren
	Bvo.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
* splitsen in koelwaterleidingen (kan freon of water zijn) gekoeldwaterleidingen
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

553100 Koelinstallatie, verdeler/verzamelaar met toebehoren

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de verdeler/verzamelaar is om als centrale verdeelinrichting te functioneren voor de distributie
van het gekoelde water.
Inbegrepen:
- leidingisolatie
- afsluiters
- inregelafsluiters
- 2 of 3-weg mengkleppen incl motoren
- inbouwcirculatiepompen
- overstortbeveiligingen
- ontluchters, aftapkranen
- drukverschilmetingen en –regelapparatuur
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Koelinstallatie, verdeler/verzamelaar

	m1
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Aantal groepen
* Locatie
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

553200 Koelinstallatie, circulatiepompen

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van een circulatiepomp is het verplaatsen van vloeistoffen in een leidingnet. Circulatiepompen
transporteren en distribueren de te verplaatsen vloeistof naar de afnamepunten.
Dit element betreft circulatiepompen welke niet op de verdeler/verzamelaar zijn aangebracht. 
Inbegrepen:
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.
- afsluiters

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Koelinstallatie, circulatiepompen
	Stuk.
	* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

553300 Koelinstallatie, expansievoorzieningen

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van het expansievat is om een vloeistof ten gevolge van een temperatuurverandering gecontroleerd
te kunnen laten uitzetten en krimpen.
Inbegrepen:
- overstortbeveiligingen
- inlaatcombinatie met overstort
- bij expansieautomaten, de direct op het toestel geplaatste regelkast, -paneel
- bij expansieautomaten, de direct op het toestel geplaatste compressor
- bij expansieautomaten, de direct op het toestel geplaatste water in- en uitlaatautomaat
- bij drukvaten op druk gehouden met stikstof, de stikstofbatterij met drukregelapparatuur

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Koelinstallatie, expansievoorzieningen
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

561000 Verwarmingsinstallatie, leidingnet met toebehoren

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van een leidingnet is om op gecontroleerde wijze vloeistoffen of gassen te transporteren en te
distribueren. Het transport en distributie kan plaatsvinden onder atmosferische omstandigheden, onder
overdruk en onderdruk ten opzichte van de atmosferische omstandigheden.
Inbegrepen
- isolatie
- sectieafsluiters
- inregelafsluiters
- overstortbeveiligingen
- ontluchters
- buffervaten
- bij buiten aangelegde leidingen de elektrische tracing
- drukverschilmetingen en –regelapparatuur
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Verwarmingsinstallatie, leidingnet

	Bvo.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

561100 Verwarmingsinstallatie, verdeler/verzamelaar met toebehoren

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de verdeler/verzamelaar is om als centrale verdeelinrichting te functioneren voor de distributie
van verwarmd water.
Inbegrepen:
- leidingisolatie
- afsluiters
- inregelafsluiters
- 2 of 3-weg mengkleppen incl. motoren
- inbouwcirculatiepompen
- overstortbeveiligingen
- ontluchters/aftappers
- drukverschilmetingen en –regelapparatuur
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Verwarmingsinstallatie, verdeler/verzamelaar 
	m1
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Aantal groepen
* Locatie
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

561200 Verwarmingsinstallatie, circulatiepompen

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van een circulatiepomp is het verplaatsen van vloeistoffen in een leidingnet. Circulatiepompen
transporteren en distribueren de te verplaatsen vloeistof naar de afnamepunten.
Dit element betreft circulatiepompen welke niet op de verdeler/verzamelaar zijn aangebracht. 
Inbegrepen:
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Verwarmingsinstallatie, circulatiepompen
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen




1. Overzicht van de elementen

561300 Verwarmingsinstallatie, expansievoorzieningen
	
2. Omschrijving van de elementen

Het doel van het expansievat is om een vloeistof ten gevolge van een temperatuurverandering gecontroleerd
te kunnen laten uitzetten en krimpen. (Met dit element wordt bedoeld expansievoorzieningen  t.b.v. een cv systeem en niet t.b.v. cv ketels, deze expansievoorzieningen horen bij het element cv ketels en toebehoren.) 
Inbegrepen:
- overstortbeveiligingen
- inlaatcombinatie met overstort
- bij expansieautomaten, de direct op het toestel geplaatste regelkast, -paneel
- bij expansieautomaten, de direct op het toestel geplaatste compressor
- bij expansieautomaten, de direct op het toestel geplaatste water in- en uitlaatautomaat
- bij drukvaten op druk gehouden met stikstof, de stikstofbatterij met drukregelapparatuur

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Verwarmingsinstallatie, expansievoorzieningen
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
* Koelmiddel + hoeveelheid
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er
sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

561400 Verwarmingsinstallatie, radiatorkranen

2. Omschrijving van de elementen
Het doel van de radiatorkranen is het afsluiten van warmte met de hand of automatisch met een thermostatisch ventiel.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Verwarmingsinstallatie, radiatorkranen
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

561500 Warmte afgifte; radiatoren

2. Omschrijving van de elementen

De afgifte elementen verwarmen hebben tot doel om door middel van straling en/of convectie energie over te dragen van een primaire voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v.-water gebruikt. De secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmte afgifte; radiatoren
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen
- sausen achterwand indien nodig



1. Overzicht van de elementen

561600 Warmte afgifte; convectoren

2. Omschrijving van de elementen

De afgifte elementen verwarmen hebben tot doel om door middel van convectie energie over te dragen van een primaire voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v.-water gebruikt. De secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmte afgifte;  convectoren

	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Type omkasting
* Bouwjaar
* Locatie
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

561700 Warmte afgifte; vloerverwarming

2. Omschrijving van de elementen

De vloerverwarming heeft tot doel om door middel van straling energie over te dragen van een primaire voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v.-water gebruikt. De
secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.
Inbegrepen bij vloerverwarmingsverdeler:
- regel- en beveiligingsapparatuur op de vloerverwarmingsverdeler
- thermostatische regelafsluiters op de vloerverwarmingsverdeler met ruimtecodering
- circulatiepomp
- ruimtethermostaten
- inregelafsluiters op de vloerverwarmingsverdeler

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmte afgifte; vloerverwarming 
	Verdelers Stuk.s
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen
- Verdelers Stuk.s



561710 Warmte afgifte; vloerverwarming elektrisch

1. Omschrijving van de elementen

De vloerverwarming heeft tot doel om door middel van straling energie over te dragen van een primaire voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt elektriciteit gebruikt. De
secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.
Inbegrepen bij vloerverwarmingsverdeler:
- regel- en beveiligingsapparatuur op de vloerverwarmingsverdeler
- thermostatische regelafsluiters op de vloerverwarmingsverdeler met ruimtecodering
- ruimtethermostaten

2. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmte afgifte; vloerverwarming elektrisch
	Verdelers Stuk.s
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen
- Verdelers Stuk.s





1. Overzicht van de elementen

561750 Warmte afgifte; betonkernactivering

2. Omschrijving van de elementen

De betonkernactivering heeft tot doel om door middel van straling energie over te dragen van een primaire voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v.-water gebruikt. De
secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.
Inbegrepen bij betonkernactivering:
- regel- en beveiligingsapparatuur
- thermostatische regelafsluiters indien aanwezig
- inregelafsluiters
- slangen vanaf de hoofdleiding

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmte afgifte; betonkernactivering
	Stuk.s slangen
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* aantal slangen
* lengte slangen
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen
- Verdelers Stuk.s




1. Overzicht van de elementen

561800 Warmte afgifte; stralingsplafond

2. Omschrijving van de elementen

Het stralingsplafond heeft tot doel om door middel van straling energie over te dragen van een primaire voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v.-water gebruikt. De
secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.
Inbegrepen bij vloerverwarmingsverdeler:
- regel- en beveiligingsapparatuur 
- thermostatische regelafsluiters 
- inregelafsluiters op de vloerverwarmingsverdeler

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmte afgifte; stralingsplafond
	m2
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen
- Verdelers Stuk.s





1. Overzicht van de elementen

563000 Warmte afgifte; luchtverwarmer indirect gestookt

2. Omschrijving van de elementen

De indirect gestookte luchtwarmer heeft tot doel om met behulp van de eigen ventilator en verwarmingsbatterij,
het klimaat technisch comfort in een ruimte te realiseren. De indirect gestookte luchtverhitter is veelal
alleen uitgevoerd met een axiaal ventilator en een verwarmingsbatterij. 
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- luchtroosters inblaas- en aanzuiglucht, indien deze direct bij of op het toestel zijn geplaatst
- lucht inregelkleppen, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- thermostatische regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- ruimtethermosstaat
- toestelafsluiters
- elektronisch regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- inregelafsluiters, indien aanwezig direct bij of op het toestel

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmte afgifte; luchtverwarmer indirect gestookt
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

563050 Warmte afgifte; luchtverwarmer direct gestookt

2. Omschrijving van de elementen

De direct gestookte luchtwarmer heeft tot doel om met behulp van de eigen ventilator en verwarmingsbatterij,
het klimaat technisch comfort in een ruimte te realiseren. De direct gestookte luchtverhitter is veelal
alleen uitgevoerd met een axiaal ventilator en een verwarmingsbatterij. 
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- luchtroosters inblaas- en aanzuiglucht, indien deze direct bij of op het toestel zijn geplaatst
- lucht inregelkleppen, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- thermostatische regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- ruimtethermosstaat
- toestelafsluiters
- elektronisch regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- inregelafsluiters, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- de gasstraat inclusief appendages
- de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
- de prefab rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)
- stookrapport
- EBI en/of PI rapport indien stookinstallatie groter is dan 100kW
Uitgesloten:
de bouwkundige rookgasafvoerkanalen (schoorsteen)


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmte afgifte; luchtverwarmer direct gestookt
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen




1. Overzicht van de elementen

563100 Warmte afgifte; ventilator convector

2. Omschrijving van de elementen

De ventilator convector heeft tot doel om met behulp van de eigen ventilator en verwarmingsbatterij,
het klimaat technisch comfort in een ruimte te realiseren. De ventilator convector is veelal
alleen uitgevoerd met een ventilator en een verwarmingsbatterij. De afgifte elementen verwarmen
hebben tot doel om door middel van convectie energie over te dragen van een primaire
voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v.-water gebruikt. De
secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- luchtroosters inblaas- en aanzuiglucht, indien deze direct bij of op het toestel zijn geplaatst
- lucht inregelkleppen, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- thermostatische regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- ruimtethermosstaat
- toestelafsluiters
- elektronisch regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- inregelafsluiters, indien aanwezig direct bij of op het toestel


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Warmte afgifte; ventilator convector
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen




1. Overzicht van de elementen

570000 Ventilatie, luchtkanalen met toebehoren

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de luchtkanalen is om ventilatielucht te distribueren. Dit kan geschieden in relatie met
ventilatie welke bestemd is voor toevoer- en afzuiglucht. Met luchtkanalen wordt bedoeld de samenbouw
van de kanalen, de luchtgeleide schoepen, de geluidsdempers, inregelkleppen e.d.
Inbegrepen
- in- of uitwendige isolatie
- isolatie buitenlucht aanzuigkanaal
- ophanging en bevestiging
- geluidsdempers
- de in bochten geplaatste luchtgeleide schoepen
- aanzuig- of afzuigplenum met of zonder filtersectie
- inregelkleppen
- afleesapparatuur zoals thermometers e.d.


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, luchtkanalen met toebehoren
	Post
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* De materiaalkeuze van de luchtkanalen en de leidingisolatie indien aanwezig.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

570100 Ventilatie, VAV/CAV boxen

2. Omschrijving van de elementen

De volumebox heeft tot doel om de koude- of warmtebehoefte in een ruimte te regelen. Hiervoor maakt de
box gebruikt van een primaire luchtaansluiting op een centraal luchtbehandelingssysteem. Afhankelijk van
de statische voordruk in de box wordt er meer of minder ruimtelucht geïnduceerd. De box kan zijn
uitgevoerd met een naverwarmer/-koeler.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- ruimtethermosstaat cq CO2 opnemer
- inregelkleppen primaire lucht, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- luchtroosters inblaas- en aanzuiglucht, zowel indien deze direct bij of op het toestel zijn geplaatst, maar
ook lijnroosters, wervelroosters e.d.)
- de ophanging/bevestiging
- akoestische isolatiematerialen
- bouwkundige voorzieningen

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, VAV boxen
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie(bij omvangrijke elementen)
* Aanvullende relevante gegevens 
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

570200 Ventilatie, brandkleppen

2. Omschrijving van de elementen

Brandkleppen bestaan uit een frame waarin stalen bladen zijn aangebracht. De bladen zijn onderling
gekoppeld en kunnen roteren. Brandkleppen die niet zijn uitgerust met een servomotor zijn voorzien van
een sterke veer. Indien het smeltlood smelt of de breekbuis breekt wordt een vergrendeling onderbroken en
wordt de brandklep door de genoemde veer “gesloten”.
Inbegrepen:
- bouwkundige werkzaamheden

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, brandkleppen
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Productinformatie
* Locatie
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

570300 Ventilatie, luchtroosters

2. Omschrijving van de elementen

Het luchtornament heeft tot doel om op gecontroleerde wijze ventilatielucht in een ruimte toe- of af te voeren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van inblaas- en afzuigroosters. 
Inbegrepen
- inregelkleppen primaire lucht, indien aanwezig direct bij of op het luchtroosters
- de ophanging/bevestiging
- akoestische isolatiematerialen

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, luchtroosters
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie(bij omvangrijke elementen)
* Aanvullende relavante gegevens
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen




1. Overzicht van de elementen

571100 Ventilatie, buitenluchtroosters

2. Omschrijving van de elementen

Het buitenluchtrooster heeft tot doel om op gecontroleerde wijze de ventilatielucht aan te zuigen of af te voeren. 
Inbegrepen
- inregelkleppen primaire lucht, indien aanwezig direct bij of op het luchtroosters
- de ophanging/bevestiging
- akoestische isolatiematerialen

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, buitenluchtrooster
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* afmeting
* Locatie(bij omvangrijke elementen)
* Aanvullende relevante gegevens
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

571102 Ventilatie, dakkap

2. Omschrijving van de elementen

De dakkap heeft tot doel om op gecontroleerde wijze de ventilatielucht aan te zuigen en/of af te voeren. 
Inbegrepen
- inregelkleppen primaire lucht, indien aanwezig direct bij of op het luchtroosters
- de ophanging/bevestiging
- akoestische isolatiematerialen

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, dakkap
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* afmeting
* Locatie(bij omvangrijke elementen)
* Aanvullende relevante gegevens
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen




1. Overzicht van de elementen

572100 Ventilatie, lokale  afzuiginstallatie

2. Omschrijving van de elementen

Afvoerventilatoren en luchtafvoerkasten hebben het doel om een bepaalde hoeveelheid ventilatielucht
van een bepaalde ruimte af te voeren. 
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel zijnde bijvoorbeeld de toerenregeling, mits deze
regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd
- luchtkleppensectie
- buitenluchtroosters
- werkschakelaar

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, lokale mechanische afzuiginstallatie
	Stuk.
	* Naam en functie van afzuigventilator
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen in m3/s
* Locatie
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

573100 Ventilatie, centrale afzuiginstallatie  tot 25000m3/h

2. Omschrijving van de elementen

Afvoerventilatoren en luchtafvoerkasten met als doel om een bepaalde hoeveelheid ventilatielucht
van meerdere ruimtes af te voeren. 
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel zijnde bijvoorbeeld de toerenregeling, mits deze
regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd
- luchtkleppensectie
- buitenluchtroosters
- werkschakelaar

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, centrale afzuiginstallatie
	Stuk.
	* Naam en functie van afzuigventilator/kast
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen in m3/s
* Locatie
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

574000 Ventilatie, lokale toevoerinstallatie

2. Omschrijving van de elementen
Toevoerventilatoren en toevoerkasten hebben het doel om een bepaalde hoeveelheid ventilatielucht
van een bepaalde ruimte toe te voeren, bij dit element zonder de lucht te behandelen (verwarmen o.i.d.). 
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel zijnde bijvoorbeeld de toerenregeling, mits deze
regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd
- luchtkleppensectie
- buitenluchtroosters
- werkschakelaar

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, lokale toevoerinstallatie

	Stuk.
	* Naam en functie van de installatie
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen in m3/s
* Locatie
* bedoeld voor welke ruimte
* De samenstelling van een luchtbehandelingskast Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

575050 Ventilatie; naverwarmer
575051 Ventilatie; nakoeler

2. Omschrijving van de elementen

De naverwarmer/nakoeler heeft tot doel om lucht na te verwarmen/koelen. De naverwarmer/nakoeler zit ingebouwd in een luchtkanaal (en niet in de LBK).
 
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- toestelafsluiters
- elektronisch regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- inregelafsluiters, indien aanwezig direct bij of op het toestel

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie naverwarmer/nakoeler
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* afmeting
* Locatie
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen


1. Overzicht van de elementen

576100 Ventilatie, lokale luchtbehandeling

2. Omschrijving van de elementen

Luchtbehandelingskasten met als doel om een bepaalde specifieke ruimte te klimatiseren De functie van de luchtbehandelingskast is om primaire lucht met betrekking tot temperatuur en in sommige gevallen luchtvochtigheid te conditioneren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mengsectie, een filtersectie en naar wijze van opbouw van de kast een combinatie van een koelbatterij, een verwarmingsbatterij en een bevochtigingsectie. Terugwinnen van warmte van de afvoerlucht kan geschieden met behulp van bijvoorbeeld, kruisstroomwisselaar.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel zijnde bijvoorbeeld de toerenregeling, mits deze
regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd
- luchtkleppensectie
- buitenluchtroosters
- werkschakelaars

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, lokale luchtbehandeling

	Stuk.
	* Naam en functie van LBK
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen in m3/s
* Locatie
* bedoeld voor welke ruimte
* De samenstelling van een luchtbehandelingskast Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

576200 Bevochtiger; elektrisch lokaal

2. Omschrijving van de elementen

Lokale bevochtigers hebben als doel om een ruimte te bevochtigen tot het ingestelde relatieve vochtigheids niveau.
Inbegrepen:


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Bevochtiger; elektrisch lokaal

	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
* bedoeld voor welke ruimte
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

577050 Ventilatie; ventilator convector

2. Omschrijving van de elementen

De ventilator convector heeft tot doel om met behulp van de eigen ventilator en verwarmings- en/of koelbatterij het klimaat technisch comfort in een ruimte te realiseren d.m.v. (deels) aangezogen buitenlucht. De ventilatorconvector zorgt dus ook voor ventilatie van de ruimte. 
De afgifte elementen hebben tot doel om door middel van convectie energie over te dragen van een primaire
voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v en/of gekoeldwater gebruikt. De secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- luchtroosters inblaas- en aanzuiglucht, indien deze direct bij of op het toestel zijn geplaatst
- lucht inregelkleppen, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- thermostatische regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- ruimtethermosstaat
- toestelafsluiters
- elektronisch regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- inregelafsluiters, indien aanwezig direct bij of op het toestel

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie; ventilator convector
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

577060 Ventilatie, inductie units

2. Omschrijving van de elementen

De inductie-unit heeft tot doel om met behulp van primaire lucht, afkomstig van een centraal luchtbehandelingssysteem, en de eigen koel- en of verarmingbatterij, het klimaat technisch comfort in een ruimte te realiseren. Inductie-units bestaan uit een “bak” waarin een verwarming- of koelelement is gemonteerd.
Verder zijn er in de bak nozzles gemonteerd waardoor de primaire lucht van het luchtbehandelingssysteem
wordt geperst. De nozzles veroorzaken een snelheidsverhoging van de primaire lucht die de nozzles verlaat.
Dit veroorzaakt een onderdruk in de bak waardoor lucht via het verwarmings- of koelelement uit de ruimte
wordt aangezogen.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- inregelkleppen primaire lucht, indien aanwezig direct bij of op het toestel
- afsluiters
- 2 of 3wegkleppen
- luchtroosters 
- omkasting
- de ophanging/bevestiging
- akoestische isolatiematerialen
- bouwkundige voorzieningen


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, inductie units
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie(bij omvangrijke elementen)
* 1 of 2 batterijen
* type omkasting
* Aanvullende relevante gegevens
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

577100 Ventilatie, luchtbehandelingskast zonder warmteterugwinning 

2. Omschrijving van de elementen

Luchtbehandelingskasten met als doel om meerdere ruimtes te klimatiseren. Luchtbehandelingskasten hebben de functie om primaire lucht met betrekking tot temperatuur en in sommige gevallen luchtvochtigheid te conditioneren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een filtersectie en naar wijze van opbouw van de kast een combinatie van een verwarmingsbatterij een mogelijk een koelbatterij en een bevochtigingsectie.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel zijnde bijvoorbeeld de toerenregeling, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd
- luchtkleppensectie
- bevochtiging
- 2m1 afvoer t.b.v. condens en bevochtiging
- werkschakelaar

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, luchtbehandelingskast zonder warmteterugwinning 
	Stuk.
	* Naam en functie van LBK
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen in m3/s
* Locatie
* de samenstelling van een luchtbehandelingskast 
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

577110 Frequentie-/toeren-/rotorregelaar t.b.v. TV, AV en/of warmtewiel (wtw)

2. Omschrijving van de elementen

Hiermee wordt bedoeld het regelen van het toerental van ventilatoren.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel
- bekabeling naar de ventilatoren
- werkschakelaar


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	 Frequentie-/toeren-/rotorregelaar t.b.v. TV, AV en/of warmtewiel (wtw)
	Stuk.
	* Naam en functie 
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Locatie
* t.b.v. welke ventilator/LBK 
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

577151 Bevochtiger elektrisch t.b.v. bevochtigingsectie LBK
 

2. Omschrijving van de elementen

Bevochtigingsectie (b) t.b.v. luchtbehandelingskast (LBK) 

De functie van de LBK is om primaire lucht met betrekking tot temperatuur en luchtvochtigheid te conditioneren. 

Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op de bevochtiger
- afvoervoorzieningen

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	 Bevochtiger elektrisch t.b.v. bevochtigingsectie LBK
	Stuk.
	* Naam en functie van LBK 
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen in kg/h
* Locatie
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

577155 Bevochtiger gas t.b.v. bevochtigingsectie LBK

2. Omschrijving van de elementen

Bevochtigingsectie (b) t.b.v. luchtbehandelingskast (LBK) 

De functie van de LBK is om primaire lucht met betrekking tot temperatuur en luchtvochtigheid te conditioneren. 

Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op de bevochtiger
- afvoervoorzieningen

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	 Bevochtiger gas.b.v. bevochtigingsectie LBK
	Stuk.
	* Naam en functie van LBK 
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen in kg/h
* Locatie
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

577700 Ventilatie, luchtbehandelingskast met warmteterugwinning

2. Omschrijving van de elementen

Luchtbehandelingskasten met als doel om meerdere ruimtes te klimatiseren. Luchtbehandelingskasten hebben de functie om primaire lucht met betrekking tot temperatuur en in sommige gevallen luchtvochtigheid te conditioneren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mengsectie, een filtersectie en naar wijze van opbouw van de kast een combinatie van een koelbatterij, een verwarmingsbatterij en een bevochtigingsectie. Terugwinnen van warmte van de afvoerlucht kan geschieden met behulp van bijvoorbeeld, kruisstroomwisselaar,  een roterende warmtewisselaar of door gebruik van een medium gekoppeld systeem zoals een twin-coilsysteem.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel zijnde bijvoorbeeld de toerenregeling, mits deze
regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd
- luchtkleppensectie
- bevochtiging
- 2m1afvoer t.b.v. condens en bevochtiging
- werkschakelaars

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ventilatie, luchtbehandelingskast met warmteterugwinning 
	Stuk.
	* Naam en functie van de LBK
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen in m3/s
* Locatie
* de samenstelling van een luchtbehandelingskast 
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

581000 Regelaar (op wand)

2. Omschrijving van de elementen

Hiermee wordt bedoeld een regelaar zoals een klokthermostaat of andere regelaars welke zonder kast op de wand is gedemonteerd. welke zorgt dat voldaan wordt aan de ontwerpcriteria van het desbetreffende proces. Onder een proces wordt in dit kader bijvoorbeeld verstaan:
- het regelen van temperatuur en kloktijden

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Regelaar (op wand)
	Stuk.
	* Naam 
* Fabrikaat regelaar
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie 
* Aantal onderstations
-aanwezigheid mogelijkheid om energiegebruik te monitoren
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

581100 Regelkast met toebehoren klimaat

2. Omschrijving van de elementen

Met een regelkast klimaat wordt bedoeld een regelkast met de benodigde beveiligingen voorzien van een regelaar welke op een doelmatige en veilige wijze processen regelt, zodat voldaan wordt aan de ontwerpcriteria van het desbetreffende proces. Onder een proces wordt in dit kader bijvoorbeeld verstaan:
- het regelen van temperatuur, relatieve vochtigheid of absoluut vocht
- het regelen van druk, drukverschillen en niveau
- het regelen van luchtstromen en – hoeveelheden
- het regelen van waterstromen en – hoeveelheden
Inbegrepen:
- regelaars
- tijdrelais
- beveiligingsapparatuur
- regelschema
- doormeldeenheid (indien aanwezig)

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Regelkast met toebehoren
	Stuk.
	- Naam regelkast
- Fabrikaat regelaar
- Type/ uitvoering
- Bouwjaar
- Capaciteit/omvang
- Locatie 
- Aantal onderstations
-aanwezigheid mogelijkheid om energiegebruik te monitoren
- regelkastschema's met datum
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

581200 Gebouwbeheersysteem (klimaatinstallatie)

2. Omschrijving van de elementen

Met een gebouwbeheersysteem (GBS) wordt bedoeld een minicomputers of PC waarin de digitale gegevens die uit de klimaatinstallatie worden “binnengehaald” worden geanalyseerd en verwerkt. Feitelijk behoren het bedieningsstation, de printer en het beeldscherm tot de standaard configuratie van een GBS. Met “doormelding GBS’ wordt een modem bedoeld. Door middel van het modem kan op afstand in het computersysteem worden ingelogd en kunnen alle gegevens worden uitgelezen of parameters in de regelcomputer worden gewijzigd.
Het doel van de installatie is om op een doelmatige en veilige wijze processen te regelen, zodat voldaan
wordt aan de ontwerpcriteria van het desbetreffende proces. Onder een proces wordt in dit kader bijvoorbeeld
verstaan:
- het regelen van temperatuur, relatieve vochtigheid of absoluut vocht
- het regelen van druk, drukverschillen en niveau
- het regelen van luchtstromen en – hoeveelheden
- het regelen van waterstromen en – hoeveelheden
Inbegrepen
* PC met toebehoren


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Gebouwbeheersysteem (klimaatinstallatie)

	Stuk.
	* Type PC
* Type doormeldeenheid
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Locatie centrale apparatuur
* Aantal onderstations
-aanwezigheid mogelijkheid om energiegebruik te monitoren
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

582000 Bekabeling en distributie

2. Omschrijving van de elementen

Met bekabeling en distributie wordt bedoeld de bekabeling en bedrading ten behoeve van het veilig en doelmatig distribueren van regelingen van de (hoofd) regeling of andere regelingen naar de veldapparatuur.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Bekabeling en distributie
	pst
	- aantal regelkasten
- aantal onderstations
- aantal veldapparatuur
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

582030 Veldapparatuur

2. Omschrijving van de elementen

Hiermee wordt bedoeld alle opnemers, thermostaten, timers e.d. 
Inbegrepen:

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Veldapparatuur
	st
	- Fabrikaat 
- Type/ uitvoering
- Bouwjaar
- Capaciteit/omvang
- Locatie 
- Aantal per soort
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

582100 Regelkast met toebehoren ventilatie bijzonder

2. Omschrijving van de elementen

Met een regelkast klimaat wordt bedoeld een regelkast met de benodigde beveiligingen voorzien van een regelaar welke op een doelmatige en veilige wijze processen regelt, zodat voldaan wordt aan de ontwerpcriteria van het desbetreffende proces. Onder een proces wordt in dit kader bijvoorbeeld verstaan:
- het regelen van temperatuur, relatieve vochtigheid of absoluut vocht
- het regelen van druk, drukverschillen en niveau
- het regelen van luchtstromen en – hoeveelheden
- het regelen van waterstromen en – hoeveelheden
Inbegrepen:
- regelaars
- tijdrelais
- beveiligingsapparatuur
- regelschema
- doormeldeenheid (indien aanwezig)

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Regelkast met toebehoren
	Stuk.
	- Naam regelkast
- Fabrikaat regelaar
- Type/ uitvoering
- Bouwjaar
- Capaciteit/omvang
- Locatie 
- Aantal onderstations
-aanwezigheid mogelijkheid om energiegebruik te monitoren
- regelkastschema's met datum
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

651400 Brandbeveiliging; Sprinklerinstallatie, leidingnet met toebehoren

2. Omschrijving van de elementen

Het leidingnet met toebehoren zorgt voor het transport van de benodigde waterhoeveelheid van de watervoorziening naar de sprinklerkoppen.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd.
- keerkleppen
- manometers
- leidingisolatie
- sectieafsluiters
- inregelafsluiters
- overstortbeveiligingen
- drukverschilmetingen en –regelapparatuur
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.
- alarmkleppen en sprinklerkoppen
- ophanging en bevestiging
- expansievoorziening

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Brandbeveiliging; Sprinklerinstallatie, leidingnet met toebehoren 
	Bvo.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Type watervoorziening
* Certificaat en inspectierapport
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een
specifieke (niet standaard) uitvoering 
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

651500 Brandbeveiliging; Sprinklerinstallatie, pomp

2. Omschrijving van de elementen

De pompen t.b.v. brandbestrijding hebben het doel om het achterliggende leidingnet te voorzien van de
benodigde waterhoeveelheid met de bijbehorende waterdruk. De pompen kunnen mogelijk een volledig
sprinklersysteem voeden. In geval van sprinklerpompen kunnen deze elektrisch of diesel aangedreven zijn.
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
- keerkleppen
- manometers
- drukverschilmetingen en –regelapparatuur
- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.
- ophanging en bevestiging

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Brandbeveiliging; Sprinklerinstallatie, pomp 
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Type aandrijving pompen
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

651600 Brandbeveiliging; brandventilatie

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van brandventilatie is het (mechanisch) afzuigen van rook t.g.v. aansturing door de brandmeldcentrale of door aansturing van de brandweer.
Inbegrepen:
- Afzuigventilator
- Regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- Werkschakelaar

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Brandbeveiliging; brandventilatie

	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een
specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

651700 Brandbeveiliging; brandslanghaspels

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van een brandblustoestel is het creëren van een mogelijkheid voor de uitvoering van een eerste
dan wel definitieve aanval in geval van brand.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Brandbeveiliging; brandslanghaspels

	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* Afsluiter
* Tekstplaat "alleen te gebruiken bij brand"
* Verzegeling
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

651800 Brandbeveiliging; draagbare blustoestellen

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van een draagbaar brandblusmiddel is het creëren van een mogelijkheid voor de uitvoering van een eerste dan wel definitieve aanval in geval van brand.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Brandbeveiliging; draagbare blustoestellen 
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

651850 Brandbeveiliging; Blusdekens

2. Omschrijving van de elementen

Bedoeld worden dekens welke gebruikt kunnen worden voor  het blussen van een beginnende brand.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Blusdekens

	Stuk.
	- moeten jaarlijks onderhouden worden door een gespecialiseerd  bedrijf welke REOB gecertificeerd is.
- op de blusdeken moet een sticker aangebracht zijn waarop staat dat deze niet gebruikt mag worden voor een frituurbrand.






1. Overzicht van de elementen

651900 Brandbeveiliging; rook- en ventilatieluiken

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van rook- en ventilatieluiken is het afvoeren van rook en/of temperatuur
Inbegrepen:
- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel
- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale
regelkast is uitgevoerd
- ophanging en bevestiging


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Brandbeveiliging; rook- en ventilatieluiken
	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/afmeting per Stuk.
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een
specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

652000 Brandbeveiliging; droge blusleiding

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van een droge brandleiding is het creëren van een mogelijkheid voor de brandweer om de brandslangen aan te sluiten.
Inbegrepen
- storz koppelingen

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Brandbeveiliging; droge brandleiding
	Stuk.
	* Aantal verdiepingen
* aantal droge blusleidingen
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een
specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

653600 CO/LPG detectie

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van de CO/LPG  detectie is het detecteren van rook t.g.v. en doormelden naar de brandmeldcentrale of door aansturing van de brandweer.
Inbegrepen:
- CO/LPG opnemers
- schakelkast
- bekabeling
- werkschakelaar
- no Break vervangen
- CO/LPG detectoren vervangen
- HVAC Drive Danfoss
- CO/LPG centrale
- CO melder
- LPG melder
- tekst pictogram
- regelkast
- leidingen CO/LPG detectie


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	CO/LPG detectie

	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang
* aantal opnemers
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen


1. Overzicht van de elementen

743200 Sanitair; douchegroep

2. Omschrijving van de elementen

Hiermee wordt bedoeld de installaties voor de douche, te weten douchekop, doucheknop en aansluitleidingen tot op mengkraan. 
Inbegrepen

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Sanitair douchegroep
	Stuk.
	* Type douchekop
* Type drukknop
* De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering.
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen
- Automatisch spoelsysteem met bijbehorende onderdelen bij element 532700





[bookmark: _Toc30592681]2.3 Zwembadtechniek

1. Overzicht van de elementen
2. Omschrijving van de elementen 
3. Meetinstructie.

Zwembadwatersysteem 
Het doel van het zwembadwatersysteem is het bereiden, behandelen, op de vereiste kwaliteit houden en op uiteenlopende wijzen voor zwembadgebruikers ter beschikking stellen van water van zwembadkwaliteit (conform Wet HVBZ e.a.).
	
1. Overzicht van de elementen

533410 Bufferkelder/tank algemeen

2. Omschrijving van de elementen

In de bufferkelder kan, naast het voor filterspoeling te gebruiken water, het door zwemmers verdrongen water en het golfwater tijdelijk worden opgeslagen.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Bufferkelder/tank algemeen


	Stuk.
	* Capaciteit m3 / m3
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- controle op toegangsluik/kijkglas eventueel alleen luik vervangen



1. Overzicht van de elementen

533411 Voorraadvat

2. Omschrijving van de elementen

Opslagvoorziening voor water of chemicaliën, veelal uitgevoerd in kunststof (HDPE, PVC, GVK) of gecoat staal.  

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Voorraadvat


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in liter
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533412 Zouttank

2. Omschrijving van de elementen

Opslagvoorziening, veelal uitgevoerd in kunststof (HDPE, PVC, GVK) of gecoat staal.  


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Zouttank


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in kg
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533420 Niveau-opnemer

2. Omschrijving van de elementen

Transmitter voor controle medium / druk.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Niveau-opnemer


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in bar
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533421 Flow-opnemer

2. Omschrijving van de elementen

Transmitter voor controle medium / flow.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Flow-opnemer


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in m3
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533422 Druk-opnemer

2. Omschrijving van de elementen

Transmitter voor controle medium / druk.


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Drukopnemer


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in bar
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533423 Frequentieregelaar

2. Omschrijving van de elementen

Elektronische regeling om de snelheid van een motor te regelen. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Frequentieregelaar


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in kW
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen




1. Overzicht van de elementen

533424 Chloor/ph regelaar

2. Omschrijving van de elementen

Toestel om de chloor/ph waarde automatisch op peil te houden. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Chloor/ph regelaar


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533426 Eindstandmelder

2. Omschrijving van de elementen

Elektronische signalering om de stand van geautomatiseerde afsluiters terug te melden. 


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Eindstandmelder


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533427 Regelkast

2. Omschrijving van de elementen

Met een regelkast zwembadinstallaties wordt bedoeld een regelkast met de benodigde beveiligingen voorzien van een regelaar welke op een doelmatige en veilige wijze processen regelt, zodat voldaan wordt aan de ontwerpcriteria van het desbetreffende proces. 

Uitgesloten: regelkast en/of onderdelen t.b.v. klimaatinstallaties gebouwgebonden.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Regelkast


	Post
	* Codering regelkast
* Fabricaat/merk 
* Waarde hoofdschakelaar of                vermogensautomaat
* Aantal drie fase groepen per patroongrootte
* Aantal één fase groepen per soort
* Aantal aardlekbeveiligingen
* Aantal stuurstroomrelais
* Aantal tijdrelais
* Fabr/type regelaar
* Aantal en type I/O
* Type overspanningsbeveiliging
* Bouwjaar
* Locatie



1. Overzicht van de elementen

533430 Doseerpomp, membraam

2. Omschrijving van de elementen

Pompvoorziening waarmee voor de waterbehandeling noodzakelijke chemicaliën in -zeer- kleine hoeveelheden (orde grootte 1 l/u tot 50 l/u) nauwkeurig kunnen afgemeten en via slang of leiding naar een toevoegingspunt kunnen worden getransporteerd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Doseerpomp, membraam


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in l/h
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

533431 Doseerpomp, slang

2. Omschrijving van de elementen

Pompvoorziening waarmee voor de waterbehandeling noodzakelijke chemicaliën in -zeer- kleine hoeveelheden (orde grootte 1 l/u tot 50 l/u) nauwkeurig kunnen afgemeten en via slang of leiding naar een toevoegingspunt kunnen worden getransporteerd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Doseerpomp, slang


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in l/h
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533432 Centrifugaalpomp, blok

2. Omschrijving van de elementen

Transportvoorziening voor zwembadwater op basis van het centrifugaalpompprincipe, opbouw: elektromotor en pomp als één compact blok.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Centrifugaalpomp, blok


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in m3/h
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533433 Circulatiepomp

2. Omschrijving van de elementen

Het doel van een circulatiepomp is het verplaatsen van vloeistoffen in een leidingnet. Circulatiepompen
transporteren en distribueren de te verplaatsen vloeistof naar de afnamepunten.
Dit element betreft circulatiepompen welke niet op een verdeler/verzamelaar zijn aangebracht. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Circulatiepomp


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in DN of m3/h
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

533434 Onderbreek pompinstallatie

2. Omschrijving van de elementen

Gescheiden pompsysteem voor toevoeging chemicaliën aan watersysteem. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Onderbreek pompinstallatie


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533435 Dompelpomp

2. Omschrijving van de elementen

Een pomp geheel of gedeelte ondergedompeld om vloeistof naar een hoger gelegen niveau te verpompen. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Dompelpomp


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering (met of zonder niveauregeling)
* Capaciteit in m3/h
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533436 Roerwerk

2. Omschrijving van de elementen

Roersysteem om vermenging van vloeistoffen te laten plaatsvinden. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Roerwerk


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Vermogen in W
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

533437 Blower

2. Omschrijving van de elementen

Voorziening waarmee voorgefiltreerde omgevingslucht bij beperkte drukverhoging aan een proces kan worden toegevoegd of naar waterbelevingsattractie kan worden gevoerd (bijv. whirlpool). 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Blower


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in DN en m3/h
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533438 Centrifugaalpomp, fundatie

2. Omschrijving van de elementen

Transportvoorziening voor zwembadwater op basis van het centrifugaalpompprincipe, opbouw: elektromotor-koppeling-pomp op fundatieplaat.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Centrifugaalpomp, fundatie


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in m3/h
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen




1. Overzicht van de elementen

533439 Terugslagklep t.b.v. vuilwatersysteem

2. Omschrijving van de elementen

Terugslagklep ter voorkoming van terugstromen van rioolwater naar je zwembadinstallatie.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Terugslagklep t.b.v. vuilwatersysteem 

	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





Overzicht van de elementen

533440 Ureumreduktor / kunststof filter GVK

1. Omschrijving van de elementen

Additionele zwemwaterbehandelingstrap waarbij o.a. ureum maar ook andere chloorverbindingen uit het zwemwater wordt verwijderd.

2. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ureumreduktor / kunststof filter GVK


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in m3/h en inhoud in Ltr
* Functionele kenmerken filter
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533441 Bi-flow filter

2. Omschrijving van de elementen

Qua omvang compacte basis zwemwaterbehandelingstrap (letterlijk ” tweestrooms”) waarbij mechanische verontreinigingen uit het zwembadwatercirculatiesysteem kunnen worden gefilterd en tijdens een regeneratiefase kunnen worden verwijderd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Bi-flow filter

	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in m3/h
* Functionele kenmerken filter
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533442 Haarvanger

2. Omschrijving van de elementen

Basis zwemwater voorbehandelingstrap in de vorm van een filterhuis met daarin een of meerdere grofmazige zeven, waarmee grofmechanische verontreinigingen uit het zwembadwatercirculatiesysteem kunnen worden afgevangen. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Haarvanger


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

533443 Hi-rate filter

2. Omschrijving van de elementen

Basis zwemwaterbehandelingstrap (letterlijk “hoogcapaciteit”) in de vorm van een verticaal geplaatst cilindrisch vat, waarbij mechanische verontreinigingen uit het zwembadwatercirculatiesysteem kunnen worden gefilterd en tijdens een regeneratiefase kunnen worden verwijderd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Hi-rate filter


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in m3/h
* Functionele kenmerken filter
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533444 Zandfilter horizontaal

2. Omschrijving van de elementen

Basis zwemwaterbehandelingstrap in de vorm van een horizontaal (liggend) cilindrisch vat waarbij mechanische verontreinigingen uit het zwembadwatercirculatiesysteem kunnen worden gefilterd en tijdens een regeneratiefase kunnen worden verwijderd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Zandfilter horizontaal


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in m3/h
* Functionele kenmerken filter
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533445 Bouwkundig filter (open)

2. Omschrijving van de elementen

Basis zwemwaterbehandelingstrap in de vorm van een of meerdere open bouwkundig (betonnen) bakken waarbij mechanische verontreinigingen uit het zwembadwatercirculatiesysteem kunnen worden gefilterd en tijdens een regeneratiefase kunnen worden verwijderd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Bouwkundig filter (open)


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in m3/h
* Functionele kenmerken filter
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





Overzicht van de elementen

533450 TSA, pijp-mantel

1. Omschrijving van de elementen

Door 2 verschillende gescheiden waterstromen doorstroomde voorziening waarmee warmte tussen deze 2 stromen kan worden uitgewisseld (bijvoorbeeld: cv-water<-> zwembadwater.

2. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	TSA, pijp-mantel


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in kW / DN
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533451 Vlinderklep

2. Omschrijving van de elementen

Afsluiter in pvc-leidingsystemen, van het type dat een statische inregeling van de doorlaat nauwkeuriger mogelijk maakt.

3. Meetinstructie
	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Vlinderklep


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in DN
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533452 Membraamafsluiter

2. Omschrijving van de elementen

Afsluiter in pvc-leidingsystemen, van het type dat een statische inregeling van de doorlaat nauwkeuriger mogelijk maakt.

2. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Membraamafsluiter


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in DN
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





Overzicht van de elementen

533453 Automatische ontluchter

1. Omschrijving van de elementen

Systeem om automatisch opgehoopt lucht uit leidingsystemen te verwijderen. 

2. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Automatische ontluchter


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in DN
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533454 Thermometer

2. Omschrijving van de elementen

Meetinstrument dat gebruikt wordt om temperaturen te meten. 

3. Meetinstructie
	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Thermometer


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533455 Manometer

2. Omschrijving van de elementen

Meetinstrument dat gebruikt wordt om druk te meten. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Manometer


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in Bar
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

533456 Afsluiter (algemeen)

2. Omschrijving van de elementen

Voorziening deel uitmakend van een leidingsysteem waarmee de mediumstroom geheel of gedeeltelijk kan worden doorgelaten. In gesloten afsluiterstand is geen doorlaat mogelijk (inwendig lekvrij): hier toegepast voor leidingdiameters vanaf DN50.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Afsluiter (algemeen)


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in DN
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533457 Leidingnet zwembadinstallaties

2. Omschrijving van de elementen

Het samenstel van verbindende leidingen (leidingsysteem) dat de verschillende hoofdcomponenten van de zwembadwaterysteem, de buffers en de zwembassins met elkaar verbindt.  

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Leidingnet zwembadinstallaties


	Post, hier hoeven geen kosten voor opgenomen te worden
	* Uitvoering
* Locatie
* Drukklasse
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533459 Kogelkraan

2. Omschrijving van de elementen

Afsluiter (zie hiervoor) in pvc-leidingsystemen van het type dat in geopende stand een ongehinderde doorlaat heeft.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Kogelkraan


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in DN
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

533470 Zwembadbodem, beweegbaar

2. Omschrijving van de elementen

Opdrijvende, middels hydraulische cilinders en kabels in drijfdiepte verstelbare bodem van een zwembadbassin (vormt niet de ‘echte’ bodem van het bassin).

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Zwembadbodem, beweegbaar


	Weergegeven in Stuk.s met onderverdeling
* vloer
* bedienings- en regelkast
* hydraulische cilinders
* hydraulische unit
* bekabeling
* schrijven
* spindels
* tandwielkasten
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Oppervlakte in m2
* Materiaal vloer
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533471 Display 

2. Omschrijving van de elementen

Een elektronisch apparaat waarop tekst afgebeeld kan worden b.v. de diepte van een zwembassin. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Display


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533472 Bassinafdekking

2. Omschrijving van de elementen

Voorziening van een zwembadbassin waarmee het wateroppervlak kan worden afgesloten van de omgeving.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Bassinafdekking

	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/uitvoering/materiaal
* Capaciteit in m2
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

533473 Glijbaan, watervoerend

2. Omschrijving van de elementen

Waterspeelattractie in de vorm van een buis of goot waardoor (zwembad)water van boven naar beneden stroomt, waardoorheen de gebruiker (eveneens van boven) naar beneden kan glijden. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Glijbaan, watervoerend


	Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart)
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in meter
* Diameter
* Geïsoleerd of ongeïsoleerd
* Locatie
* Bouwjaar
* Pomp van glijbaan elders opnemen incl. flowmeter
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533474 Spuitpaal, omlaag gericht

2. Omschrijving van de elementen

Waterspeelattractie in de vorm van een staande paal met liggende of omlaag gerichte (spuit)opening waar (zwembad)water onder druk uitstroomt.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Spuitpaal, omlaag gericht


	Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart)
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Locatie
* Afmetingen (lengte, hoogte)
* Materiaalsoort (bv. Rvs of pvc)
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533475 Spuitelement, algemeen

2. Omschrijving van de elementen

Waterspeelattractie in uiteenlopende vorm waardoor (zwembad)water al dan niet onder druk uitstroomt.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Spuitelement


	Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart)
	* Splitsing in jetstreams en spuitelement 
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Locatie
* Afmetingen (lengte, hoogte)
* Materiaalsoort (bv. Rvs of pvc)
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

533476 Waterpaddestoel

2. Omschrijving van de elementen

Waterspeelattractie in de vorm van een paddestoel waar (zwembad)water vanaf stroomt.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Waterpaddestoel


	Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart)
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Locatie
* Afmetingen (lengte, hoogte)
* Materiaalsoort (bv. Rvs of pvc)
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533477 Injectoren waterkreek

2. Omschrijving van de elementen

Waterspeelattractie in de vorm van een -vaak- kanaalvormig bassingedeelte. Door inspuiting van (zwembad)water onder waterniveau, bij hoge druk en volume, op vele plaatsen in de kanaalwand kan hierin een sterke waterstroom worden opgewekt.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Waterkreek

	Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart)
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533478 Luchtattractie, veld/bed/bank

2. Omschrijving van de elementen

Waterspeelattractie in de vorm van inspuiting van lucht onder waterniveau op meerdere plaatsen in de bassinwand. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Luchtattractie, veld/bed/bank


	Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart)
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- Geen vervangingskosten opnemen





1. Overzicht van de elementen

533479 Whirlpool

2. Omschrijving van de elementen

Is een bad, voorzien van luchtinblaas openingen, soms ook van waterinjectie openingen. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Whirlpool


	Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart)
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in personen
* Locatie
* Afmetingen (lengte, hoogte)
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- Geen vervangingskosten opnemen



1. Overzicht van de elementen

533480 Betaalzuil

2. Omschrijving van de elementen

Systeem waarmee betalingen kunnen worden gedaan.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Betaalzuil


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

533481 Turks (stoom) bad

2. Omschrijving van de elementen

Wellness voorziening zonder zwembadwatergebruik, gebaseerd op de belevenis van een warme (ca. 50 ºC) maar zeer vochtige (100% RV) ruimte. De benodigde stoomgenerator wordt gevoed met (drink)water. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Turks (stoom) bad


	Weergeven in Stuk.s met onderverdeling
* stoomcabine
* stoomgenerator, 
* leidingwerk 
* toebehoren apart)
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in personen
* Locatie
* Afmetingen (lengte, hoogte)
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

535401 Onthardingsinstallatie

2. Omschrijving van de elementen

Additioneel toe te passen watervoorbehandelingstrap voor hulpinstallaties bestaande uit een drukvat gevuld met kunsthars waarmee de waterhardheid veroorzakende zouten calcium (Ca) en magnesium (Mg) uit het water kunnen worden verwijderd (ionenwisselingsproces). De kunsthars dient frequent met een verzadigde keukenzoutoplossing te worden geregenereerd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Onthardingsinstallatie


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in liter
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

534402 Ozon installatie

2. Omschrijving van de elementen

Productieapparaat waarmee m.b.v. een ozongenerator uit omgevingslucht ozon (O3) wordt geproduceerd en aan het zwembadwater worden toegevoegd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Ozon installatie


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

535403 Natriumbicarbonaat dosering

2. Omschrijving van de elementen

Additioneel toe te passen zwemwaterbehandelingstrap bestaande uit een opslagvoorziening (chemicalie ter correctie van het zg. bicarbonaatgetal), een doseervoorziening (vaak: doseerpomp) en een injectiepunt waarmee dit zuurbalansversterkend middel aan het te behandelen zwembadwater wordt toegevoegd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Natriumbicarbonaat dosering


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in l/h en inhoud in Ltr.
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

535404 Vlokmiddeldosering

2. Omschrijving van de elementen
Basis zwemwaterbehandelingstrap bestaande uit een opslagvoorziening (chemicalie ter flocculatie van microscopische mechanische vervuiling), een doseervoorziening (vaak: doseerpomp) en een injectiepunt waarmee dit filtratieversterkend middel aan het te behandelen zwembadwater wordt toegevoegd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Vlokmiddeldosering


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in l/h
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

535405 Zuurdosering

2. Omschrijving van de elementen

Basis zwemwaterbehandelingstrap bestaande uit een opslagvoorziening (vaak: zwavelzuur H2SO4, bijv. 30%), een doseervoorziening (vaak: doseerpomp) en een injectiepunt waarmee het essentiële zuurgraad correctiemiddel (pH-correctie) aan het zwembadwater wordt toegevoegd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Zuurdosering


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in l/h 
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen




1. Overzicht van de elementen

535406 Chloordosering

2. Omschrijving van de elementen

[bookmark: _Hlk483212216]Basis zwemwaterbehandelingstrap bestaande uit een opslagvoorziening (chloorbleekloog NaOCl, bijv. 15%), een doseervoorziening (vaak: doseerpomp) en een injectiepunt waarmee het essentiële desinfectiemiddel chloor (Cl) aan het zwembadwater wordt toegevoegd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Chloordosering


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in l/h
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

535407 Zoutelektrolyse

2. Omschrijving van de elementen

Productieapparaat waarmee m.b.v. een elektrolyseproces uit keukenzout (NaCl) de voor ontsmetting van zwembadwater belangrijkste chemicaliën worden geproduceerd en aan het zwembadwater worden toegevoegd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Zoutelektrolyse


	Weergegeven in Stuk.s met onderverdeling
* zoutopslagsysteem
* voedings-, bedienings- en regelkast
* elecrolysesysteem
* doseersysteem 
* opslagvat gereed product (v.z. van toepassing)
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering/systeemnummer
* Capaciteit in g/h
* Aantal doseerkringen
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

535408 Suppletie

2. Omschrijving van de elementen

Voorziening waarmee ter compensatie van verliezen -veelal automatisch- vers drinkwater aan het zwembadwatercirculatiesysteem wordt toegevoegd.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Suppletie


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

542001 Persluchtdroger

2. Omschrijving van de elementen

Een voorziening die waterdamp / watermoleculen uit de lucht haalt. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Persluchtdroger


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

542002 Persluchtvat 

2. Omschrijving van de elementen

Een afgesloten ruimte waarin perslucht bevindt. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Persluchtvat


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit in liter
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

542003 Persluchtreduceer

2. Omschrijving van de elementen

Een voorziening die druk aangeleverd in hogere druk gebruikt kan worden voor systemen die gebruik maken van een constante lagere druk. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Persluchtreduceer


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

542004 Perslucht, luchtventielkast

2. Omschrijving van de elementen

Voorziening om perslucht te verdelen naar diverse onderdelen binnen het systeem. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Perslucht, luchtventielkast


	Post
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

542005 Perslucht, stuurventiel

2. Omschrijving van de elementen

Voorziening om perslucht te verdelen naar diverse onderdelen binnen het systeem. 

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Perslucht, stuurventiel


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

542006 Luchtbediening, persluchtcylinder

2. Omschrijving van de elementen

Voorziening, aandrijfelement, dat met behulp van luchtdruk een kracht kan uitoefenen.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Luchtbediening, persluchtcylinder


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen



1. Overzicht van de elementen

542007 Hydraulische cilinder

2. Omschrijving van de elementen

Voorziening, aandrijfelement, dat met behulp van vloeistofdruk een kracht kan uitoefenen.

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Hydraulische cilinder


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen





1. Overzicht van de elementen

542008 Hydraulische pompset

2. Omschrijving van de elementen

Voorziening die vloeistoffen onder hoge druk beschikbaar stelt om in systemen te gebruiken om krachten uit te oefenen.  

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Hydraulische pompset


	Stuk.
	* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Capaciteit
* Locatie
* Bouwjaar
* Ten behoeve van
Opmerkingen
- in principe 1 op 1 vervangen






[bookmark: _Toc30592682]2.4 Elektra

1. Overzicht van de elementen
2. Omschrijving van de elementen 
3. meetinstructie.

31 Gevelopeningen buiten 

1. Overzicht van de elementen

313111		Deuren elektrisch
313401		Tourniquets elektrisch
315301		Zonwering elektrisch
313501		Overheaddeuren/roldeuren elektrisch

2. Omschrijving van de elementen

Deuren elektrisch
Doel van afwerkingen gevelopeningen is, de gevelopeningen van een gebouw af te sluiten,
door middel van elektrisch bediende toegangen.
Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen zijn inbegrepen. Ook zijn
bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen. Onder elektrische deuren vallen eveneens
draaideuren, schuifdeuren, enzovoorts

Touniquets elektrisch
Doel van afwerkingen gevelopeningen is, de gevelopeningen van een gebouw af te sluiten,
door middel van elektrisch bediende toegangen.
Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen zijn inbegrepen. Ook zijn
bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen.

Zonwering elektrisch

Doel van de uitrusting van gevelopeningen is de toetreding van licht of duisternis via deze openingen te
verzwakken inclusief alle bedienings- en regelapparatuur.

Overheaddeuren/roldeuren elektrisch

Doel van deze uitrusting van gevelopeningen is de toetreding van licht, duisternis of personen via deze
openingen, te voorkomen of weg te nemen of om het pand te beveiligen tegen braak

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Deuren elektrisch

	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Vermogen in Watt
* Aandrijving
* Besturingsprint
* Noodstroomvoorziening
* Locatie

	Tourniquets elektrisch
	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Vermogen in Watt
* Aandrijving
* Besturingsprint
* Noodstroomvoorziening
* Locatie

	Zonwering elektrisch
	Stuk.s(dus als er een zonweringinstallatie is in een gebouw, dan is dit één installatie.)
	-Specificatie zonweringinstallatie:
* fabrikaat
* type uitvoering
* bouwjaar
* Locatie schermen
* het aantal zonweringen
* het aantal bijbehorende (elektrische) aandrijvingen.
* overige onderdelen van zonweringinstallaties zoals bijvoorbeeld de schermen
zijn uitgesloten.
-Extra informatie met betrekking tot deze installaties:
*kastcoderingen
*ruimte(nummer)van centrale apparatuur, enzovoorts.
*(eventueel) toelichting over de opbouw van de installaties, zijn er bijvoorbeeld
zonnecellen
(lichtintensiteitmeting),windsnelheidmeters, windrichtingmeters, etc.

	Overheaddeuren/rolluiken elektrisch
	Stuk.
	-Specificatiezonweringinstallatie:
* fabrikaat
* bouwjaar
* type uitvoering
* Locatie rolluiken
* het aantal rolluiken
* het aantal bijbehorende (elektrische) aandrijvingen.
* overige onderdelen van zonweringinstallaties zoals bijvoorbeeld de schermen
zijn uitgesloten.
-Extra informatie met betrekking tot deze installaties:
* kastcoderingen,
* ruimte(nummer)van centrale apparatuur, enzovoorts.



32 Gevelopeningen binnen 

1. Overzicht van de elementen

323111		Deuren elektrisch

2. Omschrijving van de elementen

Deuren elektrisch
Doel van afwerkingen gevelopeningen is, de gevelopeningen van een gebouw af te sluiten,
door middel van elektrisch bediende toegangen.
Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen zijn inbegrepen. Ook zijn
bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen. Onder elektrische deuren vallen eveneens
draaideuren, schuifdeuren, enzovoorts

3. Meetinstructie 

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Deuren elektrisch

	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Vermogen in Watt
* Aandrijving
* Besturingsprint
* Noodstroomvoorziening
* Locatie



51 Verwarming

1. Overzicht van de elementen

515000		Elektrische verwarming

2. Omschrijving van de elementen

Elektrische verwarming
Een elektrische verwarming is apparatuur om elektrische energie om te zetten in warmte met als doel om een ruimte op een bepaalde temperatuur te houden of te bereiken.

3. Meetinstructie 

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Elektrische verwarming

	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Vermogen in Watt
* Locatie



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

1. [bookmark: _Hlk482872987]Overzicht van de elementen

610000		Nutsvoorziening data
611100		Noodstroom aggregaat
611101		Noodstroom voedingskast, centraal
612000		Aarding algemeen
613000 		Bekabeling/distributie elektra
613500		Schakelmateriaal
614000		Transformatoren
615000		Hoofd verdeelinrichting Licht/Kracht 
616000		Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht 
617000		Bliksem beveiligingsinstallatie
619000		Elektrotechnische installaties, NEN 1010 inspecties en reparaties

2. Omschrijving van de elementen

Noodstroomaggregaat
Doel van opwekken of omzetten is het fabriceren van de benodigde energie. Indien de benodigde energie
van een andere vorm, eenheid of grootheid benodigd is, gebruikt men voor dit doel apparatuur die energie
kan omzetten naar de gewenste soort. Tot het noodstroom aggregaat behoren ook de bijbehorende leidingen, regelapparatuur en brandstoftank.

Noodstroom voedingskast centraal
Doel van opwekken of omzetten is het fabriceren van de benodigde energie. Indien de benodigde energie
van een andere vorm, eenheid of grootheid benodigd is, gebruikt men voor dit doel apparatuur die energie
kan omzetten naar de gewenste soort. 

Aarding algemeen
De bekabeling, aardelektroden en toebehoren ten behoeve van de aarding elektrische installatie.

Bekabeling/distributie elektra
De bekabeling en bedrading ten behoeve van veilig en doelmatig distribueren van elektrische energie van de (hoofd) verdeelkast naar andere verdeelkasten en/of het aansluitpunt voor een verbruikende toestel.

Schakelmateriaal
De apparatuur ten behoeve van schakelen en scheiden van de elektrische energie naar een verbruikend toestel.

Transformatoren
Een energie omzetter voor het veilig en doelmatig verlagen naar het gewenste voltage.
 
PV cellen
Een energie omzetter voor het omzetten van licht naar elektriciteit.

Hoofd verdeelinrichting Licht/Kracht 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]De eerste verdeelinrichting achter de verbruiksmeter van het energieleverend bedrijf met het doel om de elektrische energie te verdelen over verdeelkasten en eindgroepen en te beveiligen tegen overstroom.

Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht 
Verdeelinrichtingen om de elektrische energie te verdelen over verdeelkasten en eindgroepen en te beveiligen tegen overstroom.

Bliksem beveiligingsinstallatie
Een beveiligingsinstallatie met het doel om een gebouw te beveiligen tegen blikseminslag.

NEN 1010 keuring en reparaties
Ten behoeve van het opvoeren van de NEN 1010 keuring en reparaties.

3. Meetinstructie 

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Nutsvoorziening data
	Weergegeven in Stuk.s met onderverdeling

	Indien gas:
-EAN code
-Adres van de EAN code
-Meternummer
-Type aansluiting: KVB of GVB

Indien elektra
-EAN code
-Adres van de EAN code
-Meternummer
-Type aansluiting: KVB of GVB

Indien warmte aansluiting
-Adres van de aansluiting
-Meternummer
-Capaciteit

	Noodstroom aggregaat

	Weergegeven in Stuk.s met onderverdeling
* Aggregaat
* regelkasten
* Leidingen
* brandstoftanks
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/ omvang/vermogen
* Locatie

	Noodstroom voedingskast centraal
	Stuk.
	[bookmark: OLE_LINK8]Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/ omvang/vermogen
* Locatie

	Aarding algemeen 
	Stuk.
	n.v.t.

	[bookmark: _Hlk368060181]Bekabeling/distributie elektra
	Stuk.
	n.v.t.

	Schakelmateriaal
	Stuk.
	Specificatie van:
* Merk
* Bouwjaar
* Standaard 
* Specifiek

	Transformatoren
	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/ omvang/vermogen
* Locatie

	PV cellen
	Weergave in m² 
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/ omvang/vermogen
* Locatie

	Hoofd verdeelinrichting licht/kracht
	Stuk.
	[bookmark: OLE_LINK7]Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Aantal mespatroongroepen 
* Aantal drie fase groepen
* Aantal één fase groepen 
* Aantal aardlekbeveiligingen
* Waarde hoofdschakelaar of                vermogensautomaat
* Aantal stuurstroomrelais
* Type overspanningsbeveiliging
* Locatie

	Schakel en verdeelinrichting licht/kracht
	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Aantal mespatroongroepen 
* Aantal drie fase groepen
* Aantal één fase groepen 
* Aantal aardlekbeveiligingen
* Waarde hoofdschakelaar of                vermogensautomaat
* Aantal stuurstroomrelais
* Type overspanningsbeveiliging
* Locatie

	Blikseminstallatie
	Weergave in post
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/ omvang/vermogen
* Locatie

	Elektrotechnische installaties
	BVO
	n.v.t.



63 verlichting

1. Overzicht van de elementen

631001		Verlichtingsarmatuur inbouw
631002		Verlichtingsarmatuur opbouw
632000		Noodverlichtingsarmatuur decentraal gevoed
635000		Noodverlichtingsarmatuur centraal gevoed

2. Omschrijving van de elementen

Verlichtingsarmatuur inbouw
Verlichtingsmiddelen die op een vaste plaats zijn bevestigd, zoals aan een wand of plafond.

Verlichtingsarmatuur opbouw
Verlichtingsmiddelen die op een vaste plaats zijn bevestigd, zoals aan een wand of plafond.

Noodverlichtingsarmatuur decentraal gevoed
Dit is een verlichtingsarmatuur met een eigen noodspanningsvoorziening, die bij uitval van de elektriciteit de ruimte verlicht op zodanige wijze dat er geen onveilige situaties ontstaat en men op een veilige wijze het gebouw kan ontvluchten.

Noodverlichtingsarmatuur centraal gevoed
Dit is een verlichtingsarmatuur met een externe  noodspanningsvoorziening, die bij uitval van de elektriciteit de ruimte verlicht op zodanige wijze dat er geen onveilige situaties ontstaat en men op een veilige wijze kan ontvluchten.


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Verlichtingsarmatuur inbouw
	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Locatie

	Verlichtingsarmatuur opbouw
	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Locatie

	Noodverlichtingsarmatuur decentraal
	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Locatie

	Noodverlichtingsarmatuur centraal
	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Locatie



65 Beveiliging

1. Overzicht van de elementen

652100		Brand- en ontruimingsinstallatie
652210		Toegangscontrole systemen
652300		Inbraak- alarminstallatie

3. Omschrijving van de elementen

Brand- en ontruimingsinstallatie 
Het doel van signaleren en detectie is om automatisch op een ongewenste situatie te worden geattendeerd.
Bij deze installatie behoren alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende onderdelen. Bijvoorbeeld bij een brandmeldinstallatie
inclusief mogelijk aanwezige automatische melders, handmelders, signaalgevers (slow whoops, flitslicht),
kleefmagneten, doormelding, bedieningspanelen of nevenpanelen en dergelijke.

Toegangscontrole systemen
Onder toegangscontrolesystemen wordt verstaan: detectiepoortjes en speedgates. 

Inbraak- alarminstallatie
Bedoeld worden de voorzieningen voor informatieoverdracht middels signalen. Inclusief alle leidingen,
aansluitingen en apparatuur.
Doel van deze installatie kan zijn:
- signaleren van een situatie of een moment
- het op stille wijze op afstand kenbaar maken van een optredende alarmsituatie
- signaleren van acuut optredende sociaalfysieke noden van invalide of mindervalide mensen op plaatsen
waar deze mensen niet direct door anderen worden opgemerkt
- het op een centrale plaats bepaalde bedieningen te verzamelen om uit te kunnen voeren en door middel
van signaleringen inzicht te krijgen in de status van een installatie.


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Brand- en ontruimingsinstallatie
	In Stuk.s; is er een brandmeldinstallatie in een gebouw, dan geldt deze als één installatie.
	- brandmeldinstallatie
* fabrikaat
* type
* bouwjaar
* Locatie centrale
* capaciteit aantallen van aangesloten randapparatuur, bijvoorbeeld
aantal automatische melders, aantal handmelders, aantal
groepen van een centrale, ruimte(nummer) van centrale
apparatuur en bediening, enzovoorts.
- eventueel een toelichting over de opbouw van de installaties
- eventueel aangevuld met ontruimingsinstallatie

	Toegangscontrole
systemen
	Stuk.
	- per installatiesoort
* fabrikaat
* type
* bouwjaar
* capaciteit/omvang (capaciteit en aantallen van randapparatuur


	Inbraak- alarminstallatie
	In Stuk.s; is er een inbraak alarminstallatie in een gebouw, dan geldt deze als één installatie.
	- per installatiesoort
* fabrikaat
* type
* bouwjaar
* capaciteit/omvang (capaciteit en aantallen van randapparatuur
zoals camera’s, monitoren, PR, magneetcontacten




[bookmark: _Toc30592683]2.5 Transport

1. Overzicht van de elementen
2. Omschrijving van de elementen 
3. Meetinstructie.

1. Overzicht van de elementen

661100		Tractielift
661200		Hydraulische lift
663200		Hefplateau piston hydraulisch
661400		Hefplateau
661300		Traplift
662100		Roltrap
752300		Gevelonderhoudsinstallatie (GOI)
751300		Gevelladder

2. Omschrijving van de elementen

Tractielift
Voor het verticaal transport van personen en/of goederen. 
Tot de installatie behoren alle componenten, bedrading en leidingen vanaf de hoofdschakelaar van de liftinstallatie.

Hydraulische lift
Voor het verticaal transport van personen en/of goederen. 
Tot de installatie behoren alle componenten, bedrading en leidingen vanaf de hoofdschakelaar van de liftinstallatie.

Hefplateau
Voor het verticaal transport van personen en/of goederen. 
Tot de installatie behoren alle componenten, bedrading en leidingen vanaf de hoofdschakelaar van de liftinstallatie.

Traplift
Voor het verticaal transport van personen en/of goederen over een trap. 
Tot de installatie behoren alle componenten, bedrading en leidingen vanaf de hoofdschakelaar van de liftinstallatie.

Hefplateau piston hydraulisch
Voor het verticaal transport van personen en/of goederen. 
Tot de installatie behoren alle componenten, bedrading en leidingen vanaf de hoofdschakelaar van de liftinstallatie

Gevelonderhoudsinstallatie
Ten behoeve van het onderhoud aan de gevel.
Tot de installatie behoren alle componenten, bedrading en leidingen vanaf de stekker van de voedingskabel van de gevelonderhoudsinstallatie.


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie
(vermelden bij notities)

	Tractielift

	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Hefhoogte
* Hefvermogen
* Hefsnelheid
* Aantal stopplaatsen
* Aantal schachttoegangen
* Aantal kooitoegangen
* Keuring/inspectienorm
* Locatie
* SLV met telefoonnummer


	Hydraulische lift
	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Hefhoogte
* Hefvermogen
* Hefsnelheid
* Aantal stopplaatsen
* Aantal schachttoegangen
* Aantal kooitoegangen
* Keuring/inspectienorm
* Locatie
* SLV met telefoonnummer

	Hefplateau piston hydraulisch	
	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Hefhoogte
* Hefvermogen
* Hefsnelheid
* Aantal stopplaatsen
* Keurings/inspectienorm
* Locatie

	Hefplateau
	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Hefhoogte
* Hefvermogen
* Hefsnelheid
* Aantal stopplaatsen
* Keurings/inspectienorm
* Locatie

	Traplift
	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Hefhoogte
* Hefvermogen
* Hefsnelheid
* Hellingshoek
* Keuring/inspectienorm
* Locatie

	Gevelonderhoudsinstallatie

	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Hefhoogte
* Hefvermogen
* Hefsnelheid
* Keuring/inspectienorm
* Locatie

	Gevelladder
	Stuk.
	Specificatie van:
* Fabricaat/merk
* Type uitvoering
* Bouwjaar
* Hoogte
* Keuring/inspectienorm
* Locatie



4. [bookmark: _Toc13235190]Handelingen
Elke gevraagde rapportage dient uitgevoerd te worden volgens onderstaande verwoording en nummering:

Tractielift

	Nummer
	Handeling 
	Eenheid

	661101
	Kooi compleet met hangraamframe en vanginstallatie 
	Stuk.s

	661102
	Cabinetableau 'geboden toegang' 
	Stuk.s

	661103
	Kooibekleding 
	Stuk.s

	661104
	Leidrollen kooi
	Stuk.s

	661106
	Kooiverlichting
	Stuk.s

	661107
	Noodverlichting kooi
	Stuk.s

	661108
	Accupack noodverlichting kooi
	Stuk.s

	661109
	Spreekluisterverbinding 
	Stuk.s

	661110
	Kooideur compleet
	Stuk.s

	661111
	Kooideur aandrijving
	Stuk.s

	661112
	Deurrevisie, vervangen van de sloffen, rollen, brugStuk.ken en contacten
	Stuk.s

	661113
	Sensorlijst
	Stuk.s

	661114
	Fotocel
	Stuk.s

	661120
	Leider opstelling 
	Post

	661121
	Buffer kooi 
	Stuk.s

	661122
	Buffer tegengewicht
	Stuk.s

	661123
	Elektra schacht
	Post

	661124
	Elektra liftmachinekamer
	Post

	661125
	Noodverlichting liftmachinekamer, kooidak en liftput
	Stuk.s

	661126
	Accupack noodverlichting liftmachinekamer, kooidak en liftput
	Stuk.s

	661130
	Aandrijfmachine
	Stuk.s

	661132
	Tractieschijf + staalkabels 
	Post

	661133
	Tandaandrijving met Belt
	Post

	661134
	Spindel
	Stuk.s

	661135
	Olie 
	Post

	661140
	Besturing 
	Stuk.s

	661141
	Frequentieregelaar
	Stuk.s

	661143
	Hoofdstroomrelais
	Stuk.s

	661144
	Hulpstroomrelais
	Stuk.s

	661145
	Print
	Stuk.s

	661150
	Schachttableau geboden toegang
	Stuk.s

	661151
	Stand aanwijzing analoog
	Stuk.s

	661152
	Tacho regelaar + relais
	Stuk.s

	661153
	Soepele hangkabel
	Stuk.s

	661154
	Snelheidsbegrenzer 
	Stuk.s

	661155
	Snelheidsbegrenzer spangewicht
	Stuk.s

	661156
	Tegengewicht sloffen
	Post

	661157
	Schachtdeur compleet inclusief muurkap
	Stuk.s

	661158
	Dompelpomp
	Stuk.s

	661171
	ARBO gebrekspunten
	Post

	661172
	Installatietechnische keuringspunten
	Post

	661173
	Bouwtechnische keuringspunten
	Post





Hydraulische lift

	Nummer
	Handeling 
	eenheid

	661201
	Kooi compleet met hangraamframe 
	Stuk.s

	661202
	Cabinetableau 'geboden toegang' 
	Stuk.s

	661203
	Kooibekleding 
	Stuk.s

	661204
	Leidrollen kooi
	Stuk.s

	661206
	Kooiverlichting
	Stuk.s

	661207
	Noodverlichting kooi
	Stuk.s

	661208
	Accupack noodverlichting kooi
	Stuk.s

	661209
	Spreekluisterverbinding 
	Stuk.s

	661210
	Kooideur compleet
	Stuk.s

	661211
	Kooideur aandrijving
	Stuk.s

	661212
	Deurrevisie, vervangen van de sloffen, rollen, brugStuk.ken en contacten
	Stuk.s

	661213
	Sensorlijst
	Stuk.s

	661214
	Fotocel
	Stuk.s

	661220
	Leider opstelling 
	Post

	661221
	Buffer kooi 
	Stuk.s

	661222
	Buffer tegengewicht
	Stuk.s

	661223
	Elektra schacht
	Stuk.s

	661224
	Elektra liftmachinekamer
	Post

	661225
	Noodverlichting liftmachinekamer, kooidak en liftput
	Stuk.s

	661226
	Accupack noodverlichting liftmachinekamer, kooidak en liftput
	Stuk.s

	661230
	Hydraulische unit
	Stuk.s

	661231
	Cilinder
	Stuk.s

	661232
	Manchet cilinder
	Stuk.s

	661233
	Leidingbreukventiel
	Stuk.s

	661234
	Omleidwiel juk cilinder + staalkabels
	Stuk.s

	661235
	Olie hydraulisch systeem
	Post

	661236
	Oliemonster hydraulisch systeem
	Post

	661240
	Besturing 
	Stuk.s

	661241
	Frequentieregelaar
	Stuk.s

	661242
	Soft starter
	Stuk.s

	661243
	Hoofdstroomrelais
	Stuk.s

	661244
	Hulpstroomrelais
	Stuk.s

	661245
	Print
	Stuk.s

	661246
	Batterijpakket noodstroomunit
	Stuk.s

	661250
	Schachttableau geboden toegang
	Stuk.s

	661251
	Stand aanwijzing analoog
	Stuk.s

	661253
	Soepele hangkabel
	Stuk.s

	661257
	Schachtdeur compleet inclusief muurkap
	Stuk.s

	661258
	Dompelpomp
	Stuk.s

	661271
	ARBO gebrekspunten
	Post

	661272
	Installatietechnische keuringspunten
	Post

	661273
	Bouwtechnische keuringspunten
	Post



Heftableau piston hydraulisch

	Nummer
	Handeling 
	eenheid

	663201
	Plateau met frame 
	Stuk.s

	663202
	Bedieningstableau
	Stuk.s

	663204
	Leidrollen frame
	Stuk.s

	663221
	Pistons
	Stuk.s

	663231
	Hydraulisch stuurblok
	Stuk.s

	663232
	Pakkingen hydraulisch stuurblok
	Stuk.s

	663235
	Olie hydraulisch systeem
	Post

	663236
	Oliemonster hydraulisch systeem
	Post

	663240
	Besturing
	Post

	663243
	Hoofdstroomrelais
	Stuk.s

	663244
	Hulpstroomrelais
	Stuk.s

	663247
	Knellijsten
	Stuk.s

	663271
	ARBO gebrekspunten
	Post

	663272
	Installatietechnische keuringspunten
	Post

	663273
	Bouwtechnische keuringspunten
	Post





Heftableau 

	Nummer
	Handeling 
	eenheid

	661401
	Plateau met frame 
	Stuk.s

	661402
	Bedieningstableau
	Stuk.s

	661430
	Aandrijving
	Stuk.s

	661440
	Besturing
	Stuk.s

	661443
	Hoofdstroomrelais
	Stuk.s

	661444
	hulpstroomrelais
	Stuk.s

	661447
	Eindschakelaars
	Post

	661448
	Knellijsten
	Post

	661471
	ARBO gebrekspunten
	Post

	661472
	Lifttechnische keuringspunten
	Post

	661473
	Bouwtechnische keuringspunten
	Post



Traplift 

	Nummer
	Handeling 
	eenheid

	661301
	Plateau met frame 
	Stuk.s

	661302
	Bedieningstableau
	Stuk.s

	661330
	Aandrijving
	Stuk.s

	661340
	Besturing
	Stuk.s

	661343
	Hoofdstroomrelais
	Stuk.s

	661344
	Hulpstroomrelais
	Stuk.s

	661347
	Eindschakelaars
	Post

	661371
	ARBO gebrekspunten
	Post

	661372
	Installatietechnische keuringspunten
	Post

	661373
	Bouwtechnische keuringspunten
	Post



Roltrap

	Nummer
	Handeling 
	eenheid

	662101
	Trede
	Stuk.s

	662102
	Trede ketting 
	Stuk.s

	662103
	Kam plaat type 3 
	Stuk.s

	662104
	Trede geleidingstonnen
	Stuk.s

	662110
	Leuningband 
	Stuk.s

	662111
	Leuningband kettingaandrijving
	Stuk.s

	662112
	Leuningbanddrukrollen
	Stuk.s

	662113
	Tractierubber van de leuningband aandrijfwielen
	Stuk.s

	662114
	Ondergeleidingsrollen
	Stuk.s

	662115
	Leuningband omvoerbochten
	Stuk.s

	662116
	Pas en schuifStuk.ken
	Stuk.s

	662117
	Vingerbeveiligingsprofielen
	Stuk.s

	662123
	Tredeverlichting (LED)
	Stuk.s

	662124
	Sokkelverlichting (LED)
	Stuk.s

	662130
	Reductiekast met elektromotor
	Stuk.s

	662132
	Duplex aandrijfketting 
	Stuk.s

	662134
	Aandrijfsnaar
	Stuk.s

	662135
	Olie reductiekast
	Post

	662139
	Leuningband aandrijfas, incl. lagers
	Stuk.s

	662140
	Besturing
	Stuk.s

	662141
	Frequentieregelaar
	Stuk.s

	662142
	Soft starter
	Stuk.s

	662143
	Hoofdstroomrelais
	Stuk.s

	662144
	Hulpstroomrelais
	Stuk.s

	662145
	Print
	Stuk.s

	662147
	Veiligheidscontacten
	Post

	662148
	Ecolator
	Post

	662171
	ARBO gebrekspunten
	Post

	662172
	Installatietechnische keuringspunten
	Post

	662173
	Bouwtechnische keuringspunten
	Post

	662190
	Brandvrij reinigen van het inwendige roltrapframe
	Post

	662191
	Schoonmaken en reinigen treden buitenkant
	Post

	662192
	Schoonmaken en reinigen treden
	Post

	992294
	Schoonmaken put
	Post





Gevelonderhoudsinstallatie (GOI)

	Nummer
	Handeling 
	eenheid

	752301
	Bak gondel
	Stuk.s

	752302
	Tastbeugel gondel
	Stuk.s

	752303
	Stootrollen gondel
	Stuk.s

	752304
	Takels en snelheidsbegrenzer (blocstop) gondel
	Stuk.s

	752307
	Staalkabels gondel
	Meter

	752308
	Staalkabels gondel met stuurstroomkabel
	Meter

	752309
	Beschermhoes gondel
	Stuk.s

	752310
	Besturing gondel inclusief kast
	Stuk.s

	752311
	Elektrische schakelaars gondel
	Stuk.s

	752312
	Elektrische bekabeling gondel
	Post

	752313
	Stuurstroomkabel gondel
	Post

	752314
	Stuurstroomkabel kabelopwindtrommel gondel
	Post

	752315
	Motoren kabelopwindtrommel gondel
	Stuk.s

	752320
	Dakwagen
	Stuk.s

	752321
	Tuidraden en giekhulpkabels dakwagen
	Stuk.s

	752322
	Han mechanisch zwenken dakwagen
	Stuk.s

	752323
	Lagerwielpotten
	Stuk.s

	752325
	Besturing dakwagen inclusief kast
	Stuk.s

	752326
	Elektrische schakelaars dakwagen
	Stuk.s

	752327
	Elektrische bekabeling dakwagen
	Post

	752328
	Voedingskabel dakwagen
	Post

	752330
	Rijmotor dakwagen
	Stuk.s

	753231
	Zwenkmotor dakwagen
	Stuk.s

	752340
	Rails
	Meter

	752371
	ARBO gebrekspunten
	Post

	752372
	Installatietechnische keuringspunten
	Post

	752373
	Bouwtechnische keuringspunten
	Post



Gevelladder

	Nummer
	Handeling 
	eenheid

	751301
	Ladder
	Stuk.s

	751304
	Robrollen in rail
	Stuk.s

	751305
	Afstandhoudrollen met bussen
	Stuk.s

	751371
	ARBO gebrekspunten
	Post

	751372
	Installatietechnische keuringspunten
	Post

	751373
	Bouwtechnische keuringspunten
	Post

	




[bookmark: _Toc30592684]3.0 Inspecties en keuringen preventief

1. Overzicht van de elementen
2. Omschrijving van de elementen 
3. Meetinstructie.
	
1. Overzicht van de elementen

999000 Inspecties en Keuringen Algemeen
999100	 Inspecties en Keuringen Bouwkundig 
999200 Inspecties en Keuringen Werktuigbouwkundig
999210 Inspecties en Keuringen Zwembadinstallaties
999300 Inspecties en Keuringen Elektra
999400	 Inspecties en Keuringen Transport

2. Omschrijving van de elementen

999000 Inspecties en Keuringen Algemeen
990001		NEN 2767 inspectie compleet gebouw ( BWET)
990003		EPBD Label (BEWT)
990004		Asbest inventarisatie (niet verplicht tijdens beheerfase, wel voorafgaand aan verwijdering van 
asbest) conform Bouwbesluit artikel 1.26, Asbestverwijderingsbesluit 2005.
990012		Monumentenwacht inspectie (niet verplicht).
992201		Inspectie WBDBO brandwerende scheidingswand artikel 1.16 Bouwbesluit lid 2 (zorgplicht) (cyclus 3 jaar), (onderdeel van brandscan)
992802		Inspectie brandvertragende bekleding stalen hoofddraagconstructie
993101		Inspectie (vlies)gevel(elementen) incl. kitnaden en rubbers (niet verplicht)
993201		Inspectie deuren in vluchtroutes artikel 1.16 en 6.25 Bouwbesluit (zorgplicht) (cyclus 3 jaar),     
(onderdeel van brandscan)
993202		Inspectie zelfsluitendheid deuren in een inwendige scheidingsconstructie met een WBDBO of 		WRD artikel 1.16 en 6.26 Bouwbesluit (zorgplicht) (cyclus 1 jaar)
994301		Sportvloer inspectie conform NEN 2873 en NEN-EN 14904.
994601		Inspectie brandvertragend schilderwerk
994701		Keuring dakvalbeveiliging conform Woningwet lid 1a, BW boek 6 artikel 162,174, NEN-EN 795.
994702		Ladderkeuring conform Arbobesluit artikel 3.16, 7.4 en 7.23 en NEN 2484.
994703		Dak inspectie (niet verplicht)
994704		RI&E i.v.m. werken op dak.
996520		Brandscan (niet verplicht) conform NEN 6059 en NPR 6059.
996521		Inspectie fireshield en of brandscherm (cyclus 3 jaar)
996522		Inspectie WBDBO brandwerende doorvoeren artikel 1.16 Bouwbesluit lid 2 (cyclus 3 jaar)
997701		Keuring glijbaan conform Attractiebesluit en NEN-EN 1069.

999100	 Inspecties en Keuringen Bouwkundig
990012		Inspectie monumentenwacht
992201		Inspectie WBDBO brandwerende scheidingswand
992801		Inspectie constructie
992802		Inspectie brandvertragende bekleding hoofddraagconstructie
993101		Inspectie (vlies)gevel(elementen) incl. kitnaden en rubbers
993201		Inspectie deuren in vluchtroutes
992302		Inspectie zelfsluitendheid deuren
994301		Inspectie sportvloer
994601		Inspectie schilderwerk brandvertragend
994701		Keuring valbeveiliging
994702		Keuring vaste ladder
994703		Geen actie
994704		RI&E werken op dak
996521		Inspectie fireshield en/of brandscherm
996522		Inspectie WBDBO brandwerende doorvoeren
997701		Keuring glijbaan
999172		Inspectie RVS zwembad


999200 Inspecties en Keuringen Werktuigbouwkundig
Hiermee wordt bedoeld  inspecties, keuring cq onderhoud  welke conform wet-, en regelgeving verplicht zijn. Dit betreft in hoofdzaak de volgende installaties of installatieonderdelen:
995101		verwarmingsinstallatie, EB keuringen conform het activiteitenbesluit cq SCIOS scope 1
995102		verwarmingsinstallatie, PI keuring conform activiteitenesluit cq SCIOS scope 1 
995103		verwarmingsinstallatie, controle stookruimte conform NEN 3028
995301		tapwaterinstallatie, onderhoud en beheer conform NEN1006 en Waterwerkblad 1.4G
995310		zwembadinstallatie, keuren glijbaan watervoeren volgens EN1069
995311		zwembadinstallatie, periodieke toetsing (lab) waterkwaliteit volgens WHVBZ
995401		gasinstallatie, indien groter dan 100kW,  conform activiteitenbesluit cq SCIOS scope 7
995501		koelinstallatie, keuringen conform de F gassen verordening (eisen t.b.v. lekdichtheid)
995502		koelinstallatie, keuring conform EPBD wetgeving (eisen t.a.v. de energieprestatie)
995701		ventilatie installatie, controle brandkleppen conform Bouwbesluit artikel 1.16
996501		brandbeveiliging, onderhoud en inspectie hydrofoor conform waterwerkblad 1.4G
996502		brandbeveiliging, inspectie en certificering sprinklerinstallatie conform de NEN EN 12845
996503		brandbeveiliging, revisie alarmkleppen sprinklerinstallatie conform de NEN EN 12845
996504		brandbeveiliging onderhoud en inspectie rook- en warmteafvoerinstallatie NEN 2654-3
996505		brandbeveiliging onderhoud en keuring brandslanghaspels conform NEN EN 671-3
996506		brandbeveiliging, onderhoud en keuring draagbare blustoestellen conform besluit draagbare
 	   	Blustoestellen en NEN 2559-2001
996507		brandbeveiliging, onderhoud en keuring droge brandleidingen conform NEN 1594
996508		brandbeveiliging. Onderhoud sprinklerinstallatie conform CCV certificatieschema onderhoud VBB, systemen 2012
996509		brandbeveiliging, onderhoud blusdekens

999210 Inspecties en Keuringen Zwembadinstallaties
995310		Keuring zwembadinstallatie; glijbaan watervoerend
995311		Keuring zwembadinstallatie; toetsing waterkwaliteit (lab)

999300 Inspecties en Keuringen Elektra
991302 		Inspectie brand- en ontruimingsinstallatie
991303		Inspectie noodstroomaggregaat SIOS Scope 4 & 7c  PI (2><10 kW)
991304		Inspectie noodstroomaggregaat SIOS Scope 4 & 7c  PI (>10 kW)
991305		Inspectie noodstroomaggregaat SIOS Scope 4 & 7c EBI
991306		Inspectie dieseltank noodstroom aggregaat
991307		Keuring dieseltank noodstroom aggregaat
996101		NEN 1010 inspectie (valt onder 619000)

999400	 Inspecties en Keuringen Transport
991400		Keuring transportinstallaties
991401		Keuring transportinstallaties
991402		Inspectie transportinstallatie
991403		Advies transportinstallatie
991404		Advies transportinstallatie
991405		Advies transportinstallatie
991406		Beheer SLV
991407		Beheer gebouwlogboek


3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Inspecties en keuringen

	Post
	Alle wettelijk verplichte keuringen en inspecties



1. Overzicht van de elementen

999500	 Preventief Onderhoud Bouwkundig
999600 Preventief Onderhoud Werktuigbouwkundig
999610 Preventief Onderhoud Zwembadinstallaties
999700	 Preventief Onderhoud Elektra
999800	 Preventief Onderhoud Transport

2. Omschrijving van de elementen

999500 Preventie Onderhoud Bouwkundig
992203		Preventief onderhoud vouwwand
992701		Preventief onderhoud bestrijden houtaantasting
993102		Preventief onderhoud (vlies)gevel(elementen) reinigen (VMRG)
993205		Onderhoudscontract roldeuren/overheaddeur handbediend
994108		Onderhoud groengevel
994305		Onderhoudscontract sportvloer
994708		Preventief onderhoud platdak schoonmaken
994710		Preventief onderhoud groendak
994712		Preventief onderhoud goten schoonmaken
997705		Onderhoudscontract glijbanen / speeltoestellen

999600 Preventief Onderhoud Werktuigbouwkundig
Hiermee wordt bedoeld jaarlijks onderhoud aan de elementen conform de werkzaamheden zoals aangegeven in het document “Onderhoudswerkzaamheden Preventief Onderhoud” met als kenmerk 14.UVO.043
- 51 t/m 58
- 65.14 t/m 65.21

999610 Preventief Onderhoud Zwembadinstallaties
997705 		Onderhoudscontract glijbaan
994305		Onderhoudscontract sportvloer
994708		Preventief onderhoud plat dak schoonmaken
994712		Preventief onderhoud goten schoonmaken
994710		Preventief onderhoud groen dak
994108		Preventief onderhoud groen gevel
993102		Preventief onderhoud (vlies)gevel(elementen) reinigen (VMRG)
992203		Preventief onderhoud vouwwanden
993205		Onderhoudscontract schuifdeur handbediend
994730		Reiniging ballastlaag betontegels
995314		Preventief onderhoud bassinafdekking buitenbad
995310		Preventief onderhoud beweegbare zwembadbodem
995311		Preventief onderhoud Chloor/ph regelaar
995319		Preventief onderhoud, dagelijks door eigen TD medewerkers
995315		Preventief onderhoud glijbaan watervoerend
995320		Preventief onderhoud glijvlak glijbaan
995316		Preventief onderhoud persluchtcompressor
995312		Preventief onderhoud regelinstallatie
995317		Preventief onderhoud reinigen bedrijfswater bufferkelder
995318		Preventief onderhoud reinigen bedrijfswater tank
995313		Preventief onderhoud zoutelektrolyse

999700	 Preventief Onderhoud Elektra
992214		Contractonderhoud Flexibelewand, Trenomat
992301		Contractonderhoud bliksembeveiligingsinstallatie
992302		Contractonderhoud brand- en ontruimingsinstallatie
992303		Contractonderhoud automatische deuren en tourniquets
992304		Contractonderhoud noodstroomaggregaat
992305		Contractonderhoud centrale noodvoedingskast
992306		Contractonderhoud centrale noodverlichtingsinstallatie
992307		Contractonderhoud decentrale noodverlichtingsinstallatie
992308		Contractonderhoud BMI en ontruimingsinstallatie (OP)
992309		Contractonderhoud BMI doormelding abon.
992310		Contractonderhoud BMI telefoonlijn abon.
992311		Contractonderhoud inbraak-alarminstallatie
992312		Contractonderhoud Inbraaksignaleringsinstall. doormelding abon.
992313		Contractonderhoud Inbraaksignaleringsinstall. telefoonlijn abon.
992314		Contractonderhoud CCTV
992315		Contractonderhoud Intercom/belinstallatie
992316		Contractonderhoud MIVA
992317		Contractonderhoud zonwering
992318		Contractonderhoud toegangscontrole
992320		Contractonderhoud verdeelkasten
993110		Contractonderhoud elektrische overheaddeuren
993210		Contractonderhoud elektrische roldeuren
996114		Contractonderhoud NSA (no break)
996115		Contractonderhoud UPS (no break)
996303		Contractonderhoud verlichtingsarmaturen (bijzonder)
996797		Contractonderhoud vaste gebruikersvoorzieningen kerktoren

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Preventief Onderhoud
	Post
	Indien het onderhoud cq keuringen wettelijk verplicht is dienen de werkzaamheden opgenomen te worden (bij het element 999200 voor werktuigbouwkunde)





1. Overzicht van de elementen

999900 Correctief onderhoud

2. Omschrijving van de elementen
Hiermee wordt bedoeld  het te verwachten correctief onderhoud aan alle elementen. Hiervoor dient een vast bedrag per m2 BVO opgenomen te worden.
999302		Reparaties n.a.v. NEN 3140 inspectie
999351		Bouwkundig storingsonderhoud
999352		Installatie storingsonderhoud
999365		Brandveiligheid correctief onderhoud
999432		Storingsonderhoud sportvloeren
999632		Correctief onderhoud noodverlichting
999652		Correctief onderhoud BMI & ontruimingsinstallatie
999901		Eenmalig uitvoering

3. Meetinstructie

	Element 
	Weergave omvang 
	Extra informatie

	Correctief Onderhoud

	Bvo
	Correctief onderhoud dient hier opgevoerd te worden, indien dit voor het complex van toepassing is.




[bookmark: _Toc30592685]4.0 Overzicht Elementen

NL/Sfb	   Element
	50000
	Steigers bron

	130100
	Vloeren op grondslag

	130200
	Kelder incl. koekoek

	160100
	Funderingsconstr

	162201
	Keerwand/kademuur, pleisterwerk

	162201
	Keerwand/kademuur, metselwerk

	162201
	Keerwand/kademuur, voegwerk

	162201
	Keerwand/kademuur, metaal bolder

	162201
	Keerwand/kademuur, hemelwateruitloop beton

	211000
	Buitenwanden gevel, metselwerk

	211000
	Buitenwanden gevel, glazen bouwsteen

	211000
	Buitenwanden gevel

	212105
	Buitenwanden gevel, afdekband natuursteen

	212105
	Buitenwanden gevel, hardsteen dorpel

	212105
	Buitenwanden gevel, hardsteen neuten

	221400
	Separatiewand, binnenwanden

	221400
	Separatiewand, binnenwanden, metselwerk 1/2 steens muur

	221400
	Separatiewand, binnenwanden, HSB wand

	221400
	Separatiewand, binnenwanden, metalstud wand

	221400
	Separatiewand, binnenwanden, systeemwanden aluminium 

	221400
	Separatiewand, binnenwanden, vouwwand (enkelwandig)

	221400
	Separatiewand, binnenwanden, HSB wand 30 minuten brandwerend

	221400
	Separatiewand, binnenwanden, metalstud wand 30 minuten brandwerend

	221420
	Flexibelewand, aangedreven opwikkelbanden vervangen

	221420
	Flexibelewand, aangedreven trenomat PVC vervangen

	221420
	Flexibelewand, aangedreven aandrijfaggregaat 

	221420
	Flexibelewand, aangedreven valbeveiliging 

	221420
	Flexibelewand, aangedreven windwerk

	222100
	Binnenwanden, constructief beton wanden

	222100
	Binnenwanden, constructief kalkzandsteen wanden

	222100
	Binnenwanden, constructief metselwerk wanden

	231100
	Binnenvloerconstructie, beton

	231100
	Binnenvloerconstructie, hout

	233000
	Buiten vloeren (incl. balkon)

	240100
	Trap binnen, steektrap hout 

	240100
	Trap binnen, steektrap beton

	240100
	Trap binnen, spiltrap hout

	240100
	Trap binnen, steektrap staal

	240100
	Trap binnen, spiltrap staal

	240100
	Trap binnen, steektrap staal voorzien van houten trede

	240200
	Helling binnen, beton

	240300
	Ladders en klimijzers binnen

	240600
	Trap buitentrap trap staal verd. hg

	240600
	Trap buitentrap, hout

	240600
	Trap buitentrap, beton

	240700
	Helling buiten

	240800
	Ladders en klimijzers buiten gevelkooiladder

	250000
	Voorziening gevel hoekbeschermers (rvs)

	250000
	Voorziening gevel hoekbeschermers (hardkunststof)

	250000
	Voorziening gevel gevel vlaggenmast

	250000
	Voorziening gevel luik hout

	270100
	Dak constructie, glasdak

	270100
	Dak constructie, beton dak

	270100
	Dak constructie, constructief hout

	270600
	Gootconstructie

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, overstek kunststof

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord hout geprofileerd (Red Cedar)  

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, overstek hout geprofileerd incl. schilderwerk

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, overstek multiplex 

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord hout geprofileerd incl. schilderwerk

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord kunststof

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord hout schroot 

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord multiplex incl. schilderwerk

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord zink tot 30cm breed

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, luifel aluminium

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, luifel staal

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, regelwerk met klossen, consoles en verankeringen ten behoeve van overstekken

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, rachelwerk ten behoeve van de boeiboorden en overstekken

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord staal

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, luifel beton

	271300
	Luifels, Boeien, overstekken, overstek beton

	271340
	Windveer, waterbord en kroonlijst, kroonlijst geprofileerd hout

	271340
	Windveer, waterbord en kroonlijst, rachelwerk

	271340
	Windveer, waterbord en kroonlijst, windveer hout

	271340
	Windveer, waterbord en kroonlijst, waterbord hout

	271700
	Schoorstenen (bouwk.)

	271700
	Schoorstenen (bouwk.) alg. compleet

	281100
	Skeletdeel buiten, staal

	281100
	Skeletdeel buiten, hout

	281200
	Skeletdeel binnen, staal

	281200
	Skeletdeel binnen, hout

	281200
	Skeletdeel binnen brandwerende bekleding

	310300
	Traliewerken

	310400
	Vliesgevel

	310500
	Beglazing buiten, HR++

	310500
	Beglazing buiten, glas in lood

	310500
	Beglazing buiten, draadglas

	310500
	Beglazing buiten, enkel glas

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, keramisch waterslag

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, aluminium waterslag

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, natuursteen waterslag

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, koper waterslag

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kunststof kozijn

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, waterslag kunststeen

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn staal

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn aluminium

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, voeglood

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, spouwlood

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, luiken hout

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, waterslag baksteen

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, waterslag beton

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, waterslagen baksteen

	311100
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, beton latei

	312200
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, draairaam vervangen klein, isolatieglas HR++ afm. max. 500 x 500 mm.

	312200
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, draairaam vervangen klein, isolatieglas HR++ afm. max. 700 x 1200 mm.

	312200
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, glaslat neuslat vervangen > 1 m¹

	312200
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, glaslat vervangen > 1 m1.

	312200
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, pas sluiten maken ramen, omtrekspelling herstellen

	312200
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, pas sluitend maken deuren, omtrekspeling herstellen

	312200
	Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, ventilerend vervangen > 1 m¹

	313000
	Buitendeuren algemeen, hout

	313000
	Buitendeuren algemeen, hout  inclusief HR++ beglazing compleet

	313000
	Buitendeuren algemeen, glas

	313000
	Buitendeuren algemeen, multiplex

	313000
	Buitendeuren algemeen, metaal

	313000
	Buitendeuren algemeen, aluminium

	313000
	Buitendeuren algemeen, aluminium electrisch

	313090
	Hang en sluitwerk 

	313090
	Hang en sluitwerk, elektrische deurdranger

	313090
	Hang en sluitwerk, elektrische slot

	313090
	Hang en sluitwerk, deurdranger

	313110
	Buitendeuren elektrisch, elektrisch slot

	313110
	Buitendeuren elektrisch, automatische draaideuropener

	313110
	Buiten schuifdeuren, multiplex

	313110
	Buiten schuifdeuren, handbediend hout

	313110
	Buiten schuifdeuren, glas

	313110
	Buiten schuifdeuren, metaal

	313110
	Buiten schuifdeuren, automatische deurautomaat

	313110
	Buiten schuifdeuren, loopwerk

	313110
	Buiten schuifdeuren, elektrische aandrijving

	313110
	Buiten schuifdeuren, noodaccu

	313110
	Buiten schuifdeuren, deurvleugels

	313400
	Tourniquets

	313401
	Tourniquets elektrisch

	313500
	Buiten roldeuren/ overheaddeur, handbediend

	313500
	Buiten roldeuren/ overheaddeur, aandrijving

	313500
	Buiten roldeuren/ overheaddeur, elektrisch

	315300
	Buiten zonweringen-/rolluiken, uitvalscherm doek

	315300
	Buiten zonweringen-/rolluiken, rolluik

	315300
	Buiten zonweringen-/rolluiken, markies

	315300
	Buiten zonweringen-/rolluiken, screen

	315301
	Buiten zonweringen-/rolluiken elektrisch, zonweringsinstallatie elektrisch

	315301
	Buiten zonweringen-/rolluiken elektrisch, herstellen uitvalscherm doek

	315302
	Buiten zonweringen-/jaloezieën, jaloezie

	320500
	Beglazing binnen, HR++

	320500
	Beglazing binnen, 30 min. brandwerende beglazing

	320500
	Beglazing binnen, draadglas

	320500
	Beglazing binnen, enkel glas

	321100
	Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel, kozijn staal compleet incl. kozijnvulling en/of glas

	321100
	Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel, kozijn aluminium compleet incl. kozijnvulling en/of glas

	321100
	Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel, kozijn zachthout compleet incl. kozijnvulling en/of glas

	321100
	Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel, kozijn hardhout compleet incl. kozijnvulling en/of glas

	323000
	Binnendeuren algemeen, boarddeur compleet

	323000
	Binnendeuren algemeen, multiplex compleet

	323000
	Binnendeuren algemeen, metaal compleet

	323000
	Binnendeuren algemeen, glas compleet

	323000
	Binnendeuren algemeen, aluminium compleet

	323090
	Hang en sluitwerk binnen, deurdranger

	323110
	Binnen schuifdeuren, hout

	323110
	Binnen schuifdeuren, multiplex

	323110
	Binnen schuifdeuren, metaal

	323110
	Binnen schuifdeuren, glas

	323110
	Binnen schuifdeuren, aluminium

	323110
	Binnen schuifdeuren, elektrische aandrijving

	323110
	Binnen schuifdeuren, automatische deurautomaat

	323110
	Binnen schuifdeuren, loopwerk

	323110
	Binnen schuifdeuren, noodaccu

	323110
	Binnen schuifdeuren, deurvleugels

	323110
	Binnendeuren elektrisch, automatische draaideuropener

	323500
	Binnen roldeuren/ overheaddeur handbediend

	323500
	Binnen roldeuren/ overheaddeur loopwielen

	323500
	Binnen roldeuren/ overheaddeur aandrijving

	323501
	Binnen roldeuren/ overheaddeur elektrisch

	323502
	Binnen roldeuren/ overheaddeur elektrisch brandscherm

	332000
	Vloeropeningen verzamel

	342100
	Leuning/valbeveiliging binnen, leuning staal

	342100
	Leuning/valbeveiliging binnen, hekwerk metaal

	342100
	Leuning/valbeveiliging binnen, balustrade aluminium

	342100
	Leuning/valbeveiliging binnen, leuning hout

	342100
	Leuning/valbeveiliging binnen, balustrade staal icm hout

	342500
	Overklimbeveiligingen, anti-klimkrans

	342500
	Overklimbeveiligingen, anti-klimkoker

	371000
	Dakopeningen verzamel, dakluik

	371001
	Dakopeningen elektrisch, spindelmotoren t.b.v. rookwarmteafvoer luiken

	372100
	Daklicht, gesloten, lichtkoepel dubbelwandig <1 m2

	372100
	Daklicht, gesloten, lichtkoepel dubbelwandig >1 m2

	372100
	Daklicht, gesloten, lichtstraat aluminium koker constr.

	372100
	Daklicht, gesloten, lichtkap patentroeden

	372200
	Dakramen, draai, dakraam, 16-pans

	372200
	Dakramen, draai, dakraam, 9-pans staal

	372200
	Dakramen, draai, 4-pans

	372200
	Dakramen, draai, dakraam tuimeluitzetraam

	372200
	Dakramen, draai, dakraam klein

	372200
	Dakramen, draai, zolderraam

	372200
	Dakramen, draai, uitzetdakraam

	373100
	Dakkapellen >2,5 m1 breedte compleet

	373100
	Dakkapellen <2,5 m1 breedte compleet

	411100
	Buitenwandafwerkingen, afwerklagen, pleisterwerk gevel compleet (mineraal)

	411100
	Buitenwandafwerkingen, afwerklagen

	411110
	Voegwerk, bladlood (voeglood)

	411110
	Voegwerk, bladlood vervanger (voeglood)

	411110
	Voegwerk, cementgebonden platvol

	411110
	Voegwerk, kalkgebonden platvol

	411110
	Voegwerk, kalkgebonden knipvoeg

	411110
	Voegwerk, kalkgebonden snijvoeg

	411200
	Buitenwand bekledingen, staal

	411200
	Buitenwand bekledingen, hout (geprofileerd hout)

	411200
	Buitenwand bekledingen, kunststof

	411200
	Buitenwand bekledingen, geisoleerde stalen

	411200
	Buitenwand bekledingen, aluminium

	411200
	Buitenwand bekledingen, multiplex

	411200
	Buitenwand bekledingen, koper

	411200
	Buitenwand bekledingen, lood

	411200
	Buitenwand bekledingen, zink

	411200
	Buitenwand bekledingen, natuursteen

	411200
	Buitenwand bekledingen, steenachtig

	411400
	Dilatatie/Elast. voeg buit.wand, kitvoeg op rugvulling

	421100
	Afwerklaag binnenwanden, blauwpleisterwerk

	421100
	Afwerklaag binnenwanden, witpleisterwerk

	421100
	Afwerklaag binnenwanden, witschuurwerk

	421100
	Afwerklaag binnenwanden, voegwerk platvol

	421200
	Bekledingen binnenwanden, wandtegels overlagen

	421200
	Bekledingen binnenwanden, wandbekleding tapijt

	421200
	Bekledingen binnenwanden, wandbekleding akoestisch

	421200
	Bekledingen binnenwanden, volkern

	421200
	Bekledingen binnenwanden, multiplex

	421200
	Bekledingen binnenwanden, wandtegels lijm

	421200
	Bekledingen binnenwanden, wandtegels zetwerk

	421200
	Bekledingen binnenwanden, behang

	421200
	Bekledingen binnenwanden, mdf

	421200
	Bekledingen binnenwanden, metaal

	421200
	Bekledingen binnenwanden, hwc

	421200
	Bekledingen binnenwanden, hout

	421200
	Bekledingen binnenwanden, rachelwerk gezaagd hout

	421200
	Bekledingen binnenwanden, cementvezelplaat

	421200
	Bekledingen binnenwanden, cementgebonden voegwerk

	421400
	Dilatatie/Elast. voeg bin.wand, acrylaat

	421400
	Dilatatie/Elast. voeg bin.wand, 2 componenten

	421400
	Dilatatie/Elast. voeg bin.wand, siliconen

	421400
	Dilatatie/Elast. voeg bin.wand, schuimband

	431200
	Installatievloer / computervloer

	432100
	Vloeren afwerklaag binnen, gietvloer

	432100
	Vloeren afwerklaag binnen, cementdekvloer

	432101
	Vloeren bekleding sportvloer

	432200
	Vloeren bekleding binnen, schoonloopmat

	432200
	Vloeren bekleding binnen, vloerbedekking

	432200
	Vloeren bekleding binnen, linoleum

	432200
	Vloeren bekleding binnen, laminaat

	432200
	Vloeren bekleding binnen, hout

	432200
	Vloeren bekleding binnen, granito

	432200
	Vloeren bekleding binnen, tegels overlagen

	432200
	Vloeren bekleding binnen, underlayment

	432200
	Vloeren bekleding binnen, parket

	432200
	Vloeren bekleding binnen, tegels mortel

	
	

	432200
	Vloeren bekleding binnen, tegels lijm

	432200
	Vloeren bekleding binnen, natuursteen

	432200
	Vloeren bekleding binnen, natuursteen

	433400
	Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer, kitvoeg

	434100
	Vloeren afwerklaag buiten, gietvloer

	434200
	Vloeren bekleding buiten, keramische tegels mortel

	434200
	Vloeren bekleding buiten, keramische tegels lijm

	434200
	Vloeren bekleding buiten, natuursteen tegels mortel

	434200
	Vloeren bekleding buiten, natuursteen tegels lijm

	451200
	Verlaagd systeemplafond

	451200
	Verlaagd systeemplafond, metaal

	452100
	Plafond afwerkingen binnen, witpleisterwerk

	452100
	Plafond afwerkingen binnen, akoestische spuitwerk

	452100
	Plafond afwerkingen binnen, witschuurwerk

	452200
	Plafond bekleding, gipsplaat

	452200
	Plafond bekleding, hout

	452200
	Plafond bekleding, rachelwerk hout

	452200
	Plafond bekleding, hwc-plaat

	452200
	Plafond bekleding, lamellenplafond

	452200
	Plafond bekleding, volkern

	453100
	Plafondafwerkingen buiten, volkern

	453100
	Plafondafwerkingen buiten, hout

	453100
	Plafondafwerkingen buiten, gezaagd hout

	453100
	Plafondafwerkingen buiten, hwc-plaat (sandwichplaat)

	453100
	Plafondafwerkingen buiten, hwc-plaat (enkelvoudige plaat)

	460000
	SCHILDERWERK BRON 

	462100
	Schilderwerk op buitenwand

	462200
	Schilderwerk op binnenwand

	462330
	Schilderwerk op buitenvloer

	462401
	Schilderwerk op trap binnen

	462403
	Schilderwerk op ladders en klimijzers binnen

	462406
	Schilderwerk op trap buiten

	462408
	Schilderwerk op ladders en klimijzers buiten

	462706
	Schilderwerk op gootconstructie

	462713
	Schilderwerk op buitenplafondafwerking en luifels

	462714
	Schilderwerk op boeiboord

	462715
	Schilderwerk op windveer, waterbord en kroonlijst

	462811
	Schilderwerk op hoofddraagconstructie buiten

	462812
	Schilderwerk op hoofddraagconstructie binnen

	463103
	Schilderwerk op traliewerken

	463111
	Schilderwerk op buitenwandopening buitenzijde

	463112
	Schilderwerk op buitenwandopening binnenzijde

	463113
	Schilderwerk op luiken buitenzijde

	463130
	Schilderwerk op buitendeuren buitenzijde

	463131
	Schilderwerk op buitendeuren binnenzijde

	463135
	Schilderwerk op buiten roldeuren/ overheaddeur buitenzijde

	463136
	Schilderwerk op buiten roldeuren/ overheaddeur binnenzijde

	463211
	Schilderwerk op binnenwandopening

	463230
	Schilderwerk op binnendeuren 2-zijde

	463421
	Schilderwerk op leuning/valbeveiliging binnen

	463422
	Schilderwerk op leuning/valbeveiliging buiten

	463731
	Schilderwerk op dakkappel

	463735
	Schilderwerk op dakornamenten

	464321
	Schilderwerk op vloer binnen

	464520
	Schilderwerk op plafonds binnen

	465615
	Schilderwerk op radiatoren

	467111
	Schilderwerk op vast meubilair

	469030
	Schilderwerk op omheiningen/ hekwerk

	471100
	Dakafwerkingen vlak, EPDM gekleefd

	471100
	Dakafwerkingen vlak, PVC gekleefd

	471100
	Dakafwerkingen vlak, PVC mechanisch bevestigd

	471100
	Dakafwerkingen vlak 

	471100
	Dakafwerkingen vlak, SBS (los)

	471100
	Dakafwerkingen vlak, APP (los)

	471100
	Dakafwerkingen vlak, rooster RVS

	471100
	Dakafwerkingen vlak, vlonders hardhout

	471100
	Dakafwerkingen vlak, zink

	471100
	Dakafwerkingen vlak, teerlaag

	471100
	Dakafwerkingen vlak, ballastlaag grind

	471100
	Dakafwerkingen vlak, zinkafdekking (fels)

	471100
	Dakafwerkingen vlak, zinkafdekking (roeven)

	471100
	Dakafwerkingen vlak, betontegels

	471100
	Dakafwerkingen vlak, APP (mechanisch bevestigd)

	471100
	Dakafwerkingen vlak, SBS (gekleefd)

	471100
	Dakafwerkingen vlak, SBS (mechanische bevestigd)

	471100
	Dakafwerkingen vlak, APP (gekleefd)

	471100
	Dakafwerkingen vlak, EPDM

	471100
	Dakafwerkingen vlak, EPDM+ballast

	471200
	Dakafwerkingen hellend, dakpan keramisch inclusief panlatten

	471200
	Dakafwerkingen hellend, zinkafdekking (roeven)

	471200
	Dakafwerkingen hellend, koper (roeven)

	471200
	Dakafwerkingen hellend, shingles

	471200
	Dakafwerkingen hellend, leien natuursteen

	471200
	Dakafwerkingen hellend, beton sneldek

	471200
	Dakafwerkingen hellend, rietbedekking

	471200
	Dakafwerkingen hellend, golfplaten

	471200
	Dakafwerkingen hellend, aluminium

	471200
	Dakafwerkingen hellend, zinkafdekking (fels)

	471200
	Dakafwerkingen hellend, koper (fels)

	471200
	Dakafwerkingen hellend, leien kunststeen

	471200
	Dakafwerkingen hellend, staal dakpanelen

	471200
	Dakafwerkingen hellend, loodafwerking

	471200
	Dakafwerkingen hellend, loodafwerking hoekkepers

	471500
	Dakrandafwerkingen, randstrook en trim

	471500
	Dakrandafwerkingen, lood

	471500
	Dakrandafwerkingen, zinkafdekking

	471500
	Dakrandafwerkingen, koper

	471500
	Dakrandafwerkingen, aluminium

	471500
	Dakrandafwerkingen, staal

	471500
	Dakrandafwerkingen, keramisch

	471500
	Dakrandafwerkingen, houten regel

	471500
	Dakrandafwerkingen, beton

	471600
	Dakaansluiting, loketten opgaand werk

	471600
	Dakaansluiting, lood voeglood opgaand werk

	471600
	Dakaansluiting

	471600
	Dakaansluiting, dakrandafwerking hout

	471600
	Dakaansluiting, lood spouwlood opgaand werk

	471600
	Dakaansluiting, loodvervanger loketten opgaand werk

	471600
	Dakaansluiting, loodvervanger spouwlood opgaand werk 

	471600
	Dakaansluiting, loodvervanger voeglood opgaand werk

	472200
	Dakgootbekleding, kilgootbekleding zink

	472200
	Dakgootbekleding, koper

	472200
	Dakgootbekleding, bakgoot bitumen

	472200
	Dakgootbekleding, bakgoot zink

	472200
	Dakgootbekleding, mastgoot zink

	472200
	Dakgootbekleding, mastgoot pvc

	472200
	Dakgootbekleding, gootbekleding zink

	472200
	Dakgootbekleding, gootbekleding aluminium

	472200
	Dakgootbekleding, pvc bakgoot

	472200
	Dakgootbekleding, bakgoot aluminium

	472200
	Dakgootbekleding, gootbekleding lood

	472200
	Dakgootbekleding, kilgootbeklding lood

	472301
	Dak valbeveiligingen

	472500
	Groendak bekledingen

	511100
	Lokale verwarming direkt gestookt

	512100
	CV ketel met toebehoren 25-35 kW

	512100
	CV ketel met toebehoren 40-60 kW

	512100
	CV ketel met toebehoren 60-80 kW

	512100
	CV ketel met toebehoren 80-100 kW

	512100
	CV ketel met toebehoren 100-150 kW

	512100
	CV ketel met toebehoren 150-200 kW

	512100
	CV ketel met toebehoren 250-300 kW

	512100
	CV ketel met toebehoren 300-350 kW

	512100
	CV ketel met toebehoren 400-500 kW 

	512100
	CV ketel met toebehoren 500-600 kW

	512100
	CV ketel met toebehoren 600-700 kW

	512100
	CV ketel  met toebehoren 700-800 kW

	512100
	CV ketel met toebehoren 800-1.200 kW 

	512100
	CV ketel met toebehoren 1.200-1.300 kW

	512200
	Stook-/opstellings-/technische ruimte (SR/TR)

	512210
	Warm / heetwaterketel met toebehoren

	512300
	Pelletkachel

	512910
	Voorraadtank brandstof 

	513100
	Stadsverwarmingsstation dn 50 mm 

	513100
	Stadsverwarmingsstation dn 100 mm 

	513100
	Stadsverwarmingsstation dn 25 mm 

	513100
	Stadsverwarmingsstation dn 65 mm

	513100
	Stadsverwarmingsstation dn 80 mm

	514100
	WKK installatie

	515000
	Verwarmingselement elektrisch

	515139
	Tracing

	515200
	Bijzonder, zonnecollectoren

	515300
	Heatpipe

	521000
	Afvoeren regenwater, gevel, PVC

	521000
	Afvoeren regenwater, gevel, staal

	521000
	Afvoeren regenwater, gevel, zink

	521000
	Afvoeren regenwater, gevel, aluminium

	521000
	Afvoeren regenwater, gevel, koper

	521100
	Afvoeren regenwater, leidingnet binnen met toebehoren

	521600
	Afvoeren regenwater, pompsysteem

	522000
	Afvoeren fecaliën, leidingnet met toebehoren

	522100
	Vuilwaterbuffer of pompput algemeen

	522600
	Afvoeren fecaliën, pompsysteem

	523200
	Afscheiders

	531000
	Water drinkwater, koudtapwater leidingnet met toebehoren

	531100
	Water drinkwater, beveiligingen

	531200
	Water drinkwater, drukverhoging

	531300
	Drinkwater, beregeningsinstallatie

	532000
	Warmtapwater, leidingnet en circulatie met toebehoren

	532100
	Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd gas

	532200
	Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd elektrisch =< 15 liter

	532300
	Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd elektrisch > 15 liter

	532400
	Warmtapwater, voorraadvat indirect verwarmd

	532500
	Water direct verwarmd doorstroom (geiser)

	532600
	Warmtapwater, warmtewisselaar

	532700
	Water drinkwater, automatisch spoelsysteem

	535000
	Waterbehandeling

	541100
	Brandstof, aardgasvoorziening leidingnet met toebehoren

	542000
	Perslucht, leidingnet met toebehoren

	542100
	Perslucht, compressor

	551200
	Koeling lokaal, (multi)splitsysteem

	552010
	Luchtgekoelde condensor < 80 kW

	552020
	Luchtgekoelde condensor 80-150 kW

	552030
	Luchtgekoelde condensor150-250 kW

	552038
	Expansieautomaat

	552040
	Luchtgekoelde condensor 250-500 kW

	552050
	Luchtgekoelde condensor 500-1.200 kW

	552060
	Drycooler

	552110
	Koeling centraal; koelmachine < 50 kW

	552120
	Koeling centraal; koelmachine 50-100 kW

	552230
	Koeling centraal; koelmachine 100-300 kW

	552240
	Koeling centraal; koelmachine 200-300 kW

	552250
	Koeling centraal; koelmachine > 300 kW

	552301
	Koeling centraal; koelmachine absorptie < 500 kWth

	552302
	Koeling centraal; koelmachine absorptie > 500 kWth

	552310
	WarmteKoudeOpslagsysteem (WKO) < 250 kW 

	552320
	WarmteKoudeOpslagsysteem (WKO) 250-500 kW

	552330
	WarmteKoudeOpslagsysteem (WKO) 500-1000 kW

	552510
	Warmtepomp lucht/water

	552520
	Warmtepomp water/water 

	553010
	Koelinstallatie; gekoeldwaterleidingen met toebehoren

	553020
	Koelinstallatie; koelwaterleidingen met toebehoren 

	553100
	Koelinstallatie; verdeler/verzamelaar met toebehoren

	553100
	Koelinstallatie; 2 of 3-weg regelklep + stelmotor

	553200
	Koelinstallatie; circulatiepompen

	553300
	Koelinstallatie; expansievoorzieningen

	561000
	Verwarmingsinstallatie; leidingnet met toebehoren

	561050
	Verwarmingsinstallatie; tegenstroomapparaat (TSA)

	561100
	Verwarmingsinstallatie; verdeler/verzamelaar met toebehoren

	561110
	Verwarmingsinstallatie; 2 of 3-weg regelklep + stelmotor

	561200
	Verwarmingsinstallatie; circulatiepompen

	561300
	Verwarmingsinstallatie; expansievoorzieingen

	561400
	Verwarmingsinstallatie; radiatorkranen

	561500
	Warmteafgifte; radiatoren

	561600
	Warmteafgifte; convectoren

	561700
	Warmteafgifte; vloerverwarming

	561710
	Warmteafgifte; vloerverwarming elektrisch

	561750
	Warmteafgifte; betonkernactivering

	561800
	Warmteafgifte; stralingsplafond

	563000
	Warmteafgifte; luchtverwarmer indirect gestookt

	563050
	Warmteafgifte; luchtverwarmer direct gestookt

	563100
	Warmte afgifte; ventilatorconvector

	
	

	70000
	Ventilatie; luchtkanalen met toebehoren

	570100
	Ventilatie; VAV/CAV boxen

	570200
	Ventilatie; brandkleppen

	570300
	Ventilatie; luchtroosters

	571100
	Ventilatie; buitenluchtroosters

	571102
	Ventilatie; dakkap

	572100
	Ventilatie; lokale afzuiginstallaties

	573100
	Ventilatie; centrale afzuiginstallatie < 3.000 m3/h 

	573100
	Ventilatie; centrale afzuiginstallatie 3.000-6.000.m3/h

	573100
	Ventilatie; centrale afzuiginstallatie 6.000-9.000 m3/h

	573100
	Ventilatie; centrale afzuiginstallatie 9.000-15.000 m3/h

	573100
	Ventilatie; centrale afzuiginstallatie 15.000-25.000 m3/h

	574000
	Ventilatie; mechanisch lokaal (TV/AV)

	575050
	Ventilatie; naverwarmer

	575051
	Ventilatie; nakoeler

	576100
	Ventilatie; luchtbehandeling lokaal

	576200
	Bevochtiger elektrisch lokaal

	577050
	Ventilatie; ventilatorconvector

	
	

	577060
	Ventilatie; inductie-units

	577100
	Ventilatie; LBK zonder wtw 6.000-9.000 m3/h 

	577100
	Ventilatie; LBK zonder wtw 9.000-15.000 m3/h

	577100
	Ventilatie; LBK zonder wtw 3.000-6.000 m3/h

	577100
	Ventilatie; LBK zonder wtw < 3.000 m3/h

	577110
	Frequentie-/toeren-/rotorregelaar t.b.v. TV, AV enof warmtewiel (wtw)

	577151
	Bevochtiger elektrisch t.b.v. bevochtigingsectie LBK

	577155
	Bevochtiger gas t.b.v. bevochtigingsectie LBK

	577700
	Ventilatie; LBK < 3.000 m3/h met wtw

	577700
	Ventilatie; LBK 3.000-6.000 m3/h met wtw

	577700
	Ventilatie; LBK 6.000-9.000 m3/h met wtw

	577700
	Ventilatie; LBK 9.000-15.000 m3/h met wtw

	577700
	Ventilatie; LBK 15.000-25.000 m3/h met wtw

	581000
	Regelaar (op wand)

	581100
	Regelkast klimaat centraal (RK)

	581200
	Gebouwbeheersysteem (GBS)

	582000
	Bekabeling en distributie

	582030
	Veldapparatuur

	582100
	Regelkast en toebehoren, ventilatie bijzonder

	611100
	Noodstroomaggregaat (NSA) 

	611200
	Noodstroom voedingskast centraal

	612000
	Aarding algemeen

	613000
	Bekabeling/distributie elektra

	613500
	Schakelmateriaal standaard

	613600
	Schakelmateriaal bijzonder

	614000
	Transformatoren

	614500
	PV installatie

	615000
	Hoofdverdeelinrichting Licht/Kracht (HLK)

	616000
	Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht (LK)

	617000
	Bliksembeveiligingsinstallatie

	618000
	Kathodische bescherming, actief

	631010
	Verlichtingsarmaturen inbouw

	631020
	Verlichtingsarmaturen opbouw

	631110
	Verlichtingsarmaturen bijzonder inbouw

	631130
	Verlichtingsarmaturen bijzonder opbouw

	632000
	Noodverlichtingsarmatuur decentraal gevoed

	635000
	Noodverlichtingsarmatuur centraal gevoed

	642200
	Intercom / belinstallatie

	642400
	Geluidsinstallatie

	643110
	CCTV-beeldbeveiligings installatie

	651022
	Brand en rookcompartiment

	651032
	Brand en rookcompartiment deuren

	651200
	Brandbeveiliging; brandwerende doorvoeringen

	651210
	Beveiliging; brand; deurvergrendelingen en -ontgrendelingen

	651400
	Brandbeveiliging; sprinklerinstallatie, leidingnet met toebehoren

	651500
	Brandbeveiliging; sprinklerinstallatie, pomp

	651600
	Brandbeveiliging; brandventilatie

	651700
	Brandbeveiliging; brandslanghaspels

	651800
	Brandbeveiliging; draagbare blustoestellen

	651850
	Brandbeveiliging; blusdekens

	651900
	Brandbeveiliging; rook- en ventilatieluiken

	652000
	Brandbeveiliging; droge blusleidingen

	652100
	Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

	652200
	Toegangscontrole systeem

	652300
	Inbraak-alarminstallatie

	653000
	Overlastbeveiligingen

	653600
	CO/LPG Detectie

	654100
	MIVA signalering

	661100
	Tractielift 

	661200
	Hydraulische lift

	661200
	Hydraulische lift nieuw

	661300
	Traplift

	661400
	Heftableau

	662100
	Roltrap

	663200
	Heftableau piston hydraulisch

	665100
	Gevelonderhoudsinstallatie

	711110
	Vast meubilair

	721000
	Inrichting, algemeen verzamel

	721005
	Inrichting kerktoren, verzamel

	731000
	Keukens algemeen, verzamel

	741001
	Sanitair toiletgroep, wastafel

	741001
	Sanitair toiletgroep, wandclosetcombinatie

	741001
	Sanitair toiletgroep, closetcombinatie

	741001
	Sanitair toiletgroep, fonteincombinatie

	741001
	Sanitair toiletgroep, wastafel rvs

	741001
	Sanitair toiletgroep, wasttrog

	741001
	Sanitair toiletgroep, wastafelcombinatie

	741001
	Sanitair toiletgroep, urinoir

	742001
	Sanitair toiletgroep miva, closetpot miva

	742001
	Sanitair toiletgroep miva, wasbak miva

	742001
	Sanitair toiletgroep miva, signalering miva

	743100
	Sanitair werkkast, mengkaan

	743100
	Sanitair werkkast, uitstortgootsteen

	743200
	Sanitair douchegroep, voetendouche

	743200
	Sanitair douchegroep, douche

	751300
	Gevelladder

	752300
	Gevelonderhoudsinstallatie 

	752300
	Gevelonderhoudsinstallatie Nieuw

	771000
	Speeltoestellen buiten en binnen

	901000
	Terrein overig

	902100
	Terreinen gebouwtjes met speciale functies

	903000
	Omheiningen/schuttingen

	903100
	Tuinmuren

	903110
	Schuifpoort elektrisch

	904100
	Terreinafwerkingen, verhardingen

	904100
	Terreinafwerkingen, verhardingen

	904100
	Terreinafwerkingen, verhardingen

	904100
	Terreinafwerkingen, verhardingen

	904102
	Terreinafwerkingen

	904200
	Terreinafwerkingen, beplantingen

	904500
	Pergola Balken

	906300
	Buitenverlichting

	906310
	Buitenverlichting noodverlichtingsarmatuur decentraal gevoed

	906310
	Buitenverlichting noodverlichtingsarmatuur centraal gevoed

	906510
	Brandkranen/Hydranten

	906510
	Brandput

	910000
	Nutsvoorziening

	999000
	Inspecties en Keuringen Algemeen

	999100
	Inspecties en Keuringen Bouwkundig 

	999200
	Inspecties en Keuringen Werktuigbouwkundig

	999300
	Inspecties en Keuringen Elektra

	999400
	Inspecties en Keuringen Transport

	999500
	Preventief Onderhoud Bouwkundig

	999600
	Preventief Onderhoud Werktuigbouwkundig

	999700
	Preventief Onderhoud Elektra

	999800
	Preventief Onderhoud Transport

	999900
	Correctief onderhoud

	999901
	Diverse VvE

	999950
	EMA maatregelen





1
SEB elementen v3.0 05-10-2021
image1.png
Onderhoud

Planmatig

Dagelijks onderhoud onderhoud

Preventief
onderhoud

Correctief
onderhoud

Cyclus > 5 jaar,
modificaties

Cyclus < 5 jaar





