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Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie





Aanvrager:




Soort risico/organisatie

: Hogeschool Inholland
Contactpersoon


: Maarten van Mierlo
Functie
 


: Contractmanager Vastgoed, Huisvesting & Facilities
Telefoonnummer

: 06-15279896
Email adres


: maarten.vanmierlo@inholland.nl
Datum
 


: November 2021
Risicoadres 



Risico- adres


: Posthumalaan 90
Postcode


: 3072 AG Rotterdam
Contactpersoon locatie

: n.v.t
Functie
 


: n.v.t.
Risico informatie
Bouwjaar pand


: 2000 (oudbouw) 2008 (nieuwbouw)
Bouwaard gevels

O Beton/Steen
X Staal

O Hout


X Anders; glasvlies gevel
Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
O Hout







X Beton/Steen
O Mastiek
O Riet






X Anders; beton en deels staal
Isolatiemateriaal gevels
O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)
O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol





X Anders; op de meeste punten dubbel glas vanwege glazen gevels
Isolatiemateriaal dak
O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






X PIR (polyisocyanuraat)


O PIR met glasvezel


O Resol






O Anders,





Bouwaard verdiepingsvloer(en)

X Beton/Steen
 O Hout

O Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie

O Beton/Steen
 O Hout

X Staal

Horizontaal dragende constructie
O Beton/Steen
 O Hout

X Staal

Zonnepanelen



X Niet aanwezig Op frame
O Direct op het dak
Belendingen binnen 10 meter?

X Nee
O Ja, in gebruik als



Ligging van het pand:


X Binnen bebouwde kom
O Buiten bebouwde kom
Deel van een gebouwencomplex?
X Nee
O Ja, 

Is de locatie omheind? 


X  Nee
O Ja, gedeeltelijk: hoogte 

 m
O Ja, volledig: hoogte 

 m



Bebouwd oppervlak

: 31.968 m2 
Aantal verdiepingen

: 18; kelder t/m 17e
Staat van onderhoud

: Conditie 3
Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee
X Ja


Is er doormelding van brandalarm?





O Nee
X Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


O Nee
X Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 





O Nee 
X Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee
X Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

X Nee
O Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




O Nee
X Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?




O Nee
X Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?

O Nee
X Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?



O Nee
X Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




X 30 min
X 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)


Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?

X Branddeuren
X Anders, sparingen zijn brandwerend dichtgezet, zie tekeningen voor detail.
Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?

O 1
O 2
X 3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? 

O Nee
X Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




O Nee
X Ja

Is er buitenverlichting aanwezig?



 

O Nee
X Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 


O Nee
X Ja


Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
X Nee
O Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie



O Nee
X Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Koelinstallatie



O NVT
O Nee
X Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Zonnepanelen



X NVT
O Nee
O Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Overige technische installaties


O Nee
X Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140

O Nee

X Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
O Nee

X Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




X Nee
O Ja


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?




X Nee
X Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?


X Nee
X Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? Afvalopslag is binnen het pand gesitueerd.

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?

O Nee
X Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


X Nee
O Ja (binnen)
Is er sprake van leegstand? 






X Nee
O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 


O Nee
O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 


O Nee
O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

O Nee
X Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
X Nee
O Ja

Is er sprake van houtbewerking?





X Nee
O Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O Nee
O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  






X Nee
O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?

O Nee
O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




X Nee
O Ja

Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 

constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?

O Nee
O Ja
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