Antwoord 1e NvI, vraag 3.

[bookmark: _GoBack]Na het uitvoeren van de technische aanpassingen aan de leidingwaterinstallatie, dienen onderstaande spoel- en meettaken uitgevoerd te worden.
 
	Werkzaamheid
	Aantal
	Frequentie

	Spoelen van tappunten
	50 (+/-)
	Wekelijks 

	Meten van temperaturen
	49
	Maandelijks 

	Totaal 
	 
	 


 




Antwoord 1


e


 


NvI, vraag 3.


 


 


Na het uitvoeren van de technische aanpassingen aan de leidingwaterinstallatie, dienen 


onderstaande spoel


-
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Antwoord 1 e   NvI, vraag 3.     Na het uitvoeren van de technische aanpassingen aan de leidingwaterinstallatie, dienen  onderstaande spoel -   en meettaken uitgevoerd te worden.      

Werkzaamheid  Aantal  Frequentie  

Spoelen van tappunten  50 (+/ - )  Wekelijks   

Meten van temperaturen  49  Maandelijks   

Totaal         

         

