Title: Model A - RI&E Gebruiksfase t.b.v. o.a. onderhouds- en servicecontracten
Subject: RIE Ontwerptraject
Author: Ralen, Olaf van;Haan, Hans de
Last saved by: Borst, Gert-jan
Company: Rijksoverheid
Document comments: Wat is met de Expert Asbest besproken?

Model A1. RI&E voor Beheer en Onderhoud Contracten

Model A1. RI&E voor Beheer en Onderhoud Contracten, d.d.: 2-8-2021

Onderhoud Afscheidingsinstallaties
Perceel 1, 2 en 3

Opdrachtnemer | Opdrachtgever
Naam persoon | | Getoetst door (naam): |
Functie/Rol | | Rol | VGCO & Toetser
Naam bedrijf | | Naam bedrijf | Rijksvastgoedbedrijf
Datum | | Datum |

Omschrijving werkzaamheden

Uitvoeren van ledigingen en reinigingen het verhelpen/herstellen van geconstateerde manco’s en storingen en het uitvoeren van correctief- en preventief onderhoud aan:  

Olie-afscheidingsinstallaties in gebouwen/terrein en Vet-afscheidingsinstallaties incl. Monsternameputten*, Slibvangen, Zandvangen, Lijngoten**, Kolken** (in lijngoten) en Signaleringen en overige elektrotechnische toebehoren van afscheidingsinstallaties.

*   Monsternameputten bij afscheidingsinstallaties;
** Lijngoten en kolken welke lozen op afscheidingsinstallaties

Contractnaam | Onderhoud Afscheidingsinstallaties
Contract-/Perceelnummer |
Vastgoedcomplexnummer |
Contractbeheerder | Marije Smit

VGCO & Toetser 
(vanuit afdeling REA of ECT)

Geplande datum aanvang contract |
Kolom 1 van deze RI&E ‘model A voor Beheer en Onderhoud Contracten in de gebruiksfase’ is door de opdrachtgever opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

-	In de RI&E worden de gele invulvelden door een VGCO en/of objectmanager ingevuld, welke voor de opdrachtgever van toepassing zijn.
-	De vermeldde tekst in kolom 1 Gebruiksfase is standaard tekst. Doorloop de aandachtsgebieden en maak de tekst specifiek waar dit nodig is.
-	De VGCO & Toetser checkt na invulling model A de posten onder 00.19 Arbeidsomstandigheden & Omgevingsveiligheid en verwijdert de posten welke niet van toepassing zijn.

-
Voor de opdrachtnemer van deze overeenkomst geldt:

-	Maak de RI&E project specifiek door op basis van de informatie in kolom 1 Gebruiksfase na te gaan in hoeverre dit van toepassing is voor het specifieke project. Beschrijf in kolom 2 hoe met deze informatie wordt omgegaan en beschrijft de genomen beheersmaatregelen.
-	Voor aandachtspunt 17 geldt het bovenstaande ook, maar dan dient de opdrachtnemer de voorafgaande kolommen zelf hiervoor in te vullen.
-	Zolang de RI&E nog niet project specifiek is gemaakt en geaccepteerd door opdrachtgever moet de opdrachtnemer voorafgaand aan een bezoek van het gebouw zich laten informeren en instrueren over de belangrijkste risico’s.
-	De tabel onderaan het voorblad ingevuld moet worden nadat alle voor de opdrachtnemer van toepassing zijnde velden in kolom 2 zijn ingevuld.
-	Als er sprake is van een project waarbij onderstaand artikel 2.27 (melding bouwwerk) wel van toepassing is, niet zijnde een (onderhouds-/service-)contract, dient er een V&G-plan opgesteld te worden.

-

Artikel 2.27 Melding Bouwwerk | Criteria | Van toepassing
Is de opdracht/het project melding plichtig? | Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats | De werkzaamheden vinden plaats op diverse Defensielocaties en de werkzaamheden per locatie worden uitgevoerd in een periode die kleiner is dan 30 werkdagen.

In te vullen door de VGCO & Toetser.
Is van toepassing: Nee

| Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen) | De werkzaamheden zullen aaneengesloten op een plaats in een aaneengesloten tijdsbestek uitgevoerd moeten worden. Dit is niet de verwachting binnen de opdracht.

In te vullen door de VGCO & Toetser.
Is van toepassing: Nee

Artikel 2.28 V&G-plan | Criteria | Van toepassing:
Opstellen V&G-plan? | Is het contract/uit te voeren werk melding plichtig of is er sprake van een bijzonder risico (van een bijzonder risico is bijvoorbeeld sprake bij werkzaamheden als genoemd in Bijlage II Europese Richtlijn nr.92/57/EEG (zie aandachtsgebied 16 in dit document). | Ja, er is sprake van bijzondere risico’s conform Bijlage II Europese Richtlijn nr.92/57/EEG (zie aandachtsgebied 16 in dit document).

Risico’s en aanpak

Aandachtsgebied

Toelichting op het aandachtsgebied

Kolom 1: Gebruiksfase
(inventarisatie risico’s, meegeven beperkingen en randvoorwaarden)

Kolom 2: In te vullen door de opdrachtnemer van deze overeenkomst met van toepassing zijnde opdracht-/object specifieke V&G-maatregelen per aandachtsgebied/ risico.

1	Publieke veiligheid/ omgeving

Beperk overeenkomstig afdeling 8.1 van het Bouwbesluit hinder en gevaar voor de omgeving van bouw- en sloopactiviteiten. Vooral in binnenstedelijk gebied en hoogbouw kunnen de risico’s groot zijn voor het verkeer. Bijvoorbeeld gevaar voor vallende/kaatsende voorwerpen bij hijswerkzaamheden. 

Ook als bevoegd gezag geen (bouw)veiligheidsplan verlangt, is het van belang om vroegtijdig risico’s in beeld te hebben. 
De restrisico’s moeten vóór de uitvoering zijn vastgelegd en in de contractering met de uitvoerende partij worden meegenomen. 

Zie ook www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid voor meer informatie
over o.a. bouwveiligheidszone.

Randvoorwaarden.
De gebouwen van de objecten zijn binnenstedelijk gesitueerd en op eigen terrein. Op het eigen terrein is een infrastructuur, zoals voet-/fietspaden, wegen, parkeerterreinen en –garages en werkplaatsen voor eigen werknemers en bezoekers. De raakvlakken met ‘Publiek/omgeving’ betreft de directe omgeving in de binnenstad en de objectterreinen. Beide kenmerkende omgevingen moeten beschermd worden. In geval er een bouwterrein moet worden gecreëerd op de openbare weg of het objectterrein dan dient er een fysieke scheiding aan te worden gebracht tussen de genoemde gebieden.  

Risico’s.
Aanrijden van publiek, werknemers en bezoekers in de ‘publieke’ ruimte als gevolg van in- en uitrijdend bouw-/vrachtverkeer door het kruisen van publieke gebieden en genoemde infrastructuur, door het parkeren buiten de bouwafscheiding en door het treffen van publiek en deze werknemers en bezoekers door vallende last(en) tijdens verticaal transport. 

Acties.
De opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen aangeven project /opdracht specifiek in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering, een en ander op basis van de aangegeven risico’s en het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7.

Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.

2	Belendingen

In het verlengde van het vorige punt: beperk ook hinder en gevaar voor belendingen.
Belendingen kunnen hinder ondervinden en risico’s lopen door bemaling, gekozen funderingstechniek, bovengrondse elektrakabels, belemmering van vluchtwegen e.d.. Dit geldt nog sterker als deze belendingen een publieksfunctie hebben of een (maatschappelijk) kritische functie, zoals een brandweerkazerne of een ziekenhuis.

Randvoorwaarden.
De opdrachtnemer moet telkenmale beoordelen of er belendingen zijn en inventariseert of de werkzaamheden een negatieve invloed op de belendingen hebben.

Risico’s.
Letsel en schade door bijvoorbeeld toename van bouw- en werkverkeer voor de omgeving. Toename van
geluidsoverlast voor de omgeving.

Acties.
Open en duidelijk communiceren naar de omgeving over het te verwachten uitvoeringsproces.

Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.

3	Doorgaande
exploitatie (bedrijfsvoering)

Er is sprake van doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering), dit kan V&G risico’s met zich meebrengen tijdens de uitvoering. Denk aan interne veiligheid, afwijkende werktijden, beperkte toegankelijkheid en vluchtwegen.

Randvoorwaarden.
De terreinen blijven gedurende de werkzaamheden in gebruik. De Opdrachtnemer mag nimmer de gebruiker hinderen of in een onveilige situatie brengen door zijn werkzaamheden, te denken valt aan o.a. stofvorming, geluidoverlast, elektra.
Daarnaast laat hij nimmer materiaal/materieel onbeheerd achter.

Voordat de Opdrachtnemer start meldt hij zich te allen tijde bij de gebruiker/beheerder, meldt waar hij dient te zijn en laat zich informeren over de daar geldende regels. Deze belangrijke informatie deelt hij met zijn werknemers en ingehuurde partijen/ZZP-ers.

Risico’s.
Door uitvoeringswerkzaamheden kunnen de werknemers en de bezoekers worden blootgesteld aan onveiligheid t.a.v. belemmering van vluchtwegen, valgevaar, stof, geluid/lawaai, geraakt worden door vallend materiaal/arbeidsmiddelen, elektrocutiegevaar. 

Acties.
De Opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de algemene maatregelen aangeven in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering en in kolom 2 de projectspecifieke maatregelen.

Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.

4	Opdracht-/Bouwtijd

Een krappe opdracht-/bouwtijd kan aanleiding geven tot verhoogde V&G-risico’s in de uitvoeringsfase.

Risico’s.
Een te krappe planning geeft verhoogde risico’s. 

Acties.
Per opdracht de planning indien benodigd bijstellen aan een realistische uitvoeringsperiode.

Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.

5	Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie

Denk in het voor-/ontwerptraject na over de in- en externe verkeersstromen, laad- en losplaatsen en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dit geldt vooral in binnenstedelijk gebied en op complexen (campussen zoals ziekenhuizen, bedrijven, onderwijsinstellingen, penitentiaire inrichtingen en kazernes).

Randvoorwaarden.
Het primaire proces mag niet worden verstoord. Vluchtwegen en nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd, overleg tijdig met de toezichthouder van de Opdrachtgever. Kruisende bouwplaats verkeersstromen (personeel en materialen) mogen het publiek en de werknemers en haar bezoekers niet hinderen. 

Risico’s.
Gevaar voor onder andere struikelen, onbereikbaarheid van hulpdiensten voor de werknemers in hun werkomgeving, de bezoekers en de werknemers van de Opdrachtnemer in geval van een calamiteit.

Acties.
De Opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.
Geef aan wat de afspraken zijn op het Defensieobject, bijvoorbeeld specifieke huisregels.

Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.

6	Opstelling /
opslag materieel

Een krappe opslag- en opstelruimte voor in te zetten materieel kan de veiligheid negatief beïnvloeden. Moet hierdoor bijvoorbeeld over in gebruik zijnde objecten worden gehesen?

Randvoorwaarden.
Materiaal mag nimmer over werknemers, bezoekers, publiek en in gebruik zijnde gebouwen worden gehesen.

Risico’s.
Vallende lasten op/in publieksgebied, de daken van de gebouwen en op de terreinen kunnen schade/letsel aan werknemers en bezoekers veroorzaken. 
Geen of beperkte opslag mogelijk.

Acties.
De Opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.
Informeer bij de toezichthouder en hoofdcontracthouder naar beschikbare ruimten en geef de beschikbare ruimten aan op een tekening.

Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.

7	Gezondheid en Milieu

Geef in de kolom 1 Gebruiksfase aan of er nog gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen zijn te verwachten. 

Uitgangspunt is om blootstelling te voorkomen, conform de arbeid hygiënische strategie, aan CMR-stoffen zoals zware metalen, kwarts, PAK’s, Chroom-6.

CMR-stoffen = Carcinogene (kankerver- wekkende), Mutagene en Reproductie toxische stoffen.

Raadpleeg www.bodemloket.nl en voer een omgevingsanalyse uit.

Randvoorwaarden:
Ver- en bewerken van materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid en milieu mogen niet worden gedaan zonder voorzorgsmaatregelen te nemen, dit voor medewerkers van de Opdrachtnemer maar ook voor de werknemers/bezoeker.

Risico’s:
Letsel/gezondheidsschade.

Acties:
De Opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen
aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.

Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt:

Hoe wordt dit beheerst?

8	Gemeenschappelijke risico’s samenloopgevaar

Er kunnen gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) ontstaan door de gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden op dezelfde locatie. Zorg dan voor onderlinge afstemming qua planning en maatregelen.

Randvoorwaarden:
In geval dat er meerdere opdrachtnemers werkzaam zijn voor het onderhoud op de locatie dan zal of de gebruiker/beheerder de overall V&G-coördinatie doen en afspraken maken de partijen enkel over gemeenschappelijke risico’s (raakvlakken), of er zal in overleg met de gebruikers/beheerder een V&G-coördinator overall voor de fase uitvoering worden aangewezen. 

Risico’s:
Letsel, schade, stagnatie.

Acties:
Ingeval de tweede optie dan zal de aangewezen Opdrachtnemer aangeven wie (naam) de coördinator is en wat zijn taken zijn.

Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.

9	Asbest

Houd rekening met asbest als de bouw van het gebouw vóór 1 januari 1994 is gestart. Dit kan ook gelden voor wegfunderingen en oude infrastructuur.

Randvoorwaarden.
Vraag te allen tijde informatie op bij een expert asbest als aanvang bouw vóór 1 januari 1994 heeft plaatsgevonden.

Risico’s.
Zonder onderzoek en verstrekken van informatie is (onverwachte) blootstelling aan asbest mogelijk en kan gezondheidsschade opleveren.

Actie.
Beschikbare informatie wordt met het contract aan de Opdrachtnemer meegegeven.

Bij aanwezigheid van asbest zal de Opdrachtnemer de maatregelen aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.

Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt:

Hoe wordt dit beheerst?

10	Werken op hoogte

Hierbij moet niet alleen gedacht worden bij werkzaamheden op een dak of dakvlak met aan-/afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, maar de Opdrachtnemer kan ook werken op “hoogte” bij putbetreding. Dit (algemeen) aandachtsgebied is onderdeel van zijn V&G-plan voor de fase uitvoering.

Randvoorwaarden.
Ingeval er in putten moet worden gewerkt door de Opdrachtnemer dan kan het zijn dat er wel/geen veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn. Vóór putbetreding moet de Opdrachtnemer de situatie beoordelen. Tevens dient hij te beoordelen of de omgeving in het publieke gebied ook moet worden afgezet/veilig gesteld voor een veilige zone.

Risico’s.
Letsel (o.a. valgevaar), schade door onvoldoende info en getroffen maatregelen. 

Acties.
Vooraf inventariseren welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en welke (permanente) veiligheidsvoorzieningen aanwezig of juist afwezig zijn. Info verstrekken aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal de maatregelen beschrijven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.

Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt:

Hoe wordt dit beheerst?

11	Instabiliteit

Tijdens bouw- of sloopactiviteiten kan instabiliteit van de constructie van gebouwen ontstaan, in het geval van activiteiten nabij gebouwen. Tevens kunnen taluds, kades of leidingsleuven instabiel worden.

Randvoorwaarden:
Ingeval er constructieve maatregelen moeten worden genomen, dient de Opdrachtnemer dit te melden bij de Hoofdcontracthouder van de Opdrachtgever.

Risico’s:
Letsel en schade door het werken zonder (veiligheids)maatregelen.

Acties:
De Opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.

Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.

12	Ondergrond

Er kunnen kabels en leidingen (K&L), verontreinigingen (denk aan PAK’s), niet gesprongen explosieven (NGE), draagkracht of instabiele ondergrond, oude funderingsresten, defensieleidingen, riolering (rioolgas/dampen), en dergelijke in de ondergrond aanwezig zijn.

Randvoorwaarden:
Beschikbare informatie wordt met het contract aan de Opdrachtnemer meegegeven.

Risico’s:
Letsel en schade door ongewild en onbedoeld in aanraking komen met bijvoorbeeld K&L, NGE, verontreiniging.  

Acties:
De Opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.

Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.

13	Installaties
/opslag/magazijnen/munitiedepots/besloten ruimtes

Er kunnen installaties/opslag/ magazijnen/munitiedepots of besloten ruimtes aanwezig zijn, zoals noodstroomaggregaat (NSA), laboratoria, zendmasten, tankopslag (hydrazine), rioleringen (dampen/gas).

Randvoorwaarden:
Bij de werkzaamheden kan het voorkomen dat putten betreden moeten worden. De putten worden als besloten ruimten beschouwd en er kunnen toxische en explosieve gassen aanwezig zijn in de putten. Tevens kan er door beperkte ventilatie een tekort aan zuurstof aanwezig zijn in de putten.

Risico’s:
Letsel en schade door toxische en explosieve gassen of onvoldoende toevoer van zuurstof. 

Acties.
De Opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.

Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt binnen het kader van vervanging, onderhoud, schoonmaak en sloop:

Hoe wordt dit beheerst?

Geef dit ook aan bij de (eventuele) nieuwe situatie:

Hoe wordt dit beheerst?

14	Onderhoud

Er zijn nog geen V&G-dossiers van de gebouwen/objecten aanwezig.

Randvoorwaarden:
1.	Indien de aangetroffen situatie/omgeving waarin de Opdrachtnemer werkzaamheden moet verrichten, onveilig en ongezond is, dient hij dit in kolom 2 aan te geven en terstond te melden aan de gebouwbeheerder. 
2.	Veranderingen in de bestaande situatie die onveiligheid veroorzaakt in geval van vervanging, onderhoud, schoonmaak en sloop, dient te worden opgenomen in kolom 2. 
3.	De Opdrachtnemer moet zich te allen tijde voorafgaand aan de werkzaamheden op elke locatie laten instrueren en voorlichten op geldende huisregels en locatiespecifieke risico’s.

Risico’s:
Letsel en schade tijdens onderhoud.

Acties:
In eerste instantie moet na worden gegaan of er op dit moment situaties zijn die onveiligheid veroorzaken tijdens vervanging, onderhoud, schoonmaak, service en sloop. Dit moet per gebouw/object worden gemeld en beschreven in kolom 2 in deze RI&E. Daarna moet de Opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever bezien of op dit moment hierop maatregelen kunnen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

NIET VAN TOEPASSING

15	Vervanging / Sloop

Te denken valt bijvoorbeeld aan (omgevings-)veilige demontage van gevelelementen, constructieve vloeren, kolommen, draag(staal)constructies, installaties door toepassing van bijvoorbeeld geprefabriceerde demontabele elementen, (vliegveld)verlichting, verlichting in hoge ruimten, overheaddeuren, vervanging van grote ruiten of installaties op daken en dergelijke.

Bij het voorschrijven van materialen en/of installatieonderdelen/ontwerp moet na worden gegaan of deze wel op een veilige manier kunnen worden verwerkt, gemonteerd, gedemonteerd, afgevoerd en hergebruikt. Tevens moet na worden gegaan of deze materialen de bestaande ruimten in kunnen. 

Beperking:
Er zijn nog geen V&G-dossiers van de gebouwen/objecten aanwezig. Veranderingen in de bestaande situatie die onveiligheid veroorzaakt in geval van vervanging, onderhoud, schoonmaak en sloop, dient te worden opgenomen in deze RI&E model A.  

Randvoorwaarden:
Gedurende de overeenkomst kan de opdrachtgever een V&G-dossier aan de Opdrachtnemer verstrekken. De Opdrachtnemer dient wijzigingen ten aanzien van het V&G-dossier na het uitvoeren van werkzaamheden tijdens de overeenkomst bij de oplevering van het werk aan te leveren samen met de revisiegegevens.

Actie:
In eerste instantie moet na worden gegaan of er op dit moment situaties zijn die onveiligheid veroorzaken tijdens vervanging, onderhoud, schoonmaak, service en sloop. Dit moet per gebouw/object worden gemeld en beschreven in kolom 2 in deze RI&E. Daarna moet de Opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever bezien of op dit moment hierop maatregelen kunnen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

NIET VAN TOEPASSING

16	Bijzondere 
gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen)

1.	Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
2.	Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
~~3.~~	~~Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.~~
~~4.~~	~~Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.~~
5.	Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6.	Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
~~7.~~	~~Werkzaamheden met duikuitrusting.~~
~~8.~~	~~Werkzaamheden onder overdruk.~~
~~9.~~	~~Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.~~
10.	Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

De opdrachtgever gaat na of en in hoeverre sprake kan zijn van dergelijke bijzondere gevaren. 
Invullen of 1 t/m 10 wel of niet van toepassing is. Mogelijk is er sprake van plicht V&G-plan model B.

Risico’s:
De bijzondere gevaren 1, 2, 5, 6 en 10 zijn van toepassing op deze overeenkomst:

Gevaar 1: olie- of vetafscheidingsinstallaties dienen in diverse situaties betreden te worden. Er is dan sprake van werkzaamheden in een besloten ruimte. Tevens zijn er diverse putten aanwezig binnen het areaal waar valgevaar aanwezig kan zijn.
Gevaar 2: olie/water/slib mengsel is een gevaarlijke afvalwaterstroom.
Gevaar 5: grote zandvangen en afscheidingsinstallaties zijn gevuld met olie/water/slib mengsels en kunnen een risico op verdrinkingsgevaar vormen.
Gevaar 6: bij eventuele vervangingen van putten en leidingen, is het benodigd om een bouwput te graven.
Gevaar 10: bij eventuele vervangingen van putten en leidingen, is het benodigd om prefab rioolputten van het transport te hijsen en te plaatsen in de bouwput.

Acties:
Als er sprake is van een bijzonder risico dan zal de Opdrachtnemer de maatregel vastleggen in kolom 2.

Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt:

Hoe wordt dit beheerst?

17	Overige
aandachtspunten / risico’s

Legionella besmetting

Op diverse locaties zijn spuit- en wasplaatsen aanwezig waar het afvalwater op warme dagen opwarmt tot een temperatuur waarbij de legionellabacterie goed gedijt. 

Risico’s:
Bij reinigingswerkzaamheden kunnen waterdampen ontstaan welke legionellabacteriën bevatten.

Acties:
De Opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.

Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt:

Hoe wordt dit beheerst?

V1.0 | Pagina  van

| Pagina  van