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	Veiligheidsklasse
	Betekenis

	S1
	Standaard veiligheidsschoen voor droge omstandigheden. Voorzien van stalen neus

	S1P
	Standaard veiligheidsschoen voor droge omstandigheden. Voorzien van stalen neus en ondoordringbare (roestvrijstalen) zoolplaat

	S2
	Veiligheidsschoen met stalen neus en van waterafstotend overleder. Hierdoor ook geschikt voor gebruik in vochtige werkomstandigheden

	S3
	Veiligheidsschoen van waterafstotend leder. Voorzien van stalen neus en ondoordringbare zoolplaat. Speciaal geschikt voor werkomstandigheden waarbij het gevaar bestaat in scherpe voorwerpen te trappen

	S4
	Standaard veiligheidslaars met stalen neus. Gemaakt van kunststoffen, dus geheel waterdicht. Laars voldoet aan anti-statische eigenschappen

	S5
	Standaard veiligheidslaars met stalen neus en die voldoet aan anti-statische eigenschappen. Gemaakt van kunststoffen, dus geheel waterdicht. Voorzien van verharde tussenzool en anti-slipprofiel




