Alarm list for project ROCA 3                Page 1

ALARM    : 0
ALARMTAG : L30DIAG_C
ALARMTEXT: DIAGNOSE ALARM <C><Q>
OORZAAK  : Het microprocessor interne controle programma heeft
           een probleem ontdekt in het paneel.
ACTIE    : Vraag het diagnose alarm scherm op.
 
ALARM    : 1
ALARMTAG : L30FORCED
ALARMTEXT: GEFORCEERD BINAIR SIGNAAL GEDETECTEERD
OORZAAK  : De EPT/E&I forceert een binair signaal in het binaire
           bekrachtiging scherm.
ACTIE    : Haal de forcering weg in het binaire bekrachtiging scherm
           en het alarm zal verdwijnen.
 
ALARM    : 2
ALARMTAG : LWLX4MIN
ALARMTEXT: INJECTION TO FUEL RATIO LOW:  4 MIN AVG
OORZAAK  : NVT.
ACTIE    : NVT.
 
ALARM    : 3
ALARMTAG : LWLXHR
ALARMTEXT: INJECTION TO FUEL RATIO LOW: HOURLY AVG
OORZAAK  : Gemiddelde stoom injectie hoeveelheid gedurende een uur laag.
ACTIE    : Controleer het stoom injectie systeem.
 
ALARM    : 4
ALARMTAG : L30TXA_C
ALARMTEXT: UITLAAT TEMP. HOOG <C>
OORZAAK  : De afgas temperatuur is extreem hoog.
ACTIE    : Controleer alle thermokoppels. Vervang de kapotte
           thermokoppels. Indien het probleem niet aan de TC's ligt,
           controleer dan de sectie in het controle paneel.
 
ALARM    : 5
ALARMTAG : L86TXT_C
ALARMTEXT: UITLAAT TEMP. TRIPNIVEAU BEREIKT <C>
OORZAAK  : Het temperatuur controle systeem heeft een
           afgas temperatuur bereikt binnen de trip limieten.
ACTIE    : Isoleer het probleem en corrigeer.
 
ALARM    : 66
ALARMTAG : L43MAINT
ALARMTEXT: ONDERHOUDS - FORCEER MODE VRIJGEGEVEN
OORZAAK  : Binaire bekrachtiging van de onderhoud is geselecteerd.
ACTIE    : Indien klaar haal de selectie weg.
 
ALARM    : 67
ALARMTAG : L5E_ALM
ALARMTEXT: HANDMATIGE TRIP - LOKAAL
OORZAAK  : De lokale noodstop knop is bekrachtigd.
ACTIE    : Corrigeer de oorzaak die de operator aanzette om de nood knop
           te bekrachtigen.
 
ALARM    : 68
ALARMTAG : L86MP
ALARMTEXT: HOOFD BEVEILIGING START UITGESLOTEN
OORZAAK  : In het turbine controle paneel hebben de drie
           microprocessor controle secties R, S, T een verschillend oordeel
           over de conditie van het Hoofd beveiliging signaal "4X".
ACTIE    : Onderzoek welke processor dit verschil veroorzaakt en corrigeer.
 
ALARM    : 70
ALARMTAG : L12H
ALARMTEXT: ELECTRISCHE OVERTOEREN TRIP - HP
OORZAAK  : Het elektrische overtoeren beveiligingssysteem van de turbine
           detecteert dat het toerental boven trip limiet bevindt.
ACTIE    : Isoleer het probleem en corrigeer.
 



Alarm list for project ROCA 3                Page 2

ALARM    : 71
ALARMTAG : L12HFD_C
ALARMTEXT: TOEREN SIGNAAL VOOR REGELING PROBLEEM - HP
OORZAAK  : De toerenmeting in <R><S><T> verschilt meer dan 15% van het
           toerental gemeten op de <P> module.
ACTIE    : Controleer de HP toeren pickup's en connecties.
 
ALARM    : 72
ALARMTAG : L12H_P_ALM
ALARMTEXT: BEVEILIGINGSMODULE OVERTOEREN TRIP - HP
OORZAAK  : <P> module detecteerde een turbine overtoeren trip.
ACTIE    : Isoleer het probleem en corrigeer.
 
ALARM    : 73
ALARMTAG : L12HFD_P
ALARMTEXT: BEVEILIGINGS TOEREN SIGNAAL PROBLEEM - HP
OORZAAK  : Het gemeten toeren signaal in de <P> module wijkt meer dan
           15% af van de toerenmeting op <R><S><T>.
ACTIE    : Controleer de HD  toerenmeting en connecties.
 
ALARM    : 74
ALARMTAG : L83HOST
ALARMTEXT: OVERTOEREN TEST GESELECTEERD - HP
OORZAAK  : Overtoeren trip test is geselecteerd.
ACTIE    : Bekijk het "MECHANISCHE OVERSPEED TEST SCHERM".
 
ALARM    : 75
ALARMTAG : L12HBLT_ALM
ALARMTEXT: OVERTOEREN BOUT TRIP - HP
OORZAAK  : De overtoeren bout heeft de GT getript omdat de turbine toeren
           niet begrensd werd onder het electrische trip niveau.
ACTIE    : Isoleer het probleem en corrigeer.
 
ALARM    : 81
ALARMTAG : L83LOST
ALARMTEXT: OVERSPEED TEST MODE SELECTED - LP
OORZAAK  : Overtoeren trip wordt gecontroleerd.
ACTIE    : Zie "overspeed trip checks" sectie van de text.
 
ALARM    : 84
ALARMTAG : L3A
ALARMTEXT: TURBINE ONDERTOEREN
OORZAAK  : Turbine wordt zeer sterk belast.
ACTIE    : Verlaag de belasting voordat de generator
           schakelaar inschakeld.
 
ALARM    : 85
ALARMTAG : L4CT_ALM
ALARMTEXT: GEBRUIKERSPROCES TRIP
OORZAAK  : Gebruikersproces ingang L4CT heeft een trip veroorzaakt.
ACTIE    : Onderzoek de oorzaak van de trip in het gebruikersproces.
 
ALARM    : 86
ALARMTAG : L3CP_ALM
ALARMTEXT: GEEN STARTVRIJGAVE VAN GEBRUIKER
OORZAAK  : Gebruikersproces geeft geen start vrijgave.
ACTIE    : Controleer het gebruikersvrijgave.
 
ALARM    : 87
ALARMTAG : L48
ALARMTEXT: GEEN COMPLETE TURBINE SEQUENCE
OORZAAK  : Weigert om complete sequence te bereiken.
ACTIE    : Controleer de onderdelen die het probleem veroorzaken om
           normale sequence te bereiken.
 
ALARM    : 88
ALARMTAG : L62TT2_ALM
ALARMTEXT: START IS NIET GELUKT
OORZAAK  : Na twee automatisch herstarts van de eenheid is nog steeds niet
           het operationele toerental bereikt.
ACTIE    : Isoleer het probleem en corrigeer.
 

Alarm list for project ROCA 3                Page 3

ALARM    : 89
ALARMTAG : L30FD_ALM
ALARMTEXT: ONTSTEKING IS NIET GELUKT
OORZAAK  : Weigert te ontsteken binnen de daarvoor gestelde (K2F) tijdlimiet.
ACTIE    : Controleer de wisselspanning naar de bougies.
 
ALARM    : 90
ALARMTAG : L28FD_ALM
ALARMTEXT: VLAM DETECTOR PROBLEEM
OORZAAK  : Een van de detectors ziet vlam als deze niet aanwezig is.
ACTIE    : Controleer de goede functie van de vlam detectors.
           Controleer de vlam detector quartz venster en maak dit schoon.
 
ALARM    : 91
ALARMTAG : L28FDT
ALARMTEXT: VLAM VERLOREN TRIP
OORZAAK  : Een detector weigert vlam te zien.
ACTIE    : Controleer het volgende:
              - wordt brandstof naar de branders gebracht.
              - Verbranding in elke kamer.
              - Beschadiging van "cross fire tubes" of verbrandingskamers.
              - Controleer goede gas klep posities en brandstof drukken.
 
ALARM    : 92
ALARMTAG : L28FD_SD
ALARMTEXT: KAMER VERLOOR VLAM TIJDENS STOP
OORZAAK  : Verlies van vlam gedurende het stopprogramma.
ACTIE    : Onderzoek de oorzaak en los het probleem op voordat een nieuwe
           start wordt gemaakt. Monitor de trillingen tijdens de start.
 
ALARM    : 93
ALARMTAG : L3COM_B_ALM
ALARMTEXT: ALGEMEEN VERLIES IO COMMUNICATIE
OORZAAK  : Communicatie verlies tussen <I> en <C> module.
ACTIE    : Controleer de coax kabel tussen <C> en <I>.
           Controleer de ARCnet kaart in de <I>. Controleer de <C> module.
 
ALARM    : 94
ALARMTAG : L2SFT
ALARMTEXT: TEVEEL BRANDSTOF TIJDENS OPSTART TRIP
OORZAAK  : Extreem hoge brandstof flow tijdens opstart gedetecteerd.
           De gas regelklep is te ver open.
ACTIE    : Controleer de servo en terugmelding signaal op goede werking.
 
ALARM    : 95
ALARMTAG : L60FSRG
ALARMTEXT: MANUELE FSR NIET OP MAX LIMIET
OORZAAK  : Manuele FSR is niet gereset. Dit kan de automatische FSR
           regeling be‹nvloeden.
ACTIE    : Verhoog de manuele FSR regeling tot zijn maximum.
 
ALARM    : 97
ALARMTAG : L3TFLT
ALARMTEXT: VERLIES VAN COMPRESSOR EIND DRUK
OORZAAK  : Compressor eind druk is te laag op operationeel toerental.
ACTIE    : Controleer CPD signaal.
 
ALARM    : 99
ALARMTAG : L30TFX
ALARMTEXT: INLAAT FILTER IMPLOSIE DEUREN OPEN
OORZAAK  : Inlaat filter heeft extreem druk verlies
           de inlaat compartiment bypass deur is niet in de
           goede positie.
ACTIE    : Controleer het volgende:
           - Inlaat filter op verstopping.
           - Inlaat filterhuis bypass deur.
 
ALARM    : 100
ALARMTAG : L63TF1H_ALM
ALARMTEXT: INLAAT LUCHT FILTER HOGE DRUKVAL ALARM
OORZAAK  : Verstopte filters.
ACTIE    : Controleer de conditie van de filters.
 
Alarm list for project ROCA 3                Page 4

ALARM    : 101
ALARMTAG : L63TFH_ALM
ALARMTEXT: INLAAT LUCHT FILTER HOGE DRUKVAL, STOP
OORZAAK  : Verstopte of extreme ijsvorming op de filters.
ACTIE    : Onderzoek de oorzaak van de verstopping.
 
ALARM    : 102
ALARMTAG : L63TFH_SENSR
ALARMTEXT: INLAAT LUCHT FILTER SENSOR PROBLEEM
OORZAAK  : Slecht signaal van de differentie druk schakelaar.
ACTIE    : Controleer de schakelaar calibratie en bekabeling.
 
ALARM    : 103
ALARMTAG : L52QA_ALM
ALARMTEXT: HULP SMEEROLIE POMP LOOPT
OORZAAK  : De mechanisch gedreven hoofd smeerolie pomp levert te
           weinig olie druk veroorzaakt door pomp beschadiging of lekkage.
ACTIE    : Onderzoek de hoofd smeerolie pomp. Controleer pomp persdruk en
           de hoofd smeerolie filters. Kijk verder naar lekkages of verstop-
           pingen.
 
ALARM    : 104
ALARMTAG : L72QEZ_ALM
ALARMTEXT: NOOD SMEEROLIE POMP LOOPT
OORZAAK  : De hoofd mechanische en wisselspanning smeerolie
           pomp hebben niet voldoende smeerolie druk geleverd
           veroorzaakt door pomp beschadiging of lekkages.
ACTIE    : Controleer het systeem op lekkages en pomp problemen.
 
ALARM    : 105
ALARMTAG : L63QQ1H_ALM
ALARMTEXT: HOOFD SMEEROLIE FILT. HOGE VERSCH. DRUK
OORZAAK  : Verstopte filters.
ACTIE    : Controleer de vloeistof druk en vervuiling van de vloeistof.
           Vervang het filter.
 
ALARM    : 106
ALARMTAG : L63QTX
ALARMTEXT: LAGE SMEEROLIE DRUK TRIP
OORZAAK  : Smeerolie druk is gedaald tot beneden het trip niveau.
ACTIE    : Onderzoek de oorzaak en corrigeer voordat een nieuw start
           commando wordt gegeven.
 
ALARM    : 107
ALARMTAG : L63QAL_ALM
ALARMTEXT: SMEEROLIE DRUK LAAG, ALARM
OORZAAK  : Smeerolie systeem lekkages of pomp problemen.
ACTIE    : Repareer lekkages of pomp.
 
ALARM    : 108
ALARMTAG : L63QT_SENSR
ALARMTEXT: SMEEROLIE DRUK SCHAKELAAR PROBLEEM
OORZAAK  : Onjuist signaal van de smeerolie druk switches.
ACTIE    : Controleer schakelaars en bekabeling.
 
ALARM    : 109
ALARMTAG : L71QH_ALM
ALARMTEXT: SMEEROLIE TANK NIVEAU HOOG
OORZAAK  : Smeerolie tank niveau hoog.
ACTIE    : Onderzoek de oorzaak van het hoog alarm en corrigeer.
 
ALARM    : 110
ALARMTAG : L71QL_ALM
ALARMTEXT: SMEEROLIE TANK NIVEAU LAAG
OORZAAK  : Smeerolie tank niveau laag.
ACTIE    : Controleer op lekkages, corrigeer tot normaal niveau.
 






Alarm list for project ROCA 3                Page 5

ALARM    : 111
ALARMTAG : L26QN_ALM
ALARMTEXT: SMEEROLIE TANK TEMPERATUUR LAAG
OORZAAK  : Smeerolie tank temperatuur onder geadviseerde limiet
           (see piping schematics).
ACTIE    : Controleer de werking van de  smeerolie verwarming.
           Start wordt niet vrijgegeven indien de tank temperatuur
           te laag is.
 
ALARM    : 112
ALARMTAG : L26QA_ALM
ALARMTEXT: SMEEROLIE VERDELER TEMPERATUUR HOOG
OORZAAK  : Smeerolie hoofd toevoer leiding temperatuur boven
           geadviseerde limiet.
ACTIE    : Controleer de werking van de smeerolie koelers, koelwater
           ventilatoren (juiste rotatie) en temperatuur regelklep.
 
ALARM    : 113
ALARMTAG : L26QT_ALM
ALARMTEXT: SMEEROLIE VERDELER TEMP. HOOG TRIP
OORZAAK  : Smeerolie hoofd toevoer leiding temperatuur overschr˜dt trip
           limiet.
ACTIE    : Controleer de juiste werking van de smeerolie warmtewisselaar,
           koelwater ventilatoren en temperatuur regelklep.
 
ALARM    : 114
ALARMTAG : L26QT_SENSR
ALARMTEXT: SMEEROLIE VERDELER TEMP. SCHAKELAAR PROB.
OORZAAK  : Onjuist signaal van smeerolie temperatuur schakelaar.
ACTIE    : Controleer schakelaars en bekabeling.
 
ALARM    : 115
ALARMTAG : L63HQ1L_ALM
ALARMTEXT: HYDRAULISCHE OLIE TOEVOER DRUK LAAG
OORZAAK  : Hydraulisch toevoer druk is laag.
ACTIE    : Controleer hydraulisch toevoer druk filter en
           verschildruk meting, regelklep of pomp.
 
ALARM    : 116
ALARMTAG : L63HF1H_ALM
ALARMTEXT: HYDRAUL. OLIE FILTER HOGE VERSCHIL DRUK
OORZAAK  : Verstopt filter.
ACTIE    : Verlies van vloeistofdruk en vervuiling van de vloeistof
           kan oorzaak zijn. Vervang filter.
 
ALARM    : 117
ALARMTAG : L86HD
ALARMTEXT: HYDRAULISCH BEVEILIGING PROBLEEM
OORZAAK  : Een seconde na de hydraulisch olie trip is
           initialiseert of de gas brandstof stop klep is niet
           gesloten of de hydraulisch trip druk (63HG)
           is niet voldoende gedaald.
ACTIE    : Controleer de werking van de 20FG solenoids.
 
ALARM    : 118
ALARMTAG : L52HQ_ALM
ALARMTEXT: HULP HYDRAULISCHE OLIE POMP LOOPT
OORZAAK  : De mechanisch gedreven hoofd hydraulische pomp heeft niet
           voldoende druk geleverd door lekkage of pomp beschadiging.
ACTIE    : Controleer het hydraulisch systeem.
 
ALARM    : 119
ALARMTAG : L63HL_SENSR
ALARMTEXT: LIQUID FUEL HYD PRESSURE SWITCH TROUBLE
OORZAAK  : NVT.
ACTIE    : NVT.
 






Alarm list for project ROCA 3                Page 6

ALARM    : 121
ALARMTAG : L63HGL_ALM
ALARMTEXT: HYDR. OLIE LAGE DRUK TRIP, GAS SYSTEEM
OORZAAK  : Lage olie druk in het gas brandstof hydraulisch olie trip
           circuit.
ACTIE    : Controleer het regelolie filter en regelolie piping.
           Dit alarm komt op indien de turbine wordt getript met
           de hand noodstopklep op de turbine, of indien er een grote
           lekkage is in het hydraulische circuit.
 
ALARM    : 122
ALARMTAG : L63HGL_SENSR
ALARMTEXT: HYDR. OLIE DRUK SENSOR PROBLEEM, GAS SYS.
OORZAAK  : Onjuist signaal van de gas brandstof hydraulisch druk schakelaars.
ACTIE    : Controleer schakelaars en bekabeling.
 
ALARM    : 123
ALARMTAG : L3SMT
ALARMTEXT: HOOFD START MOTOR TRIP
OORZAAK  : De turbine is getript omdat de startmotor heeft gefaald.
ACTIE    : Bekijk waar de startcyclus is onderbroken om de oorzaak te
           achterhalen. Controleer het verdachte systeem.
 
ALARM    : 133
ALARMTAG : L4CRT
ALARMTEXT: STARTMOTORSCHAKELAAR KOMT NIET IN
OORZAAK  : Startmotorschakelaar is niet ingeschakeld na een
           start signaal.
ACTIE    : Controleer het startmotor relais en bekabeling.
 
ALARM    : 141
ALARMTAG : L4IGVT
ALARMTEXT: INLAAT LEIDSCHOEP REGEL PROBLEEM TRIP
OORZAAK  : Inlaat leidschoepen (IGV) regelsysteem probleem.
ACTIE    : Controleer het IGV regelsysteem.
 
ALARM    : 142
ALARMTAG : L86GVA
ALARMTEXT: INLAAT LEIDSCHOEP REGEL PROBLEEM ALARM
OORZAAK  : IGV regelsysteem probleem.
ACTIE    : Controleer het IGV regel systeem.
 
ALARM    : 143
ALARMTAG : L3IGVFLT
ALARMTEXT: INLAAT LEIDSCHOEP POSITIE SERVO PROBLEEM
OORZAAK  : Niet juiste servo werking.
ACTIE    : Controleer de servo's.
 
ALARM    : 144
ALARMTAG : L86TCI
ALARMTEXT: COMPRESSOR INLAAT THERMOKOP. VERSCHILLEN
OORZAAK  : Onjuist thermokoppel signaal.
ACTIE    : Controleer thermokoppel en bekabeling.
 
ALARM    : 145
ALARMTAG : L86CB1
ALARMTEXT: COMPRESSOR AFBLAAS KLEP POSITIE PROBLEEM
OORZAAK  : Compressor afblaaskleppen hebben niet goed gewerkt.
           Ze zijn in de verkeerde positie of hebben teveel tijd
           nodig gehad om van positie te veranderen.
ACTIE    : Onderzoek het probleem. Het probleem moet opgelost zijn
           voordat opnieuw gestart wordt. Er moet een Master Reset
           gegeven worden voor een herstart.
 
ALARM    : 146
ALARMTAG : L83KU_ALM
ALARMTEXT: TURB CPRSR ABRASIVE CLEANING SELECTED
OORZAAK  : Turbine compressor abrasive cleaning is geselecteerd.
           Vlam detectie wordt gedisabled tijdens abrasive cleaning.
           CPD vlam detectie neemt de vlam bewaking over.
ACTIE    : Deselect abrasive cleaning. (Dit is niet geoorloofd voor DLN
           machines).
 
Alarm list for project ROCA 3                Page 7

ALARM    : 147
ALARMTAG : L3WCTIM_ALM
ALARMTEXT: GEEN VRIJGAVE "ON LINE" WATERWAS
OORZAAK  : On line waterwas wordt niet vrijgegeven omdat de
           inlaat temperatuur te laag is of dat geen vrijgave komt van
           het waterwas paneel.
ACTIE    : Verhoog de compressor inlaat temperatuur en controleer de
           waterwas panel vrijgaven.
           Alarm resetten met de masterreset.
 
ALARM    : 148
ALARMTAG : L30TWW
ALARMTEXT: GEEN VRIJGAVE WATERWAS, WIELRUIM. TEMP
OORZAAK  : Turbine is niet koel genoeg om een off line waterwas te doen.
ACTIE    : Laat de turbine afkoelen en probeer opnieuw.
 
ALARM    : 149
ALARMTAG : L26CTH_ALM
ALARMTEXT: MARK 5 PANEEL TEMPERATUUR HOOG
OORZAAK  : Air conditioners houden temperatuur niet vast.
ACTIE    : Controleer de air conditioners.
 
ALARM    : 150
ALARMTAG : L26BT1H_ALM
ALARMTEXT: TURBINE COMPARTIMENT TEMPERATUUR HOOG
OORZAAK  : Turbine Compartiment heeft extreem hoge temperatuur.
ACTIE    : Controleer de ventilatie op goede werking.
 
ALARM    : 151
ALARMTAG : L63TK_ALM
ALARMTEXT: UITLAAT KAST LAGE KOELLUCHT DRUK
OORZAAK  : Afgashuis ventilators draaien niet (88TK).
ACTIE    : Controleer de afgashuis ventilators op werking en controleer.
           verschildruk schakelaar (63TK).
 
ALARM    : 155
ALARMTAG : L30TXA
ALARMTEXT: UITLAAT TEMPERATUUR HOOG
OORZAAK  : De afgas temperatuur is te hoog.
ACTIE    : Controleer alle thermokoppels. Vervang de slechte
           thermokoppels. Indien het probleem niet de thermokoppels is,
           isoleer dan de sectie in het regel systeem die het probleem
           veroorzaakt.
 
ALARM    : 156
ALARMTAG : L86TXT
ALARMTEXT: UITLAAT TEMPERATUUR TE HOOG, TRIP
OORZAAK  : De afgas temperatuur heeft de trip limiet bereikt.
ACTIE    : Isoleer het probleem en corrigeer.
 
ALARM    : 157
ALARMTAG : L86TFB
ALARMTEXT: UITLAAT THERMOKOPPELS OPEN, TRIP
OORZAAK  : Extreem aantal thermokoppels is niet aangesloten.
ACTIE    : Controleer en sluit TC's opnieuw aan.
 
ALARM    : 158
ALARMTAG : L30SPTA
ALARMTEXT: UITLAAT THERMOKOPPEL PROBLEEM
OORZAAK  : Afgas thermokoppel probleem door hoge spreiding.
ACTIE    : Controleer afgas thermokoppels. Vervang de slechte
           thermokoppels. Indien er geen probleem is met de thermokoppels,
           isoleer het regelsysteem  dat het probleem veroorzaakt.
 









Alarm list for project ROCA 3                Page 8

ALARM    : 159
ALARMTAG : L30SPA
ALARMTEXT: VERBRANDINGSPROBLEEM
OORZAAK  : Indien twee afgas thermokoppel temperaturen
           beneden de lage temperatuursspreiding komen
           (TTLA), komt dit alarm op.
ACTIE    : Controleer alle thermokoppels. Vervang de slechte
           thermokoppels. Indien het probleem niet wordt veroorzaakt
           door thermokoppels, isoleer de sectie van het regel systeem
           dat het probleem veroorzaakt.
 
ALARM    : 160
ALARMTAG : L30SPT
ALARMTEXT: HOGE UITLAAT TEMPERATUUR SPREIDING TRIP
OORZAAK  : Afgas temperatuursspreiding heeft het trip niveau bereikt.
ACTIE    : Controleer voor onregelmatigheden in het gas pad.
 
ALARM    : 161
ALARMTAG : L39VD3_ALM
ALARMTEXT: GEEN STARTVRIJGAVE TRILLINGSSYSTEEM
OORZAAK  : Het trillingssysteem detecteert teveel sensors fout in een groep.
ACTIE    : Controleer trillingssysteem en bekabeling. Controleer de controle
           constante JK39U_g of de groep setting correct is.
 
ALARM    : 162
ALARMTAG : L39VTX_ALM
ALARMTEXT: TE HOGE TRILLINGEN TRIP OF STOP
OORZAAK  : Hoge trillingen door gebogen rotor, mechanische
           onbalans, lager probleem, etc.
ACTIE    : Controleer of de torninrichting goed werkt. Controleer op
           mechanische beschadigingen, monitor de trillingen tijdens de
           volgende opstart.
 
ALARM    : 163
ALARMTAG : L39VD1
ALARMTEXT: TRILLINGS SENSOR UITGESLOTEN
OORZAAK  : Trillings sensor niet vrijgegeven in software.
ACTIE    : Controleer de controle constante JK39_n en JK39U_g op
           correcte settings. Controleer de io configurator op
           correcte settings. Controleer de trillingssensors en
           bekabeling.
 
ALARM    : 164
ALARMTAG : L39VF
ALARMTEXT: TRILLINGS GEVER FOUT
OORZAAK  : Trillingsdetector weerstand is buiten de limieten.
ACTIE    : Controleer  de weerstand van elke trillings detector.
 
ALARM    : 165
ALARMTAG : L39VA
ALARMTEXT: HOOG TRILLINGSNIVEAU ALARM
OORZAAK  : Hoge trillingen op een of meerdere lagers.
ACTIE    : Monitor trillings waarden.
 
ALARM    : 166
ALARMTAG : L39VDIFF
ALARMTEXT: TRILLINGS VERSCHIL PROBLEEM
OORZAAK  : Trilling verschil probleem. Sensor paar geeft verschillende
           waarden.
ACTIE    : Controleer trillingssensors en bekabeling.
 
ALARM    : 167
ALARMTAG : L3GRVFLT
ALARMTEXT: GAS RATIO KLEP POSITIE SERVO PROBLEEM
OORZAAK  : De gas ratio klep positie terugmelding is abnormaal.
ACTIE    : Controleer LVDT.
 
ALARM    : 168
ALARMTAG : L3GCVFLT
ALARMTEXT: GAS REGELKLEP SERVO PROBLEEM
OORZAAK  : De gas regelklep positie terugmelding is abnormaal.
ACTIE    : Controleer LVDT.
 
Alarm list for project ROCA 3                Page 9

ALARM    : 169
ALARMTAG : L3GFIVP
ALARMTEXT: BRANDSTOF GAS TUSSENKLEP DRUK PROBLEEM
OORZAAK  : Druk tussen gas ratio klep en gas regelklep is niet correct.
ACTIE    : Controleer GRV regel systeem en interklep ventilatie.
 
ALARM    : 170
ALARMTAG : L63FGL_ALM
ALARMTEXT: BRANDSTOF GAS TOEVOER DRUK LAAG
OORZAAK  : Gas brandstof druk naar de turbine is laag.
ACTIE    : Controleer de reden van deze lage gas druk.
 
ALARM    : 171
ALARMTAG : L3LFLT
ALARMTEXT: LIQUID FUEL CONTROL FAULT
OORZAAK  : Vloeibare brandstof controle systeem heeft een
           abnormale servo of LVDT positie of signaal gedetecteerd.
ACTIE    : Onderzoek de abnormale conditie door de signalen
           L3LFLT1 tot L3LFLT5 te bekijken.
 
ALARM    : 186
ALARMTAG : L86MAN_SYNC
ALARMTEXT: HAND SYNCHRONISATIE UITGESLOTEN
OORZAAK  : Synchrocheck van de Mark V is geblokkeerd. Een handmatige
           generator schakelaar sluit commando is niet geoorloofd.
ACTIE    : Sluit de schakelaar met de Mark V synchrocheck in het
           acceptabele venster.
 
ALARM    : 187
ALARMTAG : L86S
ALARMTEXT: AUTO SYNCHRONISATIE UITGESLOTEN
OORZAAK  : Auto synchronisatie zelf controlerend systeem heeft
           een afwijking gedetecteerd.
ACTIE    : Onderzoek het synchronisatie systeem om het probleem op te lossen.
 
ALARM    : 189
ALARMTAG : L3Z
ALARMTEXT: SYNCHRONISATIE IS MISLUKT
OORZAAK  : Eenheid heeft niet gesynchroniseerd en heeft niet de schakelaar
           gesloten binnen de daarvoor gestelde tijd.
ACTIE    : Onderzoek het synchronisatie systeem om het probleem te onderken-
           nen.
 
ALARM    : 195
ALARMTAG : L49GH_ALM
ALARMTEXT: GENERATOR STATOR TEMPERATUUR HOOG
OORZAAK  : Generator stator temperaturen zijn extreem veroorzaakt door
           te weinig koeling of overbelasting.
ACTIE    : De generator mag niet bedreven worden met extreem hoge temperatu-
           ren. Controleer koelsysteem, verlaag de belasting op de generator.
 
ALARM    : 197
ALARMTAG : L52G_ALM
ALARMTEXT: GENERATOR SCHAKELAAR GETRIPT
OORZAAK  : Generator schakelaar is getript door een automatisch veiligheids
           systeem of met de hand.
ACTIE    : Onderzoek de reden waarom hij getript is en corrigeer.
 
ALARM    : 199
ALARMTAG : L71WG_ALM
ALARMTEXT: VLOEISTOF IN GENERATOR GEDETECT. TRIP
OORZAAK  : Vloeistof gedetecteerd in de generator.
ACTIE    : Controleer voor water of olie lekkages.
 
ALARM    : 204
ALARMTAG : L94GEN
ALARMTEXT: GENERATOR VENTILATIE PROBLEEM AUTO STOP
OORZAAK  : Generator ventilatie probleem. Gas turbine last
           wordt automatisch verlaagd.
ACTIE    : Controleer het generator ventilatie systeem.
 


Alarm list for project ROCA 3                Page 10

ALARM    : 221
ALARMTAG : L30LTA
ALARMTEXT: TURBINE TUNNEL TEMPERATUUR HOOG
OORZAAK  : Onvoldoende koeling of extreem hoge afgas temperaturen
ACTIE    : Controleer het ventilatie systeem.
           Machine regelt af tot dat de temperatuur onder het
           alarm punt ligt (< 270 grd C).
 
ALARM    : 222
ALARMTAG : L30LOA
ALARMTEXT: LAGER OLIE AFLAAT TEMPERATUUR HOOG
OORZAAK  : Lager of smeerolie probleem.
ACTIE    : Controleer lagers en smeerolie systeem.
 
ALARM    : 223
ALARMTAG : L30BTA
ALARMTEXT: LAGER METAAL TEMPERATUUR HOOG ALARM
OORZAAK  : Lager metaal temperatuur hoog door smeerolie probleem.
ACTIE    : Controleer lager en smeerolie systeem.
 
ALARM    : 224
ALARMTAG : L30WSA1
ALARMTEXT: WIELRUIMTE TEMP VERSCHIL HOOG
OORZAAK  : Wheelspace thermokoppelspaar verschil temperatuur
           hoog.
ACTIE    : Controleer alle thermokoppels en vervang de slechte of kapotte
           thermokoppels.
 
ALARM    : 225
ALARMTAG : L30WSA2
ALARMTEXT: WIELRUIMTE TEMPERATUUR HOOG
OORZAAK  : Wheelspace temperatuur hoog.
ACTIE    : Controleer alle thermokoppels en vervang de slechte of kapotte
           thermokoppels.
 
ALARM    : 229
ALARMTAG : L27MC1N_ALM
ALARMTEXT: MCC UNDERVOLTAGE
OORZAAK  : Motor controle center ondervoltage gedetecteerd.
ACTIE    : Controleer de voeding naar het motor controle
           center.
 
ALARM    : 230
ALARMTAG : L49X_ALM
ALARMTEXT: ELECTRO MOTOR BUITENBEDRIJF
OORZAAK  : Een van de elektrische motoren is overbelast of buitenbedrijf.
ACTIE    : Controleer de elektrische motoren om te achterhalen welke motor
           dit alarm veroorzaakt.
 
ALARM    : 231
ALARMTAG : L27QEL_ALM
ALARMTEXT: GELIJKSTROOM MOTOR LAGE SPANNING
OORZAAK  : Gelijkspannings MCC wordt niet gevoed.
ACTIE    : Controleer meteen de reden waarom de gelijkspanning is weggeval-
len.
           De GT mag niet gestart en niet bedreven worden zonder
           gelijkspanningsvoorziening naar het DC MCC.
 
ALARM    : 233
ALARMTAG : L27BLN_ALM
ALARMTEXT: BATTERIJ LADER WISSELSPANNING LAAG
OORZAAK  : Batterij lader wisselspanning ondervoltage.
ACTIE    : Controleer de batterij lader ac schakelaar. Controleer het voltage.
 
ALARM    : 235
ALARMTAG : L30RHFLTX
ALARMTEXT: DAUWPUNT METING FOUTMELDING
OORZAAK  : Dauwpuntsmetingssensor fout.
ACTIE    : Controleer de sensor en aanzuigfilter op vuil en maak voorzichtig
           schoon.
           Controleer bekabeling.
 

Alarm list for project ROCA 3                Page 11

ALARM    : 276
ALARMTAG : R5E_ALM
ALARMTEXT: HAND TRIP - VANAF REMOTE
OORZAAK  : Operator tripte de gas turbine met de noodstop.
ACTIE    : Controleer de reden voor de operator om de noodknop in te
           drukken.
 
ALARM    : 277
ALARMTAG : L90TKL
ALARMTEXT: UITLAAT KAST KOELSYS PROBL. - ONTLASTEN
OORZAAK  : De eenheid draait en de verschil druk schakelaar
           63TK-1,2 wijzen een lage verschildruk over de
           ventilatoren 88TK-1,2 aan, voor tenminste
           20 seconden. Het gas turbine ontlasten commando is gegeven
           om een uitlaat temperatuurs reductie te krijgen.
ACTIE    : Controleer beide ventilatoren en de verschildruk schakelaars
           63TK-1 en 2 op hun goede werking.
 
ALARM    : 279
ALARMTAG : L30AF_ALM
ALARMTEXT: INLAAT IMPLOSIE LUIKEN OPEN
OORZAAK  : Inlaat systeem Implosie deuren zijn open.
ACTIE    : Controleer de filters en inlaat ducting systeem. Er moet een
           behoorlijke verschildruk gemeten zijn.
 
ALARM    : 281
ALARMTAG : L12HF
ALARMTEXT: VERLIES VAN TOERENREGEL SIGNAAL - HP
OORZAAK  : Verlies van toerensignal.
ACTIE    : Controleer de toerensignaal opnemers en bekabeling naar <P> core
           en naar <R><S><T>.
 
ALARM    : 282
ALARMTAG : L27DZ_ALM
ALARMTEXT: BATTERIJ TE LAGE GELIJKSPANNING
OORZAAK  : Het batterij systeem voltage is laag. Batterij lader werkt
           niet naar behoren, extreem verlies van batterijspanning en
           of slechte batter˜ cellen.
ACTIE    : Controleer de batter˜ lader op zijn functionaliteit en controleer
           op slechte cellen. Er wordt geadviseerd de gasturbine niet te
           bedrijven met te lage spanning op de DC pompen.
 
ALARM    : 283
ALARMTAG : L64D
ALARMTEXT: BATTERIJ 125 V DC AAN AARDE
OORZAAK  : Aardfout op het 125 Vdc systeem.
ACTIE    : Isoleer de aardfout en corrigeer.
 
ALARM    : 284
ALARMTAG : L26GGCA
ALARMTEXT: GENERATOR KOELLUCHT TOEVOER TEMP. HOOG
OORZAAK  : Generator intrede koellingslucht heeft een hoge
           temperatuur.
ACTIE    : Controleer het koelsysteem en de koele lucht aanzuig.
 
ALARM    : 285
ALARMTAG : L26GGHA
ALARMTEXT: GENERATOR KOELLUCHT UITLAAT TEMP. HOOG
OORZAAK  : Generator uittrede koellucht te heet.
ACTIE    : Controleer het koelsysteem en schakel over op andere koelers
           Controleer ook de stator temperaturen. Verlaag indien niet anders
           mogelijk de belasting.
 
ALARM    : 286
ALARMTAG : L26GGF_ALM
ALARMTEXT: GENERATOR PT100'S BUITEN DE LIMIETEN
OORZAAK  : Een of meerdere RTD zijn kapot.
ACTIE    : Controleer welke RTD er niet goed werkt en corrigeer.
 




Alarm list for project ROCA 3                Page 12

ALARM    : 287
ALARMTAG : L12H_ACC_ALM
ALARMTEXT: BEVEILIGINGSMODULE ACCELERATIE TRIP- HP
OORZAAK  : Hoofd beveiligingsmodule <P> detecteert een extreme acceleratie.
ACTIE    : Controleer de reden van deze hoge acceleratie. Controleer FSR
           acceleratie controle constanten.
 
ALARM    : 302
ALARMTAG : L86GSVA
ALARMTEXT: GAS SPLITTER KLEP, REGELPROBLEEM
OORZAAK  : De gas splitter klep volgt niet zijn gewenste waarde. De oorzaak
           kan een standmelder (LVDT) probleem zijn, of een klep probleem.
ACTIE    : Controleer de ongehinderde beweging van de klep. Controleer de
           werking van de LVDT en zijn bekabeling. Voer indien nodig een
           calibratie uit.
 
ALARM    : 303
ALARMTAG : L86GSVT
ALARMTEXT: GAS SPLITTER KLEP PROBLEEM - TRIP
OORZAAK  : De gas splitter klep volgt niet zijn gewenste waarde. De oorzaak
           kan een standmelder (LVDT) probleem zijn, of een klep probleem.
ACTIE    : Controleer de ongehinderde beweging van de klep. Controleer de
           werking van de LVDT en zijn bekabeling. Voer indien nodig een
           calibratie uit.
 
ALARM    : 304
ALARMTAG : L3GSVFLT
ALARMTEXT: GAS SPLITTER KLEP POSITIE PROBLEEM
OORZAAK  : De oorzaak is een LVDT probleem.
ACTIE    : Controleer de werking van de LVDT en zijn bekabeling.
 
ALARM    : 305
ALARMTAG : L86GTVA
ALARMTEXT: GAS TRANSFER KLEP, REGELPROBLEEM
OORZAAK  : De gas transfer klep volgt niet zijn gewenste waarde. De oorzaak
           kan een standmelder (LVDT) probleem zijn, of een klep probleem.
ACTIE    : Controleer de ongehinderde beweging van de klep. Controleer de
           werking van de LVDT en zijn bekabeling. Voer indien nodig een
           calibratie uit.
 
ALARM    : 306
ALARMTAG : L86GTVT
ALARMTEXT: GAS TRANSFER KLEP PROBLEEM - TRIP
OORZAAK  : De gas transfer klep volgt niet zijn gewenste waarde. De oorzaak
           kan een standmelder (LVDT) probleem zijn, of een klep probleem.
ACTIE    : Controleer de ongehinderde beweging van de klep. Controleer de
           werking van de LVDT en zijn bekabeling. Voer indien nodig een
           calibratie uit.
 
ALARM    : 307
ALARMTAG : L3GTVFLT
ALARMTEXT: GAS TRANSFER KLEP POSITIE PROBLEEM
OORZAAK  : De oorzaak is een LVDT probleem.
ACTIE    : Controleer de werking van de LVDT en zijn bekabeling.
 
ALARM    : 376
ALARMTAG : L3GSVFLT_ALM
ALARMTEXT: SPLITTERKLEP POSITIEFOUT TIJDENS START
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 378
ALARMTAG : L26CW1_ALM
ALARMTEXT: HOGE KOELWATER TEMP. TURBINE POTEN
OORZAAK  : Er is een hoge koelwatertemperatuur gedetecteerd in de turbine
           ondersteuningspoten. De standby pomp wordt ingeschakeld.
ACTIE    : Controleer het koelsysteem. Controleer de pomp werking, warmte-
           wisselaars en temperatuursschakelaar op goede werking. Controleer
           tevens of er lekkages zijn.
 



Alarm list for project ROCA 3                Page 13

ALARM    : 379
ALARMTAG : L26QL_ALM
ALARMTEXT: SMEEROLIE TANK LAGE TEMPERATUUR
OORZAAK  : Er is een lage temperatuur van de smeerolie gedetecteerd.
ACTIE    : Controleer de werking van de verwarmingselementen. Er kan niet
           gestart worden zonder correcte temperatuure van de smeerolie.
 
ALARM    : 385
ALARMTAG : L71GH_ALM
ALARMTEXT: FILTERSEPARATOR HOOG NIV., ACTIE BINNEN 2 UUR
OORZAAK  : Er is hoog condensaat gedetecteerd in de filter seperator van het
           gas systeem.
ACTIE    : Verwijder het condensaat binnen twee uur na deze melding anders
           wordt er een automatische stop gegenereerd.
 
ALARM    : 386
ALARMTAG : L45INH_ALM
ALARMTEXT: BRAND/GAS DETECTIE SYSTEEM BUITENBEDRIJF
OORZAAK  : Het brandbeveiligingssysteem is buitenwerking gesteld.
ACTIE    : Onderzoek de oorzaak en stel brandwachten op bij een draaiende
           machine. Zet het systeem zo snel mogelijk weer op automaat.
 
ALARM    : 387
ALARMTAG : L63QL1_ALM
ALARMTEXT: SM.OLIE DRUK VERDELER LAAG, STR NOODPOMP
OORZAAK  : De smeerolie druk is erg laag geweest, door lekkage of pomp falen.
ACTIE    : Controleer de werking van pomp en controleer op lekkages.
 
ALARM    : 388
ALARMTAG : L1_EXH_ALM
ALARMTEXT: KETEL INSPUITING GEFAALD - ONTLASTEN
OORZAAK  : De ketel inspuiting heeft gefaald. Dit is een commando om de gas
           turbine te ontlasten (afgassen temperatuur moet verlaagd worden).
ACTIE    : Volg ketel handleiding en instructies
 
ALARM    : 389
ALARMTAG : L49GHH_ALM
ALARMTEXT: STATOR TEMPERATUUR HOOG, GEN SCHAKEL TRIP
OORZAAK  : De stator temperaturen zijn te hoog door een gebrek aan koeling of
           overbelasting.
ACTIE    : Controleer de generator koeling.
 
ALARM    : 390
ALARMTAG : L5E_3_ALM
ALARMTEXT: HAND TRIP VANAF GASTURBINE
OORZAAK  : De noodstop opde gasturbine bekrachtigd.
ACTIE    : Corrigeer de oorzaak waarvoor de noodstop bekrachtigd is en reset
           deze noodstop knop met een sleutel.
 
ALARM    : 391
ALARMTAG : LATTC_MX_ALM
ALARMTEXT: HOGE TEMP UITLAAT COMPARTIMENT
OORZAAK  : Omkasting temperatuur generatorzijde te hoog!
ACTIE    : Controleer op rookgaslekkages in tunnel en uitlaatkast,
           waarschuw indien nodig MTD voor controle.
           Indien de lekkage aanhoudt of de temperatuur hoger wordt
           zal apparatuur verbranden en schade aan de installatie opleveren!
           Pleeg overleg met Asset Owner voor verdere acties!
 
ALARM    : 392
ALARMTAG : L63QL_ALM
ALARMTEXT: SM.OLIE DRUK VERDELER LAAG, STR NOODPOMP
OORZAAK  : De smeerolie druk is erg laag geweest, door lekkage of pomp falen.
ACTIE    : Controleer de werking van pomp en controleer op lekkages.
 
ALARM    : 393
ALARMTAG : L45FTA_ALM
ALARMTEXT: BRAND ALARM
OORZAAK  : Er is een brand vooralarm gedetecteerd door het brandbeveiligings-
           systeem. Er is een hittebron gedetecteerd dat een van de detectors heeft
           geactiveerd.
ACTIE    : Controleer de oorzaak van het alarm.
 
Alarm list for project ROCA 3                Page 14

ALARM    : 394
ALARMTAG : L63GN1_ALM
ALARMTEXT: HOOG DRUKVERSCHIL GAS EN COMP EIND TRAP
OORZAAK  : De gas druk / compressor einddruk ratio is gemeten
           met een verschildrukschakelaar. Deze detecteert
           een hoge verschuldruk tijdens de opstart fase voordat de
           vlam wordt gedetecteerd dan wordt een trip geinitieerd.
ACTIE    : Controleer de speed ratio klep en de regelklep op hun goede
           werking.
 
ALARM    : 395
ALARMTAG : LCSK57_ALM
ALARMTEXT: GEEN VRIJGAVE WATERWASSEN IGV.
OORZAAK  : De hoek van de inlaat leidschoepen is kleiner dan
           57 hoekgraden,dit geeft geen vrijgave om tijdens bedrijf
           te waterwassen.
ACTIE    : Vermogen verhogen tot de inlaatleidschoepen boven de
           57 hoekgraden zijn.
           Alarm resetten met masterreset.
 
ALARM    : 396
ALARMTAG : L3MP_ALM
ALARMTEXT: MASTER PROTECTIVE START CHECK ETR FAULT
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 397
ALARMTAG : L4_FB_ALM
ALARMTEXT: EXTERNAL TRIP ON <P> CORE ACTIVATED
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 398
ALARMTAG : L12H_FLTALM
ALARMTEXT: LOSS OF PROTECTIVE HP SPEED INPUTS
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 399
ALARMTAG : ATTC_DIF_ALM
ALARMTEXT: HOGE VERSCHIL TEMP. UITLAAT COMPARTIMENT
OORZAAK  : Hoog verschil tussen laagste en hoogste meting van de omkasting
           temperatuur generatorzijde!
ACTIE    : Controleer op rookgaslekkages in tunnel en uitlaatkast,
           waarschuw indien nodig MTD voor controle.
           Indien de lekkage aanhoudt of de temperatuur hoger wordt
           zal apparatuur verbranden en schade aan de installatie opleveren!
           Pleeg overleg met Asset Owner voor verdere acties!
 
ALARM    : 400
ALARMTAG : L39VA_ALM
ALARMTEXT: HOOG TRILLINGS ALARM
OORZAAK  : Er zijn hoge trillingen geconstateerd met het seismische detectie
           systeem op de lagers.
ACTIE    : Controleer de reden van deze trillingen.
 
ALARM    : 402
ALARMTAG : L30A94
ALARMTEXT: TURBINE AS BREEKT NIET LOS
OORZAAK  : De rotor breekt niet los na een start commando. De rotor is
           gebogen door thermische werking.
ACTIE    : Afhankelijk van het aantal uren op tornmotor dient de machine tot
           48 uur stil te blijven staan om af te koelen. Tijdens de eerste start
           dienen de trillingen goed bekeken te worden.
 
ALARM    : 408
ALARMTAG : L63EF1_ALM
ALARMTEXT: LAGE VERSCHILDRUK TURB. COMP. VENT. #1
OORZAAK  : De ventilator werkt niet goed of de brandluiken zijn niet open.
ACTIE    : Controleer de werking van de ventilator en van de verschildruk
           schakelaar en controleer of het specifieke brandluik open is.
 

Alarm list for project ROCA 3                Page 15

ALARM    : 409
ALARMTAG : L63EF2_ALM
ALARMTEXT: LAGE VERSCHILDRUK TURB. COMP. VENT. #2
OORZAAK  : De ventilator werkt niet goed of de brandluiken zijn niet open.
ACTIE    : Controleer de werking van de ventilator en van de verschildruk
           schakelaar en controleer of het specifieke brandluik open is.
 
ALARM    : 410
ALARMTAG : L63EF3_ALM
ALARMTEXT: LAGE VERSCHILDRUK TURB. COMP. VENT. #3
OORZAAK  : De ventilator werkt niet goed of de brandluiken zijn niet open.
ACTIE    : Controleer de werking van de ventilator en van de verschildruk
           schakelaar en controleer of het specifieke brandluik open is.
 
ALARM    : 411
ALARMTAG : L63EF4_ALM
ALARMTEXT: LAGE VERSCHILDRUK TURB. COMP. VENT. #4
OORZAAK  : De ventilator werkt niet goed of de brandluiken zijn niet open.
ACTIE    : Controleer de werking van de ventilator en van de verschildruk
           schakelaar en controleer of het specifieke brandluik open is.
 
ALARM    : 412
ALARMTAG : L49EFX_ALM
ALARMTEXT: TURB. COMP. VENT. NIET OPERATIONEEL (ALG)
OORZAAK  : Een van de ventilatoren is niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan.
 
ALARM    : 413
ALARMTAG : L63EFX_ALM
ALARMTEXT: TURB. COMP. VENT. STOP, LAGE VERSCHILDRUK
OORZAAK  : Een van de ventilators werkt niet goed of de brandluiken
           zijn niet open.
ACTIE    : Controleer de werking van de ventilator en van de verschildruk
           schakelaar en controleer of het specifieke brandluik open is.
 
ALARM    : 414
ALARMTAG : L52EFX_ALM
ALARMTEXT: TURB. COMP. VENT., GEEN TERUGMELD VAN MCC
OORZAAK  : Het inschakel commando is gegeven, maar er is geen inschakeling
           geschied.
ACTIE    : Controleer het specifieke MCC.
 
ALARM    : 415
ALARMTAG : L26CWL_ALM
ALARMTEXT: KOELWATER POMP STOP DOOR HOOG WATER TEMP.
OORZAAK  : Er is een hoge temperatuur gedetecteerd in het koelwater systeem.
           Veroorzaakt door een lekkage, pomp falen of extreme warmte
           ontwikkeling. Er wordt automatisch overgeschakeld op de reserve
           pomp.
ACTIE    : Controleer het systeem op lekkage, controleer de primaire geselec-
teerde
           pomp.
 
ALARM    : 416
ALARMTAG : L4CWS_ALM
ALARMTEXT: STANDBY KOELWATER POMP IN BEDRIJF
OORZAAK  : De reserve pomp is  automatisch ingeschakeld door hoog tempera-
           tuurs alarm.
ACTIE    : Controleer het koelwater systeem.
 
ALARM    : 417
ALARMTAG : L49CWX_ALM
ALARMTEXT: KOELWATER POMP NIET OPERATIONEEL
OORZAAK  : Een of beide pompen zijn niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan.
 

Alarm list for project ROCA 3                Page 16

ALARM    : 418
ALARMTAG : L1FSUNL_ALM
ALARMTEXT: AFREGEL COMMANDO VAN KETEL
OORZAAK  : De ketelregeling genereerd een gas turbine afregel signaal.
           Gasturbine regeld af tot minimaal 2 MW.
ACTIE    : Bekijk de ketelregeling.
 
ALARM    : 419
ALARMTAG : L1FS_SIG_ALM
ALARMTEXT: AFREGEL COMMANDO, VOTING MISMATCH
OORZAAK  : Een van de snel stop commando's heeft een afwijkende status.
ACTIE    : Controleer het ketel systeem.
 
ALARM    : 420
ALARMTAG : L4CT_SIG_ALM
ALARMTEXT: GEBRUIKERSPROCES TRIP, VOTING MISMATCH
OORZAAK  : Een van de gebruikers trip commando's heeft een afwijkende status.
ACTIE    : Controleer het DCS systeem.
 
ALARM    : 421
ALARMTAG : L63TF2_ALM
ALARMTEXT: INLAAT LUCHT VOORFILTER HOGE VERSCHILDRUK
OORZAAK  : Verstopte of verijsde filters.
ACTIE    : Onderzoek de oorzaak van de opstopping.
 
ALARM    : 422
ALARMTAG : L63TF3_ALM
ALARMTEXT: INLAAT LUCHT FIJNFILTER HOGE VERSCHILDRUK
OORZAAK  : Verstopping of ijsvorming op het filter veroorzaakt een hoge
           verschil druk.
ACTIE    : Controleer het filter op vervuiling of ijsvorming. Controleer
           de verschildruk schakelaar en vervang de filters indien nodig.
 
ALARM    : 423
ALARMTAG : L33DA1_ALM
ALARMTEXT: ACC. COMP. BRAND LUIK POSITIE FOUT
OORZAAK  : Een onjuiste positie van het luik is gedetecteerd.
ACTIE    : Plaats het luik in de correcte positie en controleer de
           werking van de eindschakelaars.
 
ALARM    : 424
ALARMTAG : L33VG1_ALM
ALARMTEXT: GEN. COMP. BRAND LUIK POSITIE FOUT
OORZAAK  : Een onjuiste positie van het luik is gedetecteerd.
ACTIE    : Plaats het luik in de correcte positie en controleer de
           werking van de eindschakelaars.
 
ALARM    : 425
ALARMTAG : L33BA1_ALM
ALARMTEXT: UITLAAT COMP. BRAND LUIK POSITIE FOUT
OORZAAK  : Een onjuiste positie van het luik is gedetecteerd.
ACTIE    : Plaats het luik in de correcte positie en controleer de
           werking van de eindschakelaars.
 
ALARM    : 426
ALARMTAG : L33EF_ALM
ALARMTEXT: VENTILATIE DEUR GESLOTEN (STOP VENT)
OORZAAK  : Een onjuiste positie van het luik is gedetecteerd.
ACTIE    : Plaats het luik in de correcte positie en controleer de
           werking van de eindschakelaars.
 
ALARM    : 427
ALARMTAG : LCT_IT_ALM
ALARMTEXT: ANTI IJS PROBLEEM, GASVOORVERW. AFGESLOT.
OORZAAK  : De anti icing haalt zijn vereiste temperatuur niet om ijsvorming
           te voorkomen. De gas heater wordt uitgeschakeld.
ACTIE    : Doe een master reset om de gas heater vrij te geven voor gebruik.
 





Alarm list for project ROCA 3                Page 17

ALARM    : 428
ALARMTAG : L33FG2_ALM
ALARMTEXT: GAS VOORVERW. OMLOOP KLEP POSITIE FOUT
OORZAAK  : De eindschakelaars geven een onjuiste positie weer van de klep.
ACTIE    : Controleer de werking van de solenoid en eindschakelaars.
 
ALARM    : 429
ALARMTAG : L33FG3_ALM
ALARMTEXT: GAS VOORVERW. TOEVOER KLEP POSITIE FOUT
OORZAAK  : De eindschakelaars geven een onjuiste positie weer van de klep.
ACTIE    : Controleer de werking van de solenoid en eindschakelaars.
 
ALARM    : 431
ALARMTAG : L33AE_ALM
ALARMTEXT: WATERWAS ONTWATERINGSKLEPPEN POSITIE FOUT
OORZAAK  : Er is geen off line waterwash geselecteerd of de
           waterwas kleppen staan niet in de juiste positie.
           (L33AE2 / L33AE4 / L33AE5 / L33AE6 / L33AE7)
ACTIE    : Zet de kleppen in de juiste stand of controleer de
           eindschakelaars.
 
ALARM    : 432
ALARMTAG : L30MIAH
ALARMTEXT: INLAAT LUCHT VERWARMING OP HAND
OORZAAK  : De Inlaat Lucht Verwarming staat niet op automaat.
ACTIE    : Zet de ILV zo snel mogelijk op automaat.
 
ALARM    : 433
ALARMTAG : L63TFIHM
ALARMTEXT: ILV REGELING GEFORCEERD OP HAND EN OPEN
OORZAAK  : Er is een hoge verschildruk geconstateerd over een van de inlaat
           lucht filters of over de gehele inlaat, terwijl inlaat lucht
           verwarming bijstaat. Dit kan veroorzaakt zijn door ijs vorming of
           door vervuiling.
ACTIE    : Controleer de werking van de inlaat lucht verwarming en de
           status van de filters. Vervang filter indien nodig.
 
ALARM    : 434
ALARMTAG : L33TH_ALM
ALARMTEXT: INLAAT LUCHT VERW. REGEL KLEP POS. FOUT
OORZAAK  : De eindschakelaars geven een onjuiste positie weer van de klep.
ACTIE    : Controleer de werking van de solenoid en eindschakelaars.
 
ALARM    : 435
ALARMTAG : L94IHHA
ALARMTEXT: NORMALE STOP DOOR ILV/GAS DETECTIE
OORZAAK  : Er is gas gedetecteerd aan de inlaat van de gas turbine met inlaat
           lucht verwarming aan. Er is een gas lekkage in het gas systeem.
ACTIE    : Controleer de warmtewisselaar of ander gas systemen op lekkages.
 
ALARM    : 436
ALARMTAG : L86GA_ALM
ALARMTEXT: ALGEMEEN GENERATOR ALARM
OORZAAK  : Op de generator is een alarm conditie gedetecteerd.
ACTIE    : Bekijk de generator paneel status.
 
ALARM    : 437
ALARMTAG : L86G1_ALM
ALARMTEXT: ALGEMEEN GENERATOR TRIP (HOOFD SYSTEEM)
OORZAAK  : Op de generator is een trip situatie gedetecteerd.
ACTIE    : Bekijk en verhelp de oorzaak op het generator paneel.
 
ALARM    : 438
ALARMTAG : L30ATTCH_ALM
ALARMTEXT: TURB. COMP. HOGE TEMP., AUTO STOP
OORZAAK  : De ventilatie binnen het turbine compartiment is onvoldoende om de
           temperatuur binnen acceptabele waarden te houden. Of er is een
           extreme warmte bron.
ACTIE    : Controleer de werking van de ventilatie en controleer op warmte
           bronnen.
 


Alarm list for project ROCA 3                Page 18

ALARM    : 439
ALARMTAG : L30ATTC_ALM
ALARMTEXT: TURB. COMP. HOGE TEMP. ALARM
OORZAAK  : De ventilatie binnen het turbine compartiment is onvoldoende om de
           temperatuur binnen acceptabele waarden te houden. Of er is een
           extreme warmte bron.
ACTIE    : Controleer de werking van de ventilatie en controleer op warmte
           bronnen.
 
ALARM    : 441
ALARMTAG : L33TH4_ALM
ALARMTEXT: ILV AFBLOK KLEP NIET OPEN, ILV UITGESLOT.
OORZAAK  : De afblok klep is niet compleet open waardoor de reguliere inlaat
           lucht verwarming niet wordt vrijgegeven. Oorzaak kan zijn een niet
           goed werkende klep of eindschakelaars.
ACTIE    : Controleer de werking van de klep en eindschakelaars.
 
ALARM    : 442
ALARMTAG : L33TH3_ALM
ALARMTEXT: ILV AFBLOK KLEP NIET DICHT, ALARM
OORZAAK  : De afblok klep is niet compleet gesloten. Oorzaak kan zijn een
           niet goed werkende klep of eindschakelaars.
ACTIE    : Controleer de werking van de klep en eindschakelaars.
 
ALARM    : 443
ALARMTAG : L49QJX_ALM
ALARMTEXT: ASLICHT POMP NIET OPERATIONEEL, ALARM
OORZAAK  : Een of beide pompen zijn niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan. Doe dit zosnel
           mogelijk, bij een start of stop hebt U ze nodig.
 
ALARM    : 444
ALARMTAG : L4QJ2_ALM
ALARMTEXT: NOODASLICHTPOMP LOOPT, MAAR DRUK TE LAAG,TRIP
OORZAAK  : Er is een lage persdruk geconstateerd in de pers leiding van de
           AC pomp. De DC pomp is gestart en de eenheid wordt getript.
           Oorzaak verlies van AC spanning of pomp probleem.
ACTIE    : Controleer het MCC, voedingspanningen en pomp werking.
 
ALARM    : 445
ALARMTAG : L52QJ_ALM
ALARMTEXT: ASLICHT POMP, GEEN MCC TERUGMELDING
OORZAAK  : Het inschakel commando is gegeven, maar er is geen inschakeling
           geschied.
ACTIE    : Controleer het specifieke MCC.
 
ALARM    : 446
ALARMTAG : L_ALERT_ALM
ALARMTEXT: SEP ALERT REGELING GESELECTEERD, ALARM
OORZAAK  : Sep alert mode geselecteerd. Er is kans op een belastingswisselin-
           gen omdat de statiek sterkte wordt verandert.
ACTIE    : Operators beslissing.
 
ALARM    : 448
ALARMTAG : L_JUMP_ALM
ALARMTEXT: SEP SPRONG TEST GESELECTEERD, ALARM
OORZAAK  : Er is handmatig een sprong geinitieerd om de sep regeling te
           testen.
ACTIE    : Uitschakelen indien klaar.
 
ALARM    : 449
ALARMTAG : LFREQ_OF_ALM
ALARMTEXT: SEP FREQUENCY INVLOED NIET GESELECTEERD
OORZAAK  : De sep compensatie is uitgeschakeld.
ACTIE    : Inschakelen indien gewenst.
 




Alarm list for project ROCA 3                Page 19

ALARM    : 450
ALARMTAG : L4QJ2X_ALM
ALARMTEXT: DC NOOD ASLICHT OLIEPOMP LOOPT
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 451
ALARMTAG : L71GHX_ALM
ALARMTEXT: FILTER SEPARATOR NIVEAU HOOG, AUTO STOP(>2 UUR)
OORZAAK  : De filterseperator is niet geleegd binnen 2 uur na het voor alarm.
ACTIE    : Legen van de seperator.
 
ALARM    : 452
ALARMTAG : L52TK_ALM
ALARMTEXT: UITL. KAST KOEL VENT, GEEN MCC TERUGMELD.
OORZAAK  : Het inschakel commando is gegeven, maar er is geen inschakeling
           geschied.
ACTIE    : Controleer het specifieke MCC.
 
ALARM    : 453
ALARMTAG : L49TK_ALM
ALARMTEXT: UITLAAT KAST KOEL VENT, NIET OPERATIONEEL
OORZAAK  : Een of beide ventilatoren zijn niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan.
 
ALARM    : 454
ALARMTAG : L4TKS_ALM
ALARMTEXT: SPARE UITLAAT KAST KOEL VENT. LOOPT.
OORZAAK  : De eenheid draait en de reserve ventilator 88TK loopt.
           Veroorzaakt door een lage verschildruk over de primaire
           geselecteerde ventilator.
ACTIE    : Controleer de primair geselecteerde ventilator 88TK op zijn
           functionaliteit en de eindschakelaar met bekabeling.
 
ALARM    : 455
ALARMTAG : LDTGE_ALM
ALARMTEXT: OPWEKKER TEMPERATUUR HOOG ALARM
OORZAAK  : Hoge temepartuurs ontwikkeling in het opwekker gedeelte. Dit
           kan door gebrek aan koeling of overbelasting.
ACTIE    : Controleer de koeling van de opwekker.
 
ALARM    : 456
ALARMTAG : L86G2_ALM
ALARMTEXT: ALGEMEEN GENERATOR TRIP (BACKUP SYSTEEM)
OORZAAK  : Op de generator is een trip situatie gedetecteerd.
ACTIE    : Bekijk en verhelp de oorzaak op het generator paneel.
 
ALARM    : 457
ALARMTAG : L86TA_ALM
ALARMTEXT: ALGEMEEN TRAFO ALARM (START VRIJG)
OORZAAK  : De transformator genereert een alarm dat de start vrijgave
           tegenhoud.
ACTIE    : Controleer de transformator beveiliging.
 
ALARM    : 458
ALARMTAG : L52CR2_ALM
ALARMTEXT: TORN MOTOR, GEEN TERUGMELDING VAN MCC
OORZAAK  : Het inschakel commando is gegeven, maar er is geen inschakeling
           geschied.
ACTIE    : Controleer het specifieke MCC.
 
ALARM    : 459
ALARMTAG : L52CB1_ALM
ALARMTEXT: TORN MOTOR FAN, GEEN TERUGMELDING VAN MCC
OORZAAK  : Het inschakel commando is gegeven, maar er is geen inschakeling
           geschied.
ACTIE    : Controleer het specifieke MCC.
 


Alarm list for project ROCA 3                Page 20

ALARM    : 460
ALARMTAG : L49CB_ALM
ALARMTEXT: TORN MOTOR FAN, NIET OPERATIONEEL
OORZAAK  : De motor is  niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan.
 
ALARM    : 461
ALARMTAG : L49TM1_ALM
ALARMTEXT: VOITH KOPPELING OMVORMER MOTOR, NIET OPERATIONEEL
OORZAAK  : De motor is  niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan.
 
ALARM    : 462
ALARMTAG : L33AE4_ALM
ALARMTEXT: HAND KLEP DICHT
OORZAAK  : Er is geen off line waterwash geselecteerd en de waterwas kleppen
           staan niet in de juiste positie.
ACTIE    : Zet de kleppen in de juiste stand of controleer de eindschakelaar.
 
ALARM    : 463
ALARMTAG : LTXS_ALM
ALARMTEXT: EXHAUST TEMP SUPPRESSION IN OPERATION
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 465
ALARMTAG : L30BTA1_ALM
ALARMTEXT: AXIAAL ACTIEF T1
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 466
ALARMTAG : L30BTA2_ALM
ALARMTEXT: AXIAAL ACTIEF T2
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 467
ALARMTAG : L30BTA3_ALM
ALARMTEXT: AXIAAL INACTIEF T1
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 468
ALARMTAG : L30BTA4_ALM
ALARMTEXT: AXIAAL INACTIEF T2
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 469
ALARMTAG : L30BTA5_ALM
ALARMTEXT: LAGER 1 T1
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 470
ALARMTAG : L30BTA6_ALM
ALARMTEXT: LAGER 1 T2
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 471
ALARMTAG : L30BTA7_ALM
ALARMTEXT: LAGER 2 T1
CAUSE    :
ACTION   :
 
Alarm list for project ROCA 3                Page 21

ALARM    : 472
ALARMTAG : L30BTA8_ALM
ALARMTEXT: LAGER 2 T2
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 473
ALARMTAG : L30BTA9_ALM
ALARMTEXT: LAGER 3 T1
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 474
ALARMTAG : L30BTA10_ALM
ALARMTEXT: LAGER 3 T2
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 475
ALARMTAG : L33BQ_ALM
ALARMTEXT: 5e/11e TRAP WISSELKLEP POS FOUT
OORZAAK  : De druk van de 5e compressor trap is te laag of de klep is defect.
ACTIE    : Controleer de druk of repareer de klep c.q. eindschakelaar.
 
ALARM    : 476
ALARMTAG : LCTIF1_ALM
ALARMTEXT: CTIF1 SENSOR FAULT
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 477
ALARMTAG : L30CC_ALM
ALARMTEXT: BRAND DETECTIE SYSTEEM PROBLEEM
OORZAAK  : Er is een probleem met het branddetectie systeem.
ACTIE    : Controleer het systeem lokaal en op het branddetectie paneel.
 
ALARM    : 478
ALARMTAG : LCTIF2_ALM
ALARMTEXT: CTIF2 SENSOR FAULT
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 480
ALARMTAG : L45FTX_ALM
ALARMTEXT: BRAND GEDETECTEERD, TRIP
OORZAAK  : Er is een brand gedetecteerd en de blussing geschied.
ACTIE    : Probeer de oorzaak te achterhalen na de blussing. Sluit de gas
           toevoer af.
 
ALARM    : 483
ALARMTAG : L30BTT
ALARMTEXT: LAGER METAAL TEMPERATUUR HOOG, TRIP
OORZAAK  : Lager temperaturen hebben hun trip waarde overschreden. Hoge
           temperaturen kan voorkomen door te weinig smering of koeling
           of door extreme trillingen.
ACTIE    : Controleer het smeerolie systeem. En bekijk het trip historie
           display over de laatste trillingsdata.
 
ALARM    : 484
ALARMTAG : L4_DTGO_ALM
ALARMTEXT: BEIDE GEN. UITLAAT TEMP. HOOG, TRIP GEN BRK
OORZAAK  : Extreme warmte ontwikkeling in de generator door een gebrek
           aan koeling.
ACTIE    : Bekijk en controleer het generator koelsysteem.
 
ALARM    : 485
ALARMTAG : LNSLR_ALM
ALARMTEXT: TORNEN NIET TOEGESTAAN
OORZAAK  : Tornen is niet toegestaan onder deze condities.
ACTIE    : Laat de gas turbine enkele uren afkoelen tot de wielruimte
           temperatuur onder de 70 graden celcius is.
 

Alarm list for project ROCA 3                Page 22

ALARM    : 486
ALARMTAG : L3VOTE_ALM
ALARMTEXT: VOTING PROBLEEM GEEN START VRIJGAVE
OORZAAK  : Een van de snel stop commando's heeft een afwijkende status.
ACTIE    : Controleer het ketel systeem.
 
ALARM    : 487
ALARMTAG : L49QE1_ALM
ALARMTEXT: NOOD SM. OLIE POMP NIET OPERATIONEEL.
OORZAAK  : De motor is  niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan.
 
ALARM    : 488
ALARMTAG : L49QA1_ALM
ALARMTEXT: HULP SM. OLIE POMP, NIET OPERATIONEEL
OORZAAK  : De motor is  niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan.
 
ALARM    : 489
ALARMTAG : L49CR1_ALM
ALARMTEXT: HOOFD START MOTOR, NIET OPERATIONEEL
OORZAAK  : De motor is  niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan.
 
ALARM    : 490
ALARMTAG : L49CR2_ALM
ALARMTEXT: TORN MOTOR, NIET OPERATIONEEL
OORZAAK  : De motor is  niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan.
 
ALARM    : 492
ALARMTAG : L49QVX_ALM
ALARMTEXT: OLIE AFSCHEIDERS,NIET OPERATIONEEL
OORZAAK  : De motor is  niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan.
 
ALARM    : 493
ALARMTAG : LCSRHX_ALM
ALARMTEXT: INLET AIR HEATING KLEP POSITIE PROBLEEM
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 494
ALARMTAG : L83IAH_ALM
ALARMTEXT: ILV NIET VRIJGEGEVEN ONDANKS IJSCOND.
OORZAAK  : De inlaat lucht verwarming is niet vrijgegeven ondanks atmosferi-
           sche condities die ijsvorming kunnen veroorzaken.
ACTIE    : Geef inlaat lucht verwarming vrij, mits er dringende redenen dit
           niet te doen.
 
ALARM    : 495
ALARMTAG : L33AE2_ALM
ALARMTEXT: HAND KLEP, BRANDER KOEL LUCHT EN BLEED VALVES/63GN G
OORZAAK  : De handklep is gesloten.
ACTIE    : Zodra off line waterwassen voorbij is weer open zetten.
 


Alarm list for project ROCA 3                Page 23

ALARM    : 496
ALARMTAG : L33AE5_ALM
ALARMTEXT: HAND KLEP, LAGER SPER-LUCHT GESLOTEN
OORZAAK  : De handklep is gesloten.
ACTIE    : Zodra off line waterwassen voorbij is weer open zetten.
 
ALARM    : 497
ALARMTAG : L33AE6_ALM
ALARMTEXT: HAND KLEP, WIELRUIMTE KOELLUCHT GESLOTEN
OORZAAK  : De handklep is gesloten.
ACTIE    : Zodra off line waterwassen voorbij is weer open zetten.
 
ALARM    : 498
ALARMTAG : L33AE7_ALM
ALARMTEXT: HAND KLEP, COMP AFBLAAS LUCHT GESLOTEN
OORZAAK  : De handklep is gesloten.
ACTIE    : Zodra off line waterwassen voorbij is weer open zetten.
 
ALARM    : 499
ALARMTAG : L52CWX_ALM
ALARMTEXT: KOELWATER POMP GEEN MCC TERUGMELDING
OORZAAK  : Het inschakel commando is gegeven, maar er is geen inschakeling
           geschied.
ACTIE    : Controleer het specifieke MCC.
 
ALARM    : 500
ALARMTAG : L52QVX_ALM
ALARMTEXT: OLIE AFSCHEIDERS, GEEN MCC TERUGMELDING
OORZAAK  : Het inschakel commando is gegeven, maar er is geen inschakeling
           geschied.
ACTIE    : Controleer het specifieke MCC.
 
ALARM    : 501
ALARMTAG : L94TC
ALARMTEXT: KOPPELOMVORM WEIGERT LEEG TE LOPEN, ALARM
OORZAAK  : De solenoid drain klep weigert te openen.
ACTIE    : Probeer de solenoid te activeren en onderzoek het probleem.
 
ALARM    : 502
ALARMTAG : L94TO
ALARMTEXT: KOPPELOMVORM SOLENOID PROBLEEM
OORZAAK  : De solenoid drain klep positie fout. De klep heeft een onjuiste
           positie aangenomen. Probleem kan liggen bij eindschakelaars en
           solenoid.
ACTIE    : Probeer de solenoid en eindschakelaars te activeren en onderzoek
           het probleem.
 
ALARM    : 503
ALARMTAG : L49HQ_ALM
ALARMTEXT: HULP HYDR POMP, NIET OPERATIONEEL
OORZAAK  : De motor is  niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan.
 
ALARM    : 504
ALARMTAG : L49HGH_ALM
ALARMTEXT: GEN/OPW. STILSTAND VERWARMING NIET PARAAT
OORZAAK  : Stilstands verwarming is niet klaar voor bedrijf.
ACTIE    : Controleer op het MCC of deze is ingeschakeld controleer tevens
           de werkschakelaar.
 
ALARM    : 505
ALARMTAG : L49QTH_ALM
ALARMTEXT: TURBINE SMEEROLIE VERWARMING NIET PARAAT
ACTIE    : Controleer op het MCC of deze is ingeschakeld controleer tevens
           de werkschakelaar.
 




Alarm list for project ROCA 3                Page 24

ALARM    : 507
ALARMTAG : L45HH_ALM
ALARMTEXT: HOOG-HOOG GAS NIVEAU GEDETECTEERD
OORZAAK  : Er is binnen de omkasting een hoge concentratie gas gedetecteerd.
ACTIE    : Controleer de gas leidingen en kleppen op lekkages.
 
ALARM    : 508
ALARMTAG : L45HL_ALM
ALARMTEXT: HOOG GAS NIVEAU GEDETECTEERD
OORZAAK  : Er is een hoge concentratie gekonstateerd in het gas kompartiment
           of in het inlaat kanaal.
ACTIE    : Ga op zoek naar gas lekkage.
 
ALARM    : 512
ALARMTAG : L30BTA11_ALM
ALARMTEXT: GEN.LAGER 1 T1
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 513
ALARMTAG : L30BTA12_ALM
ALARMTEXT: GEN.LAGER 1 T2
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 514
ALARMTAG : L30BTA13_ALM
ALARMTEXT: GEN.LAGER 2 T1
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 515
ALARMTAG : L30BTA14_ALM
ALARMTEXT: GEN.LAGER 2 T2
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 516
ALARMTAG : L30BTA15_ALM
ALARMTEXT: OPW.LAGER T1
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 518
ALARMTAG : L30BTA16_ALM
ALARMTEXT: OPW.LAGER T2
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 519
ALARMTAG : L30BTA17_ALM
ALARMTEXT: STARTMOTOR LAGER NAZ
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 520
ALARMTAG : L71WGA_ALM
ALARMTEXT: VLOEISTOF IN GENERATOR ALARM
OORZAAK  : Er is vloeistof met de niveau schakelaars gedetecteerd binnen de
           generator.
ACTIE    : Controleer de vloeistof en controleer de koelerbanken op lekkages.
 
ALARM    : 521
ALARMTAG : L52HGH_ALM
ALARMTEXT: GEN/OPW. STILST. VERWARM., GEEN TERUGMELDING VAN MCC
OORZAAK  : De generator stilstands verwarming geeft geen terugmelding van
           de in stand.
ACTIE    : Ga MCC controleren.
 




Alarm list for project ROCA 3                Page 25

ALARM    : 522
ALARMTAG : L52QTH_ALM
ALARMTEXT: SMEEROLIE VERWARM., GEEN TERUGMELDING VAN MCC
OORZAAK  : De smeerolie verwarming geeft geen terugmelding van de in stand.
ACTIE    : Ga MCC controleren.
 
ALARM    : 523
ALARMTAG : L27PAN1_ALM
ALARMTEXT: DC SPANNING LADER #1 ONDERSPANNING
OORZAAK  : Gelijkspanning van batterij lader #1 laag, of lader uitgevallen.
ACTIE    : Batterij lader resetten of inschakelen.
 
ALARM    : 524
ALARMTAG : L27PAN2_ALM
ALARMTEXT: DC SPANNING LADER #2 ONDERSPANNING
OORZAAK  : Gelijkspanning van batterij lader #2 laag, of lader uitgevallen.
ACTIE    : Batterij lader resetten of inschakelen.
 
ALARM    : 525
ALARMTAG : L30BTA18_ALM
ALARMTEXT: STARTMOTOR LAGER AZ
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 526
ALARMTAG : L30GCV_ALM
ALARMTEXT: GCV VOLGT REFERENCE NIET
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 527
ALARMTAG : L30SRV_ALM
ALARMTEXT: SRV VOLGT REFERENCE NIET
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 528
ALARMTAG : LDTGET_ALM
ALARMTEXT: HOGE EXCITER TEMP. GEN BREAKER OPEN
OORZAAK  : Koeling van de exiter weg gevallen of over belast.
ACTIE    : Controleer het koelwater.
 
ALARM    : 529
ALARMTAG : L26GEF_ALM
ALARMTEXT: EXCITER RTD BUITEN HOGE LIMIET
OORZAAK  : RTD van de exiter koeling defect.
ACTIE    : RTD vervangen.
 
ALARM    : 530
ALARMTAG : L30AF10_ALM
ALARMTEXT: LOOP DEUR INLAAT LUCHT FILTER OPEN
OORZAAK  : Loop deur lucht filter staat open of een eindschakelaar
           is defekt.
ACTIE    : Deur sluiten of eindschakelaar repareren.
 
ALARM    : 531
ALARMTAG : L45INH1_ALM
ALARMTEXT: BLUSSING GEBLOKKEERD OP PANEEL BRANDMELDKAST
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 532
ALARMTAG : L45INH2_ALM
ALARMTEXT: OVERBRUGGING TRIP GT OP BRANDMELDKAST 'IN'
CAUSE    :
ACTION   :
 
ALARM    : 533
ALARMTAG : L45INH3_ALM
ALARMTEXT: BLUSSING GEBLOKKEERD BIJ GT (LOKAAL)
CAUSE    :
ACTION   :
 
Alarm list for project ROCA 3                Page 26

ALARM    : 545
ALARMTAG : L30PGVL_LALM
ALARMTEXT: PURGE FAULT AUTO LOWERING LOAD
OORZAAK  : Verkeerde stand van spoel klep neemt automatisch belasting van
           generator terug.
ACTIE    : Controleer klep en eindschakelaars.
 
ALARM    : 546
ALARMTAG : L86CBT_ALM
ALARMTEXT: COMPRES. AFBLAAS KLEP POS. PROBLEEM TRIP
OORZAAK  : Gedurende de start of stop cyclus zijn de compressor afblaas
           kleppen niet open gegaan. Dit wordt gedetecteerd door eindschake-
           laar 33CB-1,2. Om een compressor stall te voorkomen wordt een trip
           signaal gegenereerd.
ACTIE    : Controleer de werking van de compressor afblaas systeem.
           Een master reset is noodzakelijk om het alarm te resetten.
           Controleer de eindschakelaars en bekabeling.
 
ALARM    : 547
ALARMTAG : L28FSD_ALM
ALARMTEXT: SECONDAIRE VLAM DETECTOR PROBLEEM
OORZAAK  : Er is een probleem met de vlamdetectie in de secundaire zone.
ACTIE    : Controleer de functionaliteit van de vlambewaking.
 
ALARM    : 548
ALARMTAG : L30FX1_ALM
ALARMTEXT: PRIMAIRE ZONE WEIGERT VLAM TE VERLIEZEN
OORZAAK  : Er blijft vlam in de primaire zone.
ACTIE    : Controleer de splitter klep op positoie en reference.
 
ALARM    : 549
ALARMTAG : L94FX1
ALARMTEXT: WEIGERT SEC TRANSF MODE TE VERLATEN TRIP
OORZAAK  : Er vindt geen overgang plaats naar de premix mode.
ACTIE    : Onderzoek de reden van deze wijgering. Ga na of de
           verschillende kleppen binnen hun werkgebied opereren.
 
ALARM    : 550
ALARMTAG : L83LLEXT_ALM
ALARMTEXT: EXT. LEAN-LEAN MODE HOGE EMISSIES
OORZAAK  : Er heeft een "Flash Back" plaatsgevonden en de machine is van
           premix naar lean lean gegaan. Of men heeft er bewust voor gekozen.
           Er zijn hogere NOx emissies te verwachten.
ACTIE    : Onderzoek de reden van de flash back. Ga terug naar de normale
           lean lean mode en verhoog de belasting tot dat men weer in premix
           is.
 
ALARM    : 551
ALARMTAG : L30FX2_ALM
ALARMTEXT: WEIGERT PRIM ZONE TE HERONTSTEKEN ALARM
OORZAAK  : De onstekingstrafo's werken niet of er komt teweinig gas in de
           primaire zone.
ACTIE    : Controleer de werking van de trafo's en of de splitter klep binnen
           zijn bereik ligt.
 
ALARM    : 552
ALARMTAG : L94FX2
ALARMTEXT: WEIGERT PRIM ZONE TE HERONTSTEKEN TRIP
OORZAAK  : De onstekingstrafo's werken niet of er komt teweinig gas in de
           primaire zone.
ACTIE    : Controleer de werking van de trafo's en of de splitter klep binnen
           zijn bereik ligt.
 
ALARM    : 553
ALARMTAG : L30FX3_ALM
ALARMTEXT: WEIGERT HERONTSTEK. PRIM,IN SEC L.R.-AL
OORZAAK  : De onstekingstrafo's werken niet of er komt te weinig gas in de
           primaire zone.
ACTIE    : Controleer de werking van de trafo's en of de splitter klep binnen
           zijn bereik ligt.
 


Alarm list for project ROCA 3                Page 27

ALARM    : 554
ALARMTAG : L94FX3
ALARMTEXT: WEIGERT HERONTSTEK. PRIM,IN SEC L.R.-TRP
OORZAAK  : De onstekingstrafo's werken niet of er komt te weinig gas in de
           primaire zone.
ACTIE    : Controleer de werking van de trafo's en of de splitter klep binnen
           zijn bereik ligt.
 
ALARM    : 555
ALARMTAG : L30PGTO_ALM
ALARMTEXT: GAS XFER VENT LUCHT KLEP WEIGERT TE SLUITEN
OORZAAK  : De spoel kleppen van de transfer leiding weigert te sluiten,
           probleem kan de solenoid klep zijn of de eindschakelaars.
ACTIE    : Controleer de functionaliteit van de klep en de eindschakelaars.
 
ALARM    : 556
ALARMTAG : L30PGTC_ALM
ALARMTEXT: GAS XFER VENT LUCHT KLEP WEIGERT TE OPEN
OORZAAK  : De spoel kleppen van de transfer leiding weigert te sluiten,
           probleem kan de solenoid klep zijn of de eindschakelaars.
ACTIE    : Controleer de functionaliteit van de klep en de eindschakelaars.
 
ALARM    : 557
ALARMTAG : L63PG2H_ALM
ALARMTEXT: GAS TRANSFER VENT LUCHT SYS. HOGE DRUK
OORZAAK  : Er is hoge druk geconstateerd in het lucht purge systeem van de
           transferklep. De oorzaak kan een slecht openende ventilatie klep
           zijn of een slecht sluitende toe en afvoer leiding.
ACTIE    : Kontroleer de klep werking en eindschakelaars met bekabeling.
           Kontroleer de werking van de druk schakelaar.
 
ALARM    : 558
ALARMTAG : L28FPDON
ALARMTEXT: PRIMAIRE VLAM DETECTOR AAN
OORZAAK  : Er is vlam gedetecteerd in het primaire verbrandingsgedeelte
           terwijl die eigenijk niet verwacht in deze bedrijfsconditie.
ACTIE    : Controleer de gas klep standen en eventuele oorzaak van de
           "Flash back". Splitter klep scedule etc.
 
ALARM    : 559
ALARMTAG : L26CRSA_ALM
ALARMTEXT: STARTMOTOR STATOR WINDING TEMP HOOG ALARM
OORZAAK  : Er zijn hoge winding temperaturen geconstateerd op de startmotor.
           Hoogstwaarschijnlijk een gebrek aan koeling of overbelasting.
ACTIE    : Controleer de koeling van de startmotor.
 
ALARM    : 560
ALARMTAG : L26CRST_ALM
ALARMTEXT: STARTMOTOR STATOR WINDING TEMP HOOG TRIP
OORZAAK  : Er zijn hoge winding temperaturen geconstateerd op de startmotor.
           Hoogstwaarschijnlijk een gebrek aan koeling of overbelasting.
ACTIE    : Controleer de koeling van de startmotor.
 
ALARM    : 561
ALARMTAG : L3BHNF_ALM
ALARMTEXT: GEEN INLAAT LUCHT FLOW GEDETECTEERD
OORZAAK  : Er vindt geen temperatuurs verhoging plaats tussen CTIF en CTBH.
           waaruit de conclusie wordt getrokken dat de inlet bleed heating
           niet werkt.
ACTIE    : Controleer het gehele bleed heat systeem.
 
ALARM    : 564
ALARMTAG : L3BHFA_ALM
ALARMTEXT: AFBLAAS VERW. KLEP POSITIE PROBLEEM
OORZAAK  : De positie van de klep is onjuist.
ACTIE    : Bekijk de functionaliteit van de klep en controleer de
           eindschakelaars en bekabeling.
 





Alarm list for project ROCA 3                Page 28

ALARM    : 565
ALARMTAG : L3BHFT_ALM
ALARMTEXT: AFBLAAS VERW. NIET OPERATIONEEL OPEN IGV
OORZAAK  : Er vindt geen temperatuurs verhoging plaats tussen CTIF en CTBH.
           waaruit de conclusie wordt getrokken dat de inlet bleed heating
           niet werkt.
ACTIE    : Controleer het gehele bleed heat systeem.
 
ALARM    : 566
ALARMTAG : L63QV1_ALM
ALARMTEXT: SMEEROLIE TANK LAGE VERSCHIL DRUK ALM.
OORZAAK  : Olie demister 88QV-1 werkt niet naar behoren.
ACTIE    : Controleer de oil demister.
 
ALARM    : 567
ALARMTAG : L86TAI
ALARMTEXT: HOGE OMGEVINGSTEMP VERSCHIL, ALARM
OORZAAK  : Er is een hoog verschil geconstateerd tussen thermokoppels (CTBH)
           en de weerstandsmeting (ATID).
ACTIE    : Controleer de functionaliteit en bekabeling.
 
ALARM    : 568
ALARMTAG : L2TV_ALM
ALARMTEXT: SPOEL TIMER OVER LIMIET, ALARM
OORZAAK  : De spoel tijd duurt langer dan verwacht. De gas turbine is hoogst
           waarschijnlijk tijdens het spoelen onder 14HM gekomen.
ACTIE    : Controleer het toerental en variaties hierop van de Gas turbine.
           Controleer de stand van de vloeistof koppeling, en start motor MCC.
 
ALARM    : 569
ALARMTAG : L63GN1_TRB
ALARMTEXT: 63GN VERSCHIL DRUK SCHAK. PROBLEEM
OORZAAK  : De verschildrukschakelaar geeft een onjuiste stand aan.
ACTIE    : Controleer de verschil druk schakelaar op zijn goede werking.
 
ALARM    : 570
ALARMTAG : L33FG1_TRB
ALARMTEXT: GAS STOPKLEP POSITIE FOUT
OORZAAK  : De eindschakelaar geeft een onjuiste stand aan.
ACTIE    : Controleer de eindschakelaar op zijn goede werking.
 
ALARM    : 571
ALARMTAG : L3_ISL_ALM
ALARMTEXT: EENHEID IN EILAND BEDRIJF
OORZAAK  : Er is eiland bedrijf geconstateerd.
ACTIE    : Afhankelijk van bedrijfsvoering
 
ALARM    : 572
ALARMTAG : L52HQR_ALM
ALARMTEXT: AUX. HYDR. POMP, GEEN TERUGMELDING VAN MCC
OORZAAK  : Het inschakel commando is gegeven, maar er is geen inschakeling
           geschied.
ACTIE    : Controleer het specifieke MCC.
 
ALARM    : 573
ALARMTAG : L63VLL_ALM
ALARMTEXT: LAGE VERSCHIL DRUK OVER GAS COMP VENT.
OORZAAK  : Er is een lage verschil druk geconstateerd tussen gas compartiment
           en de omgevingslucht. De oorzaak kan een slecht werkende ventilator
           of een brandluik in een verkeerde positie.
ACTIE    : Controleer de ventilatie en brandluik positie.
 
ALARM    : 574
ALARMTAG : L52VL_ALM
ALARMTEXT: GAS COMP. VENT., GEEN TERUGMELDING VAN MCC
OORZAAK  : Het inschakel commando is gegeven, maar er is geen inschakeling
           geschied.
ACTIE    : Controleer het specifieke MCC.
 




Alarm list for project ROCA 3                Page 29

ALARM    : 575
ALARMTAG : L49VL1_ALM
ALARMTEXT: GAS COMP. VENT. NIET OPERATIONEEL
OORZAAK  : De ventilator is niet klaar voor bedrijf,
           dit kan veroorzaakt zijn door een overbelasting of een uit
           stand op het MCC.
ACTIE    : Controleer op het MCC of er zich een overbelasting heeft
           voorgedaan, zoja achterhaal de reden hiervan.
 
