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Wijzigingsformulier betreffende opnieuw aanbesteed werk “Vervangen fiets- en voetgangersbruggen gemeente Nissewaard” met het kenmerk CZINK19-10-28.


Offerteaanvraag CZINK19-10-28 van 24 februari 2022

· Paragraaf 2.5 Overeenkomst
Ingangsdatum overeenkomst wordt 01 september 2022.

· Paragraaf 3.5 Planning
Planning is aangepast.

· Paragraaf 3.12 Gestanddoeningstermijn
Aangepast van 12 maanden naar 50 dagen. 

· Paragraaf 4.2.3. Kerncompetentie inclusief bijlage I
Hout in plaats van Composiet

· Paragraaf 4.8 Gunningscriterium 4. Uitvoeringsplanning
Montage houten dek in plaats van een GVK dek

· Paragraaf 4.11 Gunningscriterium 6. Circulair materiaalgebruik
GVK dekplanken is vervangen door houten dekplanken. 

Bijlage A Vraagspecificatie

· Paragraaf 1.3 Algemene gegevens
· Houten planken in plaats van vezel versterkte kunststof plankelementen 

· Paragraaf 1.5 Tijdsbepaling
· Twee jaar na opdracht in plaats van 31 december 2023

· Paragraaf 1.8 Werkzaamheden
· Leveren en aanbrengen gripstrips in plaats van slijtlagen

· Paragraaf 2.3 Technische eisen
· Vervallen eis NEN-EN-ISO 1461 ‘Specificaties thermisch verzonken deklagen’
· Vervallen CUR-Aanbeveling 96 ‘Vezelversterkte kunststoffen in civiele draagconstructies’

· Paragraaf 2.4.4 Indexering
· Halfjaarlijkse indexering in plaats van geen indexering de eerste twee jaar.

· Paragraaf 2.4.12 Verzekeringen
· A.V.B. verzekerd bedrag € 3.000.000 in plaats van € 2.500.000

· Paragraaf 2.4.36 Garantie
· Leveren en aanbrengen gripstrips in plaats van slijtlagen
· Toevoegen: leveren en aanbrengen houten dekplanken

· Paragraaf 3.1.1 Algemene eisen
· Houten dekplanken in plaats van GVK-brugdekconstructies (GVK = Glasvezel Versterkt Kunststof)

· Paragraaf 3.1.3 Technische eisen, Hoofddraagconstructies
· EDPM folie in plaats van EPDM band 

· Paragraaf 3.1.3 Technische eisen, GVK-dekconstructies
· Geheel vervangen door Houten dekconstructies

· Paragraaf 3.1.3 Technische eisen, Conserveringen en slijtlagen
·  Geheel vervangen door gripstrips

· Paragraaf 3.1.3 Technische eisen, Verbindingen, bevestigingsmiddelen en verankeringen
· Tekstueel aangepast

· Paragraaf 3.1.3 Technische eisen, Specifieke aanvullende eisen per kunstwerk
· 3 bruggen toegevoegd in verband met aanbrengen van extra gripstrips

· Paragraaf 3.2 Opstellen slijtlaag- en conserveringsadviezen
· Leveren en aanbrengen gripstrips op houten dekplanken in plaats van slijtlagen op de GVK-dekconstructies

· Paragraaf 3.2.3 Technische eisen
· Toe te passen gripstrips in plaats van toe te passen slijtlaagsystemen

· Paragraaf 3.3 Verwijderen en afvoeren bestaande constructies
· Toegevoegde verwijzingen naar enkele wettelijke voorschriften hoe om te gaan met vrijgekomen materialen.

· Paragraaf 3.4 Leveren en aanbrengen slijtlagen
· Leveren en aanbrengen safe grip op houten dekplank in plaats van leveren en aanbrengen slijtlagen op de nieuwe GVK-dekconstructies.

· Paragraaf 3.4.1 Algemene eisen
· Tekstuele wijziging

· Paragraaf 3.4.3 Technische eisen
· Eisen anders geformuleerd naar aanleiding van gripstrips in plaats van slijtlagen

· Paragraaf 3.6 Leveren en aanbrengen nieuwe fiets-/voetgangersbrug
· Houten dekplanken in plaats van GVK-brugdekconstructies

· Paragraaf 3.6.4 Uitvoeringeisen
· Diverse wijzigingen naar aanleiding van toepassen hout in plaats van GVK
· EDPM band
· Azobé schroefrib


· Paragraaf 3.9 Bijkomende werkzaamheden
· 3 bruggen toegevoegd in verband met extra gripstrips

· Paragraaf 4.1. Uitgaven stelpost
Toevoegen:
· Leveren en aanbrengen diamantkoppaal

Bijlage 7. voorontwerp

· Bijlage 7, Tekening Spij. 127-038 
· Dek-constructies en leuningwerken, wijziging B
· Extra details toegevoegd
· Diverse dikte planken, 45 en/of 75 mm

Bijlage B2 Specificatie van de inschrijfsom

· Alle bruggen
· Leveren en aanbrengen gripstrips in plaats van slijtlaag
· Leveren en aanbrengen houten in plaats van een GVK-dekconstructie 
· Dikte planken 45 en/of 75 mm
· Diamantkoppalen toegevoegd aan stelpost

Bijlage 1.6 is komen te vervallen.
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