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Prijzenblad & Optielijst
De hierna te noemen inschrijver(s)/deelnemers:

gevestigd te -----------------------------------------------------------------------------------------------
verklaart (verklaren) door ondertekening van dit document:
- overeen te komen om gedurende de betreffende periode de tankautospuiten te leveren conform de bepalingen, eisen, voorwaarden en gegevens van het Beschrijvend document “Leveren tankautospuiten” inclusief bijlagen (met name het “Programma van Eisen”, bijlage 2) met inachtneming van de (eventuele) Nota(‘s) van Inlichtingen tegen de, op de hierna volgende staat, ingevulde prijzen per eenheid exclusief- en inclusief btw.

	Omschrijving
	Eenheid
	Prijs per eenheid excl. btw.
	Prijs per eenheid incl. btw.

	

	Leveren tankautospuit

	Het -turnkey volledig naar behoren werkend en bedrijfsklaar conform de gestelde eisen in het PvE ”Levering Tankautospuiten” – op afroep en naar behoefte leveren van tankautopuiten.

	1 stuks
	€
	€

	

	Optielijst

	Het leveren, inbouwen en bedrijfsklaar opleveren van een Ultra Hoge Druk Blussysteem.
(Cobra / Coolfire / Pyrolance o.i.d.) in bovengenoemde tankautospuit

	1 stuks
	€
	€

	T.b.v. van de hierboven genoemde tankautospuit, het leveren van een laptop met diagnosevoorziening inclusief training voor 6 medewerkers van de opdrachtgever. 

	1 stuks
	€
	€

	Het leveren, opbouwen en bedrijfsklaar opleveren van een niet handbediende, telescoperende lichtmast t.b.v. de hierboven genoemde tankautospuit. Op de lichtmast zijn twee, kantelbare, 24 V, minimaal 20.000 lummen LED schijnwerpers gemonteerd. De mast is tot minimaal 5 m boven het maaiveld uitschuifbaar en kan op elke uitgeschoven hoogte blijven staan. De lichtmast is voorzien van een condensaftap. De posities van de schijnwerpers op de mast zijn handbediend instelbaar. De mast is minimaal 355 graden draaibaar. Het geheel is zonder voorzieningen bestand tegen minimaal windkracht 6 Beaufort. De schijnwerpers op de masten zijn bij volledig ingeschoven mast gefixeerd, waarbij de fixatie zo is uitgevoerd, dat tijdens het inpakken geen beschadigingen kunnen ontstaan. Het niet volledig ingepakt zijn van de lichtmast wordt gesignaleerd door een optisch en akoestisch signaal, in de bestuurderscabine, bij het lossen van de parkeerrem. In ingeschoven toestand bevinden de lampen zich van voor- en achteraf gezien binnen de contouren van de voertuig opbouw.
	1 stuks
	€
	€



U dient voor alle hierboven gevraagde eenheden een prijs op te geven op straffe van uitsluiting van deelname aan deze aanbesteding.
Gedaan te -------------------------------------, de --------------------------20-----
De inschrijver(s),
----------------------------------------------------------------------------------(naam + handtekening)
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