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1.	KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN ONDERHOUD VAN TECHNISCHE INSTALLATIES (als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)

1.1.	Omschrijving van het onderhoud 

1.1.1.	Het onderhoud bestaat uit het preventieve- en correctieve onderhoud van roostergoedinstallaties en schroefpersen

1.1.2.	Adres/ligging van de installaties:

Gehele beheergebied van waterschap Hollandse Delta


[image: Een geografische kaart waarop het werkgebied van waterschap Hollandse Delta wordt weergegeven]











	RWZI Piershil
	Nieuw Piershilseweg 2, 3264 LC Piershil

	RWZI Oud Beijerland
	Röntgenstraat 20, 3261 LK Oud Beijerland

	RWZI Hoogvliet
	Venkelweg 65, 3193 KA Hoogvliet

	RWZI Numansdorp
	Molendijk 39, 3281 LT Numansdorp

	RWZI Zwijndrecht
	Veerweg 51, 3336 LM Zwijndrecht

	RWZI Dordrecht
	Baanhoekweg 38, 3313 LA Dordrecht

	RWZI Heenvliet
	Oost Kanaaldijk 3, 3218 LE Heenvliet

	RWZI Oostvoorne
	Scheitweekseweg 1, 3233 LT Oost Voorne

	RWZI Spijkenisse
	Papendijk 4, 3207 LD Spijkenisse

	RWZI Barendrecht
	Achterzeedijk, 2992 SC Barendrecht

	RWZI Ridderkerk
	Havenkanaal 18, 2984 BP Ridderkerk

	RWZI Strijen
	Sportlaan 30, 3291 TV Strijen

	RWZI Den Bommel
	Groenedijk 2, 3258 LM Den Bommel

	RWZI Goedereede
	Teuntjesweg 2, 3252 LN Goedereede

	RWZI Hellevoetsluis
	Carrouselweg 1, 3225 LN Hellevoetsluis

	RWZI Middelharnis
	Westhavendijk 11, 3241 LP Middelharnis

	RWZI Ooltgensplaat
	Rode Sluisweg 1, 3257 LW Ooltgensplaat

	RWZI Oude Tonge
	Zuiderlandsezeedijk 4, 3255 LV Oude Tonge

	RWZI Rozenburg
	Boulevard 12







1.2.	Namen en adressen van de betrokken partijen

1.2.1.	Opdrachtgever(s)

Naam	: waterschap Hollandse Delta
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK Contactpersoon	: college van dijkgraaf heemraden Telefoon	: 088-9743000
E-mail adres	: info@wshd.nl

1.2.2.	Ontwerpende partij(en)

Naam	: waterschap Hollandse Delta
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK
Contactpersoon	: Afdelingshoofd Zuiveren en onderhoud
Telefoon	: 088-9743000
E-mail adres	: n.t.b.

1.2.3.	Uitvoerende partij(en)

Naam	: In te vullen na gunning
Adres	: .....
Postcode/plaats	: .....  .....
Contactpersoon	: .....
Telefoon	: .....
E-mail adres	: .....

1.2.4.	Coördinator(en) Ontwerpfase

Naam	: waterschap Hollandse Delta
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK 
Contactpersoon	: Contractmanager Zuiveren en onderhoud
Telefoon	: n.t.b.
E-mail adres	: n.t.b.

1.2.5.	Coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam	: Opdrachtnemer; in te vullen na gunning... 
Adres	: ..... 
Postcode/plaats	: ..... ..... 
Contactpersoon	: ..... 
Telefoon	: .....
E-mail adres	: .....




1.3.	Planning en uitvoeringsgegevens

1.3.1.	Geplande aanvangsdatum van de onderhoudswerkzaamheden

Bekend na gunning

1.3.2.	Geplande onderhoudstermijn

Bekend na gunning


1.3.3.	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de locatie van de installaties aanwezig zal zijn

Maximaal 5 werknemers


1.3.4.	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de locatie van de installaties

Bekend na gunning


1.3.5.	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen

Bekend na gunning


1.4.	Datum van kennisgeving
....


1.5.	Handtekening opdrachtgever





















1 Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de Inspectie SZW indien de geraamde tijdsduur van het werkzaamheden meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de locatie of indien met de werkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.




1.6.	Postadres Inspectie SZW

De Inspectie SZW heeft één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moesten werkgevers en werknemers hiervoor bij de regiokantoren zijn. Werkgevers en werknemers kunnen nu gebruikmaken van een gratis telefoonnummer en van digitale formulieren op de website van de Inspectie SZW. Het is daardoor voor werkgevers, werknemers en burgers makkelijker om contact te leggen met de Inspectie SZW.
De gegevens van de Inspectie SZW zijn: Postadres:	Inspectie SZW
Postbus:		90801
Postcode:		2509 LV
Plaats:		Den Haag

E-mail:		www.inspectieszw.nl (klik contact en doorklikken naar online contactformulier)
Telefoon:		0800 - 5151
Internet:		www.inspectieszw.nl (voor meldingen etc. doorklikken naar ‘digitale formulieren')




2.	VEILIGHEIDS, GEZONDHEIDS- en MILIEUPLAN (ONTWERP)

2.1.	Inleiding

Dit VGM-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids, Gezondheids- en Milieuplan.


2.2.	Beschrijving van de dienstverlening

Dit VGM-plan is van toepassing op alle onderhoudswerkzaamheden aan roostergoed- en schroefpersinstallaties. 
De werkzaamheden zijn beschreven in de aanbestedingsleidraad en de raamovereenkomst : 
Bekend na gunning


Adres/ligging van de installaties:
In het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta. Adressen staan vermeld in paragraaf 1.1.2



2.3.	Bij de totstandkoming betrokken partijen

2.3.1.	Opdrachtgever(s)

Naam	: waterschap Hollandse Delta
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK
Contactpersoon	: college van dijkgraaf en heemraden
Telefoon	: 088-9743000
E-mail adres	: info@wshd.nl


2.3.2.	Niet van toepassing


2.3.3.	Toezicht en directie/projectmanagement

Naam	: waterschap Hollandse Delta
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RODDERKERK
Contactpersoon	: Contractmanager afd. Zuiveren en onderhoud
Telefoon	: n.t.b.
E-mail adres	: n.t.b.




2.3.4.	Uitvoerende partij

2.3.4.1.	Onderhoud..

Naam	: Bekend na gunning 
Adres	: .....
Postcode/plaats	: ..... ….
Contactpersoon	: .....
Telefoon	: .....
E-mail adres	: .....







2.4.	Coördinatie

2.4.1.	Ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:
Naam	: waterschap Hollandse Delta
Adres	: Handelsweg 100
Postcode/plaats	: 2988 DC RIDDERKERK
Contactpersoon	: Projectmanager
Telefoon	: n.b.t.
E-mail adres	: n.b.t.




2.4.2.	Uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM-coördinatie), zoals bedoeld in artikel
2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de opdrachtnemer.

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van de raamovereenkomst voor het onderhoud



2.5.	Inventarisatie van (bijzondere) risico's
In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.
Ten aanzien van het onderhoud  worden de bijzondere
veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.
Indien volgens een post in het programma van eisen de nadere invulling van uitvoeringstaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de opdrachtnemer wordt gelaten, wordt van de opdrachtnemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de opdrachtnemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de opdrachtnemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".

2.5.1.




Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

	Activiteit/
productietaak
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Suggestie

	Opruimingswerk
	Lichamelijk letsel
	Werken op hoogte
Materieel/werkverkeer
Verkeer
Vallende bomen en takken
Verwerken vrijkomende takken m.b.v. hakselaar
	Werkinstructie opvolgen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
Borgingsvoorzieningen toepassen
Verkeersmaatregelen toepassen

	Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden
	Lichamelijk letsel
Biologische agentia
Inwerking treden machine

	Uitvoering werkzaamheden
Werken op RWZI
Werken aan in werking zijnde machine

	Werkinstructie opvolgen/ toolbox bijwonen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
Hygiëne toepassen
Borgingsvoorzieningen toepassen
Gebruik maken arbocatalogus Waterschappen deel 5

	Reinigen kelderroostergoed-machine
	Lichamelijk letsel
Bedwelming
Explosiegevaar
Verdrinken
	Werken in besloten ruimte
Vrijkomende gassen en dampen
Werken in/binnen beperkte ruimte
Werken op hoogte
Plotseling toetredend water
Materieel/werkverkeer
Verkeer
	Werkinstructie opvolgen/ toolbox bijwonen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
Borgingsvoorzieningen toepassen
Neerslag controleren
Zuurstof, explosiegevaar, gevaarlijke gassen meten
Ventilatie toepassen
Gebruik maken arbocatalogus Waterschappen deel 2

	Ter beschikking stellen werknemers




	Lichamelijk letsel
Verdrinken



	Werken op hoogte
Werken langs/op water
Materieel/werkverkeer
Verkeer

	Werkinstructie opvolgen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Borgingsvoorzieningen toepassen
Reddingsattributen gebruiken
Verkeersmaatregelen toepassen

	Ter beschikking stellen materieel



	Lichamelijk letsel



	Werken op hoogte
Werken langs/op water
Materieel/werkverkeer
Verkeer
	Werkinstructie opvolgen
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
Borgingsvoorzieningen toepassen
Reddingsattributen gebruiken
Verkeersmaatregelen toepassen

	Verkeersmaatregelen ter plaatse van overslaglocaties en transportroutes

	Lichamelijk letsel



	Verkeer
Materieel/werkverkeer


	Werken conform voorschriften C.R.O.W. publicatie 96 B

	[bookmark: Text55]     [footnoteRef:1] [1:  Indien Aannemer vanuit de omgeving nog aanvullende risico’s identificeert dienen deze in het VGM-plan (uitvoering) aangevuld te worden.] 


	[bookmark: Text56]     
	[bookmark: Text57]     
	[bookmark: Text58]     














2.5.2.	Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de onderhoudslocatie

	Omgevingsfactor
	Activiteit
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Suggestie

	Verkeerswegen
	
	Overrijdingen
Aanrijdingen
Aandoening aan de luchtwegen
Gehoorbeschadigingen
	
	

	Hoog- en laagspanningskabels
	
	Elektrocutie
	
	

	Gas- en olieleidingen
	
	Ontploffingen
	
	

	Kabels en leidingen
	
	Elektrocutie
Ontploffingen
	
	

	Water- en bodem- verontreinigingen
	
	Vergiftigingen
Huidaandoeningen
Lichamelijk letsel
	
	

	Wegen
	
	Overrijdingen
Aanrijdingen
Aandoening aan de luchtwegen
Gehoorbeschadigingen
	
	

	Werken op / in het water
	
	Verdrinking
	
	

	Overig
	
	Biologische Agenttia;
Ziekte van Lyme
Eikenprocessierups
Botulisme
Ziekte van Weil
	
	




2.5.3.	Toetsing Veiligheids, Gezondheids- en milieugevaren door deskundige

Getoetst	: ja / nee
Zo ja, door	: ...........
Verklaring afgegeven	: ja / nee
Datum	: .........
Opmerkingen	: .........




3.	VGM-DOSSIER


3.1.	Omschrijving van de werkzaamheden

Dit VGM-dossier is van toepassing op alle onderhoudswerkzaamheden aan roostergoed- en schroefpersinstallaties.


3.2.	Organisatie en fasering van de werkzaamheden

3.2.1.	Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

	Opdrachtnemer /
	Uit te voeren
	1e verantwoordelijke op het werk
	Start / einde

	uitvoeringscoördinator
	werkzaamheden
	werk (aanspreekpunt)
	werkzaamheden

	Naam:
Adres:
	
	Naam:
Functie:
	

	Onderaannemers /
Zelfstandigen
	Uit te voeren werkzaamheden
	1e verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt)
	Start / einde werkzaamheden

	Naam:
Adres:
	
	Naam:
Functie:
	

	Naam:
Adres:
	
	Naam:
Functie:
	

	Naam:
Adres:
	
	Naam:
Functie:
	

	Naam:
Adres:
	
	Naam:
Functie:
	

	Naam:
Adres:
	
	Naam:
Functie:
	

	Naam:
Adres:
	
	Naam:
Functie
	





	Deelwerken
	Bedrijf
	Tijd --->

	
	
	




3.2.3.	Taken en bevoegdheden op onderhoudslocatie

	Functionaris
	Naam
	Taken
	Bevoegdheden

	VGM-coördinator ontwerpfase
	Te bepalen na guning
	· coördineren van het ontwerpproces met betrekking tot arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase
· opstellen VGM-plan in de ontwerpfase
· opstellen VGM-dossier (met technische kenmerken die van belang zijn tijdens de gebruiksfase (voor toekomstig onderhoud en schoonmaak)
	Te bepalen na gunning

	VGM-coördinator uitvoeringsfase
	Te bepalen na guning
	· coördineren van maatregelen die door de verschillende werkgevers en zelfstandigen worden genomen
· regelen van samenwerking tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers
· coördineren van voorlichting werknemers
· zorgen dat alleen bevoegde personen op de locaties kunnen komen
· actueel houden of maken VGM plan 
· indien nodig aanpassen van het door de VGM-coördinator ontwerpfase aangeleverde V&G dossier
	Te bepalen na gunning

	Uitvoerende partij (verantw.voor VGM- uitvoeringscoördinatie)
	Te bepalen na guning
	Te bepalen na gunning
	Te bepalen na gunning

	Afdelingshoofd Zuiveren en onderhoud
	Te bepalen na guning
	Te bepalen na gunning
	Te bepalen na gunning

	Contractmanager Zuiveren en onderhoud
	Te bepalen na guning
	Te bepalen na gunning
	Te bepalen na gunning

	Overige:
	
	
	






3.4.	Samenwerking en overleg met de werknemers

3.4.1.	Overleg en voorlichting / instructie werknemers

	Geplande
datum
	Overleg / voorlichting /
	Aan / met wie
	Waarover 1
	Uitgevoerd
	Afspraken

	
	instructie door:
	
	
	
	/ acties 2

	
	
	
	
	Ja
	Nee
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



1 Bijvoorbeeld:
- overleg over VGM-aspecten op de werklocatie
- voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.h.v. VGM-plan)
- taakgerichte voorlichting
- specifieke instructiebijeenkomsten

2 Afspraken en maatregelen, die opgenomen moeten worden in onderdeel 5 en 6 van het VGM-plan
Bijvoorbeeld:
- acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico's
- acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades




3.5.	Risico's en maatregelen / voorzieningen


Onderhoudswerkzaamheden
	Activiteit /
	Nr programma van eisen 
	Arborisico1
	Risico-
	Maatregel /
	Aangebracht
	In stand
	Toezicht /

	productie- taak
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	oorzaak2
	voorziening
	door
	gehouden door
	rapportage door

	Onderhouds-werkzaam-hedenheden
	
	
	
	
	
	
	







3.6.	Onderhoudslocatievoorzieningen

3.6.1.	Onderhoudslocatievoorzieningen en -regels

3.6.1.1.	Onderhoudslocatievoorzieningen (niet uitputtend)

	Collectieve voorzieningen
	Gebruikers
	Instandhouding
	Toezicht / rapportage

	
	
	door
	door

	Verkeersvoorzieningen en maatregelen conform CROW 96b.

Overleg/overeenstemming met wegbeheerder(s), hulpdiensten en streekvervoer
	Allen
	Wegbeheerder
	V&G-co uit

	Vluchtwegen
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Hekken, afzettingen
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Sanitaire voorzieningen
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Schaft- en kleed- voorzieningen
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Gasvoorzieningen
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Bouwelektra; bij natte omstandigheden (in of bij water of in vochtige ruimten) extra maatregelen treffen en werken met b.v. accugereedschappen,
-laagspanning,-scheidingstrafo, of werken met lucht-gedreven gereedschappen
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Hijskranen
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Overig materieel
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Blusmiddelen
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Beschermings- /
beveiligingsmiddelen
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	EHBO-voorzieningen
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Afvalscheiding / opslag
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Mededelingenbord
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG

	Overige: keuringen; hijs, hef- en klimmiddelen dienen aantoonbaar (goed)gekeurd te zijn
	Allen
	V&G-co uit
	V&G-co uit/OG



V&G-co uit = V&G-coördinator uitvoeringsfase

OG  = Opdrachtgever

3.6.2.	Onderhoudslocatieregels

3.6.2.1.	Onderhoudslocatieregels



3.7.	Rapportage en evaluaties (facultatief)

3.7.1.	Rapportage en evaluatie (optie)

	Onderwerp
	Datum
	Rapportage
	Rapportage
	Te ondernemen
	Uitgevoerd door

	
	
	aan
	door
	acties
	/ datum

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




3.8.	Technische specificaties


3.9.	Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase


3.10.	Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie


3.11.	Bijlagen bij het veiligheids, gezondheids- en milieudossier

3.11.1.	Procedures bij ongevallen (verplicht)
Ongevallen en incidenten (Arbo en Milieu) dienen zo spoedig als mogelijk gemeld te worden bij de opdrachtgever

3.11.2.	Alarmregeling

3.11.3.	Bedrijfshulpverlening (verplicht)

3.11.4.	Verkeersregels

3.11.5.	Toegangsregeling (verplicht)

3.11.6.	Vergunningen

3.11.7.	Aanwezig voorlichtingsmateriaal

3.11.8.	Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)

3.11.9.	Overige





4.	BIJLAGEN.





4.2.	Bijlage 2  Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase


4.3.	Bijlage 3  Hulpblad risico-inventarisatie en -evaluatie.
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BIJLAGE 1

CHECKLIST IDENTIFICATIE VAN RISICO'S IN DE ONDERHOUDSFASE


ONDERHOUDSLOCATIE INRICHTING
(Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn)

	Stabiliteit en stevigheid:
· materiaal en materieel stabiliseren;
· werken op oppervlakken met onvoldoende draagkracht.

	Installaties voor energiedistributie
· elektrocutie; brand; explosie.
· veiligheid opstelling en toegangsregeling en deskundigheid.

	Vluchtroutes en nooduitgangen
· vrij van obstakels en kortste route
· snelle evacuatie mogelijk
· afgestemd op maximaal aantal aanwezige personen
· markering
· noodverlichting

	Brandmelding en -bestrijding
· voldoende middelen en alarmsystemen
· controle en onderhoud; testprocedure en oefeningen
· makkelijk bereikbaar en gemarkeerd.

	Ventilatie
· voldoende verse lucht, geen tocht, automatische storingsmelding

	Blootstelling aan bijzondere risico's
· geluid, gassen, dampen, stof
· meting concentratie in besloten ruimte
· permanente controle van buitenaf en hulpverleningsvoorzieningen

	Temperatuur
· temperatuur afgestemd op werkzaamheden

	Verlichting
· voldoende verlichting
· geen verblinding
· noodverlichting op kritieke werkplekken

	Deuren en poorten
· schuifdeuren (uit de rails lopen en omvallen)
· kanteldeuren (niet terugvallen)
· markering deuren en poorten in vluchtroutes
· toegangspoorten voor voertuigen zonodig voorzien van extra voetgangerspoorten (gemarkeerd)
· automatische deuren voorzien van noodstops en handbedienbaar

	Verkeersroutes en -gevarenzones
· verkeersroutes, trappen, vaste ladders, laadplatforms en hellingen moeten veilig geconstrueerd en bruikbaar zijn en geen risico geven voor werknemers die zich in de buurt bevinden
· afmetingen routes afgestemd op het mogelijke aantal gebruikers, voldoende veiligheidsafstand voor derden, markering alsmede controle en onderhoud
· verkeersroutes voertuigen op voldoende afstand van deuren, doorgangen, trappen en gangen
· gevarenzones met beperkte toegang afsluiten en markeren

	Laadplatforms en -hellingen
· berekend op te vervoeren lasten
· platforms moeten minstens één uitgang hebben
· hellingen beveiligd tegen valgevaar werknemers



	Bewegingsruimte op de werkplek
· oppervlak werkplek moet voldoende bewegingsvrijheid toelaten

	Eerste hulp
· voldoende EHBO'ers en vervoer
· zonodig een EHBO-ruimte
· ruimte moet over voldoende middelen beschikken en gemarkeerd zijn
· EHBO-doos op risicovolle plekken aanwezig, goed bereikbaar
· adres en telefoon eerste hulp duidelijk zichtbaar aangegeven

	Sanitaire voorzieningen
· Kleedkamers:
· voor werknemers die speciale werkkleding moeten dragen
· voldoende toegerust o.a. om kleding te laten drogen
· aparte kleedruimte voor vrouwen
· geen kleedkamer nodig; dan in ieder geval een locker voor eigen kleding en persoonlijke eigendommen
· Douches en wastafels:
· douches indien aard van werk dit nodig maakt
· voldoende afmetingen en warm en koud water
· geen douches nodig dan minimaal wastafels
· was- en kleedruimten met elkaar verbonden
· Toiletten:
· voldoende toiletten en wasgelegenheden

	Verpozingsruimte
· indien nodig gemakkelijk bereikbare verpozingsruimte
· voldoende ruim en voldoende tafels en stoelen (met rugleuning)
· indien niet beschikbaar dan andere faciliteit bieden
· vaste onderkomens voorzien van sanitair, eetruimte ontspanningsruimte, bedden, kasten, tafels, stoelen
· rookregels in verpozingsruimten

	Zwangere vrouwen en zogende moeders
· gelegenheid voor om te liggen en te rusten

	Gehandicapte werknemers
· rekening houden met door aandacht voor vluchtroutes, trappen, douches, toiletten e.d.

	Overige voorschriften
· afbakening en markering onderhoudslocatie
· voldoende drinkwater
· voldoende schaftruimte, zonodig kookgelegenheid


WERKPLEKKEN IN DE OPEN LUCHT OP ONDERHOUDSLOCATIES (Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn)

	Stabiliteit en stevigheid
· hoge of lage mobiele of vaste werkplekken moeten stevig en stabiel zijn berekend op aantal werknemers, max. belasting(sverdeling) en externe invloeden; zonodig verankeren
· adequate controle vooral na wijzigingen

	Installaties voor energiedistributie
· regelmatige controle en onderhoud
· bestaande installaties/leidingen identificeren en markeren
· bovengrondse leidingen buiten onderhoudslocatie om leiden of spanningsloos maken indien niet mogelijk hekken plaatsen
· draden waar voertuigen onderdoor moeten rijden markeren en bescherming onder draden aanbrengen

	Ongunstige weersomstandigheden
· werknemers beschermen indien risico's ontstaan

	Vallende voorwerpen
· collectieve beschermingsmaatregelen treffen
· opslag materialen en uitrusting: mag niet omvallen, instorten, verschuiven of kantelen
· zonodig overdekte doorgangen maken of zones afschermen

	Vallen van grote hoogte
· leuningen aanbrengen
· vangnetten, persoonlijke beschermingsmaatregelen

	Bouwsteigers en ladders
· ontwerp, constructie en onderhoud zodanig dat geen instorting of schuiving optreedt
· platforms, doorgangen en ladders: geen valgevaar en vallende voorwerpen
· inspectie steigers door bevoegd persoon (zie frequentie)
· ladders voldoen aan eisen en op juiste wijze toepassen
· verrijdbare steigers blokkeren (geen ongewilde verplaatsing)

	Hefapparatuur
· voldoen aan constructie-eisen, juiste installatie en gebruik, goed onderhoud, volgens voorschriften controles, deskundige bediening
· max. laadvermogen zichtbaar aangegeven
· niet voor andere doeleinden gebruiken

	Voertuigen en grondverzet- en laad- en losapparatuur
· goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik
· deskundigheidseisen
· maatregelen nemen tegen wegschuiven in putten of water
· kantelbescherming voor bestuurder (zonodig)

	Installaties, machines en uitrustingen
· goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik, opgeleid personeel
· onderhoud en keuring drukinstallaties

	Uitgravingen, bouwputten, ondergronds werken, tunnels, grondverzet
· goed stut- en taludwerk ,valgevaar voorkomen, goede ventilatie, vluchtvoorzieningen bij brand, overstroming, instorting
· grondverzet: kabels en leidingen opsporen en maatregelen nemen
· veilige toegang en uitgang uitgravingen
· uitgegraven grond, materiaal en materieel op veilige afstand van uitgraving, zonodig hekwerk plaatsen

	Sloopwerk
· passende voorzieningen treffen
· onder toezicht bevoegd persoon



	Metaal- en betonconstructies, bekisting en zware prefabelementen
· montage/demontage (en stutten en schoren) onder toezicht van bevoegd persoon
· maatregelen tegen tijdelijke instabiliteit
· bekistingen, stutten en schoren moeten spanning en druk kunnen dragen

	Bouwkuipen en caissons
· goed geconstrueerd
· uitrusting aanwezig voor calamiteiten
· onder toezicht van een bevoegd persoon
· regelmatige inspectie door bevoegd persoon

	Werken op het dak
· algemene preventieve maatregelen bij bepaalde hoogten of dakhellingen
· maatregelen ter voorkoming betreding breekbare oppervlakken


RISICOVOLLE SITUATIES

	tillen van zware lasten
	werken in onnatuurlijke houdingen
	werken onder zware geluidsbelasting/trillingen
	werken boven of onder anderen
	risico's voor bedelving, vastraken of vallen
	werken met chemische of biologische stoffen
	werk met ioniserende straling
	werk in nabijheid van hoogspanningskabels
	blootstelling aan verdrinkingsgevaar
	putten, ondergrondse en tunnelwerken
	werkzaamheden met duikuitrusting
	werkzaamheden onder overdruk
	werkzaamheden met springstoffen
	werkzaamheden met zware (prefab-)elementen


ALGEMENE GEVAREN M.B.T. RISICOVOLLE SITUATIES Mechanisch
	omvallen of kantelen van objecten
	vallende voorwerpen
	ongewild losraken of bewegen van objecten
	breken of bezwijken
	verkeer
	vallen van hoogten
	vallen in of vallen door
	snijden
	struikelen/knellen
	bedelving
	aanraken van hete delen
	brandgevaar
	verkeerd gebruik/opbouw materieel
	verdrinken
	verstikken
	elektrocutie

Fysisch

	fysieke belasting:
· houding
· beweging
· bediening
· gewicht
· afmeting
· eentonige arbeid


	geluid
	trillingen
	stof
	rook
	verlichting
	ventilatie
	temperatuur
	straling

Chemisch

	uitlaatgassen/rookgassen
	dampen
	vloeistoffen
	vaste stoffen
	asbest
	afvalstoffen

Milieuverontreiniging

	uitloging of afstroming bij tussenopslag
	morsen en lekkage van brandstof, smeermiddel en hydrauliekolie


Keuringen

Alle machines, gereedschappen en materieel dienen aantoonbaar (goed)gekeurd te zijn



BIJLAGE 3.

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

OVERZICHT ALGEMENE RISICO'S

	Risicogebied (niet
	Geïdentificeerde
	Kans
	Mogelijke
	Prioriteit
	Preventieve

	uitputtend)
	risico's
	
	gevolgen
	
	maatregelen

	Werken op hoogte
	
	
	
	
	

	Vallende voorwerpen
	
	
	
	
	

	Stabiliteit hulpcon- structies
	
	
	
	
	

	Voertuigbewegingen
	
	
	
	
	

	Werken in uit-gravingen
	
	
	
	
	

	Werken met zware elementen
	
	
	
	
	

	Werken met gevaar- lijke materialen/ stoffen
	
	
	
	
	

	Werken in ongun- stige weersomstan- digheden
	
	
	
	
	

	Werken op een volle onder-houdslocatie
	
	
	
	
	

	Werken met zwaar materieel
	
	
	
	
	

	Elektriciteit
	
	
	
	
	



Bronvermelding: Dit model is overgenomen met toestemming van het Ministerie van VROM.
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