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TOELICHTING op Invulblad P1

Staatsbosbeheer Gelderland – Rivierengebied West

Meerjaren Raamovereenkomst
Grond-, Weg- en Waterbouw en Groenwerken 2022 e.v.

Algemeen:
In de uur- of andere kosten die u aangeeft op Invulblad P1_Inschrijvingsbiljet zijn opgenomen alle bijbehorende kosten die nodig zijn voor de uitvoering van werkzaamheden die normaliter van de aangegeven combinatie van mens+machine gevraagd worden. Deze omvatten onder andere de brandstofkosten, afschrijvingen, aan- en afvoerkosten voor minimaal één werkdag, verzekeringen, loonkosten, reparaties, slijtende- en reservedelen, alle overheadkosten, etc. etc. etc.
De machinist dient bij een meerdaagse inzet te beschikken over eigen vervoer en over eigen schaft-, rust- en sanitaire gelegenheid. Machinisten en chauffeurs dienen te beschikken over de bedienings- en/of rijvaardigheids-opleidingen en –bewijzen, met ook voldoende werk- en/of rijervaring, die passend en benodigd zijn voor een adequate uitvoering van de gevraagde werkzaamheden.

· Realiseert u zich wel dat deze prijzen naar redelijkheid dienen te worden gecalculeerd en ingediend. De aanbesteder behoudt zich het recht voor om tijdens de fase van beoordeling nader te informeren naar de onderbouwing van de ingediende getallen. Kortingen op deze prijzen om andere redenen dan technisch-financiële worden niet geaccepteerd. Kortingen op deze calculaties om redenen van ‘inkopen in de markt’ of ‘vergroten naamsbekendheid’ of andere niet-technische c.q. niet redelijke motieven worden niet geaccepteerd.
· Daar waar uur- of dagprijzen gevraagd worden betreft dit gewerkte uren op een werkdag, exclusief de rij- en reiskosten. Het aan- en afrijden en –reizen geschiedt buiten de werkuren; de prijs die u opgeeft omvat alleen de werkelijk gewerkte uren op een werkterrein.


Regel 1. Man met motorzaag of bosmaaier plus divers klein gereedschap ongemotoriseerd,
· Geschoold handarbeider (minimaal MBO niveau 2) met werk- en met beschermende kleding, met professioneel gereedschap, gemotoriseerd (motorzaag, bosmaaier, heggenschaar, grondboor, of vergelijkbaar) en klein gereedschap ongemotoriseerd (schop, bijl, hamer, etc. etc.).
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 2. Trekker met machinist minimaal 150 pk met een aanbouwwerktuig zoals een 
grondfrees, wallenfrees klepelmaaier; cirkelmaaier; verschillende hooibouwmachines, schijfeg of cultivator.
· Hiermee wordt bedoeld een landbouwtrekker met aanpassingen en voorzieningen om veilig en schadevrij te kunnen werken in bos, veld, akker (eventueel bodembeplating, beschermende beugels) met een slijtend aanbouwwerktuig dat het nodige vermogen vergt.
· Werkbreedte grondfrees minimaal 150 cm.
· Werkbreedte wallen minimaal 200-300 cm
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.




Regel 3. Zware trekker met machinist, minimaal 200 pk met zwaar slijtend aanbouwwerktuig zoals bosklepelbak of stobbenfrees
· Trekker voorzien van bodembeplating en bescherming van de kwetsbare onderdelen
· Werkbreedte klepelbak minimaal 200 cm.
· Klepelbak is capabel om o.a. stam- en takhout te verkleinen in één werkgang maximaal diameter 10 cm.
· Stobbenfrees dient capabel te zijn voor stobben met diameter minimaal 50 cm
· Bodemdruk onder de banden maximaal 200 gram/cm^2
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 4. Trekker met maaiarm met aanbouwwerktuig o.a. klepelmaaier, mulchdek t.b.v. hagen, takkenschaar of maaikorf minimale werkbreedte 5 m
· Reikwijdte minimaal 5 m
· Zaagblad moet haag of beplanting takdiameter tot 10 cm kunnen inkorten
· Knipper/schaar of klepelbak moet hout tot diameter 5 cm kunnen snoeien
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 5. Trekker met kipper laadvermogen minimaal 20 ton
· Trekker minimaal 200 pk
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag


Regel 6. Kraan met machinist, op rupsonderstel, vermogen minimaal 3 ton met trilblok t.b.v. rasterwerk, of ander aanbouwwerktuig zoals maaikorf of sorteergrijper
· Trilblok dient paal 10-12 cm met punt in grond kunnen trillen 
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 7. Mobiel kraan met machinist, vermogen minimaal 15 ton met grondbak of aanbouwwerktuig o.a.
	  maaikorf, stobbenfrees sorteergrijper, houtknipper, trilblok
· In plaats van een grondbak kan ook gevraagd worden een vaste bak met een andere vorm met brede bak, banaan, dieplepel, palletvork, puinriek
· Klepelbak moet tak- en stamhout diameter 10 cm aankunnen
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 8. Hydraulische graafmachine met machinist, op rups-onderstel, vermogen minimaal 25 ton met graafbak 
· In plaats van graafbak ook uit te voeren zijn met brede bak, banaan, dieplepel, palletvork of puinriek
· Bodemdruk onder de rupsbanden maximaal 500 gram/cm^2
Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.




Regel 9. Planten bosplantsoen, gewoonlijk 50 – 150 cm., advies: inzet meer-rijige plantmachine
Inkuilen
· De kuilplaats wordt aangelegd en/of aangewezen door de opdrachtgever. Op verzoek van de opdrachtnemer is in goed overleg ook mogelijk de aanleg van een kuilplaats op een terrein, erf, van opdrachtnemer;
· Ontvangst van het plantmateriaal vindt uitsluitend plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever;
· Voorkomen moet worden dat de wortels van het plantsoen uitdrogen zolang het plantsoen niet in de kuil staat door dit bedekt te houden met een wind- en waterdicht zeil;
· Bij een temperatuur van -0 graden en lager en bij sneeuw wordt geen plantsoen gelost en ingekuild.
· De wortels moeten met minimaal tien centimeter losse, goed verkruimelde grond worden bedekt. De afdekgrond zo goed mogelijk aanwerken tussen de wortels van het plantsoen zonder deze wortels te beschadigen. Een eventuele levering van afdekgrond is voor rekening van opdrachtgever;
· Bij het inkuilen moeten soorten, herkomst en maat goed gescheiden (gegroepeerd en gelabeld) worden ingekuild, zulks ter beoordeling door de opdrachtgever.

Transport inkuilplaats naar plantlocatie
· Tijdens het transporteren van het plantmateriaal (bosplantsoen) dient men uitdroging te voorkomen door de wortels minimaal af te dekken met een wind- en waterdicht zeil en bij voorkeur te transporteren in een gesloten ruimte;
· Bij vorst wordt plantsoen niet vervoerd.

Planten bosplantsoen meer-rijige plantmachine (vaak een drie-rijige plantmachine);
· De minimale omvang van een plantopdracht in een Nadere Offerteaanvraag bedraagt 2,5 hectare in-te-planten oppervlak èn minimaal 10.000 stuks bos- en struikplantsoen.
· Het plantperceel kan begroeid zijn met kruiden en/of resterende gewassen en/of planten van voorgaand landbouwkundig gebruik;
· De bovenste 40 cm. van de bodem van het plantperceel bevat geen obstructies, puin, stobben, wortels of andere resten van bomen of bos of voorgaand gebruik;
· Op de bodem van het plantperceel liggen geen takken of andere resten van voorgaande begroeiing of gebruik;
· Maat, formaat en vorm van het plantperceel, evenals de in-te-planten oppervlakte op dat perceel, kunnen zeer sterk variëren;
· In bijgevoegde beplantingsplannen (= gevoegd bij de documenten van een Nadere Offerteaanvraag) zijn de plantsoen-soorten en -mengingen aangegeven, waarbij meestal in randen andere mengingen (veelal meer de struiksoorten) voorgeschreven zijn dan die in het middendeel van het plantperceel;
· Geadviseerd wordt de inzet van een trekker met een meer-rijige plantmachine op het plantperceel maar de (gedeeltelijke) inzet van andere materieel is in overleg ook toegestaan, een en ander kan afhankelijk zijn van vorm, omvang en complexiteit van de mengingen van/voor het plantperceel;
· Het bosplantsoen moet recht staan in het plantgat, de hoek met de verticaal niet groter dan 15 graden;
· Het bosplantsoen moet, na aandrukken, 3 cm dieper staan dan dat dit op de kwekerij geplant is geweest;
· Wortels dienen gespreid, recht en niet geknikt of gedraaid in de grond worden gezet en mogen er geen wortels boven het maaiveld uitsteken;
· Wortels mogen nooit worden gesnoeid of afgestoken;
· Om te borgen dat het bosplantsoen voldoende vast en recht staat en er goed contact is tussen de wortels en de grond dient het bosplantsoen zodanig vast te staan dat het bosplantsoen vastgepakt tussen duim en wijsvinger niet uit de grond kan worden getrokken;
· Tijdens het planten moet het bosplantsoen worden beschermd tegen uitdroging door zon en/of wind door het afgedekt te houden met een wind- en waterdicht zeil;
· Plantwerkzaamheden mogen niet onderbroken worden. Uitzondering hierop is dat bij vorst en/of sneeuw het plantwerk na overleg met opdrachtgever gestaakt kan worden voor een door opdrachtgever te bepalen duur;
· Opdrachtnemer dient niet meer bosplantsoen uit de kuil te halen dan op die werkdag kan worden verwerkt. Indien aan het einde van de dag toch bosplantsoen overblijft, dient dit opnieuw te worden ingekuild conform de hierboven beschreven standaard eisen;
· Bij het planten van het bosplantsoen dienen de plantafstanden en mengverhoudingen te worden aangehouden zoals aangegeven door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal er nauw op toezien dat deze plantwijze wordt toegepast;
· Opdrachtgever ziet nauwlettend toe op de kwaliteit van het plantwerk op basis van genoemde criteria. Daar waar dit onvoldoende blijkt te zijn zal opdrachtgever dit melden bij de opdrachtnemer en opdrachtnemer verplichten het plantmateriaal zo spoedig mogelijk uit te steken (zonder beschadiging van de wortels) en opnieuw te planten.

Regel 10. Planten bosplantsoen 50 – 150 in handkracht, plantplekken maken mechanisch
Inkuilen
· De kuilplaats wordt aangelegd en/of aangewezen door de opdrachtgever;
· Voorkomen moet worden dat de wortels van het plantsoen uitdrogen zolang het plantsoen niet in de kuil staat door dit bedekt te houden met een wind- en waterdicht zeil;
· Bij een temperatuur van -0 graden Celsius en lager en bij sneeuw wordt er geen plantsoen gelost en ingekuild;
· Ontvangst van het plantmateriaal vindt uitsluitend plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever;
· De wortels moeten met minimaal tien centimeter losse, goed verkruimelde grond worden bedekt. De afdekgrond zo goed mogelijk aanwerken tussen de wortels van het plantsoen zonder deze wortels te beschadigen. Een eventuele levering van afdekgrond is voor rekening van opdrachtgever;
· Bij het inkuilen moeten soorten, herkomst en maat goed gescheiden (gegroepeerd en gelabeld) worden ingekuild, zulks ter beoordeling door de opdrachtgever.
Transport inkuilplaats naar plantlocatie
· Tijdens het transporteren van het plantmateriaal (bosplantsoen) dient men uitdroging te voorkomen door de wortels minimaal af te dekken met een wind- en waterdicht zeil en bij voorkeur te transporteren in een gesloten ruimte;
· Bij vorst wordt er geen plantsoen vervoerd.

Planten bosplantsoen 50 – 150 in handkracht, plantplekken maken mechanisch
· Betreft het mechanisch maken van gaten zowel en/of met trekker met plantgatenboor, kraan met grondbak, of boor, of motorgrondboor. In alle gevallen heeft het boorgat/plantgat een doorsnede van minimaal 30 cm;
· Tijdens het boren van het plantgat moet worden voorkomen dat de wand van het boorgat niet versmeert. Dit kan worden voorkomen door een of meer oneffenheden (moer, bout, kleine vleugel) te bevestigen (oplassen) aan de buitenzijde van de boorspiraal;
· Het bosplantsoen moet recht staan in het plantgat;
· Het bosplantsoen moet, na aandrukken, 3 cm dieper staan dan dat dit op de kwekerij geplant is geweest;
· Wortels dienen gespreid, recht en niet geknikt of gedraaid in de grond worden gezet en mogen er geen wortels boven het maaiveld uitsteken;
· Wortels mogen nooit worden gesnoeid of afgestoken;
· Om te borgen dat het bosplantsoen voldoende vast en recht staat en er goed contact is tussen de wortels en de grond dient het bosplantsoen zodanig vast te staan dat het bosplantsoen vastgepakt tussen duim en wijsvinger niet uit de grond kan worden getrokken;
· Tijdens het planten moet het bosplantsoen worden beschermd tegen uitdroging door zon en/of wind door het afgedekt te houden met een wind- en waterdicht zeil;
· Plantwerkzaamheden mogen niet onderbroken worden. Uitzondering hierop is dat bij vorst en/of sneeuw het plantwerk na overleg met opdrachtgever gestaakt kan worden voor een door opdrachtgever te bepalen duur;
· Opdrachtnemer dient niet meer bosplantsoen uit de kuil te halen dan op die werkdag kan worden verwerkt. Indien aan het einde van de dag toch bosplantsoen overblijft, dient dit opnieuw te worden ingekuild conform de hierboven beschreven standaard eisen;
· Bij het planten van het bosplantsoen dienen de plantafstanden en mengverhoudingen te worden aangehouden zoals aangegeven door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal er nauw op toezien dat deze plantwijze wordt toegepast;
· Opdrachtgever ziet nauwlettend toe op de kwaliteit van het plantwerk op basis van genoemde criteria. Daar waar dit onvoldoende blijkt te zijn zal opdrachtgever dit melden bij de opdrachtnemer en opdrachtnemer verplichten het plantmateriaal uit te steken (zonder beschadiging van de wortels) en opnieuw te planten.
· Direct bij het planten aanbrengen wildwerende kokers; deze kokers vormen een directielevering. Rekent u voor uw calculatie voor het aanbrengen van boomkokers het merk Plantaguard microvent, kunststofkokers van 120 x 10 x 10 cm.

Regel 11. Planten, (steken,) staken populier/wilg in handkracht, plantgaten steken mechanisch
Inkuilen
· Waterplaats wordt aangelegd en/of aangewezen door de opdrachtgever;
· De staken inleggen met de onderzijde in het water;
· Bij het inkuilen moeten soorten, herkomst en maat goed gescheiden (gegroepeerd en gelabeld) in het water gelegd worden. Dit om vermenging te vermijden en ter beoordeling van de opdrachtgever;
· Bij vorst (minus 0 graden Celsius) of sneeuw worden geen staken te water gelegd;
· Opdrachtnemer vraagt voorafgaand aan de werkzaamheden een KLIC-melding aan. De kosten hiervan zijn rekening van de opdrachtnemer.
Transport inkuilplaats naar plantlocatie
· Tijdens het transport moet er zorg voor worden gedragen dat de eindscheuten van de staken niet worden beschadigd. Op aanwijzen van opdrachtgever kunnen staken worden bijgeknipt bij een eventuele beschadiging van de top.
Planten, (steken,) staken populier en wilg
· Mechanisch planten van poplierenstaken door middel van een kraan met plantpen variabel in lengte tot 130 cm. lang (= ondergrondse deel) en een diameter tot 8 cm. De diameter van de plantpen wordt bepaald door opdrachtgever na het leveren van staken. Over het algemeen kan het meeste geplant worden met een pen van 6 cm doorsnede;
· De plantdiepte is afhankelijk van het formaat van de staken, maar over het algemeen geldt een plantdiepte van 130 cm. De plantdiepte wordt afgestemd met de opdrachtgever; 
· De staak dient 10 cm. verder te worden doorgedrukt in het plantgat na het bereiken van de bodem;
· Rondom de staak moet het plantgat over de gehele diepte met zand worden aangevuld en door trillen en/of nastampen (d.m.v. dunne stok, vgl. bezemsteel o.i.d.) moet het zand zo goed mogelijk over de hele diepte in het plantgat worden verwerkt. Daarna moet de staak licht aangetrapt worden om ervoor te zorgen dat deze voldoende vast staat en er goed contact is tussen de staak en de omringende grond;
· Er dient te allen tijde te worden voorkomen dat de staken uitdrogen. Alle staken die aan het einde van de werkdag nog niet zijn geplant, dienen opnieuw te water te worden gelegd op de daarvoor aangewezen locatie;
· Plantwerkzaamheden mogen niet onderbroken worden. Uitzondering hierop is dat bij vorst en/of sneeuw het plantwerk na overleg met opdrachtgever gestaakt kan worden voor een door opdrachtgever te bepalen duur;
· Bij het planten van de staken dienen de plantafstanden en mengverhoudingen te worden aangehouden zoals aangegeven door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal er nauw op toezien dat deze plantwijze wordt toegepast;
· Opdrachtgever ziet nauwlettend toe op de kwaliteit van het plantwerk op basis van genoemde criteria. Daar waar dit onvoldoende blijkt te zijn zal opdrachtgever dit melden bij de opdrachtnemer en opdrachtnemer verplichten de staken uit de grond te trekken en opnieuw te planten.
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