Bijlage 10 -  Invulformulier berekening CO2 reductie
Behorende bij de aanbesteding “Raamovereenkomst speeltoestellen 2022-2026” van de gemeente ‘s-Hertogenbosch met kenmerk 033-2021 d.d. 18 maart 2022. 

	Omschrijving
	Standaard uitstoot
	In te vullen door inschrijver

	Code
	 
	Aantal
	Eenheid 
	Aantal
	Eenheid

	A
	Vervoer 150 km speeltoestel naar plaatsingslocatie retour
	115,36
	kg CO2
	 
	 

	 
	Vrachtwagen diesel/verbruik 1 liter op 4,2 km/150 km:4,2 = 35,7 liter/CO2 uitstoot 3,23 kg per liter/3,23 kg x 35,7 l=115,36 kg
	 
	 
	 
	 

	B
	Plaatsing met Mini-shovel 1,5 uur
	13,61
	kg CO2
	 
	 

	 
	Mini-shovel diesel/verbruik 2,75 liter per uur/CO2 uitstoot 3,30 kg per liter/verbruik plaatsing 1,5x2,75= 4,125 liter/CO2 uitstoot plaatsing 4,125 x 3,30= 13,61 kg.
	 
	 
	 
	 

	C
	Vervoer werknemer en materieel 150 km retour
	60,56
	kg CO2
	 
	 

	 
	Personenbus met aanhanger diesel/verbruik 1 liter op 8 km/150 km:8 =18,75 liter/CO2 uitstoot 3,23 kg per liter/ 3,23x18,75 liter=60,56 kg
	 
	 
	 
	 

	D
	Mini graver uitgraven fundering 3 uur
	51,98
	kg CO2
	 
	 

	 
	Mini graver diesel/verbruik 5,25 liter per uur/CO2 uitstoot 3,30 kg per liter/verbuik plaatsing 3x5,25 liter= 15,75 liter/CO2 uitstoot plaatsing 15,75 x 3,30= 51,98 kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Totaal
	241,51
	kg CO2
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