


TOELICHTING op Invulblad P1

Staatsbosbeheer –Zuidwestelijke Delta-Midden GREVELINGEN

Raamovereenkomst Grond-, Weg- en Waterbouw en Groenwerken

Algemeen:
In de uur-of andere kosten die u aangeeft op Invulblad P1 zijn opgenomen alle bijbehorende kosten die nodig zijn voor de uitvoering van werkzaamheden die normaliter van de aangegeven combinatie van mens+machine gevraagd worden. Deze omvatten onder andere de brandstofkosten, afschrijvingen, aan-en afvoerkosten voor minimaal één werkdag, verzekeringen, loonkosten, reparaties, slijtende-en reservedelen, alle overheadkosten, etc. etc. etc.

De machinist dient bij een meerdaagse inzet te beschikken over eigen vervoer en over eigen schaft-, rust- en sanitaire gelegenheid.
·  Realiseert u zich wel dat deze prijzen naar redelijkheid dienen te worden gecalculeerd en ingediend. De aanbesteder behoudt zich het recht voor om tijdens de fase van beoordeling nader te informeren naar de onderbouwing van de ingediende getallen. Kortingen op deze prijzen om andere redenen dan technisch-financiële worden niet geaccepteerd. Kortingen op deze calculaties om redenen van ‘inkopen in de markt’ of ‘vergroten naamsbekendheid’ of andere niet-technische c.q. niet redelijke motieven worden niet geaccepteerd.
· Daar waar uur-of dagprijzen gevraagd worden betreft dit gewerkte uren op een werkdag, inclusief de rij- en reiskosten. Het aan-en afrijden en –reizen geschiedt buiten de werkuren; de prijs die u opgeeft omvat alleen de werkelijk gewerkte uren op een werkterrein.


Regel 1. 
Medewerker met motorzaag, bosmaaier of vergelijkbaar materieel plus divers klein gereedschap ongemotoriseerd
· Geschoold medewerker (minimaal MBO niveau 2) met werken met beschermende kleding, met     
professioneel gereedschap, gemotoriseerd (motorzaag, bosmaaier, heggenschaar, grondboor, of    
vergelijkbaar) plus klein gereedschap ongemotoriseerd (schop, bijl, hamer, etc. etc.).
· Te gebruiken brandstoffen en smeermiddelen van biologische herkomst, ‘Aspen’ of ‘Motomix’ of    
gelijkwaardig.
· Calculatie voor inzet op locatie van minimaal 8 uur per dag; 1 werkdag.


Regel 2.  
Hydraulische graafmachine met machinist, op rups-onderstel, vermogen minimaal 14 ton met kantelbak. 
· In plaats van een kantelbak kan ook gevraagd worden een vaste bak met een andere vorm (slootbak, smalle bak, brede bak of sorteerknijper. In alle gevallen een niet-aangedreven werktuig.
· Calculatie voor inzet op locatie van minimaal 8 uur per dag; 1 werkdag.




Regel 3. 
Machinaal knippen randbeplanting verticaal. 
· Trekker tussen 80 – 150 pk. met hydraulische takkenschaar/heggenknipper.
· Specificatie takkenschaar/heggenknipper: werkbreedte minimaal 150 cm.
· Voorkomen van insporing en verdichting, banden met gazon-of bosbouwprofiel in ieder geval zonder hoge opstaande kammen.
· Het verticaal knippen van beplanting langs wegen, wandel- of fietspaden, langs schouwstroken, op en langs parkeerterreinen.
· De te knippen opgaande beplanting bestaat uit takken, twijgen en andere uitlopers minimaal éénjarig.
· De takdikte betreft een diameter van 0,5 cm tot maximaal 5 cm.
· Beplanting dient verticaal geknipt te worden tot een hoogte van 4 meter ten opzichte van het maaiveld. Het vrijkomend materiaal ter plaatse maaien, hakselen en laten liggen op onverharde berm c.q. onverhard terrein; verhardingen schoonvegen op locatie.
· Calculatie voor een opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 4. 
Trekker met klepelmaaiarm. 
· Trekker tussen 80 – 150 pk. met klepelmaaiarm. 
· Klepelmaaien van taluds van sloten, greppels, watergangen, dijken en waterkeringen, en van bermen langs (openbare) wegen, wandelpaden en fietspaden. 
· Bestaande uit ruigte met kruiden, struiken en/of houtachtige opslag zoals braam, kruipwilg en duindoorn tot een diameter van 6 centimeter. 
· Werkbereik van het montagepunt kraanarm op de klepelmaaier bedraagt minimaal 6 meter.
· Werkbreedte maai-unit tussen de 100 cm. en tussen de 150 cm.
· Geheel afwerken tot een vlak liggend, maaibaar maaiveld 
· Calculatie voor inzet op locatie van minimaal 8 uur per dag; 1 werkdag.


Regel 5. 
Afzetten beplanting en infrezen bodem d.m.v. bosklepelmaaier
· Trekker met bosklepelmaaier; materieel zwaar tot zeer zwaar en zeer krachtig met bodembeplating.
· Werkbreedte bosklepelmaaier minimaal 180 cm.
· Karakter van begroeiing is bosschage en dit bestaat deels uit licht hout van Bramen en Duindoorn stuikgewas of bosschages van 1 meter of hoger, zwaarder hout; bestaand uit opgaande struiken en bomen met een diameter van 1 cm tot ongeveer 25 cm op borsthoogte.
· Horizontaal of met talud maximaal steil 1:3. 
· Karakter van begroeiing is bosschage en dit bestaat deels uit licht hout van bramen en duindoorn stuikgewas of bosschage 1 meter of hoger, zwaarder hout bestaand uit opgaande struiken en bomen met een diameter van 1 cm tot ongeveer 25 cm op borsthoogte.
· Geheel afwerken tot vlak liggend, maaibaar maaiveld. 
· Frezen tot minimaal 10 cm diep onder maaiveld in de minerale bodem (zand of klei of een menging daarvan). 
· Calculatie voor inzet op locatie van minimaal 8 uur per dag; 1 werkdag.


Regel 6.
Frezen zandstrand 
· Trekker tussen 80 - 150 pk. met een volle veldfrees of gelijkwaardig. 
· Voorkomen van insporing en verdichting, banden met gazon-of bosbouwprofiel in ieder geval zonder hoge opstaande kammen.
· Werkbreedte frees-unit minimaal 200 cm. breed.
· Afval en/of bodemvreemd materiaal vooraf rapen, verwijderen en apart op een hoop leggen en opdrachtgever informeren, afvoeren voor rekening van de aannemer.
· Zandstrand uitvlakken met een afwijking van maximaal 5 cm. per strekkende meter.
· Frezen met een minimale diepte van 10 cm.
· Gerekend wordt met minimaal 4 beurten per jaar op 11 verschillende locaties variërend van circa 300 m2 tot circa 10.000 m^2 te frezen zandstrand per locatie. Betreffende locaties zijn gelegen op de oever van Schouwen Duiveland als op de oever van Goeree Overflakkee met een gemiddelde onderlinge afstand van circa 7 km. van elkaar. Het totaal te frezen areaal aan zandstrand bedraagt circa 3 hectare. 
· Calculatie inzet per hectare voor inzet op gewoonlijk meerdere locaties per werkdag.
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Regel 7. 
Maaien en afvoeren van kruidachtige gewassen
· Trekker tussen 80 - 150 pk. met cyclo/schijvenmaaier 
· Trekker tussen 80 – 150 pk. met cirkelhark 
· Trekker tussen 80 – 150 pk. met rollenpers
· Voorkomen van insporing en verdichting, banden met gazon-of bosbouwprofiel, in ieder geval zonder hoge opstaande kammen.
· Werkterrein horizontaal of met talud maximaal steil 1:3.
· Te maaien areaal met omvang vanaf 1.000 m^2.
· Maaien en afvoeren. Gewas enkele dagen laten liggen en afvoeren na goedkeuring directie.
· Te maaien gewas heeft een maximale hoogte van 80 cm.
· Calculatie inzet per hectare voor inzet op locatie van minimaal 8 uur per dag; 1 werkdag.

Aanvullende voorwaarden: 
· Er dient minimaal één trekker te beschikken over een voorlader met balenprikkers en een platte wagen/landbouwwagen met een minimale bandbreedte van 500 mm, deze dient ingezet te worden om meerdere balen tegelijk te kunnen afvoeren; 
· Tijdens maaiwerk moet een minimale inzet worden gegarandeerd van twee trekkers met 
· maaimachines of cirkelhark en daarnaast een trekker met balenpers.
· Het gewas maaien en ruimen, maaihoogte 8 cm.
· Ruimen of persen maaisel binnen uiterlijk 5 dagen, afhankelijk van weersomstandigheden en op aanwijs van de directie.
· Het vrijkomende gewas mag tijdelijk worden opgeslagen op de door opdrachtgever aangewezen depot-locaties. 
· Indien nodig wordt op aanwijzing van directie maximaal 10 procent aangewezen wat niet gemaaid hoeft te worden zodat het kan dienen als vlinderstrook.


Regel 8. 	
Maaien van kruipwilg.      
· Trekker tussen 80 – 150 pk. met weidebloter. 
· Voorkomen van insporing en verdichting, banden met gazon-of bosbouwprofiel en in ieder geval zonder hoge opstaande kammen.
· Maaien van kruipwilg vegetatie van maximaal 3 jaar oud.
· Horizontaal of met talud maximaal steil 1:3
· Te maaien percelen vanaf 1.000 m2 
· Maaisel kneuzen en laten liggen. 
· Calculatie inzet per hectare voor inzet op locatie van minimaal 8 uur per dag; 1 werkdag.


Regel 9. 	
Maai-zuig werkzaamheden
· Trekker tussen 80 – 150 pk. met getrokken maai-laadcombinatie.
· Banden van de combinatie uitgevoerd met gazon- of bosbouwprofiel in ieder geval zonder hoge opstaande kammen.
· Maai-zuigen van ruigte met kruiden, struiken en/of houtachtige opslag zoals braam, kruipwilg en duindoorn tot een diameter van 6 centimeter aan de voet. 
· Maaisel in één werkgang maaien en afvoeren en op een tijdelijk aan te wijzen depot deponeren
· Geheel afwerken tot een vlak liggend, maaibaar maaiveld. 
· Calculatie inzet per hectare voor inzet op locatie van minimaal 8 uur per dag; 1 werkdag. 


Regel 10. 	Aanwijzing algemeen:

Plaatsen raster en hekwerk.
Het werk bestaat uit de onderdelen (beschrijving algemeen):
· Het leveren van alle benodigde gereedschappen en voertuigen m.u.v. vaartuigen. 
· Alle te-verwerken materialen worden geleverd door de directie, afhalen bij locatie Staatsbosbeheer, adres ‘Haven van Bommenede 1’.
· Het verwijderen en afvoeren van het oude raster voor rekening aannemer. 
· Verwijderen begroeiing t.b.v. plaatsen nieuw raster en veekraal.  
· Het plaatsen van het raster. 
· Plaatsen van hekwerken. 
· Herstellen werkstrook, indien nodig uitvlakken en inzaaien.
· Opdrachtnemer voert uit KLIC melding


Specificatie te verwerken materiaal:
Puntdraad: 		Merk: Tornado®, gegalvaniseerde puntdraad 1.60 mm High Tensile .o.g.(*)
Getwist draad: 		Merk: Tornado®, getwist draad 1.60 mm High Tensile. o.g.
Schapengaas: 		Merk: Tornado®, T10/100/15 titan 2.50 mm. o.g.
Krammen: 		Krammen 35 x 3,15 mm o.g.
Palen: 			Kastanje palen 180 cm1, diameter 10-12 rond, gepunt. o.g.
Bielzen: 		Eiken bielzen 250 x 25 x 15 cm1, onbehandeld, B/C kwaliteit. o.g.
Hekwerken: Merk: 	Hardeman, gegalvaniseerde schapenhekken, lengte 4 m1, 7 buizen hoogte       1.10 m1 inclusief tuimelsluiting en ophangduimen. o.g. 

(*): o.g. = of gelijkwaardig = gelijkwaardigheid is ter beoordeling van de directie


Regel 10.1
Plaatsen en aanbrengen raster met draad
· Op ieder hoekpunt plaatsen hoekbiels van eikenhout, 250 x 25 x 15 cm1, en deze schoren met twee palen van kastanjehout, lengte 1.80m, diameter 10-12 cm. 
· Bielzen worden uitsluitend aangebracht d.m.v. trillen (hiervoor de betreffende bielzen eventueel voorzien van een punt), biels voorzien van een ‘’dodeman’’ horizontale paal, dwars op de richting, onder maaiveld voor extra stabiliteit bij het opspannen; 
· Hoogte biels boven maaiveld 1.40 m1. 
· Daarna om de drie m1 een weidepaal van kastanjehout, lengte 1,80 m1, diameter 10-12 cm, loodrecht ten opzichte van het maaiveld. 
· Vervolgens om de 100 m1 of bij elk knikpunt twee schoorpalen aanbrengen.
· De koppen van alle palen moeten 1,10 m1 boven maaiveld staan.
· 3 draden puntdraad op de hoogte van 1,05 m1, 0,80 m1 en 0,30 m1. 
· 1 draad getwist draad op de hoogte van 0,55 m1.
· De krammen worden diagonaal over de draad geslagen i.p.v. verticaal. Tevens slaat men de krammen niet helemaal vast maar houdt men ruimte welke het mogelijk maakt dat de draad kan schuiven (voorkomt draadbreuk).
· Het gaas en puntdraad worden voldoende strakgespannen alvorens deze tegen de palen te bevestigen. 
· Het gaas en puntdraad worden altijd aan de veewerende kant van de paal aangebracht, dus binnen de weide (of de beweidingszijde). 
· De schoorpalen worden met de schuin gezaagde kant tegen de loodrechte paal/biels aangebracht waarbij de schoorpaal een hoek van minimaal 45 en maximaal 55 graden met de loodrechte paal/biels krijgt. 
· De schoorpaal wordt vastgemaakt aan de loodrechte paal d.m.v. schroeven.
· Alle materialen worden door de directie geleverd, afhalen op locatie Staatsbosbeheer adres ‘Haven van Bommenede1’.


Regel 10.2
Plaatsen en aanbrengen raster met gaas en draad
· Op ieder hoekpunt plaatsen hoekbiels van eikenhout, 250 x 25 x15 cm1, en deze schoren met twee palen van kastanjehout, lengte 1.80m, diameter 10-12 cm. 
· Hoogte biels boven maaiveld 1.40 m1.
· Daarna om de drie m1 een weidepaal van kastanjehout, lengte 1,80 m1, diameter 10-12 cm, loodrecht ten opzichte van het maaiveld. 
· Vervolgens om de 100m1 of bij elk knikpunt twee schoorpalen aanbrengen
· De koppen van alle palen moeten 1,15 m1 boven maaiveld staan.
· Het gaas wordt geplaatst op de hoogte van 1,05 m1 met 5 cm1 ruimte tussen onderkant gaas en maaiveld. 
· De puntdraad wordt strak bovenop het gaas geplaatst. 
· De krammen worden diagonaal over de draad geslagen i.p.v. verticaal. Tevens slaat men de krammen niet helemaal vast maar houdt men ruimte welke het mogelijk maakt dat het gaas en puntdraad kan schuiven (voorkomt draadbreuk).
· Het gaas en puntdraad wordt voldoende strakgespannen alvorens deze tegen de palen te bevestigen. 
· Het gaas en puntdraad wordt altijd aan de veewerende kant van de paal aangebracht, dus binnen de weide. 
· De schoorpalen worden met de schuin gezaagde kant tegen de loodrechte paal/biels aangebracht waarbij de schoorpaal een hoek van minimaal 45 en maximaal 55 graden met de loodrechte paal/biels krijgt. De schoorpaal wordt vastgemaakt aan de loodrechte paal d.m.v. schroeven. 
· Alle materialen worden door de directie geleverd, afhalen op locatie Staatsbosbeheer adres ‘Haven van Bommenede 1’.


Regel 10.3
Monteren en aanbrengen hekwerk 
· Het plaatsen van twee bielzen van eikenhout, 250 x 25 x 15 cm1 met een passende tussenruimte.
· Indien het schapenhek onderdeel is van een raster dienen de bielzen geschoord te worden met twee palen van kastanjehout, lengte 1.80 m, diameter 10-12 cm. 
· De schoorpalen worden met de schuin gezaagde kant tegen de loodrechte paal/biels aangebracht waarbij de schoorpaal een hoek van minimaal 45 en maximaal 55 graden met de loodrechte paal/biels krijgt. De schoorpaal wordt vastgemaakt aan de loodrechte paal d.m.v. schroeven voldoende lang en dik. 
· Hoogte biels boven maaiveld 1.40 m1
· Aanbrengen van schapenhek. Met een hoogte van 1,30 m1 boven maaiveld. De bovenste duim dient andersom te worden gemonteerd, zodat het hek er niet uitgetild kan worden.
· Alle materialen worden door de directie geleverd, afhalen op locatie Staatsbosbeheer adres ‘Haven van Bommenede 1’.
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