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[bookmark: _Toc108686424]Inleiding en achtergrond
Ter voorbereiding op de Europese aanbesteding ‘Ombouw schepen naar 100% elektrisch’, nodigt de gemeente Utrecht (verder: de gemeente) u uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. 

Deelnemende marktpartijen wordt hierbij de mogelijkheid geboden hun kennis en ervaring te delen. De gemeente wil zich, op basis van de door u verstrekte informatie, een beeld vormen van de haalbaarheid van de aanbesteding en van de oplossingsmogelijkheden. 
[bookmark: _Toc108686425]Doel
Het doel van deze marktconsultatie is om marktpartijen te betrekken om:
1. Informatie te verzamelen voor een adequate opdrachtomschrijving;
2. Goed aansluitende gunningscriteria te formuleren;
3. Een goed beeld van de van toepassing zijnde duurzaamheidsaspecten te krijgen.

Deze marktconsultatie heeft niet tot doel heeft om partijen te selecteren of contracteren. 
1.1 [bookmark: _Toc90366623][bookmark: _Toc108686426]Achtergrondinformatie ‘Ombouw schepen naar 100% elektrisch’
1.1.1 [bookmark: _Toc108686427]Aanleiding 
In het coalitieakkoord is de doelstelling opgenomen dat logistiek in de binnenstad in 2025 emissie loos moet zijn. Naar aanleiding van dit gegeven zullen de huidige schepen, 2 hybride en 4 diesel schepen, moeten worden omgebouwd naar 100% elektrische schepen vóór 01-01-2025. Daarnaast is er een uitbreiding gevraagd met 1 kraanschip. 

1.1.2 [bookmark: _Toc108686428]Opdracht 
De opdracht bestaat uit het ombouwen van 2 hybride schepen en 4 diesel schepen naar 100% elektrisch en daarnaast de aanschaf van 1 nieuw kraanschip. 
Specificaties omtrent de schepen: 
De 2 Hybride schepen
T8403 “Stroomboot” Kraanschip Klasse 3, lengte18.82m, breedte 4.28m, kruiphoogte 1.58m, Diepgang 1.20m.                                                                
T8404 “ECO boot” Kraanschip met 8 zijbeladers Klasse 3, lengte16.50m, breedte 4.28m, kruiphoogte 1.49m, Diepgang 1.20m.                                                                
Omschrijving opdracht: 
· Demonteren en verwijderen van de dieselmotor welke nu functioneert als generator en brandstoftanks, fundatie van de dieselmotor en appendage. 
· Cleaning van de ruimte en verfsysteem aanbrengen, het leveren en monteren van een accunoodpakket in de ruimte waar de dieselmotor stond met laadapparatuur die passend is op het bestaande en het noodsysteem. 
· Het noodpakket moet voldoende capaciteit hebben om de werkzaamheden af te maken en terug te varen naar de laadplek van het betreffende schip. 
· De plaats van het accupakket is zo uitgekozen dat er een voldoende ventilatie, evenwicht en verdeling is, waarbij een goede toegankelijkheid voor het onderhoud noodzakelijk is.  
· De accu’s moeten binnen 12 uur volledig geladen zijn, zodat het vaartuig de volgende dag weer volledig ingezet kan worden.
De 4 Diesel schepen
T8401 “Havendienst 1” kraanschip, lengte16.22m, breedte 4.26m, kruiphoogte 1.54m, Diepgang 1.20m. 
Omschrijving opdracht: 
· Verlengen van het laadruim met 2.50m. naar totale lengte van 18.72m. breedte 4.26m. kruiphoogte 1.54m. Diepgang 1.20m. 
· Belangrijk is dat het gehele vaartuig onder de 100 ton waterverplaatsing blijft. 
· Het geheel van een verf en antifouling systeem voorzien volgens gemeente Utrecht kleuren. 
· Demonteren en verwijderen van de dieselmotor, fundatie van de dieselmotor, appendage en brandstof tank(en). 
· Cleaning motorkamer en verfsysteem aanbrengen op de door demontage ontstane beschadigingen in de ruimte en aan de onderdelen als mede de aanpassingen.
· Het plaatsen van de te leveren elektro aandrijving en voorzieningen voor de hydraulische aandrijving van de kraan.
· Een accupakket met een capaciteit genoeg voor een werkdag van aaneengesloten 8 uur  
· Leveren en monteren van een accunoodpakket. 
· De acculading moet binnen de 12 uur volledig geladen zijn, zodat het vaartuig de volgende dag weer volledig ingezet kan worden. 
· De plaats van het accupakket is zo gekozen dat er een voldoende ventilatie, evenwicht en verdeling is, waarbij een goede toegankelijkheid voor het onderhoud noodzakelijk is. 
· Het leveren van de voorzieningen op locatie om dit schip van de juiste acculading te voorzien. 
T8402 “Havendienst 2” Netboot, lengte 8.40m, breedte 2.40m, kruiphoogte 1.10m, Diepgang 1.10m. 
Omschrijving opdracht: 
· Demonteren en verwijderen van de dieselmotor, fundatie van de dieselmotor, appendage en brandstof tank(en). 
· Cleaning motorkamer en verfsysteem aanbrengen op de door demontage ontstane beschadigingen in de ruimte en aan de onderdelen als mede de aanpassingen voor het plaatsen van de te leveren elektro aandrijving en voorzieningen voor de hydraulische aandrijving van het vuilvisnet. 
· Beide systemen moeten gescheiden kunnen werken. 
· [bookmark: _Hlk101778383]Een accupakket met een capaciteit genoeg voor een werkdag van aaneengesloten 8 uur
· De acculading moet binnen de 12 uur volledig geladen zijn, zodat het vaartuig de volgende dag weer volledig ingezet kan worden. 
· De plaats van het accupakket is zo gekozen dat er een voldoende ventilatie, evenwicht en verdeling is, waarbij een goede toegankelijkheid voor het onderhoud noodzakelijk is. 
· Het leveren van de voorzieningen op locatie om dit schip van de juiste acculading te voorzien. 
T8406 “Havendienst 6” Kraanschip, lengte 12.80m, breedte 3.00m, kruiphoogte 1.15m, Diepgang 1.10m. 
Omschrijving opdracht: 
· Het leveren en aanbrengen van een elektrische kopschroef. 
· Demonteren en verwijderen van de dieselmotor, fundatie van de dieselmotor, appendage en brandstof tank(en). 
· Cleaning motorkamer en verfsysteem aanbrengen op de door demontage ontstane beschadigingen in de ruimte en aan de onderdelen als mede de aanpassingen. 
· Het plaatsen van de te leveren elektro aandrijving en voorzieningen voor de hydraulische aandrijving van de kraan met poliepgrijper.
· Beide systemen moeten gescheiden kunnen werken. 
· Een accupakket met een capaciteit genoeg voor een werkdag van aaneengesloten 8 uur. 
· De acculading moet binnen de 12 uur volledig geladen zijn, zodat het vaartuig de volgende dag weer volledig ingezet kan worden.
· De plaats van het accupakket is zo gekozen dat er een voldoende ventilatie, evenwicht en verdeling is, waarbij een goede toegankelijkheid voor het onderhoud noodzakelijk is. 
· Het leveren van de voorzieningen op locatie om dit schip van de juiste acculading te voorzien. 
T8408 “Havendienst 8” Netboot, lengte 9.00m, breedte 2.00m, kruiphoogte 1.00m, Diepgang 0.80m. 
Omschrijving opdracht: 
· Demonteren en verwijderen van de dieselmotor, fundatie van de dieselmotor, appendage en brandstof tank(en). 
· Cleaning motorkamer en verfsysteem aanbrengen op de door demontage ontstane beschadigingen in de ruimte en aan de onderdelen als mede aanpassingen voor het plaatsen van de te leveren elektro aandrijving en voorzieningen voor de hydraulische aandrijving van het vuilvisnet. 
· Beide systemen moeten gescheiden kunnen werken. 
· Een accupakket met een capaciteit genoeg voor een werkdag van aaneengesloten 8 uur  
· De acculading moet binnen de 12 uur volledig geladen zijn, zodat het vaartuig de volgende dag weer volledig ingezet kan worden. 
· De plaats van het accupakket is zo gekozen dat er een voldoende ventilatie, evenwicht en verdeling is, waarbij een goede toegankelijkheid voor het onderhoud noodzakelijk is.  
· Het leveren van de voorzieningen op locatie om dit schip van de juiste acculading te voorzien.
Nieuwbouw/uitbreiding vloot
Omschrijving opdracht:
· Nieuwbouw van 1 volledig elektrisch kraanschip Klasse 3 met lengte 18.82m, breedte 4.28m, kruiphoogte 1.58m en maximale diepgang van 1.20m met kopschroef. 
· Met een accucapaciteit voldoende vaarbeweging en het werk van aaneengesloten minimaal 8 uur. 
· Een accunoodpakket; dit noodpakket moet voldoende capaciteit hebben om de werkzaamheden af te maken en terug te varen naar de laadplek van het betreffende schip.  
· Een kraan met ingekorte voet om het totaal vanaf het wateroppervlak niet boven de maximale hoogte van 1.70 meter te brengen. Dit heeft te maken met het passeren van de bruggen op de Vaartscherijn en Stadsbuitengracht. 
· De acculading moet binnen 12 uur volledig geladen zijn, zodat het vaartuig de volgende dag weer volledig ingezet kan worden. 
· Belangrijk is dat het gehele vaartuig onder de 100 ton waterverplaatsing blijft. 
· Het geheel van een verf en antifoulingsysteem aanbrengen volgens gemeente Utrecht kleuren.

[bookmark: _Toc108686429]Procedure
De marktconsultatie zal door middel van een schriftelijke en mondelinge inventarisatie worden uitgevoerd. De uitnodiging tot deelname aan de marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed (www.tenderned.nl). 
[bookmark: _Toc108686430]Planning
	nr.
	Omschrijving
	Datum

	1
	[bookmark: _Hlk101517586]Publicatie Marktconsultatie
	Week 33

	2
	[bookmark: _Hlk101517604]Sluitingsdatum voor indienen
	Week 38

	3
	Toelichtend gesprek
	Week 39

	4
	[bookmark: _Hlk101517621]Versturen verslag Marktconsultatie
	Week 41



1.2 [bookmark: _Toc108686431]Informatiefase
Als deelnemende partij kunt u vragen stellen en/of opmerkingen maken over dit marktconsultatiedocument. 

Gestelde vragen en de antwoorden daarop worden geanonimiseerd aan alle geregistreerde deelnemende partijen beschikbaar gesteld, middels de publicatie van een verslag. Dit verslag stelt de gemeente ter beschikking via TenderNed en maakt vanaf het moment van publicatie deel uit van de marktconsultatiedocumenten.
[bookmark: _Toc108686432]Wijze van indienen
De gemeente verzoekt u het ingevulde document te uploaden in TenderNed. Hierbij verzoekt de gemeente u om, eventueel naast een andere bestandsopmaak, een versie in Word-format te uploaden.
[bookmark: _Toc108686433]Toelichtend gesprek	 
Deze marktconsultatie wordt breed uitgezet in de markt. Onderdeel van deze marktconsultatie zijn toelichtende gesprekken. Om voor zowel marktpartijen als de aanbestedende dienst de administratieve last te beperken zal een deel van de marktpartijen gevraagd worden om haar reactie op de vragen in een gesprek nader toe te lichten. De gemeente beoogd met circa vijf marktpartijen een gesprek te voeren. Om te bepalen met welke marktpartijen zij een toelichtend gesprek zal voeren, worden de volgende criteria gehanteerd: 
•	De mate waarin en de wijze waarop de marktpartij inhoudelijk gereageerd heeft op de vragen; 
•	Indien meer dan het beoogde aantal partijen in aanmerking komen voor een nadere toelichting, zal de diversiteit in de antwoorden medebepalend zijn. 
Deze gesprekken zullen plaatsvinden op de in de planning genoemde datum.  
Van de uitgenodigde marktpartijen wordt een toelichting op uw antwoorden gevraagd in de vorm van een presentatie. Deze mag maximaal 30 minuten duren en vindt plaats ten kantore van de gemeente. Aansluitend is er gelegenheid voor het stellen van aanvullende verduidelijkende vragen.  Bij dit gesprek zullen vertegenwoordigers van het projectteam aanwezig zijn.
[bookmark: _Toc108686434]Verslaglegging
De ingediende antwoorden worden geanonimiseerd en samen met de vragen verwerkt in een marktconsultatieverslag. Dit verslag zal na afloop van de marktconsultatie ter beschikking worden gesteld aan alle deelnemende partijen. De gemeente bepaalt welke informatie wordt verwerkt in het verslag en eventueel in de later te publiceren aanbestedingsdocumenten. 


[bookmark: _Toc108686435]Voorwaarden en uitgangspunten
Bij deze marktconsultatie zullen de algemene principes van het Europees aanbestedingsrecht worden nageleefd. De beginselen transparantie, non-discriminatie en proportionaliteit zullen in acht worden genomen.

Uw deelname aan deze marktconsultatie is niet verplicht. Indien u deelneemt aan deze marktconsultatie, dan gelden de volgende voorwaarden:
· Deelname is geheel vrijwillig en wederzijds vrijblijvend, zonder verplichtingen en/of rechten;
· Door het indienen van een ingevuld document met antwoorden gaat u akkoord met de voorwaarden van deze marktconsultatie.
· De gemeente is niet verplicht om de verkregen informatie toe te passen.
· Voor het verstrekken van informatie worden geen kosten vergoed.
[bookmark: _Toc108686436]Vertrouwelijkheid
De gemeente behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. De gemeente toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij de gemeente op grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. De gemeente is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. 

De gemeente neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken.

Alle informatie die u indient als vertrouwelijk zal zodanig behandeld worden.



2 [bookmark: _Toc48648416][bookmark: _Toc108686437]Vragen aan de markt
2.1 [bookmark: _Toc108686438]Scope/ contract vragen

	1.
	Welke werkzaamheden raadt u aan om toe te voegen aan de scope (H1.2) en/of uit de scope te halen?

	Antw.
	

	
	



2.2 [bookmark: _Toc108686439]Eisen en wensen aan opdrachtnemers

	2.
	Welke geschiktheidseisen adviseert u voor deze opdracht? En waarom?

	Antw.
	

	
	

	3.
	Over welke certificaten zou de opdrachtnemer moeten beschikken voor het uitvoeren van de werkzaamheden (H1.2)?

	Antw.
	

	
	



2.3 [bookmark: _Toc108686440]Aanbesteding

	4.
	Welke informatie is wenselijk, of minimaal noodzakelijk om een betrouwbare aanbieding te kunnen doen?

	Antw.
	

	
	

	5.
	Welke gunningscriteria adviseert u voor deze opdracht? En waarom?

	Antw.
	

	
	

	6.
	Heeft u suggesties hoe de prijslijst opgebouwd zou moeten worden?


	Antw.
	

	
	

	7.
	Wat zou de gemeente kunnen doen om het onderhoudscontract voor uw organisatie aantrekkelijk(er) te maken om op in te schrijven?

	Antw.
	

	
	


2.4 [bookmark: _Toc108686441]Duurzaamheidsaspecten

	8.
	Kan duurzaamheid onderdeel uitmaken van de aanbesteding? Zo ja, kunt u een (paar) voorbeelden geven?

	Antw.
	

	
	

	9.
	Kan circulariteit onderdeel uitmaken van de aanbesteding? Zo ja, kunt u een (paar) voorbeelden geven?

	Antw.
	

	
	

	
	



2.5 [bookmark: _Toc108686442]Overig, opmerkingen of verbeteringen

	10.
	Welke marktontwikkelingen ziet u op het gebied van de uitvraag van deze opdracht?

	Antw.
	

	
	

	11. 
	Zijn er nog andere zaken en/of verbeteringen die u aan mee zou willen geven ten aanzien van de aanbesteding, het proces, de werkzaamheden of anders?

	Antw.
	

	
	



2.6 [bookmark: _Toc48648421][bookmark: _Toc108686443]Afzender
Graag hieronder uw gegevens invullen, zodat indien de gemeente vragen heeft over de door u gegeven antwoorden, zij gemakkelijk contact met u kan opnemen.

	
	

	Organisatie:
	

	Contactpersoon:
	

	E-mailadres:
	

	Korte beschrijving organisatie (max. 150 woorden
	



[bookmark: _Toc108686444]Dankwoord voor deelnemers
Wij danken deelnemers bij voorbaat voor de genomen tijd en moeite. 

Deelname draagt bij aan verbeterde verhoudingen, een uitvraag die meer aansluit bij de markt en een prettigere toekomstige samenwerking.

Heeft u nog suggesties en/of verbeteringen m.b.t. deze marktconsultatie, wilt u dit dan noteren in het laatste vragen blok uit hoofdstuk 4?
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