Bijlage 09 Norm rasters Begrazingsgebied Noordwaard
Onderstaande is een omschrijving van de normen waar het begrazingsraster aan voldoet en aan moet voldoen bij reparaties en onderhoud.

Op de kaart is in blauw aangegeven welke deel bestaat uit 3-draads stroomdraadraster, groen uit 4-draads stroomdraadraster, rood uit prikkeldraadraster zonder stroomvoorziening.
Schrikdraadraster 
Palen
· Robinia of kastanje palen, geschild voorzien van PEFC-keurmerk of vergelijkbaar
· 200 cm lang

· 12-14 cm doorsnee

· Plaatsen h.o.h. 4 meter afstand van elkaar 

· Hoogte palen 1,20 m boven maaiveld 

Hoek/eind/tussen palen

· Robinia of kastanje palen, geschild voorzien van PEFC-keurmerk of vergelijkbaar
· 250 cm lang, 12-14 cm doorsnee
· Schoren aan beide zijdes
Bij vervanging gebruik maken van:
· Robinia of kastanje palen, geschild voorzien van PEFC-keurmerk of vergelijkbaar

· 250cm lang en minimaal 18 cm dik zonder schoren
Draden

· gladde verzinkte draden van 2,5 mm dik
· Bij 3-draads: De bevestiging op de palen dient vanaf maaiveld op 40 cm, 80 cm en 110 cm te zitten.
· Bij 4 draads: De bevestiging op de palen dient vanaf maaiveld op 40 cm, 60 cm, 80 cm en 110 cm te zitten.
· Draden zijn aan de kant van het begrazingsgebied bevestigd.

Spanners

· Draadspanners van het type “roterende spanner”
· Draadspanner en spanveer van minimaal 40cm lang bij elke hoek- en eindpunt (landbouwhek/veerooster etc)
Bevestiging

· De draden aan de palen bevestigd met ringisolatoren.
· Hoek- en eindpunten voorzien van een ei-isolator.

Landhekken
Landhek

· Zowel aan de binnen- als buitenzijde gegalvaniseerd/verzinkt landhek. Het hekwerk heeft 5 horizontale buizen en een formaat van 450cmx110cm.
· Hang- en sluitwerk is gegalvaniseerd/verzinkt. Het sluitwerk is met enkel een hangslot af te sluiten.

· Bij 4 draads: De bovenste drie draden zijn door middel van een grondkabel, met minimale dikte van de kern van 2,5mm, aan de andere zijde van het landbouwhek met elkaar verbonden.

· Bij 3 draads: De bovenste twee draden zijn door middel van een grondkabel, met minimale dikte van de kern van 2,5mm, aan de andere zijde van het landbouwhek met elkaar verbonden.

Palen

· FSC-gekeurde onbehandelde eiken industriebielzen van minimaal 25*15*260cm. 
· Palen hebben een hoogte van circa 130cm boven maaiveld.
Prikkeldraadraster
Palen
· Robinia of kastanje palen, geschild voorzien van PEFC-keurmerk of vergelijkbaar

· 200 cm lang

· 12-14 cm doorsnee

· Plaatsen h.o.h. 4 meter afstand van elkaar 

· Hoogte palen 1,20 m boven maaiveld 

Hoek/eind/tussen palen

· Robinia of kastanje palen, geschild voorzien van PEFC-keurmerk of vergelijkbaar

· 250 cm lang, 12-14 cm doorsnee
· Schoren aan beide zijdes

Bij vervanging gebruik maken van:

· Robinia of kastanje palen, geschild voorzien van PEFC-keurmerk of vergelijkbaar

· 250cm lang en minimaal 18 cm dik zonder schoren
Draden

· 3 puntdraden Tornado High Tensile 1.6 mm of vergelijkbaar
· Onderste draad 40 cm boven maaiveld, middelste draad 80 cm boven maaiveld, bovenste draad op 110 cm boven maaiveld 

· Bij elke hoek om de paal slaan, i.v.m. met spanners (zie hieronder)

Spanners

· Draadspanners nummer 4 
· Plaatsen op maximaal elke 300 meter, minimaal na elke hoek
Krammen

· Minimaal 4,5 x 45 mm

· Niet helemaal in de palen vastslaan. De draden moeten soepel door de krammen heen kunnen i.v.m. het spannen.
· Krammen diagonaal op nerf van het hout bevestigen. 
