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Betreft aanbesteding: Aanschaf en onderhoud aanhangwagens snelverkeer – TenderNed kenmerk: 358933

Naam Inschrijver: ………………………………………….

	Constructie, As(sen), vering en reminrichting, spoorvolging

	Toelichting liefst aangevuld met beeldmateriaal, foto’s en of tekeningen waaruit de kwaliteit blijkt op de volgende aspecten:
a) Een degelijke vloerplaat. Sterk en licht in gewicht.
b) Multiplex is altijd watervast gelijmd
c) Aluminium vloer voor vaste, open bakwagens wordt geleverd in type “tranenplaat” zonder extra kosten
d) De vloer voor plateauwagens met kipfunctie wordt geleverd met gladde aluminium plaat, of functioneel vergelijkbaar zonder extra kosten
e) Degelijke trekveergrendels voor zijborden, achterklep
f) Degelijke bindrail voor open bakwagen
g) 13-polige stekkerdoos aan voorzijde aanhangwagen, aanhangwagens worden geleverd met een kabel met twee 13-polige stekkers die tussen auto en aanhangwagenbekabeling een verbinding maken
h) 20cm bodemvrijheid i.v.m. het rijden op onverharde paden
i) Frameopbouw, laswerk, kwaliteit staal, kwaliteit bescherming tegen erosie
j) Profielen
k) Bij kippers toegepaste cilindertypes in relatie tot beperking bodemvrijheid
l) Kwaliteit en bescherming verlichting tegen schade van buitenaf
m) Het oplaadpunt voor een elektrische kipfunctie is geplaatst op een gemakkelijk toegankelijke (bereikbare), niet kwetsbare plaats.

	Maximaal 175 punten per onderdeel

	1. Open bakwagen (1000kg laadvermogen)
	




	2. Open bakwagen (2000kg laadvermogen)
	




	3. Open plateauwagen (1350kg laadvermogen)
	




	4. Open plateauwagen (2700kg laadvermogen)
	




	5. Gesloten bakwagen (800kg laadvermogen)
	





	6. Machine transporter (1500kg laadvermogen)
	




	7. Machine / auto transporter (3000 kg laadvermogen)
	









	Opties

	Toelichting liefst aangevuld met beeldmateriaal, foto’s en of tekeningen waaruit de kwaliteit blijkt op de volgende aspecten:
a) Kipbare laadbak (elektrisch)
b) Specifieke banden voor lage bodembelasting in terrein
c) Eenvoudig afneembare schotten op de laadbak
d) Leverbare aluminium bordwanden met een materiaalwanddikte van minimaal 1 mm of meer
e) Sjorogen in laadvloer en haken aan de laadbak
f) Specifieke opbouw mogelijkheden i.v.m. transport van biomassa, takken, houtchips, schelpen, palen
g) Diefstalbeveiliging op de trekkoppeling
h) Bijpassend veiligheidsnet; sjorbanden
i) Degelijk neuswiel; afgeschermde verlichting
j) Bescherming van de wagen in bosgebied tegen bomen, takken, struiken, stompen
k) Bescherming spatborden
l) Extra verlichting
m) (Aluminium) Bakdelen
n) Anti slipmat

	Maximaal 175 punten per onderdeel.

	1. Open bakwagen (1000kg laadvermogen)
	




	2. Open bakwagen (2000kg laadvermogen)
	




	3. Open plateauwagen (1350kg laadvermogen)
	




	4. Open plateauwagen (2700kg laadvermogen)
	




	5. Gesloten bakwagen (800kg laadvermogen)
	




	6. Machine transporter (1500kg laadvermogen)
	




	7. Machine / auto transporter (3000 kg laadvermogen)
	








	As(sen), vering en reminrichting, spoorvolging 
	Toelichting liefst aangevuld met beeldmateriaal, foto’s en of tekeningen waaruit de kwaliteit blijkt.

	Maximaal 175  punten per onderdeel.

	1. Open bakwagen (1000kg laadvermogen)
	




	2. Open bakwagen (2000kg laadvermogen)
	




	3. Open plateauwagen (1350kg laadvermogen)
	



	4. Open plateauwagen (2700kg laadvermogen)
	




	5. Gesloten bakwagen (800kg laadvermogen)
	




	6. Machine transporter (1500kg laadvermogen)
	




	7. Machine / auto transporter (3000 kg laadvermogen)
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Handtekening:

