Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

MATERIALENLIJST DUURZAAM BOUWEN 


CIVIELTECHNISCHE EN BOUWKUNDIGE WERKEN

Toepassing
Materiaal
Aanbeveling
Motivatie indien afwijkend van aanbevolen materiaal

bodemafdekking kruipruimte
· schoon zand

· schelpen (bij renovatie)

· PE folie

· PVC folie

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

verboden


buitenriolering
· grès

· PP

· PE (& recycled PE)

· (gewapend) beton met 20% granulaat 

· standaard (gewapend) beton

· PVC (> 67% recycled)

· PVC


acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden


(pers)leidingen
· nodulair gietijzer

· (gewapend) beton van 20% granulaat

· standaard (gewapend) beton

· PVC (> 67% recycled)

· staal, gecoat met teerepoxy

· verzinkt staal (binnen)

· glasvezelversterkt polyester

· PE (& recycled PE)

· PVC


acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden


drainage en      omhulling
· PE (& recycled PE)

· grès

· grindkoffer

· drainzandkoffer

· schelpenkoffer

· PVC (> 67% recycled)

· PVC


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden


beschoeiingen en damwanden
· Eur. bosbouw hout, onverduurzaamd

· tropisch hardhout met FSC-merk

· (gewapend) beton van 20% granulaat

· standaard (gewapend) beton

· PVC (67% recycled)

· PE (& recycled PE)

· glasvezelversterkt polyester
· verzinkt staal
· staal, onbehandeld
· staal, gecoat
· polyesterbeton

· tropisch (hard)hout

· hout uit oerbossen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden




weg-verhardingen
· betontegels (met 20% granulaat) 

· kleischelpen

· schelpen

· betontegels (nieuw beton)

· betonstenen (met 20% granulaat)

· bakstenen

· havenplaten beton

· asfalt

· grind


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel




funderingspalen en opzetters
· Eur. bosbouw hout, onverduurzaamd

· tropisch (hard)hout met FSC-merk

·  (gewapend) beton met 20% granulaat 

· standaard (gewapend) beton

· staal, onbehandeld

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel




fundering op staal
· kalkzandsteen

· (gewapend) beton met 20% granulaat 

· standaard (gewapend) beton


aanbevolen

aanbevolen

acceptabel




erfafscheidingen
· haag(beuk), vlechthaag

· Eur. bosbouw hout, onverduurzaamd

· PE (& recycled PE)

· metselwerk (zie: -)

· recycled aluminium

· perkoenpaal Eur. hout, onverduurzaamd

· nieuw beton 

· tropisch hardhout met FSC-merk

· perkoenpaal PVC (67% recycled)

· perkoenpaal PE (& recycled PE)

· hout, verduurzaamd met azaconazole 

· verzinkt staal afrastering
· gewolmaniseerd hout
· tropisch (hard)hout

· hout uit oerbossen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden


bekistingsolie
· plantaardige olie

· afbreekbare minerale olie

· niet afbreekbare minerale olie


aanbevolen

acceptabel

verboden


begane           grondvloer
· Eur. bosbouw hout, onverduurzaamd

· cellenbeton

· keramische elementen

· (gewapend) beton met 20% granulaat 

· standaard (gewapend) beton

· hout uit oerbossen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden




idem: isolatie
· cellulose

· vlaswol

· kokos

· gealuminiseerde polyesterfolie

· steenwol

· glaswol

· EPS-schuim

· kurk

· overige schuimen zonder CFK

· schuimen, met CFK


aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden




verdiepings- vloeren
· Eur. bosbouw hout, onverduurzaamd

· cellenbeton

· keramische elementen

· (gewapend) beton met 20% granulaat 

· standaard (gewapend) beton

· hout uit oerbossen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden




idem, isolatie zwevende       vloeren
· kokos

· vlaswol

· perliet

· steenwol

· glaswol

· PE-schuim zonder CFK

· overige schuimen zonder CFK

· schuimen, met CFK


aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden




bouwmuren en draag-            constructies
· hout + leem

· Eur. bosbouw hout, onverduurzaamd (hsb)

· (gewapend) beton met 20% granulaat 

· cellenbeton

· kalkzandsteen

· staal

· standaard (gewapend) beton

· Am. bosbouw hout, onverduurzaamd (hsb)


aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel




binnen-       spouwblad
· stroleem

· Eur. bosbouw hout, onverduurzaamd (hsb)

· cellenbeton

· kalkzandsteen

· (gewapend) beton met 20% granulaat 

· kalkzandsteen

· baksteen

· standaard (gewapend) beton 


aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel




constructiestaal, droge toepassingen
· thermisch verzinkt

· thermisch verzinkt, gecoat met teerepoxy

· gecoat


aanbevolen

verboden

verboden




constructiestaal, natte toepassingen
· thermisch verzinkt

· thermisch verzinkt, gecoat met teerepoxy


aanbevolen

acceptabel




constructiestaal, in weer en wind
· thermisch verzinkt

· thermisch verzinkt, gecoat met teerepoxy


aanbevolen

acceptabel




spouwmuur-   isolatie
· stroleem

· cellulose

· kokos

· vlaswol

· perliet (na-isolatie)

· glaswol

· steenwol

· schelpen

· kurk

· EPS-schuim

· overige schuimen zonder CFK

· schuimen, met CFK


aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden


buiten-       spouwblad en buitenstucwerk
· stroleem

· Eur. bosbouw hout, met kookverf

· kalk/ tras stucwerk

· baksteen

· cementstucwerk

· natuursteen

· recycled aluminium

· betonsteen

· kalkzandsteen

· kunsthars stucwerk

· polyesterbeton

· polycarbonaat

· bosbouw hout, uitloogbaar verduurzaamd

· hout uit oerbossen
· verzinkt staal 
· nieuw aluminium
· western red cedar

· PVC

· gecoat verzinkt staal


aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden




lateien
· (gewapend) beton met 20% granulaat 

· baksteen

· standaard (gewapend) beton 

· roestvast staal

· verzinkt staal


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel




buitenkozijnen en -ramen
· Eur. bosbouw (hard)hout, onverduurzaamd

· recycled aluminium

· Am. bosbouw hout, onverduurzaamd (hsb)

· PVC met 100% terugname garantie

· nieuw aluminium
· PVC

· tropisch hardhout


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden




waterslagen
· Eur. bosbouw (hard)hout

· (gewapend) beton met 20% granulaat 

· keramiek

· baksteen

· nieuw (gewapend) beton 

· recycled aluminium

· roestvast staal

· verzinkt staal

· nieuw aluminium
· PVC

· polyesterbeton


aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden




buitendeuren
· Eur. bosbouw (hard)hout

· multiplex, tr. (hard)hout met FSC-keur

· recycled aluminium met isolatie

· hout uit oerbossen
· plaatstaal met isolatie

· multiplex, verduurzaamd

· multiplex, tropisch hout

· nieuw aluminium

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden




wand- en dakfolie, vochtkerend en dampdoorlatend
· PE folie

· waspapier

· gebitumineerd papier

· PVC folie



acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden


dakbeschot


· Eur. bosbouw hout, onverduurzaamd (hsb)

· vlasscheven met natuurlijk bindmiddel
· Am. bosbouw hout, (hsb)

· masonite

· Eur. multiplex, niet verduurzaamd

· spaanplaat

· staal, gebitumineerd

· verzinkt staal

· nieuw aluminium
· hout uit oerbossen
· multiplex tropisch hout


aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden




dakconstructie
· Eur. bosbouw (hard)hout

· cellenbeton

· (gewapend) beton met 20% granulaat 

· standaard (gewapend) beton 

· hout uit oerbossen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden




dakisolatie
· cellulose

· vlaswol

· kokosvezels

· glaswol

· steenwol

· EPS-schuim (plat dak)

· perliet/ vermiculiet

· kurk

· overige schuimen, zonder CFK

· schuimen, met CFK


aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden


dakbedekking
· betonnen pannen

· keramische pannen

· natuurleien

· EPDM-folie

· bitumen (1-laags)

· recycled aluminium

· bitumen (meerlaags)

· PMMA

· bitumen shingles

· koper

· PVC-folie

· nieuw aluminium
· zink

· lood


acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden




platdak ballast
· begroeid, mineraal, kokosvlies

· metselpuin op kokosvlies

· grind

· mechanisch bevestigen

· begroeid, kunststof dragers

· betontegels met 20% granulaat

· standaard beton tegels

· lijmen


aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel




dakgoten
· Eur. bosbouw (hard)hout

· EPDM folie

· recycled aluminium

· glasvezelversterkt polyester

· bitumen (1-laags)

· PVC (67% recycled)

· PVC

· nieuw aluminium
· zink

· koper


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden

verboden




binnenkozijnen
· Eur. bosbouw (hard)hout

· hout uit oerbossen
· plaatstaal

· tropisch hardhout


aanbevolen

acceptabel

verboden

verboden




binnendeuren
· hardboard met wafelkern

· Eur. (massief) bosbouw (hard)hout 

· cellen, karton en tr. (hard)hout FSC-keur

· cellen van karton en formica
· Eur. multiplex

· hout uit oerbossen
· PVC


aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden




binnentrappen
· Eur. bosbouw (hard)hout

· (gewapend) beton met 20% granulaat 

· verzinkt staal

· standaard (gewapend) beton 

· tropisch (hard)hout met FSC-keur

· hout uit oerbossen
· tropisch (hard)hout


acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden


buitentrappen
· (gewapend) beton met 20% granulaat 

· recycled aluminium

· verzinkt staal

· standaard (gewapend) beton 

· nieuw aluminium


acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden


hekken,            balustraden      binnen
· bosbouw (hard)hout (hsb)

· recycled aluminium

· verzinkt staal

· niet verzinkt staal

· tropisch (hard)hout

· nieuw aluminium

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden


hekken,            balustraden      buiten
· bosbouw (hard)hout (hsb)

· recycled aluminium

· verzinkt staal

· niet verzinkt staal

· tropisch (hard)hout

· nieuw aluminium

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden


beglazing
· 2 x enkel hardglas draairaam

· enkelglas droog + voorzetraam

· dubbelglas droog beglaasd

· beloopbaar glas

· polycarbonaat, dak

· dubbelglas, nat beglaasd

· enkelglas, nat beglaasd 

· gelamineerd glas

· glazen bouwstenen 

· PMMA


aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden


dekvloeren
· anhydriet, rogips

· anhydriet, fosforgips onder garantie 

· anhydriet, natuurgips

· zandcement


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

verboden


binnenmuren, niet dragend
· leemsteen/ stampleem

· bosbouw hout + rogips

· holle baksteen

· gipsblokken rogips

· cellenbeton blokken

· kalkzandsteen

· lichte baksteen

· baksteen

· metalstud + rogips

· hout uit oerbos + rogips

· cellenbeton panelen


aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden


plaatmaterialen
· cementvezelplaat

· gipsvezelplaat

· gipskartonplaat

· MDF

· triplex/ multiplex (europees hout)

· triplex/ multiplex (tropisch hout FSC)

· kunstharsplaten (buiten)

· triplex/ multiplex (tropisch hout)


acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden


vloerafwerking
· Eur. bosbouw hout

· blokjesvloer van Eur. bosbouw hout

· parket van Eur. bosbouw hout

· terrazzo, korrels en hechtlaag

· linoleum

· kokos

· kurk, met polyester afwerking

· keramiek

· EPDM (waterdicht werk)

· natuursteen

· PVC (67% recycled)

· asfalt

· hout uit oerbos 

· tropisch (hard)hout

· PVC


aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden


wandafwerking
· leemstuc

· stuc, kalk

· spuitwerk, rogips

· spuitwerk, natuurgips

· perliet (brand, geluid)

· stuc, portlandcement

· keramiek

· kurk

· aluminium

· bouwbehang, papier

· natuursteen

· spuitwerk industrie gips

· behang, vinyl


aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel verboden




plinten
· bosbouw (hard)hout (hsb)

· MDF, papier omwikkeld

· natuursteen

· hout uit oerbos 

· PVC

· tropisch (hard)hout

· staal met rubberoverlay


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden

verboden


dorpels
· bosbouw (hard)hout (hsb)

· natuursteen

· keramiek

· polyesterbeton

· tropisch (hard)hout


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden


plafond-           afwerking
· leemstuc

· stuc, kalk

· spuitwerk, rogips

· spuitwerk, natuurgips

· perliet (brand, geluid)

· stuc, portlandcement

· kurk

· spuitwerk industrie gips


aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel




keukenblok
· Eur. bosbouw (hard)hout

· Eur. bosbouw multiplex 

· spaanplaat met kunststof toplaag

· tropisch (hard)hout


acceptabel

acceptabel

verboden

verboden


aanrechtblad
· Eur bosbouw (hard)hout

· roestvast staal, zelfdragend

· natuursteen

· roestvast staal, op spaanplaat

· polyesterbeton

· spaanplaat met kunststof toplaag

· hout uit oerbos

· tropisch hout


aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden


schilderwerk houten buitenkozijnen
· natuurverf (plantaardige grondstoffen)

· alkydhars grondverf + natuurverf

· waterverdunbare hybride verf 

· waterverdunbare alkydverf

· high solid verf

· waterverdunbare acrylaatverf

· ijzermenie, loodvrij

· oplosmiddel houdende alkydharsverf

· loodmenie


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden


schilderwerk houten buitenbeschietingen
· natuurverf (plantaardige grondstoffen)

· alkydhars grondverf + natuurverf

· waterverdunbare hybride verf 

· waterverdunbare alkydverf

· high solid verf

· waterverdunbare acrylaatverf

· ijzermenie, loodvrij

· oplosmiddel houdende alkydharsverf

· zinkcompound

· loodmenie


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden


schilderwerk op steenachtige    ondergrond
· witkalk (binnen)

· minerale verf

· natuurlatex (binnen)

· zetmeel/ glucose (anti-grafitti)

· ijzermenie, loodvrij

· waterverdunbare hybride verf 

· waterverdunbare acrylaatverf

· high solid verf

· oplosmiddel houdende alkydharsverf


aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

verboden

verboden

verboden

verboden


schilderwerk binnen
· olie + was

· natuurverf (plantaardige grondstoffen)

· waterverdunbare hybride verf 

· waterverdunbare alkydverf

· waterverdunbare acrylaatverf

· high solid verf

· ijzermenie, loodvrij

· oplosmiddel houdende alkydharsverf

· loodmenie


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden


hout-                 verduurzaming
· azaconazole

· borax

· bifluoride

· CC(B)

· CCA

· creosoot/ carbolineum


acceptabel

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden


voeg-               afdichtingen
· vlaswol

· cellulose

· kokos

· PE-cellenband

· glas- en steenwol

· natuurkit

· EPDM

· siliconen kit

· bitumen

· PUR-schuim, zonder CFK

· PUR-schuim, met CFK

· PU-cellenband

· thiokol-, butylkit

· PVC


acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden

verboden

verboden


slabben
· EPDM folie

· bitumenfolie

· PE folie

· lood

· PVC folie


acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden




binnenriolering
· PP

· keramiek, grès

· gietijzer

· PE (& recycled PE)

· PVC (> 67%recycled)

· PVC

· lood


acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden




hemelwater-    afvoer
· ketting met wadi

· ketting met grijswatercircuit

· PP

· roestvast staal

· gietijzer

· PE (& recycled PE)

· PVC (> 67%recycled)

· PVC/ PVA

· koper

· zink

· verzinkt staal


aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden


waterleidingen
· PP

· PE (& recycled PE)

· gecoat aluminium/ koper

· koper

· lood


aanbevolen

aanbevolen

verboden

verboden

verboden


sanitair
· kristalporselein

· polyesterbeton (douchevloer)

· geëmailleerd gietijzer

· RVS

· plaatstaal, geëmailleerd

· PMMA

· polycarbonaat

· fenolformaldehyde/ bakeliet


acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden

verboden

verboden







WERKTUIGBOUWKUNDIGE- EN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Toepassing
Materiaal
Aanbeveling
Motivatie indien afwijkend van aanbeveling

machinesmering
· plantaardige olie en vet

· afbreekbare minerale olie en vet

· niet afbreekbare minerale olie en vet


aanbevolen

acceptabel

verboden




gasleidingen
· PE (& recycled PE)

· staal, blank of verzinkt

· koper
acceptabel

acceptabel

acceptabel




elektraleidingen
· PP met koperen aders

· PVC met koperen aders


aanbevolen

acceptabel




verwarming
· staal, blank of verzinkt

· PE (& recycled PE)

· (recycled) aluminium 

· koper


acceptabel

acceptabel

verboden

verboden




leidingisolatie
· vlaswol

· kurk

· PE-schuim

· glaswol

· steenwol

· PUR-schuim, zonder CFK

· schuimen, met CFK


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden


ventilatie
· klep of raam, hout of glas

· houten kanaal, PP ventilator

· PP leidingen en ventilator

· aluminium kanalen

· aluminium roosters

· verzinkte buis en ventilator


· zinken dakkappen

· PVC kanalen


aanbevolen

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

acceptabel

verboden

verboden




brandstoffen voor onderhoudsmachines
· milieuvriendelijke voor 2-takt motoren

· milieuvriendelijke voor 4-takt motoren

· normaal (loodvrij)


aanbevolen

aanbevolen

acceptabel









MILIEUSPARENDE MAATREGELEN

Toepassing
Materiaal
Aanbeveling
Motivatie indien afwijkend van aanbeveling

waterbesparing
· grijs water voor toiletspoeling

· regenwater t.b.v. toilet en was

· Gustavberg WSS (4 liter stortbak)

· thermostaatkranen

· doorstoombegrenzers op kranen

· waterbesparende douchekop

· spoelonderbreker + reservoir 6 lt.


aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel




energie-           besparing
· zonneboiler t.b.v. warm tapwater

· zonneboiler t.b.v. ruimteverwarming

· warmtemuur  t.b.v. ruimteverwarming

· enkelplaats-radiatoren


· Rc > 3,0 m²K/W

· beglazing U < 1,4 W/m²K

· thermostaatkranen

· HR - Low NOx - ketel

· isolatie CV-leidingen koude ruimten

· isolatie warmtetapwater-leiding

· VR-combi ketel

· beglazing U < 2,0 W/m²K



aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

aanbevolen

acceptabel

acceptabel
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