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1. Veiligheids- en gezondheidsplan

1.1 Inleiding

1.1.1 Algemeen

In opdracht van de Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven, afdeling Stadsingenieurs wordt het bestek 2021-OOR-054 Kanaaleilanden Noord-Noord uitgevoerd.
Als onderdeel van het bestek wordt een Veiligheids- en Gezondheidsplan conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Besluit van 15 januari 1997) geëist.
Dit plan is opgesteld om als leidraad te dienen bij de uitvoering van procedures en instructies zoals vastgelegd in dit plan om zodoende de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen direct of indirect te maximaliseren en de voor het milieu nadelige gevolgen zo veel mogelijk te voorkomen. In dit plan zijn onder meer de bij het werk betrokken instanties en een risico-inventarisatie van het werk opgenomen.
Dit V&G-plan dient te worden beschouwd als een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de werkzaamheden die een gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de betrokkenen vormen, heeft plaatsgevonden, mogen ze pas aanvangen. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, dienen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan te zijn vastgelegd. Ook moeten afspraken worden vastgelegd over controle op de naleving ervan.
Het opstellen van de bij het bestek gevoegde versie van het V&G-plan is een taak van de Coördinator voor de Ontwerpfase of Coördinator-O (zoals bedoeld in artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit). De actualisering en verdere uitwerking van het V&G-plan behoort tot de taken van de Coördinator voor de Uitvoering of Coördinator-U (zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit).

1.1.2 Verplichtingen werkgevers

Elke werkgever zal een medewerker (leidinggevende functie) aanwijzen die verantwoordelijk is voor het toezicht op de arbeidsomstandigheden en de uitvoering van het V&G-plan. Deze medewerker heeft daartoe voldoende bevoegdheden. De werkgever zal zowel met de directie als mede met andere werkgevers actief samenwerken om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen voor alle betrokken personen.
Tevens zal de werkgever zijn werknemers instructie geven met betrekking tot de inhoud van het V&G-plan. Hiertoe zal hij onder meer:

· zijn onderaannemer(s) in kennis stellen van de veiligheids- en milieuvoorschriften, 

procedures en andere relevante informatie die van belang kunnen zijn;
· zorgdragen dat zijn onderaannemers voldoen aan de wettelijke arbo- en milieueisen en dat een en ander wordt uitgevoerd conform V&G-plan;
· concrete afspraken met zijn onderaannemers maken omtrent:
· coördinatie van activiteiten;
· de te nemen maatregelen;
· het toezicht houden op de uitvoering en naleving van afspraken en maatregelen.
· het controleren van het keuringsplichtig materieel.

1.1.3 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

Voor de veiligheids- en gezondheidscoördinatie dienen de volgende handelingen te worden verricht:

· Het aanstellen van de in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer;
· De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de V&G uitvoeringsfase namens de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift;
· De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;
· Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
1.2 Projectgegevens

1.2.1 Bestek
Bestek project 
: 2021-OOR-054 Kanaaleilanden Noord-Noord
Contractvorm 
: RAW-bestek

Status
: Definitief
Versie
: 2.0
Datum
: 24 mei 2022
1.2.2 Wet en regelgeving

In onderstaand overzicht wordt de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op dit project weergegeven. Naast de in het bestek opgenomen documenten, zijn de hieronder genoemde normen, veiligheidsregels en – voorschriften specifiek op dit project van toepassing:
· Arbeidsomstandigheden wet en onderliggende documenten;
· APV - Algemene Plaatselijke Verordening;
· Wet geluidshinder;
· AI 17 Hijs- en hefmiddelen;
· NEN-EN 50110 - Bedrijfsvoering van elektrische installaties;
· NEN-EN 3140 - Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning;
· CROW 96b - Werk in uitvoering;
· CROW 400 - Werken in en met verontreinigde grond;
· CROW 500 -  Proefsleuven K&L

· CROW 223 - Kwarts in de GWW;
· CROW 307 - Kabels en leidingen in verontreinigde bodem;
· CROW 210 - Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt – teerhoudendheid, 
 onderzoek en selectieve verwijdering;
· Arbouw blad Werken in rioleringen;
· Arbouw blad Bestratingsmateriaal

· Arbowijzer 4 Werken met kwarts.

1.2.3 Locatie
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Het uit te voeren werk is gelegen aan in Kanaaleilanden Noord (Adenauerlaan, Trumanlaan, Attleeplantsoen, Rooseveltlaan, Van Heuven Goedhartlaan) in de gemeente Utrecht.
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Figuur:  Kanaaleilanden Noord-Noord (ondergrond google.nl/maps)
1.2.4 Werkzaamheden

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

-
opruimwerkzaamheden;

-
het opbreken en afvoeren van bestaande elementenverhardingen;

-
het opbreken en afvoeren van bestaande teervrij/teerhoudend asfaltverhardingen, inclusief fundering;

-
het aanbrengen van zandbed;

-
het aanbrengen van menggranulaat 0/45;

-
het aanbrengen van menggranulaat 4/40;

- 
het uitbreken van bestaande riolering;

-
het aanbrengen van nieuwe huisaansluitingen;

- 
het leggen van nieuwe hoofdriolering;

-
het aanbrengen van asfaltverhardingen;

-
het aanbrengen van klinkerverhardingen;


het aanbrengen van waterpasserende verhardingen;

-
het opnemen en afvoeren van bestaande kolk- en kolkaansluitingen;

-
het aanbrengen van nieuwe kolk- en kolkaansluitingen;

- 
het opnemen en afvoeren van bestaande straatmeubilair;

-
het aanbrengen van nieuwe straatmeubilair;

-
het uitvoeren van grondwerk, t.b.v. verhardingen;

-
het uitvoeren van grondwerk, t.b.v. rioleringen;

-
het ver-/afvoeren van puin, grond en zand, binnen de gemeente Utrecht 


(Bodemkwaliteit  Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie)

-
het toepassen van verkeersmaatregelen; instellen en in stand houden omleidingsroutes.

-
Het aanbrengen van grondverbetering t.b.v.groenvoorzieningen;

-
Het coördineren van werkzaamheden door derden.
De werkzaamheden zijn beschreven in bestek: 

Nr.
2021-OOR-054
1.3 Betrokken instanties

1.3.1  Opdrachtgever
	Naam
	:
	Gemeente Utrecht

	Bezoekadres
	:
	Stadsplateau 1

	Postcode/Woonplaats
	:
	3521 AZ  Utrecht

	Contactpersoon
	:
	Frank van Gennip
Tele

	Telefoon
	:
	06 – 22 95 84 25


	E-mail
	:
	F.van.Gennip@Utrecht.nl



1.3.2 Ontwerpende Partij

	Naam
	:
	Gemeente Utrecht, Projectmangementbureau

	Postadres
	
	Postbus 8375

	Postcode/Woonplaats
	:
	3503 RJ  Utrecht

	Bezoekadres
	:
	Stadsplateau 1, 3521 AZ  Utrecht

	Contactpersoon
	:
	Frank van Gennip
Tele

	Telefoon
	:
	06 – 22 95 84 25


	E-mail
	:
	F.van.Gennip@Utrecht.nl



1.3.3 Coördinatie Ontwerpfase

	Naam
	:
	Gemeente Utrecht, Projectmangementbureau

	Postadres
	:
	Postbus 8375

	Postcode/Woonplaats
	:
	3503 RJ  Utrecht

	Bezoekadres
	:
	Stadsplateau 1, 3521 AZ  Utrecht

	Contactpersoon
	:
	Frank van Gennip
Tele

	Telefoon
	:
	06 – 22 95 84 25


	E-mail
	:
	F.van.Gennip@Utrecht.nl



1.3.4  Uitvoerende Partijen

	Naam
	:
	Invullen door uitvoerende partij.

	Bezoekadres
	:
	

	Postcode/Woonplaats
	:
	

	Contactpersoon
	:
	

	Telefoon
	:
	

	E-mail
	:
	


1.3.5   Coördinatie Uitvoeringsfase

	Naam
	:
	Invullen door uitvoerende partij.

	Bezoekadres
	:
	

	Postcode/Woonplaats
	:
	

	Contactpersoon
	:
	

	Telefoon
	:
	

	E-mail
	:
	


1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1 Geplande datum van aanvang

Datum van aanvang


: <Invullen door uitvoerende partij>
1.4.2 Geplande bouwtijd

Geplande opleveringsdatum
: <Invullen door uitvoerende partij>
Geplande bouwtijd


: <Invullen door uitvoerende partij>
Faseringen



:  BLVC-plan
1.4.3 Vermoedelijk aantal werknemers

Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocaties aanwezig zal zijn: 

Aannemer bestek


: <invullen door uitvoerende partij>
1.4.4 Coördinatieverplichting uitvoeringsfase

De coördinatieverplichting voor de uitvoeringsfase ligt bij de aannemer.

In Deel 3, paragraaf 01.11.01 lid 01 van besteknummer 2021-OOR-054 is aangegeven met welke werkzaamheden de aannemer in ieder geval rekening dient te houden.

1.4.5 Kennisgeving aan arbeidsinspectie 

Na gunning, wanneer de uitvoerende partij bekend is, verzorgd de V&G coördinator uitvoeringsfase namens de opdrachtgever dat het project (conform Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.27) word aangemeld bij de arbeidsinspectie via: http://www.arbeidsinspectie.nl (submenu formulieren).

Een uitdraai van de "Kennisgeving Bouwwerk" wordt zichtbaar aangebracht op de Bouwplaats en wordt aan de opdrachtgever in afschrift verstrekt.

1.4.6 Samenwerking en communicatie

Omdat in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen als bedoeld in paragraaf

1.3 dient in het V&G-U plan te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie. De totaal V&G-coördinator uitvoeringsfase stelt daartoe een (communicatie-) plan op waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:

· naam;

· frequentie;

· vereiste aanwezigen bij en registratie van V&G overleggen.
De V&G coördinatie dient een vast onderwerp van bespreking te zijn in de

bouwvergaderingen.

1.4.7 Instructie in uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase is de opdrachtnemer ervoor verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over de veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek (werkplek = bouwplaats/omgeving, inclusief aan- en afvoer).

1.5 Risico-inventarisatie

1.5.1 Algemeen

In het V&G-plan uitvoeringsfase dient te worden aangegeven hoe risico’s worden beheerst. De uitvoerende partij maakt zijn eigen risicoanalyse.

Er is een risico-inventarisatie, bijlage 1 “quickscan V&G ontwerpfase”, opgenomen vanuit de ontwerpfase.

In bijlage 2 zijn in tabellen de veiligheids- en gezondheidsrisico´s weergegeven die zich voordoen in de bouwfase. Het zijn de overgebleven restrisico’s van de ontwerpfase.
1.5.2 Restrisico's uit ontwerp

In de bijgevoegde risico-inventarisatie zijn omschrijvingen opgenomen van de risico’s, samenhangend met dan wel voortvloeiend uit de realisering van de in 1.2.2 genoemde omschrijving van de werkzaamheden, voor zover deze niet in het ontwerp konden worden geëlimineerd.

1.5.3 Maatregelen in het kader van de veilige werkplek

De werkplek wordt gedefinieerd als de werkplaats inclusief de directe omgeving.

Voor wat betreft de verdere opbouw van de veilige werkplek middels beschermende maatregelen zijn in de bijgevoegde risico-inventarisatie aangegeven welke maatregelen hiervoor ten minste benodigd zijn.

1.5.4 Verontreinigingsituatie

De in de ontwerpfase onderkende milieurisico’s zijn opgenomen in de bijgevoegde Risico-inventarisatie.

Door de opdrachtgever worden de gegevens met betrekking tot de bodemgesteldheid aangeleverd aan de opdrachtnemer.

Hieronder staat aangegeven welke veiligheidsklassen zijn vastgesteld voor de werkzaamheden:
Tabel Veiligheidsklasse aanlegwerkzaamheden

	Locatie
	Veiligheidsklasse
	Relevante stof

	Alle

werkzaamheden
	Basishygiëne
	


Bij het werken in of met verontreinigde grond of verontreinigd (grond)water dienen door de aannemer getroffen maatregelen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 400.

In bijlage 4 zijn de maatregelen behorende bij bovengenoemde veiligheidsklassen opgenomen.

2. Onderzoeksgegevens

2.1 Algemeen
Binnen het werkterrein zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd, hieronder is beschreven welke onderzoeken beschikbaar zijn en is een samenvatting opgenomen van de beschikbare gegevens.

Voor de rapporten wordt verwezen naar de bijlagen b04 Bodem-onderzoek(en) behorend bij bestek 
2021-OOR-054
2.2 Beschikbare bodemonderzoeken
2.2.1 Trumanlaan - VBO asfalt stantec def m20b0268.r02 (bijlage b04-01, definitief bestek 2021-OOR-054); 
Op 23 november 2020 is door de gemeente Utrecht aan Stantec B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een verkennend bodem- en verhardingenonderzoek ter plaatse van het Attleeplantsoen en de Trumanlaan te Utrecht (bijlagen 1 en 2). De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen werkzaamheden aan de riolering. Daarnaast vindt er een herinrichting plaats van de Trumanlaan, waarbij het asfalt wordt vernieuwd.

Algemene bodemkwaliteit

Algemene kwaliteit grond

Ter plaatse van het riooltracé zijn in de bovengrond geen verhoogde gehalten gemeten. In de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten nikkel en PCB gemeten. Waarschijnlijk is sprake van verhoogde achtergrondgehalten.

Ter plaatse van de openbare ruimte in de Trumanlaan zijn in de bovengrond (tot 1,0 m-mv) licht verhoogde gehalten PCB, lood en nikkel gemeten in zowel de klei als de zandlagen. Waarschijnlijk is sprake van verhoogde achtergrondgehalten.

Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit

Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan worden geconcludeerd dat zowel de zand als de kleilagen kunnen worden ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde. Uitzondering hierop is de vrijkomende kleigrond ter plaatse van de openbare ruimte in de Trumanlaan. Deze kan worden ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse Industrie.

Grondwater

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater licht verhoogde concentraties barium zijn gemeten.

Uit de analyseresultaten blijkt dat de gemeten concentraties de gestelde normen wel overschrijden. Op basis van de gemeten concentraties ijzer totaal en onopgeloste bestanddelen is het lozen op een oppervlaktewater en hemelwaterriool is niet zonder meer toegestaan. Na zuivering van het grondwater mag wel worden geloosd. Het lozen op vuilwaterriool is wel toegestaan.

Veiligheidskundige aspecten (voorlopige Arboveiligheidsklassen)

Met behulp van de berekeningsmodule van CROW-publicatie 400 zijn de gehalten van de meest verontreinigde monsters getoetst aan de betreffende veiligheidseisen. Hieruit volgt dat op basis van de CROW 400 veiligheidsklassen noodzakelijk zijn conform Basishygiëne
Asfalt

De genomen asfaltkernen (5 stuks) zijn aangeboden voor een beschrijving van de constructie-opbouw en een PAK-marker test.

Uit de PAK-markertests blijkt dat geen van de kernen een concentratie PAK groter dan 250 mg/kg d.s. bevat. Op de kernen zijn vervolgens drie aanvullende GC/MS-verificatieanalyses uitgevoerd. De kern ter plaatse van de verkeersheuvel (04) is hiervoor ingezet. Daarnaast is er een analyse gedaan op de DAB-laag en één op de STAB-laag van boringen 01, 03 en 05.

Uit de analyseresultaten is gebleken dat de PAK concentratie in de geanalyseerde lagen of kernen kleiner is dan de detectiegrens van 10 mg/kg d.s.. Hiermee wordt de hergebruiknorm van 75 mg/kg d.s. niet overschreden. Het asfalt kan als teervrij worden aangemerkt. Het asfalt is vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt voor warm hergebruik.

Funderingslagen

Uit de getoetste analyseresultaten blijkt dat het materiaal voor deze parameters indicatief voldoet aan de eisen uit de regeling bodemkwaliteit. Daarnaast is geen verhoogd gehalte asbest aangetoond. Dit houdt in dat de fundering op basis van het uitgevoerde onderzoek indicatief kan worden hergebruikt als niet-vormgegeven bouwstof.

2.2.2 Bodemonderzoek_Rooseveltlaan_Stantec_20210909 (bijlage b04-02, definitief bestek 2021-OOR-054);
Op 16 juli 2021 is door de gemeente Utrecht aan Stantec B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de Rooseveltlaan te Utrecht (bijlagen 1 en 2). De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen werkzaamheden aan de riolering.

Grond

In de met brokken beton zandige bovengrond (0,05-0,5 m-mv), zintuiglijk schone zandige ondergrond (0,5-3,0 m-mv), met brokken beton zandige ondergrond (1,0-1,5 m-mv) en met resten baksteen kleiige ondergrond (1,5-2,0 m-mv) zijn geen verhoogde gehalten gemeten.

De overige zintuiglijk schone lagen zijn niet ingezet, er wordt verwacht dat deze lagen een vergelijkbare kwaliteit hebben aan de bodemkwaliteitskaart en/of een vergelijkbare of betere kwaliteit hebben dan de geanalyseerde zintuiglijk verdachte lagen.

In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties barium gemeten. Mogelijk is sprake van verhoogde achtergrondconcentraties. De overige onderzochte parameters zijn niet in verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarde en/of detectiegrenzen gemeten.

Verwacht wordt dat de overige zintuiglijk schone lagen een vergelijkbare kwaliteit hebben aan de bodemkwaliteitskaart en/of een vergelijkbare of betere kwaliteit hebben dan de geanalyseerde zintuiglijk verdachte lagen (kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde en Wonen).

Asbest in puin

Uit de analyses blijkt dat in de fundering geen asbest is aangetoond (concentraties beneden of gelijk aan de bepalingsgrens).

Asfalt

Op basis van de resultaten er is teerhoudend asfalt aangetoond ter plaatse van het kruispunt van de Rooseveltlaan en het Attleeplantsoen (boring B07) in de onderlaag (DAB, OAB, GAB). Na de PAK-marker test bleek deze onderlaag geen teerindicatie te hebben, maar uit de GC/MS blijkt deze laag wel teerhoudend te zijn. Dit kan duiden op de aanwezigheid van een teerhoudende plaklaag en/of slijtlaag. In de bovenliggende laag (DAB, STAB) is geen teerhoudend asfalt aangetoond

Funderingslagen

Uit de analyse van het funderingsmateriaal op organische verbindingen PAK, PCB en minerale olie conform AP04 blijkt dat het materiaal voor deze parameters voldoet aan de eisen uit de Regeling bodemkwaliteit. Dit houdt in dat de fundering als toepasbaar geldt, mits een uitloogproef aantoont dat er geen kans is op uitloging vanuit de fundering. Deze uitloogproef bestaat uit een kolomproef en analyse van het eluaat op 15 metalen (antimoon, arseen, barium, cadmium, kobalt, chroom, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, seleen, tink, vanadium en zink) en 4 anionen (fluoride, bromide, chloride en sulfaat).

Grondwater

Voor het grondwater geldt dat de concentraties onopgeloste bestanddelen en ijzer totaal de lozingseis voor oppervlaktewater en hemelwaterriool wordt overschreden. Het grondwater mag niet zonder meer op het oppervlaktewater en/of het hemelwaterriool worden geloosd.
Veiligheidskundige aspecten
Met behulp van de berekeningsmodule van CROW-publicatie 400 (bron 13) zijn de gehalten van de monsters getoetst aan de betreffende veiligheidseisen. Hieruit volgt dat op basis van de CROW 400 geldt dat gewerkt kan worden volgens veiligheidsklasse ‘Basishygiëne’
2.2.3 Bodemonderzoek_Plateaudrempels Van Heuven Goedhartlaan_Stantec_20210909 (bijlage b04-03, definitief bestek 2021-OOR-054);
Op 16 juli 2021 is door de gemeente Utrecht aan Stantec B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de Van Heuven Goedhartlaan te Utrecht (bijlagen 1 en 2). De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de aanleg van twee verkeersdrempels en het afvoeren van asfalt.

Grond

In de zandige boven- en ondergrond (0,35-1,0 m-mv) zijn geen verhoogde gehalten gemeten.

Besluit Bodemkwaliteit

De vrijkomende boven- en ondergrond (0,35-1,0 m-mv) kan worden ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde

Asfalt

Op basis van de resultaten is er geen teerhoudend asfalt aangetoond

Funderingslagen

Uit de analyse van het funderingsmateriaal op organische verbindingen PAK, PCB en minerale olie conform AP04 blijkt dat het materiaal voor deze parameters voldoet aan de eisen uit de Regeling bodemkwaliteit. Dit houdt in dat de fundering als toepasbaar geldt, mits een uitloogproef aantoont dat er kans is op uitloging vanuit de fundering

Veiligheidskundige aspecten

Met behulp van de berekeningsmodule van CROW-publicatie 400 (bron 9) zijn de gehalten van de monsters getoetst aan de betreffende veiligheidseisen. Hieruit volgt dat op basis van de CROW 400 geldt dat gewerkt kan worden volgens veiligheidsklasse ‘Basishygiëne’
2.2.4 Adenaurlaan - VBO stantecm 18b0292.r01_signed def 2019021320210909 (bijlage b04-04, definitief bestek 2021-OOR-054);

Op 10 december 2018 is door de gemeente Utrecht aan Stantec B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een verkennend bodem- en verhardingenonderzoek ter plaatse van de Adenauerlaan en het Attleeplantsoen te Utrecht (bijlagen 1 en 2). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van het gebied
Asbest
Uit analyses blijkt dat in de bodem en in de aangetroffen funderingslagen geen asbest is aangetoond (concentraties beneden of gelijk aan de bepalingsgrens).

Grond

Zowel in de grondmonsters van de Adenauerlaan als de grondmonsters van het Attleeplantsoen zijn maximaal licht verhoogde gehalten zware metalen, PAK en PCB aangetoond. Er is derhalve geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Deze resultaten komen overeen met de verwachting op basis van bodemkwaliteitskaart en het historisch onderzoek. Wij zien geen aanleiding voor nader onderzoek

Op basis van de indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit kan worden geconcludeerd dat de grond in het wandelgebied van het Attleeplantsoen en de sterk repac houdende grond rondom boring At-A09 voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’. In het overig deel van het onderzoeksgebied voldoet de grond aan de bodemkwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’.

Veiligheidskundige aspecten

Met behulp van de berekeningsmodule van CROW-publicatie 400 zijn de gehalten van de meest verontreinigde monsters getoetst aan de betreffende veiligheidseisen. Hieruit volgt dat op basis van de CROW 400 overal gewerkt kan worden conform Basishygiëne
Grondwater

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater licht verhoogde concentraties barium zijn gemeten. De verontreiniging is vermoedelijk van natuurlijke herkomst.

Op basis van de gemeten waarde van onopgeloste bestanddelen zijn bij bemaling zuiverende maatregelen noodzakelijk bij lozing op oppervlaktewater en lozing op hemelwaterriool. Indien geloosd wordt op het oppervlaktewater dient ervoor te worden gezorgd dat er geen sprake is van visuele verontreiniging van het oppervlaktewater. Het ijzergehalte dient teruggebracht te worden tot onder de 5 mg/l.

Asfalt

Met uitzondering van de wegvakken ‘drempel hoek Adenauerlaan, Attleeplantsoen’, ‘Spaaklaan’ en ‘Wandelpad’ dient het asfalt te worden beschouwd als teerhoudend en is derhalve vanuit milieyhygiënisch oogpunt niet geschikt voor (warm) hergebruikt.

Funderingslagen
Uit de getoetste analyseresultaten blijkt dat het materiaal voor deze parameters indicatief voldoet aan de eisen uit de Regeling bodemkwaliteit. Dit houdt in dat de fundering op basis van het uitgevoerde onderzoek indicatief kan worden hergebruikt als niet-vormgegeven bouwstof.

3. Veiligheids- en gezondheidsdossier

3.1 Inleiding

3.1.1 Algemeen

In opdracht van de Gemeente Utrecht, Stadswerken, afdeling Stadsingenieurs vindt de herinrichting van het Malieblad plaats.

Als onderdeel van het bestek wordt een Veiligheids- en Gezondheidsdossier conform artikel 2.30 sub c van het Arbeidsomstandighedenbesluit vereist.

In het dossier zijn alle technische en bouwkundige aspecten (risico's, maatregelen, etc.) opgenomen die met het werk samenhangen en van invloed zijn op de veiligheid en gezondheid van werknemers in de uitvoeringsfase.

Dat gebeurt door middel van inventarisatie van V&G risico’s die met het gebruik van het bouwwerk samenhangen. Het V&G-dossier bevat technische specificaties van het bouwwerk en de eventueel daarin aangebrachte structurele ARBO-voorzieningen. Het dossier is uiteindelijk bedoeld voor de eigenaar en/of beheerder van het bouwwerk.

Dit V&G-dossier dient, net als het V&G-plan, te worden beschouwd als een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

Het opstellen van de bij het bestek gevoegde versie van het V&G-dossier is een taak van de Coördinator-O. De actualisering en verdere uitwerking van het V&G-dossier behoren tot de taken van de Coördinator-U.

3.2 Opstellers V&G-dossier

3.2.1 Opsteller ontwerpfase

	Naam
	:
	Gemeente Utrecht, Projectmangementbureau
	Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven, afdeling Stadsingenieurs


	Postadres
	:
	Postbus 8375
	Postbus 8375


	Postcode/Woonplaats
	:
	3503 RJ  Utrecht
	3503 RJ  Utrecht


	Bezoekadres
	:
	Stadsplateau 1, 3521 AZ  Utrecht
	Stadsplateau 1, 3521 AZ  Utrecht


	Contactpersoon
	:
	Frank van Gennip
Tele
	M.A. de Ruyter


	Telefoon
	:
	06 – 22 95 84 25

	030 – 28 64813


	E-mail
	:
	F.van.Gennip@Utrecht.nl

	m.a.de.ruyter@utrecht.nl



3.2.2 Opsteller uitvoeringsfase

	Naam
	:
	<Invullen door uitvoerende partij>

	Postadres
	:
	

	Postcode/Woonplaats
	:
	

	Bezoekadres
	:
	

	Contactpersoon
	:
	

	Telefoon
	:
	

	E-mail
	:
	


3.3 Projectgegevens

3.3.1 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen aan in Kanaleneiland Noord-Noord (Ardenauerlaan, Trumanlaan, Attleeplantsoen, Rooseveltlaan, Van Heuven) in de gemeente Utrecht.

3.3.2 Werkzaamheden

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: zie paragraaf 1.2.2 van dit plan.

De werkzaamheden zijn beschreven in bestek:

Nr.




: 2021-OOR-054
3.3.3 Geplande datum van aanvang

Datum van aanvang


: <Invullen door uitvoerende partij>
3.3.4 Geplande bouwtijd

Geplande opleveringsdatum
: <Invullen door uitvoerende partij>

Geplande bouwtijd


: <Invullen door uitvoerende partij>

Faseringen



: BLVC-plan
3.4 Beheer risico’s

Om de risico’s voor de beheerfase vast te kunnen leggen worden er revisietekeningen gemaakt door de aannmer. Deze gegevens worden opgenomen in het beersysteem. En zijn op een later tijdstip te raadplegen.

3.5 Register van V&G-documenten

	Nr
	Naam document
	Kenmerk/nr.
	Datum uitgifte
	Verantwoordelijk bedrijf

	1
	Bestek en bestekstekeningen
	Besteknr. 2021-OOR-054
Definitief
	24 mei 2022
	Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven, afdeling Stadsingenieurs.

	2
	Quickscan V&G ontwerpfase, bijlage 1v/h V&G-dossier.
	Besteknr. 2021-OOR-054

Definitief
	24 mei 2022
	Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven, afdeling Stadsingenieurs.



	3
	Veiligheids- en gezondheidsrisico’s, bijlage 2 v/h V&G-dossier.
	Besteknr. 2021-OOR-054

Definitief
	24 mei 2022
	Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven, afdeling Stadsingenieurs.



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Bijlage 1 : Quickscan ontwerpfase

5. Bijlage 2 : Veiligheids- en gezondheidsrisico’s

6. Bijlage 3 : Maatregelen veiligheidsklasse

	Maatregelen Veiligheidsklasse 
	

	
	

	Veiligheidsklasse Basisklasse 
	 

	V&G-plan 
	 

	Controle/bepaling en vaststelling 
	HVK: 

	veiligheids-klassen, bepaling 
	 

	maatregelen en goedkeuring V&G-plan 
	 

	 
	V&G-plan aanvullen met: 

	 
	- Veiligheidsklasse 

	 
	- Toxische stoffen en concentraties 

	 
	- Grenswaarden stoffen en bijzonderheden 

	 
	- Risico's stoffen en bijbehorende R&S-zinnen 

	 
	- Arbeids- en rusttijden verontreinigde zone 

	 
	- Voorzieningen materieel 

	 
	- Persoonlijke beschermingsmiddelen 

	 
	- Afzetten/zonering verontreinigde zone en bebording 

	 
	- Onderhoud/inspectie/reparatie materieel 

	Logboek 
	 

	Bijhouden logboek
	DLP

	Deskundigheid 
	 

	Continu begeleiding
	DLP

	Overige deskundigheid
	DLP

	Voorlichting & instructie 
	 

	Startwerkinstructie over: 
	DLP

	- Veiligheidsklasse 
	 

	- Toxische stoffen 
	 

	- Arbeidshygiënische risico's 
	 

	- Zonering en veiligheidsvoorzieningen 
	 

	- PBM 
	 

	- Meetapparatuur 
	 

	- Acties calamiteiten 
	 

	Filteroverdrukinstallaties 
	Geen eisen 

	Gezondheidskundige zorg 
	 

	Medische keuring conform Protocol 
	Geen eisen 

	Arbeidsgezondheidskundig 
	 

	onderzoek" 
	 

	Verbod in verontreinigde zone
	Personen jonger dan 18 jaar. 

	 
	Personen die niet beschikken over een geldige Medische 

	 
	geschiktheidsverklaring 

	 
	Zwangere vrouwen en vrouwen in de lactatieperiode 

	 
	Eten, drinken en roken 

	Luchtkwaliteitsmetingen 
	 

	Asbest = 3T 
	 

	Niet vluchtige stoffen 
	Alleen meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren. 

	 
	Meetstrategie als bij vluchtige stoffen. 

	 
	Totaal koolwaterstofmeters zoals ‘CH’, ‘PID’ of specifieke 

	 
	gasdetectie. 

	Vluchtige stoffen
	Geen eisen 

	Stof specifiek
	Geen eisen 

	Personal sampling
	Geen eisen 

	Brand/Explosiegevaar
	Geen eisen 

	Natuurlijke gassen in slib HS en 
	Geen eisen 

	methaan (CH) 
	 

	Koolmonoxide (CO) 
	 

	Besloten ruimten
	Meten voor aanvang werkzaamheden en continu tijdens 

	 
	toegang. Ex/Ox/Tox-meter. 

	Stof- en aerosolvorming
	 Geen eisen

	Arbeidshygiënische voorzieningen 
	 

	 
	Middelen voor basishygiëne, de mogelijkheid schoonmaak 

	 
	handen (water en zeep of schoonmakendoekjes) 

	 
	Schaftruimte, toilet en was- of schoonmaak-gelegenheid 

	 
	(buiten grens schone/ verontreinigde zone). 

	 
	Spoelbak laarzen grens verontreinigde/schone zone. 

	Wasstraat/borstelplaats of waadgoot 
	Geen eisen 

	wegtransport 
	 

	Materieel 
	 

	 
	Roken, eten en drinken in cabines van materieel verboden. 

	 
	Ramen en deuren gesloten houden. 

	Transportmaterieel 
	Uitstappen binnen verontreinigde zone verboden 

	 
	Ramen en deuren gesloten houden. 

	 
	Roken, eten en drinken in cabines verboden. 

	Geleidebiljet
	Geen eisen

	Filters voor materieel
	Bij transportmaterieel is het gebruik van

	 
	filteroverdruksysteem en filters van toepassing bij een 

	 
	veiligheidsklasse met vluchtige stoffen 

	Transportmiddelen
	Lossen/laden buiten verontreinigde zone

	Voorkoming stofvorming/Schoonmaken 
	Terrein bevochtigen 

	materieel en gereedschap 
	 

	PBM's 
	 

	PBM-pakket Licht:
	Alle stoffen

	 
	- Overall van dicht geweven katoen voor meervoudig 

	 
	gebruik of wegwerp, (CE categorie 3, type 5 of 6), goede 

	 
	afsluiting en overslag, elastische afsluitingen mouwen en 

	 
	pijpen, geen doorsteken/zakken. 

	 
	- Werkhandschoenen: tricot handschonen nitril gecoat, 

	 
	ventilerende rug, elastische manchet ten minste 7 cm, 

	 
	beschermingsniveau mechanische 4.2.2. (EN 388) 

	 
	- Chemische resistente laars, mechanische bescherming 

	 
	klasse S5 (EN 345). 

	 
	Bij voorkeur een lichte kleur. 

	 
	- Wegwerpsokken 

	 
	- Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of 

	 
	stoten hoofd (EN 397) 

	 
	- Gehoorbescherming bij geluidsniveaus van 85 dB(A). 

	- Schoonmaak werkzaamheden
	- Waterdichte (sanerings)overall (meervoudig gebruik of

	wegwerp) 
	- Gelaatscherm wanneer men tijdens het werken door 

	 
	spatten direct in aanraking kan komen met natte 

	 
	verontreinigde (water)bodem. 

	- Werkzaamheden met open vuur
	- Brandvertragende overall

	 
	- Chemisch resistente laars van natuurrubber 

	Voor alle PBM-pakketten 
	Altijd voldoende schone PBM.

	 
	Gebruikte PBM moeten in de vuile ruimte blijven. 

	 
	Wegwerpmiddelen als gevaarlijk afval afvoeren. 

	 
	Saneringsoveralls meervoudig gebruik moeten minimaal 

	 
	wekelijks door de werkgever worden gewassen. 

	 
	Verboden om gebruikte PBM mee naar huis te nemen. 

	Maatregelen 
	 

	Maatregelen om emissies van vluchtige 
	Wachten op betere weersomstandigheden (lagere 

	stoffen te verkleinen 
	temperatuur en wind) 

	 
	Gedwongen ventilatie toepassen bij emissiefront 

	 
	In situ bemonsteren en direct afvoeren 

	 
	Graaffront klein houden en direct na ontgraven afdekken 

	Immobiele verontreiniging 
	Nat maken/houden of afdekken

	Mobiele verontreiniging
	Depot op folie plaatsen en afdekken

	
	

	Maatregelen veiligheidsklassen

brandbaarheid


	

	
	

	Geen brandbaarheidsklasse
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