Title: Model A - RI&E Ontwerptraject
Subject: RIE Ontwerptraject
Author: Ralen, Olaf van;Haan, Hans de
Last saved by: Baars, Wil den
Company: Rijksoverheid
Document comments: Wat is met de Expert Asbest besproken?

Model A. RI&E voor Projecten (in de Definitie- en Ontwerpfase)

Model A. RI&E voor Projecten

25469 VDL Vliegbasis Gilze-Rijen Gebouw 329

Omschrijving werkzaamheden | Verbeteren Defensie Legeringsgebouwen | | Deze RI&E is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan/vul aan):
Project- / Objectnaam | 50E03 | | Schouwverslag Gebouw 329 op de vliegbasis Gilze-Rijen d.d. 8 april 2021
Projectnummer | 25469 | | Basisplattegronden gebouw 329
Objectnummer / Gebouwcode | 329 | | CAG Risicoanalyse en beheersplan Legionella
Oorspronkelijk bouwjaar | 1988 | | SGS Search Asbestinventarisatie
Projectmanager/-leider | Frans van der Sande | |
V&G-coördinator Ontwerpfase (VGCO) | Wil den Baars | |
Geplande datum aanvang bouw | Nog niet bepaald | |

Artikel 2.27 Melding Bouwwerk | Criteria | Van toepassing
Is het project meldingsplichtig? | Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats | Ja
| Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen) | Ja
Artikel 2.28 V&G-plan | Criteria | Van toepassing:

Opstellen V&G-plan?

Is het project meldingsplichtig of is er sprake van een bijzonder risico 
(van een bijzonder risico is bijvoorbeeld sprake bij werkzaamheden als genoemd in Bijlage II Europese Richtlijn nr.92/57/EEG (zie aandachtsgebied 16)

Ja

Opstellen V&G-dossier

x Bij nieuwbouw of renovatie opstellen overeenkomstig model C V&G-dossier 
☐ Bij verbouw of vervangingsonderhoud opstellen volgens model C V&G-dossier binnen de projectscope, als er geen bestaand V&G-dossier is
☐ Bij verbouw of vervangingsonderhoud aanvullen/aanpassen van bestaand V&G-dossier binnen de projectscope, als er een bestaand V&G-dossier is.

Definitiefase | Voorontwerp | Definitief Ontwerp
Opgesteld door (naam): | Frans van der Sande | Opgesteld door (naam): | Tom Verweijmeren | Opgesteld door (naam): | Wil den Baars
Functie | Projectmanager/-leider | Functie | VGCO | Functie | VGCO
Handtekening/Paraaf | FvdS | Handtekening/Paraaf | TM | Handtekening/Paraaf | WdB
Datum | 15-11-2021 | Datum | 15-11-2021 | Datum | 15-11-2021

Risico’s en aanpak

Aandachtsgebied

Omschrijving

Definitiefase 
(inventarisatie risico’s, meegeven beperkingen en randvoorwaarden)

Voorontwerp
(onderbouwing keuzes, eliminatie risico’s)

Definitief Ontwerp 
(onderbouwing keuzes, eliminatie risico’s, restrisico’s)

1	Publieke veiligheid/ omgeving

Beperk overeenkomstig afdeling 8.1 van het Bouwbesluit hinder en gevaar voor de omgeving van bouw- en sloopactiviteiten. Vooral in binnenstedelijk gebied en hoogbouw kunnen de risico’s groot zijn voor het verkeer. Bijvoorbeeld aanrijdgevaar van publiek en openbaar verkeer door in- en uitrijdend bouwverkeer en gevaar voor  vallende/kaatsende voorwerpen door onveilige hijswerkzaamheden. 

Geef aan of er geluidbelasting te verwachten is door bijvoorbeeld funderingswerkzaamheden. Het kan nodig zijn funderingstechnieken in te zetten, die duurder zijn en langer duren. Houd hiermee rekening in budget en planning. 

Ook als bevoegd gezag geen (bouw)veiligheidsplan verlangt, is het van belang om vroegtijdig risico’s in beeld te hebben. Reduceer deze risico’s zoveel mogelijk in het ontwerp. De restrisico’s moeten vóór de uitvoering zijn vastgelegd en in de contractering met de uitvoerende partij worden meegenomen. 

Zie ook www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid voor meer informatie over o.a. bouwveiligheidszone.

Actie: 
Bepaal risico’s voor de omgeving en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan.

Risico’s:

Voorbeeld:
Het bouwwerk grenst aan een druk voetgangers- en fietsersgebied. Met bevoegd gezag moet worden overlegd of en in hoeverre omleiding of tijdelijke stillegging van dit verkeer mogelijk is en onder welke voorwaarden. Mogelijk zijn extra beschermingsmaatregelen nodig omdat op sommige plaatsen de gewenste veiligheidsafstand volgens de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid niet haalbaar is.

Geëlimineerde risico’s:
Er is geen sprake van een binnenstedelijk gebied.

Aanrijdgevaar door in- en uitrijdend bouwverkeer.

Acties:
Van de aannemer wordt een bouwveiligheidsplan verlangd.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Aanrijdgevaar.

Acties:
De aannemer stelt een verkeerscirculatieplan op.

Restrisico’s:
Geen.

2	Belendingen

In het verlengde van het vorige punt: beperk ook hinder en gevaar voor belendingen.
Belendingen kunnen hinder ondervinden en risico’s lopen door bemaling, gekozen funderingstechniek, bovengrondse elektrakabels, belemmering van vluchtwegen e.d.. Dit geldt nog sterker als deze belendingen een publieksfunctie hebben of een (maatschappelijk) kritische functie, zoals een brandweerkazerne of een ziekenhuis.

Actie: 
Bepaal risico’s voor belendingen en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan.

Risico’s:

Voorbeeld:
Belendende percelen zijn lager dan het te bouwen bouwwerk. Maatregelen zijn daarom nodig om ongestoord en veilig gebruik van deze belendingen te waarborgen en ook de vluchtwegen in stand te houden.

Geëlimineerde risico’s:
Er is geen sprake van belendingen met een publieksfunctie of een (maatschappelijk) kritische functie.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Niet van toepassing.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

3	Doorgaande
exploitatie (bedrijfsvoering)

Vaak is bij de realisatie van een project sprake van doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering), dit kan V&G risico’s met zich meebrengen tijdens de uitvoering. Denk aan interne veiligheid, afwijkende werktijden, beperkte toegankelijkheid en vluchtwegen.

Actie: 
Geef aan wat de afspraken zijn en wat van toepassing is bij doorgaande exploitatie.

Risico’s:

Geëlimineerde risico’s:
Er is geen sprake van een doorgaande exploitatie.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Niet van toepassing.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

4	Bouwtijd

Een krappe bouwtijd kan aanleiding geven tot verhoogde V&G risico’s in de uitvoeringsfase.

Actie: 
Na elke fase indien nodig de planning bijstellen.

Geëlimineerde risico’s:
Geen onrealistische bouwtijd in het bestek opnemen.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:

Restrisico’s:
Geen.

5	Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie

Denk in het ontwerptraject na over maatregelen ter beperking van aanrijdgevaar door manoeuvrerende voertuigen en machines binnen de bouwhekken, de in- en externe verkeersstromen, laad- en losplaatsen en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dit geldt vooral bij de projecten in het binnenstedelijk gebied waar de ruimte veelal beperkt is, maar ook op bijvoorbeeld de penitentiaire inrichtingen, vliegbases, kazernes, waar veel terreinverkeer is.

Actie: 
Er is geen sprake van een binnenstedelijk gebied.

Het object bevindt zich op een vliegbasis.

Hulpdiensten kunnen het objecgt via minimaal twee zijden benaderen (normale weg en semi-verhardingen)

Geëlimineerde risico’s:
Toegangscontrole.

Tracé wordt zodanig gekozen dat zo min mogelijk overlast voor het verkeer op de vliegbasis plaatsvindt.
Hulpdiensten bereiken het werkgebied via normale procedures (basis brandweer en hulpverlenende diensten aanwezig op vliegbasislocatie).

Acties:
Geen.
Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Aanrijdgevaar.

Acties:
Geen.
Restrisico’s:
Geen.

6	Opstelling /
opslag materieel

Een krappe opslag- en opstelruimte voor in te zetten materieel kan de veiligheid negatief beïnvloeden. Moet hierdoor bijvoorbeeld over in gebruik zijnde objecten worden gehesen?

Actie: 
Geef de beschikbare ruimte aan op de tekening.

Risico’s:

Geëlimineerde risico’s:
Er is voldoende opslag- en opstelruimte aanwezig voor in te zetten materieel.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Niet van toepassing.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

7	Gezondheid en Milieu

Geef in de kolom Definitiefase aan of er 
nog gezondheidschadelijke en/of verontreinigde materialen zijn te verwachten. 

Uitgangspunt is om blootstelling te voorkomen, conform de arbeidshygiënische strategie, aan CMR-stoffen zoals zware metalen, kwarts, PAK’s, chroom-6.

CMR-stoffen = Carcinogene (kankerverwekkende), Mutagene en Reproductietoxische stoffen.

Raadpleeg www.bodemloket.nl en voer een omgevingsanalyse uit.

Actie: 
Geef aan wat te verwachten valt:
•	Kwartsstof
•	Verfstof
•	Houtstof
•	Granulaat
•	Slakkenwol 
•	Houtverduurzamingsmiddelen

Risico’s:

Geëlimineerde risico’s:
Dragen van PBM bij demonteren van plafondpanelen en leidingen.

Acties:
Conform omgevingsanalyse.

Restrisico’s:
Conform omgevingsanalyse.

Geëlimineerde risico’s:
Gezondheidschadelijke en/of verontreinigde materialen zijn niet te verwachten.

Acties:
Conform omgevingsanalyse.

Restrisico’s:
Conform omgevingsanalyse.

8	Gemeenschap-pelijke risico’s samenloopgevaar

Er kunnen gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) ontstaan door de gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden op dezelfde locatie. Zorg dan voor onderlinge afstemming qua planning en maatregelen.

Acties:

Risico’s:

Geëlimineerde risico’s:
Samenloopgevaar.

Acties:
Afstemming van planning en maatregelen.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Samenloopgevaar.

Acties:
Afstemming van planning en maatregelen.

Restrisico’s:
Geen.

9	Asbest

Houd rekening met asbest als de bouw van het gebouw vóór 1 januari 1994 is gestart. Dit kan ook gelden voor wegfunderingen en oude infrastructuur.

Actie: 
Geef aan of er asbest op de projectlocatie aanwezig is of kan zijn en wat er mee moet worden gedaan. Is de bouw vóór 1 januari 1994 is gestart, vraag dan het asbestinventarisatierapport (AIR) op bij de beheerder van het object en laat dit controleren door een adviseur Asbest. Benoem de risico’s als gevolg van uitsluitingen en beperkingen in het AIR.

Risico’s:

Geëlimineerde risico’s:
Het bouwjaar van het gebouw is 1988.

Acties:
Middels een recent uitgevoerd asbest inventarisatierapport is de aanwezigheid van asbest niet aangetoond.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Aanwezigheid van asbest.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

10	Werken op hoogte

Actie: Geef aan of er op het dakvlak veiligheidsvoorzieningen zijn als hier werkzaamheden worden uitgevoerd.

Acties:
Gebouw 329 is voorzien van een valbeveiligingssysteem.

Risico’s:
Vallen van hoogte.

Geëlimineerde risico’s:
Geëlimineerde risico’s:
Vallen van hoogte.

Acties:
Toezien op dragen van PBM.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Geëlimineerde risico’s:
Vallen van hoogte.

Acties:
Toezien op dragen van PBM.

Restrisico’s:
Geen.

11	Instabiliteit

Tijdens bouw- of sloopactiviteiten kan instabiliteit van de constructie ontstaan. Denk aan uitkragingen, terugliggende wanden/vloeren, grote hoogteverschillen, diepe kelders, hoge kolommen, minder draagkrachtige vloeren, sparingen, hellende gevels, brugconstructies, glasdaken, oevers, kades en steigers.

Actie: 
Schakel tijdig een constructeur in. Houd hiermee rekening in het ontwerp. 

Risico’s:

Geëlimineerde risico’s:
Mogelijk oneffen terrein en instabiele ondergrond.

Acties:
Toepassen van rijplaten voor hoog werk systemen.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Geen.

Acties:
Toepassen van rijplaten voor hoog werksystemen.

Restrisico’s:
Geen.

12	Ondergrond

Actie: Geef (op tekening) aan of er kabels en leidingen, verontreinigingen (PAK’s), NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven), instabiele ondergrond, oude funderingsresten, defensieleidingen, riolering (rioolgas/dampen), en dergelijke in de ondergrond aanwezig zijn. Geef aan of voor aanbesteding een actie hierop moet worden genomen, bijvoorbeeld verwijdering/omlegging.  Voer een omgevingsanalyse uit.

Acties:
Er wordt geen grondwerk verricht.
Niet van toepassing.

Risico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Niet van toepassing.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Niet van toepassing.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

13	Installaties
/opslag/magazijnen/munitiedepots/besloten ruimtes

Actie: Geef aan of er installaties/opslag/magazijnen/munitie-depots of besloten ruimtes aanwezig zijn, zoals NSA, laboratoria, zendmasten, radars, tankopslag (hydrazine), rioleringen (dampen/gas). Benoem de bijzonderheden, zoals veilige zones en V&G risico’s in relatie tot het project.

Acties:
Niet van toepassing.

Risico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Niet van toepassing.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Niet van toepassing.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

14	Onderhoud

Ga bij een bestaand gebouw eerst na of er een bestaand V&G-dossier overeenkomstig of vergelijkbaar met model C. 

Actie: Geef bij ontbreken van een bestaand V&G-dossier aan of er in het gebouw voorzieningen zijn voor veilig onderhoud/schoonmaak/vervanging/ inspectie/sloop en of de uit te voeren werkzaamheden daarop invloed hebben.  

Actie: Geef bij nieuwbouw aan wat de aandachts- en uitgangspunten voor veilig onderhoud zijn. Gebruik de checklist veilig onderhoud aan gebouwen.

Voor beide acties zie model C – V&G-dossier.

Acties:

Risico’s:

Geëlimineerde risico’s:
Bestaande bouw.
Geen V&G-dossier aanwezig.

Acties:
Bij de renovatie eisen van gebruik voorschriften.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:

Acties:
V&G-dossier laten opstellen door de aannemer.

Restrisico’s:
Geen.

15	Sloop

Geef aan hoe in de projectdefinitie en bij het ontwerp rekening wordt gehouden met de toekomstige sloop/demontage van het gebouw of delen van het gebouw. Te denken valt aan (omgevings-)veilige demontage van gevelelementen, constructieve vloeren, kolommen, draag(staal)constructies, installaties door toepassing van bijvoorbeeld geprefabriceerde demontabele elementen.

Acties:
Niet van toepassing.

Risico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Niet van toepassing.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Niet van toepassing.

Acties:
Geen.

Restrisico’s:
Geen.

16	Bijzondere 
gevaren ihkv Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen)

1.	Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de  aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
2.	Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
3.	Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.
4.	Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
5.	Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6.	Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
7.	Werkzaamheden met duikuitrusting.
8.	Werkzaamheden onder overdruk.
9.	Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
10.	Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

Actie: 
Ga na of en in hoeverre sprake kan zijn van dergelijke bijzondere gevaren. 

Risico’s:

Geëlimineerde risico’s:
Stofvorming bij demonteren plafondpanelen.

Mogelijke legionella in leidingen.

Acties:
Stofschotten.
Doorspoelen van leidingen.

Restrisico’s:
Geen.

Geëlimineerde risico’s:
Stofvorming.

Acties:
Dragen van PBM.

Restrisico’s:
Geen.

17	Overige
aandachtspunten / risico’s

Sars-CoV-2/COVID-19

Acties:

Risico’s:
Samenwerken met meerdere werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats zorgt voor etra besmettingsgevaar. Er mag niet gewerkt worden zonder voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit voor medewerkers van de aannemer, maar ook voor werknemers van de opdrachtgever en gebruiker van de gebouwen van het project.

Geëlimineerde risico’s:
Opdrachtnemer instrueren over verkeersgedrag op projectlocatie.

Acties:
De aannemer moet werken volgens het Protocol Samen Veilig doorwerken in de bouw.

Geëlimineerde risico’s:
Besmettingsgevaar.

Acties:
Handhaving op naleving.

Wijziging 2021: bij Aandachtsgebieden 1 en 5 zijn in de kolommen ‘Omschrijving’ teksten gewijzigd/toegevoegd, cursief gedrukt.

Versie 2021 | Pagina  van

| Pagina  van
Versie 2021