Perceel 2

2a auto groen ploeg 1x

Bedrijfswagen
* gewichtsklasse tussen 6000 kg en 7500 kg
* pick-up uitvoering
* versnellingsbak: automaat 
* kleur wit
* breedte cabine minimaal 2.0 meter
* maximale hoogte compleet 2.50 meter
* torpedo neus ( geen frontstuur )
* dubbel lucht achter
* onafhankelijke voorwiel ophangging met torsieveerring 
* sper differentieel  
* ladderchassis van voorbumper tot achterbumper in een geheel
* vermogen minimaal 160pk euro 6 minimaal koppel 400 Nm
* hydrauliek pomp auto pto aangedreven via brandstofmotor of versnellingsbak
* uitlaat centraal onder chassis 
* in hoogt verstelbaar stuur
* centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
* geveerde bestuurder stoel minimaal 3-voudig verstelbaar, lendensteun + armsteun
* bijrijdersbank 2 zit 
* handgreep op A stijl voor het makkelijk instappen
* portieren voorzien van elektrische bedienbare ramen  
* dab radio met bluetooth en geïntrigeerd camerascherm + achteruitrij camera 
* open vak voor tablet of telefoon met USB aansluiting 
* 4 seizoenen banden 
* minimaal 2 bekerhouders aan beide zijde dashboard of centraal in dashboard    
* opbergruimte in deuren
* handschoen vak ( dashboardkast )
* cruise control
* instelbare snelheidsbegrenzer minimaal 2 snelheden
* airbag voor bestuurder + bijrijder
* elektrische verstelbare buitenspiegels en verwarmd
* brandstoftank minimaal 90 liter
* trekhaak met 13 polige stekker minimaal 3200 kg trekgewicht
* airco
* Nederlandstalige gebruikershandleiding 
* reservewiel verplicht, mag los worden meegeleverd
* monteren en aansluiten van, door de opdrachtgever, geleverde led signaal lichtbak verlichting


bak
* kiplaadbak met aluminium borden 40 cm hoog degelijke sluiting (spansluiting verzonken in aluminium bord)
* achter 2 x Franse deurtjes
* kipvermogen 4000kg
* afmetingen c.a. 300 cm  lang 220 cm breed
* laadvloer betonplex 18mm dik met 2 mm verzinkte staalplaat (gladde naden)
* koprek voorzijde met gaas bekleed maaswijdte 40x40 verzinkt voorzien van steelhouders cabine hoogte  (schoppen en bezems)
* 2x3 sjorogen in het randprofiel
* 2x4 bindhaken 
* geheel frame volbad verzinkt (hulpframe + kipper bak)
* hydraulisch kiepsysteem aangedreven via pto

Gereedschapskist 
* geplaatst achter cabine en voor de kiplaadbak
* gereedschap opbergkist (breedte, diepte, hoogte) 210x80x150 cm
* voorzien van 2x rolluik afsluitbaar aan beide zijden 
* rvs of gespoten staal in kleur
2b auto groen ploeg 1x

Bedrijfswagen
* gewichtsklasse tussen 6000 kg en 7500 kg
* pick-up uitvoering
* versnellingsbak: automaat 
* kleur wit
* breedte cabine minimaal 2.0 meter
* maximale hoogte compleet 2.50 meter
* torpedo neus ( geen frontstuur )
* dubbel lucht achter
* onafhankelijke voorwiel ophangging met torsieveerring 
* sper differentieel  
* ladderchassis van voorbumper tot achterbumper in een geheel
* vermogen minimaal 160pk euro 6 minimaal koppel 400Nm
* hydrauliek pomp auto pto aangedreven via brandstofmotor of versnellingsbak
* uitlaat centraal onder chassis 
* in hoogte verstelbaar stuur
* centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
* geveerde bestuurder stoel minimaal 3-voudig verstelbaar, lendensteun + armsteun
* bijrijdersbank 2 zit 
* handgreep op A stijl voor het makkelijk instappen
* portieren voorzien van elektrische bedienbare ramen  
* dab radio met bluetooth en geïntrigeerd camerascherm + achteruitrij camera 
* open vak voor tablet of telefoon met USB aansluiting 
* 4 seizoenen banden 
* minimaal 2 bekerhouders aan beide zijde dashboard of centraal in dashboard    
* opbergruimte in deuren
* handschoen vak ( dashboardkast )
* cruise control
* instelbare snelheidsbegrenzer minimaal 2 snelheden
* airbag voor bestuurder + bijrijder
* elektrische verstelbare buitenspiegels en verwarmd
* brandstoftank minimaal 90 liter
* trekhaak met 13 polige stekker minimaal 3500 kg trekgewicht
* airco
* Nederlandstalige gebruikershandleiding 
* reservewiel verplicht, mag los worden meegeleverd
* monteren en aansluiten van, door de opdrachtgever, geleverde led signaal lichtbak verlichting


Bak verhoogd als huif 
* kiplaadbak met aluminium borden links, recht + kopschot verdeeld in 4 lagen onderste laag 40 cm + aanvullen met 2 x 40 cm aluminium midden schotten en de bovenste laag op maat  tot minimaal  binnen maat hoogte kiplaadbak 140 cm en bovenkant kiplaadbak onbeladen tussen de 245 en 250 cm.
* bovenzijde kiplaadbak/huif afgedekt met (gaas)net minimale maaswijdte 0.5 cm maximaal 1.5 cm. 
* achter 2 x Franse deurtjes 40 cm hoog
* achter bovenaan een versteviging tussen de zijschotten in
* kipvermogen 4000kg
* afmetingen c.a. 280 cm  lang 220 cm breed
* laadvloer betonplex 18mm dik met 2 mm verzinkte staalplaat (gladde naden)
* 2x3 sjorogen in het randprofiel
* 2x4 bindhaken 
* geheel frame volbad verzinkt (hulpframe + kipper bak)
* hydraulisch kiepsysteem aangedreven via pto

Gereedschapskist 
* geplaatst achter cabine en voor de kiplaadbak
* gereedschap opbergkist (breedte, diepte, hoogte) 210x80x150 cm
* voorzien van 2x rolluik afsluitbaar aan beide zijden 
* rvs of gespoten staal in kleur
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	1
	Iveco Daily
	VG-491-F
	04-11-2013
	ZCFC40A500D502913
	hydraulische kiepbak met aluminium huif
	90.000

	2
	Ford Transit 
	6-VHP-04
	31-05-2010
	WKOXXXTTFXAS88408
	dubbel cabine 4x4
	129.000



