Bijlage 6 
Bekabelingswerkzaamheden  (huidige situatie) HOUTPLEIN
Bekabeling Houtplein
Houtplein vervangen arcnet :	
•
• Het leveren en monteren van ca. 180 meter FTP cat6 indoor ter vervanging van de arcnet kabels
van de in en uitrit van ABN.
• Het leveren en monteren van 1 stuks Rittal 19” kast t.b.v deurlezer 1.
• Het leveren en monteren van ca. 90 meter FTP cat6 tussen de loge en de Rittal 19” kast van
 deurlezer 1.
• Het leveren en monteren van ca. 20 meter FTP cat6 tussen de Rittal 19” kast en de deurlezer 1.
• Het leveren en monteren van 1 stuks Rittal 19” kast t.b.v deurlezer 2.
• Het leveren en monteren van ca. 90 meter FTP cat6 tussen de loge en de Rittal 19” kast van
 deurlezer 2.
• Het leveren en monteren van ca. 25 meter FTP cat6 tussen de Rittal 19” kast en de deurlezer 2.
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M ledig patchpaneel t.b.v. de 19” kasten.
• Het leveren en monteren van 2 stuks Cisco SF350-24 switches.
• Het leveren en monteren van 6 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 4 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Houtplein intercom (in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het leveren en monteren van ca. 180 meter FTP cat6 t.b.v. de in en uitrit ABN.
• Het leveren en monteren van ca. 18 meter FTP cat6 t.b.v. de deurlezer 1.
• Het leveren en monteren van ca. 25 meter FTP cat6 t.b.v. de deurlezer 2.
• Het leveren en monteren van ca. 50 meter FTP cat6 t.b.v. BA 121 en BA 122.
• Het leveren en monteren van ca. 30 meter FTP cat6 t.b.v. BA 123 en BA 124.
• Het leveren en monteren van 8 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 8 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Houtplein Dip/Tab Uitritten (in combinatie met vervangen arcnet):
• Het leveren en monteren van ca. 80 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Houtplein Dip/Tab Inritten (in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het leveren en monteren van ca. 80 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Houtplein Dip/Tab Deurlezers (alleen in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het leveren en monteren van ca. 65 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Houtplein Toezicht en Overzicht-camera’s
• Het leveren en monteren van ca. 2050 meter FTP cat 6a t.b.v. de camera naar de switch



ABELING RAAKS
Bekabeling De Raaks
Raaks vervangen arcnet :
• Het leveren en monteren van ca. 410 meter FTP cat6 indoor ter vervanging van de arcnet kabels
van de 6 stuks tel display’s.
• Het leveren en monteren van ca. 220 meter FTP cat6 indoor ter vervanging van de arcnet kabels
van de in en uitritten.
• Het leveren en monteren van ca. 50 meter FTP cat6 t.b.v. de deurlezer.
• Het leveren en monteren van 2 stuks Rittal 19” kast t.b.v tel display’s.
• Het leveren en monteren van ca. 90 meter FTP cat6 tussen de loge en de Rittal 19” kast 1.
• Het leveren en monteren van ca. 90 meter FTP cat6 tussen de loge en de Rittal 19” kast 2.
• Het leveren en monteren van 3 stuks R&M ledig patchpaneel t.b.v. de 19” kasten.
• Het leveren en monteren van 3 stuks Cisco SF350-24 switches.
• Het leveren en monteren van 17 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 13 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
• Het leveren en monteren van ca. 16 meter kabelgoot 120mm.
• Het leveren en monteren van ca. 60 meter Hz buis ¾.
Raaks intercom (in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het leveren en monteren van ca. 220 meter FTP cat6 t.b.v. de in en uitritten
• Het leveren en monteren van ca. 50 meter FTP cat6 t.b.v. de deurlezer.
• Het leveren en monteren van ca. 240 meter FTP cat6 t.b.v. 7 stuks BA.
• Het leveren en monteren van 15 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 15 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Raaks Dip/Tab Uitritten (in combinatie met vervangen arcnet):
• Het leveren en monteren van ca. 110 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten
• Het leveren en monteren van 3 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 3 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Raaks Dip/Tab Inritten (alleen in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het leveren en monteren van ca. 110 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten
• Het leveren en monteren van 3 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 3 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Raaks Dip/Tab Deurlezers (alleen in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het leveren en monteren van ca. 50 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten
• Het leveren en monteren van 1 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 1 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Raaks Toezicht en Overzicht-camera’s
• Het leveren en monteren van ca. 1520 meter FTP cat 6a t.b.v. de camera naar de switch






[bookmark: br3]Bekabeling De Dreef
BEKABELING DE DREEF
Dreef vervangen arcnet deurlezer en in en uitritten
• Het leveren en monteren van ca. 120 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten.
• Het leveren en monteren van ca. 90 meter FTP cat6 t.b.v. de deurlezer.
• Het leveren en monteren van 5 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 5 stuks R&M cat6 connector incl. housingBEKABELING CRONJÉ
Dreef Toezicht en Overzicht-camera’s
• Het leveren en monteren van ca. 3400 meter FTP cat 6a t.b.v. de camera naar de switch
         
Bekabeling Cronjé
Cronje vervangen arcnet :
• Het leveren en monteren van ca. 100 meter FTP cat6 indoor ter vervanging van de arcnet kabels
van de in en uitritten.
• Het leveren en monteren van 1 stuks Rittal 19” kast t.b.v BA 623 i.v.m. te lange netwerkkabel.
• Het leveren en monteren van ca. 90 meter FTP cat6 tussen de loge en de Rittal 19” kast.
• Het leveren en monteren van ca. 60 meter FTP cat6 tussen de Rittal 19” kast en de BA 623.
• Het leveren en monteren van 1 stuks R&M ledig patchpaneel t.b.v. de 19” kast.
• Het leveren en monteren van 1 stuks Cisco SF350-24 switches.
• Het leveren en monteren van 7 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 5 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
• Het leveren en monteren van ca. 25 meter kabelgoot 70mm. • Het zagen van 8 meter sleuf 100mm x 50mm in de eilanden.
• Het leveren en monteren van 8 meter Alu tranenplaat 200mm breed.
Cronje intercom (alleen in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het leveren en monteren van ca. 100 meter FTP cat6 t.b.v. de in en uitritten
• Het leveren en monteren van ca. 210 meter FTP cat6 t.b.v. 3 stuks BA.
• Het leveren en monteren van 7 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 7 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Cronje Dip/Tab Uitritten (alleen in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het leveren en monteren van ca. 100 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Cronje Dip/Tab Inritten (alleen in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het leveren en monteren van ca. 100 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Cronje Toezicht en Overzicht-camera’s
• Het leveren en monteren van ca. 510 meter FTP cat 6a t.b.v. de camera naar de switch 
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Appelaar vervangen arcnet :
• Het leveren en monteren van ca. 90 meter FTP cat6 indoor ter vervanging van de arcnet kabels van
de in en uitritten.
• Het leveren en monteren van 1 stuks Rittal 19” kast t.b.v BA 623 i.v.m. te lange netwerkkabels.
• Het leveren en monteren van 1 stuks Rittal 19” kast t.b.v in en uitrit justitie i.v.m. te lange
 netwerkkabels.
• Het leveren en monteren van ca. 130 meter FTP cat6 indoor t.b.v. de koppeling van de netwerkkast
van justitie en vanaf deze netwerkkast naar de in en uitrit van jusititie.
• Het leveren en monteren van ca. 60 meter FTP cat6 tussen de Rittal 19” kast en de BA 523 en 524.
• Het leveren en monteren van 1+1 stuks R&M ledig patchpaneel t.b.v. de 19” kasten.
• Het leveren en monteren van 1 stuks Cisco SF350-24 switches.
• Het leveren en monteren van 1 stuks Cisco SF352-08 switches t.b.v. de kast justitie.
• Het leveren en monteren van 8+2 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpanelen.
• Het leveren en monteren van 6+2 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Appelaar intercom (in combinatie met vervangen arcnet):
• Het leveren en monteren van ca. 90 meter FTP cat6 t.b.v. de in en uitritten
• Het leveren en monteren van ca. 130 meter FTP cat6 indoor t.b.v. de koppeling van de netwerkkast
 van justitie en vanaf deze netwerkkast naar de in en uitrit van jusititie.
• Het leveren en monteren van ca. 180 meter FTP cat6 t.b.v. 3 stuks BA.
• Het leveren en monteren van 8+2 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 8+2 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Appelaar Dip/Tab Uitritten (in combinatie met vervangen arcnet):
• Het leveren en monteren van ca. 90 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Appelaar Dip/Tab Inritten (in combinatie met vervangen arcnet):
• Het leveren en monteren van ca. 90 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector t.b.v. patchpaneel.
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Appelaar Toezicht en Overzicht-camera’s
• Het leveren en monteren van ca. 3200 meter FTP cat 6a t.b.v. de camera naar de switch
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Kamp vervangen arcnet :
• Het leveren en monteren van ca. 100 meter FTP cat6 outdoor ter vervanging van de arcnet kabels
van de in en uitritten.
• Het leveren en monteren van 1 stuks Cisco SF350-24 switches.
• Het leveren en monteren van 4 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
• Het openen en sluiten van de eilanden i.v.m. aanbrengen bekabeling.
• Het demonteren van de huidige rangeerkast.
Kamp intercom (in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het leveren en monteren van ca. 100 meter FTP cat6 outdoor t.b.v. de in en uitritten
• Het leveren en monteren van ca. 120 meter FTP cat6 t.b.v. 3 stuks BA.
• Het leveren en monteren van 7 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Kamp Dip/Tab Uitritten (in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het leveren en monteren van ca. 50 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Kamp Dip/Tab Inritten (in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het leveren en monteren van ca. 50 meter FTP cat6 t.b.v. de uitritten
• Het leveren en monteren van 2 stuks R&M cat6 connector incl. housing.
Kamp aanpassen eilanden (in combinatie met vervangen arcnet) :
• Het aanpassen van de beide eilanden zodat de 3 rijbanen breder worden.
• Het leveren van rode gebakken klinkers voor de rijbanen.
• Het afvoeren van restanten beton banden en trottoir tegels.
Kamp Toezicht en Overzicht-camera’s
• Het leveren en monteren van ca. 1270 meter FTP cat 6a t.b.v. de camera naar de switch

