


Correctie op NVI-2, gepubliceerd op 8 juni.

Er is helaas een kleine fout geslopen in de NVI-2, in de gepubliceerde versie staat een antwoord met 4 assen, dat moet 3 zijn. Onderstaand het correcte antwoord op deze vraag, excuses voor de eventueel ontstane verwarring:
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Het door u uitgevraagde schuimblusvoertuig is waarschijnlijk alleen te realiseren met een 4-assig |Indien er een voertuig wordt aangeboden
chassis. Een chassis conform norm EN-1846-S-2 met voorwielaandrijving en een gestuurde met meer dan 3 assen,is het aanbieden
achteras is complex en kostbaar en niet volledig af band leverbaar. met een gestuurde achter-as vereist, zie
Een alternatief zou een 8x6/4 chassis kunnen zijn met 2 voorassen (waarvan 1 aangedreven) en 2 |ook Nota van Inlichtingen 1.

aangedreven achterassen. Dit chassis heeft weliswaar een iets grotere draaicirkel, maar scheert
aan de achterzijde niet uit en is volledig af band leverbaar tegen lagere kosten. Bent u bereid het
aanbieden van een 8x6/4 chassis toe te staan?
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