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[bookmark: dpInhoud][bookmark: _Toc256000000]

[bookmark: _Toc69917587]Inleiding
[bookmark: _Toc69917588]Algemeen
Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase omschrijft het geheel van maatregelen en procedures om de arbeidsomstandigheden op het project zo goed mogelijk te laten verlopen. 

In dit V&G-plan uitvoeringsfase en de VGM-deelplannen van de aannemers staan de (specifieke) risico's beschreven, maar ook welke veiligheidsregels, procedures en voorschriften er gevolgd moeten worden en wie de verantwoordelijke persoon of organisatie is.

De grootste aandacht van de HHNK projectleiding gaat uit naar het creëren van een hoge gezamenlijke veiligheidscultuur. Het samen zorg dragen voor mens en milieu is niet alleen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemers.

Er zal naar worden gestreefd om in overleg met de werknemers de risico's zo mogelijk te onderkennen en bij de bron aan te pakken. Hiervoor zal waar nodig gericht voorlichting en instructie worden gegeven. 

Tijdens de realisatie van het project zal dit Veiligheids- en Gezondheidsplan regelmatig worden beoordeeld, aangevuld en indien nodig worden bijgesteld door de V&G coördinator uitvoeringsfase. 

Om dit doel te kunnen realiseren worden de volgende regelgevingen gehanteerd: 
· • het Arbeidsomstandighedenbesluit met de daarbij behorende regelgevingen; 
· • de publicatiebladen van de arbeidsinspectie ( AI-bladen); 
· • de VCA** checklist; 
· • de voorschriften van de opdrachtgever. 
· 
Het voorliggende Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is het resultaat van de tijdens het ontwerpproces uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In dit rapport zijn de resterende gevaren die in de ontwerpfase niet konden worden weggenomen beschreven en worden hiervoor beheerssuggesties voorgesteld.

HHNK zal als opdrachtgever ook in de uitvoering de coördinatie ten aanzien van de veiligheid en de gezondheid (V&G) verzorgen, waarbij HHNK een V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU) zal aanstellen. Deze bepaalt onder andere op basis van de resterende gevaren en een eigen risico-inventarisatie van de werkzaamheden de te nemen veiligheidsmaatregelen. Dit geldt minimaal voor de eigen werknemers en die van eventuele onderaannemer(s). De maatregelen in verband met gezamenlijke raakvlakken worden compleet met de samenwerkingsafspraken (onder andere overleg, voorlichting en instructie) beschreven in het V&G-plan uitvoeringsfase.

Dit V&G-plan vormt een onderdeel van het project voer naam project in. Vanwege de gekozen constructie voor de coördinatie in de uitvoeringsfase, blijft HHNK verantwoordelijk met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid. HHNK is verplicht dit V&G-plan, en daarmee de risico-inventarisatie, daar waar nodig aan te passen aan zijn werkmethoden dan wel uit te breiden.
[bookmark: _Toc69917589]Leeswijzer
In dit V&G-plan komen achtereenvolgens aan de orde:
-	de projectgegevens;
-	de bij de totstandkoming betrokken partijen;
-	de risico-inventarisatie en -evaluatie;
-	het V&G-dossier;
-	organisatorische aspecten uitvoeringsfase.

[bookmark: _Toc69917590]Projectgegevens
[bookmark: _Toc69917591][bookmark: _Toc256000001]Projectomschrijving
voer naam project in
[bookmark: _Toc69917592]Projectlocatie
voeg projectlocatie toe (foto)



[bookmark: _Toc69917593]Beschrijving van de werkzaamheden
De uit te voeren werkzaamheden zijn: 

Hier dient een verdere detaillering en uiteenzetting van de werkzaamheden te worden gegeven, bijvoorbeeld:
- het verrichten van opruim- en sloopwerkzaamheden;
- het verrichten van grondwerkzaamheden;
- het aanbrengen van damwanden;
- het maken van betonconstructies;
- het aanbrengen van pompen;
- het aanbrengen van leidingwerk;
- het installeren en aanpassen van elektrotechnische onderdelen;
- …………………………..

Uitvoering en fasering
De uitvoeringsperiode is van voer geplande duur van de werkzaamheden in



De actuele planning en fasering is beschikbaar bij de werkvoorbereider of technisch adviseur, t.w.:
voer de naam in van Wvb of TA. 




[bookmark: _Toc69917595]Organisatie
[bookmark: _Toc69917596]Namen en adressen van de betrokken partijen

a. Opdrachtgever

Naam	: HHNK Afdeling xxxxx
Contactpersoon	: xxxxx
Adres	: Stationsplein 136
Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard
  Telefoon		  : 
Mail	: 

b. Ontwerpende partij

Naam	: HHNK Afdeling xxxxx
Contactpersoon	: xxxxx
Adres	: Stationsplein 136
Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard
  Telefoon		  : 
Mail	: 


c. Toezicht 

Naam	: HHNK Afdeling xxxxx
Contactpersoon	: xxxxx
Adres	: Stationsplein 136
Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard
  Telefoon		  : 
Mail	: 

d. V&G-coördinator ontwerpfase

Naam	: HHNK xxxxx Contactpersoon	: xxxxx 
Adres	: Stationsplein 136
Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard
Telefoon	: 
Mail	:  

e. V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam	: HHNK Afdeling xxxxx
Contactpersoon	: xxxxx 
Adres	: Stationsplein 136
Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard
  Telefoon		  : 
Mail	: 



f. Uitvoerende partij

Naam	: HHNK Afdeling xxxxx Contactpersoon	: xxxxx
Adres	: Stationsplein 136
Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard 
  Telefoon		  : 
Mail	: 

g. Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

Naam	: Nederlandse Arbeidsinspectie 
Adres	: Postbus 90801
Postcode/plaats         	  : 2509 LV Den Haag
Telefoon                     : 0800 51 51


h. Overige

Naam	: 
Werkzaamheden	: 
Contactpersoon	: 
Adres	: 
Postcode/plaats	: 
Telefoon	: 
Mail	: 


Naam	: 
Werkzaamheden	: 
Contactpersoon	: 
Adres	: 
Postcode/plaats	: 
Telefoon	: 
Mail	:  


Naam	: 
Werkzaamheden	: 
Contactpersoon	: 
Adres	: 
Postcode/plaats	: 
Telefoon	: 
Mail	: 









[bookmark: _Toc69917597]Taken en verantwoordelijkheden V&G
[bookmark: _Toc69917598]V&G Coördinator uitvoeringsfase
De coördinator uitvoeringsfase heeft tot taak om:
· coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;
· de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers organiseren tussen gelijktijdig of
· achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;
· de voorlichting van de werknemers op de bouwplaats te coördineren;
· de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
· ervoor te zorgen dat het V&G-plan en het dossier worden aangepast indien de voortgang van het bouw- werk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
· aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate
· of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als genoemd onder de eerste twee opsommingspunten.
[bookmark: _Toc69917599]V&G-coördinatie
Naast de voorlichting en de instructie zal de V&G-coördinator Uitvoeringsfase in overleg treden met de neven- en onderaannemers op de bouwplaats. Het is noodzakelijk dat zij op het gebied van de arbeidsomstandigheden onderling goed samenwerken (zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit).

Over de navolgende mogelijke raakvlakken vindt afstemming plaats en worden nadere afspraken  gemaakt:
· Omgang met richtlijnen COVID-19 van het RIVM en Bouwend NL.
· de verdeling werkruimte/opstelplaatsen materieel;
· de logistieke situaties/aan- en afvoer van en naar de bouwplaats;
· het gebruik van elkaars voorzieningen, zoals het water, de elektriciteit, de ventilatie in besloten ruimten, de vluchtwegen en andere noodvoorzieningen;
· de calamiteitenafhandeling en de BHV-organisatie.

De coördinatietaken en de verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.
[bookmark: _Toc69917600]Uitvoering van en toezicht op de maatregelen uit de RI&E
In hoofdstuk 4 (de RI&E) en 5 (RI&E V&G-dossier) zijn de specifieke maatregelen opgenomen voor de restrisico's van dit project.. Dit kan ook inhouden dat de specifieke maatregel in het VGM-deelplan van de betreffende werkzaamheden in opgenomen. Deze VGM-deelplannen zijn als bijlage 3 opgenomen..
[bookmark: _Toc69917601]Voorlichting en instructie
De aannemer is verantwoordelijk voor de voorlichting en de instructie aan zijn werknemers en derden die de werklocatie gaan betreden. 

De volgende overleggen worden uitgevoerd:
· een projectinstructie voor iedereen die voor het eerst het werkterrein betreedt;
· een toolboxmeeting;
· de Taak Risico Analyses (TRA’s) voor specifieke werkzaamheden;
· tijdens bouwvergaderingen moet veiligheid een vast agendapunt zijn.
[bookmark: _Toc69917602]Overlegstructuur
De volgende vormen van overleg komen op het werk voor:
[bookmark: _Toc69917603]Start werkoverleg
Bij de start van het project zal samen met de bij de uitvoering betrokken partijen een start werkvergadering worden gehouden. Bij deze startwerkvergadering zullen de uitgangspunten van dit V&G-plan worden benadrukt. Dit wordt vastgelegd in een verslag, eventueel kunnen ook gemaakte afspraken of besproken risico’s in dit verslag worden vastgelegd. 

[bookmark: _Toc69917604]Toolboxmeeting
Cf planning zal door de projectleider/V&G coördinator een zogenaamde “toolboxmeeting” worden gehouden met het personeel (eigen personeel en aannemers) aanwezig op de werkplek.
Daarnaast zal de betreffende aannemer voor aanvang van de werkzaamheden een toolbox met het eigen personeel houden.
[bookmark: _Toc69917605]Voorlichting en instructie
De aannemer is verantwoordelijk voor de voorlichting en de instructie aan zijn werknemers en derden die de werklocatie gaan betreden. 

De V&G coördinator uitvoeringsfase neemt het protocol en toolboxen door met de HHNK medewerkers alvorens de werkzaamheden gestart kunnen worden.

· Draagt zorg dat alle ingehuurde bedrijven de afspraken nakomen.
· Voldoen aan de in dit V&G plan uitvoeringfase gemaakte afspraken, en zoals is vastgelegd is in het werkplan.
· De werkvergunningen aanwezig zijn en ondertekend voor de werkzaamheden starten.

Er wordt veilig gewerkt of er wordt niet gewerkt.



[bookmark: _Toc69917606]Arbeidstijden
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de volgende arbeids- en rusttijden gehanteerd:

	Werktijden
	Rusttijden

	07.00 – 09.30
	09.30 – 10.00

	10.00 – 12.30
	12.30 – 13.00

	13.00 – 16.00
	



In verband met de richtlijnen vanuit het RIVM rondom het COVID-19 virus, kan er met de rusttijden geschoven worden, om te blijven voldoen aan deze richtlijnen tijdens de pauzemomenten.

Indien de arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld warmte) daartoe aanleiding geven zullen de werktijden en de te nemen maatregelen voor optimale arbeidsomstandigheden in overleg met de V&G coördinator / opdrachtgever worden aangepast.
[bookmark: _Toc69917607]Overzicht vereisten PBM's
Alle werknemers verplichten zich op de bouwplaats de persoonlijke  beschermingsmiddelen te gebruiken. De verplichting zal tijdens de diverse overleggen en via dit V&G plan Uitvoeringsfase worden aangegeven. Aanvullende PBM's vanuit de aannemer zullen in het VGM-deelplan worden aangegeven.
[bookmark: _Toc69917608]Standaard PBM's
· Veiligheidsschoenen (S3)
· Veiligheidshelm (dient gedragen te worden bij alle hijswerkzaamheden)
· Werkkleding
· Xxxxx
· xxxxx

[bookmark: _Toc69917609]Aanvullende PBM's (voorbeeden)
· Reddingsvest (bij werkzaamheden boven water c.q. op minder dan 2 meter van het water)
· Veiligheidshandschoenen
· Gehoorbescherming 
· Veiligheidsbril
· Valharnasgordel (bij werken op hoogte en in een hoogwerker)
· xxxxx


[bookmark: _Toc69917610]Risico-inventarisatie en -evaluatie
[bookmark: _Toc69917611]Algemeen
Dit hoofdstuk betreft de RI&E van de uitvoering van dit werk. Conform artikel 2.26 Arbobesluit is de opdrachtgever verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3, 5, eerste en derde lid en 8 van de Arbowet en hoofdstuk 4, afdeling 5. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de risico’s die voortkomen uit de locatie en de logistieke situatie (zoals aan- en afvoer, opslagmogelijkheden, inrichting werkterrein, etc.) van dit werk.

Conform de eisen uit het Arbobesluit artikel 2.28 lid 2 sub b wordt er in paragraaf 4.3 een overzicht gegeven van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk (waaronder ook de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten, conventionele explosieven of verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems), de gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. Hierbij wordt tevens ingegaan op de bouwkundige, technische en organisatorische keuzes die in verband met de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase zijn gemaakt, evenals de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen.

Door de opdrachtnemer (i.c. HHNK) moet aangetoond worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden. Risico’s die thuishoren in een branche risico- inventarisatie (BRI&E) van het waterschap zijn niet opgenomen in deze risico-inventarisatie.

Voor de door de opdrachtnemer op te stellen documenten (werkplan, V&G-plan uitvoeringsfase, etc.) geldt dat deze ter goedkeuring bij de opdrachtgever moeten worden ingediend.



[bookmark: _Toc69917612]TRA (Taak Risico Analyse)
De veiligheid en gezondheid van werknemers en de omgeving mogen niet negatief beïnvloed worden door bouw- en onderhoudsactiviteiten op de locaties van HHNK. Om dit te bereiken dienen de betrokken partijen de juiste maatregelen te treffen om een veilige werkomgeving te verkrijgen. In de Taak-Risico-Analyse/Werkvergunning legt men de afspraken hieromtrent schriftelijk vast, alsmede de condities waaronder het werk moet worden uitgevoerd en voorkomt daarmee zoveel mogelijk risico’s tijdens de uitvoering van het werk.
[bookmark: _Toc256000040][bookmark: _Toc32825583][bookmark: _Toc35604557][bookmark: _Toc69917613]Samenvatting werkwijze
Voor het uitvoeren van niet operationele werkzaamheden is het maken van afspraken ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu noodzakelijk. Het informeren van aannemers begint bij het opvragen van offertes, hierbij wordt informatie verstrekt over het voorbereiden van de werkzaamheden ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu m.b.v. onder andere de veiligheidsfilm van beheer waterketen. Na gunning van het werk komen opdrachtgever, aannemer en indien gewenst de medewerker Arbo & Veiligheid bijeen om een Taak-Risico-Analyse op te stellen voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze Taak-Risico-Analyse wordt op de dag van uitvoering eerst besproken met alle uitvoerende alvorens de werkzaamheden van start gaan waarna de Taak-Risico-Analyse ondertekend kan worden door de verantwoordelijke persoon van zowel de aannemer als HHNK. Bij complexe, langdurige werkzaamheden waarbij meerdere aannemers betrokken zijn worden, na het bespreken van de Taak-Risico-Analyse, de maatregelen samengevat op een werkvergunningformulier waarna dit formulier door de verantwoordelijke persoon van de aannemer als wel HHNK wordt ondertekend. Hierna kunnen de werkzaamheden aanvangen volgens de afspraken die in de Taak-Risico-Analyse en, indien van toepassing, op het Werkvergunningformulier zijn vastgelegd. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt samen met de aannemer het karwei geëvalueerd. Hierbij worden van alle betrokkenen de bevindingen vastgelegd. Deze bevindingen worden later in soortgelijke werkzaamheden gebruikt ter verbetering.
[bookmark: _Toc256000041][bookmark: _Toc32825584][bookmark: _Toc35604558][bookmark: _Toc69917614]Formulieren
Als hulpmiddel bij het opstellen van een TRA gebruiken we de checklist TRA (intern document HHNK)
https://digisam.hhnk.nl/sites/01168/TaakRisicoAnalkys/Checklist%20TRA.xls
[bookmark: _Toc256000042][bookmark: _Toc32825585][bookmark: _Toc35604559][bookmark: _Toc69917615]Werkinstructie
Stel de taakrisicoanalyse op
Elke uit te voeren Taak van het werk kent een aantal taakstappen. Grofweg kunnen deze onderverdeeld worden in drie grote groepen:
· de voorbereidingsfase
· de uitvoeringsfase
· de afrondingsfase
· [bookmark: _Toc256000043][bookmark: _Toc32825586][bookmark: _Toc35604560]

Een Taak Risico Analyse (TRA) is derhalve:
· het vooraf inschatten van risico’s
· in een niet standaard situatie
· waarbij de taken worden onderverdeeld in taakstappen
· en de risico’s per taakstap gedefinieerd worden
· en vervolgens voorzien van beheersmaatregelen.

Bespreek de taakrisicoanalyse.
· Maak indien nodig een werkvergunning op volgens de procedures in het Arbo handboek.
· Ondertekening van alle partijen van de Taak-Risico-Analyse (en indien van toepassing de werkvergunning en blokkeerverklaring).
· Start werkzaamheden.
· Evaluatie.
[bookmark: _Toc69917616]TRA  voer projectnaam in
De TRA risico inventarisatie is in dit V&G plan uitgewerkt wordt ingegaan op de onderwerpen met betrekking tot de locatie waar de werken uitgevoerd worden
[bookmark: _Toc256000026][bookmark: _Toc32825574][bookmark: _Toc35604543][bookmark: _Toc69917617]Omgeving bouwlocatie/bereikbaarheid
Activiteit		             gevaar/oorzaak	           maatregelen en aanbevelingen
	
	
	


1.1.1 [bookmark: _Toc256000027][bookmark: _Toc35604544][bookmark: _Toc69917618]Bouwplaatsinrichting

Activiteit			    gevaar/oorzaak		 maatregelingen en aanbevelingen
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.1.2 [bookmark: _Toc256000029][bookmark: _Toc35604546][bookmark: _Toc69917619]Gebruik hijsmiddelen

Activiteit                                gevaar/oorzaak	            maatregelen en aanbevelingen
	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc256000030][bookmark: _Toc32825576][bookmark: _Toc35604547][bookmark: _Toc69917620]Werken in-en nabij open water
Activiteit			    gevaar/oorzaak		  maatregelen en aanbevelingen
	
	
	

	
	
	

	


	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc256000031][bookmark: _Toc32825577][bookmark: _Toc35604548][bookmark: _Toc69917621]Installaties

Activiteit		              gevaar/oorzaak		  maatregelen en aanbevelingen
	
	
	

	
	
	




[bookmark: _Toc69917622]Bijzondere, samenloop en doorgaande exploitatie risico’s
In tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de bijzondere risico’s, de gemaakte bouwkundige, technische en organisatorische keuzes en de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen. 

De samenloop risico’s en de gemaakte bouwkundige, technische en organisatorische keuzes en de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen zijn opgenomen in tabel 4.2. 

Risico’s voortvloeiend uit de doorgaande exploitatie en de gemaakte bouwkundige, technische en organisatorische keuzes en de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen zijn opgenomen in tabel 4.3.
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[bookmark: _Toc69917623]Tabel 4.1 Bijzondere risico’s en gemaakte keuzes in de ontwerpfase
	
Risico
	
Van toepassing  op project
	
Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken  en rapporten  ter onderbouwing
	
Restrisico  en beheerssuggestie
	
Actie/borging in te vullen door aannemer

	
bedelving, vastraken of vallen
	

	

	

	


	
werken in besloten ruimten
	

	

	
De aannemer moet in zijn V&G-plan
/werkplan aangeven hoe de restrisico’s bij het werken in besloten ruimtes worden beheerst. Zie ook onder andere AI-blad 5: werken in besloten ruimten
	  








	
Risico
	
Van toepassing  op project
	
Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken  en rapporten  ter onderbouwing
	
Restrisico  en beheerssuggestie
	
Actie/borging in te vullen door aannemer

	
vastraken
	

	
Voor het realiseren van het project moet materieel worden ingezet. In het ontwerp zijn hier geen specifieke keuzes in gemaakt. De specifieke risico’s zijn afhankelijk van het in te zetten materieel en de werkmethode van de aannemer
	
Dit onderdeel ligt voornamelijk bij de aannemer door de keuze van en gebruik van zijn materieel. De aannemer moet de risico’s nader beschouwen en deze opnemen/ verantwoorden in zijn V&G-plan
	 

	
vallen / werken op hoogte
	

	

	
De restrisico’s van werken met hoogteverschillen moet de aannemer opnemen en verantwoorden in zijn V&G- plan
	






	
Risico
	
Van toepassing  op project
	
Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken  en rapporten  ter onderbouwing
	
Restrisico  en beheerssuggestie
	
Actie/borging in te vullen door aannemer

	
werken met ioniserende straling
	

	
	
	

	
werken nabij hoogspanningskabels
	

	
	
	

	
verdrinkingsgevaar
	

	

	
De aannemer moet in zijn V&G-plan aangeven hoe hij het werk gaat uitvoeren waarbij hij aangeeft hoe hij dit gaat beheersen.
	

	
graven van putten, ondergrondse of tunnelwerkzaamheden
	
	
	De aannemer moet in zijn V&G-plan aangeven hoe hij het werk gaat uitvoeren waarbij hij aangeeft hoe hij dit gaat beheersen.
	

	
werkzaamheden met duikuitrusting
	
	
	De aannemer moet in zijn V&G-plan aangeven hoe hij het werk gaat uitvoeren waarbij hij aangeeft hoe hij dit gaat beheersen.
	

	
werkzaamheden onder overdruk
	
	
	
	

	
werkzaamheden met springstoffen
	
	
	
	

	
werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen
	
	
	Verhoogde risico’s i.v.m. het gewicht en omvang. De aannemer moet de risico’s beheersen en de maatregelen uitwerken in het V&G-plan en/of werkplan
	






blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar zijn voor de gezondheid en de veiligheid

	
Risico
	
Van toepassing  op project
	
Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken  en rapporten  ter onderbouwing
	
Restrisico  en beheerssuggestie
	
Actie/borging in te vullen door aannemer

	
- bodemverontreiniging
	
	
	
	

	
- asbest (bodem)
	
	
	
	

	
- niet gesprongen explosieven (NGE)
	
	
	
	

	- teerhoudend asfalt
	
	
	
	





	
- biologische agentia
	

	

	
Blootstelling aan biologische agentia. De aannemer moet maatregelen treffen om blootstelling aan biologische agentia te voorkomen zoals het zorg dragen voor
voldoende sanitaire voorzieningen en het toepassen van PBM’s. De aannemer moet de risico’s, maatregelen en borging ervan opnemen in zijn V&G-plan. Een beheerssuggestie is het werken conform de Arbocatalogus sector waterschappen
	


	
kwartsstof (kristallijn silica)
	
	
	
	





fysieke (over)belasting door het aanbrengen van verhardingen

	
Risico
	
Van toepassing  op project
	
Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken  en rapporten  ter onderbouwing
	
Restrisico  en beheerssuggestie
	
Actie/borging in te vullen door aannemer

	
-asfaltverharding
	

	
	
	

	
- elementenverharding
	

	
	
	



overige specifieke risico’s

	
werken met machines
	

	

	
Verhoogde risico’s wanneer er meerdere kranen/ machines worden ingezet die binnen elkaars val- en draaibereik werken. De aannemer moet de risico’s vanwege het werken met (meerdere) machines beheersen en de maatregelen uitwerken in het V&G-plan en/of werkplan
	





[bookmark: _Toc69917624]Tabel 4.2 Samenloop risico’s en gemaakte keuzes in de ontwerpfase

	
Risico
	
Van toepassing  op project
	
Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken  en rapporten  ter onderbouwing
	
Restrisico  en beheerssuggestie
	
Actie/borging in te vullen door aannemer

	
gelijktijdige werkzaamheden met
risico’s op onder andere:
-	aanrijding;
-	hoge geluidsniveaus;
-	stofvorming;
-	elektrocutie;
-	vallende materialen.
	

	
De aannemer moet gelijktijdigheid van werkzaamheden zoveel mogelijk voorkomen, waar niet mogelijk moeten raakvlakken worden afgestemd en worden gecoördineerd


	
Risico’s die ontstaan bij het uitvoeren van gelijktijdige werkzaamheden kunnen o.a. zijn: aanrijding in het werkvak, stofvorming, vallende materialen, werken binnen elkaars
val- en draaibereik, gebruik van dezelfde (bouw)wegen, etc.

Gelijktijdigheid tussen aannemers, nevenaannemers en onderaannemers moet worden afgestemd. De aannemer moet coördineren met onderaannemers, nevenopdrachtnemers en derden. De aannemer moet in het V&G-plan aangeven hoe de risico’s met betrekking tot gelijktijdige werkzaamheden worden beheerst
	 



aanwezigheid kabels en leidingen en werkzaamheden door derden hieraan

	
- reguliere kabels en leidingen
	
	
	
	

	
- hoogspanning
	
	
	
	

	- middenspanning
	
	
	
	



	
Risico
	
Van toepassing  op project
	
Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken  en rapporten  ter onderbouwing
	
Restrisico  en beheerssuggestie
	
Actie/borging in te vullen door aannemer

	
- hoge druk gas
	
	
	
	

	
- waterleiding
	
	
	
	

	
- verlichting
	
	
	
	



overige samenloop

	
gelijktijdige projecten in de omgeving van het werkterrein.
	
	
	
	






[bookmark: _Toc69917625]Tabel 4.3 Doorgaande exploitatie risico’s en gemaakte keuzes in de ontwerpfase

	
Risico
	
Van toepassing  op project
	
Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken  en rapporten  ter onderbouwing
	
Restrisico  en beheerssuggestie
	
Actie/borging in te vullen door aannemer

	
hulpdiensten hebben geen doorgang door het werkterrein vanwege uitvoering van het werk
	
	
	
	

	
aanrijdgevaar vanwege doorgaand verkeer
	
	
	
	





	
Risico
	
Van toepassing  op project
	
Ontwerpkeuze, incl. onderzoeken  en rapporten  ter onderbouwing
	
Restrisico  en beheerssuggestie
	
Actie/borging in te vullen door aannemer

	
aanrijdgevaar door bestemmingsverkeer
	
	
	
	

	
overige diensten in de gemeente, zoals afval inzameling, post, etc. moeten toegang hebben tot percelen en werkterrein
	
	
	
	

	
vandalisme/diefstal
	
	
	
	





[bookmark: _Toc69917626]V&G-DOSSIER
[bookmark: _Toc69917627]Algemeen
Volgens de eisen uit het Arbobesluit artikel 2.30 sub c moet de coördinator voor de ontwerpfase een Veiligheid- en gezondheidsdossier samen stellen inclusief de gebruik- en sloopfase. In dit dossier wordt de bouwkundige en technische informatie over het specifieke bouwwerk opgenomen die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden verrichten in de
gebruik- of sloopfase.

Conform artikel 2.31 sub e uit het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de coördinator voor de uitvoeringsfase ervoor zorgen dat het V&G-plan en het dossier worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.

Het V&G-dossier heeft tot doel het vastleggen van risico’s voor werknemers die later werkzaamheden verrichten, om uiteindelijk veilig en gezond te kunnen werken tijdens de beheers-, de onderhouds- en de sloopfase, zoals bijvoorbeeld bij het reinigen, inspecteren en onderhouden (van delen) van het bouwwerk. 

Na oplevering van het (bouw)werk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of de beheerder van het (bouw)werk.

Het V&G-dossier bevat minimaal de volgende onderdelen :
· de naam van de samensteller en van zijn werkgever;
· de datum van definitieve uitgifte;
· een documentnummer;
· het overdrachtsformulier(en);
· de risico-inventarisatie en -evaluatieformulieren (of verslagen/notulen) ten behoeve van het beheer, het onderhoud en de sloop;
· het veiligheids- en gezondheidsplan;
· een korte omschrijving van het object (aard/omvang/locatie);
· een overzicht van de relevante documenten en de technische specificaties zoals het bestek, de product- informatie, de gereviseerde tekeningen en de bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften.


[bookmark: _Toc69917628]HULPVERLENING EN NOODSITUATIES
[bookmark: _Toc69917629]Bedrijfshulpverlening
Het project stelt bedrijfshulpverleners en/of EHBO-ers vast om de gevolgen van mogelijke noodsituaties zoveel mogelijk te beperken.  Het aantal en de middelen zijn afgestemd op de aard, de grootte en de locatie van het project ten opzichte van de omgeving, de daarin aanwezige risico's en de beschikbaarheid van externe hulpdiensten..
De namen van de op het werk aanwezige BHV'ers en de EHBO'ers zijn vastgelegd in de VGM-deelplannen van de aannemers. Elk incident dient gemeld te worden bij de V&G-coördinator Uitvoeringsfase. 

De kritieke taken van de BHV'ers en/of EHBO-ers voor dit werk zijn:
· Voorkomen en beperken van ongevallen;
· Verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
· Alarmeren en evacueren van personen in de directe omgeving tijdens een noodsituatie;
· Alarmeren van en samenwerken met externe hulpdiensten.

[bookmark: _Toc256000035][bookmark: _Toc32825580][bookmark: _Toc35604552][bookmark: _Toc69917630]Procedure bij ongevallen
Bij ongevallen en incidenten (bijna ongevallen) op dit project moet hiervan direct melding gemaakt worden bij de V&G coördinator uitvoeringsfase en de projectleider van de opdrachtgever.

Indien bij een ongeval professionele hulp (brandweer/ambulance/politie nodig is, dient er via het alarmnummer 112 deze hulp worden opgeroepen (zie ook de alarmkaart).
1.1.3 [bookmark: _Toc256000036][bookmark: _Toc35604553][bookmark: _Toc69917631]De gegevens melding moet minimaal bevatten:
· Ligging bouwlocatie
· Soort incident
· Tijd
· Toestand van de slachtoffer
· Wat er al gebeurd is aan hulpverlening
· Wie gewaarschuwd moet worden
· Uw naam/telefoonnummer

[bookmark: _Toc69917632]Alarmkaart
In iedere verblijfs- en werkruimte, ook die van de onderaannemers en inhuurdiensten, wordt de alarmkaart opgehangen.

Op deze alarmkaart is minimaal de volgende informatie te vinden:
· namen en contactnummers van hulpdiensten en instanties;
· namen en contactnummers van de BHVers en/of EHBO-ers op de locatie;
· hoe te handelen bij een noodsituatie.

De Alarmkaart is als bijlage 2 bij dit V&G plan Uitvoeringsfase toegevoegd.


[bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc32825597][bookmark: _Toc35604564][bookmark: _Toc69917633]Werkvergunningen
Voor alle werkzaamheden dienen werkvergunningen opgesteld, ondertekend en afgegeven te worden. zowel voor medewerkers van HHNK als ingehuurde derden. 
[bookmark: _Toc32825598][bookmark: _Toc69917634]Toelichting
Werkvergunningen zijn een middel om tot een duidelijk overleg en bindende afspraken te komen tussen alle betrokkenen. Zeker bij gecompliceerde processen, gevaarlijke stoffen en bij werkzaamheden met derden aan de installaties. Het doel van deze werkvergunningen procedure is het vastleggen van voorwaarden waaronder gewerkt kan en mag worden en waarbij een ongestoorde procesgang, de zorg voor personen, installaties en het milieu veilig wordt gesteld. 
[bookmark: _Toc32825599][bookmark: _Toc69917635]Wanneer een werkvergunning
Een werkvergunning is vereist voor alle werkzaamheden waar risico’s aan verbonden zijn, maar welke onder gecontroleerde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden veilig kunnen worden uitgevoerd. 

Een schriftelijke werkvergunning is tenminste vereist voor:
· [bookmark: _Toc32825600][bookmark: _Toc69917636]Gas- en/of explosierisico (b.v. ATEX-zone of tanks en leidingen met gevaarlijke stoffen)
· Bedelvingsrisico zoals bij het mechanisch graven van putten, tunnels of andere ondergrondse werkzaamheden
· Het betreden van en/of werken in een besloten ruimte
· Blootstelling aan gevaarlijke stoffen die blijvende gezondheidsschade kunnen opleveren (b.v. H2S, O3) 
· Blootstelling aan biologische agentia (virussen, schimmels, gisten of bacteriën)
· Werken aan een harkrooster
· Werken in of met verontreinigde grond
· Grote complexe hijs- hefoperaties
· Het werken met hoge druk reinigingsapparatuur (boven 100 bar)
· Het werken op een hoogte/ diepte van 2,5 meter of meer zonder voldoende collectieve beveiliging (b.v. borstwering en hekwerk)
· Heet werk (bijv. lassen, slijpen)
· Werken aan of bij draaiende delen niet afgeschermd
· Werken aan elektrische installaties niet afgeschermd 
· Werken nabij water waar men er niet op eigen kracht uit kan komen: stroming, kades, steigers (meerdere gevaren); 
· Werken nabij de (provinciale) wegen waarbij er direct aanrijdgevaar is 
· Werken nabij het spoor in de daartoe aangewezen zones (zie www.railalert.nl)
· Bij overige werkzaamheden, wanneer de uitgever of aanvrager dit nodig acht.
Beperkingen
Het beschikken over een werkvergunning ontheft de ontvanger niet van de plicht tot het naleven van de algemene bedrijfsvoorschriften en de wettelijke normen. 
[bookmark: _Toc32825601][bookmark: _Toc69917637]Geldigheid
De werkvergunning kan geldig zijn voor een bepaalde tijdsduur bijvoorbeeld van 07:00 tot 17:00 uur. Aan het eind van de werkdag moet de vergunning bij de uitgever worden ingeleverd. Wanneer werkzaamheden na dit tijdstip doorlopen dient de vergunning verlengd te worden. De uitgever kan hem per dag voor maximaal één week verlengen. 
Bij werkzaamheden in een besloten ruimte is verstrekking per dag noodzakelijk. 
[bookmark: _Toc32825602][bookmark: _Toc69917638]Onderdelen waar werkvergunning voor afgegeven dient te worden:
1) Werken in besloten ruimte;
a. Medewerkers die inspectie uitvoeren
b. gasdetectiemeter 
c. Harnas om te hijsen
d. PBM's 
e. Blokkeerverklaring
2) Uitschakelen object
· 


[bookmark: _Toc69917639]Bijlage 1. RI&E model

Voor het bepalen en indelen van de risico's van geconstateerde tekortkomingen of aandachtspunten wort gebruik gemaakt van erkende modellen en in eigen beheer ontwikkelde checklisten. Voor het bepalen van de risicoklasse en de prioritering gebruiken we de Fine & Kinney methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de formule Risico = Kans (of Waarschijnlijkheid) x Effect x Blootstelling, zie tabel 2. Uit deze tabel is tevens een prioritering in de tijd te koppelen aan de uitvoer van beheersmaatregelen.

	Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Effect

	Kans
	
	Blootstelling
	
	Effect
	
	
	Risicoklasse
	Aktie

	Te verwachten
	10
	Voortdurend
	10
	Meerdere doden
	40
	>400
	Zeer hoog risico (5)
	Werkzaamheden direct stoppen

	Mogelijk te verwachten
	6
	Regelmatig (dagelijks)
	6
	Zeer ernstig, 1 dode
	15
	200-400
	Hoog risico (4)
	Directe verbetering vereist

	Ongewoon maar mogelijk
	3
	Af en Toe (wekelijks)
	3
	Ernstig, invaliditeit
	7
	70-200
	Belangrijk risico (3)
	Maatregel vereist

	Onwaarschijnlijk maar kan in grensgeval
	1
	Soms     (maandelijks)
	2
	Letsel met verzuim
	3
	20-70
	Mogelijk risico (2)
	Aandacht vereist

	Denkbaar maar onwaarschijnlijk
	0,5
	Zelden (enkele malen per jaar )
	1
	Letsel zonder verzuim
	1
	<20
	Wellicht aanvaardbaar (1)
	Mogelijk aandacht vereist


Tabel 2: Risicoklasse bepaling mbv Fine & Kinney methode

[bookmark: _Toc69917640]
Bijlage 2. Alarmkaart
	Instantie
	Telefoonnrs
	
	Diversen

	Adres Werk
	
	
	

	Alarmnummers
	
	
	


	Brandweer
	112
	
	

	Politie
	112
	
	

	Ambulance
	112
	
	


	Niet spoedeisende hulp
	
	
	

	Politie
	
	0900-8844
	

	 Brandweer
Ambulance
	
	 023-5649350
0251-265555
	

	HHNK
	
	072 5828282
	

	V&G coördinator Uitvoeringsfase
	
	
	

	V&G coördinator Ontwerpfase
	
	
	

	Ziekenhuis
	
	
	

	
	
	
	

	Huisarts
	
	
	

	
	
	
	

	Avond / nacht / weekend diensten
 Spoedeisende hulp
	
	
	

	
AED in de buurt
	
	
	

	Nederlandse

	
	
	

	Arbeidsinspectie
	
	 0800 5151
	Arbeidsinspectie Regio Noord-West



	Arbo-dienst
	
	023-7372060
	Karin van Aken , bedrijfsarts

	BHV
	Per aannemer
	
	

	Hoofd BHV HHW
	Thomas Hageman
	072-5827889
06-83172451
	

	Klachten telefoon HHNK
	
	(0) 0800-1430
	

	Voorlichting
	
	 072-5828800
	Persvoorlichter

	
	
	
	

	Klachten telefoon HHNK
	
	
	

	Instantie
	Telefoonnrs
	
	Diversen

	Adres Werk
Alarmnummers

	




[bookmark: _Toc69917641]Bijlage 3. VGM-deelplannen
In deze bijlage zijn de VGM-deelplannen van de diverse partijen opgenomen:

· Naam onderaannemer
· Naam onderaannemer
· Naam onderaannemer


image1.wmf

