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Algemeen
Rijksvastgoedbedrijf zoekt een opdrachtnemer die voor de komende periode het beheer van de grondwatermeetnet op diverse defensieterreinen verspreid over Nederland verzorgt.

Doel van de monitoring is inzicht te krijgen in de grondwaterstand en hiermee te bepalen of en welke frequentie van onderhoud wenselijk is voor de aanwezige drainagesystemen op de verschillende locaties. 

[bookmark: _Toc107501519]Omschrijving van de opdracht
Het doel van de opdracht is het verzamelen, opslaan en beschikbaar stellen van betrouwbare grondwatermetingen met behulp van telemetrie. De opdrachtnemer draagt zorg voor de meetapparatuur, validatie en beschikbaar stellen van de meetgegevens via een internetapplicatie. De opdrachtgever wordt geen eigenaar van de meetapparatuur. De opdrachtgever wenst betrouwbare meetdata in te kopen: een data-abonnement. De verantwoordelijkheid voor de meetapparatuur, het beheer en onderhoud, de dataverwerking, de validatie, de dataopslag en de presentatie van de data in een portal ligt bij de opdrachtnemer.

De opdracht omvat een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 1 maal 2 jaar. Het gaat hierbij om 158 peilbuislocaties verspreid over 47 defensieterreinen over Nederland, zie bijlage 1.

Er zijn nog meer defensieterreinen waar drainage aanwezig is. In de vooronderzoeken, uitgevoerd door Sweco en Arcadis, is geconstateerd dat op deze defensieterreinen geen monitoring van de grondwaterstanden nodig is. Dit gaat om 30 defensieterreinen, zie bijlage 2. Voor het totaaloverzicht dienen deze defensieterreinen eveneens in de portal opgenomen te worden.

[bookmark: _Toc107501520]Huidige situatie
Op een aantal defensieterreinen is -als pilot-reeds een grondwatermeetnet in gebruik, zie bijlage 1. In een pilot van Sweco zijn op 8 defensieterreinen begin 2022 in totaal 24 peilbuizen geplaatst. De monitoring gebeurt door Geonius. In een pilot KIM/Marmus en Munitiedepot zijn in totaal 19 peilbuizen geplaatst. De monitoring gebeurt door Wiertsema en Partners. Voor start van de werkzaamheden kan de inschrijver ervan uitgaan dat de meetapparatuur door Wiertsema / Geonius is verwijderd.

De boorbeschrijvingen en opleverrapporten van de pilot-peilbuizen met de kenmerken van de bestaande peilbuizen door Geonius en Wiertsema zijn als separate documenten bijgevoegd. 

Parallel aan deze uitvraag worden nieuwe peilbuizen geplaatst op de overige defensieterreinen zoals aangegeven in bijlage 1. Dit vindt plaats in de zomer van 2022. Het opleverrapport hiervan wordt bij start van de werkzaamheden aangeleverd. De binnendiameter van de peilbuizen die in de zomer van 2022 geplaats worden bedraagt 36 mm. Deze peilbuizen worden in principe bovengronds afgewerkt met een kunststof koker. Indien dit niet mogelijk is worden deze peilbuizen afgewerkt met een kunststof straatpot van 185 x 185 mm. 

Het totale grondwatermeetnet omvat dus 158 peilbuizen verspreid over 47 defensieterreinen. 
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De gevraagde werkzaamheden bestaan uit 2 hoofdonderdelen:

1.	Uitvoeren éénmalige werkzaamheden
Er zijn diverse werkzaamheden nodig bij start van de opdracht om het meetnet gereed te krijgen. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
a. Inrichten meetpunten voor telemetrie
b. Inrichten van de portal, inclusief het overnemen van de kenmerken van de peilbuizen en de historische meetdata in de portal. De historische meetdata van de peilbuizen pilot Sweco en het KIM/MARMUS  en het munitiedepot komen beschikbaar
c. Inrichten van de portal voor achtergrond en interpretatie per defensielocatie. Dit geldt ook voor defensielocaties waar wel drainage aanwezig is, maar geen grondwatermonitoring plaatsvindt
d. Aanleveren metadata van de meetpunten aan de BRO
e. Opstellen opleverrapport

2.	Data abonnement
a. Deze werkzaamheden omvatten al het reguliere beheer en onderhoud van het meetnet en bestaan uit het inzamelen, valideren en opslag van de meetdata en beschikbaar stellen via een portal.
b. Gebruik van de portal voor achtergrond en interpretatie per defensielocatie, ook voor de defensielocaties met drainages waar geen grondwatermonitoring plaatsvindt.
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De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 36 maanden met een optie tot verlenging van 2 maal 12 maanden. De optie tot verlenging betreft een eenzijdig in te roepen optie van het Rijksvastgoedbedrijf. De verwachte ingangsdatum is november 2022.

Na deze periode van 36 maanden wordt door de opdrachtgever op basis van een analyse van de meetdata bepaald voor welke peilbuizen de monitoring wordt doorgezet met 2 jaar. Hiervoor is een optie voor een éénmalige verlenging van de overeenkomst voorzien van 2 jaar voor een deel van het meetnet. Op voorhand is geen inschatting te maken van de hoeveelheid peilbuizen die mogelijk vervallen in de verlenging. De inschrijver wordt daarom verzocht een all-in eenheidsprijs op te geven per peilbuis per jaar. 

Voorwaarden en facturatie 
Op deze opdracht zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI) van toepassing. De ARVODI is te downloaden via www.rijksvastgoedbedrijf.nl/inkoop. Uw algemene voorwaarden of andere voorwaarden waarnaar in uw offerte wordt verwezen, zijn uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

De opdrachtgever gaat na (éénmalige) aanpassing, herplaatsing van de peilbuizen, het optimaliseren van de bestaande peilbuizen en installatie van het meetequipment, een contract aan voor het monitoren en het beheer van het grondwatermeetnet voor de contractduur. De beoogde ingangsdatum voor het contract betreft direct na het leveren van de eerste data in de portal. 

De gemaakte kosten voor het (éénmalig) aanpassen van de bestaande peilbuizen kunnen apart worden gefactureerd. Bij de aanvraag is een lijst opgenomen waar de eenheidsprijzen ingevuld dienen te worden. De factuur kan worden verstuurd nadat de opdrachtgever het opleverrapport heeft goedgekeurd. 

Eens per half jaar kunnen de vaste kosten voor het meetnet worden gefactureerd op basis van geleverde prestaties. De datum waarop de eerste factuur kan worden gestuurd is een half jaar na de eerste levering van de data in de portal. Eventuele meerwerkkosten of variabele kosten kunnen alleen worden gefactureerd nadat hierdoor goedkeuring is gegeven van opdrachtgever aan opdrachtnemer vóór aanvang van de werkzaamheden. 

Na afronding van elke betalingstermijn dient u uw declaratie in als e-factuur, onder vermelding van de verrichte werkzaamheden in de betalingstermijn en het inkoopordernummer [inkoopordernummer invullen] (vereist). Afhandeling van uw declaratie vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst. Voor vragen over e-factureren kunt u terecht bij de Helpdesk Elektronisch Factureren: www.helpdesk-efactureren.nl en helpdesk-efactureren@rvo.nl.

 
Programma van eisen
Eisen aan de éénmalige werkzaamheden
Onderstaande eisen hebben betrekking op diverse éénmalige werkzaamheden en aanpassingen aan het meetnet aan het begin van de contractperiode.

1. De bestaande peilbuizen moeten vrijgemaakt worden van ingestroomd zand etc. Daarom deze peilbuizen schoonpompen / schoonspoelen. Inclusief het inmeten van de diepte van de peilbuis voor en na het schoonspoelen. 

2. Het installeren va de telemetrische meetapparatuur inclusief het uitvoeren van alle hiervoor benodigde werkzaamheden en aanpassingen aan de peilbuislocaties. Indien de te installeren meetapparatuur niet past in de huidige peilbuis en/of straatpot c.q. schutkoker, dan dienen deze tevens te worden vervangen door peilbuizen/straatpotten/schutkokers welke passend zijn voor de te installeren meetapparatuur, inclusief het installeren van de meetapparatuur en alle bijbehorende werkzaamheden. De huidige meetapparatuur die in een deel van het meetnet zit, wordt door de huidige contractpartijen verwijderd voor de start van de werkzaamheden. Voor het overzicht van de kenmerken van de peilbuizen, straatpotten en schutkokers, zie paragraaf 1.3 en de desbetreffende separate bijlagen.

3. Inmeten peilbuizen en (aangepaste) straatpotten of schutkokers voor de peilbuislocaties waarvoor bij de uitvoering van eis 2 de hoogte van de kop van de peilbuis en of de straatpot is gewijzigd. Voor de overige peilbuizen is het opnieuw inmeten niet nodig. De wijze van inmeten is aan de opdrachtnemer. De onnauwkeurigheid van het inmeten mag maximaal 4 cm afwijken van de werkelijke waarde. In het plan van aanpak dient inschrijver aan te geven hoe deze eis gehaald wordt.

4. Inrichten beide portals, inclusief het overnemen van de historische data. Dit betreft het inrichten van de portals met de vaste kenmerken van de meetlocaties (objectcode, objectnaam, naamstelling BRO, boorbeschrijving, nabijgelegen adres, xy coördinaten, NAP maaiveld, NAP kop peilbuis, diepte peilbuis, filterstelling). In de portal moet, naast de BRO-code, ook de peilbuisnummering zoals Rijksvastgoedbedrijf die hanteert, worden opgenomen. Van de nieuw geplaatste peilbuizen ontvangt de opdrachtnemer een opleverrapport met deze kenmerken. De door de opdrachtnemer gewijzigde/ gecontroleerde kenmerken (zoals NAP gegevens en diepte peilbuis) dienen gebruikt te worden. Daarnaast dienen de historische meetgegevens in de portal te worden opgenomen. De historische meetgegevens worden bij opdrachtverlening aangeleverd. 

5. Inrichten beide portals voor achtergrond, analyse en interpretatie per defensielocatie. Per defensielocatie (zie bijlage 1 en 2) met geen, één of meerdere peilbuizen dient een analyse en interpretatie opgenomen te kunnen worden. Daarnaast dienen de achterliggende documenten van Sweco/Arcadis toegevoegd te worden. Het doel hiervan is om voor alle defensieterreinen met drainages het overzicht te houden.

6. Metagegevens naar de BRO. Deze post betreft het aanleveren van alle metagegevens van de peilbuizen naar de BRO-portaal, inclusief het aanvragen van de BRO-codes en de boorbeschrijvingen. Dit geldt voor zowel de oudere peilbuizen uit 2021 als de in de zomer van 2022 nieuw geplaatste peilbuizen.

7. Veiligheid. De werkzaamheden vinden plaats op de defensieterreinen. De in te zetten medewerkers dienen voor deze buitenwerkzaamheden VCA gecertificeerd te zijn. Daarnaast dient iedere medewerker een VOG te hebben. Na opdracht dient de opdrachtnemer een lijst met persoonsgegevens aan te leveren van de medewerkers die toegang nodig hebben tot de defensieterreinen. De VOG-aanvraag wordt verzorgd door de opdrachtgever, hiervoor wordt een link verstuurd waarbij de medewerker van opdrachtnemer persoonsgegevens moet invullen. Betreding van de defensieterreinen is niet zomaar mogelijk. De opdrachtnemer ontvangt een Excel-document “Aanmeldformulier grote groepen en externe leveranciers”. Dit document moet 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden per defensielocatie worden ingevuld en aangeleverd worden aan de opdrachtnemer.

8. Instructie. Op enkele locaties (de militaire vliegvelden) dient een aparte instructie worden gevolgd voordat de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Mogelijk gelden op deze locaties specifieke tijdsloten (in de avond) waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Dit geldt voor maximaal 6 locaties.

9. De opdrachtnemer levert een opleverrapport met daarin alle aanpassingen van het grondwatermeetnet zoals genoemd in deze paragraaf.

10. De in deze paragraaf genoemde éénmalige werkzaamheden dienen binnen 3 maanden na opdrachtverlening gerealiseerd te zijn.
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De opdrachtnemer dient een all-in data abonnement aan te bieden voor een vaste prijs per meetpunt per jaar. Het all-in data abonnement is inclusief de gestelde eisen met betrekking tot de portal, zie paragraaf 2.3.

Meetapparatuur
11. De telemetrische meetapparatuur dient met een meetfrequentie van éénmaal per uur, op het hele uur, de grondwaterstanden te registreren. De meetapparatuur moet de mogelijkheid hebben om eventueel (op afstand in te stellen en tijdelijk) met een hogere frequentie de grondwaterstanden te registreren.

12. Het is bekend dat op sommige locaties bij regen de straatpotten vol kan lopen/ onder water staan, zoals bijvoorbeeld bij de peilbuizen op de defensielocatie KIM en MARMUS. De telemetrische meetapparatuur in de straatpotten moet hiertegen bestand zijn. 

13. Ten minste 1 x per dag dienen gevalideerde de meetgegevens binnen te komen op de portal en beschikbaar te zijn. De ‘vertraging’ tussen de metingen zelf en de beschikbaarheid op de portal is maximaal 1 dag. 

14. De opdrachtnemer dient aan te geven welke meetapparatuur (logger en modem) met bijbehorende specificaties ingezet wordt en welke nauwkeurigheid de in te zetten meetapparatuur heeft. De minimumeis is een meetnauwkeurigheid van +/- 1,0 cm van de werkelijke grondwaterstand. 

15. De opdrachtnemer verwijdert bij het eind van het contract haar meetapparatuur en werkt mee met de overdracht aan een eventuele nieuwe contractpartij. Mogelijk deels optie bij verlenging. De inschrijving is inclusief alle kosten voor het verwijderen van de meetapparatuur bij het eind van het contract en het aanleveren van de gevalideerde meetdata en overige peilbuisdata aan de nieuwe contractpartij, inclusief de aanlevering van een export van alle data na afronding van de werkzaamheden aan de opdrachtgever.


Datazekerheid
16. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de telecommunicatie op locatie. De wijze van communicatie tussen de peilbuizen en uw database/portal is aan de opdrachtnemer. De inschrijving is inclusief alle kosten voor telecommunicatie tussen de apparatuur in de peilbuis en de database/portal.

17. Indien de meetapparatuur defect raakt, is het van belang om snel deze apparatuur te vervangen. Een gat in de meetreeks mag niet langer zijn dan 14 dagen. Voor maximaal 2 personen is het mogelijk om een defensiepas te ontvangen, opdat snel kan worden gehandeld bij storingen of defecte apparatuur. De defensiepas is slechts mogelijk in de beheerfase; tijdens de installatiefase van de eenmalige werkzaamheden is het nog niet mogelijk om een defensiepas te ontvangen.

18. Datagarantie per peilbuis: er geldt een minimale datagarantie van gevalideerde, goedgekeurde meetdata van 90% per peilbuis op jaarbasis. Dit komt overeen met minimaal 90% * (24 uur * 365 dagen) = 7884 gevalideerde metingen per jaar.

19. Datagarantie alle meetnetten op de defensieterreinen: er geldt een minimale datagarantie van gevalideerde, goedgekeurde meetdata voor het totale meetnet van 95% op jaarbasis.

Validatie
20. Minimaal éénmaal per 12 maanden dient bij elke peilbuis een controlemeting te worden verricht. Met deze controlemeting vindt validatie van de meetdata van de logger plaats.

21. De maximale onnauwkeurigheid van de controlemeting bedraagt +/- 1 cm.

22. De opdrachtnemer levert een validatie protocol waarin omschreven staat op welke wijze de validatie van de meetdata plaatsvindt. Het werken volgens het validatieprotocol wordt onderdeel van de opdracht. In het validatieprotocol wordt minimaal ingegaan op de volgende onderdelen:
a. Hoe wordt de validatie van de ruwe data gedaan?
b. Wanneer worden metingen afgekeurd?
c. Welke acties worden ondernomen als de meetdata in de validatieslag wordt afgekeurd?
d. Hoe wordt de validatie en de eventueel ondernomen acties gerapporteerd?

Dataopslag en BRO
23. De data dienen veilig te worden opgeslagen. Dit betreft zowel de meetdata (ruwe data en de gevalideerde data) als de vaste kenmerken van de meetlocatie, boorbeschrijving, xyz-waarden etc.). De opdrachtnemer dient aan te geven in het document ‘datagarantie, dataveiligheid en validatieprotocol’ hoe de data is beveiligd en hoe de veiligheid is geborgd.

24. De data worden binnen de Europese Unie opgeslagen en verwerkt. 

25. Alle verkregen data zijn en blijft eigendom van Rijksvastgoedbedrijf.

26. De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor het Rijksvastgoedbedrijf voortvloeien uit de Wet Basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

27. Indien de Opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor het bronhouderportaal zijn te vinden op de website BRO Productomgeving https://www.bro-productomgeving.nl/. 

28. De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, in het wettelijk vereiste formaat (IMBRO-XML) binnen de wettelijke termijn van 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan het bronhouderportaal BRO. Indien afgeweken wordt van het IMBRO-formaat dient aangegeven te worden waarom. 

29. Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist blijken te zijn (d.i. gegevens voldoen niet aan de validatietoets, de inhoudelijke kwaliteitsbeoordeling (plausibiliteit) of er is een terugmelding gedaan n.a.v. twijfel over de juistheid van een gegeven), dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om de gemelde onjuistheid te onderzoeken en indien nodig te corrigeren.

Communicatie
30. De opdrachtnemer houdt een logboek bij met storingen, aanpassingen, onderhoudswerkzaamheden, het resultaat van de validatie en overige bijzonderheden per peilbuis.

31. De opdrachtnemer stelt vanaf start metingen na 6 maanden, na 12 maanden en vervolgens iedere 12 maanden een evaluatierapport op. Hierin zijn de resultaten van de validatie opgenomen en de resultaten van de vereiste datalevering, onder meer door aan te geven welke % van gevalideerde data zijn gehaald. Tevens zijn in het rapport de bijzonderheden en aanpassingen aan het meetnet van de afgelopen periode opgenomen (het logboek). 

32. Na 6 maanden, na 12 maanden en vervolgens iedere 12 maanden vindt een afstemmings- en evaluatiegesprek plaats bij het Rijksvastgoedbedrijf in Utrecht. In dit overleg wordt het evaluatierapport besproken. Daarnaast wordt nagegaan of nog aan de gestelde eisen van datazekerheid en datavalidatie wordt voldaan. Zo nodig worden afspraken gemaakt ter verbetering en contractueel vastgelegd. De opdrachtnemer initieert dit overleg.

33. Contract beëindiging.  Indien bij de uitvoering van de opdracht er verwijtbare tekortkomingen optreden, is de opdrachtgever gerechtigd om het contract eenzijdig beëindigen. Dit geldt ook als de afspraken die bij jaarlijkse afstemmings- en evaluatiegesprek zijn gemaakt, onvolledig worden nagekomen.
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Eisen aan de portal
De verzamelde én de historische meetdata moeten via internet te benaderen zijn. Dit geldt ook voor de vaste kenmerken van de meetlocaties (boorbeschrijvingen, kenmerken peilbuis, xyz-waarden, etc.). De opdrachtgever heeft dus alleen een internetverbinding met een webbrowser nodig om de portal te bedienen. Hieronder zijn de minimale eisen en functionaliteiten opgenomen. Op de defensieterreinen mogen geen foto’s genomen worden, dus ook niet van de peilbuislocaties. Een derde partij gaat mogelijk overzichtsfoto’s maken. Indien dit gebeurt, dienen ze aan de portal toegevoegd te worden. 

34. De portal is 3 maanden na start van de opdracht operationeel.

35. Hieronder zijn de minimale eisen en functionaliteiten van de portal opgenomen, bedoeld voor medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf:
a. Een schaalbare geografische kaart met de locaties van de peilbuizen en de adresgegevens. In- en uitzoomen moet ook met scrollen mogelijk zijn.
b. De vaste kenmerken van een meetlocatie zijn in de portal opgenomen. Dit zijn: de naam van het meetpunt (de BRO-code én de nummering van het Rijksvastgoedbedrijf), nabijgelegen adres, de boorbeschrijving, xy-coördinaten en de NAP hoogte van maaiveld en kop peilbuis, de diepte van de peilbuis.
c. De meetgegevens inclusief het maaiveld zijn in grafiekvorm zichtbaar als op een peilbuis wordt geklikt; de grondwaterstanden en het maaiveld zijn ten opzichte van NAP weergegeven; schakelen van de grondwaterstandsgrafiek ten opzichte van NAP en ten opzichte van maaiveld is mogelijk.
d. De grafiek is schaalbaar voor een zelf in te stellen periode.
e. De RHG en de RLG -lijnen kunnen aan de grafiek worden toegevoegd (aan en uit te zetten).
f. Een hulplijn voor de toetsing aan bijvoorbeeld het grondwaterbeleid is aan en uit te zetten.
g. De data is te downloaden als een .csv bestand. Per peilbuis en per selectie van peilbuizen.
h. Er is een pdf te maken van de grafiek. Zowel per peilbuis als per selectie van peilbuizen.
i. De medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf moeten een toelichting kunnen geven (een annotatie) bij de grafieken. Te zien moet zijn wie de annotatie heeft gemaakt.
j. Achtergrondinformatie uit de monitoringsplannen van Sweco / Arcadis moet per defensielocatie in de portal kunnen worden opgenomen. Dit geldt ook voor interpretatie van de grafieken per defensielocatie. Dit geldt ook voor de locaties waar geen monitoring plaatsvindt.
k. Er moet gezocht kunnen worden op objectcodes (defensieterreinen)
l. Een logboek met de historie van de storingen, aanpassingen, onderhoudswerkzaamheden, controlemetingen en resultaten van de validatie per peilbuis is via de portal in te zien.
m. Dagelijkse neerslaggegevens toevoegen aan de grondwaterstandsgrafieken is mogelijk. Hiervoor gebruik maken van de neerslagdata van dichtstbijzijnde KNMI station. 
n. Controlemetingen (handmetingen) zijn in de portal zichtbaar.
o. De portal is Nederlandstalig en via standaard browsers te benaderen.
p. Toegang tot de portal met een wachtwoord.

36. De portal moet ook te gebruiken zijn voor de overige collega’s van het Rijksvastgoedbedrijf c.q. ministerie van Defensie. Deze zogenaamde gebruikersportal is niet voorzien van een wachtwoord. De gebruikers van deze portal hebben alleen ‘leesrechten’. Het mag dezelfde portal zijn met minder functionaliteiten, of een separate openbaar toegankelijke portal. De minimumeisen en functionaliteiten voor de gebruikersportal zijn:
a. Een schaalbare geografische kaart met de locaties van de peilbuizen en de adresgegevens. In- en uitzoomen moet ook met scrollen mogelijk zijn
b. Er moet gezocht kunnen worden op objectcodes (defensieterreinen)
c. De meetgegevens zijn in grafiekvorm zichtbaar (inclusief het maaiveld) als op een peilbuis wordt geklikt; de grondwaterstanden en het maaiveld zijn ten opzichte van NAP weergegeven; schakelen van de grondwaterstandsgrafiek ten opzichte van NAP en ten opzichte van maaiveld is mogelijk
d. De gebruikersportal is niet voorzien van een wachtwoord
e. De portal is Nederlandstalig en via standaard browsers te benaderen
f. De gebruikersportal kan alleen geraadpleegd worden. In de gebruikersportal mogen geen wijzigingen in aangebracht kunnen worden, ook geen toelichting bij de grafieken
 


Bijlage 1 Overzicht aantal peilbuizen per defensielocatie
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Bijlage 2 Overzicht defensielocaties waar geen grondwatermonitoring nodig is
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Objectcode  Defensie opbjectnaam 

Definitief 

aantal Pb

Boorplan PB geplaatst 

door  Adres Postcode Plaats

12C01 MMC Veenhuizen 3 Arcadis  Norgerweg 20 9341AX Veenhuizen

50B05 Trip van Zoudtlandkazerne 3 Arcadis  de la Reijweg 95 4818BA Breda

02G01 OT Marnewaard 15 Arcadis  Strandweg 21 9974SM Zoutkamp

02G04 UTC Marnehuizen 5 Arcadis  Marneweg  9975WJ Lauwersoog

05G02 Zendercomplex te Ried 2 Arcadis  Berlikumerweg 20 8811HR Ried

05H02 MMC Beetgumermolen 3 Arcadis  Bitgumerlân 1 8919AN Leeuwarden

05H09 Depot Leeuwarden 1 Arcadis  Trekwei 12 9033WC Deinum

05H13 BLP Leeuwarden 1 Arcadis  Trekwei 12 9033WC Deinum

06C02 Vliegbasis Leeuwarden 11 Arcadis  Keegsdijkje 7 8919AK Leeuwarden

06F02 Willem L v Nassaukazerne –   3 Arcadis  Strandweg 21 9974SM Zoutkamp

06F03 Brigade Waddengebied 1 Arcadis  Panserweg 9 9974SL Zoutkamp

06F06 Zendercomplex Burum 3 Arcadis  Wytsmaweg 9 9851TD Burum

08C05 Post Winschoten  1 Arcadis  Oostereinde 16 9672TC Winschoten

09F92 Antennepark Hoorn 1 Arcadis  Electronweg 2 1627LB Hoorn

11C01 Genm Brugmanskazerne 2 Arcadis  Haskeruitgang 102 8447AL Heerenveen

14B54 Buitenveld 2 Arcadis  Het Nieuwe Diep 18 1781AC Den Helder

17H01 Topografische Dienst 1 Arcadis  Bendienplein 5 7815SM Emmen

19A03 MC Bergen 3 Arcadis  Kolonel Sneepweg 1 1861PJ Bergen

22E08 Brigade Oostgrens-Noord 2 Arcadis  Eendrachtstraat 16 7742SZ Coevorden

27H01 LC Lettele 2 Arcadis  Spanjaardsdijk 73 7434RS Lettele

27H05 LC Bathmen 2 Arcadis  Kiekenbeltsweg 2 7434PC Lettele

28H10 Post Enschede 1 Arcadis  Vliegveldweg 299 7524PT Enschede

31H16 Fort de Bilt Zuidzijde 1 Arcadis  Biltsestraatweg 225 3584BE Utrecht

34B01 Depot Markelo  3 Arcadis  Welmersweg 9 7475NZ Markelo

34B06 TLP Markelo  1 Arcadis  Petersweg 9 7475NG Markelo

34G01 Kamp Holterhoek 1 Arcadis  Zwilbroekseweg 46 7152CK Eibergen

34G09 Kamp Letteboer –  1 Arcadis  Zwilbroekseweg 46 7152CK Eibergen

37H10 Van Ghentkazerne  3 Arcadis  Toepad 120 3063NJ Rotterdam

38E03 MC Lopik 1 Arcadis  M A Reinaldaweg 6 3411MB Lopik

38F12 Depot Klaphek  3 Arcadis  Radiolaan 8 3412KA Lopikerkapel

45C10 OT De Kamp  3 Arcadis  Lunettenlaan 102 5263NT Vught

45H03 Vliegbasis Volkel 6 Arcadis  Zeelandsedijk 10 5408SM Volkel

48D03 MMC Ritthem  4 Arcadis  Rammekensweg 10 4389TZ Ritthem

49G01 Vliegbasis Woensdrecht 6 Arcadis  Kooiweg 40 4631SZ Hoogerheide

51B12 Genm de R v S Kazerne  2 Arcadis  Eindhovensedijk 42 5688GN Oirschot

51D05 Vliegbasis Eindhoven  10 Arcadis  Flight Forum 1550 5657EZ Eindhoven

60E04 APS Eygelshoven  2 Arcadis  Rimburgerweg 50 6471XX Eygelshoven

12C03 SB Witten 3 Sweco Geonius  Witterhaar 16 9405VK Assen

12C02 KC Veenhuizen 1 Sweco Geonius  Norgerweg 15 9341AX Veenhuizen

12D05 Johan Willem Frisokazerne 4 Sweco Geonius  Balkenweg 3 9405CC Assen

14B03 De Nieuwe Haven 3 Sweco Geonius  Het Nieuwe Diep 27 1781AD Den Helder

14B33 Marine kazerne Erfprins 2 Sweco Geonius  Schapendijkje 8 1782TG Den Helder

30G01 OT Vlakte van Waalsdorp 2 Sweco Geonius  Oude Waalsdorperweg 40 2597AK 's-Gravenhage

52A01 Luitenant-Generaal Bestkazerne 4 Sweco Geonius  Ripseweg 1 5816AC Vredepeel

14B46 MVK de Kooy 5 Sweco Geonius  Rijksweg 20 1786PT Den Helder

14B36 KIM en MARMUS  16 Wiertsema/RVB Wiertsema  Het Nieuwe Diep 5 1781AC Den Helder

14B03 Munitiedepot  3 Wiertsema/RVB Wiertsema  Het Nieuwe Diep 27 1781AD Den Helder

Totaal 158 peilbuizen

op 47 defensielocaties
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Objectcode Defensie opbjectnaam  Definitief aantal Pb Boorplan PB geplaatst door  Adres Postcode Plaats

16G02 Johannes Postkazerne  Geen Arcadis  Johannes Postweg 1 7973JB Darp

25D18 Koningin Máximakazerne Geen Arcadis  Sloterweg 400 1171VK Badhoevedorp

25G30 Marine Etablissement Amsterdam Geen Arcadis  Kattenburgerstraat 7 1018JA Amsterdam

31F11 Korporaal Van Oudheusdenkazerne Geen Arcadis  Noodweg 37 1213PW Hilversum

32D20 Bernhardkazerne Geen Arcadis  Barchman Wuytierslaan 1983818LN Amersfoort

37E04 Majoor Jan Linzel Complex Geen  Arcadis  Brasserkade 227 2497NX Den Haag

44D02 Koninklijke Militaire Academie Geen Arcadis  Kasteelplein 10 4811XC Breda

08C04 Grenscontrolestrook A7 Geen Arcadis  Rijksweg 44 9693CK Bad Nieuweschans

14B07 Complex Bassingracht Geen  Arcadis  Bassingracht 105 1781CJ Den Helder

14B44 Marinesportpark Ruyghweg Geen Arcadis  Ruyghweg 198 1781DR Den Helder

16H04 Brigade Drenthe-Ijsselstreek Geen Arcadis  Van Helomaweg 51 7973JC Darp

32C04 Du Moulinkazerne Geen Arcadis  Het Zeisterspoor 19 3769AP Soesterberg

32C36 Museumkwartier Geen Arcadis  Verlengde Paltzerweg 13768MX Soest

32D10 Inst Bedrijf Landsystemen Geen Arcadis  Kolonel H L van Royenweg 33832RN Leusden

32F11 Legerplaats Stroe Geen Arcadis  Wolweg 100 3776LR Stroe

33D08 OT Arnhemse Heide Geen Arcadis  Hoenderloseweg 10 6816SW Arnhem

40B18 Complex Groot Heidekamp Geen Arcadis  Clement van Maasdijklaan 56816TW Arnhem

45F13 Springterrein Schaijk Geen Arcadis  Zandvoortseweg 1 5375JA Reek

48D01 MC Vlissingen Geen Arcadis  Oostelijke Bermweg 204382NP Vlissingen

49F02 Engelbrecht van Nassaukazerne  Geen Arcadis  Parabaan 10 4706CN Roosendaal

50E03 Vliegbasis Gilze-Rijen  Geen Arcadis  Rijksweg 121 5121RD Rijen

60C06 Brigade Limburg-Zuid  Geen  Arcadis  Vliegveldweg 52 6199AD Maastricht-Airport

60D05 Steenberg  Geen Arcadis  Kranenpool 1 6443VA Brunssum

60D06 HV Nassau Ouwerkerkkamp Geen Arcadis  Rimburgerweg 30 6445PA Brunssum

60D10 Afnorth International School  Geen Arcadis  Ferdinand Bolstraat 1 6445EE Brunssum

60D13 NIC Brunssum  Geen Arcadis  Kranenpool 1 6443VA Brunssum

22E05 MC Coevorden Geen Sweco De Mars 27 7742PT Coevorden

26D01 Antennepark Zeewolde Geen Sweco Juttepeerlaan 1 3897LK Zeewolde

37G01 Depot Pernis Geen Sweco Schroeder van der Kolkln 23171BK Poortugaal

39B01 MRC Aardenburg Geen Sweco Korte Molenweg 3 3941PW Doorn
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