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	Project:………………………………………….
Datum inspectie:……………………………..
Inspectie door:……………………………….
Functie:………………………………………....
	Kopie naar:
Opdrachtgever:
Uitvoerder:
Archief:


CHECKLIST ARBO EN MILIEU OP DE BOUWPLAATS 

Elk project moet aantoonbaar minimaal 1 keer per jaar 
een bouwplaatsinspectie uitvoeren.
	Onderwerpen
	[bookmark: _GoBack]Goed
	Niet Goed
	N.V.T.
	              Toelichting

	Werknemers van (onder)aannemers kunnen aantonen dat zij VCA diploma hebben.
	
	
	
	

	Werknemers van (onder)aannemers zijn op de hoogte van de VGWM regels  van het waterschap.
	
	
	
	

	V&G plan/dossier aanwezig en ondertekend
	
	
	
	

	Werknemers van (onder)aannemers die elekotrotechnische werkzaamheden uitvoeren, zijn “aangewezen” als “vakbekwaam persoon” conform NEN 3140 door hun werkgever.
	
	
	
	

	Algemene indruk bouwplaats.
	
	
	
	

	Afval
	
	
	
	

	Afval juist gescheiden(puin, hout,chem. Afval)
	
	
	
	

	Opstelplaats containers 
	
	
	
	

	Containers voorzien van borden gescheiden inzameling
	
	
	
	

	Schone werkplek / Zwerfvuil van terrein
	
	
	
	



	

	Onderwerpen
	Goed
	Niet Goed
	N.V.T.
	              Toelichting

	Grondstoffen
	
	
	
	

	Schone, stabiele opslag (gestapeld materiaal)
	
	
	
	

	Bereikbaarheid van opslagplaats in orde 
	
	
	
	

	Opslag grondstoffen duidelijk gescheiden van afvalcontainers
	
	
	
	

	Opslag gevaarlijke stoffen in orde 
	
	
	
	

	Informatie / veiligheidsinformatie bladen milieuschadelijke produkten aanwezig (veiligheidsinformatieblad)
	
	
	
	

	Controle op uitgifte milieuschadelijke produkten (kit, pur)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Hulpverlening
	
	
	
	

	EHBO-er/ BHV-er aanwezig
	
	
	
	

	EHBO middelen aanwezig en in orde 
	
	
	
	

	Vluchtroute vrij van opstakels
	
	
	
	

	Alarmnummers aanwezig op werk locatie
	
	
	
	

	Blusmiddelen aanwezig en in orde
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Onderwerpen
	Goed
	Niet Goed
	N.V.T.
	              Toelichting

	Werknemersvoorziening
	
	
	
	

	Schaftkeet in orde
	
	
	
	

	Was en kleedruimte aanwezig en in orde
	
	
	
	

	Toiletten aanwezig en in orde 
	
	
	
	

	Mogelijkheid voor drogen kleding aanwezig
	
	
	
	

	Middelen,  veiligheid
	
	
	
	

	Verkeersmaatregelen juist toegepast
	
	
	
	

	Bouwwegen aanwezig en in orde 
	
	
	
	

	Afzetting terein (afrastering, tekstborden)
	
	
	
	

	Trappen en ladders in orde en juist opgesteld
	
	
	
	

	Loopplanken / loopbruggen veilig
	
	
	
	

	Veiligheid steigerwerk, steiger(opstelling) gekeurd (planken, leuning, opstelling, verband, verankering, schrikvloer)
	
	
	
	

	Valbeperkende voorzieningen, dakrand aanwezig en in orde 
	
	
	
	

	Valbescherming aanwezig en juist toegepast
	
	
	
	

	Voldoende verlichting aanwezig en in orde 
	
	
	
	

	Electrische kabels in orde 
	
	
	
	

	Onderwerpen
	Goed
	Niet Goed
	N.V.T.
	              Toelichting

	Electrische arbeidsmiddelen onbeschadigd
	
	
	
	

	Persoonlijke beschermingsmiddelen: helm, (hand)schoenen, stofmasker, gehoorbeschermer, veiligheidsbril(aanwezig en gebruik)
	
	
	
	

	Gasflessen uitgevoerd met drukregelaar en vlamdover
	
	
	
	

	Afgekeurd materiaal duidelijk gescheiden en gelabeld
	
	
	
	

	Machines (sticker/certificaat)
	
	
	
	

	Grondverzetmachines
	
	
	
	

	Heimachines
	
	
	
	

	Hijskranen (kraanboek aanwezig)
	
	
	
	

	Bouwliften
	
	
	
	

	Hoogwerkers
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Gereedschap (sticker/certificaat)
	Goed
	Niet Goed
	N.V.T.
	

	Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140:2011

	
	
	
	

	Cirkelzaagtafels NEN 3140:2011

	
	
	
	

	Las en snijgereedschap
	
	
	
	

	Hijskettingen en hijsstaalkabels EKH voorschriften
	
	
	
	

	Draagbaar klimmateriaal NEN 2484
	
	
	
	

	Hijsbanden EKH voorschriften
	
	
	
	





	Te nemen maatregelen:
	Door wie:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(Hoofd)Uitvoerder:


Naam:            ……………………

Datum:           ……………………



Handtekening: ……………………

Dit formulier wordt besproken in het werkoverleg/projectoverleg.

	



De ondertekende checklist inscannen en in de projectmap “4.07 Veiligheid Uitvoering” opslaan.


Checklist Arbo en Milieu op de bouwplaats versie 2.3	Pagina 6 van 6

image1.png
waterschap
vallei -
veiuwe




