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Annex A Programma van Eisen
Onderstaande tabel bevat het programma van eisen voor de Dark Fiber verbindingen van de volgende trajecten:
· Smeijersweg (nabij 8), 7595 MZ Weerselo (52°19'51.8"N 6°52'27.2"E) naar Auke Vleerstraat 1, 7521 PE Enschede

Inschrijvers dienen onderstaande tabel in te vullen.
	
	Programma van Eisen
	Voldoet aan eis
	

	#
	Algemeen
	
	

	
	Technische specificaties
	
	

	1
	Dark fiber(s) worden aan beide kanten afgemonteerd met SC/UPC connectoren, waar één kant wordt gekoppeld aan de PoP van Surf.
	JA/NEE
	

	2
	Dark fiber(s) moet(en) geschikt zijn voor het golflengte bereik van: 1310-1625 nm
	JA/NEE
	

	3
	De Dark fiber(s) moeten functioneel getest worden op 1310 nm en 1550 nm, en de resultaten dienen gerapporteerd te worden aan ASTRON
	JA/NEE
	

	4
	Ten tijde van afname dient aangetoond te worden dat demping < 31 dB is van het gehele traject voor een golflengte van 1310 nm. 
	JA/NEE
	Demping: … dB⋆

	5
	Ten tijde van afname dient aangetoond te worden dat demping < 25 dB is van het gehele traject voor een golflengte van 1550 nm. 
	JA/NEE
	Demping: … dB⋆

	6
	De werkelijke demping moet gemeten en aangetoond worden met een OTDR en CD meting. Deze waardes wordt genomen als referentiewaarde in het geval van een afwijking.
	JA/NEE
	

	
	Support
	
	

	7
	De servicedesk dient 24 uur en 365 dagen per jaar bereikbaar te zijn 
	JA/NEE
	

	8
	Binnen 4 uur wordt er gereageerd op een storing 
	JA/NEE
	

	9
	Vanaf het aanmelden van een storing wordt er binnen 24 uur een engineer on site verwacht (24x7) 
	JA/NEE
	

	10
	De opdrachtnemer specificeert een telefoonnummer waarop de servicedesk bereikbaar is
	JA/NEE
	

	
	Levering
	
	

	11
	Opdrachtnemer gaat in samenspraak met Surfnet het koppelvlak realiseren in het gebouw en verzorgt in overleg met Surfnet de inpandige bekabeling en installatie. De inpandige bekabeling maakt onderdeel uit van de aanbieding.
	JA/NEE
	

	12
	Opdrachtnemer gaat in samenspraak met ASTRON het koppelvlak realiseren in het station cabinet en levert een fiber dat is afgemonteerd in de kast van het station.
	JA/NEE
	







	13
	De Dark fiber(s) zijn exclusief voor ASTRON
	JA/NEE
	

	14
	Aanbestedende dienst heeft toestemming voor toegang en graafwerkzaamheden van de grondeigenaar op de desbetreffende station locaties. Opdrachtnemer dient zelf een Klic melding te doen bij het Kadaster.
	JA/NEE
	


⋆ Deze informatie is uitsluitend ter informatie voor de aanbestedende dienst en maakt geen onderdeel uit van de evaluatie. De aanbesteden dienst kan hier geen rechten aan ontlenen.
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