Bijlage 5

	In te ruilen vrachtauto met kraan BV-XH-01

	

	Specificatie kraan:

	lastmoment 19,1 tm

	hydraulisch bereik 8,6 meter

	Zwenkbereik 410°

	hoogte ingevouwen 2345 mm

	breedte ingevouwen 2500 mm

	gewicht inclusief steunpoten ± 2400 kg

	twee extra functies voor knijper en rotator

	werklamp gemonteerd in knikgiek

	oliekoeler

	

	Specificatie haakarm:

	capaciteit 22 ton

	lengte in overleg

	combivergrendeling binnen of buiten vergrendeling

	aluminium schermen over tandemstel

	nettenrek

	RVS gereedschapskist

	[bookmark: _GoBack]Aluminium zijafscherming met zijverlichting

	steun voor schep en bezem

	bediening van systeem op lucht, in cabine gemonteerd

	geheel standaard, in coating gespoten en afgelakt in chassiskleur

	opgebouwd volgens de laatste RDW eisen

	Kraanboek

	

	

	Totaal

	

	

	radiografische bediening

	hoogste platform voor radiobediening

	hydraulisch uitschuifbare steunpootkokers

	brede afstempeling + hydr. Uitschuifbaar

	hydraulisch uitschuifbaar bumper

	extra luchtaansluiting voor kipperklep

	extra hydraulische aansluiting voor afdekkappen

	loadsensing hydraulisch systeem

	afstempelplaat + opbergsysteem

	kraan

	uitschuiven tot 10,4m
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