	1.7a
	De aangeboden set redgereedschap voor de HV (volledig accu aangedreven) bestaat uit: 

1x Schaar 
Knipkracht minimaal I
Minimale bekopening 165mm
Maximaal gewicht 21Kg

[bookmark: _Hlk121834847]1x Spreider
Spreidkracht minimaal 42kN
Spreidafstand minimaal 510mm
Maximaal gewicht 19,5Kg

1x telescoopram 1  
Maximale ingeschoven lengte 540mm
Minimale uitgeschoven lengte 790mm
Maximaal gewicht 20,5Kg

1x telescoopram 2 
Maximale ingeschoven lengte 700mm
Minimale uitgeschoven lengte 1355mm
Maximaal gewicht 22,7Kg

6x accu (totaal incl. de accu’s op de tools)
3x acculader / laadpositie

Waarden gemeten volgens EN 13204-2016.

De set moet geschikt zijn voor het maatscenario ‘specialistische THV’[footnoteRef:1]’.  [1:  Specialistische technische hulpverlening (THV), alle technische hulpverlening boven het basiszorgniveau. Hierbij wordt gedacht aan de inzet van meer of zwaardere gereedschappen in complexe of meervoudige situaties waarbij personen of dieren vastzitten of ingesloten zijn en waar de nodige vakkennis en ervaring bij nodig is om deze situaties op te heffen. ] 




	1.7b
	De aangeboden set redgereedschap voor de HV (volledig hydraulisch aangedreven) bestaat uit: 

1x Schaar 
Knipkracht minimaal K
Minimale bekopening 200mm
Maximaal gewicht 23.3Kg

1x Speider 
Spreidkracht minimaal 50kN
Spreidafstand minimaal 660mm
Maximaal gewicht 19.8Kg

1x Telescoopram 
Maximale ingeschoven lengte 650mm
Minimale uitgeschoven lengte 1295mm
Minimale kracht 1ste plunjer 231kN
Minimale kracht 2de plunjer 111kN
Maximaal gewicht 20,7Kg

1x Enkelvoudig ram 
Maximale ingeschoven lengte 530mm
Minimale uitgeschoven lengte 665mm
Minimale kracht 1ste plunjer 137kN
Maximaal gewicht 13Kg

4x Hydrauliek slangen voor het koppelen van de aangeboden hydraulische tools en pomp
Voorzien van een singel snelkoppeling systeem
Lengte 15m
Alle vier de slangen hebben een ander kleur of duidelijk kleurmarkering 

2x Hydrauliek pomp brandstof aangedreven
Geluidsarme uitvoering
Geschikt voor gebruik van twee tools gelijktijdig
Voldoende olie om beide rammen volledig te vullen en dan nog de schaar te bedienen.
Maximaal gewicht 25Kg

1x Minischaar

Waarden gemeten volgens EN 13204-2016.

De set moet geschikt zijn voor het maatscenario ‘specialistische THV’[footnoteRef:2]’. [2:  Specialistische technische hulpverlening (THV), alle technische hulpverlening boven het basiszorgniveau. Hierbij wordt gedacht aan de inzet van meer of zwaardere gereedschappen in complexe of meervoudige situaties waarbij personen of dieren vastzitten of ingesloten zijn en waar de nodige vakkennis en ervaring bij nodig is om deze situaties op te heffen. ] 






