Bijlage 5  A:		Format Beantwoording kwaliteitscriterium A 

Behorende bij het Beschrijvend document ‘Voorrangsvoertuigen - Rapid Responder voertuigen’, met kenmerk HSCDOC-1368817716-3420.

	[bookmark: _Hlk24025329]Kwaliteitscriterium A: Wijze van toepassing RAL-kleur zwavelgeel

	Omschrijving
	Wijze van toepassing RAL-kleur zwavelgeel op voertuigen Rapid Responder 

	Doel 
	Voertuigen die af fabriek gespoten zijn in de zwavelgele kleur, worden ook als zodanig geregistreerd. De grootste meerwaarde heeft een af fabriek gespoten zwavelgele kleur voor de Opdrachtgever in het geval van schadereparaties aan de voertuigen.

	Scores





	· Score 100: er wordt voldaan aan de eisen, Inschrijver levert maximale meerwaarde. Alle voertuigen zijn af fabriek compleet gespoten in de juiste RAL-kleur en worden in deze RAL-kleur geregistreerd. 
· Score 50: er wordt voldaan aan de eisen, Inschrijver levert enige meerwaarde. De voertuigen worden achteraf gespoten inclusief bumper- en stootlijsten en sponningen.
· Score 0: er wordt voldaan aan de eisen, maar er wordt geen aantoonbare meerwaarde geboden. De voertuigen krijgen de juiste RAL-kleur door toepassing van folie.
· KO: niet aangeleverd.

	Antwoord inschrijver:
	















Bijlage 5  B:		Format Beantwoording kwaliteitscriterium B 

Behorende bij het Beschrijvend document ‘Voorrangsvoertuigen - Rapid Responder voertuigen’, met kenmerk HSCDOC-1368817716-3420.

	[bookmark: _Hlk29890504]Kwaliteitscriterium B: Hoogte achterklep in geopende stand

	Omschrijving
	De hoogte van de achterklep van de Rapid Responder voertuigen in geopende stand gemeten vanaf de grond tot in het midden onder de slotplaat. 

	Doel 
	De klep dient zo hoog mogelijk open te gaan, zodat het personeel niet gehinderd wordt bij uitvoering van de werkzaamheden bij geopende achterklep.

	Scores





	· Score 100: er wordt voldaan aan de eisen, Inschrijver levert maximale meerwaarde. De hoogte van de achterklep in geopende stand gemeten vanaf de grond tot in het midden van de achterklep bedraagt 190 cm of meer.
· Score 50: er wordt voldaan aan de eisen, Inschrijver levert enige meerwaarde. De hoogte van de achterklep in geopende stand gemeten vanaf de grond tot in het midden van de achterklep bedraagt tussen 186 cm-189 cm.
· Score 0: er wordt voldaan aan de eisen, maar er wordt geen aantoonbare meerwaarde geboden.
· KO: niet aangeleverd.

	Antwoord inschrijver:
	

















Bijlage 5  C:		Format Beantwoording kwaliteitscriterium C 

Behorende bij het Beschrijvend document ‘Voorrangsvoertuigen - Rapid Responder voertuigen’, met kenmerk HSCDOC-1368817716-3420.

	[bookmark: _Hlk29890667]Kwaliteitscriterium C: Garantie op de signaalverlichting

	Omschrijving
	De garantie op alle signaalverlichting (blauw, oranje, groen en wit) voor alle voertuigen.

	Doel 
	Een zo lang mogelijke garantie op de signaalverlichting.

	Scores





	· Score 100: er wordt voldaan aan de eisen, Inschrijver levert maximale meerwaarde. De garantie op de signaalverlichting (blauw, oranje, groen en wit) bedraagt minimaal 5 jaar of meer.
· Score 50: er wordt voldaan aan de eisen, Inschrijver levert enige meerwaarde. De garantie op de signaalverlichting (blauw, oranje, groen en wit) bedraagt 2 jaar of meer, maar minder dan 5 jaar.
· Score 0: er wordt voldaan aan de eisen, maar er wordt geen aantoonbare meerwaarde geboden.
· KO: niet aangeleverd.

	Antwoord inschrijver:
	

















Bijlage 5  D:		Format Beantwoording kwaliteitscriterium D 

Behorende bij het Beschrijvend document ‘Voorrangsvoertuigen - Rapid Responder voertuigen’, met kenmerk HSCDOC-1368817716-3420.

	[bookmark: _Hlk29890908]Kwaliteitscriterium D: Standkachel van DEFA  

	Omschrijving
	De standkachel is van het merk DEFA of gelijkwaardig.

	Doel 
	Opdrachtgever gebruikt sinds een aantal jaren naar volle tevredenheid het merk DEFA en de standplaatsen zijn op dit merk voorbereid. 

	Scores





	· Score 100: er wordt voldaan aan de eisen, Inschrijver levert maximale meerwaarde. De standkachels zijn van DEFA of gelijkwaardig. Indien gelijkwaardig dient Inschrijver op het format in bijlage 5 aan te geven welk merk wordt aangeboden en in datzelfde format te bewijzen dat daadwerkelijk sprake is van gelijkwaardigheid. Opdrachtgever zal dit dan als zodanig verifiëren. De beslissing of daadwerkelijk sprake is van gelijkwaardigheid is uiteindelijk aan Opdrachtgever. 
· Score 0: er wordt voldaan aan de eisen, maar er wordt geen aantoonbare meerwaarde geboden. De inschrijver gaat werken met een ander, niet gelijkwaardig, merk.
· KO: niet aangeleverd.

	Antwoord inschrijver
	



















Bijlage 5  E:		Format Beantwoording kwaliteitscriterium E 

Behorende bij het Beschrijvend document ‘Voorrangsvoertuigen - Rapid Responder voertuigen’, met kenmerk HSCDOC-1368817716-3420.

	[bookmark: _Hlk29891123]Kwaliteitscriterium E: Type versnellingsbak

	Omschrijving
	Het type versnellingsbak van de Rapid Responder voertuigen.

	Doel 
	Een 8 traps versnellingsbak op deze voertuigen heeft voor de Opdrachtgever de meerwaarde dat het zorgt voor een comfortabelere manier van rijden en bovendien is het brandstof besparend.
Vanuit milieuoogpunt hoe meer versnellingstrappen des te minder milieu belastend (lager toerental).

	Scores




	· Score 100: er wordt voldaan aan de eisen, Inschrijver levert maximale meerwaarde. De Rapid Responder voertuigen worden geleverd met minimaal een 8 traps versnellingsbak.
· Score 0: er wordt voldaan aan de eisen, maar er wordt geen aantoonbare meerwaarde geboden.
· KO: niet aangeleverd.

	Antwoord Inschrijver
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