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	Nr.
	Algemene eisen

	1
	De romp en deksel van de minicontainers zijn vervaardigd uit nieuw en ingekleurd HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen). Toepassing van maximaal 25% en minimaal 5% hergebruikt materiaal als granulaat is toegestaan.

	2
	De producent van de minicontainers dient in het bezit te zijn van een geldig ISO 9001 en een ISO 14001 certificaat, waarbij de scope de productie van de minicontainers omvat.

	3
	De kleur van de minicontainers (romp) is als volgt: 
- RAL 7021 Grijs antraciet

De kleur van de minicontainers (deksel) is als volgt: 
- RAL 7021 Grijs antraciet (voor restafval)
- RAL 6011 Groen (voor GFT)
- RAL 2004 Oranje (voor PMD)
- RAL 5015 Blauw (voor OPK)
- RAL 1021 Geel (voor bedrijfsafval)

De kleur van de monster exemplaren, afgegeven voor de praktijktest, zijn maatgevend voor de levering. Afwijkingen in kleur (anders dan binnen de RAL tolerantie) van de levering ten opzichte van de monster exemplaren is niet toegestaan. De kleur en het RAL nummer van de kleur voor de deksel wordt bij afroep opgegeven. De opdrachtgever dient de mogelijkheid te hebben om de kleur van het deksel en de romp gelijk maar ook afwijkend van elkaar op te geven zonder dat dit prijsconsequenties heeft.

	4
	De minicontainers dienen te voldoen aan NEN-EN 840 1:2020. 

	5
	vervallen

	6
	De minicontainer dient te voldoen aan de RAL-GZ 951/1 norm (of gelijkwaardig zoals deze door de GGAWB/KLAIR wordt omschreven). Gelijkwaardigheid betreft hier het a-select (oftewel op minimaal één willekeurig tijdstip per jaar, zonder invloed van de producent en notificatie vooraf) testen van minicontainers direct uit de productie, conform de eisen zoals gesteld zijn in de RAL-GZ 951/1 normering. Inschrijver dient een kopie van het geldige certificaat bij de inschrijving bij te sluiten. Dit certificaat dient geldig te zijn op de dag van aanbesteding. Bij gunning dient inschrijver een geldig certificaat te behouden tijdens alle leveringen.

	7
	De minicontainer heeft een technische levensduur, bij normaal gebruik, van minimaal 15 jaar.

	8
	De garantietermijn bedraagt minimaal 60 maanden.

	9
	Er is sprake van garantie indien de opdrachtgever hierop aanspraak maakt. De inschrijver dient onomstotelijk en onderbouwd te weerleggen indien de aanspraak op garantie niet terecht is.

	10
	De garantiewerkzaamheden vinden plaats in het verzorgingsgebied van opdrachtgever. Hiervan zijn alle kosten, binnen de garantietermijn, voor rekening van leverancier. Verblijf-, voorrij- en/of reiskosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. Garantieclaims worden binnen 4 weken opgelost. Bij onveilige situaties worden direct actie ondernomen in overeenstemming met opdrachtgever.

	11
	Nalevering van onderdelen dient te zijn gegarandeerd voor een periode van minimaal 15 jaar na leverdatum. Onderdelen en/of gehele container worden binnen 6 weken geleverd.

	12
	Inschrijver garandeert dat de door inschrijver te leveren producten gedurende de technische levensduur van onveranderde, goede kwaliteit, kleur, vormgeving, etc. zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, taak geschiktheid, afwerking, normen, specificaties, overheidsvoorschriften en milieubepalingen.

	13
	De minicontainers moeten zijn voorzien van een standaard DIN opnamerand en zijn geschikt voor de volgende containerbeladingsystemen:
- Kambelading
- Grabber (via zijbelading)

	14
	De minicontainers dienen extra verstevigde wanden te hebben, waaruit blijkt dat zij geschikt zijn voor lediging van een zijbelader met grabber. Verstevigingsranden aan de zijkant zijn niet toegestaan, mits hierdoor geen problemen ontstaan tijdens het oppakken en ledigen van de containers door middel van de beladingssystemen.

	15
	De minicontainers zijn geschikt voor de beladingsystemen van de huidige voertuigen welke bij opdrachtgever worden ingezet. Het betreft de onderstaande voertuigen/beladingen:
- Geesink kamopname met splitbelading
- Terberg kamopnamesysteem voor minicontainers
- Haller zijladers met enkele grabber
- Geesink zijladers met enkele grabber

De inschrijvers kunnen op afspraak de inzamelvoertuigen van de opdrachtgever komen bekijken. Hiertoe dient men een afspraak met de heer H. van der Meer, bereikbaar op telefoonnummer 035-6991883 of 06-52550606 of via e-mail: h.vandermeer@gad.nl.

	16
	Inschrijver levert vier monstercontainers (2x140 liter en 2x 240 liter), met chipnest, ten behoeve van het beoordelings- en verificatie traject. De kleur van de romp is de te leveren grijze kleur. De kleur van het deksel mag leverancier bepalen. Alle minicontainers, welke worden ingezet bij de praktijktest, blijven eigendom van de inschrijver. De containers dienen te worden afgeleverd bij de opdrachtgever op de aangegeven dagen (zie paragraaf 1.3 van het beschrijvend document)

De voorbeeldcontainers dienen exact gelijk te zijn aan de containers die bij de inschrijving worden aangeboden.

	17
	Inschrijver neemt een proactieve houding aan en informeert Opdrachtgever tijdig over nieuwe, voor deze opdracht relevante, ontwikkelingen en doet voorstellen deze te implementeren.


	
	Uitvoering eisen

	18
	De minicontainers bestaan uit een romp met een scharnierende deksel, as en wielen.

	19
	De minicontainers zijn uitgevoerd met een inhoud van 140 liter en 240 liter. Bij inschrijving dient inschrijver een duidelijke tekening met hoofdafmetingen en gewichten van de te leveren minicontainers bij te voegen.

	
	Romp

	20
	De romp is dusdanig uitgevoerd dat deze bestand is tegen de gevolgen van opname door de in eis 15 genoemde inzamelvoertuigen/beladingen met genormeerde en bewezen onderhouden containerbeladingen, gedurende de gestelde levensduur.

	21
	De minicontainers zijn aan de onderzijde voorzien van een slijtrand.

	22
	De romp van de minicontainer is uit één stuk vervaardigd met gladde naadloze binnenzijde en heeft een dusdanige vormgeving welke een efficiënte en effectieve lediging zo veel mogelijk garandeert. Er is uitsluitend een uitstulping ten behoeve van de asbevestiging toegestaan.

	23
	In de minicontainer mogen geen beluchtingsgaten of roosters aanwezig zijn.

	24
	De handgreep is dusdanig uitgevoerd dat de belader/gebruiker zich hieraan niet kan verwonden. De handgreep heeft een diameter van minimaal 25 millimeter. De ruimte tussen de handgreep en de container/deksel, is dusdanig ruim uitgevoerd dat de container eenvoudig kan worden vastgegrepen en verreden door een belader/gebruiker, ook indien deze (werk)handschoenen aan heeft.

	25
	Het is de inschrijver toegestaan een merknaam op de minicontainer aan te brengen. De merknaam mag uitsluitend worden aangebracht in reliëf en in dezelfde kleur als de container. Een en ander dient eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan opdrachtgever.

	26
	De minicontainer beschikt over een gestandaardiseerd chipnest in overeenstemming met de eisen en getest op uitvallen volgens het RAL-kwaliteitslabel RAL-GZ 951/1 (incl.de meest recente procedurevoorschriften).

	27
	De rompen zijn dusdanig uitgevoerd dat deze eenvoudig nestbaar zijn (met verwijderde wielen), ten behoeve van een zo efficiënt mogelijk transport en opslag. De minicontainers dienen "genest" te worden aangeleverd.

	28
	Op de romp is het productiejaar opgenomen in reliëf, in de kleur van de romp, op een duidelijke, leesbare en slijtvaste manier (dient eerst ter goedkeuring aan opdrachtgever te worden voorgelegd)

	29
	Aan de voorzijde van de romp is het logo van de GAD Gooi en Vechtstreek opgenomen in het wit op een duidelijke, leesbare en slijtvaste manier (dient eerst ter goedkeuring aan opdrachtgever te worden voorgelegd)
Het logo van de GAD Gooi en Vechtstreek wordt tzt door de opdrachtgever aangeleverd.

	
	Deksel

	30
	De deksels van de minicontainers dienen voorzien te zijn van twee handgrepen.

	31
	De deksel is door middel van minimaal twee scharnierpunten verbonden met de romp van de minicontainer.

	32
	Het deksel dient qua vormgeving zoveel mogelijk glad te zijn uitgevoerd en zelfafwaterend. Tevens dient het deksel de minicontainer dusdanig af te sluiten dat inlopen van regenwater wordt voorkomen.

	33
	De volgende tekst is opgenomen in reliëf, in de kleur van de deksel, op een duidelijke, leesbare en slijtvaste manier (dient eerst ter goedkeuring aan opdrachtgever te worden voorgelegd):
- productiejaar
- fractie aanduiding

	34
	De scharnierpen(nen) dienen eenvoudig te kunnen worden vervangen. De bevestiging en borging van de scharnierpennen moet zodanig zijn uitgevoerd, dat deze bij normaal gebruik niet mogen losgaan, waardoor het deksel los zou kunnen komen.

	
	Wielen

	35
	De as van de wielen is massief en gedurende de minimale technische levensduur van 15 jaar, corrosie bestendig.

	36
	De 2 wielen zijn uitgevoerd met een rubber loopvlak, diameter minimaal 200 mm en slijtvast en buiten de container geplaatst.

	37
	De wielen dienen zonder speciaal gereedschap te kunnen worden gedemonteerd. De bevestiging en borging van de as en wielen moet zodanig zijn uitgevoerd, dat deze bij normaal gebruik niet mogen losgaan, zodat een wiel of de as los komt.

	38
	Zowel bij een lege als een gevulde container dienen de wielen tijdens duwen of trekken vrij te lopen.

	
	Eisen ten behoeve van de levering

	39
	De levertijd bedraagt maximaal 6 weken na besteldatum. 

	
	Milieu eisen

	40
	Eventuele verpakkingen dienen door de leverancier retour te worden genomen.

	41
	De door Inschrijver ingenomen containers dienen te worden hergebruikt of te worden gerecycled, waarbij maximaal hergebruik de voorkeur geniet boven recycling van het materiaal. De Opdrachtgever verbindt hieraan de voorwaarde dat de Inschrijver zich maximaal inspant dat bij hergebruik als container, de containers NIET in Nederland worden hergebruikt. Indien de containers worden gerecycled, dan dient dit op een duurzame manier te geschieden, bij voorkeur met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inschrijver geeft in haar offerte aan op welke wijze dit recycling proces plaatsvindt. Tevens geeft inschrijver een opbrengstprijs op per container.

	
	Communicatie en evaluatie

	42
	Inschrijver heeft één centraal aanspreekpunt voor de uitvoering van de Overeenkomst. Dit aanspreekpunt dient op werkdagen tijdens kantooruren. 

	43
	Namens de inschrijver is er één contactpersoon voor het contractmanagement. Uitgangspunt is dat gemiddeld eenmaal per jaar overleg plaats vindt tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de uitvoering van deze Overeenkomst. Als daar aanleiding toe is kan de frequentie (tijdelijk) verhoogd of verlaagd worden. De contactpersoon voor het contractmanagement van de inschrijver dient deel te nemen aan het periodiek overleg met de Opdrachtgever. Hij/zij bereid deze overlegmomenten voor (agenda, uitnodigingen e.d.) en verzorgt de verslaglegging.

	44
	Tijdens het evaluatieoverleg worden tenminste de volgende onderwerpen besproken:
· tevredenheid Opdrachtgever / contractant;
· evaluatie en beoordeling afspraken;
· managementrapportage, financiële rapportages en kentallen;
· klachten en de afhandeling daarvan;
· functioneren contactpersoon en bereikbaarheid;
· de klantgerichtheid, het probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en initiatief in de communicatie van inschrijver;
· de kwaliteit van de aangeleverde informatie (rapportages, tijdigheid, pro-activiteit).




Inschrijver verklaart akkoord te gaan met het programma van eisen en de eventueel in de nota’s van inlichtingen aangegeven wijzigingen daarop.
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