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Nota van Inlichtingen


Toelichting
	Projectnaam:
	[bookmark: PVBLI_Projectnaam]22014 dakrenovatie 14B03-D170 Casco 1 te Den Helder

	Projectnummer:
	22014
	Soort opdracht:
	Werk

	Besteksnummer:
	22014-1
	Datum bestek:
	14-9-2022



	Naam object:
	Casco gebouw 1

	Adres, plaats object:
	Nieuwe Haven te Den Helder



	Projectmanager RVB:
	Michael Hamburg

	Naam adviseur:
	[bookmark: Tekstvak10]Tom Vrooland, Marco Meegdes    



	Datum aanwijzing:
	17-10-22

	Plaats aanwijzing:
	Utrecht





Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:                                                                         Toelichting
	Algemeen
	De projectmanager wijst erop dat de ‘Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving” door (een) bestuurder(s) ondertekend moet zijn die ook daadwerkelijk als bestuurder(s) ingeschreven staat (staan) in het register van de Kamer van Koophandel.

	Sub- gunningscriteria  
zon-/warmtewering
aangepast 

(5.3 aanbestedingsleidraad)
	Toelichting
De groene tekst is toegevoegd in het criterium :

De mate dat de aangeboden dakbedekking en lichtstraat aantoonbaar warmte weert zodat de  binnentemperatuur in het gebouw zo minimaal mogelijk toeneemt in de zomer. Hierbij dient de daglicht toetreding (LTA) zo hoog mogelijk te zijn.





In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:                             Toelichting
- Aanvullen subhoofdstuk;
33.12.90-a	BEREKENING NOODOVERSTORTEN
         1. BEREKENINGEN NOODOVERSTORTEN
Door de opdrachtgever te verstrekken berekening(en)
         .01	BEREKENINGEN
-de afmetingen en locaties van de nood-overstorten van het platte dak
- 10.32.42-a SLOOPWERK DAKBEDEKKING
	0. VERWIJDEREN BAANVORMIGE DAKBEDEKKING
Verwijderen tekst;
-Bitumineuze dakbedekking (meerlaags) 
-dakisolatie

.01 SLOOPWERK
Verwijderen tekst;
-alle dakbedekkingslagen inclusief isolatie
-alle dakbedekkingslagen ter plaatse van de dakranden inclusief isolatie


- 33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN
Verwijderen hoofdstuk

- 33.32.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
	0. VERWERKING ISOLATIEPLATEN
Verwijderen tekst;
-afschot, 1cm-1m1 (indien niet in ondergrond opgenomen).
-afschot (mm): 15

Aanvullen tekst;
-afschot is verwerkt in de bestaande onderliggende staalconstructies

1. DAKISOLATIE, PIR-SCHUIMPLAAT (NEN_EN 13165:2012+A1:2015)
Verwijderen tekst;
-Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 6
-Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 180

Aanvullen tekst;
-Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 2,7
-Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 60

.01 PLAT DAK
Verwijderen tekst;
-de dakisolatie, zoals op tekening staat aangegeven BIJLAGE:1

Aanvullen tekst;
-de dakisolatie op de bestaande dakbedekking, zoals op tekening staat aangegeven BIJLAGE:1


- 33.33.14-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD
	0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD
Verwijderen tekst;
-Ondergrond: metalen damwandprofiel platen

Aanvullen tekst;
-Ondergrond: metalen damwandprofiel platen met daarbovenop de volgende lagen;
	*dampremmende laag van pvc folie
	*steenwol isolatieplaten (harde persing) dit var. 80mm-90mm
	*onderlaag, bitumineus
	*toplaag, bitumineus voorzien van leislag


Aanvullen tekst;
Bestaand dakbedekkingssysteem:
-blazen ruim verwijderen waarbij de isolatie tijdelijk verwijderd dient te worden (indien deze vochtig is 
 plaatselijk isolatie vervangen), controleren op vocht tussen /of op de dampremmende laag (indien dit het geval 
 is vocht verwijderen en dampremmende laag herstellen/vervangen) 


	7. APP DAKBAAN
Verwijderen tekst;
-Materiaal: APP gemodificeerd gebitumineerd polyesterglas combinatie gemineraliseerd MEC, samenstelling  
 470K24 

Aanvullen tekst;
-Materiaal: APP gemodificeerd gebitumineerd polyesterglas combinatie gemineraliseerd MEC, samenstelling  
 446K14 


- 33.35.11-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAILS
	0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAILS
Verwijderen tekst;
Dakbedekkingsdetail (code): 470K24

Aanvullen tekst;
Dakbedekkingsdetail (code): 446K14

- 

                                                                                                                                                               

Toelichting	Comment by Toelichting: 

Onderstaande verklaring ALTIJD in alle nota’s van inlichtingen opnemen.
De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) bescheiden zijn getoond.


[bookmark: Tekstvak29][bookmark: Tekstvak27]Opgemaakt op datum te plaats, 
Toelichting	Comment by Toelichting: 

De plaats en datum vermelden waar en wanneer de inlichtingen zijn gehouden.
Tevens de naam en de handtekening van degene die de inlichtingen heeft verstrekt.


(handtekening)
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