	
	
	






4.B beeldbestek verzorgend groenonderhoud
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[bookmark: _Toc95892363][bookmark: _Hlk14094181][bookmark: _Toc14933106]1	Inleiding
Een beeldbestek beschrijft de werkopdracht voor het onderhouden van verzorgend groen in de openbare ruimte binnen een aangegeven gebied in de gemeente Stadskanaal. Doel is om de leefomgeving ‘op beeld’ te onderhouden. 
[bookmark: _Toc95892364]1.1	Wat is een beeldbestek?
Bij het werken met een beeldbestek staat niet langer de frequentie van onderhoud voorop, maar is ‘het beeld’ bepalend geworden voor de mate van onderhoud. Met andere woorden; ziet de openbare ruimte eruit zoals die door de gemeenteraad is vastgesteld. Om dat zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van beelden. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat door iedereen (gemeente, burger, aannemer) bepaald kan worden of de openbare ruimte aan de afspraken voldoet. Het gaat hier om het totale beeld. Dus naast het asfalt moet ook het gras in de berm goed onderhouden zijn, moet de verlichting branden en de prullenbakken leeg zijn. Met dit beeldbestek is eenvoudig te beoordelen of de afgesproken kwaliteit wordt gehaald. 
[bookmark: _Toc95892365]3	directie
De directie wordt gevoerd door de gemeente Stadskanaal of door een door de gemeente aangewezen persoon.
[bookmark: _Toc95892366]4	locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Stadskanaal. 
Gemeente stelt (digitaal) kaartmateriaal beschikbaar. Hierop staan de te beheren arealen zoals wordt beschreven in het beeldbestek.
[bookmark: _Toc95892367]5	algemene beschrijving
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
· [bookmark: _Hlk120090782]Bijmaaien obstakels in gazon;
· Kantsteken gazons;
· Knippen van hagen;
· Onderhouden plantsoenen;  
· Klein onderhoud aan bomen;
· Verwijderen zwerfvuil;
· Onkruidbeheersing op (half)verhardingen;
· Afhandelen Fixi meldingen (klachtenregistratiesysteem gemeente Stadskanaal).
Voor het gebouw aan de Akkerweg 3 te Musselkanaal wordt een invulling gevraagd. Aan de inschrijvers om hier een plan van aanpak voor te schrijven en te motiveren hoe de invulling ten goede van de wijk komt.
Enkele (gebruiks)voorwaarden aan het gebouw:
· Kosten nutsvoorzieningen zijn (deels) voor rekening aannemer. Gebruik dient te worden afgestemd met de huidige gebruiker;
· Wat de aannemer aanbiedt moet ten goede komen van de wijk;
· Het gebouw wordt gedeeld met bewonersbelangen Cereswijk.
[bookmark: _Toc95892368]6	kwaliteitsborging
Voor het borgen van de kwaliteit verklaren wij de beeldmeetlatten van het CROW, KOR 2018 van toepassing.
Alle onderdelen van deze bestekken worden onderhouden op kwaliteitsniveau B volgens de beeldmeetlatten.
 
[bookmark: _Toc95892369]7	beeldbestek Onderhoud plantsoenen
Definities 
Bodembedekker 
Beplanting met een maximale hoogte van 0,60 m die door zijn natuurlijke groeiwijze (horizontaal) de bodem volledig bedekt.
Bloembak 
Een aan de onderkant gesloten bak met beplanting met een maximale omvang van 5,00 m2 per bak. Een bloembak kan bestaan uit meerdere bakken die aan elkaar zijn verbonden. Iedere bak die groter is dan 5 m2 is beplanting/een plantvak.
Heesters 
Houtige, meerjarige, opgaande beplanting, inclusief botanische rozen en heesterrozen.
Onkruid 
Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing, dood of behandeld onkruid en resten van onkruid.
Wisselperken 
Beplantingsvakken met daarin een- of tweejarigen, bollen en/of knollen.

[bookmark: _Toc95892370]7.1	eisen en kwaliteit
kaal oppervlak
Er is in beperkte mate kaal oppervlak, minder dan 10% voor 100m². 
Vaste planten zijn voor 80% aaneengesloten voor 100 m². 
Gemeente Stadskanaal maakt in overleg met opdrachtnemer een inboetlijst.
bloei wisselperken
De beplanting vertoont voldoende bloei, kleur en variatie en ziet er redelijk verzorgd uit. Minder dan 25% uitgebloeide bloemen per 100 m².
snoeibeeld 
De beplanting vertoont in beperkte mate snoeiachterstand. Er zijn in beperkte mate holle heesters. De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar. De gemiddelde lengte overgroei van de beplanting is minder dan 15 cm per 100m1. 
onkruid verwijderen
Er is in beperkte mate onkruid. Het onkruid in de plantvakken wordt verwijderd tot een minimum van 30% bedekking per 100 m2 . Daarbij wordt onkruid hoger dan 30 cm verwijderd tot een maximum van 20 stuks per 100 m1. Af te voeren onkruiden vervallen aan de aannemer. 
beschadigd oppervlak
Er is in beperkte mate beplanting beschadigd. Minder dan 10% voor 100 m².
zwerfvuil verwijderen
Zwerfvuil zoals blikjes, papier e.d. wordt voorafgaand aan het onderhoud verwijderd en afgevoerd naar het afvalbrengstation.
Chemische middelen
Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
Afvoeren vrijkomende materialen
Alle vrijkomende materialen kunnen worden aangeboden op het afvalbrenstation van gemeente Stadskanaal.
machines en gereedschap
Machines voor dit werk behoren in goede conditie te zijn, geschikt voor dit werk en te voldoen aan de hedendaagse eisen. En klein handgereedschap (zoals bosmaaier) moet accu aangedreven zijn. Enige uitzondering hierop is een bladblazer, deze mag op benzine (Aspen).
Op al het rijdend materieel dienen de nodige waarschuwingen, waarschuwingsverlichting en verkeersvoorzieningen te zijn aangebracht. Indien nodig dient de aannemer bovenstaande dynamische maatregelen aan te vullen met borden, hekken en geleidebakens. Deze kosten dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
Alle werkzaamheden dienen conform de CROW-richtlijn 96b uitgevoerd te worden.
[bookmark: _Toc95892371]7.2	beeldmeetlatten kor 2018
Hierna een opsomming van de verschillende beeldmeetlatten om de kwaliteit van de hagen te beoordelen. Publicatie CROW 2018.
	Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 51.48.52

	Groen
	beplanting-beschadiging

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met boom, gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen beplanting beschadigd.
	[image: Afbeelding met boom, gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig beplanting beschadigd.
	[image: Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate beplanting beschadigd.
	[image: Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel beplanting beschadigd.
	[image: Afbeelding met boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel beplanting beschadigd.

	
beschadigd oppervlak
0% per 100m²
	
beschadigd oppervlak
≤ 5% per 100m²
	
beschadigd oppervlak
≤ 10% voor 100m²
	
beschadigd oppervlak
≤ 25% voor 100m²
	
beschadigd oppervlak
> 25% per 100m²

	
	
	
	
	



	Niet opgenomen in RAW

	Groen
	beplanting-bodembedekkers-kaal oppervlak

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel kaal oppervlak.

	
kaal oppervlak
0% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 5% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 10% voor 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 25% voor 100m²
	
kaal oppervlak
> 25% per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstinct: Kaal oppervlak
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.11

	Groen
	beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met plant, steen

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.
	[image: Afbeelding met boom, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.
	[image: Afbeelding met boom, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.
	[image: Afbeelding met plant, boom, beuk

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.
	[image: Afbeelding met plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.

	
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting
0 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting
≤ 5 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting
≤ 15 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting
≤ 25 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting
> 25 cm per 100m¹

	
lengte overgroeiende beplanting
0 cm
	
lengte overgroeiende beplanting
≤ 30 cm
	
lengte overgroeiende beplanting
≤ 30 cm
	
lengte overgroeiende beplanting
≤ 45 cm
	
lengte overgroeiende beplanting
> 45 cm

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Overgroei beplanting
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.16

	Groen
	beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De bodembedekkers hebben geen storende takken.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, groente

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De bodembedekkers hebben weinig storende takken.
	[image: Afbeelding met tekst, gras, buiten, teken

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De bodembedekkers hebben in beperkte mate storende takken.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De bodembedekkers hebben redelijk veel storende takken.
	[image: Afbeelding met buiten, gras, grond, teken

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De bodembedekkers hebben veel storende takken.

	
storende takken
0% per 100m²
	
storende takken
≤ 5% per 100m²
	
storende takken
≤ 10% voor 100m²
	
storende takken
≤ 20% voor 100m²
	
storende takken
> 20% per 100m²

	
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.12

	Groen
	beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, boom, weg, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.
	[image: Afbeelding met tekst, boom, buiten, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.
	[image: Afbeelding met tekst, boom, buiten, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.
	[image: Afbeelding met tekst, straat, plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.
	[image: Afbeelding met boom, plant, straat, onscherp

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.

	
gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 10 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 25 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 40 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
> 40 cm per 100m¹

	
 lengte overgroei
0 cm
	
lengte overgroei
≤ 30 cm
	
lengte overgroei
≤ 45 cm
	
lengte overgroei
≤ 75 cm
	
lengte overgroei
> 75 cm

	
probleemtak
nee
	
probleemtak
nee
	
probleemtak
nee
	
probleemtak
nee
	
probleemtak
en

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Overgroei beplanting
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.31

	Groen
	beplanting-grofvuil

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, teken, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen grofvuil in de beplanting.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, teken, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen grofvuil in de beplanting.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig grofvuil in de beplanting.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig grofvuil in de beplanting.
	[image: Afbeelding met tekst, gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt veel grofvuil in de beplanting.

	
grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg)
0 stuks per 100m²
	
grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg)
0 stuks per 100m²
	
grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg)
1 stuks per 100m²
	
grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg)
1 stuks per 100m²
	
grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg)
> 1 stuks per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Grofvuil
	
	
	
	




	Niet opgenomen in RAW

	Groen
	beplanting-heesters-gesloten heesters-kaal oppervlak

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, stoeprand

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel kaal oppervlak.

	
kaal oppervlak
0% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 5% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 10% voor 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 25% voor 100m²
	
kaal oppervlak
> 25% per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstinct: Kaal oppervlak
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.13

	Groen
	beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.
	[image: Afbeelding met boom, grond, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.
	[image: Afbeelding met boom, plant, conifeer

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.
	[image: Afbeelding met boom, plant, buiten, onscherp

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.

	
gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 10 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 25 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 40 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
> 40 cm per 100m¹

	
lengte overgroei
0 cm
	
lengte overgroei
≤ 30 cm
	
lengte overgroei
≤ 45 cm
	
lengte overgroei
≤ 75 cm
	
lengte overgroei
> 75 cm

	
probleemtak
nee
	
probleemtak
nee
	
probleemtak
nee
	
probleemtak
nee
	
probleemtak
en

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Overgroei beplanting
	
	
	
	



	Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 51.48.50

	Groen
	beplanting-heesters-snoeibeeld

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, boom, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Heesters vertonen geen snoeiachterstand. Er zijn geen holle heesters.
	[image: Afbeelding met boom, gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Heesters vertonen weinig snoeiachterstand. Er zijn weinig holle heesters.
	[image: Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Heesters vertonen in beperkte mate snoeiachterstand. Er zijn in beperkte mate holle heesters.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, groen, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Heesters vertonen redelijk veel snoeiachterstand. Er zijn redelijk veel holle heesters.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Heesters vertonen veel snoeiachterstand. Er zijn veel holle heesters.

	
afgestorven takken
0% per 100m²
	
afgestorven takken
≤ 1% per 100m²
	
afgestorven takken
≤ 5% per 100m²
	
afgestorven takken
≤ 10% voor 100m²
	
afgestorven takken
> 10% per 100m²

	
lengte ongewenste scheuten en opslag
0 m per 100m²
	
lengte ongewenste scheuten en opslag
≤ 0.30m/100m²
	
lengte ongewenste scheuten en opslag
≤ 0.50m/100m²
	
lengte ongewenste scheuten en opslag
≤ 0.80m/100m²
	
lengte ongewenste scheuten en opslag
> 0.80m/100m²

	
mate 'holle' heesters
0% per 100m²
	
mate 'holle' heesters
0% per 100m²
	
mate 'holle' heesters
≤ 2,5% voor 100m²
	
mate 'holle' heesters
≤ 5% per 100m²
	
mate 'holle' heesters
> 5% per 100m²

	
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.06

	Groen
	beplanting-natuurlijk afval

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, grassig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel natuurlijk afval.

	
bedekking binnen bladvalperiode
0% per 100m²
	
bedekking binnen bladvalperiode
≤ 20% voor 100m²
	
bedekking binnen bladvalperiode
≤ 45% voor 100m²
	
bedekking binnen bladvalperiode
≤ 60% voor 100m²
	
bedekking binnen bladvalperiode
> 60% per 100m²

	
bedekking buiten bladvalperiode
0% per 100m²
	
bedekking buiten bladvalperiode
≤ 15% voor 100m²
	
bedekking buiten bladvalperiode
≤ 30% per 100m²
	
bedekking buiten bladvalperiode
≤ 50% voor 100m²
	
bedekking buiten bladvalperiode
> 50% per 100m

	
laagdikte
0 cm
	
laagdikte
≤ 3 cm
	
laagdikte
≤ 10 cm
	
laagdikte
≤ 30 cm
	
laagdikte
> 30 cm

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Natuurlijk afval
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.07

	Groen
	beplanting-onkruid

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen onkruid.
	[image: Afbeelding met buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig onkruid.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate onkruid.
	[image: Afbeelding met boom, buiten, plant, tuin

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel onkruid.
	[image: Afbeelding met boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel onkruid.

	
bedekking
0% per 100m²
	
bedekking
≤ 20% voor 100m²
	
bedekking
≤ 30% per 100m²
	
bedekking
≤ 40% voor 100m²
	
bedekking
> 40% per 100m²

	
bedekking door resten
0% per 100m²
	
bedekking door resten
≤ 20% voor 100m²
	
bedekking door resten
≤ 30% per 100m²
	
bedekking door resten
≤40% voor 100m²
	
bedekking door resten
> 40% per 100m²

	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
0 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 10 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 20 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 30 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
> 30 stuks per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Onkruid
	
	
	
	



	Niet opgenomen in RAW

	Groen
	beplanting-struikrozen-kaal oppervlak

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, boom, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, boom, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, boom, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, gebouw, verschillende

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, welig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel kaal oppervlak.

	
kaal oppervlak
0% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 5% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 10% voor 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 25% voor 100m²
	
kaal oppervlak
> 25% per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstinct: Kaal oppervlak
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.14

	Groen
	beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, boom, buiten, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.
	[image: Afbeelding met boom, buiten, straat, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.
	[image: Afbeelding met tekst, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.
	[image: Afbeelding met boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.
	[image: Afbeelding met boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.

	
gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 5 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 15 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 25 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
> 25 cm per 100m¹

	
 lengte overgroei
0 cm
	
lengte overgroei
≤ 30 cm
	
lengte overgroei
≤ 30 cm
	
lengte overgroei
≤ 45 cm
	
lengte overgroei
> 45 cm

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Overgroei beplanting
	
	
	
	



	Niet opgenomen in RAW

	Groen
	beplanting-struikrozen-snoeibeeld

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De struikrozen zien er zeer verzorgd uit.
	[image: Afbeelding met plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De struikrozen zien er verzorgd uit.
	[image: Afbeelding met gras, zoogdier

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De struikrozen zien er redelijk verzorgd uit.
	[image: ]
De struikrozen zien er nauwelijks verzorgd uit.
	[image: ]
De struikrozen zien er onverzorgd uit.

	
takken met uitgebloeide bloemen
0% per 100m²
	
takken met uitgebloeide bloemen
0% per 100m²
	
takken met uitgebloeide bloemen
0% per 100m²
	
takken met uitgebloeide bloemen
≤ 25% voor 100m²
	
takken met uitgebloeide bloemen
> 25% per 100m²

	
verhouding aantal hoofdtakken t.o.v.  struikroos
zeer goed
	
verhouding aantal hoofdtakken t.o.v.  struikroos
goed
	
verhouding aantal hoofdtakken t.o.v.  struikroos
voldoende
	
verhouding aantal hoofdtakken t.o.v.  struikroos
matig
	
verhouding aantal hoofdtakken t.o.v.  struikroos
slecht

	
wildopslag en/of takken met uitlopers
0% per 100m²
	
wildopslag en/of takken met uitlopers
≤ 2% per 100m²
	
wildopslag en/of takken met uitlopers
≤ 5% per 100m²
	
wildopslag en/of takken met uitlopers
≤ 15% voor 100m²
	
wildopslag en/of takken met uitlopers
> 15% per 100m²

	
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.18.01

	Groen
	beplanting-uitwerpselen

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er liggen geen uitwerpselen.
	[image: Afbeelding met tekst, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er liggen weinig uitwerpselen.
	[image: Afbeelding met tekst, buiten, venster

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er liggen in beperkte mate uitwerpselen.
	[image: Afbeelding met tekst, venster

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er liggen redelijk veel uitwerpselen.
	[image: Afbeelding met tekst, venster

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er liggen veel uitwerpselen.

	
uitwerpselen
0 uitwerpselen per 100m²
	
uitwerpselen
≤ 2 uitwerpselen per 100m²
	
uitwerpselen
≤ 5 uitwerpselen per 100m²
	
uitwerpselen
≤ 10 uitwerpselen per 100m²
	
uitwerpselen
> 10 uitwerpselen per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Uitwerpselen
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.15

	Groen
	beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met betegeld

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.
	[image: ]
De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.
	[image: Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.
	[image: Afbeelding met tekst, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.
	[image: Afbeelding met plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.

	
gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 5 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 15 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 25 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
> 25 cm per 100m¹

	
lengte overgroei
0 cm
	
lengte overgroei
≤ 30 cm
	
lengte overgroei
≤ 30 cm
	
lengte overgroei
≤ 45 cm
	
lengte overgroei
> 45 cm

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Overgroei beplanting
	
	
	
	



	Niet opgenomen in RAW

	Groen
	beplanting-vaste planten-sluiting

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De beplanting is volledig aaneengesloten.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, welig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De beplanting is goed aaneengesloten.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, struiken

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De beplanting is redelijk aaneengesloten.
	[image: Afbeelding met buiten, plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De beplanting is nauwelijks aaneengesloten.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De beplanting is niet aaneengesloten.

	
aaneengesloten beplanting
100% per 100m²
	
aaneengesloten beplanting
≥ 90% voor 100m²
	
aaneengesloten beplanting
≥ 80% voor 100m²
	
aaneengesloten beplanting
≥ 50% voor 100m²
	
aaneengesloten beplanting
< 50% meer dan 100m²

	
	
	
	
	



	Niet opgenomen in RAW

	Groen
	beplanting-wisselperken-bloei

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met plant, bloem

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De beplanting vertoont een zeer goede bloei, kleur en variatie en ziet er zeer verzorgd uit.
	[image: Afbeelding met plant, bloem

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De beplanting vertoont een goede bloei, kleur en variatie en ziet er verzorgd uit.
	[image: Afbeelding met plant, gras, bloem, tuin

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De beplanting vertoont voldoende bloei, kleur en variatie en ziet er redelijk verzorgd uit.
	[image: Afbeelding met plant, gras, bloem, tuin

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De beplanting vertoont matige bloei, kleur en variatie en ziet er nauwelijks verzorgd uit.
	[image: Afbeelding met gras, plant, bloem

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De beplanting vertoont slechte bloei, kleur en variatie en ziet er niet verzorgd uit.

	
bloei
zeer goed
	
bloei
goed
	
bloei
voldoende
	
bloei
matig
	
bloei
slecht

	
uitgebloeide bloemen
0% per 100m²
	
uitgebloeide bloemen
≤ 15% voor 100m²
	
uitgebloeide bloemen
≤ 25% voor 100m²
	
uitgebloeide bloemen
≤ 40% voor 100m²
	
uitgebloeide bloemen
> 40% per 100m²

	
	
	
	
	



	Niet opgenomen in RAW

	Groen
	beplanting-wisselperken-kaal oppervlak

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met plant, bloem

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met plant, bloem

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, tuin

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met plant, bloem

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, veld

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel kaal oppervlak.

	
kaal oppervlak
0% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 5% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 10% voor 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 20% voor 100m²
	
kaal oppervlak
> 20% per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstinct: Kaal oppervlak
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.01

	Groen
	beplanting-zwerfafval fijn

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen fijn zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig fijn zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.
	[image: Afbeelding met buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt veel fijn zwerfafval.

	
fijn zwerfafval (1-10 cm)
0 stuks per 1m²
	
fijn zwerfafval (1-10 cm)
≤ 3 stuks  per 1m²
	
fijn zwerfafval (1-10 cm)
≤ 10 stuks per 1m²
	
fijn zwerfafval (1-10 cm)
≤ 25 stuks per 1m²
	
fijn zwerfafval (1-10 cm)
> 25 stuks per 1m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Zwerfafval fijn
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.11

	Groen
	beplanting-zwerfafval grof

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, grassig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen grof zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig grof zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, grassig, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, grassig, eekhoorn

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, grassig, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt veel grof zwerfafval.

	
grof zwerfafval (>10 cm)
0 stuks per 100m²
	
grof zwerfafval (>10 cm)
≤ 3 stuks per 100m²
	
grof zwerfafval (>10 cm)
≤ 10 stuks per 100m²
	
grof zwerfafval (>10 cm)
≤ 25 stuks per 100m²
	
grof zwerfafval (>10 cm)
> 25 stuks per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Zwerfafval grof
	
	
	
	



[bookmark: _Toc95892372]7.3	meetmethoden
Een meetlocatie is onder te verdelen in meetvakken (bijvoorbeeld oppervlaktes gazon of beplanting), meetstroken (bijvoorbeeld lengtes hagen of hekken) en meetelementen (bijvoorbeeld boomspiegels of borden). Meetvakken moeten minimaal één meter breed zijn.
De beeldkwaliteit van een beeldmeetlat wordt gemeten door binnen de meetlocatie, het meetvak, de meetstrook of het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau te beoordelen. De gedachte hierachter is dat deze slechtste plekken bepalend zijn voor hoe gebruikers de openbare ruimte beleven. Bij de beoordeling van het kwaliteitsniveau geldt dat het object moet voldoen aan álle eisen die in de beeldmeetlat staan genoemd. 
Per beeldmeetlat is aangegeven welke afmeting van een meetvak of meetstrook wordt vereist. Zo wordt bijvoorbeeld grof zwerfafval gemeten per 100 m 2, terwijl fijn zwerfafval wordt gemeten per 1 m2 . Om de vereiste afmeting te halen, kan het nodig zijn om meerdere vakken of stroken binnen de meetlocatie samen te nemen tot de gewenste afmeting is bereikt (zie voorbeeld in figuur 1). Indien de vereiste afmeting niet kan worden gehaald, wordt alles binnen de meetlocatie gemeten. De prestatie-eisen blijven ongewijzigd (zie voorbeeld in figuur 2). 
[image: Afbeelding met tekst, buiten, weg, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving] 
Figuur 1. Voorbeeld van een meetvak van 100 m2 (stippellijn) en een meetvak van 1 m2
[image: ]
Figuur 2. Voorbeelden meetmethoden

Voorbeeld 1: 
De volgende gazons (A, B, C en D1) komen voor binnen een meetlocatie: 
Voor het beoordelen van grof zwerfafval (meetvak = 100 m 2 ) mag 100 m 2 uit vak C worden beoordeeld. Ook mogen vak B, D1 en een deel van A óf een deel van C worden beoordeeld. Er mag niet een deel van C én een deel van A worden beoordeeld (slechts één vak mag gedeeltelijk worden beoordeeld). Tenslotte wordt D1 gezien als een volwaardig meetvak, waarbij de grens wordt bepaald door de grens van de meetlocatie. D2 mag niet bij de beoordeling worden betrokken. Uit welke oppervlakten gazon het meetvak wordt opgebouwd, bepaalt de inspecteur zelf. 
Voorbeeld 2: 
De volgende gazons (A, B) komen voor binnen een meetlocatie: 
[image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]
Voor onkruidbedekking op gazon wordt het percentage per 100 m2 beoordeeld. In deze meetlocatie is echter slechts 30 m2 + 20 m2 = 50 m2 gazon aanwezig. De prestatie-eis voor bijvoorbeeld kwaliteitsniveau C is ≤ 30% bedekking onkruid per 100 m2 , wat neerkomt op ≤ 15 m2 per 50 m2 . De prestatie-eis voor niveau C is dus ≤ 15 m2 onkruid per 50 m2 . Voor grof zwerfafval op gazon wordt het aantal stuks grof zwerfafval per 100 m 2 beoordeeld. De prestatie-eis voor bijvoorbeeld kwaliteitsniveau C is ≤ 25 stuks per 100 m2 , wat ook geldt voor een kleiner meetvak van 50 m2 . De prestatie-eis voor kwaliteitsniveau C is dus ≤ 25 stuks per 50 m2 . 
[bookmark: _Toc95892373]7.4	meetinstructies
Een inspecteur of toezichthouder meet de beeldkwaliteit in eerste instantie door het kwaliteitsniveau te schatten.
Dit leidt soms tot twijfel of verschil van inzicht. Daarom is voor een aantal veelgebruikte beeldmeetlatten een meetinstructie opgesteld die beschrijft op welke wijze de kwaliteit exact kan worden gemeten. Bij eventuele discussie over de ingeschatte kwaliteit kan een meting conform de meetinstructie uitsluitsel geven over de feitelijke beeldkwaliteit. De meetinstructies maken geen deel uit van RAW, maar kunnen wel in een contract van toepassing worden verklaard als voorgeschreven werkwijze om uitsluitsel te geven over het beeldkwaliteitsniveau. 
Toezichthouders en inspecteurs van beeldkwaliteit kunnen de meetinstructies gebruiken om zichzelf te ijken. Beginnende inspecteurs of toezichthouders kunnen het beste geheel conform de meetinstructies meten, waardoor zij ervaring krijgen in het correct inschatten van het kwaliteitsniveau. Ervaren inspecteurs en toezichthouders zouden regelmatig moeten controleren of hun inschatting van het kwaliteitsniveau nog overeenkomt met een uitgebreide meting conform de meetinstructie. 
Ter illustratie van het meetresultaat zijn foto’s een welkome aanvulling. Foto’s dienen niet als bewijslast, maar fungeren als toelichting om de communicatie te verbeteren en het onderling vertrouwen te vergroten. Maak een foto van de plek waarop de beoordeling van het kwaliteitscriterium zichtbaar is. Verder is het aan te raden om tevens het betreffende meetvak, -strook of -element inclusief de omgeving te fotograferen, zodat duidelijk is waar de meting is uitgevoerd.
De meetinstructies moeten bijdragen aan een succesvol gebruik van de beeldsystematiek. Goede metingen voorkomen nodeloze discussies tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van beeldcontracten. Daarnaast verbetert hierdoor de informatievoorziening aan het bestuur over de gerealiseerde beeldkwaliteit, en wordt het mogelijk de beeldkwaliteit van beheerders onderling te vergelijken.

[bookmark: _Toc95892374]7.5	meetprincipes
Onderstaand overzicht geeft een opsomming van de algemene meetprincipes die van toepassing zijn op alle metingen.
· Soorten object/meeteenheden: meetlocaties zijn opgedeeld in meetvakken (oppervlaktes beplanting, grasveld, enzovoort) meetstroken (lengtes hagen of hekken) en meetelementen (boomspiegels, borden, bankjes enzovoort). 
· Omvang meetvak: een meetvak is minimaal 1 meter breed. 
· Bepalen te meten meetvak, meetstrook, meetelement: meet binnen de meetlocatie het meetvak, de meetstrook, en/of het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau. Oftewel: de slechtste plek. 
· Gebruik meetinstructies: uitgangspunt bij het inspecteren van beeldkwaliteit is het maken van een schatting. Een inspecteur is vrij om hierbij ieder gewenst hulpmiddel te gebruiken. Bij twijfel over het kwaliteitsniveau worden de meetinstructies toegepast met de daarbij voorgeschreven instrumenten. Als de meetinstructies in het contract worden voorgeschreven betekent dit, dat de meetinstructies uitsluitsel geven bij discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
· Beoordeling kwaliteitsniveau: bij het bepalen van het kwaliteitsniveau moet worden voldaan aan alle in de beeldmeetlat bij het desbetreffende kwaliteitsniveau opgenomen eisen. Het beeldkwaliteitsniveau is het hoogste kwaliteitsniveau waarvan aan alle eisen wordt voldaan. 
· Alles wat vanaf ooghoogte zichtbaar is wordt meegenomen in de meting. Alles wat onder geparkeerde auto’s ligt of achter een elektriciteitskastje staat neem je niet mee in de meting. 
· Een meting wordt verricht zonder de daarbij aanwezige elementen in de openbare ruimte te verplaatsen. 
· Is de aannemer op de meetlocatie aan het werk, dan meet je de betreffende beeldmeetlatten na de bewerking door de aannemer (meten achter de maaimachine). 
· Als ten gevolge van de bewerking door de aannemer het kwaliteitsniveau tijdelijk wordt overschreden (bijvoorbeeld door het op rillen klaarleggen van het blad), wordt deze situatie niet meegeteld in de meting. 
· Zichtbaarheid objecten (afvalbak, bord, bankjes enzovoort): alleen het vanuit staande positie zichtbare deel van een object wordt meegenomen in de meting. Dat betekent dat de onderkant van een afvalbak of bankje niet wordt meegenomen. Indien een object tegen een haag of muur staat is de achterzijde niet zichtbaar en wordt deze dus ook niet meegenomen. Een toegestaan percentage wordt gemeten ten opzichte van het zichtbare deel van het object (en dus niet ten opzichte van de totale oppervlakte van het object). Ook voor geparkeerde auto’s geldt dat alles wat onder een auto ligt en niet zichtbaar is vanaf ooghoogte, niet wordt meegenomen in de meting. 
overgroei
Instrumenten: duimstok (of meetlat), eventueel een raster.
Meetwijze:
· Meet de overgroei van de beplanting binnen een meetstrook van 100 m1 langs de rand van verharding of het gras door: 
· Het bepalen van de gemiddelde lengte overgroei 
· Het meten van de lengte overgroei
· Het bepalen van de aanwezige takken in vrije doorgang
· Het bepalen of de graskant recht is afgestoken

· Meet de lengte van de overgroei van de beplanting ten opzichte van de rand van de verharding of de oorspronkelijk beoogde grasrand.

· Bepaal de gemiddelde lengte van de overgroei van de beplanting door om de 10,00 m op tien punten binnen de meetstrook de lengte van de overgroeiende beplanting of gras te meten. Tel de resultaten van deze tien metingen bij elkaar op en deel deze door tien. Dit is de gemiddelde lengte van de overgroei. Indien er geen meetstrook van 100 m1 

· Binnen de meetlocatie aanwezig is, meet dan de totale lengte van de (aanwezige) meetstrook en verklein de onderlinge afstand tussen de tien meetpunten naar rato.

· Meet de lengte van de overgroeiende beplanting of gras door de duimstok horizontaal en haaks op de rand van de verharding of het gras of de recreatieve voorziening te plaatsen en de lengte van de overgroeiende beplanting of gras te meten, zonder de beplanting of het gras hierbij te beroeren.

· Eventuele kantopsluiting en kolken worden tot de verharding gerekend

[image: Afbeelding met buiten, boom, straatstenen

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Figuur 4: Meet de overgroei vanaf de buitenste rand van de verharding (inclusief opsluitband)




onkruid
Instrumenten: duimstok (of meetlat)
Meetwijze:
Met het onkruid in beplanting door:
· het bepalen van de te meten oppervlakte
· het bepalen van de bedekking met onkruid
· het meten van het aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
· het bepalen van de bedekking door resten
De te meten oppervlakte wordt als volgt bepaald: 
· bij beplanting en gazon is dit een meetvak van 100 m²  (het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang).
Bepaal de bedekking met onkruid voor beplanting door binnen het meetvak het aantal m2 bedekt met onkruid te meten. Dit aantal m2  is gelijk aan het percentage bedekking met onkruid binnen het meetvak.
· Meet de bedekkingsoppervlakte van een vak door een raster met een vaste afmeting (van bijvoorbeeld 1 × 1 m) in het vak te plaatsen. Op basis van het aantal keer dat dit raster geplaatst kan worden op het oppervlak dat bedekt is met onkruid of resten, is eenvoudig het aantal m² bedekking binnen het meetvak te bepalen.

Grofvuil
Instrumenten: duimstok (of meetlat)
Meetwijze: 
· Bepaal het aantal stuks grofvuil binnen een meetvak door het aantal stuks te tellen. Grofvuil dat bijgeplaatst afval betreft, telt niet mee in de meting.
· Meet de afmeting van het grofvuil met de duimstok. Bepaal aan de hand van de afmeting het volume en of het dus grofvuil betreft. Meet daarbij de afmeting aan de hand van de wijze waarop het grofvuil er ligt (dus vuil niet uit elkaar trekken, ontvouwen en dergelijke).
· Het grofvuil kan onder, tussen of op de beplanting liggen. Alleen het grofvuil dat voor de inspecteur vanaf ooghoogte, zonder iets te beroeren zichtbaar is, wordt bij de meting geteld. Grond of eventueel aanwezige bladeren of begroeiing mag niet worden geroerd of verplaatst.
· Indien het volume < 25 liter is, wordt aan de hand van een schatting bepaald of het stuk grofvuil daadwerkelijk zwaarder is dan 10 kg en lichter is dan 23 kg.
· Indien meerdere stukken afval, die individueel niet voldoen aan de omschrijving van grofvuil, zijn samengebonden en zo wel als een geheel opgetild kunnen worden en daarmee voldoen aan de omschrijving van grofvuil, wordt dit geteld als 1 stuk grofvuil.
· Indien het grofvuil op de grens ligt tussen twee ondergronden (bijvoorbeeld tussen beplanting en verharding), reken dan het gehele stuk grofvuil tot het oppervlak waarop het grootste deel van het zwerfafval ligt.


zwerfafval
Instrumenten: duimstok (of meetlat)
Zwerfafval grof:
Meetwijze: 
· Bepaal het aantal stuks grof zwerfafval (> 10 cm) per bloembak, per boomspiegel of binnen een meetvak van 100 m2 door het aantal stuks te tellen. Het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang.

· Meet de afmeting van het grof zwerfafval met de duimstok. Bepaal de afmeting aan de hand van de wijze waarop het zwerfafval er ligt (dus zwerfafval niet uit elkaar trekken, ontvouwen en dergelijke).

· Het grof zwerfafval kan onder, tussen of op de beplanting liggen. Alleen het grof zwerfafval dat voor de inspecteur vanaf ooghoogte, zonder iets te beroeren, zichtbaar is wordt bij de meting geteld. Grond of eventueel aanwezige bladeren of begroeiing mag niet worden geroerd of verplaatst.

· Indien het grof zwerfafval op de grens ligt tussen twee ondergronden (bijvoorbeeld tussen beplanting en verharding), reken dan het gehele stuk grof zwerfafval tot het oppervlak waarop het grootste deel van het zwerfafval ligt.
Zwerfafval fijn:
Meetwijze:
· Bepaal het aantal stuks fijn zwerfafval (1 tot en met 10 cm) per bloembak, per boomspiegel of binnen een meetvak van 1 m2 (1 m × 1 m) door het aantal stuks te tellen. 

· Voor veegbaar zwerfafval (zwerfafval fijn dat niet plakt, kleeft of zich in de voegen van verharding bevindt) geldt dat het aantal stuks wordt geteld binnen een meetvak van 100 m2. Het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang. 

· Meet de afmeting van het fijn zwerfafval met de duimstok. De afmeting wordt bepaald aan de hand van de wijze waarop het zwerfafval er ligt (dus zwerfafval niet uit elkaar trekken, ontvouwen en dergelijke). 

· Het fijn zwerfafval kan onder, tussen of op de beplanting liggen. Alleen het fijn zwerfafval dat voor de inspecteur vanaf ooghoogte, zonder iets te beroeren, zichtbaar is, wordt bij de meting geteld. Grond of eventueel aanwezige bladeren of begroeiing mag niet worden geroerd of verplaatst. 

· Indien het fijn zwerfafval op de grens ligt tussen twee ondergronden (bijvoorbeeld tussen beplanting en verharding), reken dan het gehele stuk fijn zwerfafval tot het oppervlak waarop het grootste deel van het zwerfafval ligt. 

[image: Afbeelding met buiten, gras, plant, portiek

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Figuur 5: zwerfafval niet zichtbaar zonder beplanting te beroeren. Zwerfafval op foto rechts wordt dus niet in de meting meegenomen.

[bookmark: _Toc95892375]8	Klein onderhoud bomen
Het onderhoud aan de bomen beperkt zich tot (op stokzaaghoogte): 
· Verwijderen stamschot en wortelopschot. Weg te knippen tot aan de basis;
· Verwijderen dood hout;
· Takken tot maximaal 5 cm dikte;
· Opruimen en afvoeren snoeiafval naar het afvalbrengstation
Altijd net voorbij de takkraag snoeien, niet glad langs de stam en geen kapstokken na het snoeien. Zaagsnede moet parallel aan en net voorbij de takkraag komen.
[image: ]
De maximale hoogte tot waar gesnoeid mag worden is 6 meter (stokzaaghoogte). Dit moet in verhouding staan met de leeftijd en conditie van de boom.
Het overige (grote) snoeiwerk doet de gemeente zelf. Net zoals de BVC en het werk wat hieruit voort komt. Bij calamiteiten zoals stormschade en uitgebroken takken of omgewaaide bomen zal de gemeente direct op de hoogte moeten worden gebracht.
Onderstaande afbeelding geeft de gewenste opkroonhoogtes en verhoudingen weer. Deze mogen nooit worden overschreden.
[image: ]
Bij een ‘vrij uitgroeiende boom’, of bij bomen waarbij de beoogde opkroonhoogte (eindbeeld) is bereikt (of een onbereikbaar kroonbeeld), is er spraken van een (volledig) blijvende kroon en gelden dus primair de regels van onderhoudssnoei.
Per snoeibeurt mogen er maximaal 2 (indien mogelijk en niet in strijd met de overige eisen, tegenoverstaande) takken per takkrans worden verwijderd om een meervoudige schade van de stam ter hoogte van de snoeiwond te voorkomen.
Bij het tijdstip van snoeien en de toe te passen snoeimethodiek moet rekening worden gehouden met de specifieke eisen en risico’s van de betreffende boomsoort, alsook de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Boomtechnische voorbeelden zijn onder andere: het risico van bloeden in het voorjaar, het risico van een aantasting door Nectria in het najaar, vorstschade bij het snoeien met strenge vorst, schade door zonnebrand etc.


[bookmark: _Toc95892376]Tijdelijke kroon en probleemtakken
Takken in de tijdelijke kroon moeten als regel geheel verwijderd worden en dus niet ingenomen worden.
Bij probleemtakken van een gelijke orde hebben de dikste takken in relatie tot de stam binnen de tijdelijk kroon (begeleidingssnoei) prioriteit.
Probleemtakken die de (actuele) veiligheid van de directe omgeving in gevaar brengen of de ‘wettelijk’ vereiste vrije doorgang of ‘obstakelvrije zone’ belemmeren, hebben bij het uitvoeren van snoeimaatregelen altijd in voornoemde volgorde de eerste prioriteit. 
[image: ]
Bij twijfel of hoe te snoeien, altijd eerst het contactpersoon van de gemeente bellen.
Hieronder de beoogde opkroonhoogte versus blijvende en tijdelijke kroon:
[image: ]
[image: Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving]
[bookmark: _Toc95892377]Verwaarloosd boombeeld
Wanneer er in het kader van begeleidingssnoei een snoei-ingreep van meer dan 40% nodig is om alle probleemtakken weg te nemen, dan is er sprake van een verwaarloosd boombeeld. De snoeiwerkzaamheden om te komen tot een aanvaard boombeeld moeten dan gefaseerd in  meerdere (doorgaans 2) snoeibeurten, volgens gestelde eisen worden uitgevoerd. De eerste snoeibeurt (1e fase verwaarloosd boombeeld) met een verzwaarde ingreep van tenminste 30% tot maximaal 40% snoeien.
[image: Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving]

[image: Afbeelding met tekst, schermafbeelding, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving]
NB: Gemeente Stadskanaal organiseert elke jaar een extra snoeibeurt voor grotere klussen.

[image: ]


[bookmark: _Toc95892378]9	beeldbestek maaien gazons
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Stadskanaal. Een kaart met areaalgegevens is als bijlage opgenomen. Hierop staan:
· Alle te maaien gazons; 
· Het aantal bomen in gazon;
De bovenstaande types aangegeven met een verschillende kleur, zodat het duidelijk is voor de aannemer. De gegevens hiervan worden met hoeveelheden ook in een Excel aangegeven.
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
· Zwerfvuil verwijderen van gazons;
· Bijmaaien rondom obstakels in het gazon;
· Harken, vegen, blazen;
· Kantsteken;
· Vrijmaaien van banken en picknicksets binnen de bebouwde kom.

Definitie gazon 
Verschijningsvorm: grasterrein met relatief uniform grasmengsel zonder onkruid, met een maximale hoogte van 70 mm. 
Functie: verfraaiing, onderdeel van de groenstructuur zoals vastgelegd in beleid. 
Beheer: Wordt veelal intensief gemaaid. 
Synoniemen: siergazon, intensief gazon, extensief gazon, siergras.
[bookmark: _Toc80795183][bookmark: _Toc95892379]9.1	eisen en kwaliteit
maaien van gazons
Het machinaal maaien van de gazons in deze wijk zit bij een andere partij.
zwerfvuil verwijderen van gazons
Zwerfvuil zoals blikjes, papier e.d. wordt voorafgaand aan het maaien van het gazon verwijderd. Opdrachtnemer en -gever spreken onderling af waar dit zwerfvuil wordt verzameld. 
maaien rondom obstakels in het gazon
Er wordt binnen een straal van ca. 20 cm rondom de obstakels gemaaid. 
Het ‘bijmaaien’ van bermblokken, (schrik)hekken, palen, speeltoestellen, banken en overige ‘niet levende’ obstakels in het gazon moet gebeuren wanneer het gras hoger is dan 18 cm rondom het obstakel.
Rondom bomen in gazon en zonder boomspiegel mag het gras hoger staan. Dit ter voorkoming van maaischade aan stamvoet van de boom. Gras wegmaaien tot aan de stamvoet wanneer het gras hoger is dan 40 cm.
Wanneer er andere ‘losse obstakels’ op het gazon liggen, bijvoorbeeld een fiets, dan legt de aannemer deze opzij en meldt dit bij de contactpersoon van de gemeente. Het gazon wordt in zijn geheel gemaaid. Wanneer er een hoop zand op het gazon ligt, wordt dit gemeld bij de contactpersoon van de gemeente, welke ervoor zorgt dat het wordt verwijderd. Nu wordt er om deze bult zand heen gemaaid.
harken, vegen en blazen
Binnen de bladvalperiode mag er maximaal 25% van de oppervlakte gazon bedekt zijn met blad. Buiten de bladvalperiode is dit maximaal 10% zijn. In beide gevallen met een laagdikte van minder dan 10cm. Het blad zal dan moeten worden opgeveegd of opgeharkt en afgevoerd naar een erkend verwerker. 
Ook wanneer er meer dan 10% maaisel op het gazon blijft liggen, zal dit opgeveegd worden. Ook wanneer er grote repen maaisel vanaf de banden op de weg worden gereden, bij bijvoorbeeld nat weer, dient dit opgeruimd te worden, zodat de rijbaan schoon blijft. 
Vrijgekomen natuurlijk afval en maaisel kunnen worden aangeboden op het afvalbrengstation  van gemeente Stadskanaal. 
kantsteken
Wanneer de gemiddelde lengte van het overgroeide gras meer dan 10 cm is over een lengte van 100 m1, dienen de kanten te worden afgestoken, zo strak mogelijk langs de verharding.
Vrijgekomen natuurlijk afval (zode) kan worden aangeboden op het afvalbrengstation van gemeente Stadskanaal.
machines en gereedschap
Machines voor dit werk behoren in goede conditie te zijn, geschikt voor dit werk en te voldoen aan de hedendaagse eisen. En klein handgereedschap (zoals bosmaaier) moet accu aangedreven zijn. Enige uitzondering hierop is een bladblazer, deze mag op benzine (Aspen). 
Op al het rijdend materieel dienen de nodige waarschuwingen, waarschuwingsverlichting en verkeersvoorzieningen te zijn aangebracht. Indien nodig dient de aannemer bovenstaande dynamische maatregelen aan te vullen met borden, hekken en geleidebakens. Deze kosten dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
Alle werkzaamheden dienen conform de CROW-richtlijn 96b uitgevoerd te worden.

[bookmark: _Toc80795184][bookmark: _Toc95892380]9.2	beeldmeetlatten kor 2018
Hieronder een opsomming van de verschillende beeldmeetlatten om de kwaliteit van gazons te beoordelen. Publicatie CROW 2018.


	Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 51.18.24 – 51.28.27 – 51.38.32

	Groen
	Gras en kruidachtigen-beschadiging

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, grassig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gras heeft geen beschadigingen.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gras heeft weinig beschadigingen.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, welig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gras heeft in beperkte mate beschadigingen.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, veld

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gras heeft redelijk veel beschadigingen.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gras heeft veel beschadigingen.

	Beschadiging dieper dan 3 cm
0% per 100m²
	Beschadiging dieper dan 3 cm
≤ 1% per 100m²
	Beschadiging dieper dan 3 cm
≤ 5% per 100m²
	Beschadiging dieper dan 3 cm
≤ 10% per 100m²
	Beschadiging dieper dan 3 cm
> 10% per 100m²




	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.01

	Groen
	gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gazon ziet er zeer strak gemaaid uit.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gazon ziet er strak gemaaid uit.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gazon ziet er redelijk strak gemaaid uit.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gazon ziet er nauwelijks strak gemaaid uit.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gazon ziet er niet strak gemaaid uit.

	
hoogte gras
≤ 40 mm
	
hoogte gras
≤ 50 mm
	
hoogte gras
≤ 60 mm
	
hoogte gras
≤ 70 mm
	
hoogte gras
> 70 mm

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Grashoogte
	
	
	
	




	Niet opgenomen in RAW

	Groen
	gras en kruidachtigen - gazon-kaal oppervlak

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, sprinklerinstallatie

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel kaal oppervlak.

	
kaal oppervlak
0% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 2% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 5% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 10% per 100m²
	
kaal oppervlak
> 10% per 100m²

	
 oppervlakte per kale plek
0,00 m²
	
 oppervlakte per kale plek
≤ 0,10 m²
	
 oppervlakte per kale plek
≤ 0,40 m²
	
oppervlakte per kale plek
≤ 2,00 m²
	
oppervlakte per kale plek
> 2,00 m²

	
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.12

	Groen
	gras en kruidachtigen-gazon-onkruid

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen onkruid.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig onkruid.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate onkruid.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel onkruid.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel onkruid.

	
bedekking onkruid
0% per 100m²
	
bedekking onkruid
≤ 5% per 100m²
	
bedekking onkruid
≤ 15% per 100m²
	
bedekking onkruid
≤ 30% per 100m²
	
bedekking onkruid
> 30% per 100m²

	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
0 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 
≤ 10 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 
≤ 20 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 30 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
> 30  stuks per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Onkruid
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.04 - 51.38.10

	Groen
	gras-en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, zoogdier

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is niet hoger dan de omliggende grasvegetatie.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, zoogdier

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is nauwelijks hoger dan de omliggende grasvegetatie.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, zoogdier

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is enigszins hoger dan de omliggende grasvegetatie.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, grassig, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, grassig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Gras en kruidvegetatie rondom obstakel of boom is zeer veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.

	
hoogte gras rondom obstakel of boom
≤ 70 mm
	
hoogte gras rondom obstakel of boom
≤ 120 mm
	
hoogte gras rondom obstakel of boom
≤ 400 mm
	
hoogte gras rondom obstakel of boom
≤ 300 mm
	
hoogte gras rondom obstakel of boom
> 300 mm

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels
	
	
	
	







	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.02

	Groen
	gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, grassig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gras is voldoende kort voor het gewenste gebruiksdoel.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, welig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gras is voldoende kort voor het gewenste gebruiksdoel.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, zoogdier

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gras is voldoende kort voor het gewenste gebruiksdoel.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, zoogdier

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gras is voldoende kort voor het gewenste gebruiksdoel.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste gebruiksdoel.

	
hoogte gras
≤ 70 mm
	
hoogte gras
≤ 80 mm
	
hoogte gras
≤ 90 mm
	
hoogte gras
≤ 100 mm
	
hoogte gras
> 100 mm

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Grashoogte
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.32

	Groen
	gras en kruidachtigen-grofvuil

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen grofvuil op het gras.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen grofvuil op het gras.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, grassig, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig grofvuil op het gras.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, grassig, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig grofvuil op het gras.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt veel grofvuil op het gras.

	
grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter)
0 stuks per 100 m²
	
grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter)
0  stuks per 100 m²
	
grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter)
1 stuk per 100m²
	
grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter)
1 stuk per 100m²
	
grofvuil (≥ 10 kg en ≤ 23 kg en/of ≥ 25 liter)
> 1 stuk per 100m²

	
	
	
	
	



	Niet opgenomen in RAW

	Groen
	gras en kruidachtigen-kaal oppervlak

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, groen

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, boom, veld

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel kaal oppervlak.
	[image: Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel kaal oppervlak.

	
kaal oppervlak
0% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 10% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 20% per 100m²
	
kaal oppervlak
≤ 30% per 100m²
	
kaal oppervlak
> 30% per 100m²

	
oppervlakte per kale plek
0,00 m²
	
oppervlakte per kale plek
≤ 0,40 m²
	
oppervlakte per kale plek
≤ 2,00 m²
	
oppervlakte per kale plek
≤ 2,00 m²
	
oppervlakte per kale plek
> 2,00 m²

	
	
	
	
	



	Niet opgenomen in RAW

	Groen
	gras en kruidachtigen-molshopen

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, boom, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn geen molshopen.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn weinig molshopen.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn in beperkte mate molshopen.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, welig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn redelijk veel molshopen.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, welig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn veel molshopen.

	
molshopen
0 stuks per 100m²
	
molshopen
≤ 2 stuks per 100m²
	
molshopen
≤ 5 stuks per 100m²
	
molshopen
≤ 10 stuks per 100m²
	
molshopen
> 10 stuks per 100m²

	
	
	
	
	





	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.18.06 - 51.28.11 - 51.38.13

	Groen
	gras en kruidachtigen-natuurlijk afval

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, zoogdier

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met gras, zoogdier

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt in beperkte mate natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met plant, gras

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt redelijk veel natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt veel natuurlijk afval.

	
bedekking binnen bladafvalperiode
0% per 100m²
	
bedekking binnen bladafvalperiode
≤ 10% per 100m²
	
bedekking binnen bladafvalperiode
≤ 25% per 100m²
	
bedekking binnen bladafvalperiode
≤ 35% per 100m²
	
bedekking binnen bladafvalperiode
> 35% per 100m²

	
bedekking buiten bladafvalperiode
0% per 100 m²
	
bedekking buiten bladafvalperiode
≤ 5% per 100 m²
	
bedekking buiten bladafvalperiode
≤ 10% per 100 m²
	
bedekking buiten bladafvalperiode
≤ 25% per 100 m²
	
bedekking buiten bladafvalperiode
> 25% per 100 m²

	
laagdikte
0 cm
	
laagdikte
≤ 3 cm
	
laagdikte
≤ 10 cm
	
laagdikte
≤ 30 cm
	
laagdikte
> 30 cm

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Natuurlijk afval
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.18.05 - 51.28.10

	Groen
	gras-overgroei randen verharding

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding is volledig zichtbaar.
	[image: Afbeelding met gras

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding is goed zichtbaar.
	[image: ]
De rand van de verharding is redelijk zichtbaar.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding is niet zichtbaar.

	
gemiddelde lengte overgroeiend gras
0 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroeiend gras
≤ 5 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroeiend gras
≤ 10 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroeiend gras
≤ 25 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroeiend gras
> 25 cm per 100m¹

	
lengte overgroeiend gras
0 cm
	
lengte overgroeiend gras
≤ 30 cm
	
lengte overgroeiend gras
≤ 30 cm
	
lengte overgroeiend gras
≤ 40 cm
	
lengte overgroeiend gras
> 40 cm

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Overgroei gras
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.18.03

	Groen
	gras en kruidachtigen-uitwerpselen

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er liggen geen uitwerpselen.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er liggen weinig uitwerpselen.
	[image: Afbeelding met gras, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er liggen in beperkte mate uitwerpselen .
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er liggen redelijk veel uitwerpselen.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er liggen veel uitwerpselen.

	
uitwerpselen
0 uitwerpselen per 100m²
	
uitwerpselen
≤ 1 uitwerpsel per 100m²
	
uitwerpselen
≤ 2 uitwerpselen per 100m²
	
uitwerpselen
≤ 3 uitwerpselen per 100m²
	
uitwerpselen
> 3 uitwerpselen per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Uitwerpselen
	
	
	
	



	Niet opgenomen in RAW

	Groen
	gras en kruidachtigen-vlakheid ondergrond

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn geen oneffenheden.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, groen

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn lichte oneffenheden.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, zoogdier

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn matige oneffenheden.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, grassig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn ernstige oneffenheden.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, grassig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn zeer ernstige oneffenheden.

	
hoogteverschil oneffenheden ondergrond
0 cm
	
hoogteverschil oneffenheden ondergrond
≤ 2 cm
	
hoogteverschil oneffenheden ondergrond
≤ 5 cm
	
hoogteverschil oneffenheden ondergrond
≤ 10 cm
	
hoogteverschil oneffenheden ondergrond
> 10 cm

	
	
	
	
	





	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.04

	Groen
	gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen fijn zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, veld, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig fijn zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt veel fijn zwerfafval.

	
fijn zwerfafval (1-10 cm)
0 stuks per 1m²
	
fijn zwerfafval (1-10 cm)
≤ 3 stuks per 1m²
	
fijn zwerfafval (1-10 cm)
≤ 10 stuks per 1m²
	
fijn zwerfafval (1-10 cm)
≤ 25 stuks per 1m²
	
fijn zwerfafval (1-10 cm)
> 25 stuks per 1m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Zwerfafval fijn
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.15

	Groen
	gras en kruidachtigen-zwerfafval grof

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen grof zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig grof zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt veel grof zwerfafval.

	
zwerfafval grof (>10 cm)
0 stuks per 100m²
	
zwerfafval grof (>10 cm)
≤ 3 stuks per 100m²
	
zwerfafval grof (>10 cm)
≤ 10 stuks per 100m²
	
zwerfafval grof (>10 cm)
≤ 25 stuks per 100m²
	
zwerfafval grof (>10 cm)
> 25 stuks per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Zwerfafval grof
	
	
	
	





[bookmark: _Toc80795185][bookmark: _Toc95892381]9.3	meetmethoden
Een meetlocatie is onder te verdelen in meetvakken (bijvoorbeeld oppervlaktes gazon of beplanting), meetstroken (bijvoorbeeld lengtes hagen of hekken) en meetelementen (bijvoorbeeld boomspiegels of borden). Meetvakken moeten minimaal één meter breed zijn.
De beeldkwaliteit van een beeldmeetlat wordt gemeten door binnen de meetlocatie, het meetvak, de meetstrook of het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau te beoordelen. De gedachte hierachter is dat deze slechtste plekken bepalend zijn voor hoe gebruikers de openbare ruimte beleven. Bij de beoordeling van het kwaliteitsniveau geldt dat het object moet voldoen aan álle eisen die in de beeldmeetlat staan genoemd. 
Per beeldmeetlat is aangegeven welke afmeting van een meetvak of meetstrook wordt vereist. Zo wordt bijvoorbeeld grof zwerfafval gemeten per 100 m 2, terwijl fijn zwerfafval wordt gemeten per 1 m2 . Om de vereiste afmeting te halen, kan het nodig zijn om meerdere vakken of stroken binnen de meetlocatie samen te nemen tot de gewenste afmeting is bereikt (zie voorbeeld in figuur 1). Indien de vereiste afmeting niet kan worden gehaald, wordt alles binnen de meetlocatie gemeten. De prestatie-eisen blijven ongewijzigd (zie voorbeeld in figuur 2).
[image: Afbeelding met tekst, buiten, weg, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving] 
Figuur 1. Voorbeeld van een meetvak van 100 m2 (stippellijn) en een meetvak van 1 m2
[image: ]
Figuur 2. Voorbeelden meetmethoden
Voorbeeld 1: 
De volgende gazons (A, B, C en D1) komen voor binnen een meetlocatie: 
Voor het beoordelen van grof zwerfafval (meetvak = 100 m 2 ) mag 100 m 2 uit vak C worden beoordeeld. Ook mogen vak B, D1 en een deel van A óf een deel van C worden beoordeeld. Er mag niet een deel van C én een deel van A worden beoordeeld (slechts één vak mag gedeeltelijk worden beoordeeld). Tenslotte wordt D1 gezien als een volwaardig meetvak, waarbij de grens wordt bepaald door de grens van de meetlocatie. D2 mag niet bij de beoordeling worden betrokken. Uit welke oppervlakten gazon het meetvak wordt opgebouwd, bepaalt de inspecteur zelf. 
Voorbeeld 2: 
De volgende gazons (A, B) komen voor binnen een meetlocatie: 
[image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]
Voor onkruidbedekking op gazon wordt het percentage per 100 m2 beoordeeld. In deze meetlocatie is echter slechts 30 m2 + 20 m2 = 50 m2 gazon aanwezig. De prestatie-eis voor bijvoorbeeld kwaliteitsniveau C is ≤ 30% bedekking onkruid per 100 m2 , wat neerkomt op ≤ 15 m2 per 50 m2 . De prestatie-eis voor niveau C is dus ≤ 15 m2 onkruid per 50 m2 . Voor grof zwerfafval op gazon wordt het aantal stuks grof zwerfafval per 100 m 2 beoordeeld. De prestatie-eis voor bijvoorbeeld kwaliteitsniveau C is ≤ 25 stuks per 100 m2 , wat ook geldt voor een kleiner meetvak van 50 m2 . De prestatie-eis voor kwaliteitsniveau C is dus ≤ 25 stuks per 50 m2 . 
[bookmark: _Toc80795186][bookmark: _Toc95892382]9.4	meetinstructies
Een inspecteur of toezichthouder meet de beeldkwaliteit in eerste instantie door het kwaliteitsniveau te schatten.
Dit leidt soms tot twijfel of verschil van inzicht. Daarom is voor een aantal veelgebruikte beeldmeetlatten een meetinstructie opgesteld die beschrijft op welke wijze de kwaliteit exact kan worden gemeten. Bij eventuele discussie over de ingeschatte kwaliteit kan een meting conform de meetinstructie uitsluitsel geven over de feitelijke beeldkwaliteit. De meetinstructies maken geen deel uit van RAW, maar kunnen wel in een contract van toepassing worden verklaard als voorgeschreven werkwijze om uitsluitsel te geven over het beeldkwaliteitsniveau. 
Toezichthouders en inspecteurs van beeldkwaliteit kunnen de meetinstructies gebruiken om zichzelf te ijken. Beginnende inspecteurs of toezichthouders kunnen het beste geheel conform de meetinstructies meten, waardoor zij ervaring krijgen in het correct inschatten van het kwaliteitsniveau. Ervaren inspecteurs en toezichthouders zouden regelmatig moeten controleren of hun inschatting van het kwaliteitsniveau nog overeenkomt met een uitgebreide meting conform de meetinstructie. 

Ter illustratie van het meetresultaat zijn foto’s een welkome aanvulling. Foto’s dienen niet als bewijslast, maar fungeren als toelichting om de communicatie te verbeteren en het onderling vertrouwen te vergroten. Maak een foto van de plek waarop de beoordeling van het kwaliteitscriterium zichtbaar is. Verder is het aan te raden om tevens het betreffende meetvak, -strook of -element inclusief de omgeving te fotograferen, zodat duidelijk is waar de meting is uitgevoerd.
De meetinstructies moeten bijdragen aan een succesvol gebruik van de beeldsystematiek. Goede metingen voorkomen nodeloze discussies tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van beeldcontracten. Daarnaast verbetert hierdoor de informatievoorziening aan het bestuur over de gerealiseerde beeldkwaliteit, en wordt het mogelijk de beeldkwaliteit van beheerders onderling te vergelijken.

[bookmark: _Toc80795187][bookmark: _Toc95892383]9.5	meetprincipes
Onderstaand overzicht geeft een opsomming van de algemene meetprincipes die van toepassing zijn op alle metingen.
· Soorten object/meeteenheden: meetlocaties zijn opgedeeld in meetvakken (oppervlaktes beplanting, grasveld, enzovoort) meetstroken (lengtes hagen of hekken) en meetelementen (boomspiegels, borden, bankjes enzovoort). 
· Omvang meetvak: een meetvak is minimaal 1 meter breed. 
· Bepalen te meten meetvak, meetstrook, meetelement: meet binnen de meetlocatie het meetvak, de meetstrook, en/of het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau. Oftewel: de slechtste plek. 
· Gebruik meetinstructies: uitgangspunt bij het inspecteren van beeldkwaliteit is het maken van een schatting. Een inspecteur is vrij om hierbij ieder gewenst hulpmiddel te gebruiken. Bij twijfel over het kwaliteitsniveau worden de meetinstructies toegepast met de daarbij voorgeschreven instrumenten. Als de meetinstructies in het contract worden voorgeschreven betekent dit, dat de meetinstructies uitsluitsel geven bij discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
· Beoordeling kwaliteitsniveau: bij het bepalen van het kwaliteitsniveau moet worden voldaan aan alle in de beeldmeetlat bij het desbetreffende kwaliteitsniveau opgenomen eisen. Het beeldkwaliteitsniveau is het hoogste kwaliteitsniveau waarvan aan alle eisen wordt voldaan. 
· Alles wat vanaf ooghoogte zichtbaar is wordt meegenomen in de meting. Alles wat onder geparkeerde auto’s ligt of achter een elektriciteitskastje staat neem je niet mee in de meting. 
· Een meting wordt verricht zonder de daarbij aanwezige elementen in de openbare ruimte te verplaatsen. 
· Is de aannemer op de meetlocatie aan het werk (bijvoorbeeld bezig met het maaien van gras), dan meet je de betreffende beeldmeetlatten na de bewerking door de aannemer (meten achter de maaimachine). 
· Als ten gevolge van de bewerking door de aannemer het kwaliteitsniveau tijdelijk wordt overschreden (bijvoorbeeld door het op rillen klaarleggen van het blad), wordt deze situatie niet meegeteld in de meting. 
· Zichtbaarheid objecten (afvalbak, bord, bankjes enzovoort): alleen het vanuit staande positie zichtbare deel van een object wordt meegenomen in de meting. Dat betekent dat de onderkant van een afvalbak of bankje niet wordt meegenomen. Indien een object tegen een haag of muur staat is de achterzijde niet zichtbaar en wordt deze dus ook niet meegenomen. Een toegestaan percentage wordt gemeten ten opzichte van het zichtbare deel van het object (en dus niet ten opzichte van de totale oppervlakte van het object). Ook voor geparkeerde auto’s geldt dat alles wat onder een auto ligt en niet zichtbaar is vanaf ooghoogte, niet wordt meegenomen in de meting. 
· Vlakheid ondergrond bij meting: als de ondergrond niet vlak is, kan dat de meetresultaten van sommige beeldmeetlatten beïnvloeden. Meet daarom de beeldmeetlatten voor graslengte, laagdikte natuurlijk afval, oneffenheden en dergelijke niet in sporen, kuilen, onderaan taluds, enzovoort. 

Grashoogte
Instrumenten: duimstok (of meetlat)
Meetwijze:
· Meet de grashoogte van het bloemrijk gras, gazon, grasveld, ruigte of ruw gras door in het meetvak van 100 m² de hoogte van het gras te meten. 
· Bij gazon wordt onkruid niet meegeteld in de meting. 
· Schat de gemiddelde hoogte van het gras langs de rei, zie afbeelding.
[image: ]


· Meet niet in sporen, kuilen en onderaan taluds (zie afbeelding). In de afbeelding is te zien dat de lijn van de gemiddelde grashoogte zodanig is bepaald, dat het gras dat boven de gemiddelde grashoogte uitsteekt evenveel is als het gras dat onder de gemiddelde grashoogte blijft.
[image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]

Grashoogte rondom obstakels en bomen
Instrumenten: duimstok (of meetlat, rolmaat)
Meetwijze:
· Meet de grashoogte rondom obstakels of bomen door:
· het meten van de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30 m van het obstakel;
· het meten van de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,50 m van de boom;
· Meet de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30 m van het obstakel of 0,50 m van de boom. Gras dat straks tegen het obstakel of de boom groeit en daardoor niet zonder beschadiging van het obstakel of de boom te verwijderen is, wordt niet meegenomen in de meting. Meet de afstand tussen het maaiveld en de bovenkant van het gras met een duimstok loodrecht vanaf het maaiveld, zonder het gras plat te drukken.
Kaal oppervlak
Instrumenten: duimstok (of meetlat), eventueel een raster.
Meetwijze:
· Bepaal het kaal oppervlak door binnen het meetvak het aantal m² buiten de gesloten beplanting te meten, dat niet is bedekt door beplanting/gras- en kruidachtigen. Afgestorven takken en dode beplanting tellen niet mee als kaal oppervlak. 
Dit aantal m²/de grootte van het meetvak is gelijk aan het percentage kaal oppervlak binnen het meetvak. 
· Meet het kaal oppervlak van een vak door een raster met een vaste afmeting van 0,5 m × 0,5 m (= 0,25 m²) in het meetvak te plaatsen. Het aantal keer dat dit raster op het kale oppervlak te plaatsen is, is het aantal m² kaal oppervlak binnen het meetvak.
natuurlijk afval
Instrumenten: duimstok (of meetlat)
Meetwijze:
· Meet het natuurlijk afval in op gras door:
· het bepalen van de te meten oppervlakte;
· het bepalen van de bedekking;
· het meten van de laagdikte van het natuurlijk afval.
· De te meten oppervlakte wordt als volgt bepaald:
· bij gras is dit een meetvak van 100 m² (het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang).

· Bepaal de bedekking met het natuurlijk afval door binnen het meetvak het aantal m2 
bedekt met natuurlijk afval te meten met een duimstok. Dit aantal m²is gelijk aan het percentage bedekking binnen het meetvak. [Let op: binnen de bladvalperiode kunnen andere eisen gelden dan buiten de bladvalperiode. De opdrachtgever heeft dit in het contract bepaald.] 
Een manier om de bedekkingsoppervlakte van een vak te kunnen meten is door een raster met een vaste afmeting van (van bijvoorbeeld) 1 × 1 m in het vak te plaatsen. Op basis van het aantal keer dat dit raster geplaatst kan worden op het oppervlak dat bedekt is met natuurlijk afval, is eenvoudig het aantal m² bedekking binnen het meetvak te bepalen. 
In onderstaand voorbeeld kun je met een raster van 1 x 1 m bepalen dat 20 m² een bedekking heeft van 100% en de resterende 80 m² een bedekking heeft van 20%. De bedekking is dus 20 x 100% en 80 x 20% = 20 + 16 = 36%. 
	         [image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]
	 [image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]


· Bepaal de laagdikte van het natuurlijk afval door de hoogte van het pakket (geen opstaande takjes) natuurlijk afval te meten. Ga hierbij (al prikkend) op zoek naar de plek waar de laagdikte het dikst is. Meet hiervoor de afstand tussen de grond en de top van het pakket natuurlijk afval met een duimstok. Houd de duimstok of meetlat loodrecht op de grond en meet zonder het pakket samen te drukken. Neem uitstekende delen van het pakket (zoals uitstekende takjes) niet mee in de hoogtemeting, zie voorbeeld:
         [image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]
· Het natuurlijk afval kan onder, tussen of op de beplanting liggen. Alleen het natuurlijk afval dat voor de inspecteur vanaf ooghoogte, zonder iets te beroeren, zichtbaar is, wordt bij de meting geteld.
onkruid in gazon
Instrumenten: duimstok (of meetlat)
Meetwijze: 
Meet het onkruid in/op gazon door:
· het bepalen van de te meten oppervlakte; 
· het bepalen van:
· de bedekking met onkruid.
· het meten van het aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm.
De te meten oppervlakte wordt als volgt bepaald:
· bij beplanting en gazon is dit een meetvak van 100 m²  (het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang).
Bepaal de bedekking met onkruid voor het gazon (beplanting en (ongebonden) verharding) door binnen het meetvak het aantal m² bedekt met onkruid te meten. Dit aantal m² is gelijk aan het percentage bedekking met onkruid binnen het meetvak.
· Meet de bedekkingsoppervlakte van een vak door een raster met een vaste afmeting (van bijvoorbeeld 1 × 1 m) in het vak te plaatsen. Op basis van het aantal keer dat dit raster geplaatst kan worden op het oppervlak dat bedekt is met onkruid of resten, is eenvoudig het aantal m² bedekking binnen het meetvak te bepalen.


[bookmark: _Toc95892384]10	beeldbestek onderhoud hagen
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
· Het snoeien van de hagen
· Zwerfvuil verwijderen tussen de hagen
· Haagvoet onkruidvrij maken
Afvoeren van groenafval.
Definitie hagen
Verschijningsvorm: Gesloten lijnvormige of blokvormige beplanting van een of meer rijen waarvan de hoogte, lengte en breedte in stand wordt gehouden.
Functie: verfraaiing, onderdeel van de groenstructuur zoals vastgelegd in beleid.
[bookmark: _Toc81288559][bookmark: _Toc95892385]10.1	eisen en kwaliteit
snoeibeeld hagen
De hagen worden gesnoeid tot op het oude hout zodat er strakke lijnen zichtbaar worden.  Dit geldt zowel voor de bovenkant als de zijkanten van de haag. Bij het aantreffen van een haag met een gaten percentage hoger dan 5% per 100m1 wordt dit door de aannemer vermeld aan de opdrachtgever doormiddel van een kaart met hierop de soort en de locatie van de haag. 
Wanneer een haag al meer dan 10 cm is overgroeid (en hierop jaren is gesnoeid) wordt dit door de aannemer vermeld aan de opdrachtgever doormiddel van een kaart met hierop de soort en de locatie van de haag.   
Het snoeimateriaal dat vrijkomt bij de werkzaamheden wordt eigendom van de aannemer.
onkruid verwijderen
Het onkruid bij de haagvoet wordt verwijderd tot een minimum van 30% bedekking per 100 m2 . Daarbij wordt onkruid hoge dan 30 cm wordt verwijderd tot een maximum van 20 stuks per 100 m1.
zwerfvuil verwijderen
Zwerfvuil zoals blikjes, papier e.d. wordt voorafgaand aan het snoeien van de hagen verwijderd. Opdrachtnemer en -gever spreken onderling af waar dit zwerfvuil wordt verzameld. 
machines en gereedschap
Machines voor dit werk behoren in goede conditie te zijn, geschikt voor dit werk en te voldoen aan de hedendaagse eisen. En klein handgereedschap (zoals bosmaaier) moet accu aangedreven zijn. Enige uitzondering hierop is een bladblazer, deze mag op benzine (Aspen).
Op al het rijdend materieel dienen de nodige waarschuwingen, waarschuwingsverlichting en verkeersvoorzieningen te zijn aangebracht. Indien nodig dient de aannemer bovenstaande dynamische maatregelen aan te vullen met borden, hekken en geleidebakens. Deze kosten dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
Alle werkzaamheden dienen conform de CROW-richtlijn 96b uitgevoerd te worden.


[bookmark: _Toc81288560][bookmark: _Toc95892386]10.2	beeldmeetlatten kor 2018
[bookmark: _Hlk89696438][bookmark: _Hlk80626022]Hieronder een opsomming van de verschillende beeldmeetlatten om de kwaliteit van de hagen te beoordelen. Publicatie CROW 2018.
	Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 51.48.51

	Groen
	beplanting-haag-gaten in haag

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn geen gaten in de haag.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn weinig gaten in de haag.
	[image: Afbeelding met tekst, buiten, gras

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn in beperkte mate gaten in de haag.
	[image: Afbeelding met tekst, buiten, gras

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn redelijk veel gaten in de haag.
	[image: Afbeelding met tekst, buiten, gras, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er zijn veel gaten in de haag.

	
gaten
0% per 100m¹
	
gaten
≤ 2% per 100m¹
	
gaten
≤ 5% per 100m¹
	
gaten
≤ 15% per 100m¹
	
gaten
> 15% per 100m¹

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Gaten in haag
	
	
	
	




	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.17

	Groen
	beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met boom, gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De strakke lijnen van de haag zijn duidelijk zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.
	[image: Afbeelding met boom, lucht, buiten, gras

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, tuin

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.
	[image: Afbeelding met gras, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.
	[image: Afbeelding met boom, buiten, plant, gras

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag. De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand.

	
gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag
0 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag
≤ 10 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag
≤ 20 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag
≤ 30 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag
> 30 cm per 100m¹

	
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag
0 cm
	
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag
≤ 30 cm
	
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag
≤ 40 cm
	
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag
≤ 50 cm
	
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag
> 50 cm

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Snoeibeeld geschoren hagen
	
	
	
	




	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.12

	Groen
	beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, boom, weg, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.
	[image: Afbeelding met tekst, boom, buiten, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.
	[image: Afbeelding met tekst, boom, buiten, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.
	[image: Afbeelding met tekst, straat, plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.
	[image: Afbeelding met boom, plant, straat, onscherp

Automatisch gegenereerde beschrijving]
De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.

	
gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 10 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 25 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
≤ 40 cm per 100m¹
	
gemiddelde lengte overgroei
> 40 cm per 100m¹

	
 lengte overgroei
0 cm
	
lengte overgroei
≤ 30 cm
	
lengte overgroei
≤ 45 cm
	
lengte overgroei
≤ 75 cm
	
lengte overgroei
> 75 cm

	
probleemtak
nee
	
probleemtak
nee
	
probleemtak
nee
	
probleemtak
nee
	
probleemtak
en

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Overgroei beplanting
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.07

	Groen
	beplanting-onkruid

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen onkruid.
	[image: Afbeelding met buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig onkruid.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate onkruid.
	[image: Afbeelding met boom, buiten, plant, tuin

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel onkruid.
	[image: Afbeelding met boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel onkruid.

	
bedekking
0% per 100m²
	
bedekking
≤ 20% voor 100m²
	
bedekking
≤ 30% per 100m²
	
bedekking
≤ 40% voor 100m²
	
bedekking
> 40% per 100m²

	
bedekking door resten
0% per 100m²
	
bedekking door resten
≤ 20% voor 100m²
	
bedekking door resten
≤ 30% per 100m²
	
bedekking door resten
≤40% voor 100m²
	
bedekking door resten
> 40% per 100m²

	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
0 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 10 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 20 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 30 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
> 30 stuks per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Onkruid
	
	
	
	


	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.31

	Groen
	beplanting-grofvuil

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, teken, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen grofvuil in de beplanting.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, teken, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen grofvuil in de beplanting.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig grofvuil in de beplanting.
	[image: Afbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig grofvuil in de beplanting.
	[image: Afbeelding met tekst, gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt veel grofvuil in de beplanting.

	
grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg)
0 stuks per 100m²
	
grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg)
0 stuks per 100m²
	
grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg)
1 stuks per 100m²
	
grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg)
1 stuks per 100m²
	
grofvuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter en ≤ 23 kg)
> 1 stuks per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Grofvuil
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk80690599]
	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.11

	Groen
	beplanting-zwerfafval grof

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, grassig

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen grof zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig grof zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, grassig, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, grassig, eekhoorn

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, grassig, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt veel grof zwerfafval.

	
grof zwerfafval (>10 cm)
0 stuks per 100m²
	
grof zwerfafval (>10 cm)
≤ 3 stuks per 100m²
	
grof zwerfafval (>10 cm)
≤ 10 stuks per 100m²
	
grof zwerfafval (>10 cm)
≤ 25 stuks per 100m²
	
grof zwerfafval (>10 cm)
> 25 stuks per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Zwerfafval grof
	
	
	
	



[bookmark: _Toc81288561][bookmark: _Toc95892387]10.3	meetmethoden
Een meetlocatie is onder te verdelen in meetvakken (bijvoorbeeld oppervlaktes gazon of beplanting), meetstroken (bijvoorbeeld lengtes hagen of hekken) en meetelementen (bijvoorbeeld boomspiegels of borden). Meetvakken moeten minimaal één meter breed zijn.
De beeldkwaliteit van een beeldmeetlat wordt gemeten door binnen de meetlocatie, het meetvak, de meetstrook of het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau te beoordelen. De gedachte hierachter is dat deze slechtste plekken bepalend zijn voor hoe gebruikers de openbare ruimte beleven. Bij de beoordeling van het kwaliteitsniveau geldt dat het object moet voldoen aan álle eisen die in de beeldmeetlat staan genoemd. 
Per beeldmeetlat is aangegeven welke afmeting van een meetvak of meetstrook wordt vereist. Zo wordt bijvoorbeeld grof zwerfafval gemeten per 100 m 2, terwijl fijn zwerfafval wordt gemeten per 1 m2 . Om de vereiste afmeting te halen, kan het nodig zijn om meerdere vakken of stroken binnen de meetlocatie samen te nemen tot de gewenste afmeting is bereikt (zie voorbeeld in figuur 1). Indien de vereiste afmeting niet kan worden gehaald, wordt alles binnen de meetlocatie gemeten. De prestatie-eisen blijven ongewijzigd (zie voorbeeld in figuur 2).
[image: Afbeelding met tekst, buiten, weg, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving] 
Figuur 1. Voorbeeld van een meetvak van 100 m2 (stippellijn) en een meetvak van 1 m2
[image: ]
Figuur 2. Voorbeelden meetmethoden

Voorbeeld 1: 
De volgende gazons (A, B, C en D1) komen voor binnen een meetlocatie: 
Voor het beoordelen van grof zwerfafval (meetvak = 100 m 2 ) mag 100 m 2 uit vak C worden beoordeeld. Ook mogen vak B, D1 en een deel van A óf een deel van C worden beoordeeld. Er mag niet een deel van C én een deel van A worden beoordeeld (slechts één vak mag gedeeltelijk worden beoordeeld). Tenslotte wordt D1 gezien als een volwaardig meetvak, waarbij de grens wordt bepaald door de grens van de meetlocatie. D2 mag niet bij de beoordeling worden betrokken. Uit welke oppervlakten gazon het meetvak wordt opgebouwd, bepaalt de inspecteur zelf. 
Voorbeeld 2: 
De volgende gazons (A, B) komen voor binnen een meetlocatie: 
[image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]
Voor onkruidbedekking op gazon wordt het percentage per 100 m2 beoordeeld. In deze meetlocatie is echter slechts 30 m2 + 20 m2 = 50 m2 gazon aanwezig. De prestatie-eis voor bijvoorbeeld kwaliteitsniveau C is ≤ 30% bedekking onkruid per 100 m2 , wat neerkomt op ≤ 15 m2 per 50 m2 . De prestatie-eis voor niveau C is dus ≤ 15 m2 onkruid per 50 m2 . Voor grof zwerfafval op gazon wordt het aantal stuks grof zwerfafval per 100 m 2 beoordeeld. De prestatie-eis voor bijvoorbeeld kwaliteitsniveau C is ≤ 25 stuks per 100 m2 , wat ook geldt voor een kleiner meetvak van 50 m2 . De prestatie-eis voor kwaliteitsniveau C is dus ≤ 25 stuks per 50 m2 . 
[bookmark: _Toc81288562][bookmark: _Toc95892388]10.4	meetinstructies
Een inspecteur of toezichthouder meet de beeldkwaliteit in eerste instantie door het kwaliteitsniveau te schatten.
Dit leidt soms tot twijfel of verschil van inzicht. Daarom is voor een aantal veelgebruikte beeldmeetlatten een meetinstructie opgesteld die beschrijft op welke wijze de kwaliteit exact kan worden gemeten. Bij eventuele discussie over de ingeschatte kwaliteit kan een meting conform de meetinstructie uitsluitsel geven over de feitelijke beeldkwaliteit. De meetinstructies maken geen deel uit van RAW, maar kunnen wel in een contract van toepassing worden verklaard als voorgeschreven werkwijze om uitsluitsel te geven over het beeldkwaliteitsniveau. 
Toezichthouders en inspecteurs van beeldkwaliteit kunnen de meetinstructies gebruiken om zichzelf te ijken. Beginnende inspecteurs of toezichthouders kunnen het beste geheel conform de meetinstructies meten, waardoor zij ervaring krijgen in het correct inschatten van het kwaliteitsniveau. Ervaren inspecteurs en toezichthouders zouden regelmatig moeten controleren of hun inschatting van het kwaliteitsniveau nog overeenkomt met een uitgebreide meting conform de meetinstructie. 
Ter illustratie van het meetresultaat zijn foto’s een welkome aanvulling. Foto’s dienen niet als bewijslast, maar fungeren als toelichting om de communicatie te verbeteren en het onderling vertrouwen te vergroten. Maak een foto van de plek waarop de beoordeling van het kwaliteitscriterium zichtbaar is. Verder is het aan te raden om tevens het betreffende meetvak, -strook of -element inclusief de omgeving te fotograferen, zodat duidelijk is waar de meting is uitgevoerd.
De meetinstructies moeten bijdragen aan een succesvol gebruik van de beeldsystematiek. Goede metingen voorkomen nodeloze discussies tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van beeldcontracten. Daarnaast verbetert hierdoor de informatievoorziening aan het bestuur over de gerealiseerde beeldkwaliteit, en wordt het mogelijk de beeldkwaliteit van beheerders onderling te vergelijken.
[bookmark: _Toc81288563][bookmark: _Toc95892389]10.5	meetprincipes
Onderstaand overzicht geeft een opsomming van de algemene meetprincipes die van toepassing zijn op alle metingen.
· Soorten object/meeteenheden: meetlocaties zijn opgedeeld in meetvakken (oppervlaktes beplanting, grasveld, enzovoort) meetstroken (lengtes hagen of hekken) en meetelementen (boomspiegels, borden, bankjes enzovoort). 
· Omvang meetvak: een meetvak is minimaal 1 meter breed. 
· Bepalen te meten meetvak, meetstrook, meetelement: meet binnen de meetlocatie het meetvak, de meetstrook, en/of het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau. Oftewel: de slechtste plek. 
· Gebruik meetinstructies: uitgangspunt bij het inspecteren van beeldkwaliteit is het maken van een schatting. Een inspecteur is vrij om hierbij ieder gewenst hulpmiddel te gebruiken. Bij twijfel over het kwaliteitsniveau worden de meetinstructies toegepast met de daarbij voorgeschreven instrumenten. Als de meetinstructies in het contract worden voorgeschreven betekent dit, dat de meetinstructies uitsluitsel geven bij discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
· Beoordeling kwaliteitsniveau: bij het bepalen van het kwaliteitsniveau moet worden voldaan aan alle in de beeldmeetlat bij het desbetreffende kwaliteitsniveau opgenomen eisen. Het beeldkwaliteitsniveau is het hoogste kwaliteitsniveau waarvan aan alle eisen wordt voldaan. 
· Alles wat vanaf ooghoogte zichtbaar is wordt meegenomen in de meting. Alles wat onder geparkeerde auto’s ligt of achter een elektriciteitskastje staat neem je niet mee in de meting. 
· Een meting wordt verricht zonder de daarbij aanwezige elementen in de openbare ruimte te verplaatsen. 
· Is de aannemer op de meetlocatie aan het werk, dan meet je de betreffende beeldmeetlatten na de bewerking door de aannemer (meten achter de maaimachine). 
· Als ten gevolge van de bewerking door de aannemer het kwaliteitsniveau tijdelijk wordt overschreden (bijvoorbeeld door het op rillen klaarleggen van het blad), wordt deze situatie niet meegeteld in de meting. 
· Zichtbaarheid objecten (afvalbak, bord, bankjes enzovoort): alleen het vanuit staande positie zichtbare deel van een object wordt meegenomen in de meting. Dat betekent dat de onderkant van een afvalbak of bankje niet wordt meegenomen. Indien een object tegen een haag of muur staat is de achterzijde niet zichtbaar en wordt deze dus ook niet meegenomen. Een toegestaan percentage wordt gemeten ten opzichte van het zichtbare deel van het object (en dus niet ten opzichte van de totale oppervlakte van het object). Ook voor geparkeerde auto’s geldt dat alles wat onder een auto ligt en niet zichtbaar is vanaf ooghoogte, niet wordt meegenomen in de meting. 
Haag-gaten
Instrumenten: duimstok (of meetlat, rolmaat)
Meetwijze:
· Bepaal de gaten in de haag door van het oppervlak van het te snoeien oppervlak van de haag het kaal oppervlak te meten. Meet het aantal m2 waar geen beplanting (door en door) aanwezig is binnen dit oppervlak (de haag) en deel dit door de totale oppervlakte van het te snoeien oppervlak van de haag (= hoogte x lengte). Dit aantal m2 is gelijk aan het percentage gaten in de haag. Alleen de gaten met een minimale oppervlakte van 0,25 m2 worden in de meting meegenomen.

· Meet het kale oppervlak van een meetvak door een object met een vaste afmeting van 0,25 m2 (0,5 m x 0,5 m) in het meetvak te plaatsen. Op basis van het aantal keer dat dit object kan worden geplaatst op het kale oppervlak, is het aantal m2 te bepalen.

haag-snoeibeeld
Instrumenten: duimstok (of meetlat, rolmaat)
Meetwijze: 
· Meet het snoeibeeld binnen een meetstrook van 100 m1 haag door:
· het bepalen van de gemiddelde lengte van de uitlopers
· het meten van de lengte van de uitlopers 

· Bepaal de gemiddelde lengte van de uitlopers door om de 10,00 m op tien punten binnen de meetstrook de lengte van de uitloper te meten. Doe dit door de lengte van de uitloper ten opzichte van de knipmaat van de haag te meten. Tel de resultaten van deze tien metingen bij elkaar op en deel deze door tien. Dit wordt beschouwd als de gemiddelde lengte van de uitlopers. Indien er geen meetstrook van 100 m1 binnen de meetlocatie aanwezig is, meet dan de totale lengte van de aanwezige meetstrook en verklein de onderlinge afstand tussen de tien meetpunten naar rato.

· Meet de lengte van de uitloper door de duimstok op de haag te plaatsen en de langste uitloper ten opzichte van de knipmaat van de haag te meten.
[image: Afbeelding met boom, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Figuur 3:  Meet de lengte van de uitlopers

overgroei
Instrumenten: duimstok (of meetlat), eventueel een raster.
Meetwijze:
· Meet de overgroei van de beplanting binnen een meetstrook van 100 m1 langs de rand van verharding of het gras door: 
· Het bepalen van de gemiddelde lengte overgroei 
· Het meten van de lengte overgroei
· Het bepalen van de aanwezige takken in vrije doorgang
· Het bepalen of de graskant recht is afgestoken

· Meet de lengte van de overgroei van de beplanting ten opzichte van de rand van de verharding of de oorspronkelijk beoogde grasrand.

· Bepaal de gemiddelde lengte van de overgroei van de beplanting door om de 10,00 m op tien punten binnen de meetstrook de lengte van de overgroeiende beplanting of gras te meten. Tel de resultaten van deze tien metingen bij elkaar op en deel deze door tien. Dit is de gemiddelde lengte van de overgroei. Indien er geen meetstrook van 100 m1 

· binnen de meetlocatie aanwezig is, meet dan de totale lengte van de (aanwezige) meetstrook en verklein de onderlinge afstand tussen de tien meetpunten naar rato.

· Meet de lengte van de overgroeiende beplanting of gras door de duimstok horizontaal en haaks op de rand van de verharding of het gras of de recreatieve voorziening te plaatsen en de lengte van de overgroeiende beplanting of gras te meten, zonder de beplanting of het gras hierbij te beroeren.

· Eventuele kantopsluiting en kolken worden tot de verharding gerekend

[image: Afbeelding met buiten, boom, straatstenen

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Figuur 4: Meet de overgroei vanaf de buitenste rand van de verharding (inclusief opsluitband)
onkruid
Instrumenten: duimstok (of meetlat)
Meetwijze:
Met het onkruid in beplanting door:
· het bepalen van de te meten oppervlakte
· het bepalen van de bedekking met onkruid
· het meten van het aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
· het bepalen van de bedekking door resten
De te meten oppervlakte wordt als volgt bepaald: 
· bij beplanting en gazon is dit een meetvak van 100 m²  (het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang).
Bepaal de bedekking met onkruid voor beplanting door binnen het meetvak het aantal m2 bedekt met onkruid te meten. Dit aantal m2  is gelijk aan het percentage bedekking met onkruid binnen het meetvak.
· Meet de bedekkingsoppervlakte van een vak door een raster met een vaste afmeting (van bijvoorbeeld 1 × 1 m) in het vak te plaatsen. Op basis van het aantal keer dat dit raster geplaatst kan worden op het oppervlak dat bedekt is met onkruid of resten, is eenvoudig het aantal m² bedekking binnen het meetvak te bepalen.

Grofvuil
Instrumenten: duimstok (of meetlat)
Meetwijze: 
· Bepaal het aantal stuks grofvuil binnen een meetvak door het aantal stuks te tellen. Grofvuil dat bijgeplaatst afval betreft, telt niet mee in de meting.
· Meet de afmeting van het grofvuil met de duimstok. Bepaal aan de hand van de afmeting het volume en of het dus grofvuil betreft. Meet daarbij de afmeting aan de hand van de wijze waarop het grofvuil er ligt (dus vuil niet uit elkaar trekken, ontvouwen en dergelijke).
· Het grofvuil kan onder, tussen of op de beplanting liggen. Alleen het grofvuil dat voor de inspecteur vanaf ooghoogte, zonder iets te beroeren zichtbaar is, wordt bij de meting geteld. Grond of eventueel aanwezige bladeren of begroeiing mag niet worden geroerd of verplaatst.
· Indien het volume < 25 liter is, wordt aan de hand van een schatting bepaald of het stuk grofvuil daadwerkelijk zwaarder is dan 10 kg en lichter is dan 23 kg.
· Indien meerdere stukken afval, die individueel niet voldoen aan de omschrijving van grofvuil, zijn samengebonden en zo wel als een geheel opgetild kunnen worden en daarmee voldoen aan de omschrijving van grofvuil, wordt dit geteld als 1 stuk grofvuil.
· Indien het grofvuil op de grens ligt tussen twee ondergronden (bijvoorbeeld tussen beplanting en verharding), reken dan het gehele stuk grofvuil tot het oppervlak waarop het grootste deel van het zwerfafval ligt.

zwerfafval
Instrumenten: duimstok (of meetlat)
Zwerfafval grof:
Meetwijze: 
· Bepaal het aantal stuks grof zwerfafval (> 10 cm) per bloembak, per boomspiegel of binnen een meetvak van 100 m2 door het aantal stuks te tellen. Het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang.

· Meet de afmeting van het grof zwerfafval met de duimstok. Bepaal de afmeting aan de hand van de wijze waarop het zwerfafval er ligt (dus zwerfafval niet uit elkaar trekken, ontvouwen en dergelijke).

· Het grof zwerfafval kan onder, tussen of op de beplanting liggen. Alleen het grof zwerfafval dat voor de inspecteur vanaf ooghoogte, zonder iets te beroeren, zichtbaar is wordt bij de meting geteld. Grond of eventueel aanwezige bladeren of begroeiing mag niet worden geroerd of verplaatst.

· Indien het grof zwerfafval op de grens ligt tussen twee ondergronden (bijvoorbeeld tussen beplanting en verharding), reken dan het gehele stuk grof zwerfafval tot het oppervlak waarop het grootste deel van het zwerfafval ligt.

Zwerfafval fijn:
Meetwijze:
· Bepaal het aantal stuks fijn zwerfafval (1 tot en met 10 cm) per bloembak, per boomspiegel of binnen een meetvak van 1 m2 (1 m × 1 m) door het aantal stuks te tellen. 

· Voor veegbaar zwerfafval (zwerfafval fijn dat niet plakt, kleeft of zich in de voegen van verharding bevindt) geldt dat het aantal stuks wordt geteld binnen een meetvak van 100 m2. Het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang. 

· Meet de afmeting van het fijn zwerfafval met de duimstok. De afmeting wordt bepaald aan de hand van de wijze waarop het zwerfafval er ligt (dus zwerfafval niet uit elkaar trekken, ontvouwen en dergelijke). 

· Het fijn zwerfafval kan onder, tussen of op de beplanting liggen. Alleen het fijn zwerfafval dat voor de inspecteur vanaf ooghoogte, zonder iets te beroeren, zichtbaar is, wordt bij de meting geteld. Grond of eventueel aanwezige bladeren of begroeiing mag niet worden geroerd of verplaatst. 

· Indien het fijn zwerfafval op de grens ligt tussen twee ondergronden (bijvoorbeeld tussen beplanting en verharding), reken dan het gehele stuk fijn zwerfafval tot het oppervlak waarop het grootste deel van het zwerfafval ligt. 

[image: Afbeelding met buiten, gras, plant, portiek

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Figuur 5: zwerfafval niet zichtbaar zonder beplanting te beroeren. Zwerfafval op foto rechts wordt dus niet in de meting meegenomen.

[bookmark: _Toc95892390]11	beeldbestek onkruidbeheersing op verharding en straatreiniging
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Stadskanaal. Een kaart met areaalgegevens is als bijlage opgenomen. Hierop staan:
· Alle te behandelen oppervlaktes;
· Elementenverharding;
· Goten langs gesloten verharding;
· Halfverharding;
· Obstakels;
· Parkeervakken.
De bovenstaande verhardingstypes aangegeven met een verschillende kleur, zodat het duidelijk is voor de aannemer.
De gegevens hiervan worden met hoeveelheden ook in een Excel aangegeven.
Tot de opdracht behoren:
· Trottoirs (zowel tegels als BKK);
· Op- en inritten (tot de erfscheiding);
· Verkeer- en midden geleiders; 
· Verkeerseilandjes;
· Bushaltes;
· Openbare parkeerterreinen in elementenverhardingen;
· Terreinen rondom openbare gebouwen (in eigendom en beheer van de gemeente), zoals gemeentehuizen, sporthallen en schoolpleinen; 
· Terreinen rondom bergbezinkbassins;
· Specifiek benoemde wegvakken/wegen;
· Bevuiling en zwerfvuil

Definities
· Gesloten verharding 
Aaneengesloten verharding van ter plekke aangebracht – aanvankelijk flexibel – materiaal zoals asfalt en beton. 
Hierbij is geen sprake van open voegen.
· Elementenverharding 
Verharding die wordt gevormd door in verband aangebrachte elementen (bijvoorbeeld straatklinkers, betonstraatstenen, betontegels en boomroosters).
· Goten 
Goten zijn gootstroken, molgoten, lijnafwatering en de verhardingsstroken met een breedte van 50 cm langs de rand van de verhoogde kantopsluiting met water afvoerende functie.
· Onkruid 
Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing, dood of behandeld onkruid en resten van onkruid.
· Veegvuil 
Zwerfafval, losliggend vuil, natuurlijk afval, en anorganisch materiaal (zoals zand, steentjes, grind) op verharding met een hoogte, breedte, lengte of diameter kleiner of gelijk aan 0,01 m.

[bookmark: _Toc80704624][bookmark: _Toc95892391]11.1	eisen en kwaliteit
onkruid
Er is in beperkte mate onkruid, minder dan 4% voor 100 m². En minder dan 20 stuks hoger dan 20 cm per 100 m². Bedekking voeglengte klinkers is minder dan 15% voor 100 m². Voor tegels is de bedekking van de voeglengte minder dan 30% per 100 m².
Er is in beperkte mate onkruid rondom obstakels. Bedekking binnen een afstand van 50 cm van obstakel is minder dan 15% per m². En minder dan 3 stuks onkruid hoger dan 30 cm.
In elke onderhoudsronde dient het gehele areaal onkruidvrij te worden gemaakt. Na de onderhoudsronde is er geen onkruid meer aanwezig. Schade en slijtplekken (borstelen) alsmede restafval van ijzer- en kunststofdeeltjes, zijn niet toegestaan. 
natuurlijk afval
Er is in beperkte mate natuurlijk afval in. Bedekking binnen bladvalperiode is minder dan 25% per 100 m² en buiten de bladvalperiode minder dan 10% per 100 m². En een laagdikte kleiner dan 10 cm. 
veegbaar zwerfafval
Er ligt in beperkte mate veegbaar zwerfafval. Het aantal stuks veegbaar zwerfafval (1-10 cm, niet klevend en niet in voegen) in  minder dan 20 stuks per 100 m². En het volume is minder dan 20 liter per 100 m².
Goten: Er is in beperkte mate veegvuil. De bedekking van de goot is minder dan 20% per 100 m². En minder dan 2o liter per 100 m².
Goten worden geveegd om te voorkomen dat er een voedingsbodem zal ontstaan voor onkruid. 
In elke veegronde dient het gehele areaal vrij van bedekking en afval te worden gemaakt. Na de onderhoudsronde is er geen bedekking en afval meer aanwezig. Periode van uitvoering: jaarrond. 
Vrijgekomen natuurlijk afval wordt eigendom van de aannemer. 

machines en gereedschap
De onderhoudsmachines dienen te zijn uitgerust met een voertuigvolgsysteem waardoor een realtime beeld ontstaat van het uitgevoerde werk. Deze data dient uitwisselbaar te zijn met GIS (Obsurv). 
Machines voor dit werk behoren in goede conditie te zijn, geschikt voor dit werk en te voldoen aan de hedendaagse eisen. En klein handgereedschap (zoals bosmaaier) moet accu aangedreven zijn. Enige uitzondering hierop is een bladblazer, deze mag op benzine (Aspen).
Op al het rijdend materieel dienen de nodige waarschuwingen, waarschuwingsverlichting en verkeersvoorzieningen te zijn aangebracht. Indien nodig dient de aannemer bovenstaande dynamische maatregelen aan te vullen met borden, hekken en geleidebakens. Deze kosten dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
Alle werkzaamheden dienen conform de CROW-richtlijn 96b uitgevoerd te worden.
[bookmark: _Toc80704625][bookmark: _Toc95892392]11.2	beeldmeetlatten kor 2018
Hieronder een opsomming van de verschillende beeldmeetlatten om de kwaliteit van verhardingen te beoordelen.  Publicatie CROW 2018. 
	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.01

	Verharding
	open verharding-elementenverharding-onkruid

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met grond, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen onkruid.
	[image: Afbeelding met tekst, grond, buiten, leeg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig onkruid.
	[image: Afbeelding met grond, boom, buiten, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate onkruid.
	[image: Afbeelding met grond, buiten, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel onkruid.
	[image: Afbeelding met tekst, gras, buiten, veld

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel onkruid.

	
bedekking
0% per 100m²
	
bedekking
≤ 2% per 100m²
	
bedekking
≤ 4% voor 100m²
	
bedekking
≤ 8% voor 100m²
	
bedekking
> 8% per 100m²

	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
0 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 10 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 20 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 30 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
> 30 stuks per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Onkruid
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.04

	Verharding
	open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met grond, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen onkruid.
	[image: Afbeelding met tekst, grond, buiten, leeg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig onkruid.
	[image: Afbeelding met grond, boom, buiten, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate onkruid.
	[image: Afbeelding met grond, buiten, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel onkruid.
	[image: Afbeelding met tekst, gras, buiten, veld

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel onkruid.

	
bedekking voeglengte klinkers
0% per 100m²
	
bedekking voeglengte klinkers
≤ 5% per 100m²
	
bedekking voeglengte klinkers
≤ 15% voor 100m²
	
bedekking voeglengte klinkers
≤ 25% voor 100m²
	
bedekking voeglengte klinkers
> 25% per 100m²

	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
0 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 10 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 20 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 30 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
> 30 stuks per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Onkruid
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.05

	Verharding
	open verharding-elementenverharding-onkruid tegels

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, buiten, grond, gras

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen onkruid.
	[image: Afbeelding met tekst, buiten, straat, stoeprand

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig onkruid.
	[image: Afbeelding met tekst, buiten, straatstenen

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate onkruid.
	[image: Afbeelding met tekst, grond

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel onkruid.
	[image: Afbeelding met tekst, gras, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel onkruid.

	
bedekking voeglengte tegels
0% per 100m²
	
bedekking voeglengte tegels
≤ 10% voor 100m²
	
bedekking voeglengte tegels
≤ 30% per 100m²
	
bedekking voeglengte tegels
≤ 40% voor 100m²
	
bedekking voeglengte tegels
> 40% per 100m²

	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
0 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 10 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 20 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
≤ 30 stuks per 100m²
	
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm
> 30 stuks per 100m²

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Onkruid
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.06

	Verharding
	onkruid in goten en randstroken

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, lucht, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen onkruid.
	[image: Afbeelding met buiten, straatstenen

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig onkruid.
	[image: Afbeelding met tekst, gras, scène, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate onkruid.
	[image: Afbeelding met tekst, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel onkruid.
	[image: Afbeelding met tekst, gras, lucht, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel onkruid.

	
bedekking goot/randstrooklengte
0% per 100m¹
	
bedekking goot/randstrooklengte
≤ 5% per 100m¹
	
bedekking goot/randstrooklengte
≤ 15% per 100m¹
	
bedekking goot/randstrooklengte
≤ 25% per 100m¹
	
bedekking goot/randstrooklengte
> 25% per 100m¹

	
aantal stuks hoger dan 30 cm
0 stuks per 100m¹
	
aantal stuks hoger dan 30 cm
≤ 10 stuks per 100m¹
	
aantal stuks hoger dan 30 cm
≤ 20  stuks per 100m¹
	
aantal stuks hoger dan 30 cm
≤ 30 stuks per 100m¹
	
aantal stuks hoger dan 30 cm
> 30 stuks per 100m¹

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Onkruid
	
	
	
	





	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.03

	Verharding
	onkruid rondom obstakels

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, buiten, grond, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen onkruid rondom de obstakels.
	[image: Afbeelding met grond, vuilnis

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig onkruid rondom de obstakels.
	[image: Afbeelding met tekst, gras, buiten, grond

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.
	[image: Afbeelding met buiten, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.
	[image: Afbeelding met gras, buiten, plant, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel onkruid rondom de obstakels.

	
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel
0 per m²
	
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel
≤ 10 % per m²
	
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel
≤ 15 % per m²
	
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel
≤ 25 % per m²
	
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel
> 25 % per m²

	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
0 stuks per obstakel
	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 1 stuk per obstakel
	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 3 stuks per obstakel
	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
≤ 5 stuks per obstakel
	
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm
> 5 stuks per obstakel

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels
	
	
	
	






	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.81.02

	Verharding
	natuurlijk afval in goten en randstroken

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, buiten, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met tekst, grond, buiten, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met grond, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met grond, buiten, gras, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met grond, buiten, plant, landbouwmachine

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel natuurlijk afval.

	
bedekking binnen bladvalperiode
0% per 100m¹
	
bedekking binnen bladvalperiode
≤ 10% voor 100m¹
	
bedekking binnen bladvalperiode
≤ 25% per 100m¹
	
bedekking binnen bladvalperiode
≤ 35% voor 100m¹
	
bedekking binnen bladvalperiode
> 35% per 100m¹

	
bedekking buiten bladvalperiode
0% per 100m¹
	
bedekking buiten bladvalperiode
≤ 5% per 100m¹
	
bedekking buiten bladvalperiode
≤ 10% voor 100m¹
	
bedekking buiten bladvalperiode
≤ 25% per 100m¹
	
bedekking buiten bladvalperiode
> 25% per 100m¹

	
laagdikte
0 cm
	
laagdikte
≤ 3 cm
	
laagdikte
≤ 10 cm
	
laagdikte
≤ 30 cm
	
laagdikte
> 30 cm

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Natuurlijk afval
	
	
	
	



	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.87.01

	Verharding
	natuurlijk afval op verharding

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, buiten, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met tekst, grond, buiten, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met grond, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met grond, buiten, gras, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel natuurlijk afval.
	[image: Afbeelding met grond, buiten, gras, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel natuurlijk afval. 

	
bedekking binnen bladvalperiode
0% per 100m²
	
bedekking binnen bladvalperiode
≤ 10% voor 100m²
	
bedekking binnen bladvalperiode
≤ 25 % per 100m²
	
bedekking binnen bladvalperiode
≤ 35% voor 100m²
	
bedekking binnen bladvalperiode
> 35% per 100m²

	
bedekking buiten bladvalperiode
0% per 100m²
	
bedekking buiten bladvalperiode
≤ 5% per 100m²
	
bedekking buiten bladvalperiode
≤ 10% voor 100m²
	
bedekking buiten bladvalperiode
≤ 25% voor 100m²
	
bedekking buiten bladvalperiode
> 25% per 100m²

	
laagdikte
0 cm
	
laagdikte
≤ 3 cm
	
laagdikte
≤ 10 cm
	
laagdikte
≤ 30 cm
	
laagdikte
> 30 cm

	
	
	
	
	

	Meetinstructie: Natuurlijk afval
	
	
	
	






	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.17.03

	Verharding
	veegbaar zwerfafval

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, buiten, lucht, grond

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt geen veegbaar zwerfafval.
	[image: Afbeelding met tekst, grond, buiten, trottoir

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt weinig veegbaar zwerfafval.
	[image: Afbeelding met tekst, buiten, grond, lucht

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt in beperkte mate veegbaar zwerfafval.
	[image: Afbeelding met tekst, buiten, grond, lucht

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt redelijk veel veegbaar zwerfafval.
	[image: Afbeelding met tekst, buiten, grond, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er ligt veel veegbaar zwerfafval.

	
stuks veegbaar zwerfafval (1-10 cm, niet klevend en niet in voegen)
0 stuks per 100m²
	
stuks veegbaar zwerfafval (1-10 cm, niet klevend en niet in voegen)
≤ 6 stuks per 100m²
	
stuks veegbaar zwerfafval (1-10 cm, niet klevend en niet in voegen)
≤ 20 stuks per 100m²
	
stuks veegbaar zwerfafval (1-10 cm, niet klevend en niet in voegen)
≤ 50 stuks per 100m²
	
stuks veegbaar zwerfafval (1-10 cm, niet klevend en niet in voegen)
> 50 stuks per 100m²

	
	
	
	
	






	Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.17.04

	Verharding
	veegvuil in goten en randstroken

	A+
	A
	B
	C
	D

	[image: Afbeelding met tekst, buiten, weg, onscherp

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is geen veegvuil.
	[image: Afbeelding met tekst, grond, buiten, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is weinig veegvuil.
	[image: Afbeelding met tekst, grond, buiten, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is in beperkte mate veegvuil.
	[image: Afbeelding met grond, buiten, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is redelijk veel veegvuil.
	[image: Afbeelding met grond, buiten, gras, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Er is veel veegvuil.

	
bedekking goot
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[bookmark: _Hlk84406301][bookmark: _Toc80704626][bookmark: _Toc95892393]11.3	meetmethoden
Een meetlocatie is onder te verdelen in meetvakken (bijvoorbeeld oppervlaktes verharding of beplanting), meetstroken (bijvoorbeeld lengtes goten) en meetelementen (bijvoorbeeld boomspiegels of borden). Meetvakken moeten minimaal één meter breed zijn.
De beeldkwaliteit van een beeldmeetlat wordt gemeten door binnen de meetlocatie, het meetvak, de meetstrook of het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau te beoordelen. De gedachte hierachter is dat deze slechtste plekken bepalend zijn voor hoe gebruikers de openbare ruimte beleven. Bij de beoordeling van het kwaliteitsniveau geldt dat het object moet voldoen aan álle eisen die in de beeldmeetlat staan genoemd. 
Per beeldmeetlat is aangegeven welke afmeting van een meetvak of meetstrook wordt vereist. Zo wordt bijvoorbeeld grof zwerfafval gemeten per 100 m 2, terwijl fijn zwerfafval wordt gemeten per 1 m2 . Om de vereiste afmeting te halen, kan het nodig zijn om meerdere vakken of stroken binnen de meetlocatie samen te nemen tot de gewenste afmeting is bereikt (zie voorbeeld in figuur 1). Indien de vereiste afmeting niet kan worden gehaald, wordt alles binnen de meetlocatie gemeten. De prestatie-eisen blijven ongewijzigd (zie voorbeeld in figuur 2).
[image: Afbeelding met tekst, buiten, weg, straat

Automatisch gegenereerde beschrijving] 
Figuur 1. Voorbeeld van een meetvak van 100 m2 (stippellijn) en een meetvak van 1 m2
[image: ]
Figuur 2. Voorbeelden meetmethoden
Voorbeeld 1: 
De volgende gazons (A, B, C en D1) komen voor binnen een meetlocatie: 
Voor het beoordelen van grof zwerfafval (meetvak = 100 m 2 ) mag 100 m 2 uit vak C worden beoordeeld. Ook mogen vak B, D1 en een deel van A óf een deel van C worden beoordeeld. Er mag niet een deel van C én een deel van A worden beoordeeld (slechts één vak mag gedeeltelijk worden beoordeeld). Tenslotte wordt D1 gezien als een volwaardig meetvak, waarbij de grens wordt bepaald door de grens van de meetlocatie. D2 mag niet bij de beoordeling worden betrokken. Uit welke oppervlakten gazon het meetvak wordt opgebouwd, bepaalt de inspecteur zelf. 
Voorbeeld 2: 
De volgende gazons (A, B) komen voor binnen een meetlocatie: 
[image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]
Voor onkruidbedekking op gazon wordt het percentage per 100 m2 beoordeeld. In deze meetlocatie is echter slechts 30 m2 + 20 m2 = 50 m2 gazon aanwezig. De prestatie-eis voor bijvoorbeeld kwaliteitsniveau C is ≤ 30% bedekking onkruid per 100 m2 , wat neerkomt op ≤ 15 m2 per 50 m2 . De prestatie-eis voor niveau C is dus ≤ 15 m2 onkruid per 50 m2 . Voor grof zwerfafval op gazon wordt het aantal stuks grof zwerfafval per 100 m 2 beoordeeld. De prestatie-eis voor bijvoorbeeld kwaliteitsniveau C is ≤ 25 stuks per 100 m2 , wat ook geldt voor een kleiner meetvak van 50 m2 . De prestatie-eis voor kwaliteitsniveau C is dus ≤ 25 stuks per 50 m2 . 
[bookmark: _Toc80704627][bookmark: _Toc95892394]11.4	meetinstructies
Een inspecteur of toezichthouder meet de beeldkwaliteit in eerste instantie door het kwaliteitsniveau te schatten.
Dit leidt soms tot twijfel of verschil van inzicht. Daarom is voor een aantal veelgebruikte beeldmeetlatten een meetinstructie opgesteld die beschrijft op welke wijze de kwaliteit exact kan worden gemeten. Bij eventuele discussie over de ingeschatte kwaliteit kan een meting conform de meetinstructie uitsluitsel geven over de feitelijke beeldkwaliteit. De meetinstructies maken geen deel uit van RAW, maar kunnen wel in een contract van toepassing worden verklaard als voorgeschreven werkwijze om uitsluitsel te geven over het beeldkwaliteitsniveau. 
Toezichthouders en inspecteurs van beeldkwaliteit kunnen de meetinstructies gebruiken om zichzelf te ijken. Beginnende inspecteurs of toezichthouders kunnen het beste geheel conform de meetinstructies meten, waardoor zij ervaring krijgen in het correct inschatten van het kwaliteitsniveau. Ervaren inspecteurs en toezichthouders zouden regelmatig moeten controleren of hun inschatting van het kwaliteitsniveau nog overeenkomt met een uitgebreide meting conform de meetinstructie. 

Ter illustratie van het meetresultaat zijn foto’s een welkome aanvulling. Foto’s dienen niet als bewijslast, maar fungeren als toelichting om de communicatie te verbeteren en het onderling vertrouwen te vergroten. Maak een foto van de plek waarop de beoordeling van het kwaliteitscriterium zichtbaar is. Verder is het aan te raden om tevens het betreffende meetvak, -strook of -element inclusief de omgeving te fotograferen, zodat duidelijk is waar de meting is uitgevoerd.
De meetinstructies moeten bijdragen aan een succesvol gebruik van de beeldsystematiek. Goede metingen voorkomen nodeloze discussies tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van beeldcontracten. Daarnaast verbetert hierdoor de informatievoorziening aan het bestuur over de gerealiseerde beeldkwaliteit, en wordt het mogelijk de beeldkwaliteit van beheerders onderling te vergelijken.

[bookmark: _Toc80704628][bookmark: _Toc95892395]11.5	meetprincipes
Onderstaand overzicht geeft een opsomming van de algemene meetprincipes die van toepassing zijn op alle metingen.
· Soorten object/meeteenheden: meetlocaties zijn opgedeeld in meetvakken (oppervlaktes verharding, grasveld, enzovoort) meetstroken (lengtes hagen of goten) en meetelementen (boomspiegels, borden, bankjes enzovoort). 
· Omvang meetvak: een meetvak is minimaal 1 meter breed. 
· Bepalen te meten meetvak, meetstrook, meetelement: meet binnen de meetlocatie het meetvak, de meetstrook, en/of het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau. Oftewel: de slechtste plek. 
· Gebruik meetinstructies: uitgangspunt bij het inspecteren van beeldkwaliteit is het maken van een schatting. Een inspecteur is vrij om hierbij ieder gewenst hulpmiddel te gebruiken. Bij twijfel over het kwaliteitsniveau worden de meetinstructies toegepast met de daarbij voorgeschreven instrumenten. Als de meetinstructies in het contract worden voorgeschreven betekent dit, dat de meetinstructies uitsluitsel geven bij discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
· Beoordeling kwaliteitsniveau: bij het bepalen van het kwaliteitsniveau moet worden voldaan aan alle in de beeldmeetlat bij het desbetreffende kwaliteitsniveau opgenomen eisen. Het beeldkwaliteitsniveau is het hoogste kwaliteitsniveau waarvan aan alle eisen wordt voldaan. 
· Alles wat vanaf ooghoogte zichtbaar is wordt meegenomen in de meting. Alles wat onder geparkeerde auto’s ligt of achter een elektriciteitskastje staat neem je niet mee in de meting. 
· Een meting wordt verricht zonder de daarbij aanwezige elementen in de openbare ruimte te verplaatsen. 
· Is de aannemer op de meetlocatie aan het werk (bijvoorbeeld bezig met het maaien van gras), dan meet je de betreffende beeldmeetlatten na de bewerking door de aannemer (meten achter de maaimachine). 
· Als ten gevolge van de bewerking door de aannemer het kwaliteitsniveau tijdelijk wordt overschreden (bijvoorbeeld door het op rillen klaarleggen van het blad), wordt deze situatie niet meegeteld in de meting. 
· Zichtbaarheid objecten (afvalbak, bord, bankjes enzovoort): alleen het vanuit staande positie zichtbare deel van een object wordt meegenomen in de meting. Dat betekent dat de onderkant van een afvalbak of bankje niet wordt meegenomen. Indien een object tegen een haag of muur staat is de achterzijde niet zichtbaar en wordt deze dus ook niet meegenomen. Een toegestaan percentage wordt gemeten ten opzichte van het zichtbare deel van het object (en dus niet ten opzichte van de totale oppervlakte van het object). Ook voor geparkeerde auto’s geldt dat alles wat onder een auto ligt en niet zichtbaar is vanaf ooghoogte, niet wordt meegenomen in de meting. 
· Vlakheid ondergrond bij meting: als de ondergrond niet vlak is, kan dat de meetresultaten van sommige beeldmeetlatten beïnvloeden. Meet daarom de beeldmeetlatten voor graslengte, laagdikte natuurlijk afval, oneffenheden en dergelijke niet in sporen, kuilen, onderaan taluds, enzovoort. 

natuurlijk afval
Instrumenten: duimstok (of meetlat)
Meetwijze:
· Meet het natuurlijk afval op verharding door:
· het bepalen van de te meten oppervlakte;
· het bepalen van de bedekking;
· het meten van de laagdikte van het natuurlijk afval.
· De te meten oppervlakte wordt als volgt bepaald:
· bij verharding is dit een meetvak van 100 m² (het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang).

· Bepaal de bedekking met het natuurlijk afval door binnen het meetvak het aantal m2 
bedekt met natuurlijk afval te meten met een duimstok. Dit aantal m²is gelijk aan het percentage bedekking binnen het meetvak. [Let op: binnen de bladvalperiode kunnen andere eisen gelden dan buiten de bladvalperiode. De opdrachtgever heeft dit in het contract bepaald.] 
Een manier om de bedekkingsoppervlakte van een vak te kunnen meten is door een raster met een vaste afmeting van (van bijvoorbeeld) 1 × 1 m in het vak te plaatsen. Op basis van het aantal keer dat dit raster geplaatst kan worden op het oppervlak dat bedekt is met natuurlijk afval, is eenvoudig het aantal m² bedekking binnen het meetvak te bepalen. 
In onderstaand voorbeeld kun je met een raster van 1 x 1 m bepalen dat 20 m² een bedekking heeft van 100% en de resterende 80 m² een bedekking heeft van 20%. De bedekking is dus 20 x 100% en 80 x 20% = 20 + 16 = 36%. 
	         [image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]
	 [image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]


· Bepaal de laagdikte van het natuurlijk afval door de hoogte van het pakket (geen opstaande takjes) natuurlijk afval te meten. Ga hierbij (al prikkend) op zoek naar de plek waar de laagdikte het dikst is. Meet hiervoor de afstand tussen de grond en de top van het pakket natuurlijk afval met een duimstok. Houd de duimstok of meetlat loodrecht op de grond en meet zonder het pakket samen te drukken. Neem uitstekende delen van het pakket (zoals uitstekende takjes) niet mee in de hoogtemeting, zie voorbeeld:
         [image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]
· Het natuurlijk afval kan onder, tussen of op de beplanting liggen. Alleen het natuurlijk afval dat voor de inspecteur vanaf ooghoogte, zonder iets te beroeren, zichtbaar is, wordt bij de meting geteld.
belemmering inlaat kolk
Meetwijze: 
· Meet de belemmering van de inlaat van de kolk door het bepalen van het percentage van het inlaatrooster dat is geblokkeerd door straatvuil.
· Bepaal de mate van belemmering door een inschatting te maken van het percentage van het open gedeelte van het inlaatrooster dat wordt geblokkeerd door straatvuil.
[image: ]
zwerfafval fijn
Instrumenten: duimstok (of meetlat)
Meetwijze:
· Bepaal het aantal stuks fijn zwerfafval (1 tot en met 10 cm) per bloembak, per boomspiegel of binnen een meetvak van 1 m² (1 m × 1 m) door het aantal stuks te tellen. 
· Voor veegbaar zwerfafval (zwerfafval fijn dat niet plakt, kleeft of zich in de voegen van verharding bevindt) geldt dat het aantal stuks wordt geteld binnen een meetvak van 100 m². Het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang. 
· Meet de afmeting van het fijn zwerfafval met de duimstok. De afmeting wordt bepaald aan de hand van de wijze waarop het zwerfafval er ligt (dus zwerfafval niet uit elkaar trekken, ontvouwen en dergelijke). 
· Indien het fijn zwerfafval op de grens ligt tussen twee ondergronden (bijvoorbeeld tussen beplanting en verharding), reken dan het gehele stuk fijn zwerfafval tot het oppervlak waarop het grootste deel van het zwerfafval ligt.
[image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]
Zwerfafval niet zichtbaar zonder beplanting te beroeren. Zwerfafval op foto rechts wordt dus niet in de meting meegenomen.

zwerfafval grof
Instrumenten: duimstok (of meetlat)
Meetwijze:
· Bepaal het aantal stuks grof zwerfafval (> 10 cm) per bloembak, per boomspiegel of binnen een meetvak van 100 m² door het aantal stuks te tellen. Het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang.
· Meet de afmeting van het grof zwerfafval met de duimstok. Bepaal de afmeting aan de hand van de wijze waarop het zwerfafval er ligt (dus zwerfafval niet uit elkaar trekken, ontvouwen en dergelijke).
· Het grof zwerfafval kan onder, tussen of op de beplanting liggen. Alleen het grof zwerfafval dat voor de inspecteur vanaf ooghoogte, zonder iets te beroeren, zichtbaar is wordt bij de meting geteld. Grond of eventueel aanwezige bladeren of begroeiing mag niet worden geroerd of verplaatst.
· Indien het grof zwerfafval op de grens ligt tussen twee ondergronden (bijvoorbeeld tussen beplanting en verharding), reken dan het gehele stuk grof zwerfafval tot het oppervlak waarop het grootste deel van het zwerfafval ligt.
[image: Klik op de afbeelding voor een vergroting.]
Zwerfafval dat op twee ondergronden ligt. In dit geval wordt het stuk zwerfafval gerekend tot het grasveld, aangezien het grootste deel van het zwerfafval op het grasveld ligt.

veegvuil
Instrumenten: bezem, emmer en/of maatbeker.
· Meet het veegvuil in goten en randstroken of op verharding door:
· Het bepalen van de te meten oppervlakte;
· Het bepalen van de bedekking’
· Het meten van het volume veegvuil.
· Bepaal de bedekking met veegvuil op verharding door binnen het meetvak door een raster met een vaste afmeting (van bijvoorbeeld 1 × 1 m) in het vak te plaatsen. Op basis van het aantal keer dat dit raster geplaatst kan worden op het oppervlak dat bedekt is met veegvuil, is eenvoudig het aantal m² bedekking binnen het meetvak te bepalen. 
· Bepaal de bedekking met veegvuil in goten en randstroken door binnen de meetstrook het aantal strekkende meter van de goot of randstrook te meten waar veegvuil ligt. Dit aantal meter is gelijk aan het percentage bedekking binnen de meetstrook. 
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· Bepaal het volume van het veegvuil door met een bezem het veegvuil binnen de meetstrook of het meetvak bij elkaar te vegen. Vul vervolgens de emmer en noteer het aantal emmers dat je kunt vullen met het veegvuil (één emmer is 10 dm³ (liter)). Het volume in dm³ (liter) is het aantal emmers gedeeld door tien.
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