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[bookmark: _Toc433696898][bookmark: _Toc37856167][bookmark: bwKopBijlageI_GegevensOmtrentTechnBekw]	Bijlage 4:	Gegevens omtrent technische bekwaamheid - behorende bij de selectiefase van het project living lab heavy duty laadpleinen doormiddel van outillage en eisen inzake technische uitrusting en ruimtelijke ordening
De ondernemer(s) (gegadigde(n)) vult (vullen) per referentieopdracht de volgende gegevens in.

Ten behoeve van het voldoen aan de geschiktheidseisen verstrekt de gegadigde de benodigde gegevens over de outillage en eisen inzake technische uitrusting en ruimte ordening. 

Deze inschrijving ziet toe op een inschrijving 

□ Perceel 1 : Publieke laadplein
□ Perceel 2 : Semi-Publiek laadplein
□ Perceel 3 : Truckparking laadplein


Waarbij inschrijver verklaart te voldoen aan de 

□ Algemene eisen
□ Generieke technische eisen
□ Ruimte ordening eisen





Er zijn 3 verschillende type laadpleinen uitgevraagd die bestaan uit dezelfde algemene eisen, gebruikte technische eisen en ruimte ordeningseisen. De uitvoering van deze eisen moeten per perceel onderscheidend tot uitvoering gebracht worden gericht op de aard en het gebruik van de verschillende type laadpleinen.  Hieronder worden de generieke technische eisen uiteengezet worden op het technische gedeelte en op het gebied van ruimtelijke ordening.

Algemene eisen
	· Locatie in Nederland, waarbij verzorgingsplaatsen zijn uitgesloten
· Een laadplein moet operationeel zijn, of uiterlijk 1 sept 2023 operationeel komen.
· Als het plein nog niet operationeel is moet:
· - De investeringsbeslissing zijn genomen. Investeringsbeslissing is het overleggen van een vastgesteld document waaruit blijkt dat het bevoegde orgaan de investering heeft geaccordeerd.
· Netaansluiting zijn aangevraagd



Generieke technische eisen
	· Laadpalen minimaal Combined Charging System (CCS) Combo 2 uitgerust met een vaste kabel.
· Onderhoudscontract inclusief storingsdienst.
· Voldoet aan toegankelijkheidseisen Elektriciteitswet 1998[footnoteRef:1]. [1:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2022-10-01] 

· Power quality geborgd via NEN-EN 50160.
· Cybersecurity (ENCS veiligheidseisen voor DC laden[footnoteRef:2]). [2:  EV-301-2019: Security requirements for procuring EV charging stations] 

· Mogelijkheid tot ad hoc betaling met behulp van een in de Unie gangbaar betaalinstrument. Exploitanten van laadpunten in openbaar toegankelijke laadstations met een laadvermogen van 50 kW of meer, elektronische betalingen via terminals en apparatuur die voor betalingsdiensten worden gebruikt, met inbegrip van ten  minste een van de volgende elementen: 
i) betaalkaartlezers; 
ii) apparatuur voor contactloos betalen die ten minste in staat is betaalkaarten te lezen.
· De prijzen die exploitanten van publiek toegankelijke laadpunten in rekening brengen, moeten redelijk, gemakkelijk en duidelijk vergelijkbaar, transparant en niet-discriminerend zijn.
· Locatie informatie (geografische locatie, aantal connectoren, contactgegevens van de eigenaar en de exploitant, identificatiecodes, type connector, stroomtype, laadvermogen, operationele status en ad hoc prijs) laadstation via Nationaal Dataportaal wegverkeer (NDW) beschikbaar gesteld (via intermediair ook mogelijk)
Software/protocollen
· OCPP (versie 1.6 of hoger) en of gelijkwaardig.
· OCPI, (versie 2.1.1 of hoger) en of gelijkwaardig.
· Gegunde dient een open protocol te ondersteunen om stuursignalen van de regionale netbeheerder (RNB) te kunnen ontvangen en te verwerken, bijvoorbeeld OSCP of Open ADR (in afstemming met RNB in verband met comptabiliteit). Indien Gegunde hier een ander open protocol wil voorstellen, dient dat in overleg met de RNB overeengekomen te worden in afstemming met Gegunde. Ook het updaten van het protocol naar een nieuwe versie dient in afstemming met de RNB en Gegunde te geschieden om daarmee comptabiliteit te waarborgen.




Ruimte ordening
	Constructie
· Fundering geschikt voor voertuigen vanaf 7,5 ton
· Doorrijdhoogte minimaal 4,2 m
· Laadvakken (Bakwagen N2: 20,0 x 3,5 m; vrachtwagen N3: 20,0 x 3,5 m)
· Locatie laadpaal links van het parkeervak
· Bewegwijzering aanwezig




Ondanks dat er 3 type laadpleinen uitgevraagd worden verschillen de technische eisen per perceel niet. Een ondernemer dient voor het uitvoeren van de opdracht te beschikken over de hierboven benoemde outillage, materieel en technische uitrusting per perceel, echter dient de Gegadigde bij zijn inschrijving en aangedragen locaties duidelijk te maken dat de inzet van de middelen voldoet aan de gebruikersfunctie zoals hieronder omschreven.







Perceel 1: Publieke laadpleinen
Publiek toegankelijk laadplein met hoofdfunctie laden. 

	Gebruikersfunctie conform de definitie van Publieke laadpleinen
· Publiek toegankelijk betekend dat de laadfaciliteiten niet-discriminerend en 24/7 toegankelijk zijn, ongeacht of de infrastructuur zich op een openbare of privéterrein bevindt




Perceel 2: Semi-Publieke laadpleinen
Semi-publiek bedrijventerrein (Semi-publiek: op privaat toegankelijk terrein, toegankelijk voor derden onder eerlijke voorwaarden, publieke als private grond mogelijk)   

	Gebruikersfunctie conform de definitie van Semi-Publieke laadpleinen
· Semi-publieke laadpleinen zijn laadpleinen die wel publiek toegankelijk zijn, maar zich niet in de openbare ruimte bevinden. Bijvoorbeeld op het eigen terrein van een bedrijf. Het is mogelijk dat deze semi-publieke laadpleinen niet 24/7 beschikbaar zijn, maar wel tenminste 4 uur per kalenderdag tenminste tussen 6.00 en 22.00 uur voor derden.




Perceel 3: Truckparking laadpleinen
Truckparking :  Hoofdfunctie truck parkeren.

	Gebruikersfunctie conform de definitie van truckparking laadpleinen
· In de nabijheid van logistieke knooppunten (havens, bedrijventerreinen) gelegen private parkeerplaatsen voor vrachtwagens. De parkeerplaatsen zijn beveiligd (intelligent cameratoezicht) en voorzien van diverse faciliteiten. Voor deze parkeerplaatsen moet betaald worden.





	Ter verificatie worden de volgende bewijsstukken gevraagd (indienen bij Aanmelding.)

Gegadigde dient een verklaring te overleggen omtrent de volgende outillage, materieel en technische uitrusting waarover hij beschikt.

De bewijslast is vormvrij. Gedacht kan worden aan een plan van aanpak in combinatie met beschrijvingen, tekeningen, fotos dan wel verklarende certificaten. Zie tevens paragraaf 4.3.2.5


[bookmark: _Toc107392675]	Bewijsvoering
	Monsters, Maquettes, beschrijvingen, tekeningen, foto’s dan wel verklarende certificaten

Gegadigde dient zijn technische bekwaamheid mede aan te tonen door te voldoen aan de geschiktheidseisen inzake technische uitrusting en ruimte ordening zoals genoemd in paragraaf 4.3.2.4. Hier worden de eisen gesteld waaraan de Inschrijver dient te voldoen.

De geschiktheid en het voldoen aan de eisen kan op een vormvrije manier door de Gegadigden aangetoond worden. Dit kan dus ook aan de hand van maquette, beschrijvingen of foto’s waarvan op verzoek van Rijkswaterstaat de echtheid moet worden aangetoond of aan de hand van certificaten die door een erkende organisatie zijn opgesteld, waarin wordt verklaard dat de laadopstelling duidelijk aan de gevraagde specificaties of normen voldoen.

De bewijslast is vormvrij moet moet Rijkswaterstaat overtuigen dat er voldaan wordt aan de gestelde eisen.

	
Plan van aanpak of verwijzing naar een plan met onderliggende bijlagen







Aanvullende Ruimte voor antwoord

	


Monsters, Maquettes, beschrijvingen, tekeningen, foto’s dan wel verklarende certificaten invullen…….












	
Plan van aanpak of verwijzing naar een plan met onderliggende bijlagen


























Ondertekening

In geval van een gezamenlijke inschrijving dienen alle inschrijvers dit formulier te ondertekenen (de opsomming herhalen zo vaak als nodig is).


Aldus naar waarheid opgemaakt 
	Naam inschrijver
	…

	Naam en functie van degene die dit formulier ondertekent
	…

	Plaats
	…

	Datum
	…

	Handtekening
	…












	Naam inschrijver
	…

	Naam en functie van degene die dit formulier ondertekent
	…

	Plaats
	…

	Datum
	…

	Handtekening
	…




	Naam inschrijver
	…

	Naam en functie van degene die dit formulier ondertekent
	…

	Plaats
	…

	Datum
	…

	Handtekening
	…



5
Naam van inschrijver ………………………………………………
