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•	Achterbanden420/85 R34
•	Voorbanden380/85 R24
•	Transportatie lengte4.305 m
•	Transport breedte1.925 m
•	Transport hoogte2.637 m
•	Reis snelheid40 km/h
•	Overdragen / transmissie16/16
•	Versnellingsbak type TLS
•	Gewicht4.07 t
•	besturing-/2 ew / dw
•	driepuntscategorie2
•	motorfabrikant FPT
•	motortype AP 44 AWFIC
•	Verplaatsing4.4 l
•	Omwentelingen bij maximale koppel1600 rpm
•	Max koppel405 Nm
•	Aantal cilinders4
•	Cilinder boring x slag108x120 mm
•	Emissieniveau Tier 4




Veegbak

Technische Specificaties
· Bakinhoud 2,1 m3 bij een werkbreedte van 180 cm
· De achterrol met schraper is traploos in hoogte in te stellen
· Heavy duty bumpers
· Werkbreedtes van 180cm
Eigenschappen
· Geschikt voor 3-punts ophanging
· Werkbreedtes van 180cm
· De precisie SmartCut rotor: geluidsarm/ brandstof besparend
· Hydraulische lediging op grondniveau
· Heavy duty bumpers
· Vrij draaiende aftakas
· Uitgevoerd met steenslag beschermplaat, luchtinlaat rooster en indicator voor bakinhoud
· Wegverlichting als optie leverbaar







Maaimachine 

Zeroturn zitmaaier met achteruitworp en mulching.
Draaicirkel = 0 cm.
25 Pk Briggs & Stratton Commercial Turf Series motor – 2 cilinder (benzine)
Hydrostatische aandrijving HydroGear ZT3400.
Maaibreedte 112 cm – gelast maaidek.
Standaard met 3 mulchmessen en halve mulchplug. 
IS onafhankelijke vering vooraan en achteraan.
Maaisnelheid 14,5 km/u of meer dan 1,30 ha/u.
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