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Bijlage 14 |	Technische specificaties Werktuigdragers (perceel 2)



Werktuigdrager uitvoering Diesel

Koetswerk / chassis
Het is een compacte werktuigdrager met het chassis bestaande uit één deel. 
De motor en de cabine zijn flexibel gemonteerd aan het chassis door middel van trillingsdempers, om onnodige vibraties te vermijden. 

De achteras is scharnierend bevestigd ten behoeve van de stabiliteit en vermindering van de bodemdruk.
Knikbesturing is niet toegestaan, in verband met kundigheid van de in te zetten machinisten. 

De grondspeling van de werktuigdrager is minimaal 180 mm, zodat zonder problemen tegen stoepen en verhogingen kan worden opgereden. De besturing geschied door middel van de achterwielen, om daarmee ongewenste bewegingen van het aanbouwwerktuig tijdens het verdraaien van het stuurwiel uit te sluiten en gevaarlijke situaties tijdens het achteruit rijden te voorkomen. De werktuigdrager is aan de achterzijde voorzien van een deugdelijk laadplatform, welke optioneel hydraulisch kantelbaar is. 

Motor 
De werktuigdrager heeft een 3 cilinder diesel motor (35 kW / 48 PK) die voldoet aan de euro norm stage V. 

Het maximum koppel bedraagt 166 Nm bij 1400 rpm. 

Het brandstof systeem is zelf ontluchtend. 

Het gangbare toerental van de motor bij diverse werkzaamheden bevindt zich op ± 65 % van het maximum toerental. 

Het toerental waarbij het max. koppel word geleverd ligt ruim onder het meest gangbare toerental bij de meest voorkomende werkzaamheden. 

3 afmetingen 
Lente basis werktuigdrager max . 2,65 meter 
Breedte max. 1,29 meter 
Hoogte max . 2,13 meter 
Gewicht basis werktuigdrager 1400 kg 

Uitlaat 
Uitlaatgassen worden naar beneden afgevoerd. 

De uitlaatgas afvoer is beschermd tegen onnodige aanraking, en is gemonteerd door middel van trillingsdempers om zoveel mogelijk trillingen en resonanties tegen te gaan. 

Brandstof 
De werktuigdrager maakt gebruikt van normale in de handel te verkrijgen brandstof. 
Het brandstof verbruik bedraagt onder normale omstandigheden niet meer dan ± 3 liter / uur. 



De inhoud van de brandstoftank heeft voldoende inhoud voor ten minste een dag intensief borstelen en een reserve voor een uitloop van enkele uren. 

De vulopening bevind zich aan de buitenzijde van de werktuigdrager en is te openen zijn zonder eerst andere kappen of luiken te openen. 

Transmissie / aandrijving 
De aandrijving is hydrostatisch en zowel de rijrichting als de rijsnelheid is traploos regelbaar door middel van één voetpedaal. 
In de snelheidsregeling is wel een onderscheid in werksnelheid en transportsnelheid door middel van twee versnellingen die in schakelbaar zijn d.m.v. een tip toets op het display. 

Een differentieelslot dat tijdens het rijden in en uitschakel baar is behoort tot de standaard uitrusting. 

Optioneel is een keuze in vierwiel aandrijving waarbij de voorwielen altijd aangedreven worden en de achterwielen alleen bij ingeschakelde vierwiel aandrijving. 

De werktuigdrager is voorzien van een startbeveiliging die belet dat de motor gestart word als de parkeerrem niet ingeschakeld is en of als de werktuigen wel ingeschakeld zijn. 

De remmen en de parkeerrem zijn onderhoudsvrij en zijn geïntrigeerd in de aandrijfmotoren waarbij de parkeerrem automatisch inschakelt als er een storing optreed in de aandrijflijn. 

De Max. snelheid bedraagt 25 km/uur. 

Banden 
De banden van de werktuigdrager zijn 15 en 13 inch in diameter en voldoende breed om geen problemen te hebben met het oprijden van stoepen en drempels en voorkomen dat tegels en andere verhardingen kantelen of beschadigen. 

De banden zijn normale luchtbanden die voorzien zijn van een middel dat voorkomt dat de banden lek raken bij kleine beschadigingen. 

Cabine 
De cabine is een geluid gedempte veiligheidscabine, is wind en regen dicht met een maximaal uitzicht naar alle zijden. 

Een gebogen voorruit is standaard, zodat er tijdens het werk geen belemmeringen zijn van raam of cabine stijlen die het zicht op het aanbouwwerktuig ontnemen. 

De cabine is voorzien van veiligheidsglas rondom. De voorruit bovendien van gelaagd glas, voorzien van een transparante zonnewering aan de bovenzijde. 

Standaard is de rechter en optioneel zijn beide zijramen open te schuiven. 



De cabine is voorzien van een ruitenwisserinstallatie met interval schakeling en een wis was installatie voor de voorruit. 

De cabine is standaard voorzien van een deugdelijke verwarming en een ingebouwde airco installatie, waarvan er geen delen buiten de werktuigdrager steken. In de cabine bevind zich een gekoelde/verwarmde fleshouder. 

De binnenkomende lucht van het ventilatiesysteem wordt gefilterd van stof en vuildelen. 

Buiten het normaal gangbare portier is er aan de rechter zijde ook een mogelijkheid om in nood de cabine te verlaten via een portier aan de andere zijde. 

De bestuurderstoel is af te stellen in hoogte en in lengte richting, alsmede aan het gewicht van de bestuurder en is bovendien voorzien van een veiligheidsgordel. 

De bedieningsjoysticks zijn ergonomisch onder handbereik geplaatst en alle functies voor het bedienen van het werktuig zitten in of naast de joystick gebouwd. 

De stuurkolom is instelbaar in hoogte en de lengte richting. Het geluidsniveau komt onder normale werkomstandigheden niet de 72 Db te boven. 

De werktuigdrager is rondom voorzien van LED verlichting inclusief alarmknipperlichten, zwaailamp en tevens van twee LED werklampen voor, en één achter. 

De cabine is uitgerust met twee achteruitkijk spiegels, optioneel zijn verwarmde spiegels leverbaar. 

Elektrische uitrusting 
De werktuigdrager is uitgerust met een toeren / urenteller , motortemperatuurmeter en brandstofmeter. brandstof verbruiksmeter enz. Dit alles in een overzichtelijk display welke naar persoonlijke voorkeur op hoogte te positioneren is. 

De volgende functies zijn voorzien van waarschuwing signalering op het display, laadstroom, motoroliedruk, parkeerrem, transportsnelheid / werksnelheid, clignoteur, alarmlichten, en differentieelslot. 

Een centraal optisch en akoestisch waarschuwingssysteem voor de motortemperatuur, motoroliedruk en Hydrauliek systeem is standaard aanwezig. 

Hydrauliek 
De aandrijving en besturing van de aanbouwwerktuigen is volledig hydraulisch. 

De besturing van de aanbouwwerktuigen geschied via een apart hydraulisch circuit, zodat de besturing geen invloed heeft op de aandrijving van het werktuig en visa versa. 

Beide systemen zijn voorzien van een aparte systeemdruk beveiliging. 



De werktuigdrager is voorbereid met een installatie om de borstel desgewenst automatisch uit te schakelen zodra de borstel geheven wordt. 

De oliestroom is in en uit te schakelen via een elektrisch ventiel waarmee bijvoorbeeld 
ook de draairichting van de onkruidborstel veranderd kan worden. 

Het debiet van de oliepompen is direct afhankelijk van het motortoerental van de verbrandingsmotor. 

De basis werktuigdrager is voorzien te zijn van drie dubbel werkende aansluitingen voor de besturing Hydrauliek en één dubbele voor aandrijf Hydrauliek. 

Als extra is de basis werktuigdrager voorzien van een druk loze retour aansluiting. 

Hefsysteem / werktuigkoppeling. 
De werktuigdrager is uitgerust met een A frame snel wissel systeem met een enkele vergrendeling om snel en eenvoudig van werktuigen te kunnen wisselen. 

Het hefsysteem is uitgerust met een adaptieve borsteldruk regeling. 

Deze is gekoppeld aan het hydraulisch aandrijfcircuit zodat de borsteldruk direct afhankelijk is van het vermogen dat de borstel afneemt. 

De benodigde borsteldruk is traploos instelbaar tijdens het borstelen. 

Eenmaal ingesteld, behoud de borsteldruk automatisch de ingestelde waarde, ongeacht de contouren van het te borstelen oppervlakte. 

Onkruidborstel werktuig 
Het onkruidborstel werktuig word aan de voorzijde van de werktuigdrager bevestigd middels een 
snel wissel systeem, en is voorzien van een parkeervoorziening zodat deze op een deugdelijke manier geparkeerd kan worden. Optioneel is een sproei installatie mogelijk met naar keuze 120 of 240 liter watervoorraad. 

Het bereik van de borstel is minimaal 255 cm, dit is 0,65 meter buiten de werktuigdrager, zowel links als rechts. 

De snelheid van het zwenken is traploos instelbaar, links en rechts onafhankelijk, en aan het einde van de zwenkbeweging wordt de zwenksnelheid automatisch afgeremd. 

De borstel is cardanisch te bewegen in alle richtingen vanuit de cabine. 

Het toerental van de borstel is direct afhankelijk van het motortoerental van de basis werktuigdrager. 

Het toerental van de borstel ligt tussen de 125 en 250 omwentelingen per minuut en kan zowel links als rechtsom draaien. 


Het onkruidborstel werktuig kan uitgerust worden met vrijwel alle in de vrije handel te verkrijgen onkruidborstels tussen de 0,5 en 1 meter werkbreedte, en is niet merk gebonden. 

De werktuigdrager kan zowel voorruit als achteruitrijdend zijn werk uitstekend doen. 

De zwenkbeweging die nodig is om de werkbreedte te kunnen bestrijken, en om zowel links als rechts van de werktuigdrager te kunnen werken, wordt niet beïnvloed door verdraaiingen aan het stuurwiel van de basis werktuigdrager. 

Diverse andere werktuigen 
De basis werktuigdrager is uit te rusten met diverse andere aanbouwwerktuigen zoals bijvoorbeeld; 

Hydraulisch aangedreven rolbezem met een werkbreedte van 130, 150, of 170 cm. naar keuze. 

Cirkelmaaier met een werkbreedte van 183 cm eventueel met Side shift. 

Fecaliënzuiger met hydraulisch verwisselbare opvangcontainer of hydraulisch kiepbaar. Naargelang het type fecaliënzuiger. 

Sneeuwschuif met een werkbreedte van 130, 150, of 170 cm. naar keuze. 

Bladblazer hydraulisch aangedreven, luchtverplaatsing 80 m³ / min. 

Technische gegevens. 

Hydraulisch Systeem :
Werktuig Hydrauliek: 50 l/min 200 bar,
3 hydraulische aansluitingen waarvan 2 drukaansluitingen met 1 druk loze retour, 

Tankinhoud 55 liter 

Borsteldruk: Automatische borsteldruk regeling, instelbaar. 

Cilinder Hydrauliek: 
15 liter - 150 bar, 
7 hydraulische aansluitingen, waarvan 6 drukaansluitingen en 1 vrije retour, 

Bediening: 
door middel van 2 joysticks op de rechterarmsteun, gevoed door separate oliepomp. 

Besturing: 
hydraulisch bekrachtigd door aparte oliestroom, 
meervoudig Verstelbaar stuurwiel met stuurknop. 






Cabine uitvoering: 
Ontworpen volgens maximale ergonomische eisen;
Max. geluidsniveau 72 dB(a), parallelruitenwisser, 
voorruit gelaagd, zij- en achterruit zonwerend veiligheidsglas, 
airco ingebouwd af fabriek, interieurkachel, 
ventilatiesysteem voorzien van stoffilter,
Interieurverlichting, 3 LED werklampen; twee voor één achter, 
stads- en grootlicht, LED zwaailamp, brede hoge comfortabele stoel, 
radio, uitstekend rondzicht, grote buitenspiegels, 
gecertificeerde veiligheidscabine, rubber cabinevering, 
servicedeur en schuifraam.

Chassis: 
Integraal chassis van zwaar staal,
pendelende achteras, 
snel wisselsysteem voor het snel wisselen van werktuigen. 

Elektrisch systeem: 
12 Volt, wisselstroom dynamo 65 ampère, 
startmotor 2,2 kW, accu 75Ah. 

Maatvoering: 
bodemvrijheid 29 cm, 
Lxbxh 265 x 130 x 209 cm, 
gewicht 1375 kg, 
banden 31x11.5-15 voor, 175/13 achter, 
vlakdruk 0,97 kg/ cm² (voor en achter) ,
brandstoftank 36 liter.



Werktuigdrager uitvoering Elektrisch

Koetswerk / chassis

De Werktuigdrager elektrisch is een compacte werktuigdrager met het chassis bestaande uit één deel.
De cabine is flexibel gemonteerd aan het chassis door middel van trillingsdempers, om onnodige vibraties te vermijden. De achteras is scharnierend bevestigd ten behoeve van de stabiliteit en vermindering van de bodemdruk. De grondspeling van de machine is minimaal 180 mm, zodat zonder problemen tegen stoepen en verhogingen kan worden opgereden.

De besturing geschied door middel van de achterwielen, om daarmee ongewenste bewegingen van het aanbouwwerktuig tijdens het verdraaien van het stuurwiel uit te sluiten en gevaarlijke situaties tijdens het achteruit rijden te voorkomen.
Knikbesturing is niet toegestaan in verband met de in te zetten machinisten.
De Werktuigdrager elektrisch is aan de achterzijde voorzien van een deugdelijk laadplatform, welke optioneel hydraulisch kantelbaar is met een laadvermogen van ± 750kg.

3 afmetingen
 
Lente basis Werktuigdrager elektrisch       	ong. 2,65 meter
Breedte		               			maximaal   1,30 meter
Hoogte			  		ong.  2,15 meter
Gewicht basis Werktuigdrager elektrisch   	ong.  1600 kg

Banden

De banden van de Werktuigdrager elektrisch voldoende breed om geen problemen te hebben met het oprijden van stoepen en drempels en voorkomen dat tegels en andere verhardingen kantelen of beschadigen. 
De banden zijn normale luchtbanden die voorzien zijn van een middel dat voorkomt dat de banden lek raken bij kleine beschadigingen. 

Cabine

De cabine is een geluidgedempte veiligheidscabine, is wind en regen dicht met een maximaal uitzicht naar alle zijden. Een gebogen voorruit is standaard, zodat er tijdens het werk geen belemmeringen zijn van raam of cabine stijlen die het zicht op het aanbouwwerktuig ontnemen.

De cabine is voorzien van veiligheidsglas rondom.
De voorruit bovendien van gelaagd glas, voorzien van een transparante zonnewering aan de bovenzijde.
Standaard zijn beide zijramen open te schuiven.
De cabine is voorzien van een ruitenwisserinstallatie met interval schakeling en een wis was installatie voor de voorruit.


De cabine is standaard voorzien van een deugdelijke verwarming en een  ingebouwde airco installatie, waarvan er geen delen buiten de Werktuigdrager elektrisch steken.
In de cabine bevind zich een gekoelde/verwarmde fleshouder. 

De binnenkomende lucht van het ventilatiesysteem wordt gefilterd van stof en vuildelen.
Buiten het normaal gangbare portier is er aan de rechter zijde ook een mogelijkheid om in nood de cabine te verlaten via een portier aan de andere zijde.

De geveerde  bestuurdersstoel is af te stellen in hoogte en in lengte richting, alsmede aan het gewicht van de bestuurder en is bovendien voorzien van een veiligheidsgordel. Met optie lucht geveerde stoel.
[bookmark: _GoBack]De bedieningsjoysticks zijn ergonomisch onder handbereik geplaatst en alle functies voor het bedienen van het werktuig zitten in of naast de joystick gebouwd. 

De stuurkolom is instelbaar in hoogte en de lengte richting.

Het geluidsniveau komt onder normale werkomstandigheden niet de 72 db te boven.

De Werktuigdrager elektrisch is rondom voorzien van LED verlichting inclusief alarmknipperlichten, zwaailamp en tevens van twee LED werklampen voor, en één achter.

De cabine is uitgerust met twee achteruitkijk spiegels, optioneel zijn verwarmde spiegels leverbaar. Opties als achteruitrij alarm en werkverlichting bij achteruit rijden alsmede een achteruitrijcamera (geïntegreerd in de display) zijn mogelijk.

Aandrijving aanbouwwerktuigen

De werktuigdrager moet in staat zijn om de volgende aanbouwwerkuigen aan te drijven:
Borstelmachine, Fecalienzuiger; Bladblazer; Maaidek, Zoutstrooier

Hefsysteem / werktuigkoppeling.

De Werktuigdrager elektrisch is uitgerust met een A frame snel wissel systeem met een enkele vergrendeling om snel en eenvoudig van werktuigen te kunnen wisselen.
Het hefsysteem is uitgerust met een unieke adaptieve  borsteldruk regeling.
Deze is gekoppeld aan het aandrijfcircuit zodat de borsteldruk direct afhankelijk is van het vermogen dat de borstel afneemt.
De benodigde borsteldruk is traploos instelbaar tijdens het borstelen.
Eenmaal ingesteld, behoud de borsteldruk automatisch de ingestelde waarde, ongeacht de contouren van het te borstelen oppervlakte.

Onkruidborstel werktuig

Het onkruidborstel werktuig word aan de voorzijde van de Werktuigdrager elektrisch bevestigd middels een
snelwissel systeem, en is voorzien van een parkeervoorziening zodat deze op een deugdelijke manier geparkeerd kan worden. Maatvoering van de te gebruiken borstel weergeven? 


Werktuigdrager dient voldoende capaciteit een borstel van met een diameter van 90 cm te kunnen borstelen.

Het toerental van de borstel is traploos instelbaar en Vermogen van de aandrijving borstels dient minimaal 9Kw uur te kunnen draaien. 

Optioneel is een sproei installatie mogelijk met naar keuze 120 of 240 liter watervoorraad. Machine moet voorbereid zijn om een sproei installatie op later moment te plaatsen.
Het bereik van de borstel is minimaal 255 cm, dit is 0,65 meter buiten de Werktuigdrager elektrisch, zowel links als rechts.

De snelheid van het zwenken is traploos instelbaar, links en rechts onafhankelijk, en aan het einde van de zwenkbeweging wordt de zwenksnelheid automatisch afgeremd.

De borstel is cardanisch te bewegen in alle richtingen vanuit de cabine.

Het onkruidborstel werktuig kan uitgerust worden met vrijwel alle in de vrije handel te verkrijgen onkruidborstels tussen de 0,5 en 1 meter werkbreedte, en is niet merk gebonden.

De Werktuigdrager elektrisch kan zowel voorruit als achteruitrijdend zijn werk uitstekend doen.

De zwenkbeweging die nodig is om de werkbreedte te kunnen bestrijken, en om zowel links als rechts van de Werktuigdrager elektrisch te kunnen werken, wordt niet beïnvloed door verdraaiingen aan het stuurwiel van de basis Werktuigdrager elektrisch. 

Accucapaciteit dient voldoende te zijn om een werkdag van minimaal 9 uur de machine te voorzien van stroom, zodat deze met alle mogelijke opbouw, in maximale vermogen kan werken, zonder tussentijdse oplaadmomenten.

Accu’s van Litium Ferro of gelijkwaardig


Machines t.b.v. groenvoorziening 2022-003 
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