



	[bookmark: note_label][bookmark: subject][bookmark: model_name]



[bookmark: logo_mark][image: RO_BZK_RVB_Logo_6_RGB_pos_nl.png]


Model A1. RI&E voor Beheer en Onderhoud Contracten 
[bookmark: _GoBack]Model A1. RI&E voor Beheer en Onderhoud Contracten, d.d.: 

17074
Vervangingsprogramma brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Defensiegebouwen

Opmerking:
Deze RI&E is opgesteld voor het gehele vervangingsprogramma en vormt de basis voor de RI&E per regio en per perceel. Deze RI&E dient derhalve nader te worden toegespitst op de Defensieterreinen en –gebouwen binnen de scope van het betreffende perceel, en te worden afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden.





















	Opdrachtnemer
	Opdrachtgever

	Naam persoon 
	
	Getoetst door (naam):
	

	Functie/Rol
	
	Rol
	VGCO & Toetser 

	Naam bedrijf
	
	Naam bedrijf
	Rijksvastgoedbedrijf

	Datum 
	
	Datum 
	





	Omschrijving werkzaamheden
	Programmatische vervanging van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties in Defensiegebouwen



	Contractnaam
	Vervangingsprogramma brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Defensiegebouwen

	Contract-/Perceelnummer
	

	Vastgoedcomplexnummer
	Diverse objectnummers en gebouwcodes

	Contractbeheerder
	De heer M. Hendriks

	VGCO & Toetser 
(vanuit afdeling REA of ECT)
	

	Geplande datum aanvang contract 
	


	Kolom 1 van deze RI&E ‘model A voor Beheer en Onderhoud Contracten in de gebruiksfase’ is door de opdrachtgever opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

	· In de RI&E worden de gele invulvelden door een VGCO en/of objectmanager ingevuld, welke voor de opdrachtgever van toepassing zijn.
· De vermeldde tekst in kolom 1 Gebruiksfase is standaard tekst. Doorloop de aandachtsgebieden en maak de tekst specifiek waar dit nodig is.
· De VGCO & Toetser checkt na invulling model A de posten onder 00.19 Arbeidsomstandigheden & Omgevingsveiligheid en verwijdert de posten welke niet van toepassing zijn. 


	· 

	Voor de opdrachtnemer van dit bestek geldt:

	· Maak de RI&E gebouwspecifiek door op basis van de informatie in kolom 1 Gebruiksfase na te gaan in hoeverre dit van toepassing is voor het specifieke gebouw. Beschrijf in kolom 2 hoe met deze informatie wordt omgegaan en beschrijft de genomen beheersmaatregelen.
· Voor aandachtspunt 17 geldt het bovenstaande ook, maar dan dient de opdrachtnemer de voorafgaande kolommen zelf hiervoor in te vullen.
· Zolang de RI&E nog niet gebouw specifiek is gemaakt en geaccepteerd door opdrachtgever moet de opdrachtnemer voorafgaand aan een bezoek van het gebouw zich laten informeren en instrueren over de belangrijkste risico’s.
· De tabel onderaan het voorblad ingevuld moet worden nadat alle voor de opdrachtnemer van toepassing zijnde velden in kolom 2 zijn ingevuld.
· Als er sprake is van een project waarbij onderstaand artikel 2.27 (melding bouwwerk) wel van toepassing is, niet zijnde een (onderhouds-/service-)contract, dient er een V&G-plan opgesteld te worden. 


	

	· 

	





	Artikel 2.27 Melding Bouwwerk
	Criteria
	Van toepassing

	Is de opdracht/het project melding plichtig?
	Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats 
	Dit is niet de verwachting, maar is aan de VGCO & Toetser om te bepalen door in dit veld in te vullen waarom het wel of niet toepassing is. 

	
	
	In te vullen door de VGCO & Toetser.
Is van toepassing: Nee, de werkzaamheden zijn verspreid over verschillende objecten en gebouwen.

	
	Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen)
	De werkzaamheden zullen aaneengesloten op een plaats in een aaneengesloten tijdsbestek uitgevoerd moeten worden. Dit is niet de verwachting binnen de opdracht.
Het is aan de VGCO & Toetser om te bepalen door in dit veld in te vullen waarom het wel of niet toepassing is.

	
	
	In te vullen door de VGCO & Toetser.
Is van toepassing: Nee, de werkzaamheden zijn verspreid over verschillende objecten en gebouwen.

	Artikel 2.28 V&G-plan
	Criteria
	Van toepassing:

	Opstellen V&G-plan?
	Is het contract/uit te voeren werk melding plichtig of is er sprake van een bijzonder risico (van een bijzonder risico is bijvoorbeeld sprake bij werkzaamheden als genoemd in Bijlage II Europese Richtlijn nr.92/57/EEG (zie aandachtsgebied 16 in dit document).
	Indien er sprake is van een raakvlak met asbest, verontreinigingen of een bijzonder risico conform Bijlage II Europese Richtlijn nr.92/57/EEG (zie aandachtsgebied 16 in dit document) dan dient een V&G-plan te worden opgesteld.

	Opstellen V&G-dossier 
	Gedurende de overeenkomst kan de opdrachtgever een V&G-dossier aan de opdrachtnemer verstrekken. De opdrachtnemer dient wijzigingen ten aanzien van het V&G-dossier na het uitvoeren van werkzaamheden, tijdens de overeenkomst bij de oplevering van het werk, aan de opdrachtgever aan te leveren samen met de revisiegegevens.



	
Risico’s en aanpak

	Aandachtsgebied 

	Toelichting op het aandachtsgebied

	Kolom 1: Gebruiksfase
(inventarisatie risico’s, meegeven beperkingen en randvoorwaarden)
	Kolom 2: In te vullen door de opdrachtnemer van deze Basisovereenkomst met van toepassing zijnde opdracht-/object specifieke V&G-maatregelen per aandachtsgebied/ risico. 

	1 Publieke veiligheid/ omgeving
	Beperk overeenkomstig afdeling 8.1 van het Bouwbesluit hinder en gevaar voor de omgeving van bouw- en sloopactiviteiten. Vooral in binnenstedelijk gebied en hoogbouw kunnen de risico’s groot zijn voor het verkeer. Bijvoorbeeld gevaar voor vallende/kaatsende voorwerpen bij hijswerkzaamheden. 

Geef aan of er geluidbelasting te verwachten is door bijvoorbeeld funderingswerkzaamheden. Het kan nodig zijn funderingstechnieken in te zetten, die duurder zijn en een langer duren. Houd hiermee rekening in budget en planning. 

Ook als bevoegd gezag geen (bouw)veiligheidsplan verlangt, is het van belang om vroegtijdig risico’s in beeld te hebben. 
De restrisico’s moeten vóór de uitvoering zijn vastgelegd en in de contractering met de uitvoerende partij worden meegenomen. 

Zie ook www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid voor meer informatie
over o.a. bouwveiligheidszone.

	Randvoorwaarden.
De gebouwen waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zijn op eigen terrein. Op het eigen terrein is een infrastructuur, zoals voet-/fietspaden, wegen, parkeerterreinen en –garages en werkplaatsen voor eigen werknemers en bezoekers. De raakvlakken met ‘Publiek/omgeving’ betreft de directe omgeving op de Defensieterreinen. Deze kenmerkende omgeving moet beschermd worden. Ingeval er een bouwterrein moet worden gecreëerd op de openbare weg of het Defensieterreinen dan dient er een fysieke scheiding aan te worden gebracht tussen de verschillende gebieden.  

Risico’s.
Aanrijden van publiek, werknemers en bezoekers in de ‘publieke’ ruimte als gevolg van in- en uitrijdend bouw-/vrachtverkeer door het kruisen van publieke gebieden en genoemde infrastructuur, door het parkeren buiten de bouwafscheiding en door het treffen van publiek en deze werknemers en bezoekers door vallende last(en) tijdens verticaal transport. 

Acties.
Alle werkzaamheden zullen door de Opdrachtnemer afgestemd moeten worden met de betreffende gebruiker(s) van het Defensieterrein en/of -gebouw met in acht neming van de van toepassing zijnde huisregels. 

De opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen aangeven project /opdracht specifiek in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering, een en ander op basis van de aangegeven risico’s en het Bouwbesluit hoofdstuk 8, artikel 8.7. 

	Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.



	2 Belendingen
	In het verlengde van het vorige punt: beperk ook hinder en gevaar voor belendingen.
Belendingen kunnen hinder ondervinden en risico’s lopen door bemaling, gekozen funderingstechniek, bovengrondse elektrakabels, belemmering van vluchtwegen e.d.. Dit geldt nog sterker als deze belendingen een publieksfunctie hebben of een (maatschappelijk) kritische functie, zoals een brandweerkazerne of een ziekenhuis.

	Randvoorwaarden.
De opdrachtnemer moet telkenmale beoordelen of er belendingen zijn en inventariseert of de werkzaamheden een negatieve invloed op de belendingen hebben.

Risico’s.
Letsel en schade door bijvoorbeeld toename van bouw- en werkverkeer voor de omgeving. Toename van
geluidsoverlast voor de omgeving.

Acties.
Open en duidelijk communiceren naar de omgeving over het te verwachten uitvoeringsproces.

	Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.



	3 Doorgaande
exploitatie (bedrijfsvoering) 
	Er is sprake van doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering), dit kan V&G risico’s met zich meebrengen tijdens de uitvoering. Denk aan interne veiligheid, afwijkende werktijden, beperkte toegankelijkheid en vluchtwegen. 

	Randvoorwaarden.
De Defensiegebouwen blijven gedurende de werkzaamheden in gebruik. De gebruikers worden dan ook tijdig door of namens de opdrachtgever geïnformeerd omtrent de komende werkzaamheden. Bij de Project Start Up zal de opdrachtnemer nadere afspraken moeten maken met de gebruiker(s) van het gebouw. De opdrachtnemer mag nimmer de gebruiker hinderen of in een onveilige situatie brengen door zijn werkzaamheden, te denken valt aan stofvorming, geluidoverlast, uitval beveiliging/klimaat/brandbeveiliging/elektra en blokkeringen van in- en uitgangen. Daarnaast laat hij nimmer materiaal/materieel onbeheerd achter.

Voordat de opdrachtnemer start meldt hij zich te allen tijde bij de gebruiker/beheerder, meldt waar hij dient te zijn en laat zich informeren over de daar geldende regels. Deze belangrijke informatie deelt hij met zijn werknemers en ingehuurde partijen/ZZP-ers.

Risico’s.
Door uitvoeringswerkzaamheden kunnen de werknemers en de bezoekers worden blootgesteld aan onveiligheid ten aanzien van onder andere belemmering van vluchtwegen, valgevaar, stof, geluid/lawaai, geraakt worden door vallend materiaal/arbeidsmiddelen en elektrocutiegevaar. 

Acties.
De opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de algemene maatregelen aangeven in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering en in kolom 2 de projectspecifieke maatregelen.

	Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.



	4 Opdracht-/Bouwtijd 

	Een krappe opdracht-/bouwtijd kan aanleiding geven tot verhoogde V&G-risico’s in de uitvoeringsfase.  

	Randvoorwaarden
De beschikbare bouwtijd voor de verschillende opdrachten en/of percelen wordt vooralsnog als voldoende beschouwd voor een veilige uitvoering, mede omdat de uitvoeringsduur wordt bepaald aan de hand van de planning van de opdrachtnemer.

Risico’s.
Geen.

Acties.
Per opdracht en/of perceel de planning indien benodigd bijstellen naar een realistische uitvoeringsduur.

	Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.



	5 Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie 
	Denk in het voor-/ontwerptraject na over de in- en externe verkeersstromen, laad- en losplaatsen en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dit geldt vooral in binnenstedelijk gebied en op complexen (campussen zoals ziekenhuizen, bedrijven, onderwijsinstellingen, penitentiaire inrichtingen en kazernes). 


	Randvoorwaarden.
Het primaire proces mag niet worden verstoord. Verkeersroutes van en naar gebouwen, vluchtwegen en nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd, overleg tijdig met de BHV organisatie van het betreffende gebouw. Kruisende bouwplaats verkeersstromen (personeel en materialen) mogen het publiek en de werknemers en haar bezoekers in of op de gebouwen niet hinderen. De liften mogen door de (werknemers van de) opdrachtnemer gebruikt worden.

Risico’s.
Gevaar voor onder andere struikelen, onbereikbaarheid van hulpdiensten voor de werknemers in hun werkomgeving, de bezoekers en de werknemers van de opdrachtnemer in geval van een calamiteit.

Acties.
De opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen
aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.
Geef aan wat de afspraken zijn op het object, in het gebouw of in specifieke ruimten, bijvoorbeeld specifieke huisregels. 

	Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.



	6 Opstelling /
opslag materieel
	Een krappe opslag- en opstelruimte voor in te zetten materieel kan de veiligheid negatief beïnvloeden. Moet hierdoor bijvoorbeeld over in gebruik zijnde objecten worden gehesen? 


	Randvoorwaarden.
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat geen of slechts beperkte ruimte is benodigd voor de opslag van materiaal. Er zullen handzame componenten worden gemonteerd en gedemonteerd. Er wordt uitgegaan van in situ verwerkingen. Waar nodig worden locaties voor opslag en stalling van materieel toegewezen. 

Risico’s.
Geen.

Acties.
De opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen
aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.

Informeer bij de gebruiker naar beschikbare ruimten en geef de beschikbare ruimten aan op een 
tekening.

	Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.



	7 Gezondheid en Milieu

	Geef in de kolom 1 Gebruiksfase aan of er nog gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen zijn te verwachten. 

Uitgangspunt is om blootstelling te voorkomen, conform de arbeid hygiënische strategie, aan CMR-stoffen zoals zware metalen, kwarts, PAK’s, Chroom-6.

CMR-stoffen = Carcinogene (kankerver- wekkende), Mutagene en Reproductie toxische stoffen.

Raadpleeg www.bodemloket.nl en voer een omgevingsanalyse uit.

	Randvoorwaarden:
Ver- en bewerken van materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid en milieu mag niet worden gedaan zonder voorzorgsmaatregelen te nemen, dit voor medewerkers van de opdrachtnemer maar ook voor de werknemers/bezoeker.

De mogelijkheid bestaat dat in de gebouwen stoffen aanwezig zijn die milieu- en/of gezondheidsschade kan veroorzaken. Bij de Project Start Up en vooruitlopend op de inventarisaties moet de opdrachtnemer informatie inwinnen omtrent de eventuele aanwezige stoffen in de betreffende gebouwen. Vooruitlopend hierop wordt beschikbare informatie door de opdrachtgever verstrekt.

Betreft Chroom 6 is het uitgangspunt van het RVB dat in geverfde oppervlakten dit aanwezig is. 

Risico’s:
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen met mogelijk letsel of gezondheidsschade als gevolg.  

Acties:
De opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen
aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.

Voor Chroom 6 wordt een plan van aanpak opgesteld door de opdrachtnemer en vóór start van de werkzaamheden ter goedkeuring ingediend bij de RVB.

	Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt:



Hoe wordt dit beheerst?








	

	8 Gemeenschappelijke risico’s samenloopgevaar

	Er kunnen gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) ontstaan door de gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden op dezelfde locatie. Zorg dan voor onderlinge afstemming qua planning en maatregelen. 

	Randvoorwaarden:
In geval dat er meerdere (onderhouds)opdrachtnemers werkzaam zijn voor het onderhoud op het Defensieobject of in het gebouw dan zal of de gebruiker/beheerder de overall V&G-coördinatie doen en afspraken maken met de partijen enkel over gemeenschappelijke risico’s (raakvlakken), of er zal in overleg met de gebruikers/beheerder een V&G-coördinator overall voor de fase uitvoering worden aangewezen. 

Risico’s:
Letsel, schade, stagnatie.

Acties:
Ingeval de tweede optie dan zal de aangewezen opdrachtnemer aangeven wie (naam) de coördinator is en wat zijn taken zijn.

	Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.



	9 Asbest

	Houd rekening met asbest als de bouw van het gebouw vóór 1 januari 1994 is gestart. Dit kan ook gelden voor wegfunderingen en oude infrastructuur.


	Randvoorwaarden.
De Opdrachtnemer wordt beschikbare asbestinventarisatierapportages (AIR’s) van de gebouwen verstrekt. Onderdeel van de uit te voeren inventarisaties in de ontwerpfase is het toetsen van de beschikbare informatie op bruikbaarheid voor de scope van het Werk, de raakvlakken met het Werk en het eventueel uitvoeren van aanvullende asbestinventarisaties.  

Vraag te allen tijde informatie op bij een expert asbest als aanvang bouw vóór 1 januari 1994 heeft plaatsgevonden.

Risico’s.
Onverwachte blootstelling aan asbest met mogelijk gezondheidsschade als gevolg.  

Actie.
Beschikbare informatie wordt met het contract aan de opdrachtnemer meegegeven. Bij twijfel omtrent de bruikbaarheid van beschikbare informatie of de informatie verkregen uit aanvullende inventarisaties dient de opdrachtnemer terstond contact op te nemen met de opdrachtgever om vervolgacties en eventuele beheersmaatregelen vast te stellen

Bij aanwezigheid van asbest zal de opdrachtnemer de maatregelen aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.

	Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt:


Hoe wordt dit beheerst?


	10 Werken op hoogte 

	Hierbij moet niet alleen gedacht worden bij werkzaamheden op een dak of dakvlak met aan-/afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, maar de opdrachtnemer kan ook op hoogte werken vanaf een rol-/kamersteiger. Dit (algemeen) aandachtsgebied is onderdeel van zijn V&G-plan voor de fase uitvoering. 
	Randvoorwaarden.
Ingeval er op een dakvlak moet worden gewerkt door de opdrachtnemer dan kan het zijn dat er wel/geen veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn of dat deze er wel zijn maar nog niet goedgekeurd zijn. Vóór toetreding tot het dakvlak moet de opdrachtnemer zich laten informeren over de mate van (on)veiligheid op het dakvlak. Tevens dient hij te beoordelen of de omgeving in het publieke gebied ook moet worden afgezet/veilig gesteld voor een veilige zone tegen vallende voorwerpen. 

Ook binnen de gebouwen kan een risico aanwezig zijn met betrekking tot werken op hoogte, bijvoorbeeld bij toepassing van steigers, hoogwerkers, inpandige valbeveiligingssystemen en/of andere voorzieningen om op hoogte te werken.

Risico’s.
Letsel (valgevaar, straling e.d.), schade door onvoldoende info en getroffen maatregelen. 

Acties.
Naar aanleiding van de inventarisaties in de ontwerpfase maakt de opdrachtnemer inzichtelijk welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, in welke situaties er sprake is van werken op hoogte en welke (permanente) veiligheidsvoorzieningen aanwezig of juist afwezig zijn. Info verstrekken aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal de maatregelen beschrijven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering. 

	Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt:


Hoe wordt dit beheerst?


	11 Instabiliteit

	Tijdens bouw- of sloopactiviteiten kan instabiliteit van de constructie ontstaan. Denk aan uitkragingen, terugliggende wanden/vloeren, grote hoogteverschillen, diepe kelders, hoge kolommen, minder draagkrachtige vloeren, sparingen, hellende gevels, brugconstructies, glasdaken, oevers, kades en steigers. 

	Niet van toepassing.
	Niet van toepassing.

	12 Ondergrond

	Er kunnen kabels en leidingen (K&L), verontreinigingen (denk aan PAK’s), niet gesprongen explosieven (NGE), draagkracht of instabiele ondergrond, oude funderingsresten, defensieleidingen, riolering (rioolgas/dampen), en dergelijke in de ondergrond aanwezig zijn. 

	Randvoorwaarden:
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat er geen terrein(graaf)werkzaamheden plaatsvinden, enkel werkzaamheden binnen de gebouwen. Indien terreinwerkzaamheden benodigd zijn voor de realisatie van het Werk kan er sprake zijn van gevaar ten aanzien van veiligheid en gezondheid, bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden op onbekend terrein. Benodigde informatie wordt met het contract of op eerste aanzegging aan de opdrachtnemer meegegeven.

Risico’s:
Letsel en schade door ongewild en onbedoeld in aanraking komen met bijvoorbeeld K&L, NGE, verontreiniging.  

Acties:
Indien terreinwerkzaamheden benodigd zijn voor de realisatie van het Werk voert de opdrachtnemer een omgevingsanalyse uit. De opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen
aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.

	Geef aan hoe vermeldde informatie (risico’s, beperkingen, randvoorwaarden) van de opdrachtgever in kolom 1 worden beheerst.



	13 Installaties
/opslag/magazijnen/munitiedepots/besloten ruimtes

	Er kunnen installaties/opslag/ magazijnen/munitiedepots of besloten ruimtes aanwezig zijn, zoals noodstroomaggregaat (NSA), laboratoria, zendmasten, tankopslag (hydrazine), rioleringen (dampen/gas). 

	Randvoorwaarden:
Ingeval er in ruimtes moet worden gewerkt kan het voorkomen dat deze niet verlicht zijn, niet geventileerd, slecht betreedbaar zijn en dat bedieningsonderdelen van de installatie enkel op een onveilige manier kunnen 
worden bediend. Ingeval hier kennis/informatie over is bij de opdrachtgever wordt dit in het contract 
meegegeven.  

Risico’s:
Letsel en schade door onbekendheid met onveiligheid in de ruimtes. 

Acties.
De opdrachtnemer vertaalt de randvoorwaarden en de risico’s naar de uitvoeringsfase en zal de maatregelen
aangeven in kolom 2 en in het eigen V&G-plan voor de fase uitvoering.

	Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt binnen het kader van vervanging, onderhoud, schoonmaak en sloop:


Hoe wordt dit beheerst?


Geef dit ook aan bij de (eventuele) nieuwe situatie:


Hoe wordt dit beheerst?


	14 Onderhoud

	Er zijn nog geen V&G-dossiers van de gebouwen/objecten aanwezig. 



	Randvoorwaarden:
1. Indien de aangetroffen situatie/omgeving waarin de  opdrachtnemer werkzaamheden moet verrichten, onveilig en ongezond is, dient hij dit in kolom 2 aan te geven en terstond te melden aan de opdrachtgever. 
2. Veranderingen in de bestaande situatie die onveiligheid veroorzaakt in geval van vervanging, onderhoud, schoonmaak en sloop, dient te worden opgenomen in kolom 2. 
3. De opdrachtnemer moet zich te allen tijde voorafgaand aan de werkzaamheden op elke locatie laten instrueren en voorlichten op geldende huisregels en locatiespecifieke risico’s.
4. Het onderhoud zelf maakt geen onderdeel uit van de scope van het Werk. Tijdens het ontwerp en de keuzes die hierin worden gemaakt, moet door opdrachtnemer wel rekening worden gehouden met toekomstig onderhoud en inspectie aan de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (onderdeel van de Vraagspecificatie).

Risico’s:
Letsel en schade tijdens onderhoud, inspectie of vervanging.

Acties:
In eerste instantie moet na worden gegaan of er op dit moment situaties zijn die onveiligheid veroorzaken tijdens vervanging, onderhoud, schoonmaak, service en sloop. Dit moet per gebouw/object worden gemeld en beschreven in kolom 2 in deze RI&E. Daarna moet de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever bezien of op dit moment hierop maatregelen kunnen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen. 

Opdrachtnemer neemt de randvoorwaarden voor toekomstig veilig onderhoud mee in (de optimalisatie van) het ontwerp.

	Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt binnen het kader van vervanging, onderhoud, schoonmaak en sloop:


Hoe wordt dit beheerst?



Geef dit ook aan bij de (eventuele) nieuwe situatie:


Hoe wordt dit beheerst?


	15 Vervanging / Sloop

	Te denken valt bijvoorbeeld aan (omgevings-)veilige demontage van gevelelementen, constructieve vloeren, kolommen, draag(staal)constructies, installaties door toepassing van bijvoorbeeld geprefabriceerde demontabele elementen, (vliegveld)verlichting, verlichting in hoge ruimten, overheaddeuren, vervanging van grote ruiten of installaties op daken en dergelijke.

	Niet van toepassing.
	Niet van toepassing.

	16 Bijzondere 
gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen)

	1. Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de  aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
2. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
3. Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.
4. Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
5. Werkzaamheden die de werknemers
blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6. Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
7. Werkzaamheden met duikuitrusting.
8. Werkzaamheden onder overdruk.
9. Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
10. Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

	Randvoorwaarden
Voor zover thans bekend doen zich genoemde situaties niet voor binnen de scope van het Werk.

Risico’s:
Nader te bepalen aan de hand van specifieke situaties of locaties.

Acties:
Als er sprake is van een bijzonder risico dan zal de opdrachtnemer de maatregel vastleggen in kolom 2.
	Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt:


Hoe wordt dit beheerst?


	17 Overige
aandachtspunten / risico’s 

	Nader te bepalen aan de hand van specifieke situaties of locaties.

	Risico’s:
Nader te bepalen aan de hand van specifieke situaties of locaties.

Acties:
Als er sprake is van een bijzonder risico dan zal de opdrachtnemer de maatregel vastleggen in kolom 2.
	Geef aan wat de bestaande aangetroffen situatie onveilig maakt:


Hoe wordt dit beheerst?
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