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Algemeen
[bookmark: _Hlk96943158]De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) wil voor de gerenoveerde locatie Leiden Zuid kantoormeubilair aanschaffen. Dit document omschrijft de eisen aan het te leveren meubilair. 


	Algemeen

	1. 
	De opdracht heeft betrekking op het leveren en installeren van het volgende meubilair 
· Bureau’s 
· Bureaustoelen
· Vergaderstoelen
· Vergadertafels
Voor de aantallen en afmetingen zie het prijzenblad. 

De genoemde aantallen kunnen nog beperkt wijzigen. Indien een hoger aantal (van één van de genoemde onderdelen) pas in een late fase door VRHM wordt gemeld is het toegestaan tijdelijk een ander model in te zetten die later wordt gewisseld door de aangeboden producten. 

De in het prijzenblad door Inschrijver afgegeven prijzen dienen ook te gelden voor enkele stuks meer of minder.

	2. 
	Met de gekozen opdrachtnemer zal hiernaast worden afgestemd over het leveren van onderstaande zaken. 
· [bookmark: _Hlk115694829]Krukken (circa 39 stuks).
· Tafels (circa 15) en stoelen (circa 94) voor het restaurant en foyer.
· Banken (circa 11) en fauteuils (circa 17).
· Bijzettafels (circa 18).
· Omkleedbank (circa 2).
· Lockers (circa 26).
· Garderobe inrichting en/of kapstokken (aantallen nog te bepalen).
· Prullenbakken.
· Lage en hoge kasten (maximaal circa 10).

Er zullen ook nog circa 7 bureaustoelen met een kortere vaste zitting en een verstelbaar deel aan de voorzijde benodigd zijn in de kleine vergaderruimtes/overlegruimtes.

De exact te leveren types en aantallen van ieder hier genoemd product zullen in overleg met de (VRHM) architect worden bepaald omdat de uitstraling van het product dient te passen bij het ontwerp. VRHM gaat er van uit dat deze onderdelen ook door opdrachtnemer geleverd kunnen worden, indien dit niet het geval is of er kan naar mening van VRHM niet het gewenste type worden geleverd, dan zullen de betreffende onderdelen bij een andere leverancier apart in opdracht worden gegeven. 

Voor deze zaken dient Inschrijver het te hanteren kortingspercentage op de op te geven zoals dat voor VRHM gehanteerd zal worden op basis van de standaard (openbare) catalogusprijzen of op zijn website beschikbare prijzen op moment van bestelling (waarschijnlijk in de maand na gunning).


	3. 
	Opdrachtnemer dient al het meubilair gebruiksklaar op te leveren en daarnaast ook (230v en ICT) bekabeling aan te sluiten en hiervoor voorzieningen te leveren. Ook de monitorarm dient door Opdrachtnemer geleverd te worden. Zie voor de bekabeling (en aanverwante zaken) de onderstaande eisen. 
Bijgevoegd zijn enkele tekeningen van het gebouw. Kabelgoten zitten op de wand of in de vloer, zie de tekeningen.
Alle werkzaamheden conform geldende regelgeving en relevante normeringen zoals  NEN3140 / NEN1010.

	4. 
		Bureaus
	Opdrachtnemer
	VRHM

	Leveren
	
	

	1 stuks UTP kabel (CAT6) wand – bureau. Ieder bureau heeft een wall outlet in de wand of in de vloer.
	X
	

	Dockingstation
	
	X

	Kabelgoten of soortgelijk voor wegwerken kabels op of aan het bureau. Alle bekabeling zo veel mogelijk uit het zicht maar nog wel vervangbaar. Geschikt voor hoog/laag verstelling. Geschikt voor de bureau’s waarbij gebruik wordt gemaakt van een achterwand. (steun kan niet uitsteken aan de achterzijde en de monitor arm kan niet aan de scheidingswand bevestigd worden).
	X
	

	Schermen en bekabeling schermen
	
	X

	Monitor arm (zie ter info het PVE voor de ICT apparatuur, apart document), geschikt voor 2 stuks per bureau (met achterwand).
	X
	

	Minimaal 4 stuks 230v WCD onder het bureau.
	X
	

	Minimaal 2 stuks 230v WCD op het bureau.
	X
	

	230v bekabeling tussen wand- / vloergoot en WCD’s bureau
	X
	

	Muizen en toetsenborden
	
	X

	
	
	

	Diensten
	
	

	Aansluiten UTP kabel en wegwerken in kabelgoten bureau. 
	X
	

	Dockingstation onder bureau monteren (op een manier waarop het station ook weer eenvoudig vervangen kan worden). Exacte plek in overleg.
	X
	

	Dockingstation aansluiten op 230v, op UTP en op de 2 schermen.
	X
	

	Monteren monitorarm(en)
	X
	

	Monteren schermen op monitorarmen en aansluiten op WCD en dockingsstation.
	X
	

	Aansluiten 3 stuks bureau 230v WCD op wand- of vloergoot.
	X
	

	Minimaal 2 stuks 230v WCD op het bureau aansluiten
	X
	

	Muizen en toetsenborden aansluiten op dockingstation
	X
	




	5. 
	Alle kabels, stekkerdozen moeten uit zicht weggewerkt worden m.b.v. kabelgoten en indien van toepassing kabelbegeleiding. Bij voorkeur onder het bureau.

	6. 
	Kabels moeten mee kunnen bewegen in de verschillende posities zit/sta (kabelbegeleiding)

	7. 
	Wanneer de stroomkabel van de wandoutlet naar het bureau over de grond loopt er voor zorgen dat dit netjes en veilig afgewerkt wordt. Tevens geen stekkerdoos op stekkerdoos plaatsen.

	8. 
	Kabelgoot is minimaal geschikt voor 10 c13 kabels plus een dockingstation voeding (lbh 150*50*30 mm)

	9. 
	Beeldscherm-arm moet volledig met de hand verstelbaar zijn (hoogte, diepte en opzij)  Voorzien van VESA 100mm, geschikt voor 2 stuks 24 inch scherm. 

	10. 
	Er komen vergaderruimtes met vergadersysteem waarvoor meubilair benodigd is (opgenomen in het prijsmodel). Hiervoor geldt dat alle vergadertafels dienen te beschikken over minimaal 3 230V WCD’s op tafel. Opdrachtnemer dient deze aan te sluiten op een kabelgoot en de tafel verder gebruiksklaar op te leveren.

Voor alle overige werkzaamheden en leveringen is een stelpost opgenomen. Na opdrachtverstrekking zal met Opdrachtnemer in detail worden afgestemd wat benodigd is en wie welke werkzaamheden verricht omtrent aansluiten en wegwerken van bekabelingszaken.

	11. 
	Het te leveren meubilair dient te voldoen aan algemene veiligheids- kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in de actuele Arbo-wet-en regelgeving (Arbeidsomstandigheden besluit).

	12. 
	Meubilair is op onderdelen met eenvoudig gereedschap demontabel en goed te repareren, met bijvoorbeeld stoffering of onderdelen die vervangen kunnen worden.

	13. 
	De te leveren meubelen dient aan de veiligheidseisen (inclusief sterkte en stabiliteit) die aan stoelen en tafels worden gesteld te voldoen zoals die zijn beschreven in de normen NEN-EN 527-2 (voor tafels en bureaus) en NEN-EN 16139 (voor andere stoelen dan bureaustoelen), voor kasten en opslagmeubilair. NEN-EN 14073-3:2004 (stabiliteit en de sterkte van de constructie); NEN-EN 14074:2004 (sterkte en duurzaamheid van bewegende delen). De toegepaste materialen zijn conform EN 1021: 1 en 2 Brandveiligheid voor textiel. Het bureau voldoet minimaal aan de normen NEN-EN 527 en NPR 1813

	14. 
	De bureau’s moeten (handmatig of elektrisch) in hoogte verstelbaar zijn. Voor 60% geldt dat er zittend of staand gewerkt kan worden (minimaal 650 t/m 1300 mm), voor 40% is alleen hoog/laag verstelling afdoende. Bediening d.m.v. onder het blad aan zitzijde rechts.

De exacte verhouding tussen genoemde typen wordt later bij gunning bepaald.

De aan te sluiten bekabeling en voorzieningen zijn voorbereid en geschikt voor de verschillende werkhoogtes en het verstellen daarvan. 

	15. 
	Optioneel wordt gevraagd een meerprijs af te geven voor elektrisch verstelbare bureaus. Zie het prijzenblad.

	16. 
	De bureaustoelen moeten volledig instelbaar zijn: hoogte, breedte, diepte, draaibaar, een instelbare kantelfunctie en lendesteun. Een hoge rugleuning die afzonderlijk in hoogte en hoek ingesteld kan worden. Armleggers in hoogte, breedte en diepte verstelbaar en draaibaar.

	17. 
	Voor de te leveren bureaustoelen zijn bekledingsmaterialen gebruikt op basis van textielstoffen die voldoen aan de fysische eisen binnen de OEKO-TEX Standard 100 (Annex 4 grenswaarden voor Klasse IV, editie 3.2021) voor textielstoffen

	18. 
	Indien van toepassing dient Opdrachtnemer certificaten of alternatief en verifieerbaar bewijs aanleveren waaruit blijkt dat aan de gestelde eis(en) wordt voldaan.

	19. 
	Toegepast plaatmateriaal (hout) , bekleding en/of vulling van de bureaustoelen zijn vlamvertragend en voldoen aan de NEN-EN 1021–1+2

	20. 
	Het aangeboden meubilair moet voor zover van toepassing stoot-, slijt- en krasvast, lichtecht, vochtongevoelig en schoonmaakmiddelbestendig zijn en voorzien van doppen of wielen die passen bij de vloerafwerking in de betreffende ruimte (gedeeltelijk tapijt, gedeeltelijk PVC). Het meubilair veroorzaakt geen beschadigingen aan de vloer.

	21. 
	Kleuren:
1. Stoel
0. Frame: RAL 7021
0. Bekleding: Stof en kleur nader te beoordelen, indicatie groen/grijs passend bij het moodboard en meerdere kleuren leverbaar. Definitieve kleuren ter bepaling kort na gunning, mogelijk dat er meerdere kleuren worden besteld van de stoelen.
1. Bureaus
1. Blad: afwerking HPL Unilin H534-BST 
1. Frame: RAL 7021
1. Vergaderstoelen:
2. Frame: RAL 7021
2. Bekleding: Stof en kleur nader te beoordelen, indicatie groen/grijs passend bij het moodboard en meerdere kleuren leverbaar. Definitieve kleuren ter bepaling kort na gunning, mogelijk dat er meerdere kleuren worden besteld van de stoelen.
1. Vergadertafels
3. Blad: afwerking HPL Unilin H534-BST
3. Frame: RAL 7021


	22. 
	Vergadertafels voor meer dan 6 personen dienen uit meerdere stukken te bestaan.

	23. 
	Het meubilair dient geleverd te worden in de week van 20 maart 2023 en in die week in enkele dagen op locatie afgeleverd en geïnstalleerd te worden (in Leiden). Dit is een eis omdat de inhuizing in het gerenoveerde gebouw kort hierna zal zijn.
Opdrachtnemer dient al het geleverde volledig gebruiksklaar op genoemd moment op te leveren.
De verwachte datum van opdrachtverstrekking is in het aanbestedingsdocument opgenomen.

	24. 
	Vergaderstoelen; Levering van de helft van het benodigde aantal met armleuningen, de andere helft zonder armleuningen (voor de offerteprijs). Exacte verhouding later te bepalen bij de opdrachtnemer. 

	25. 
	Vergadertafels ongeveer conform afmetingen zoals genoemd in het prijsmodel.

	Levensduur en Garantie

	26. 
	Het meubilair heeft een technische levensduur van tenminste tien (10) jaar, gerekend vanaf de datum van levering. Een codering met minimaal de leverdatum moet op het meubilair op en niet direct zichtbare manier vermeld zijn. 

	27. 
	Gedurende de garantieperiode mag Opdrachtnemer geen kosten - zoals uurtarieven voor reparaties en correctief onderhoud, voorrijkosten, onderdelen en vervangend meubilair - bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

	28. 
	Geconstateerde gebreken worden door Opdrachtnemer tijdens de garantieperiode binnen tien werkdagen verholpen of zorggedragen voor nieuw of vervangend meubilair.

	29. 
	Inschrijver garandeert dat het aangeboden meubilair minimaal tien (10) jaar (na)geleverd kan worden. 

	30. 
	Gelijkwaardige vervangende onderdelen moeten tot 10 jaar na datum van aflevering van het meubel onder garantie, of tegen een marktconforme prijs kunnen worden nageleverd. Onder 'onderdelen' worden alle componenten van het meubel verstaan: van werkblad en zitting tot scharnieren, wielen, etc. etc.

	Levering

	31. 
	Het afvoeren van afval en verpakkingsmateriaal behoort tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer.

	32. 
	Het is de verantwoordelijkheid van de Inschrijver om zich op de hoogte te stellen van de in-huissituatie, locatie en losplek van de afleverlocatie.

	33. 
	Inschrijver moet rekening houden met de (beperkingen van de) afmetingen van het trappenhuis, gangen en liften ten behoeve van de inhuizing en het transport op locatie. Opdrachtgever verstrekt geen fysiek en/of materiële ondersteuning bij het laden, lossen en overig intern transport

	34. 
	Opdrachtnemer moet bij levering en montage voldoende beschermende maatregelen nemen om beschadiging aan het pand en het te leveren meubilair te voorkomen

	35. 
	Opdrachtnemer levert na definitieve gunning productdocumentatie (inclusief afbeelding) en relevante certificaten aan (digitaal). Daarnaast levert Opdrachtnemer voor al het meubilair dat verstelbaar of instelbaar is een digitale Nederlandse gebruiksaanwijzing/handleiding aan.

	36. 
	Meubilair dient schoon te zijn en vrij van stickers en of stickerresten, m.u.v. een sticker waarop het moment van levering is vermeld.

	37. 
	Het personeel dat door Opdrachtnemer wordt ingezet moet aan de volgende minimale voorwaarden voldoen: 
• Is in voldoende mate door Opdrachtnemer geïnstrueerd; 
• Houdt zich aan de Arbo- en Veiligheidsvoorschriften en heeft kennis van de voor de locatie geldende procedures en voorschriften

	38. 
	Medewerkers van Opdrachtnemer die voor het uitvoeren van hun taken op locatie mondeling en/of schriftelijk moeten communiceren met medewerkers van de Opdrachtgever moeten de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig zijn.

	39. 
	De Opdrachtnemer moet zijn medewerkers verzorgde, representatieve, herkenbare en uniforme bedrijfskleding correct laten dragen

	40. 
	Opdrachtnemer stelt een projectmanager beschikbaar die als vast contactpersoon voor de Opdrachtgever fungeert. De projectmanager draagt zorg voor de coördinatie van de levering van het meubilair en de bijbehorende werkzaamheden.

	Duurzaamheid (conform MVI criteria tool Rijk), zie verder Gunningscriteria

	41. 
	Indien in de door de Opdrachtnemer aangeboden meubilair hout wordt verwerkt, dient het hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn. De Opdrachtnemer overlegt op verzoek een aantoonbaar PEFC of FSC keurmerk c.q. certificaat.

	42. 
	Het in het meubilair toegepaste plaatmateriaal voldoet (kaal, ruw en/ of gemelamineerd, bekleed) aan formaldehydeklasse E1 (0,10 ppm), bepaald volgens EN 120, EN 717-1 of EN 16516.

	43. 
	Formaldehyde-emissie uit het toegepaste plaatmateriaal in meubilair (kaal, ruw en/ of gelamineerd, bekleed) moet lager zijn dan 50% van de E1-drempelswaarde (0,05 ppm) voor spaanplaat en 65% van de E1-drempelswaarde (0,065 ppm) voor MDF, bepaald volgens EN 120, EN 717-1 of EN 16516.

	44. 
	Voor het te leveren beklede meubilair zijn bekledingsmaterialen gebruikt op basis van leder, textielstoffen of gecoate stoffen die voldoen aan de fysische eisen binnen de OEKO-TEX Standard 100 (Annex 4 grenswaarden voor Klasse II, editie 3.2019) voor textielstoffen of gecoate stoffen en/of OEKO-TEX Leather standard (Annex 4 grenswaarden, editie 1.2019) voor leder, naargelang van toepassing.

	45. 
	Indien bekleed meubilair met opvulmaterialen wordt geleverd, dienen de opvulmaterialen een laag gehalte aan chemische residuen te hebben:
· Bij latexschuimrubber als opvulmateriaal gelden de eisen aan chemische residuen zoals vermeld in paragrafen 3.1.2, 3.1.3 en 3.1.6 van de EuroLatex ECO Standaard test specificaties (versie 14.02.02-english).
· Bij polyurethaan schuim als opvulmateriaal gelden de eisen zoals vermeld in de paragrafen 1.1 t/m 1.3, 2.1, 2.3 en 2.7 van de CertiPUR technische vereisten (versie 1 juli 2017).
· Bij ander opvulmateriaal gelden de eisen van één van de set de grenswaarden zoals hierboven vermeld (dus de grenswaarden voor ofwel PUR-schuim, ofwel latexschuim).

	46. 
	Coatingmengsels die door de meubelfabrikant voor het coaten van houten of metalen meubelcomponenten worden gebruikt mogen niet geclassificeerd zijn als (conform EU Verordening nr. 1272/2008):
· H350, H350i, H351 (kankerverwekkend)
· H340, H341 (mutageen)
· H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 (giftig voor de voortplanting)
· H300, H304, H310, H330 (acute toxiciteit)
· H370, H372 (specifieke doelorgaantoxiciteit)
· H400, H410 (gevaar voor het aquatische milieu)
Verder mogen coatingmengsels ook geen additieven op basis van cadmium, lood, chroom VI, kwik, arseen of selenium bevatten in concentraties van meer dan 0,010 gewichtsprocent.

	47. 
	Slijtweerstand (Martindale test):
Kunststoffen > 90.000,
Mix materiaal > 100.000,
Wol > 50.000
Kunstleer > 200.000 i.c.m. hydrostatische test (waterdichtheid in tact gehouden volgens EN 20811 (1992))
---
Pilling (alleen van toepassing op textiel, niet op kunstleer)
Mix materialen: minimaal 4
Monomaterialen: minimaal 5
---
Kleurvastheid t.o.v. licht:
Score: minimaal 5
---
Kleurvastheid t.o.v. wrijven:
Score: minimaal 3 in natte staat en 4 in droge staat.

	48. 
	Aan kunststof onderdelen worden de volgende eisen gesteld:
· Kunststofonderdelen met een massa groter dan 100 g worden gemarkeerd conform EN ISO-11469 en EN ISO-1043 (delen 1-4).
· Kunststofonderdelen en oppervlaktelagen mogen niet worden vervaardigd met behulp van additieven die verbindingen met cadmium (Cd), chroom VI (CrVI), lood (Pb), kwik (Hg) of tin (Sn) bevatten.

	49. 
	Materialen moeten (met eenvoudige hulpmiddelen) van de andere materialen in het meubel (exclusief oppervlaktebehandeling) zijn te scheiden om onderhoud en recycling te faciliteren. Deze eis geldt niet voor:
· Composieten of samengestelde panelen (Voorbeelden van samengestelde panelen zijn Sandwichpanelen met een kartonnen honingraat of polystyreen kern en MDF, gemelamineerd spaanplaat, multiplex of aluminium dekbladen);
· Onderdelen zoals een gasveer, besturingskast of elektromotor, waarvan de fabrikant voorschrijft dat deze alleen mogen worden gedemonteerd door gekwalificeerd personeel.

	Prijzen

	50. 
	Alle prijzen voor meubilair zijn inclusief alle diensten gerelateerd aan de levering en alle bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitputtend) transport, verzekering, instructies, inhuizen, monteren en gebruiksklaar (op de juiste plaats) installeren en garantie.

	51. 
	De door de Inschrijver opgegeven prijzen dekken alle in dit PVE opgenomen eisen. Dit betekent dat er geen bijkomende kosten door Inschrijver in rekening gebracht kunnen worden.

	52. 
	Na melding van een foutieve en/of beschadigde levering en/of niet correct werkend meubilair wordt het geleverde in overleg opgehaald door Opdrachtnemer en zorgt Opdrachtnemer voor reparatie of een nieuwe levering zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen. Een tijdelijke oplossing op kosten van de Opdrachtnemer is in overleg ook mogelijk

	Overig

	53. 
	Facturering (100%) geschiedt na aflevering.

	54. 
	Inschrijver mag maar 1 offerte indienen (1 merk/type per onderdeel). Voor eventuele afwegingen hieromtrent zie de gunningscriteria zoals opgenomen in het Beschrijvend Document.






