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	[bookmark: _Toc200530495]De inschrijver dient onderstaande eisen te accorderen.
Indien een eis met “nee” wordt geaccordeerd zal de inschrijving van verdere beoordeling worden uitgesloten.
Tot slot dient de inschrijver het document te ondertekenen.
Voor opdrachtgever te lezen ‘OG’ en voor opdrachtnemer ‘ON’



	Algemeen procedureel en voorwaarden

	1. 
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van dit aanbestedingsdocument, met bijbehorende bijlagen, tekeningen, overige technische aanbestedingsstukken en de nota(’s) van inlichtingen en met het indienen van een inschrijving gaat inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met de procedure, de voorwaarden en genoemde documenten.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	2. 
	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van de opdracht, zal voor de beantwoording van het betreffende meningsverschil gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid:
· De opdrachtbrief/overeenkomst;
· De nota(‘s) van inlichtingen;
· Het aanbestedingsdocument;
· De ingediende inschrijving van de ON.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	3. 
	De inschrijver heeft zijn prijs gebaseerd op de inhoud van dit aanbestedingsdocument, de eventuele nota(‘s) van inlichtingen en bijbehorende bijlagen. Na opdracht kan de ON geen meerwerkkosten opvoeren van werkzaamheden die op enigerlei wijze te herleiden zijn uit deze documenten en/of een goede werking van het gevraagde.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	4. 
	Indien de inschrijver signaleert dat er werkzaamheden buiten de scope benodigd zijn, welke niet in de opdracht zijn inbegrepen dan wordt hij uitdrukkelijk verzocht dit vroegtijdig te melden, bij voorkeur met een inschatting van de meerkosten.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	5. 
	Op de opdracht zijn de “Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Ede 2013” van toepassing.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	6. 
	In afwijking van de artikel 12 van de “Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Ede 2013 wordt de onbeperkte aansprakelijkheid beperkt tot de maximaal te verzekeren som per gebeurtenis van € 2.500.000,=, behalve als er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de opdrachtnemer.

De periode waarin ON aansprakelijk gesteld kan worden voor haar doen en laten wordt gemaximeerd op 1 jaar na oplevering van het gerealiseerde werk, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de ON.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	7. 
	Tijdens de gehele contractperiode is Nederlands de voertaal in woord en geschrift voor alle communicatie tussen OG en ON.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	8. 
	In geval van levering/plaatsing op locatie dienen op locatie aanwezigen werknemers VCA gecertificeerd te zijn.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Algemeen inhoudelijk/bestellingen/leveringen

	9. 
	Inschrijver dient alle in de bijlagen genoemde producten aan te bieden en te kunnen leveren.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	10. 
	Na elke bestelling dient binnen 2 werkdagen de gespecificeerde orderbevestiging, per mail, ontvangen te zijn bij de OG.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	11. 
	De levering moet binnen 10 werkdagen geleverd worden. Uitloop naar 15 werkdagen is na opgaaf van reden en met instemming van de opdrachtgever mogelijk.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	12. 
	Spoedbestellingen (+/- 5% van totaal) moeten binnen 2 werkdagen geleverd worden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	13. 
	Foutieve leveringen dienen binnen 5 werkdagen te worden hersteld.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	14. 
	Indien de afgesproken leverdatum en -tijd niet nagekomen wordt dan is de ON in verzuim, in welk geval hij aan de OG een direct opeisbare boete van 5% van de prijs van de desbetreffende zaken verbeurd, vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag dat het verzuim voortduurt tot een maximum van 100%.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	15. 
	De inkooporder (vanuit de OG richting ON) kan als pdf aangeleverd worden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Verkeersborden, onderborden en werk in uitvoeringborden

	16. 
	Conform NEN-EN 12899-1:2008 en NEN 3381:2020, BABW en het RVV1990. De verkeersborden dienen CE gemarkeerd te zijn.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	17. 
	De drager is van aluminium en vervaardigd uit een voor gecoate plaat. Ze heeft dubbel omgezette randen (DOR) met achterzijde in de kleur grijs, de randen hebben een zetting van respectievelijk 20 mm en 25 mm., aan de onderzijde afwateringsgaten van 8 mm. en positioneringsgaten voor bevestigingsbeugels met steek 82 mm. en 140 mm. De borden hebben 20-jaar garantie.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	18. 
	Dikte van het dragermateriaal: minimaal 2 mm.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	19. 
	Afhankelijk van bordnummer lettertype ANWB Eex toepassen.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	20. 
	Aangeven volgens het modelnummer, conform Bordenboek juli 2017 van Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF).
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Plaatsnaamborden

	21. 
	Conform NEN-EN 12899-1:2008 en NEN 3381:2020, BABW en het RVV1990. De verkeersborden dienen CE gemarkeerd te zijn.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	22. 
	De drager is van aluminium en vervaardigd uit een voor gecoate plaat. Ze heeft dubbel omgezette randen (DOR) met achterzijde in de kleur grijs, de randen hebben een zetting van respectievelijk 20 mm en 25 mm, aan de onderzijde afwateringsgaten van 8 mm en positioneringsgaten voor bevestigingsbeugels met steek 82 mm en 140 mm De borden hebben 20-jaar garantie.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	23. 
	Te leveren dragerhoogten respectievelijk 34, 52 en 68 cm, de lengte is tekstafhankelijk.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	24. 
	Toepassen van lettertype RWS Dd / Ddx.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	25. 
	Dikte van dragermateriaal: minimaal 2 mm.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	26. 
	Bij H01b, H02b, H01d, H02d wordt de volgende ondertekst gecentreerd toegevoegd: Gem. Ede.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	27. 
	Aangeven volgens het modelnummer, conform Bordenboek juli 2017 van Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF).
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Scharnierbeugels

	28. 
	Aluminium scharnierbeugels Ø 48 mm. met RVS bouten, RVS sluitringen en RVS moeren met verzinkt stalen klemplaat uit één stuk.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	29. 
	Enkele scharnierbeugel Ø 48 mm. met steek 140 mm.
Dubbele scharnierbeugel (rug aan rug) Ø 48 mm. met steek 82 mm.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Bandbeugels

	30. 
	Aluminium bandbeugels (korte uitvoering) met RVS bouten, RVS sluitringen, RVS moeren en voorzien van 2 korte aluminium klemplaatjes, steek 87 mm.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Zuilenkokers BB21 en BB22

	31. 
	Conform NEN-EN 12899-1:2008 en NEN 3381:2020, BABW en het RVV1990. De verkeersborden dienen CE gemarkeerd te zijn.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	32. 
	Koker van aluminium, dikte minimaal 2 mm.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	33. 
	Bovendeksel van kunststof t.b.v. buispaal Ø 48 mm.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	34. 
	Onderdeksel van kunststoft.b.v. buispaal Ø 48 mm.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Fles- en buispalen

	35. 
	De flespalen moeten getrokken of inwendig hals versterkt (zogenaamd dubbel gelast) zijn en moeten worden voorzien van twee haaks op elkaar geplaatste Ø 25 mm gaten onderin de palen op hoogte van 50 en 30 cm vanaf de onderzijde van de palen. Dit ten behoeve van 2 mee te leveren losse buisankers.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	36. 
	Lengte flespalen:
· 3,30 m.
· 3,60 m.
· 3,90 m.
· 4,30 m.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	37. 
	Wanddikte flespalen:
· bij Ø 76 mm -> 2,5 mm,
· bij Ø 48 mm -> 3,5 - 4,0 mm
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	38. 
	Buispaal Ø 48 mm.
· aluminium
· lengte 2,50 en 3,00 m.
· met 1 PVC dop
· zonder gaten voor buisankers
· wanddikte minimaal 3,0 mm.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Diamantkoppalen

	39. [bookmark: _Hlk128497829]
	· Materiaal: gerecycled materiaal;
· Massieve uitvoering voorzien van kwaliteitskeurmerk KLP-H;
· Afmeting 140 x 15 x 15 cm met twee reflecterende rood/wit banden;
· Kleur: zwart.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Bermplanken

	40. 
	· Kleur: wit
· Inclusief 2 Klasse 3 reflectoren
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Maatvoering

	41. 
	Verkeersborden, Onderborden, Werk In Uitvoeringborden (WIU), Plaatsnaamborden en Zuilenkokers. Zie het prijsformulier voor maatvoeringgegevens.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Toe te passen retro-reflecterende folie

	42. 
	Voor de te leveren verkeersborden, onderborden, Werk in Uitvoeringborden, plaatsnaamborden en zuilenkokers dient klasse 3 folie van 3M (Diamond Grade DG3) serie 4000, volgens CE-normering, voorzien van het CE-merkteken en minimaal volgens VNVF-Qualisign (of gelijkwaardig) worden toegepast.Ultimate Signing verdiend de voorkeur vanuit het principe van duurzaamheid.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	43. 
	Levensduurgarantie retro-reflectie: minimaal 20 jaar.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	44. 
	Het beeldvlak dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte, micro-prismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant laminaat. Het laminaat dient ter bescherming tegen vervuiling en veroudering. Het beeldvlak bestaat uit een combinatie van aantoonbaar, op elkaar afgestemde producten waaronder folie, inkt en laminaat die door de foliefabrikant wordt geproduceerd, gecontroleerd en via licentie van de VNVF (of gelijkwaardig) voorzien wordt van een Ultimate Signing watermerk.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	45. 
	Het beeldvlak dient volledig te voldoen aan de minimum vereiste retro-reflectie-waarden van de norm DIN 67520-4, type 3A en 3B, met een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken conform de volgende eis:
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	46. 
	Klasse III Ultimate Sign omschrijving:
Verkeersborden, Onderborden, Werk In Uitvoeringborden (WIU), Plaatsnaamborden en Zuilenkokers dienen te zijn voorzien van een micro prismatisch klasse III retro-reflectie materiaal dat volledig voldoet aan zowel de minimum eisen van de norm DIN 67520:2013-10, type RA3A (tabel 4) en Type RA3B (tabel 5), alsmede optimaal functioneert onder zowel grote en kleine observatie- en invalshoeken conform onderstaande tabellen 4 en 5.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	
	Type RA3A (tabel 4)
	DIN 67520:2013-10

	
	Observatie-hoeken
	0,1°
	0,2°
	0,33°

	
	Invalshoeken
	5°
	20°
	30°
	
	5°
	20°
	30°
	
	5°
	20°
	30°
	

	
	Vereiste minimale reflectie-waarde in cd(lux-m²)
	850
	600
	425
	
	625
	450
	325
	
	425
	300
	225
	

	
	Type RA3B (tabel 5)
	DIN 67520 - 4

	
	Observatie-hoeken
	0,33°
	1°
	1,5°

	
	Invalshoeken
	5°
	20°
	30°
	40°
	5°
	20°
	30°
	40°
	5°
	20°
	30°
	40°

	
	Vereiste minimale reflectie-waarde in cd(lux-m²)
	300
	240
	165
	30
	35
	30
	20
	3,5
	15
	13
	9
	1,5

	Prijzen en facturatie

	47. 
	Alle vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro (€) en exclusief BTW. De door inschrijver aangeboden prijzen en tarieven dienen inclusief overige belastingen en/of heffingen, vrachtkosten, afleverkosten en soortgelijke te zijn.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	48. 
	Facturatie van het geleverde aan OG dient maandelijks in de 1e werkweek van de maand te geschieden. Facturatie van straatnaamborden, incl. de hiervoor benodigde bevestigingsmiddelen, dient separaat plaats te vinden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	49. 
	De gespecificeerde facturen, op basis van de orderbevestigingen, moeten door de ON worden verzonden in PDF formaat aan het volgende factuuradres:
factuur@ede.nl, onder vermelding van:
<onderwerp project>,
T.a.v. <naam>,
Offertezaaknummer:	<nummer>
Boekingsregel:	<nummer>
Budgethouder:	<naam>
Prestatieverklaarder:	<naam>

Indien uw factuur niet aan de vereisten voldoet, zal de betaling hiervan aanzienlijke vertraging oplopen. Uiteraard is dit niet in uw belang.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	50. 
	De ON mag jaarlijks op 1 januari (indexeringsdatum) de eenheidsprijzen voor de verkeersmaterialen indexeren overeenkomstig het CBS-prijsindexcijfer Producentprijzen (24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie	"Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van metaalproducten (geen machines en apparaten).
Ook in het geval van een negatieve indexering moet de herziening van de prijzen worden doorgevoerd. Verlaging moet, verhoging mag doorgevoerd worden.
Het bedrag van verhoging cq. verlaging van de eenheidsprijs komt tot stand volgens de formule: 

	VL = 
	LN – LA
	X EP

	
	LA
	



Hierin is:
VL = bedrag van de verhoging cq. verlaging van de eenheidsprijs
LN = de index in de maand oktober voorafgaand aan de indexeringsdatum
LA = de index in de maand oktober 1 jaar eerder dan de maand van LN
EP = huidige eenheidsprijs

De prijzen worden geïndexeerd op de meest recente tijdsbasis met als basis 2010 is 100. Een eerste indexering kan niet eerder plaatsvinden dan op 1 januari 2020. Indexering gebeurt op basis van de cijfers van de maand oktober. Tariefswijzigingen dienen uiterlijk een maand voor de ingangsdatum door ON schriftelijk aan de OG te worden medegedeeld onder vermelding van de grondslag en berekeningswijze. Het resultaat van de berekening dient rekenkundig afgerond te worden op 2 cijfers achter de komma. Indexering kan enkel plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de OG.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Rapportages en controle

	51. 
	De ON verstrekt jaarlijks, in januari, een gespecificeerd overzicht van de geleverde goederen en dienstverlening over het voorgaande kalenderjaar. Omdat het einde van het contract niet samenloopt met het einde van het kalenderjaar dient bij het einde van het contract het gespecificeerd overzicht van de geleverde goederen en dienstverlening over het lopende kalenderjaar binnen een (1) maand na einddatum van het contract verstrekt te worden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	52. 
	Het gespecificeerde overzicht bevat minimaal de volgende onderdelen:
Per levering:
· Datum levering
· Benaming geleverde goederen
· Aantal geleverde goederen
· Prijs per eenheid
· Of het al dan niet een her levering betreft
Algemeen:
· Welke klachten zijn binnengekomen?
· Wat was de responsetijd?
· Wat was de oplossing?
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Evaluatie

	53. 
	ON neemt initiatieven richting OG om werkprocessen te verbeteren.
Te denken aan bestelprocessen, facturatie, leveringen etc.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	54. 
	OG en ON zullen jaarlijks, in het 3e kwartaal, op initiatief van ON, een overleg organiseren waarin minimaal de volgende onderwerpen aan de orde komen:
· Kwaliteit dienstverlening;
· Kwaliteit geleverde goederen;
· Tevredenheid OG;
· Evaluatie en beoordeling afspraken;
· Klachtenafhandeling;
· Functioneren partijen;
· Verbeterpunten;
· Afspraken.
Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd, door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend en zullen onderdeel gaan uitmaken van de overeenkomst.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Bestelmodule

	55. 
	Door de ON dient een digitaal overzicht als pdf-bestand (in overleg met de opdrachtgever) te worden aangeleverd met o.a. type-code-eenheidsprijs erin vermeld.
	Ja
|_|
	Nee
|_|



Getekend voor akkoord:
	Naam inschrijver
	

	Naam tekenbevoegde
	

	Handtekening
	

	Datum
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