	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis:  1-1.15
	Locatie: Vossenstraat 20, 3131 CW Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83214.5
	435864.9
	0.18m NAP
	0.27m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.39 m
	15-05-2019

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	3781220717116783
	-
	

	FOTO
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Vlaardingen: Landstraat














	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: 1-1.16
	Locatie: Landstraat 39, 3131 CE Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83200.6
	435915.1
	0.18m NAP
	0.35m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 1.8 m
	15-05-2019

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	
[image: ]
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	3781220676082459
	-
	

	FOTO
	

	
[image: ]
	















	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: 1-1.17
	Locatie: Landstraat 39, 3131 CE Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83205
	435916
	0.23 m NAP
	0.35m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.81 m
	02-06-2020

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: 1-1.18
	Locatie: Landstraat 38, 3131 CE Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83203
	435903
	-0.01m NAP
	0.17m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.8m
	02-06-2020

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-m
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: 1-1.19
	Locatie: Landstraat 47, 3131 CE Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83206
	435888.1
	0.01m NAP
	0.17m NAP
	1.00 m
	-
	-
	2.75 m
	02-06-2020

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-m
	

	FOTO
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: 1-1.20
	Locatie: Landstraat 58, 3131 CE Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83210
	435868
	-0.05m NAP
	0.19m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.79m
	23-08-202

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-m
	

	FOTO
	

	[image: ]

	






	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: 1-1.21
	Locatie: Landstraat 73, 3131 CE Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83188
	435881
	0.14m NAP
	0.31m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.8m
	23-08-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-m
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: 1-1.22
	Locatie: Landstraat 118, 3131 CE Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83224
	435783
	0.24m NAP
	0.38m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.71m
	23-08-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-m
	

	FOTO
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: 1-1.23
	Locatie: Fuikstraat 6A, 3131 CE Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83191
	435866
	0.17m NAP
	0.30m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.79m
	23-08-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-m
	

	FOTO
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: 1-1.24
	Locatie: Fuikstraat 6, 3131 CE Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83193
	435857
	0.25m NAP
	0.41m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.8m
	02-06-2020

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-m
	

	FOTO
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Vlaardingen: Boterstraat

	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: 4-1.10
	Locatie: Boterstraat 25A, 3134 ER Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83475.6
	435896.1
	-0.34m NAP
	-0.22m NAP
	1.00 m
	-
	-
	2.4 m
	05-05-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: 4-1.11
	Locatie: Nieuwstraat 10, 3134 EP Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83505
	435879.7
	-0.38m NAP
	-0.29m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.41m
	21-09-2022

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]
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Vlaardingen: Oosthavenkade
	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: 1-1.05
	Locatie: Havenstraat 46, 3131 BD Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83254
	436431.4
	1.53m NAP
	1.69m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.86m
	15-05-2019

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	3781220761807257
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: N-01
	Locatie: Kortedijk 123, 3134 HA Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83304.2
	436591.1
	1.70m NAP
	1.82m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.75m
	07-06-2022

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: N-02
	Locatie: Kortedijk 119B, 3134 HA Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83285
	436597.5
	2.54m NAP
	2.62m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.87m
	28-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-m
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-01
	Locatie: Havenstraat 19A, 3131 BD Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83286.5
	436517.2
	1.66m NAP
	1.82m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.59m
	28-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-03
	Locatie: Westhavenplaats 40A, 3131 BT Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83237.9
	436267.9
	2.03m NAP
	2.13m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.87m
	21-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-04
	Locatie: Westhavenplaats 7, 3131 BT Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83204.5
	436240.2
	1.75m NAP
	1.85m NAP
	1.00 m
	-
	-
	2.88 m
	21-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-05
	Locatie: Westhavenplaats 24, 3131 BT Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83192.3
	436194.8
	2.60m NAP
	2.73m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 1.46m
	07-06-2022

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-06
	Locatie: Westhavenplaats 37, 3131 BT Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83210.9
	436133
	1.66m NAP
	1.80m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.85m
	07-06-2022

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-07
	Locatie: Westhavenplaats 36, 3131 BT Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83209.2
	436086.2
	1.57m NAP
	1.78m NAP
	1.00 m
	-
	-
	2.8 m
	07-06-2022

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-08
	Locatie: Westhavenkade 11, 3131 AB Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83227.5
	436042.9
	1.57m NAP
	1.71m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.3m
	23-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	3781220762491201
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-09
	Locatie: Westhavenkade 2, 3131 AD Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83254.6
	436000.2
	1.63-m NAP
	1.75m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.5m
	22-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	






	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-10
	Locatie: Dayer 2, 3131 CB Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83226.4
	435993.7
	1.33m NAP
	1.41m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 1.92m
	23-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-11
	Locatie: Lijnstraat 5, 3131 CP Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83249.4
	435948.8
	1.85m NAP
	1.98m NAP
	1.00 m
	-
	-
	2.8 m
	23-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-12
	Locatie: Westhavenkade 38A, 3131 AD Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83265.5
	435900.5
	1.75m NAP
	1.86m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.56m
	22-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-
	

	FOTO
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-13
	Locatie: Westhavenkade 41, 3131 AE Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83280.7
	435851.8
	1.64m NAP
	1.78m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.7m
	30-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-
	

	FOTO/TEKENING
	

	[image: ]

	






	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-14
	Locatie: Westhavenkade 48A, 3131 AE Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83294.1
	435802.8
	1.71m NAP
	1.83m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.88m
	22-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-
	

	FOTO/TEKENING
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-15
	Locatie: Westhavenkade 57, 3131 AG Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83307.9
	435747.2
	1.68m NAP
	1.84m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.86m
	22-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-
	

	FOTO/TEKENING
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-16
	Locatie: Westhavenkade 65, 3131 AG Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83320.9
	435702.4
	1.78m NAP
	1.88m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.88m
	22-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
	[image: ]


	-
	-
	

	FOTO/TEKENING
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-17
	Locatie: Westhavenkade 74, 3131 AH Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83335.4
	435649.4
	2.01m NAP
	2.18m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.3m
	22-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-
	

	FOTO/TEKENING
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-18
	Locatie: Oosthavenkade 72, 3134 NX Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83414.1
	435684
	1.46m NAP
	1.58m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.87m
	23-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-
	

	FOTO/TEKENING
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-19
	Locatie: Oosthavenkade 53H, 3134 NX Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83397
	435739.5
	1.54m NAP
	1.66m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.91m
	24-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	-
	

	FOTO/TEKENING
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-20
	Locatie: Oosthavenkade 51, 3134 NX Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83366.3
	435796.7
	1.41m NAP
	1.54m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.22m
	24-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-21
	Locatie: Oosthavenkade 51, 3134 NX Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83391.1
	435805.5
	0.67m NAP
	0.78m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.93m
	24-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	

	FOTO/TEKENING
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-22
	Locatie: Oosthavenkade 46A, 3134 NW Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83364.9
	435841.8
	1.57m NAP
	1.70m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 3.04m
	24-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	FOTO/TEKENING
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-23
	Locatie: Oosthavenkade 42, 3134 NW Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83351.8
	435884.1
	-m NAP
	-m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 3.07m
	24-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	FOTO/TEKENING
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-24
	Locatie: Oosthavenkade 39b, 3134 NW Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83337.1
	435932.9
	1.63m NAP
	1.74m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.93m
	24-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	FOTO/TEKENING
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-25
	Locatie: Oosthavenkade 30, 3134 NW Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83323.5
	435973.4
	1.65m NAP
	1.78m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.88m
	25-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-26
	Locatie: Oosthavenkade 27, 3134 NW Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83316.1
	435996.5
	1.79m NAP
	1.90m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.88m
	25-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-27
	Locatie: Oosthavenkade 17, 3134 NV Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83285.5
	436063.1
	1.58m NAP
	1.71m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.89m
	25-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	FOTO/TEKENING
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-28
	Locatie: Oosthavenkade 9A, 3134 NV Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83266.7
	436118.3
	1.68m NAP
	1.77m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.89m
	25-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	3781220762487350
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	FOTO/TEKENING
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-29
	Locatie: Hoflaan 49, 3134 AC Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83261.8
	436195.4
	1.58m NAP
	1.70m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.87m
	25-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	FOTO/TEKENING
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-30
	Locatie: Hoflaan 39, 3134 AB Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83290.2
	436294.5
	1.31m NAP
	1.42m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.88m
	28-06-202

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	FOTO/TEKENING
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: Z-31
	Locatie: Hoflaan 31, 3134 AB Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	83302.5
	436331.9
	1.33m NAP
	1.44m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.89m
	28-06-2021

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	FOTO/TEKENING
	

	[image: ]

	





	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: PB1.01
	Locatie: Soendalaan 45, 3131 LS Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	82408
	436332
	-1.41m NAP
	-1.29m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.88m
	09-03-2022

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	FOTO/TEKENING
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Vlaardingen: Indische Buurt


	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: PB1.02
	Locatie: Timorstraat 15A, 3131 LW Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	82209
	436461
	-1.21m NAP
	-1.09m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.51m
	10-03-2022

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	FOTO/TEKENING
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: PB1.03
	Locatie: Ambonlaan 64, 3131 ZA Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	82179
	436614
	-0.96m NAP
	-0.84m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.84m
	09-03-2022

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	-
	

	FOTO/TEKENING
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: PB1.04
	Locatie: Menadostraat 8, 3131 JK Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	82549
	436603
	-0.76m NAP
	-0.64m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.85m
	09-03-2022

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	3781220714606856
	-
	

	FOTO/TEKENING
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	PEILBUISKENMERKEN

	Peilbuis: PB1.05
	Locatie: Curaçaolaan 170, 3131 XG Vlaardingen

	X-
coördinaat
	Y-
coördinaat
	Kop peilbuis bij aanleg
	Maaiveldhoogte peilbuis bij aanleg
	Lengte filter
	Diameter filter
	Watervoerend pakket
	Diepte peilbuis bij aanleg
	Datum plaatsing

	82309
	436119
	-2.03m NAP
	-1.89m NAP
	1.00 m
	-
	-
	 2.28m
	10-03-2022

	LOGGERGEGEVENS
	BOORBESCHRIJVING

	Serienummer
	Lengte draad en logger
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	FOTO/TEKENING
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Boring:  PB1.01
daum: 932022
o feoel
Zand, zoer i, 2wak g, brokken
A baksicen brohen Kol nutaabrun

K, zwak zandig, matg sitg, neutraal
grisbrin

Klei, zwak zandig, matig sitig,
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Ko, 2wak zandig, zwak sitg, laagjes
veen, donkergris
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dam: 1032022
o groensirook

Zand, zee fin, zwak humeus, zwak sitig,
brokken Kie, neutraalbruin
Klei, zwak zandig, zwak si,
neutraalbruin
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Klei, zwak zandig, mag siti, laagjes
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Boring: PB1.03

togel
Zana, zeer fin, zwak sitg, brokken
baksteen, brokken i, neutraalbruin

K, 2wak zandig, matg sitg, neutraal
grisbrin

Ko, zwak zandig, matig sitg,
neutraalgris

Ko, 2wak zandig, zwak sitg, aagjes
veen, donkergris
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Bovenkant filter

Schematische weergave van peilbuis
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Boring: PB1.04

datum: 832022
o tegel
n Zand, zeer fin, zwak sifg, brokken Kei,
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PE iei, zwak zandig, matg sig, neutraal
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N 100
T Er——
grisbruin
Kiei, zwak zandig, matig siig,
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Boring: PB1.05

daum: 1032022

togel

Zana, zeer fin, zwak siig, sporen Kie,
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Ko, zwak zandig, matig sitg,
neutraalgris
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