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	Project
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	Betreft
	Begrippenlijst van aanbesteding
	Status
	Definitief



BEGRIPPENLIJST


In de diverse bijbehorende documenten van de aanbesteding zoals de gunningsleidraad, overeenkomst en dergelijke worden begrippen gebruikt. Onderstaand document vormt de begrippenlijst van al deze documenten. Op de laatste pagina is een schema toegevoegd die inzicht geven en in de diverse opdrachten en demarcatielijnen van begrippen; (begrippen mogen ook in meervoud worden gelezen)

Let op; niet alle begrippen zijn van toepassing op de aanbesteding. Er is namelijk gekozen voor één begrippenlijst voor beide aanbestedingen. Doel hiervan is om een gemeenschappelijke taal in het project te creëren. 

Aanbestedende dienst (Aanbesteder):
De publiekrechtelijke rechtspersoon DEVOG, na definitieve gunning te noemen: ‘Opdrachtgever’ en in dit document ook gerefereerd als “Aanbesteder” of “Aanbestedende dienst”.

Aanbestedingsprocedure
De procedure die gevolgd wordt om Opdracht B aan te besteden. 
Aanbestedingswet:
De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van 1 juli 2016, waarin de aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten zijn geïmplementeerd.  In dit beschrijvend document wordt met art. [nummer] het relevante artikel uit de Aanbestedingswet bedoelt.

Aannemer:
De inschrijver aan wie de aanbestedende dienst de Opdracht in het kader van deze aanbesteding definitief heeft gegund, ook Opdrachtnemer genoemd. 

Aansluitleiding:
Het deel van het Distributienet gerekend vanaf de Subdistributieleidingen in de straat tot en met de beugel in de woning of invoerpunt in het appartementencomplex. 

Afnemers:
De afnemers van warmte- en koude, dus de woning/-gebouweigenaren. Voor verkoop zijn dit de ontwikkelaars, na verkoop/verhuur de bewoners. 

ARW 2016:
Het Aanbestedingsreglement Werken van 2016. In dit beschrijvend document wordt met art. [nummer] het relevante artikel uit het ARW bedoeld.

Basisopdracht
Verzameling van diversen fasen zoals beschreven in paragraaf 3.2. van het Beschrijvend document is weergegeven.



Beschrijvend document:
Het document waarin de aanbestedende dienst alle informatie heeft opgenomen die relevant is voor de inschrijving, met inbegrip van het programma van eisen, de overeenkomst en de overige bijlagen, waarvan dit document onderdeel uitmaakt

Binneninstallatie:
Het deel van de woninginstallatie of de installatie van een appartementencomplex voor de distributie en afgifte van warmte- en koude gerekend vanaf de afleverset.
BOD
Base of Design
CV-systeem
Het centraal verwarmingssysteem

Definitieve Overname
De overname die plaats vindt na beëindiging van de garantieperiode en nadat alle garantiewerkzaamheden door Opdrachtnemer zijn uitgevoerd en door Opdrachtgever zijn goedgekeurd.

DEVOG B.V.:
Het warmtebedrijf en aanbestedende dienst heetten DEVOG.

Demarcatie:
De lijn de opdracht demarqueert

Distributienet: 
Het distributienet omvat het Hoofddistrubutie-, Subdistributie- en Aansluitleidingen van het Warmte- en Koudenet gerekend vanaf de kavelgrens van de Energiecentrale tot en met de montagebeugel. Dit omvat ook alle afsluiters, ontluchtpunten, expansievoorzieningen etc. 

DO
Definitief Ontwerp

DUO-pipe
Een leiding waarbij de aanvoer- en retourleiding zich in één geisoleerde buis bevinden

EMVI-principe 
Economisch Meest Voordelige Inschrijving 
Energiecentrale: 
De Energiecentrale omvat het geheel van installaties voor de productie en distributie van warmte en koude binnen maar met inbegrip van de. Hiertoe behoort ook de gehele wko-installatie, met inbegrip van de terreinleidingen en het gebouw. 

EOM
Original Equipement Manufacturer

FMECA:
Failure Mode, Effect and Criticality Analyses

Gemeente:
De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Veenendaal. 
GKW-systeem
Het gekoeld water systeem 



Herhalingsopdracht
De opdracht volgend op de Basisopdracht, zoals beschreven in paragraaf 3.6 van het Beschrijvend document.

Hoofddistributienet of Hoofddistributieleidingen:
De distributieleidingen van zowel het Koude- als het Warmtenet door Groenpoort die de Subdistributieleidingen voedt in de deelwijken.

HSSEQ Project
Health, Safety, Security, Environment & Quality 
IBS
Inbedrijfstelling
Inschrijver:
De belangstellende leverancier die heeft gereageerd op dit beschrijvend document.

Inschrijving:
Het document dat inschrijver indient conform de eisen in het Beschrijvend document.

De Installatie
De installatie van opwekking, distributie en afgifte van warmte en koude. 
Jaar:
Aaneengesloten periode van twaalf (12) maanden.

Koppeling Binnen-installatie
Het gedeelte van de binnen-installatie wat gekoppeld is op de beugel aan de aansluitleidingen van het distributienet. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de scope Opdracht C. 

Koude
Koude van circa 16°C

Koudenet:
Het leidingtracé dat de Energiecentrale verbindt met de Afnemers van koude (circa 16°C). Dit betreffen dus de aanvoer- en retourleiding binnen het deel van het distributienet waarmee de koude geleverd wordt. 

Laag Temperatuur (LT):
Een warmtenet met een aanvoertemperatuur tussen de circa 35 - 55°C

MJOP:
Meerjarenonderhoudsplan

Midden Temperatuur (MT):
Een warmtenet met een aanvoertemperartuur van circa 70°C of hoger

Nota van Inlichtingen:
Document waarin de vragen van de inschrijver en de antwoorden hierop van de aanbesteder zijn vervat, waarbij dit document tevens onderdeel uit zal maken van het Beschrijvend document van de onderhavige aanbestedingsprocedure.

Onderhoud Distributienet:
Onderhoud zoals omschreven in het Programma van Eisen, zie bijlage C van het document Beschrijvend document aanbesteding Ontwerp Realisatie en Onderhoud Warmte- en Koudenet Groenpoort  

Ontwerpwerkzaamheden: 
De ontwikkeling van het Voorlopig Ontwerp tot en met een Definitief Ontwerp en vervolgens het Uitvoeringsgereed 

Opdracht A: 
Het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van de Energiecentrale

Opdracht B: 
Het detailleren, realiseren en preventief onderhouden van het Warmte- en Koudenet Fase 0 en Fase 1 woonwijk Groenpoort.

Opdracht C: 
Het ontwerpen, realiseren en preventief onderhouden van de Koppeling Binnen-installatie. 

Opdrachtgever: 
De publiekrechtelijke rechtspersoon DEVOG.

Opdrachtnemer: 
De inschrijver aan wie de aanbestedende dienst de Opdracht in het kader van deze aanbesteding definitief heeft gegund, ook Aannemer genoemd.

Overeenkomst:
De schriftelijke overeenkomst die de opdrachtgever na gunning met de opdrachtnemer zal sluiten, en waarin de condities en voorwaarden van de opdracht zijn vastgelegd. De volgende overeenkomst vallen hieronder; “Bouwteam overeenkomst Energiecentrale”,	“Realisatie overeenkomst Energiecentrale” en “Aannemingsovereenkomst ontwerp, realisatie en onderhoud Warmte- en Koudenet Groenpoort”

OVO:
Ontwikkelbedrijf Veenendaal Oost.
Preventief onderhoud 
Het controleren, repareren en/of vervanging van de onderdelen met een verhoogd risico op falen. 

Programma van Eisen
Bijlage C van het document Beschrijvend document aanbesteding Ontwerp, Realisatie en Onderhoud en Warmte- en Koudenet Groenpoort.

RI&E 
Risico inventarisatie en evaluatie
Single-pipe
Een leiding waarbij de aanvoer- en retourleiding aparte buizen zijn. 
Service Level Agreement (SLA)
De service level agreement tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarin de afspraken omtrent het Onderhoud Energiecentrale zijn vastgelegd;
Storing
Een gevolg van een schade(s), defect(en) of gebrek(en) in of aan (delen van) de Installatie

Subdistributienet of Subdistributieleidingen:
De distributieleidingen van zowel het Koude- als het Warmtenet in de deelwijken van Groenpoort. 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA):
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bijlage 4 is het Europese standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Met dit document kan de Inschrijver aangeven of hij voldoet aan eisen die de aanbestedende dienst stelt.

Uitsluiting:
De situatie waarin de inschrijver zich bevindt in één van situaties van artikel 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet. De situatie waarin de inschrijver niet voldoet aan de minimumeisen en overige voorwaarden zoals gesteld in dit beschrijvend document.

UO 
Uitvoeringsgereed Ontwerp 

VO 
Voorlopig Ontwerp

Voorlopige Overname
De oplevering van het Distributienet, waarna het Distributienet voor rekening en risico van Opdrachtgever is.

Warmte
Warmte van circa 70°C 
Warmteleiding
Een leiding van het Warmtenet
Warmtelevering
Het succesvol transporteren van de warmte door het Distributienet.

Warmtenet
Het leidingtracé dat de Energiecentrale verbindt met de Afnemers van midden temperatuur (MT)-warmte (circa 70°C). Dit betreffen dus de aanvoer- en retourleiding binnen het deel van het distributienet waarmee de MT-warmte geleverd wordt. 
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