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Onderstaand wordt expliciet aangegeven op welke wijze u op de in dit Opgaveformulier antwoord dient te geven op de gestelde eisen al dan niet met een verplichte aanvulling. 


	Mate van voldoen/akkoord aan gestelde eis
	Antwoord 
	Verplichte aanvulling
	Interpretatie door de Aanbestedende dienst met;

	Volledig en zonder voorbehoud
	JA
	Geen
	JA

	Niet volledig, maar met voorbehoud dat bijvoorbeeld wel volledig aan eis kan worden voldaan door middel van maatwerk
	NEE
	omschrijving maatwerk of alternatief en de datum wanneer dat gerealiseerd zal zijn.
	Specificatie maatwerk/alternatief acceptabel?
Voldoende: JA
Onvoldoende: NEE

	Niet volledig kunnen voldoen en zonder voorbehoud
	NEE
	Geen
	NEE

	Gestelde eis kan niet worden beantwoord
	ONBEKEND
	moverende reden 
	NEE of niet van toepassing




In de overige gevallen zal iedere andere beantwoording dan volledig “JA” als “NEE” worden geïnterpreteerd.

Indien niet voldaan wordt aan een eis of de interpretatie door de Aanbestedende dienst bij een eis met maatwerk of alternatief als ‘NEE’ wordt gekenmerkt, wordt de Inschrijving terzijde gelegd.

U vult onderstaand Opgaveformulier eisen volledig in en voegt aansluitend de verplicht gestelde toevoeging toe.


PROGRAMMA VAN EISEN AMBULANCEVOERTUIGEN 

	Nr.
	Eis
	Akkoord
	Toelichting
	

	1
	Algemeen
	Ja / Nee
	Door aanbestedende dienst
	

	E1.1.1
	De voertuigen inclusief de inrichting dienen tijdens de volledige duur van de (Raam)Overeenkomst te voldoen aan alle geldende wettelijke eisen en alle actuele en van toepassing zijnde normen en de daarin verwijzende normen, waaronder:
NEN-EN 1789: medische voertuigen en hun uitrusting - ambulances;
NEN-EN 1865: specificaties voor brancards en andere middelen voor het vervoer van patiënten in ambulances.
	
	
	

	E1.1.2
	De carrosseriebouwer dient een ambulance op basis van een bestelbus te leveren, echter niet met containeropbouw.
	
	
	

	E1.1.3
	De voertuigen worden geleverd met een 4.1 ton (4100 kg) chassis. Het laad-vermogen van het voertuig bedraagt na opbouw en inbouw van apparatuur/ brancard/ zuurstofflessen/ AutoPulse/materialen minimaal 400 kg ten behoeve van personeel en patiënten.
	
	Leverancier levert een rapport aan van de aslast per wiel van het complete voertuig.


	

	E1.1.4
	De resultaten van een deformatietest (crashtest) van het aangeboden voertuig tonen aan dat de veiligheid van inzittenden bij een frontale aanrijding of het omrollen van de ambulance niet ongunstig wordt beïnvloed door de reacties van het chassis en de compartimenten.
	
	Resultaten voortkomend uit een real crash test bijvoegen.
	

	E1.1.5
	De voertuigen inclusief inrichting dienen zoveel mogelijk te worden opgebouwd uit gangbare handelscomponenten.
	
	
	

	E1.1.6
	Alle componenten (zoals lampen, sirene, laders, zekeringen etc.) dienen bij storing eenvoudig en goed bereikbaar te zijn.
	
	Dat wil zeggen dat het zonder afschroeven of verwijderen van onderdelen of componenten (m.u.v. de beschermkap, gril en/of bumper) bereikbaar is.

	

	E1.1.7
	Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat in het kader van voortschrijdend inzicht;  ontwikkelingen bij de gezamenlijke en/of afzonderlijke opdrachtgevers; ontwikkelingen in de ambulancebranche  en ervaring door gebruik van voertuigen, het voor kan komen dat te leveren voertuigen beperkte specificatiewijzigingen ondergaan. 
	
	
	

	2
	Chassis
	
	
	

	E2.1.1
	De voertuigen zijn voorzien van een Euro VI-D / Euro 6D dieselmotor.
	
	
	

	E2.1.2
	De motor heeft een vermogen van minimaal 136 Kilowatt en tenminste 440 Nm
	
	
	

	E2.1.3
	De motor beschikt over een motorblokverwarming aan walstroom. Deze functie dient uitschakelbaar te zijn door middel van een  schakelaar. Plaatsing van deze schakelaar geschiedt in overleg met de Opdrachtgever.
	
	
	


	E2.1.4
	De transmissie is 9 traps volautomatisch.
	
	
	

	E2.1.5
	De snelheid is begrensd tot een maximum snelheid van 160 km/uur, met een marge van 3%. 
	
	
	

	E2.1.6
	De maximum snelheid is minimaal 150 km/uur, gemeten op een vlakke weg en in windstil weer en vol beladen (4 personen).
	
	
	

	E2.1.7
	De acceleratie vanuit stilstand van de voertuigen met volledige uitrusting en twee bemanningsleden (100 kg per persoon) is minimaal:
- 0 - 60 km/uur:	7,2 seconden;
- 0 - 80 km/uur:	12,0 seconden;
- 0 - 100 km/uur:	20,0 seconden;
- 0 - 120 km/uur:	30,0 seconden.
	
	
	

	E2.1.8
	De tussenacceleratie van de voertuigen is maximaal:
- 80 - 100 km/uur:	9.0 seconden;
- 80 - 120 km/uur:	22,0 seconden.
	
	
	

	E2.1.9
	De diesel brandstoftank heeft een netto inhoud van tenminste 90 liter.
	
	
	

	E2.1.10
	De draaicirkel is maximaal 16 meter.
	
	
	

	E2.1.11
	De ambulance is voorzien van een VB luchtveringsysteem op de achteras, aangevuld met knielfunctie.
	
	
	

	E2.1.12
	Bedieningsschakelaars t.b.v. de knielfunctie bevinden zich rondom de basis van de chauffeursstoel en in het achter-compartiment naast de rechter achterdeur.
	
	
	

	E2.1.13
	De knielfunctie dient onder alle omstandigheden gebruikt te kunnen worden.
	
	Ook met contact uit
	

	E2.1.14
	De voertuigen zijn voorzien van op de belasting aangepaste vering en dubbelwerkende schokdempers
	
	
	

	E2.1.15
	De voertuigen zijn voorzien van een sperdifferentieel op de achteras, of een vergelijkbaar alternatief.
	
	
	

	E2.1.16
	Het voertuig dient geleverd te worden met vier (4) all seasons banden op een stalen velg met 4 bar aanduiding boven voor- en achter spatschermen. 
	
	
	

	E2.1.17
	De voertuigen dienen geleverd te worden met een volwaardig reservewiel op de standaard locatie onder het voertuig.
	
	
	

	E2.1.18
	De voertuigen zijn voorzien van een hydraulisch gescheiden remsysteem.
	
	
	

	E2.1.19
	De voertuigen zijn uitgerust met een anti-blokkeersysteem (ABS).
	
	
	

	E2.1.20
	De voertuigen zijn aan de voor -en achterzijde voorzien van schijfremmen die die geschikt zijn voor ambulancegebruik.
	
	
	

	E2.1.21
	De voertuigen zijn uitgerust met een lastafhankelijk elektronisch stabiliteit programma (ESP), hoe ook genaamd.
	
	
	

	E2.1.22
	T.b.v. de rookgasafzuiginstallatie wordt de uitlaat aangepast. De positie van de uitlaat is rechts, achter het achterwiel en de uitlaat moet iets schuiner in een hoek van 70 graden.
	
	
	

	3
	Carrosserie
	
	
	

	3.1
	Afmetingen
	
	
	

	E3.1.1
	De lengte buitenkant voertuig, inclusief achtertrede, is maximaal 620 cm.
	
	
	

	E3.1.2
	De breedte buitenkant voertuig exclusief buitenspiegels is maximaal 210 cm.
	
	
	

	E3.1.3
	De hoogte buitenkant voertuig inclusief geïntegreerde verlichting is maximaal 273 cm.
	
	
	

	E3.1.4
	De voertuigen zijn voorzien van een gescheiden bestuurderscompartiment en patiënten-compartiment. De scheiding wordt gerealiseerd door middel van een scheidingswand. Deze scheidingswand is minimaal 10 cm. en maximaal 15 cm. naar achter geplaatst ten opzichte van een standaard bestelauto. Deze scheidingswand is aan beide zijde glad afgewerkt.
	
	
	

	E3.1.5
	De scheidingswand is voorzien van een afsluitbaar raam. De maatvoering is in overleg met de opdrachtgever (h*B: minimaal 35*95cm) en het raam is voorzien van getint glas.
	
	
	

	E3.1.6
	De minimale lengte van het bestuurderscompartiment is zodanig, dat de stoelen in de achterste standaardstand van de rail die door de fabrikant van het basisvoertuig is aangebracht, geplaatst kunnen worden zonder beperkingen van de verstelbaarheid van de rugleuning tot 70 graden achterwaarts.
	
	
	

	E3.1.7
	De hoogte van het bestuurderscompartiment is minimaal 110 cm gemeten vanaf de zitting van de stoel in de laagste stand.
	
	
	

	E3.1.8
	De beenruimte in het bestuurderscompartiment op de vloer is minimaal 60 cm, gemeten vanaf de voorkant stoel in de voorste stand tot aan het schutboard.
	
	
	

	E3.1.9
	De lengte van het inwendig patiënten-compartiment bedraagt minimaal 250 cm.
	
	
	

	E3.1.10
	De resterende  van het inwendig patiënten-compartiment vloerbreedte na inbouw kastenwand bedraagt minimaal 140 cm.
	
	
	

	E3.1.11
	De stahoogte van het inwendig patiënten-compartiment bedraagt minimaal 190 cm   over het loop/werkgedeelte
	
	
	

	E3.1.12
	Tussen brancardslede en verpleegkundige stoel van het inwendig patiënten-compartiment is een loopruimte van minimaal 25 cm. De basis waarop de verpleegkundige stoel wordt geplaatst dient schuin aflopend richting de vloer te lopen, waardoor er meer loopruimte ontstaat
	
	
	

	3.2
	Kleur, striping en herkenbaarheid
	
	
	

	E3.2.1
	Het voertuig, inclusief de kunststof zijpanelen en de voor- en achterbumper, wordt afgeleverd in de kleur RAL 1016 (zwavelgeel).
	
	
	

	E3.2.2
	De striping voldoet aan het BZK-stripingmodel voor ambulancevoertuigen, volgens de door de AZN gestelde uitgangspunten van herkenbaarheid en veiligheid.
	
	
	

	E3.2.3
	Opdrachtnemer draagt per voertuig zorg voor het aanbrengen van zes (6) (2x links, 2x rechts en 2x achter) dienst- en reclamelogo’s. Betreffende logo’s worden door Opdrachtgever aangeleverd.
	
	
	

	E3.2.4
	De opbouwer dient de voertuigen te bestickeren met 3M tape of een product van vergelijkbare kwaliteit.
	
	
	

	3.3
	Ramen, portieren, spiegels en bediening
	
	
	

	E3.3.1
	De voertuigen zijn rondom voorzien van warmte-werend veiligheidsglas.
	
	
	

	E3.3.2
	Alle ramen in het patiënten-compartiment, m.u.v. het raam tussen het patiënten-compartiment en de cabine zijn voorzien van matterende bestickering, waarbij een gedeelte open is en alle ramen in het patiënten-compartiment zijn tevens voorzien van donkere folie met spiegelfunctie.
	
	
	

	E3.3.3
	Het patiënten-compartiment is uitgerust met de volgende ramen:
· één (1) vast raam per achterportier;
· één (1) raam in schuifdeur rechts;
· éen (1) raam rechts tussen schuifdeur en achterzijde, over de gehele zijde;
· een raam links tussen schuifdeur en achterzijde, over de gehele zijde.
	
	
	;.

	E3.3.4
	De bediening van de ramen in de voorportieren is elektrisch.
	
	
	

	E3.3.5
	De voertuigen zijn voorzien van:
-   twee (2) voorportieren ten behoeve van instappen in het bestuurderscompartiment;
· -  twee (2) achterportieren ten behoeve van instappen in het Patiënten-compartiment; 
· NB: Indien er spanning ontstaat op het linker ABS paneel bij het 90 graden openen van het linker achterportier volgt hiertoe de nodige modificatie van de bouwer.
· één (1) volledig elektronische schuifdeur af fabriek geplaatst aan de kant van de bijrijder ten behoeve  van instappen in patiënten-compartiment. Deze elektrische schuifdeur heeft geen invloed op de afmetingen van de binnenruimte. 
· één (1) volledig elektronische schuifdeur af fabriek geplaatst aan de linker zijde ofwel bestuurders zijde.
	
	









Omschrijf hoe dit gerealiseerd wordt
	


	E3.3.6
	De volledige elektronische schuifdeuren dienen via alle in het patiënten compartiment aanwezige Canbus bedieningspanelen bedient te kunnen worden
	
	
	

	E3.3.7
	Beide elektronische schuifdeuren zijn ook vanuit de voorcabine en contactsleutel te bedienen
	
	
	

	E3.3.8
	Er dienen deurvangers aanwezig te zijn die de deuren op 90 graden opvangen
	
	
	

	E3.3.9
	Alle portieropeningen zijn voorzien van een instap met antislip. Indien de instap aan de zijkant en achterzijde hoger is dan 35 cm dan is deze voorzien van een extra treeplank.
	
	
	

	E3.3.10
	De rechter schuifdeur is voorzien van een elektrische treeplank
	
	Model en type zie 25-127
	

	E3.3.11
	De voertuigen zijn voorzien van een centrale portiervergrendeling met afstandsbediening op de sleutel. Een extra derde contactsleutel wordt meegeleverd.
	
	
	

	E3.3.12
	Deze centrale portiervergrendeling werkt op alle portieren en elektrische schuifdeuren.
	
	
	

	E3.3.13

	Deze centrale portiervergrendeling is bedienbaar van de binnen -en buitenzijde en tevens kan dit bediend worden in het patiënten-compartiment door middel van een schakelaar die op het bedieningspaneel naast de verpleegkundige stoel zit.
	
	
	

	E3.3.14
	De buitenspiegels zijn elektrisch verwarmd.
	
	
	

	E3.3.15
	De buitenspiegels zijn elektrisch verstelbaar en elektrisch inklapbaar vanaf de chauffeursstoel.
	
	
	

	E3.3.16
	De linker - en de rechterbuitenspiegel worden geleverd met een dodehoekspiegel en bovenop de rechter buitenspiegel wordt een extra dodehoekspiegel gemonteerd.
	
	
	

	E3.3.17
	Aan de binnenzijde van de achterdeuren dienen twee verzonken opbergvakken aanwezig te zijn, (één per deur) inclusief afdeknet.
	
	
	

	3.4
	Voertuigverlichting, optische en akoestische signalering
	
	
	

	E3.4.1
	De voertuigen zijn voorzien van LED koplampen en worden voorzien van een zogenaamde “wig-wag” installatie
	
	
	

	E3.4.2
	De voertuigen worden voorzien van een derde remlicht in de bovenbouw van de achterzijde.
	
	
	

	E3.4.3
	De voertuigen dienen te worden voorzien van minimaal 3 amberkleurige contourverlichting aan beide zijden.
	
	
	

	E3.4.4
	De voertuigen dienen te worden uitgevoerd met een PSM (programmeerbare speciale module), die zo wordt geprogrammeerd dat het dimlicht automatisch in
wordt geschakeld bij het starten van de motor.
	
	
	

	E3.4.5
	Het voertuig is voorzien van in het dak of in de dakconsole geïntegreerde blauwe, groene en amberkleurige LED-verlichting conform de geldende Europese richtlijn ECE R65, zodat het voertuig niet voorzien is van losse zwaai- of LED-verlichting of zwaai- of LED-balken.
	
	Blauw: ECE R65, klasse 2
Oranje: ECE R65, klasse 1
Groen: geen classificatie
	

	E3.4.6
	De lichtsterkte van de blauwe LED-verlichting is 400 CD directioneel en minimaal 400cd naar voren gericht
	
	
	

	E3.4.7
	Onder de buitenspiegels wordt per spiegel één (1) 110 graden blauwe LED-unit geplaatst, Deze 110 graden LED-units zijn onderdeel van de primaire verlichting.
	
	Merk en type lamp zijn in overleg met Opdrachtgever, de bracket/houder is onderdeel van de levering van de aanbieder
	

	E3.4.8
	Het voertuig is aan de voorzijde van het dakconsole voorzien van een geïntegreerde krachtige blauwe power led of ledmodules, minimaal 400 CD.
	
	
	

	E3.4.9
	Aan de voorzijde dienen twee richtingaanwijzers met hotelschakeling in de dakconsole te worden gemonteerd (links/rechts). Deze richtingaanwijzers dienen onafhankelijk van het blauwe licht te functioneren
	
	
	

	E3.4.10
	Aan de voorzijde dienen twee witte contourlichten gemonteerd te worden. (links/rechts)
	
	
	

	E3.4.11
	De achterzijde van het voertuig wordt, naast de standaardverlichting van het basisvoertuig, uitgevoerd met in het dak of in de dak-console geïntegreerde oranje richtingaanwijzers in LED-uitvoering; één (1) linksboven en één (1) rechtsboven aan de achterzijde en werkverlichting.
	
	
	

	E3.4.12
	In de grill worden twee blauwe (2) LED-flitsers gemonteerd die voldoen aan ECE65 klasse 2 en een minimale lichtopbrengst van 350 cd/20 watt effectief hebben. De LED-flitsers zijn zodanig  opgebouwd dat ze loodrecht ten opzichte van het wegdek gemonteerd zijn.
Tevens worden in de grill ook 2 amberkleurige LED-units gemonteerd welke gekoppeld zijn aan de amberkleurige LED-units in het dak. 
	
	
	

	E3.4.13
	Alle naar voren schijnende blauwe verlichting, zowel primair als secundair  dient met een schakelaar gedimd te kunnen worden (dag/nachtstand).
	
	
	

	E3.4.14
	De spiegel- en grill-LED’s dienen separaat te kunnen worden  uitgeschakeld.
	
	
	

	E3.4.15
	Op het linker en rechter voorspatscherm wordt een blauwe LED gemonteerd.
	
	
	

	E3.4.16
	Beide zijkanten van het voertuig worden voorzien van twee (2) stuks witte LED-werklampen die geplaatst zijn onder een hoek van 27 graden. Deze lampen zijn per zijkant apart schakelbaar.
	
	
	

	E3.4.17
	De in eis E3.4.17 genoemde witte werklamp bij de achterdeur is schakelbaar bij de achterdeur. De inschakeling van de werkverlichting met behulp van deze schakelaar mag alleen mogelijk zijn wanneer één of beide achterdeur (en) geopend is (zijn).
	
	
	

	E3.4.18
	De in eis E3.4.17 genoemde witte werklampen zijn geactiveerd wanneer het voertuig achteruit rijdt.
	
	
	

	E3.4.19
	De witte werklampen en de blauwe lampen, met uitzondering van de blauwe knoopled’s in de achterdeuren zoals beschreven in Eis E3.4.34, dienen bij geopende of gesloten  portieren zichtbaar te zijn en niet mee te buigen met de deuren.
	
	
	

	E3.4.20
	Het bestuurders compartiment is bij de plaats van de bijrijder uitgerust met een kaartleeslamp HG met de lichtbundel naar de beneden gericht. De schakelaar is in de nabijheid van de desbetreffende lamp gesitueerd. De locatie van deze lamp is tussen voorraam en zonneklep
	
	
	

	E3.4.21
	De hoofdverlichting in het patiënten-compartiment dient via de Canbus bedieningspanelen in-/uitgeschakeld te kunnen worden.
	
	
	

	E3.4.22
	De deuren van het patiënten-compartiment zijn voorzien van LED instapverlichting. Deze instapverlichting is verwerkt in alle handgrepen.
	
	
	

	E3.4.23
	Alle verlichting achterin wordt na een uur automatisch uitgeschakeld. 
	
	Wanneer het contact is uitgeschakeld (30V geschakeld)
	

	E3.4.24
	In het dak in het patiënten-compartiment zijn aan de linker- en rechterzijde minimaal vier (4) LED verlichtingsarmaturen aangebracht. De LED armaturen zijn voorzien van blauwe traumaverlichting.
	
	
	

	E3.4.25
	Deze armaturen hebben een dim functie waarmee de LED units traploos gedimd kunnen worden via het CANBUS bedienpaneel. 
	
	
	

	E3.4.26
	Het patiënten-compartiment is voorzien van een gerichte werkplekverlichting door middel van minimaal één dim-bare halogeen spot boven de patiënt.
	
	
	

	E3.4.27
	Het CANBUS-bedieningspaneel voor licht, airco e.d. is IPx6 uitgevoerd is voor de verpleegkundige gemakkelijk bereikbaar en goed te bedienen.
De locatie in het patiënten-compartiment van het paneel is in overleg met de klant.
	
	
	

	E3.4.28
	De voertuigen zijn voorzien van een sirene met sireneversneller met twee (2) speakers, een tweeter speaker en een bashoorn, gemonteerd onder de grill.
	
	
	

	E3.4.29
	De voertuigen zijn uitgevoerd met  4 stuks Martin hoorn inclusief Tremolo effect en compressor. Activatie geschied via het voetpedaal als de elektronisch sirene is ingeschakeld. De 4 Martin hoorns dienen onder de kentekenplaat gemonteerd te zijn en afgeschermd te worden door een afdekkap.
	
	
	

	E3.4.30
	Er wordt links van het rempedaal een plat voetpedaal gemonteerd om de elektronische sirene of (naar gelang de keuze van de sirenefunctie) de Martin hoorn in te schakelen.
	
	
	

	E3.4.31
	Gemeten op zeven (7) meter afstand van het voertuig ligt het geluidsniveau van de sirene tussen 100 Db(A) en 120 Db(A).
	
	
	

	E3.4.32
	Het geluidsniveau in de ambulance bedraagt bij gebruik van de sirene en de sireneversneller maximaal 80 Db(A). 
	
	
	

	E3.4.33
	In beide achterdeuren worden blauwe knoopleds gemonteerd die gesynchroniseerd zijn. Flitspatroon in overleg met de afnemer.
	
	
	

	E3.4.34
	De voorportieren, achterdeuren en elektrische schuifdeuren dienen in geopende stand contourverlichting te hebben en te tonen.
	
	
	

	3.5
	Stroomvoorziening, schakelaars en opschriften
	
	
	

	E3.5.1
	De voertuigen zijn voorzien van een accusysteem dat over voldoende capaciteit beschikt voor het gebruik van alle aanwezige apparatuur.
	
	Minimaal 95Ah
	

	E3.5.2
	Er dient een hoofdschakelaar van de tweede accu gemonteerd te worden op de basis van de bestuurdersstoel
	
	
	

	E3.5.3
	De voertuigen zijn voorzien van:
- één (1) accu voor de auto;
- één (1) accu voor het patiënten-compartiment, die tevens als noodstart accu dienst doet.
	
	
	

	E3.5.4
	Alle accu’s zijn onderhoudsvrij.
	
	
	

	E3.5.5
	De voertuigen zijn ten behoeve van de accu’s voorzien van een combi omvormer/acculader met een vermogen van minimaal 1600W en een zuivere sinusuitgang van 230V en voorzien van een druppellader en een accubewaker, welke het systeem uitschakelt bij een te lage spanning.
	
	
	

	E3.5.6
	De voertuigen zijn voorzien van een 12/230 Volt (minimaal 30 Amp) omvormer.
	
	
	

	E3.5.7
	De inschakeling van deze 12/230 Volt omvormer geschiedt via het contactslot en door middel van aansluiting op walstroom.
	
	
	

	E3.5.8
	De voertuigen zijn voorzien van een 230 Volt buitenaansluiting (type Defa WDC) met startbeveiliging. Boven het walstroom-contactpunt van het voertuig is een groene led lamp gemonteerd, welke brandt wanneer deze aangesloten is op 230 Volt. 
De positie van dit contactpunt is aan de bestuurderskant links achter nabij het achterlicht van het voertuig op circa 130 cm hoogte.
	
	
	

	E3.5.9
	Onder de binnenspiegel wordt een groene lamp gemonteerd die aan is als het voertuig aan de walstroom staat.
	
	
	

	E3.5.10
	De voertuigen  zijn in het patiënten-compartiment voorzien van zeven (7) aansluitingen 230 Volt en twee (2) aansluitingen 12 Volt. De exacte locatie per aansluitpunt zal in nader overleg bepaald worden.
	
	
	

	E3.5.11
	De elektrische installatie is zodanig van opzet dat een startgarantie aanwezig blijft.
	
	
	

	E3.5.12
	De 230V voorziening is uitgevoerd met automatische zekeringen en aardlekschakelaar.
	
	
	

	E3.5.13
	De voertuigen zijn voorzien van een wisselstroom dynamo (minimaal 180 Amp) die bij stationair toerental voldoende capaciteit oplevert om de verlichting en apparatuur te laten functioneren.
	
	
	

	E3.5.14
	De voertuigen zijn voorzien van een goed bereikbare zekeringenkast t.b.v. het patiënten-compartiment. Bij voorkeur gepositioneerd achter de bestuurderstoel in de separatiewand.
	
	
	

	E3.5.15
	Deze zekeringkast is voorzien van een LED-indicatie voor de zekeringen.
	
	
	

	E3.5.16
	Voor het opvangen van spannings-schommelingen van de dynamo wordt minstens één stabilizer gemonteerd.
Achter deze unit worden citygis en alle daarbij behorende componenten, C2000 randapparatuur alsmede de Strycker powerload aangesloten.
	
	
	

	E3.5.17
	Alle schakelaars zijn voorzien van duidelijk afleesbare pictogrammen.
	
	Opdrachtgevers geven aan of een tekst of een symbool gebruikt wordt op het bedienpaneel.
	

	E3.5.18
	Deze pictogrammen zijn verlicht.
	
	
	

	E3.5.19
	[bookmark: _GoBack]De schakelaars zijn aan de onderzijde voorzien van verlichte bedieningsteksten en/of symbolen die zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
	
	Opdrachtgevers geven aan of een tekst of een symbool gebruikt wordt op het bedienpaneel.
	

	3.6
	Klimaatbeheer: Airconditioning / Climate control
	
	
	

	E3.6.1
	Beide compartimenten zijn voorzien van airconditioning, zodanig dat er sprake is van een gescheiden systeem tussen bestuurders- en patiënten compartiment.  In het achter compartiment sprake is van een automatic climate control (ACC) met een minimaal koelvermogen van 5.5 kW d.m.v. een 2e koelcompressor
	
	
	

	E3.6.2
	Op het bedieningspaneel nabij de verpleegkundigenstoel in het patiënten compartiment en op het bedieningspaneel nabij de bestuurder, kan in het patiënten compartiment door middel van ACC de gewenste temperatuur per 1,0 graden C ingesteld worden.
	
	
	

	E3.6.3
	De airconditioningpomp beschikt over voldoende capaciteit voor beide 
· koelen: tot 20 graden C bij een buitentemperatuur van 30 graden C;
- verwarmen: tot 22 graden C bij een   buitentemperatuur van -15 graden C.
	
	
	

	E3.6.4
	Het ACC in het patiënten-compartiment dient een zodanig geluidsvolume te hebben dat er in de hoogste stand een normale conversatie mogelijk is.
	
	Het geluidsvolume van normale conversatie ligt tussen 50 – 75 dB(A)
	

	E3.6.5
	In het dak van het patiënten-compartiment wordt een luchtverversingsventilator aangebracht. Deze ventilator is te bedienen vanaf het Canbus bedeiningspaneel nabij de verpleegkundige stoel.
	
	
	

	E3.6.6
	De uitstroomopeningen van de airconditioning in het patiënten-compartiment zijn geïntegreerd.
	
	Zie ook E3.10.15
	

	E3.6.7
	Het patiënten-compartiment is voorzien van een separate verdamper ten behoeve van de airconditioning.
	
	
	

	E3.6.8
	Het voertuig dient af fabriek een zuheizer te hebben (standkachel) in het motorblok dat bij inschakeling via een button op het dashboard extra warmte genereert wanneer de motor loopt).
	
	
	 

	3.7
	Overige uitrusting voertuig
	
	
	

	E3.7.1
	De voertuigen beschikken over ruitenwissers met intervalschakelaar, welke op een regensensor werkt
	
	
	

	E3.7.2
	De voertuigen zijn voorzien van een cruise controle.
	
	
	

	E3.7.3
	De voertuigen zijn voorzien van een “Elektronische Parkeer Sensoren Systeem” aan voor- en achterzijde.
	
	
	

	E3.7.4
	Geïntegreerd in het dashboard zit een buitentemperatuurmeter.
	
	
	

	E3.7.5
	Het voertuig is uitgerust met een bandenspanning-controle systeem dat per band en per ‘tiende’ bar kunnen aangeven of er luchtlekkage is. Genoemd systeem wordt op het dashboard aangegeven.
	
	
	

	E3.7.6
	Het voertuig heeft automatisch oliepeil meetsysteem, welke op het dashboard te bedienen is en afleesbaar is. Bij het starten van het voertuig dient het oliepeil getoond te worden op het display.
	
	
	

	E3.7.7
	Het voertuig is uitgerust met aandrijfslipregeling (ASR), Brake Assist Systeem (BAS), Elektronische remkrachtverdeling (EBV), hoe ook genaamd.
	
	
	

	E3.7.8
	Het voertuig is uitgerust met een motordoorloopregeling af fabriek.
	
	
	

	E3.7.9
	Het voertuig is voorzien van RVS side-bars. Deze RVS sidebars worden bij de instap linker –en rechter voorportier en bij instap rechter schuifdeur voorzien van een extra opstaptrede.
	
	
	

	E3.7.10
	De voertuigen zijn voorzien van een achteruitrij camera met afsluitbare klep die automatisch wordt ingeschakeld bij achteruitrijden. Het beeld van de achteruitrijcamera wordt getoond op het MDT scherm (mobiele data terminal).
	
	
	

	E3.7.11
	Er dient een naar wens in en uit-schakelbaar achteruitrijalarm (signaaltoon) gemonteerd te worden. Het achteruitrijdsignaal activeert automatisch via achteruitrijd-versnelling. De schakelaar is geïntegreerd in het CANBUS bedieningspaneel. 
	
	
	

	E3.7.12
	De compartimenten kunnen gereinigd worden met de normaal gangbare reinigingsmiddelen.
	
	
	

	E3.7.13
	De voertuigen hebben een bewerking ondergaan ter bescherming tegen corrosie binnenuit en van buitenaf.
	
	
	

	E3.7.14
	Zowel in het bestuurderscompartiment als in het patiënten-compartiment zijn twee (2) kledinghaken aangebracht welke goed bereikbaar zijn en in overleg met opdrachtgevers, veilig worden gemonteerd.
	
	
	

	E3.7.15
	Het voertuig dient uitgerust te zijn met een elektrische handrem die door middel van een button op het dashboard te bedienen is
	
	
	

	E3.7.16
	Het voertuig dient te worden uitgerust met een chrome grille
	
	
	

	3.8
	Specifiek t.a.v. het bestuurderscompartiment
	
	
	

	E3.8.1
	Het bestuurderscompartiment is uitgevoerd in de kleur grijs of zwart.
	
	
	

	E3.8.2
	Het bestuurderscompartiment is voorzien van twee (2) lederen comfortstoelen inclusief Thorax airbag. De chauffeursstoel dient in een op gewicht instelbare geveerde uitvoering te worden geleverd welke middels een mechanisme kan worden vergrendeld waardoor vering uit blijft. Beide voorstoelen zijn voorzien van een zitvlak-verlenging.
	
	
	

	E3.8.3
	Tussen de voorstoelen in de cabine komt een voorgevormd kaartenbak. De kaartenbak heeft een schuin oplopend gedeelte voor o.a. OGS bediening, C-2000, mobilofoon. 
	
	
	

	E3.8.4
	Het middenconsole dient voorzien te zijn van een koelkast van minimaal 21 liter. 
	
	Zie ook 25-127
	

	E3.8.5
	Het bestuurderscompartiment wordt voorzien van een door de opbouwer aan te leveren ruitbreukhamer.
	
	
	

	E3.8.6
	Het bestuurderscompartiment wordt voorzien van één  (1) LED Maglite met 12V houder/lader. De opbouwer zorgt voor aanlevering en montage. Plaatsing geschiedt in overleg met opdrachtgever. 
	
	
	

	E3.8.7
	De cabine is voorzien van een rubberen vloermat.
	
	
	

	E3.8.8
	De stuurinrichting is uitgerust met stuurbekrachtiging.
	
	
	

	E3.8.9
	De stuurinrichting heeft een in hoogte en axiale verstelbare stuurkolom.
	
	
	

	E3.8.10
	Het bestuurderscompartiment is voorzien van twee (2) SRS airbags, één (1) aan de bestuurderszijde en één (1) aan de bijrijder zijde.
	
	
	

	E3.8.11
	Het bestuurderscompartiment is voorzien van twee gordijnairbags.
	
	
	

	E3.8.12
	Het bestuurderscompartiment is uitgerust met twee (2) automatische driepunt-veiligheidsgordels met gordelspanners die in hoogte verstelbaar zijn.
	
	
	

	E3.8.13
	Het dashboard is voorzien van het volgende instrumentarium:
· buitentemperatuurmeter;
· klok;
· indicator openstaande portieren
/schuifdeur, per portier / schuifdeur;    
· boordcomputer
	
	
	

	E3.8.14
	Schakelaars dienen gemonteerd te zijn op een apart bedieningspaneel. Dit bedieningspaneel is bedienbaar vanuit beide stoelen. De exacte locatie is in overleg met de Opdrachtgevers
	
	
	

	E3.8.15
	Optische signalisatie, akoestische signalisatie en de overige ambulance-elektrificatie worden aangestuurd door een centraal CANBUS-systeem. Dit CANBUS-systeem is vrij, in overleg tussen klant en opbouwer, programmeerbaar.
	
	
	

	E3.8.16
	Het centrale canbus-systeem heeft bedieningsmogelijkheden op de volgende locaties;
In de voorcabine, in het patiënten- compartiment naast de verpleegkundige stoel, boven de rechter schuifdeur en in de rechter-achterdeur binnenzijde.
	
	
	

	E3.8.17
	De optische- en akoestische installatie wordt bediend vanaf een centraal touchscreen in de middenconsole of een touchscreen met RAM mount naast het stuur, waarbij op een kleurenscherm met blauw, oranje, groen en wit is aangegeven, welke blauwe, oranje, groene en witte werkverlichting is ingeschakeld. 
	
	
	



	E3.8.18
	Op het centrale CANBUS-display in de cabine wordt de actuele spanning van de voertuigaccu en de accessoire accu getoond.
	
	
	

	E3.8.19
	De voertuigen zijn uitgerust met een multimediasysteem, met geïntegreerde stuurbediening. De positie van het  multimediasysteem bevindt zich in de bovenste DIN-schacht. Er dient een type haaienvin DAB/FM antenne te worden gemonteerd.
	
	
	

	E3.8.20
	De radio is voorzien van twee (2) speakers in het bestuurderscompartiment en twee (2) speakers in het patiënten-compartiment.
	
	
	

	E3.8.21
	De speakers in de verschillende compartimenten zijn afzonderlijk bedienbaar middels een aparte volumeregeling in beide compartimenten. In het patiënten-compartiment is deze volumeregeling geïntegreerd in het CANBUS bedienpaneel nabij de verpleegkundigenstoel. Deze speakers dienen op het bedieningspaneel nabij de verpleegkundige stoel aan en uit gezet te kunnen worden
	
	
	

	E3.8.22
	Achter de linker schuifdeur wordt één (1) handbrandblusser (vorstvrij model, 2 kg schuim) geplaatst . 
	
	
	

	E3.8.23
	Rechts naast de zitplaats van de bijrijder is een extra handgreep aangebracht, waarvan de plaats in nader overleg met opdrachtgever wordt bepaald.
	
	
	

	E3.8.24
	De veiligheidsgordels dienen oranje van kleur te zijn
	
	
	

	E3.8.25
	Er dient een intercomsysteem te worden geleverd met een push-to-talk functie tussen het voor en achter compartiment. De bediening in het voor compartiment dient te geschieden met een zwanenhals-drukknop op de stuurkolom, achterin met een schakelaar op of bij het bedienginspaneel naast de stoel van de verpleegkundige.
	
	
	

	E3.8.26
	Er dient een camera in het patiënten compartiment aanwezig te zijn (locatie nabij B-stijl bijrijderskant), het beeldscherm van deze camera dient getoond te worden in de binnenspiegel van het voorcompartiment. Aan en uitschakelen van deze functie geschiedt door een toets op het OGS bedieningspaneel. De camera dient een zodanige frequentie te hebben dat het beeld niet wordt verstoord door de LED verlichting van het achter-compartiment. De behuizing van de camera dient wit te zijn.
	
	
	

	3.9
	Navigatie, communicatie en overige systemen
	
	
	

	E3.9.1
	De aanbieder bouwt alle met City-Gis verbonden elementen uit het oude voertuig en bouwt deze inclusief nieuwe, door Opdrachtgever te leveren, bekabeling, locater etc.  in het nieuwe voertuig. De exacte locatie geschiedt in overleg met opdrachtgevers.
	
	
	

	E3.9.2
	De mobilofoon (C2000) wordt door carrosseriebouwer uitgebouwd uit het te vervangen voertuig en ingebouwd in het nieuwe voertuig op een nader te bepalen plaats.
	
	
	

	E3.9.3
	De bekabeling en het plaatsen van antennes maken deel uit van de Overeenkomst. Alle antenne bekabeling moet tenminste voldoen aan RG58/CU MIL-C-17G. Antennes en bekabeling worden door opdrachtgever geleverd.
	
	
	

	E3.9.4
	De afstand tussen de antennes dient minimaal 35 cm te zijn.
	
	
	

	E3.9.5
	Bij een kunststof dak dient de grondplaat van de antenne tenminste 36x36 cm te bedragen;
Bij een metalen dak of ingebouwde grondplaat van de antenne tenminste 15x15 cm te bedragen;
De mantel van de kabel t.o.v. de massa voertuig bedraagt max. 1,5 ohm.
	
	
	

	E3.9.6
	Alle MDT apparatuur, antennes, bekabeling en hardware worden door de RAV Flevo/G&V  aangeleverd.
	
	
	

	E3.9.7
	De Inschrijver plaatst en sluit de apparatuur voor MDT/CityGis aan. Hiervoor is de benodigde voeding van 12 volt x 2,5 mm² (10 ampère) beschikbaar vanaf de zekeringkast. 
	
	
	

	E3.9.8
	Alle ingebouwde of in te bouwen apparatuur in bestuurderscompartiment komt niet boven de dashboardlijn uit.
	
	
	

	E3.9.9
	Alle apparatuur dient achter een zogenaamde DC-DC converter geplaatst te worden. 
	
	
	

	E3.9.10
	De carrosseriebouwer zorgt voor overbouw van het KAR-systeem en SOS toegang. Tevens verzorgt de Opdrachtgever de hiervoor benodigde kabels en platte antennes
	
	
	

	E3.9.11
	De overbouw van het Digitaal Rit Formulier-bracket, inclusief stroomvoorziening wordt door de carrosseriebouwer uitgevoerd.
	
	
	

	3.10
	Specifiek t.a.v. het Patiënten-compartiment
	
	
	

	E3.10.1
	Het interieur dat de carrosseriebouwer aanbiedt, komt overeen met het interieur van het voorbeeldvoertuig 25-127 van RAV Flevoland. Eventuele aanpassingen voortkomend vanuit dit Programma van Eisen en Wensen zijn hierin verwerkt. 
Dit geldt voor alle maten en vormen van kasten, opbergmogelijkheden en inrichting. Mogelijke uitzondering is een ladenblok tegen de separatiewand, welke in overleg met klant een mogelijke andere indeling krijgt. Het ladenblok wordt voorzien van een opstaande rand.
De uiteindelijke inrichting wordt in nader overleg bepaald
	
	Conform hoofdstuk 3.9 van het aanbestedingsdocument wordt u op 20 januari 2023 in de gelegenheid gesteld om het genoemde voorbeeldvoertuig te schouwen
	

	E3.10.2
	De bergruimten zijn zodanig uitgevoerd, dat de volgende materialen bij open portieren bereikbaar zijn:
- twee (2) zuurstofflessen van 5 liter;
- twee (2) zuurstofflessen van 2 liter;
- twee (2) ABC rugtassen voor volwassenen;
- één (1) ABC (rug)tas voor kinderen;
- één (1) wergvelplank;
- één (1) schepbrancard;
- één (1) sets headblocks à twee (2) stuks;
- één (1) tas met slachtofferkaarten;
- één (1) brandblusser 2 kilo.
- één (1) Autopulse Zoll
- één (1) Stryker Evac Chair
- één (1) vacuummatras Redvac 7000
- één (1) Amtrib bord
- twee (2) TECC- tassen
	
	
	



	E3.10.3
	Koffers, apparatuur, brancards en overig materiaal moeten degelijk kunnen worden gefixeerd
	
	
	

	E3.10.4
	De opbergruimtes zijn zodanig ingericht (geleiding, bescherming e.d.) dat gebruikte materialen niet kunnen beschadigen.
	
	
	

	E3.10.5
	In de onderste lade van het ladeblok komt een instelbare infuusverwarming. De tempratuur dient te kunnen worden gefixeerd op 25 graden.
	
	
	

	E3.10.6
	Eén van de kastladen dient van een afsluitbare ampullarium te worden voorzien. De lade wordt voorzien van een elektro-mechanisch slot. De lade kan worden ontkoppeld door middel van een schakelaar op de CANBUS bedieningspaneel naast de verpleegkundige stoel. Tevens dient er een bedieningspaneel te worden gemonteerd boven de schuifdeur waarin ook ontgrendeling van deze medicatielade kan plaatsvinden
	
	
	

	E3.10.7
	Er dient, op de portieren na, géén (zwavelgele) carrosserie zichtbaar te zijn, dat wil zeggen dat het patiënten-compartiment volledig is bekleed met ABS kunststof panelen. Deze panelen zijn achter de deurrubbers van het basisvoertuig gestoken, zodat er in het patiënten-compartiment geen carrosseriedelen zichtbaar zijn.
	
	
	

	E3.10.8
	De binnenzijde van de achterdeuren dienen wit te zijn
	
	
	

	E3.10.9
	Het patiënten-compartiment is uitgevoerd in lichte kleuren en wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
	
	
	

	E3.10.10
	De bekleding van de stoelen is eenvoudig te reinigen en wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
	
	
	

	E3.10.11
	Het interieur is afgewerkt met ronde hoeken en/of zachte materialen. 
	
	
	

	E3.10.12
	De verschillende aansluitingen zijn zo naadloos mogelijk afgedicht, zodanig dat alles goed en nat gereinigd kan worden.
	
	
	

	E3.10.13
	Tegen de scheidingswand in het patiënten-compartiment (binnenzijde) zijn twee (2) LED-richtingaanwijzers en een LED-remlicht gemonteerd.
	
	
	

	E3.10.14
	De opdrachtgever levert twee opbergsystemen t.b.v. het opbergen van helmen welke geschikt zijn voor helm Pacific R9K/2.
	
	
	

	E3.10.15
	Het plafond is voorgevormd en rondom voorzien van geïntegreerde handgrepen langs de positie van de brancard. De airco uitstroomopeningen is rondom geïntegreerd in het voorgevormde plafond.
	
	
	

	E3.10.16
	Het patiënten-compartiment is aan het hoofdeinde van de brancard voorzien van een opklapbare stoel voor de verpleegkundige met driepuntsgordel.
	
	
	

	E3.10.17
	Het compartiment is naast de patiënt voorzien van een stoel met M1 certificaat. 
Deze stoel is voorzien van een in hoogte verstelbare hoofdsteun en driepunts-veiligheidsgordel en is inclusief opklapbare armleuning. De basis waarop de stoel op is gemonteerd, loopt naar beneden toe schuin af, zodat er extra ruimte op vloerniveau wordt gecreëerd.
De exacte plaats zal in nader overleg bepaald worden.
	
	
	

	E3.10.18
	Er dient nabij de kast / het bankje rechts achterin een twee puntgordel gemonteerd te worden t.b.v. het fixeren van een rollator, koffer of andere bagage. 
	
	
	

	E3.10.19
	In de lengterichting langs het dak is over de volledige lengte van het patiënten-compartiment een handgreep aangebracht. Deze handgreep is verlicht met een LED-strip
	
	
	

	E3.10.20
	Het patiënten-compartiment is op de volgende plaatsen voorzien van handgrepen voor zowel de patiënt als de verpleegkundige, waarvan de exacte plaats en uitvoering in nader overleg zal worden bepaald:
· één (1) handgreep naast de verpleegkundige stoel rechts, verlicht;
· één (1) handgreep naast de patiënt, nader te bepalen, verlicht;
· één (1) handgreep naast de zijdeur,
verlicht;
· één (1) handgreep naast de achterdeur, verlicht;
· één (1) handgreep naast het rechter voorportier.
één (1) handgreep op de achterdeur bijrijderskant.
	
	
	

	E3.10.21
	Boven de brancard zijn twee (2) flexibele infuushaken aangebracht. Deze infuushaken dienen buiten gebruik verzonken te zijn in het plafond, en geen scherpe punten te hebben. Infuushaken en de geheel module zijn uitgevoerd in de kleur wit.
	
	
	

	E3.10.22
	· Per haak dienen twee (2) infuuszakken op overzichtelijke wijze aangehangen en gefixeerd te kunnen worden.
	
	
	

	E3.10.23
	Er dient een naadloos vloeistofdichte spuitvloer aangebracht te worden. De vloer is voorzien van een opstaande rand van 10 cm.
	
	
	

	E3.10.24
	Rechts voor onder de paraattas komt een verhoging van een paar centimeter. Deze verhoging wordt ook voorzien van een vloeistofdichte spuitvloer.
	
	
	

	E3.10.25
	Er dient een opbergkast aanwezig te zijn voorzien van twee portofoon-opladers, (2x 12 volt) twee pager-opladers (2x 220 volt) en twee USB stekkers om een oplaadsnoer van een telefoon te monteren.

	
	
	

	E3.10.26
	De kast vermeld in E3.10.25 is afgesloten door middel van een magneetslot. Ontgrendelen geschied door een knop op het bedieningspaneel beschreven in E3.10.6. 
	
	
	

	E3.10.27
	De kast zoals beschreven in eisen E3.10.6 en E3.10.25 zijn voorzien van een mechanische nood-ontgrendeling zodat in geval van een lege accu deze kasten/laden opengemaakt/ontgrendeld kunnen worden.
	
	
	

	E3.10.28
	Er dient een 220 volt aansluiting aanwezig te zijn die verbonden is met de Walstroom-aansluiting. Dit contactpunt is enkel bedoelt om een elektrische standkachel van stroom te voorzien als het voertuig aan de walstroom staat. Thermostaat en kachel maken deel uit van de levering.
	
	
	

	E3.10.29
	De uitzuig- en beademingsmachine dienen in een door middel van een kunststof rolluik afgesloten kast te kunnen worden opgeborgen. Er dient rekening mee gehouden te worden dat beide devices op een normale manier uitgenomen dienen te worden. Beide devices worden opgeladen in deze kast op 12 volt, en er dient een DIN aansluitpunt aanwezig te zijn voor zuurstof voor de beademingsmachine.
	
	
	

	3.11
	Speciale voorzieningen voor zuurstof, hartbewakings- en hartmassageapparatuur en brancardinrichting
	
	
	

	E3.11.1
	Het patiënten-compartiment is voorzien van drie (3) DIN aansluitpunten t.b.v. zuurstof (O2). 1e: linker zijwand, 2e: in de nabijheid van de beademingsmachine, 3e; in plafond boven hoofdeinde brancard.
	
	
	

	E3.11.2
	Het systeem is voorzien van een volledige automatische zuurstof omschakelpaneel welke in geval van een lege zuurstoffles automatisch overschakelt.
	
	
	

	E3.11.3
	Het systeem is voorzien van een akoestisch signaal met mute functie bij lege fles. Het akoestische signaal herhaalt zich iedere 60 seconden na gebruik mute functie (veiligheid) totdat de fles vervangen is.	De exacte locatie per aansluitpunt zal in nader overleg bepaald worden.
	
	
	

	E3.11.4
	Er is sprake van visuele weergave van de status van de zuurstofflessen 
	
	
	

	E3.11.5
	Als extra veiligheid kan men de beide zuurstofflessen ook handmatig bedienen
	
	
	

	E3.11.6
	Het patiënten-compartiment is voorzien van een door aanbieder te leveren uitschuifbare plateau voor hartbewakingsapparatuur. Deze uitschuifbare slede is voorzien van een elektronische ont- en vergrendeling en een beveiligde constructie dat bij weerstand terug gaat naar de 0-positie. Er dient een 220 volt en een 12 volt stroompunt op dit plateau aanwezig te zijn. De uitvoering van deze houder en de plaatsbepaling van houder van de hartbewakingsapparatuur wordt na overleg tussen aanbieder en opdrachtgever vastgesteld.
	
	
	


	E3.11.7
	De monitorhouder dient uitgeschoven te kunnen worden tot circa 40 cm richting de verpleegkundigenstoel.
	
	
	

	E3.11.8
	Onder de monitorhouder komt een uitschuifbare lade van maximaal 100 mm. hoogte (binnenmaat) waarin artikelen ten behoeve van IV-toegang kunnen worden gelegd. Deze lade heeft vakverdeling die in overleg met de afnemer ingedeeld wordt. Deze lade heeft op de uitgeschoven positie een stopstand maar dient bij een deceleratie in te schuiven.”
	
	
	

	E3.11.9
	De hartbewakingsapparatuur wordt door de opdrachtgever(s) aangeleverd en door Opdrachtnemer in- of overgebouwd.
	
	
	

	E3.11.10
	Achter de linker schuifdeur komt een houder/bracket t.b.v. het opbergen van de Autopulse hartmassageapparatuur. In de nabijheid van de Autopulse komt een (reserve) accu houder.
	
	
	

	E3.11.11
	De inrijdhoogte voor het brancard onderstel komt overeen met de hoogte van het nader te kiezen brancard onderstel en bedraagt minimaal 65 cm en maximaal 70 cm.
	
	
	

	E3.11.12
	Het voertuig dient door de carrosseriebouwer geleverd te worden met een nieuwe grondplaat voor de Stryker Powerload/PowerproXT brancard, inclusief originele bedrading.
	
	
	

	4
	Service, reparatie en documentatie
	
	
	

	E4.1.1
	Uitvoering van onderhoud en reparatie onderhoud/reparaties vinden plaats bij de lokale dealernetwerken in het werkgebied van Opdrachtgevers. Opdrachtnemer levert hiertoe een service level agreement met het merk dealernetwerk, waarbij zaken als haal- en brengservice en werkafspraken zijn omschreven. Dit wil zeggen dat Opdrachtgevers voor al haar onderhoud naar de merk dealer gaat. Opbouwer is daarbij in de lead voor het organiseren en oplossen van alle issues aan een ambulance, zowel opbouw, inbouw als basisvoertuig. Opdrachtnemer committeert zich aan deze werkwijze.

	
	
	

	E4.1.2
	Bij aflevering worden de volgende documenten meegeleverd:
· Een duidelijke gebruikershandleiding volgens de op dat moment geldende NEN 5509 voor het voertuig;
· Een duidelijke gebruikershandleiding volgens de op dat moment geldende NEN 5509 voor de opbouw
De handleidingen zijn gesteld in de Nederlandse taal en bevatten minimaal:
· Een beschrijving van functie en werkwijze van alle knoppen, hendels, meters, controlelampen, zekeringen enz.;
· Het volledige elektrische schema;
duidelijke onderhoudsvoorschriften en opgave van al het noodzakelijke onderhoud.
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