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V&G-dossier behorende bij vraagspecificatie van 702093 van: 
Nieuwbouw gemaal Commandeurspolder (objectnummer 103102)	
V&G-dossier

	In opdracht van.
	Hoogheemraadschap van Delfland
postbus 3061
2601 DB Delft

	
	Datum format: 	nvt
Projectnummer:	702074
Object code:		103102

	Opdrachtgever 
	Hoogheemraadschap van Delfland, sector PMB
Postbus 3061
2601 DB  DELFT
Tel: 015-2608108

Vertegenwoordigd door:
De heer A.Valkenburg 
Intergraal Projectmanager Watersysteem De 

	Omschrijving project 
	Het bouwen van een nieuw gemaal Commandeurspolder met bijkomende werken Maasland, gemeente Midden-Delfland

	Architect
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[bookmark: _Toc55828344][bookmark: _Toc89871168]Inleiding
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft als opdrachtgever tot doel om (bouw)projecten veilig en gezond te laten verlopen. Het Arbobesluit bouwplaatsen beoogt niet alleen tijdens de realisatie van een bouwproject veiligheids- en gezondheidsrisico’s weg te nemen, het kent ook regels voor het na oplevering veilig kunnen schoonmaken, inspecteren en onderhouden van het voltooide object. Van opdrachtnemer wordt verwacht bij oplevering een volledig ingevuld en actueel V&G-dossier met RI&E wordt overhandigd voor genoemde activiteiten inclusief aandachtspunten voor groot onderhoud en sloop.   
1.1 [bookmark: _Toc55828345][bookmark: _Toc89871169]Doelstelling
Dit V&G-dossier heeft tot doel onverwachte veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de beheersfase te voorkomen en op basis van concrete informatie adequate maatregelen te treffen. 
1.2 [bookmark: _Toc55828346][bookmark: _Toc89871170]Randvoorwaarden
De inhoud van dit dossier richt zich op maatregelen/voorzieningen bij reiniging, inspectie, onderhoud en eventueel kleine verbouwingen. Indien er sprake is van groot onderhoud, renovatie of sloop dient conform het Arbobesluit bouwplaatsen opnieuw een risico-inventarisatie en -evaluatie plaats te vinden, V&G-coördinatoren aangesteld te worden en een V&G-plan gemaakt te worden. In het V&G-dossier is ook omgevingsveiligheid opgenomen.
Hou bij gebruik van dit V&G-dossier rekening met de volgende randvoorwaarden en beperkingen:

· Opdrachtnemers die worden ingeschakeld voor de uitvoering van latere werkzaamheden aan het object (onderhoud, inspectie, schoonmaak e.d.) dienen een Evaluatie (E) uit te voeren voor de risico’s verbonden aan de betreffende werkzaamheden.
· Dit V&G-dossier gaat niet in op bouwtechnische veiligheidseisen en voorzieningen voor de gebruiker, waarop latere werkzaamheden invloed kunnen hebben. Denk aan nieuwe doorvoeringen voor kabels en leidingen door brandscheidingen.  
· In dit V&G-dossier zijn alleen object- en omgevingskenmerken beschouwd. 
· Opdrachtnemers dienen echter ook rekening te houden met “security” en “safety”-eisen van de gebruiker zoals: 
· aanmeldprocedures, beveiligingseisen en eisen aan beperking van schade en hinder voor mensen, bedrijfsproces en inventaris;
· calamiteitenplannen, evacuatie-/ontruimingsplannen.

2 [bookmark: _Toc55828347][bookmark: _Toc89871171]
Algemene gegevens over het object
2.1 [bookmark: _Toc55828348][bookmark: _Toc89871172] Beschrijving van de onderbouw
	Locatie en omschrijving object

	
	Objectcode
	103102

	
	Objectnaam
	Gemaal van de Commandeurspolder

	
	Adres
	Commandeurskade, Maasland, gemeente Midden Delfland. 

	
	Postcode / Gemeente
	Midden Delfland.

	
	
	

	
	Objectbeheerder
	Hoogheemraadschap van Delfland

	
	Contactpersoon
	Dhr T. Engelbrecht

	
	
	

	
	Bouwjaar
	2023

	
	Bruto Vloer Oppervlak (BVO)
	2x20 m3

	
	Bouwwerken hoogte
	Onderbouw 3.00 m
	 Bovenbouw nvt 

	
	Bouwlagen
	Onderbouw 1
	Bovenbouw nvt

	
	Hoofddraagconstructie
	Onderbouw beton
	Bovenbouw nvt

	
	Gevel/ constructie samenstelling
	nvt

	
	Dak samenstelling
	nvt 

	
	Omschrijving van het gebouw / object
	Ondergronds gemaal zonder bovenbouw. Bedieningskast in het bakhuisje naast het voormalige gemaal.  

	
	Omschrijving situatie/omgeving
	Aan de Rijkstraatweg Den Hoorn, op de kop van de hoofdwatergang



2.2 [bookmark: _Toc55828349][bookmark: _Toc89871173]Betrokken partijen
De volgende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit V&G-dossier:

Opdrachtgever
Naam	: Hoogheemraadschap van Delfland PMB  
Postbus/Adres	: Phoenixstraat 32 
Postcode/Plaats	: 2611 AL  Delft  
Contactpersoon	: Dhr. A. Valkenburg
Telefoon	: +31 15 270 1963
E-mail	: avalkenburg@hhdelfland.nl   

Objectbeheerder
Contactpersoon	: T. Engelbrechts (Hoogheemraadschap van Delfland)
Telefoon	: +31 10 - 44 51 576
E-mail	: hengelberts@hhdelfland.nl

2.3 [bookmark: _Toc55828350][bookmark: _Toc89871174]
Gebruikte tekeningen
Voor het opstellen van dit V&G-dossier is gebruik gemaakt van de hieronder vermelde tekeningen en bijbehorende stukken.

Gebruikte tekeningen:
Nummer 		Omschrijving 				Datum
									
									
									

Overige gegevens:
Nummer 		Omschrijving 				Datum
						
									
									

2.4 [bookmark: _Toc55828351][bookmark: _Toc89871175]Technische specificaties en documenten
Relevante documenten en technische specificaties zoals hieronder genoemd (zie ook inhoudsopgave opleverdossier en technisch constructie dossier) worden na oplevering van het object overgedragen aan de objectbeheerder.

Dat zijn o.a.:
· bestek en (gereviseerde) tekeningen;
· overzicht van toegepaste materialen en bijbehorende product/materiaalspecificaties; 
· bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
· certificaten en garantieverklaringen;
· lijst met storingsnummers installateurs en nutsbedrijven;
· overzicht toegepaste materialen;
· lijst betrokken partijen, leveranciers en onderaannemers;
· CE verklaringen en uitgevoerde RIE
3 [bookmark: _Toc3793741][bookmark: _Toc55828352][bookmark: _Toc89871176]
Risicovolle werkzaamheden in de beheerfase
In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden die in de beheerfase uitgevoerd worden kort benoemd, om daarna de risico’s behorende bij de werkzaamheden en de structurele voorzieningen/maatregelen ten behoeve van deze risicovolle werkzaamheden te bepalen.
De V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) dient ervoor zorg te dragen dat alle kolommen ingevuld zijn. De V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU) dient ervoor zorg te dragen dat deze verder aangevuld worden op basis van nieuwe inzichten.
3.1 [bookmark: _Toc55828353][bookmark: _Toc89871177]Voorziene werkzaamheden door partijen 
Onderstaande werkzaamheden zijn als gedachtehulp voor de RI&E en benodigde voorzieningen om werkzaamheden door partijen veilig uit te kunnen voeren:
	Afdeling
	Peilbeheer
	Onderhoud Technische Installaties
	Derden

	1
	Aflezen peilschaal
	Storing en onderhoud pompen
	

	2
	Bedienen kunstwerk middels lokale besturing
	Lichten van pompen (bij storing /vervuiling)
	Groenonderhoud

	3
	Schoonmaken/ ijken niveau en waterkwaliteit metingen
	Storing en onderhoud afsluiter met aandrijving
	Schilderwerk leuningen

	4
	Klein groenonderhoud
	Storing en onderhoud niveau -en waterkwaliteit metingen
	Baggerwerkzaamheden

	5
	Verwijderen kroosvuil
	Storing en onderhoud lenspomp + meetpennen
	Bestrating

	6
	Legen kroosbak

	Droogzetten kunstwerk
	bedieningskasten

	7
	Inspectie in-en uitstroom
	Inspecteren, onderhoud en vervangen afsluiters en terugslagkleppen
	Noodbemaling

	8
	
	Inspecteren, onderhoud en vervangen Auma’s
	

	9
	
	Inspecteren, onderhoud en vervangen E-componenten in Spijkermancabine
	

	10
	
	Klein onderhoud, vervangen lampen, hang- en sluitwerk
	





3.2 [bookmark: _Toc55828354][bookmark: _Toc89871178]
Afdeling 1 Object
	Werkzaamheden

	Onderwerpen en aandachtspunten
	Aanwezigheid 
gevaar van 
	Veiligheidsvoorzieningen aanwezig
	Rest-risico’s
	Informatie verwijzing

	
	1. 
Draagkracht 
ondergrond m.b.t. latere belasting door bijv. kraan, hoogwerker, steiger.
	Onbegaanbaarheid
(Om)vallen
	
	
	

	
	2. 
Leidingen, installaties, ruimtes 
· (Technische) ruimten
· Afsluiters, kleppen
· Kruipruimten 
· Leidingwerk 
· Pompen
· Besturing en automatisering.
· Metingen.
· Verlichting 
· Straling
	Onbereikbaarheid
	
	
	

	
	3. 
	Vallen/ uitglijden
	
	
	

	
	4. 
	Beknellen
	
	
	

	
	5. 
	Blootstelling aan schadelijke stoffen
	
	
	

	
	6. 
	Explosiegevaar
	
	
	

	
	7. 
	Brandgevaar
	
	
	

	
	8. 
	Elektrocutie-gevaar
	
	
	

	
	9. 
	Blootstelling aan geluid/ lawaai 
	
	
	

	
	10. 
Bouwmaterialen

	Blootstelling aan schadelijke stoffen
	
	
	

	
	11. 
Overige werkzaamheden, werken in wel/niet speciale en in exploitatie zijnde ruimtes
	Onbereikbaarheid 
	
	
	



3.3 [bookmark: _Toc55828355][bookmark: _Toc89871179]Afdeling 2 Omgeving
	Factor Dossier V&G
	Gevaar/oorzaak
	Bevindingen en voorzieningen
	Actie door

	1. Zijn de daken bereikbaar en beveiligd?
· Dakopstand
	Onbereikbaarheid
	
	

	
	Onbegaanbaarheid
	
	

	
	Valgevaar
	
	

	2. Kunnen de werkzaamheden op daken veilig uitgevoerd worden?
	Onbereikbaarheid
	
	

	
	Onbegaanbaarheid
	
	

	
	Valgevaar
	
	

	
	Beknellen
	
	

	
	Blootstelling aan straling/contact met ioniserende straling
	
	

	
	Elektrocutiegevaar
	
	

	
	Blootstelling aan biologisch agentia
	
	

	3. Kunnen de werkzaamheden op het dek/maaiveld veilig uitgevoerd worden?
	Onbereikbaarheid en opstelplaatsen
	
	

	
	Onbegaanbaarheid
	
	

	
	Valgevaar / uitglijden
	
	

	
	Beknellen
	
	

	
	Elektrocutiegevaar
	
	

	
	Blootstelling aan schadelijke stoffen
	
	

	
	Blootstelling aan biologisch agentia
	
	

	
	Blootstelling aan geluid/lawaai
	
	

	
	Machinegevaar
	
	

	4. Zijn installaties/ ruimten/ objecten veilig bereikbaar, te inspecteren en te onderhouden (incl. groot onderhoud)? Denk aan:
· Installatieonderdelen
· Leidingwerk, kleppen
· (pomp)kelders, pomp, afsluiters
· (Kruip)ruimten
· Niveaumeters
· E-installatie/kast
· Gebouwen en gebouwinstallaties
	Onbereikbaar
	
	

	
	Onbegaanbaar
	
	

	
	Verdrinkingsgevaar/ te water raken
	
	

	
	Valgevaar/ uitglijden
	
	

	
	Beknellen
	
	

	
	Blootstelling aan schadelijke stoffen
	
	

	
	Blootstelling aan biologisch agentia
	
	

	
	Bedwelming/ verstikking
	
	

	
	Elektrocutiegevaar
	
	

	
	Blootstelling aan geluid/lawaai
	
	

	
	Machinegevaar
	
	

	
	Brandgevaar
	
	

	
	Aanrijdgevaar
	
	

	5. Kan men in aanraking komen met schadelijke stoffen (H2S), achterblijvende explosieven, bodemverontreiniging, asbest?
	Blootstelling aan schadelijke stoffen
	
	

	6. Kan een toereikende en effectieve veiligheidszone t.b.v. werkzaamheden worden gecreëerd?
	Blootstelling aan schadelijke stoffen 
	
	

	
	Onbegaanbaarheid
	
	

	
	Valgevaar/ vallend materiaal
	
	

	
	Aanrijdgevaar
	
	

	7. Is het object veilig bereikbaar?
	Verdrinkingsgevaar
	
	

	
	Onbegaanbaarheid
	
	

	
	Valgevaar/vallend materiaal
	
	

	
	Aanrijdgevaar
	
	

	8. Kunnen publieke verkeersstromen tijdens werkzaamheden veilig en ongehinderd doorgaan
	Omleiding/ versperring
	
	

	
	Onbegaanbaarheid
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