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Inspectie van bliksembeveiligingsinstallaties
Controle overspanningsbeveiliging 12m

Datum uitgevoerd	:

Plaats van het component
Objectnr en –naam	:
Sleutelnummer	:
Documentnaam	:
Conclusie samenvatting
Geen bijzonderheden.

Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam		:
Straat		:
Postcode en plaats		:
Accreditatie of certiﬁcering		: BRL1201 (______  )

Onderhoudskundige of inspecteur
Achternaam met voorletters		:
Functie		: inspecteur

Component
Component- ID		:
Componentsoort		: Bliksemaﬂeiding gebouwgebonden

PO-activiteit
Keuring-ID		:
[bookmark: _GoBack]PO-activiteit					: Controle overspanningsbeveiliging 12m

Frequentie		: 12 maand
Datum uitgevoerd		:
Gekeurd volgens norm		: 
 Installatie is	:            WEL                     Goedgekeurd



Rapportage opdrachtnemer
Documentnaam		:
Inspectierapport Bliksembeveiliging
Opdrachtgever
Naam		: Rijksvastgoedbedrijf regio 
Regionaal Projectleider		:
Contracthouder	:
Inspectiebedrijf
Naam	:
Adres	:
Telefoon en email	:
Inspecteur	:
Toezichtverantwoordelijke	:

Informatie over de installatie

Bliksem impulsteller

	Nr.
	Lokatie/serienummer
	Tellerstand

	1
	OBO LSC I+II  art. nummer: 5091 72 2
	



Meetapparatuur

	Nr.
	Soort
	      Fabricaat & Type
	Nummer
	   Meetmethoden
	*Datum

	   1
	 Aardingsmeter
	
	

	 3-Punts aardingsweerstand
	


	*Datum dat kalibratiecertiﬁcaat meetapparaat  verloopt.



Overspanningsbeveiligingen

	Resultaten meting en  beproevingen

	Nr.
	Lokatie
	Fabricaat & Type
	*Signaal
	**Aﬂeidstroom
	LPL I

	1
	Verdeler
	
	Nee
	
	

	2
	Verdeler
	
	Nee
	
	


* Signaal:
Is er een optisch signaal binnen/buiten aanwezig (bijv. rode lamp gaat branden bij defecte      SPD / OSB).

Rapportage foutindicaties
Revisietekening:
Invoegen revisie tekeningen en aangeven waar de manco’s / gebreken / fout(en) zijn geconstateerd in kleur rood en/of geel markeren.. 
 


Fotobijlage met de manco’s / gebreken / fouten:

	Manco/gebrek/fout
	Foto
	Installatiedeel
	Prio 1 of 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Prio 1 en Prio 2 gebreken:
Contractueel wordt er onderscheid gemaakt tussen 

· Prio 1 gebrek: 
Gebreken welke direct dienen te worden verholpen (hoog risico)
Deze moeten, indien mogelijk en in overleg met de toezichthouder RVB, tijdens de inspectie worden opgelost.

·  Prio 2 gebrek: 
Gebreken welke geen directe invloed hebben op de veiligheid van de installatie.
(Niet leiden tot afkeur).

Uitgebreide conclusie

1.Opmerkingen:











2. Advies:










Handtekening		Handtekening 
inspecteur 		toezichtverantwoordelijke
		inspectie bedrijf
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