Bijlage 5.  TOELICHTING op Invulblad P1_Inschrijvingsbiljet

per 23 jan. 2023

Staatsbosbeheer Groningen
Meerjaren Raamovereenkomst
Grond-, Weg- en Waterbouw en Groenwerken 2023 e.v.

Algemeen:
In de werkdag- (= 8 werkuren) of andere kosten die u aangeeft op Invulblad P1_Inschrijvingsbiljet zijn opgenomen alle kosten en bijbehorende kosten die nodig zijn voor de uitvoering van werkzaamheden die normaliter van de aangegeven combinatie van mens+machine gevraagd worden. Deze omvatten onder andere de brandstofkosten, afschrijvingen, aan- en afvoerkosten voor minimaal één werkdag, verzekeringen, loonkosten, reparaties, slijtende- en reservedelen, alle overheadkosten, etc. etc. etc.

De machinist dient bij een meerdaagse inzet te beschikken over eigen vervoer en over eigen schaft-, rust- en sanitaire gelegenheid. Machinisten en chauffeurs dienen te beschikken over de bedienings- en/of rijvaardigheids-opleidingen en –bewijzen, met ook voldoende werk- en/of rijervaring, die passend en benodigd zijn voor een adequate uitvoering van de gevraagde werkzaamheden.

· Realiseert u zich wel dat deze prijzen naar redelijkheid dienen te worden gecalculeerd en ingediend. De aanbesteder behoudt zich het recht voor om tijdens de fase van beoordeling nader te informeren naar de onderbouwing van de ingediende getallen. Kortingen op deze prijzen om andere redenen dan technisch-financiële worden niet geaccepteerd. Kortingen op deze calculaties om redenen van ‘inkopen in de markt’ of ‘vergroten naamsbekendheid’ of andere niet-technische c.q. niet redelijke motieven worden niet geaccepteerd.

· Daar waar dagprijzen gevraagd worden betreft dit het totaal van alle gewerkte uren op een 8-urige werkdag, inclusief de rij- en reiskosten. Het aan- en afrijden en –reizen geschiedt buiten de werkuren; het aantal werkelijk te werken en calculeren uren op een werkterrein is 8.

Overige voorwaarden
· Wegen en paden in het gebied dienen bij oplevering in een staat van onderhoud te verkeren die minstens zo goed is als dat deze was bij aanvang van werkzaamheden. Indien dit niet het geval is komt herstel voor rekening opdrachtnemer.
· De werkzaamheden kunnen stilgelegd en/of opgeschort worden als gevolg van (verwachte) ongunstige weersomstandigheden, zulks ter beoordeling door de Opdrachtgever.
· Tijdens de werkzaamheden dient men rekening te houden met de aanwezigheid en veiligheid van recreanten en weggebruikers. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van de juiste bebording en afzettingen conform CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96b.
· Van de inschrijver wordt geëist dat de in-te-zetten medewerkers, chauffeurs, machinisten, etc. etc. dat voor de uitvoering van werkzaamheden allen beschikken over de daartoe benodigde opleidingen en cursussen etc. mèt de daartoe gangbare certificaten, diploma’s, getuigschriften etc. etc.
· Zodra ingezet worden medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of leerlingen en stagiaires etc. (mogelijk in het kader van social return of duurzaamheid) dan vervalt de eis tot certificaten etc. maar wordt wel geëist dat de betrokken medewerkers begeleid worden door daartoe aangewezen wel-getrainde medewerkers en dat ze passende werkzaamheden verrichten.

Regel 1. Man met motorzaag of bosmaaier plus divers klein gereedschap ongemotoriseerd,
· Geschoold handarbeider (minimaal MBO niveau 2) met werk- en met beschermende kleding, met professioneel gereedschap, gemotoriseerd (motorzaag, bosmaaier, heggenschaar, grondboor, krammentacker of vergelijkbaar) en klein gereedschap ongemotoriseerd (schop, bijl, hamer, etc.).
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.

Regel 2. Trekker met machinist minimaal 150 pk, met een aanbouwwerktuig zoals o.a. een 
grondfrees, wallenfrees, klepelmaaier; cirkelmaaier; verschillende hooibouwmachines, woelpoot, schijfeg, cultivator of gaasmachine.
· Hiermee wordt bedoeld een landbouwtrekker met aanpassingen en voorzieningen om veilig en schadevrij te kunnen werken in bos, veld, akker (eventueel bodembeplating, beschermende beugels) met een slijtend aanbouwwerktuig dat het nodige vermogen vergt.
· Werkbreedte grondfrees minimaal 150 cm.
· Werkbreedte wallenfrees minimaal 200-300 cm
· Gaasmachine is in staat om op locatie rollen gaas van maximaal 200 cm hoog en 100 m lang af te rollen en op spanning te brengen.
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag

Regel 3. Zware trekker met machinist, minimaal 200 pk met zwaar slijtend aanbouwwerktuig zoals 
bosklepelbak of stobbenfrees
· Hiermee wordt bedoeld een landbouwtrekker met aanpassingen en voorzieningen om veilig en schadevrij te kunnen werken in bos, veld, akker (eventueel bodembeplating, beschermende beugels) met een slijtend aanbouwwerktuig dat het nodige vermogen vergt.
· Werkbreedte klepelbak minimaal 250 cm.
· Klepelbak is capabel om o.a. stam- en takhout (maximale diameter 10 cm) te verkleinen in één werkgang.
· Stobbenfrees dient capabel te zijn voor het affrezen van stobben met diameter minimaal 50 cm.
· Bodemdruk onder de banden maximaal 200 gram/cm^2.
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.

Regel 4. Trekker met maai-arm met aanbouwwerktuig o.a. klepelmaaier, mulchdek t.b.v. hagen, takkenschaar of maaikorf minimale werkbreedte 5 m
· Reikwijdte minimaal 5 m
· Zaagblad moet haag of beplanting takdiameter tot 10 cm kunnen inkorten
· Knipper/schaar of klepelbak moet hout tot diameter 5 cm kunnen snoeien
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.

Regel 5. Trekker met kipper laadvermogen minimaal 20 ton
· Trekker minimaal 200 pk
· Bodemdruk onder de banden maximaal 200 gram/cm^2 in beladen toestand.
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag

Regel 6. HGM met machinist, op rupsonderstel, vermogen minimaal 3 ton met trilblok t.b.v. rasterwerk, of ander aanbouwwerktuig zoals maaikorf, sorteergrijper, o.i.d.
· In plaats van een grondbak kan ook gevraagd worden een vaste bak met een andere vorm; o.a. een brede bak, banaan, dieplepel, palletvork, puinriek/hark
· Trilblok dient paal 14-16 cm met punt in (zand)grond te kunnen trillen 
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.

Regel 7. HGM met machinist, op banden, vermogen minimaal 15 ton met grondbak of aanbouwwerktuig, o.a. maaikorf, stobbenfrees, sorteergrijper, houtknipper, trilblok, klepelbak
· In plaats van een grondbak kan ook gevraagd worden een vaste bak met een andere vorm; o.a. een brede bak, banaan, dieplepel, palletvork, puinriek/hark
· Klepelbak moet tak- en stamhout diameter 10 cm in één werkgang kunnen verkleinen
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.

Regel 8. HGM met machinist, op rupsonderstel, vermogen minimaal 25 ton met graafbak 
· In plaats van een grondbak kan ook gevraagd worden een vaste bak met een andere vorm; o.a. een brede bak, banaan, dieplepel, palletvork, puinriek/hark.
· Bodemdruk onder de rupsbanden maximaal 500 gram/cm^2
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.

Regel 9. Hoogwerker op rupsonderstel met European Tree Worker (ETW) plus een assistent boomverzorger / grondman. Werkhoogte minimaal 20 m.
-	Totale ploeg bestaande uit 3 personen (ter calculatie): ETW-worker, assistent boomverzorger, medewerker verkeersgeleiding.
-	Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.

Regel 10. Stalen (of kunststof) rijplaten ter voorkoming van spoorvorming en bescherming van het
  terrein
· Baan breed 5 meter, lang 50 meter.
· Overlap van de platen 25 cm. per plaat.
· Inclusief aanvoer, leggen, evt. verleggen, schoonhouden, opruimen, afvoer en evt. huur-/gebruikskosten.
· Inclusief evt. herstelmaatregelen voor de ondergrond na het opruimen.
· Inzet, aanwending, rijplaten minimaal 3 dagen achtereen op één locatie met éénmaal verleggen in die 3 dagen.
· Kostencalculatie op basis van minimaal 8 uren, 1 werkdag

Regel 11. Leveren en aanbrengen, installeren, driedraads-veeraster met puntdraad, rekeneenheid
	1.000 strekkende meter.
· Alle materialen worden door de aannemer geleverd.
· Eventueel aanwezig oud raster wordt door zorg van opdrachtgever verwijderd.
· Uitzetten tracé met directievoerder beheerder Staatsbosbeheer. 
· Niet onnodig sporen rijden in het perceel.
· Plaatsen 1 draadpoort per 1.000 meter raster, locatie poort op aanwijs directievoerder
· Raster op ongeveer oude plek vorig raster plaatsen; locatie op aanwijzing directievoerder.
· Afstand tussen de palen 4 m. h.o.h.
· Bij sloten raster 0,5 m. in het veld plaatsen vanaf oude situatie gezien, op aanwijs.
· Hoekpalen bielzen en / of acacia palen doorsnede 18-20 cm.
· Prikkeldraad Motto zinc-alu.
· Bij flauwe bocht dikkere palen plaatsen maat 18-20 cm.
· Palen acacia 1.80 m. lengte, 12-14 cm. doorsnede,  inslaan/drukken 60 cm.
· Bovenste draad 5 cm. onder kop bevestigen.
· Kram dwars plaatsen i.v.m. splijten paal (géén nieten gebruiken), eventueel voorboren.
· Middelste draad 30 cm. onder bovenste draad bevestigen (géén nieten gebruiken).
· Onderste draad 30 cm. onder middelste draad bevestigen (géén nieten gebruiken).
· Het raster plaatsen met, naar redelijkheid, zoveel mogelijk rechte en/of vloeiende lijnen.
· De hoogte van de koppen van de palen volgen, naar redelijkheid, het reliëf van het terrein in een vloeiende lijn.
· Voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden een KLICK melding doen.
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