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Bijlage 1: Reactieformulier marktconsultatie Waterongevallenvoertuigen

Uw gegevens:

	Bedrijfsnaam
	[bookmark: Text19]     

	Vestigingsplaats
	[bookmark: Text20]     

	Kantooradres
	[bookmark: Text21]     

	Registratienummer KvK
	[bookmark: Text22]     

	Naam contactpersoon
	[bookmark: Text23]     

	Telefoonnummer contactpersoon
	[bookmark: Text28]     

	E-mailadres contactpersoon
	     



Invulinstructie
Omwille van een efficiënte tijdsbesteding bij zowel de VRK en de Marinebrandweer als de deelnemers ontvangen de VRK en de Marinebrandweer graag een compacte beantwoording. Wij willen u dan ook verzoeken om ieder antwoorden in te vullen in de kolom naast de betreffende vraag.

Randvoorwaarden bij de beantwoording
De waterongevallenvoertuigen dienen te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
1. De voorgenomen opdracht betreft vier (4) voertuigen; drie (3) voor de brandweer van de VRK en één (1) voor de Marinebrandweer;
2. De voertuigen zijn voorzien van zes zitplaatsen, twee voorin en vier achterin. Van de vier zitplaatsen achterin zijn drie voorzien van ademluchtapparatuur. De vier zitplaatsen achterin zijn tegenover elkaar gesitueerd (twee tegen de rijrichting in en twee met de rijrichting mee);
3. De voertuigen dienen ruimte te bieden aan de onderdelen in de bepakkingslijst (bijlage 2) en de bepakking dient zo eenvoudig mogelijk te kunnen worden bereikt. De bepakking wordt door VRK en de Marinebrandweer aangeleverd en is geen onderdeel van de voorgenomen opdracht, tenzij dit nadrukkelijk wordt uitgevraagd;
4. De drie VRK voertuigen dienen in de kleur RAL3000 te zijn en te zijn voorzien van striping conform brandweerhuisstijl (https://nipv.nl/brandweerhuisstijl) en optische- en geluidssignalen waaronder Martinhoorns. Het voertuig voor de marinebrandweer dient in de defensiehuisstijl grijs voertuig met wit/blauwe OOV-striping (https://nipv.nl/defensiehuisstijl/) en te zijn voorzien van optische- en geluidssignalen waaronder Martinhoorns;
5. De voertuigen dienen te zijn voorzien van een ladder op een arbo rek. De ladder heeft een lengte van 2x14 sporten zonder stabiliteitsbalk en een drenkelingen brancard;
6. De voertuigen zijn voorzien van een lichtmast;
7. De voertuigen zijn voorzien van een luifel aan de rechterzijde over de lengte van de opbouw, is handbediend en heeft een uitval van minimaal 2,5 meter;
8. De voertuigen hebben een toegestane maximale massa van 5.000 kg, zijn voorzien van een trekhaak (een NATO trekhaak voor de Marinebrandweer) en dienen de capaciteit te hebben om een aanhanger van maximaal 3.000 kg te kunnen trekken;
9. De voertuigen zijn voorzien van een automatische versnellingsbak.





Vragen en antwoorden:

	Nr.
	Vraag
	Antwoord

	1.
	Welke trends en/of innovaties zijn er op het gebied van de waterongevallenvoertuigen en/of wat zijn uw tips en adviezen als u kijkt naar vergelijkbare voertuigen in Nederland en/of Europa?
	[bookmark: OpenAt]

	2.
	Wat zijn de huidige levertijden van dit type voertuigen?
	

	3.
	Wat is de prijsrange (min/max) van dit type voertuigen inclusief de randvoorwaarden?
	

	4.
	Wat is de meerprijs van de Martinhoorns ten opzichte van een eenvoudig geluidssignaal?
	

	5.
	Met de huidige treeplanken ondervindt de VRK ongemak en schades, doordat vuil en zand er in komt en de treeplanken de verkeersdrempels raken. Heeft er een innovatie plaatsgevonden voor de treeplanken, waardoor deze robuuster zijn en minder vatbaar zijn voor slijtage en schade?
	

	6.
	Heeft u dit type voertuig onlangs aan een andere overheidsorganisatie geleverd en is het mogelijk om dit voertuig te bekijken? Zo ja, met wie kan daarover contact worden opgenomen?
	

	7.
	Onze huidige WO voertuigen zijn voorzien van een 6 cilinder motor met 190 PK, echter wordt deze motor niet meer gebouwd en dus niet meer geleverd. De vervanger is een 4 cilindermotor met evengoed 190 PK. Wordt er rekening mee gehouden dat het motorvermogen voldoende moet zijn voor de compleet beladen WO+ aanhangwagen met boot? De Vmax 80km/h + 40km/h (brancherichtlijn voertuigen tot 5000kg) van 120 km/h moet wel haalbaar zijn. Als er een WO voertuig aangeboden wordt welke boven 5000 kg komt mag je maximaal 100Km/h.
	



[bookmark: _GoBack]De VRK en de Marinebrandweer bedanken u bij voorbaat voor uw deelname zien uw reactie graag tegemoet!
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