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In dit document wordt voor de verschillende rekken beschreven die momenteel worden gebruikt in de huidige weegrobot.
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	Type
	Rekken
	Eenheid

	
	Materiaal
	RVS
	

	
	Hoogte
	600 
	mm

	
	Breedte
	2120 (15 pos)
1400 (10 pos)
	mm

	
	Diepte
	2790
	mm

	
	Gewicht leeg
	1072 (15 pos)
804 (10 pos)
	gram

	
	Nummering
	links v00r barcode
	

	
	
	links achter nummer 
	

	
	
	
	

	
	Rekken
	10 posities
	

	
	
	15 posities
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Automatisch gegenereerde beschrijving][image: Afbeelding met binnen, kop, tafelgerei
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	Type
	Koesen
	Eenheid

	
	Materiaal
	Porselein
	

	
	Hoogte
	60
	mm

	
	Doorsnede 
	43
	mm

	
	Gewicht leeg
	± 40
	gram
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